Articolo di
Elenco	I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I	Unità di
misura	PREZZO 
EURO	
				
	02 OPERE DI RESTAURO			
	02.P01 IMPIANTI ASCENSORI - PER UNA CORRETTA LETTURA DEI DATI PUBBLICATI SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE GENERALI A PAG. 327. I PREZZI RIPORTATI SI INTENDONO MEDI DI MERCATO PER IMPIANTI COMPLETI E FUNZIONANTI E NON RISULTANO DERIVATI 			
02.P01.A01	IMPIANTI ASCENSORI ELETTRICI			
				
02.P01.A01.010	Ascensore elettrico kg 320 - 4 persone installato in vano proprio, macchinario in alto, motore elettrico trifase a  ...
... due velocità, contrappeso in materiale idoneo, cabina con un solo ingresso, dimensioni come da regolamento, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 700, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici e meccanici per l'installazione - Nota: in base a quanto disposto dalla legge 09/01/89 n. 13 e relativo DM 14/06/89 n. 236 e circolare 22/06/89 questo tipo di elevatore è ammesso solo in edifici il cui progetto è stato presentato prima del 11/08/89 o come ascensore supplementare in presenza di impianto regolamentare adiacente. Esso è pure ammesso in edifici esistenti non sottoposti a lavori di ristrutturazione:			
010	a 5 fermate, 0,63 m/s			
		cad	29.100,06	
020	a 5 fermate, 1,00 m/s			
		cad	31.838,15	
030	ad 8 fermate, 0,63 m/s			
		cad	34.537,54	
040	ad 8 fermate, 1,00 m/s			
		cad	38.161,39	
050	per 1 fermata in più o in meno (corsa m 3,30)			
		cad	2.033,36	
02.P01.A01.020	Ascensore elettrico kg 480 -  6 persone per edifici residenziali. Installato in vano proprio, macchinario in alto,  ...
... motore elettrico trifase a due velocità, contrappeso in materiale idoneo, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 950x1300, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici e meccanici per l'installazione:			
010	a 5 fermate, 0,63 m/s			
		cad	34.537,54	
020	a 5 fermate, 1,00 m/s			
		cad	38.161,39	
030	ad 8 fermate, 0,63 m/s			
		cad	40.934,77	
040	ad 8 fermate, 1,00 m/s			
		cad	45.410,21	
050	ad 11 fermate, 1,00 m/s			
		cad	52.730,77	
060	per 1 fermata in più o in meno (corsa a m 3,30)			
		cad	27.259,11	
02.P01.A01.030	Ascensore elettrico kg 630  -  8 persone (principalmente per edifici non residenziali). Installato in vano  ...
... proprio, macchinario in alto, motore elettrico trifase a due velocità, contrappeso in materiale idoneo, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 1100x1400, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici e meccanici per l'installazione:			
010	a 5 fermate, 0,63 m/s			
		cad	38.275,24	
020	a 5 fermate, 1,00 m/s			
		cad	41.785,23	
030	ad 8 fermate, 0,63 m/s			
		cad	45.445,50	
040	ad 8 fermate, 1,00 m/s			
		cad	49.994,95	
050	per 1 fermata in più o in meno (corsa m 3,30)			
		cad	3.215,12	
02.P01.A01.040	Ascensore elettrico kg 900  -  11 persone per edifici pubblici. Installato in vano proprio, macchinario in alto,  ...
... motore elettrico trifase a due velocità, contrappeso in materiale idoneo, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 1370x1500, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 900, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici e meccanici per l'installazione:			
010	a 5 fermate, 0,63 m/s			
		cad	45.445,50	
020	a 5 fermate, 1,00 m/s			
		cad	49.994,95	
030	ad 8 fermate, 0,63 m/s			
		cad	54.469,26	
040	ad 8 fermate, 1,00 m/s			
		cad	58.499,55	
050	per 1 fermata in più o in meno (corsa m 3,30)			
		cad	3.622,71	
02.P01.A02	IMPIANTI ASCENSORI IDRAULICI			
				
02.P01.A02.010	Ascensore idraulico kg 320 - 4 persone installato in vano proprio, macchinario in basso, motore elettrico trifase  ...
... ad una velocità, con pistone laterale indiretto, cabina con un solo ingresso dimensioni come da regolamento, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 700; porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici, meccanici ed idraulici. Nota: in base a quanto disposto dalla legge 09/01/89 n. 13 e relativo DM 14/06/89 n. 236 e circolare 22/06/89 questo tipo di elevatore e ammesso solo in edifici il cui progetto e stato presentato prima del 11/08/89 o come ascensore supplementare in presenza di impianto regolamentare adiacente. Esso è pure ammesso in edifici esistenti non sottoposti a lavori di ristrutturazione:			
010	a 4 fermate, 0,62 m/s			
		cad	30.898,89	
020	a 6 fermate, 0,62 m/s			
		cad	34.535,26	
030	per 1 fermata in più o in meno (corsa m 3,30)			
		cad	2.750,62	
02.P01.A02.020	Ascensore idraulico kg 480 -  6 persone per edifici residenziali. Installato in vano proprio, macchinario in  ...
... basso, motore elettrico trifase ad una velocità, con pistone laterale indiretto, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 950x1300, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800; porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici, meccanici ed idraulici:			
010	a 4 fermate, 0,62 m/s			
		cad	36.348,89	
020	a 6 fermate, 0,62 m/s con cilindro in due pezzi			
		cad	41.785,23	
030	per 1 fermata in meno (corsa m 3,30)			
		cad	4.104,29	
02.P01.A02.030	Ascensore idraulico kg 630 -  8 persone per edifici non residenziali. Installato in vano proprio, macchinario in  ...
... basso, motore elettrico trifase ad una velocità, con pistone laterale indiretto, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 1100x1400, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici, meccanici ed idraulici:			
010	a 4 fermate, 0,62 m/s			
		cad	43.559,01	
020	a 6 fermate, 0,62 m/s			
		cad	49.994,95	
030	per 1 fermata in meno (corsa  m 3,30)			
		cad	4.547,17	
02.P01.A02.040	Ascensore idraulico kg 850 -  11 persone per edifici pubblici. Installato in vano proprio, macchinario in basso,  ...
... motore elettrico trifase ad una velocità, con pistone laterale indiretto, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 1400x1500, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 900, porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici, meccanici ed idraulici:			
010	a 4 fermate, 0,62 m/s			
		cad	52.694,33	
020	a 6 fermate, 0,62 m/s			
		cad	58.145,47	
030	per una fermata in meno			
		cad	5.456,83	
02.P01.A03	VARIE			
				
02.P01.A03.010	Manovre collettive “simplex“:			
010	fino a 6 fermate			
		cad	4.362,73	
020	da 6 a 11 fermate			
		cad	5.904,26	
02.P01.A03.020	Cabina rivestita:			
010	in alluminio anodizzato			
		cad	3.660,28	
020	in acciaio inox			
		cad	5.005,98	
02.P01.A03.030	Porte di piano automatiche rivestite:			
010	in alluminio anodizzato			
		cad	701,32	
020	in acciaio inox			
		cad	1.293,34	
02.P01.A03.040	Dispositivo per il riporto della cabina al piano più vicino in caso di mancanza di tensione in rete:			
010	per impianti elettrici			
		cad	5.323,63	
020	per impianti idraulici			
		cad	1.840,95	
	02.P02 OPERE DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE -
I PREZZI DEL SEGUENTE CAPITOLO SONO STATI DETERMINATI CONSIDERANDO UN INTERVENTO SU UN EDIFICIO O SU PARTE DI ESSO ISOLABILE, AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MEDIE:
1) DIMENSIONI: EDIFICIO O PARTE DI EDIF			
02.P02.A01	DEMOLIZIONI E SMONTAGGI - Tutti gli articoli del presente capitolo escludono le opere provvisionali di ponteggi di  ...
... puntellamento. Nel caso si intendesse riutilizzare il materiale rimosso, verrà conteggiato in economia il maggior onere per la rimozione, il lavoro di pulitura e di accatastamento dello stesso. Nei prezzi sotto elencati non sono conteggiati gli oneri per lo sgombero macerie, il trasporto al piano, il carico su autocarro ed il trasporto alla discarica, fatta eccezione per i codici in cui è espressamente specificato per il carico ed il trasporto dei materiali di risulta. Le misurazioni sono da eseguirsi sulle strutture in opera prima della demolizione.			
				
02.P02.A01.010	Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore			
010	...			
		mc	88,47	
02.P02.A01.020	Demolizione di tavolati di mattoni pieni compreso l'intonaco:			
010	fino a cm 10 di spessore			
		mq	6,99	
020	da cm 10 a cm 15 di spessore			
		mq	11,66	
02.P02.A01.030	Demolizione di tramezzi in legno, tavelloni, tavelle, compreso intonaco, fino a cm 15 di spessore			
010	...			
		mq	16,32	
02.P02.A01.040	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di  ...
... pietrame, di qualsiasi forma, spessore e specie, per incastri, pilastri, soffitti, solai, travi, ecc., di dimensione inferiore a m² 0,10			
010	...			
		mc	665,24	
02.P02.A01.050	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di  ...
... pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.:			
010	di sezione superiore a m² 0,10 ed inferiore a m² 0,25			
		mc	443,50	
020	di sezione superiore a m² 0,25			
		mc	350,28	
02.P02.A01.060	Formazione di fori del diametro fino a cm 5 e profondità fino a cm 100, eseguiti nelle murature di mattoni o miste  ...
... di pietrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento di catene, tiranti o simili			
010	...			
		cad	54,78	
02.P02.A01.070	Tracce in muratura di mattoni pieni o mista di pietrame, per incasso di tubazioni:			
010	con diametro fino a cm 5			
		ml	12,21	
020	sovrapprezzo per ogni cm in più di diametro fino ad un massimo di cm 10			
		ml	3,05	
02.P02.A01.080	Demolizione completa, a mano, di volte in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata  ...
... sulla superficie in pianta aumentata del 10%:			
010	sino a cm 12 di spessore			
		mq	11,66	
020	da cm 12 a cm 25 di spessore			
		mq	18,65	
02.P02.A01.090	Demolizione parziale, a mano, di volte in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata  ...
... sulla superficie in pianta aumentata del 10%:			
010	sino a cm 12 di spessore			
		mq	46,61	
020	da cm 12 a cm 25 di spessore			
		mq	55,94	
02.P02.A01.100	Svuotamento di volte eseguito a mano di materiale sciolto e trasportato al piano cortile per abbassamento non  ...
... superiore a m 20 e sollevamento non superiore a m 3			
010	...			
		mc	99,54	
02.P02.A01.110	Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o  ...
... solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il successivo smantellamento:			
010	sino a m 4 di altezza			
		mq	57,35	
020	per altezze da m 4 a m 6			
		mq	74,56	
02.P02.A01.120	Demolizioni complete di solai in legno compreso grossa travatura, escluso pavimento e sottofondo, con deposito al  ...
... piano cortile dei materiali di risulta			
010	...			
		mq	31,27	
02.P02.A01.130	Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o tavelle			
010	...			
		mq	13,76	
02.P02.A01.140	Demolizione di cornici in gesso di sviluppo inferiore a cm 50			
010	...			
		ml	4,89	
02.P02.A01.150	Demolizione di cornici con struttura in mattoni di sviluppo:			
010	non superiore a cm 30			
		ml	7,33	
020	da cm 30 a cm 50			
		ml	12,21	
02.P02.A01.160	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco			
010	...			
		mq	2,44	
02.P02.A01.170	Rimozione di intonaco su soffitti e pareti:			
010	di spessore fino a cm 4			
		mq	6,11	
020	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore			
		mq	1,22	
02.P02.A01.180	Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di pezzatura superiore a m² 0,30, compreso il  ...
... relativo letto di posa			
010	...			
		mq	6,99	
02.P02.A01.190	Rimozione di pavimento in lastre di pietra di pezzatura superiore a m² 0,30 con accatastamento al piano cortile  ...
... per successivo reimpiego			
010	...			
		mq	82,96	
02.P02.A01.200	Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di cemento:			
010	sino allo spessore di cm 6			
		mq	8,10	
020	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore			
		mq	1,22	
02.P02.A01.210	Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:			
010	fino a cm 4			
		mq	46,61	
020	da cm 4 a cm 10			
		mq	60,60	
02.P02.A01.220	Rimozione zoccolature e lastre in pietra, marmo o similari, di spessore:			
010	fino a cm 4			
		mq	37,29	
020	da cm 4 a cm 10			
		mq	46,61	
02.P02.A01.230	Rimozione lastre di pietra per balconate con accatastamento al piano cortile			
010	...			
		mq	108,39	
02.P02.A01.240	Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi specie			
010	...			
		mq	8,76	
02.P02.A01.250	Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a cm 15			
010	...			
		ml	2,11	
02.P02.A01.260	Rimozione di infissi esterni in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al  ...
... piano cortile (misura minima m² 1)			
010	...			
		mq	15,22	
02.P02.A01.270	Rimozione di infissi interni in legno di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile  ...
... (misura minima m² 1)			
010	...			
		mq	10,18	
02.P02.A01.280	Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso  ...
... accatastamento al piano cortile			
010	...			
		kg	0,65	
02.P02.A01.290	Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile:			
010	in coppi			
		mq	13,37	
020	in lose con superficie massima di m² 0,25			
		mq	15,43	
030	in tegole marsigliesi			
		mq	12,36	
040	in lastre ondulate			
		mq	11,84	
050	in lastre fibrocemento (prive di amianto)			
		mq	11,60	
02.P02.A01.300	Rimozione piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale di risulta:			
010	in coppi			
		mq	3,11	
020	in lose			
		mq	4,16	
030	in marsigliesi o in portoghesi			
		mq	3,11	
02.P02.A01.310	Rimozione media e grossa orditura in legno con deposito al piano cortile del materiale di risulta			
010	...			
		mc	121,56	
02.P02.A01.320	Rimozione di piccola, media e grossa orditura di tetto alla piemontese con deposito del materiale al piano cortile			
010	...			
		mc	6,76	
02.P02.A01.330	Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano cortile del materiale di risulta			
010	...			
		cad	73,30	
02.P02.A01.340	Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di risulta			
010	...			
		cad	24,44	
02.P02.A01.350	Rimozione di radiatori comprensiva di quota parte di tubo con deposito al piano cortile del materiale di risulta			
010	...			
		cad	26,87	
02.P02.A01.360	Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a m  ...
... 20, per discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore a m 3			
010	...			
		mc	94,48	
02.P02.A01.370	Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali  ...
... oneri di smaltimento imposti dalle discariche			
010	...			
		mc	89,41	
02.P02.A01.380	Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km  ...
... 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche			
010	...			
		mc	21,63	
02.P02.A02	SCAVI
Tutti gli articoli escludono le opere provvisionali e di presidio. Nel caso in cui si dovesse operare in  ...
... presenza di acqua, i maggiori oneri dovranno essere conteggiati a parte. Per la movimentazione, caricamento e trasporto dei materiali di risulta si fa riferimento alle voci relative. Le demolizioni di eventuali trovanti o murature verranno computate con i prezzi di voci simili del paragrafo “Demolizioni e smontaggi“. Il costo di scavo è valutato per le sue misure effettive, salvo diversa indicazione. 			
				
02.P02.A02.010	Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in terreno compatto, per profondità variabile da m 0 a  ...
... m 1,50, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo			
010	...			
		mc	133,07	
02.P02.A02.020	Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore, all'interno di cortili, in terreno  ...
... compatto, per profondità variabile sino a m 3, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo			
010	...			
		mc	63,51	
02.P02.A02.030	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto per esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti,  ...
... fosse ascensore e similari, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo:			
010	per profondità da m 0 a m 1			
		mc	138,28	
020	per profondità da m 1 a m 3			
		mc	182,63	
02.P02.A02.040	Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore in terreno compatto, per esecuzione  ...
... di intercapedini, cunicoli o similari, per profondità variabile da m 0 a m 2, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo			
010	...			
		mc	79,81	
02.P02.A02.050	Scavo a mano per indagini esplorative al fine di eseguire sottomurazioni, in terreno compatto, a campione, con  ...
... deposito del materiale di risulta a lato dello scavo			
010	...			
		mc	241,07	
02.P02.A02.060	Sbadacchiatura per contenimento di terreni sino a m 3 di altezza, misurata per tutta la superficie interessata  ...
... dello scavo (vuoto per pieno)			
010	...			
		mq	19,13	
02.P02.A03	CALCESTRUZZI Tutti i calcestruzzi sono considerati pronti per l'impiego al piano cortile. Per i dosaggi si fa  ...
... riferimento alle vigenti norme di legge. Per i calcestruzzi preconfezionati o confezionati con centrale di betonaggio vedere i rispettivi capitoli.			
				
02.P02.A03.010	Calcestruzzo confezionato a mano cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a:			
010	kg 150			
		mc	136,79	
020	kg 200			
		mc	142,41	
030	kg 250			
		mc	152,91	
02.P02.A03.020	Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a:			
010	kg 150			
		mc	93,70	
020	kg 200			
		mc	100,29	
030	kg 250			
		mc	106,88	
02.P02.A03.030	Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 425 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a kg 300			
010	...			
		mc	118,51	
02.P02.A03.040	Calcestruzzo confezionato con betoniera alleggerito con argilla espansa dosato a kg 200 di cemento tipo 325  ...
... (escluso getto in opera, casseratura e ferro)			
010	...			
		mc	164,96	
02.P02.A03.050	Calcestruzzi confezionati con centrale di betonaggio: vedi paragrafo relativo			
				
02.P02.A03.050.010	...			
				
02.P02.A04	GETTI DI CALCESTRUZZO Tutti i prezzi comprendono l'onere della vibratura, esclusa armatura e casseratura.			
				
02.P02.A04.010	Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori eseguiti all'interno del fabbricato, con  ...
... movimentazione del materiale:			
010	mediante l'ausilio della gru			
		mc	38,26	
020	eseguito esclusivamente a mano			
		mc	68,89	
02.P02.A04.020	Getto di calcestruzzo per sottomurazioni con movimentazione del materiale:			
010	mediante l'ausilio della gru			
		mc	72,25	
020	eseguito esclusivamente a mano			
		mc	103,34	
02.P02.A04.030	Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del fabbricato con movimentazione del  ...
... materiale mediante ausilio della gru			
010	...			
		mc	47,12	
02.P02.A04.040	Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguito a mano all'interno del fabbricato con movimentazione  ...
... del materiale mediante l'ausilio del montacarichi			
010	...			
		mc	69,53	
02.P02.A04.050	Getto di calcestruzzo per solette piene inclinate, con movimentazione del materiale mediante l'ausilio della gru			
010	...			
		mc	49,15	
02.P02.A04.060	Getto di calcestruzzo semplice o con malte speciali, per opere con particolari difficoltà di esecuzione, come  ...
... cerchiaggi di maschi murari, ribassamento travi, cordoli incassati, saturazione di sottomurature, ecc., eseguito a mano fino ad un massimo di m³ 0,5 per ogni singola applicazione			
010	...			
		mc	364,26	
02.P02.A05	DIAFRAMMI  			
				
02.P02.A05.010	Diaframma in c.a. costituito da pannelli a sezione rettangolare, realizzato mediante scavo in fango attivo di  ...
... bentonite con impiego di benne autopenetranti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la demolizione dei trovanti, compreso il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta, la lavorazione e la posa in opera del ferro di armatura, la fornitura, il getto con calcestruzzo resistenza caratteristica 25 MPa (kg/cm³ 250). Nel prezzo è compresa la formazione delle corsie di guida, l'eventuale pozzatura e sistemazione della testa del diaframma, e quanto altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte, con la sola esclusione della fornitura del ferro di armatura. Per diaframma dello spessore di:			
				
02.P02.A05.010.010	cm 60			
				
02.P02.A05.010.020	cm 70			
				
02.P02.A05.010.030	cm 80			
				
02.P02.A06	MICROPALI 			
				
02.P02.A06.010	Formazione di micropali mediante perforazioni verticali o inclinate (per un'esecuzione minima di m 50) eseguite  ...
... con l'impiego di idonee attrezzature a percussione o a rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, normalmente scavabili senza l'utilizzo di scalpello o fresa, compreso l'attraversamento di murature o calcestruzzi di fondazione, nonchè ogni maggior onere derivante dall'esecuzione dei lavori in locali di altezza ridotta, compreso inoltre l'eventuale rivestimento con boiacca dei fori, fino ad un massimo di due volte il volume teorico di perforazione, la fornitura e posa in opera dei tubi in acciaio manicottati e filettati a maschio e femmina muniti di apposite valvole per l'iniezione a pressione controllata di boiacca fluida di calcestruzzo Rck 20 - S5:			
010	esecuzione con tubo in acciaio del diametro da mm 90 a mm 120 e dello spessore di mm 10			
		ml	57,42	
020	esecuzione con tubo in acciaio del diametro da mm 130 a mm 160 e dello spessore di mm 8			
		ml	65,30	
030	esecuzione con tubo in acciaio del diametro da mm 180 a mm 200 e dello spessore di mm 10			
		ml	90,29	
02.P02.A07	SOTTOMURAZIONI			
				
02.P02.A07.010	Sottomurazione a pozzo comprendente: - scavo per la sottomurazione delle murature portanti sino alla profondità  ...
... massima di m 4 rispetto alla quota del piano di attacco eseguito a mano in terreno di qualsiasi consistenza e natura, esclusa la demolizione dei trovanti, compresa l'eventuale armatura provvisionale dello scavo, il sollevamento e deposito del materiale di risulta a lato; - realizzazione di conci di sottomurazione in c.a. compresa la fornitura a getto di cls dosato a kg 300 di cemento 425 considerato a più riprese ed a quote differenti, escluso il ferro e compresa la saturazione.			
				
02.P02.A07.010	Sottomurazione a conci, scavo sino a m 2 compresa armature occorrenti sino a m² 2,5/m³			
010	...			
		mc	655,82	
010	...			
		mc	655,82	
02.P02.A08	CASSEFORME IN LEGNAME			
				
02.P02.A08.010	Casseforme in legname per opere di sottofondazione plinti e cordoli, compreso successivo disarmo, pulizia e  ...
... accatastamento legname			
010	...			
		mq	28,61	
02.P02.A08.020	Casseforme in legname per murature in elevazione e muri contro terra, compreso successivo disarmo, pulizia e  ...
... accatastamento legname			
010	...			
		mq	36,28	
02.P02.A08.030	Casseforme in legname per rampe di scale, solette piene, travi in genere, pilastri, sino all'altezza massima di m  ...
... 3,50, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento in cantiere			
010	...			
		mq	43,39	
02.P02.A08.040	Casseforme in legname per balconi, cornicioni di gronda, tetti inclinati e simili, sino all'altezza massima di m  ...
... 3,50, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname			
010	...			
		mq	58,91	
02.P02.A08.050	Casseforme in legname per strutture particolarmente complesse a sezione ridotta per rampe, solette, travi,  ...
... raccordi e pareti, capriate, sino all'altezza di m 6, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento in cantiere			
010	...			
		mq	80,54	
02.P02.A08.060	Supplemento per la formazione di casseforme per getti a vista con l'utilizzazione di tavole piallate e prismate  ...
... relativo a sottomurazione a pozzo comprendente: - scavo per la sottomurazione delle murature portanti sino alla profondità massima di m 4 rispetto alla quota del piano di attacco eseguito a mano in terreno di qualsiasi consistenza e natura, esclusa la demolizione dei trovanti, compresa l'eventuale armatura dello scavo, il sollevamento e deposito del materiale di risulta a lato; - realizzazione di conci di sottomurazione in c.a. compresa la fornitura a getto di cls dosato a kg 300 di cemento 425 considerato a più riprese ed a quote differenti, escluso il ferro. La saturazione verrà conteggiata a parte per lo spessore sino a cm 30			
010	...			
		mq	11,55	
02.P02.A08.070	Casseforme in legname per solai piani in travetti prefabbricati e laterizio, altezza massima m 3,50			
010	...			
		mq	26,83	
02.P02.A09	MURATURE PIENE - La deduzione delle superfici inerenti alle aperture con spallette a sguanci si farà sulla luce  ...
... netta esterna. Le aperture aventi superficie inferiore a m² 4 saranno considerate vuoto per pieno. Per tutte le opere del presente paragrafo il servizio dei materiali viene considerato con l'ausilio di mezzi di sollevamento. I prezzi delle murature cassavuota si ottengono sommando i prezzi dei tramezzi che lo compongono.			
				
02.P02.A09.010	Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in elevazione, con malta bastarda, eseguita con:			
010	mattoni pieni			
		mc	333,32	
020	mattoni semipieni			
		mc	298,15	
02.P02.A09.020	Muratura a vista in mattoni pieni usati con spessore superiore a cm 20 eseguita con malta di calce dolce			
010	...			
		mc	760,67	
02.P02.A09.030	Muratura di spessore superiore a cm 20 eseguita con ammorsamenti a cuci e scuci con mattoni pieni e malta di calce  ...
... dolce			
010	...			
		mc	442,33	
02.P02.A09.040	Muratura a vista di spessore superiore a cm 20 eseguita con ammorsamenti a cuci e scuci in mattoni pieni usati,  ...
... con l'impiego di malta di calce dolce			
010	..			
		mc	851,52	
02.P02.A09.050	Muratura a vista con mattoni pieni usati e pietrame di spessore minimo cm 45, eseguita con malta di calce dolce, a  ...
... corsi irregolari, retta o curva per muri			
010	...			
		mq	565,08	
02.P02.A09.060	Muratura in mattoni pieni usati disposti di piatto lavorati a vista con malta bastarda			
010	...			
		mq	119,58	
02.P02.A09.070	Tramezzo in mattoni disposti di piatto con malta bastarda, eseguito in:			
010	mattoni pieni			
		mq	57,87	
020	mattoni semipieni			
		mq	46,91	
02.P02.A09.080	Tramezzo in mattoni disposti di coltello con malta di calce bastarda, eseguito in:			
010	mattoni pieni			
		mq	32,85	
020	mattoni semipieni			
		mq	28,65	
02.P02.A09.090	Rivestimenti di murature esistenti con tavelle perret di spessore da cm 1,5 a cm 3,5, con malta bastarda			
010	...			
		mq	36,03	
02.P02.A10	VOLTE E SOLAI - Sono compresi i puntellamenti e la casseratura sino a m 3 dal piano di calpestio. Per la  ...
... realizzazione di volte incrociate o a padiglione i prezzi indicati saranno aumentati del 25%. La misurazione delle volte verrà eseguita per il suo sviluppo effettivo.			
				
02.P02.A10.010	Volta a botte in mattoni pieni con rinfianchi impostati di cm 25 compreso lo spianamento dell'estradosso con malta  ...
... di calce e cemento, spessore:			
010	cm 6			
		mq	110,30	
020	cm 12			
		mq	149,54	
030	cm 25			
		mq	196,44	
02.P02.A10.020	Volta a botte in mattoni pieni usati lavorati a facciavista con rinfianchi impostati di cm 25 compreso lo  ...
... spianamento dell'estradosso con malta di calce dolce, spessore:			
				
02.P02.A10.020.010	cm 6			
02.P02.A10.020.020	cm 12			
		mq	254,36	
02.P02.A10.020.030	cm 25			
		mq	340,93	
02.P02.A10.030	Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa dell'estradosso, lavaggio con asportazione di  ...
... tutto il materiale sino al vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, messa in opera di grappini di aggancio, sigillati con malta di cemento antiritiro, fornitura e posa in opera di rete autosaldata diametro mm 5 maglia cm 15x15 su tutta la superficie e getto di massetto spessore cm 5 circa di calcestruzzo additivato. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento			
010	...			
		mq	155,24	
02.P02.A10.040	Fornitura e posa di profilati a doppio T per esecuzione di volta compresa esecuzione dei fori esclusivamente di  ...
... appoggio (dimensioni massime cm 20x20x40) e successiva sigillatura con malta antiritiro			
010	...			
		kg	6,10	
02.P02.A10.050	Solaio autoportante in lastre di lamiera grecata per sovraccarichi utili sino a kg/m² 600, fino a m 2,5 di luce  ...
... compresa rete elettrosaldata cm 20x20 diametro mm 5 e getto in calcestruzzo dello spessore totale di cm 6 oltre la nervatura della lamiera (escluso taglio e rimozione delle pareti perimetrali per l'incastro di appoggio)			
010	...			
		mq	74,29	
02.P02.A10.060	Fornitura e posa in opera di grossa orditura per solai in travatura di abete, segati a 4 fili con tolleranza di  ...
... smusso commerciale, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima cm 30x40, compresa imprimitura di antitarlo e antimuffa. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (escluso opere murarie)			
010	...			
		mc	708,86	
02.P02.A10.070	Solaio in legno posato a vista, eseguito con tavolato in larice d'America (pitch-pine) rifilato, accostato ed  ...
... inchiodato (spessore cm 5) compresa imprimitura di antitarlo ed antimuffa. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento.			
010	...			
		mq	48,69	
02.P02.A11	TETTI			
				
02.P02.A11.010	Messa in opera legname di grossa orditura, precedentemente recuperato, comprese le lavorazioni necessarie per il  ...
... riutilizzo			
010	...			
		mc	425,07	
02.P02.A11.020	Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi grossolanamente squadrati,  ...
... sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, (comprensiva di servizio materiali eseguito con ausilio di mezzi di sollevamento) in legno di:			
010	abete			
		mc	593,54	
020	larice			
		mc	783,50	
02.P02.A11.030	Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi, banchine, ecc., segati a 4  ...
... fili con tolleranza di smusso commerciale, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, in legno di:			
010	abete			
		mc	701,61	
020	larice			
		mc	913,82	
02.P02.A11.040	Supplemento alle voci precedenti per assemblaggio capriate, compreso fornitura di ferramenta fucinata e bulloneria  ...
... occorrente			
010	...			
		mq	563,37	
02.P02.A11.050	Fornitura e posa di piccola e media orditura di legname di abete per tetto a coppi alla piemontese, costituita da  ...
... correnti cm 8x10 interassi cm 65, listelli sezione cm 5x7 interassi cm 18, servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento			
010	...			
		mq	35,30	
02.P02.A11.060	Fornitura e posa di manto di copertura con coppi alla piemontese. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di  ...
... mezzi di sollevamento			
010	...			
		mq	27,77	
02.P02.A11.070	Fornitura e posa di copertura in coppi con manto inferiore in coppi nuovi e manto superiore in coppi vecchi.  ...
... Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento			
010	...			
		mq	34,97	
02.P02.A11.080	Fornitura e posa di tegoloni di colmo in cotto. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento			
010	...			
		ml	13,09	
02.P02.A11.090	Fornitura e posa di staffe fermacoppi in rame di sezione sino ad un massimo di mm 20x300x1,5, completi di chiodi  ...
... in rame			
010	...			
		cad	2,37	
02.P02.A11.100	Fornitura e posa di tavolato accostato in legno di abete dello spessore nominale di cm 3, posato su preesistente  ...
... orditura in legno			
010	...			
		mq	25,23	
02.P02.A11.110	Fornitura e posa di cartonfeltro ondulato nero rigido per sottocoppo			
010	...			
		mq	10,86	
02.P02.A11.120	Fornitura e posa di lastre di lamiera zincata da mm 6-10, per sottocoppo da posarsi sul preesistente supporto continuo			
010	...			
		mq	13,36	
02.P02.A11.130	Fornitura e posa di lastre di polistirene espanso, conformi alla norma UNI EN 13163 e dotate di marcatura CE, tipo  ...
... EPS 150, presagomate per sottocoppo o sottotegola, tipo “termotetto“ o similare con pari caratteristiche, dello spessore fino a cm 6, comprensiva di listellatura per il fissaggio delle lastre stesse			
010	...			
		mq	33,94	
02.P02.A11.140	Fornitura e posa di lastre di rame di mm 6-10, per sottocoppo			
010	...			
		mq	30,96	
02.P02.A11.150	Fornitura e posa di lastre in pietra di Luserna forma irregolare (lose) dello spessore da cm 4 a cm 6 a spacco.  ...
... Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento			
010	...			
		mq	89,02	
02.P02.A11.160	Fornitura e posa di lastre in pietra di Luserna a forma regolare (lose da cm 50x50) dello spessore da cm 4 a cm 6  ...
... a spacco. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento			
010	..			
		mq	140,21	
02.P02.A11.170	Fornitura e posa di staffe fermalose in rame di sezione fino a mm 30x600x5, completa di chiodi			
010	...			
		cad	8,94	
02.P02.A11.180	Ripasso di tetti in coppi con rimaneggiamento completo, compreso eventuale sostituzione di quelli deteriorati con  ...
... coppi nuovi sino alla concorrenza massima del 30%, la discesa ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta			
010	...			
		mq	24,61	
020	Supplemento all'analisi precedente per sostituzione di piccola e media orditura fino alla concorrenza massima del 30%			
		mq	11,07	
02.P02.A11.200	Revisione di tetto comprendente la rimozione di tutte le tegole, la sostituzione dell'orditura lignea della stessa  ...
... essenza e misura, la risistemazione del manto di copertura con integrazione di tegole nuove ad impluvio (50%) e tegole vecchie ad espluvio, esclusa la fornitura e posa di frangineve, ganci, staffe (computate a parte, per evitare lo scorrimento dei coppi)			
010	...			
		mq	43,80	
02.P02.A11.210	Rimaneggiamento di manto di copertura in tegole nuove comprendente la rimozione dei coppi, la revisione della  ...
... piccola e media orditura lignea, la ricomposizione e risistemazione dei coppi con l'integrazione di nuovi o di recupero (25%) e quanto altro necessario, la discesa dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica			
010	...			
		mq	23,36	
02.P02.A12	TUBAZIONI E FOGNATURE - Per questo paragrafo valgono le quotazioni degli appositi capitoli aumentate del 20% per  ...
... maggiori difficoltà di approvvigionamento e servizio dei materiali.			
				
02.P02.A13	INTONACI E CORNICI - I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per i ponteggi per intonaci da  ...
... eseguirsi sino ad altezza di m 2,50 dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e rampe di scale. Per altezze superiori a m 2,50 i ponteggi verranno misurati a partire dal piano di appoggio e valutati a m² per l'effettivo sviluppo. Nella misura degli intonaci si dedurranno i vani superiori ai m² 4. In questo caso si conteggeranno i risvolti per spallette ed architravi. Per ogni cm di spessore oltre il previsto si applicherà una maggiorazione del 20% sul prezzo totale. Per intonaci da eseguirsi su volte, soffitti inclinati, rampe di scale, i prezzi dovranno essere maggiorati del 50%. Per intonaci da eseguirsi su soli pilastri e lesene i prezzi dovranno essere aumentati del 35%. Per intonaci da eseguirsi in locali con superficie in pianta inferiore o uguale a m² 8, i prezzi dovranno essere aumentati del 30%. I prezzi degli intonaci sono comprensivi della formazione di spigoli vivi o rientranti, orizzontali o verticali, fino alla concorrenza di m 1 per ogni m² di intonaco del singolo locale interessato. Per arricciatura da eseguirsi su rinzaffi preesistenti l'eventuale preparazione del fondo sarà valutata a parte (spicconatura, lavaggi, sgrassaggi, ecc.). Le cornici, fasce, ecc. di sagomatura complessa o di particolare difficoltà saranno valutate di volta in volta.			
				
02.P02.A13.010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti			
010	...			
		mq	2,53	
02.P02.A13.020	Rabboccatura per risanamento muratura in mattoni o mista in preparazione all'intonaco con:			
010	malta di cemento			
		mq	7,70	
020	malta additivata con prodotti idrorepellenti			
		mq	8,76	
02.P02.A13.030	Rabboccatura e riscagliatura di murature di pietrame già stonacate fino alla profondità media di cm 5-6, eseguita  ...
... con malta di cemento dosata a kg 400 di cemento e scaglie di pietrame e/o mattoni			
010	...			
		mq	15,39	
02.P02.A13.040	Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e  ...
... grassello, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento):			
010	per interni			
		mq	21,11	
020	per esterni			
		mq	23,63	
02.P02.A13.050	Rinzaffo fratazzato fine per interni su pareti piane per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore  ...
... fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello			
010	...			
		mq	24,93	
02.P02.A13.060	Rinzaffo fratazzato fine per esterni per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a cm 2)  ...
... eseguito con malta di calce idraulica e grassello			
010	...			
		mq	27,45	
02.P02.A13.070	Arricciatura su rinzaffi con grassello di calce dolce			
010	...			
		mq	20,16	
02.P02.A13.080	Lisciatura a platrio:			
010	su rinzaffo			
		mq	11,48	
020	direttamente su superfici non rinzaffate (per uno spessore fino a cm 1,5)			
		mq	19,67	
02.P02.A13.090	Esecuzione di cornici piane eseguite con malta di cemento, di sviluppo massimo cm 20, gettate in opera per esterno			
010	...			
		ml	39,10	
02.P02.A13.100	Posa di cornici piane prefabbricate in cemento a semplice disegno di sviluppo massimo cm 20			
010	...			
		ml	37,32	
02.P02.A13.110	Esecuzione di cornici piane eseguite con gesso, di sviluppo massimo di cm 20, gettate in opera per interni			
010	...			
		ml	34,52	
02.P02.A13.120	Posa di cornici piane prefabbricate in gesso, a semplice disegno, di sviluppo massimo cm 20			
010	...			
		ml	22,50	
02.P02.A13.130	Formazione di spigoli ed angoli eseguiti con malta di cemento o gesso			
010	...			
		ml	3,02	
02.P02.A13.140	Fissaggio di zanche, eseguite contemporaneamente agli intonaci			
010	...			
		ml	13,35	
02.P02.A13.150	Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato comprendente la ricerca di eventuali reperti celati sotto  ...
... scialbo, quali tinte originali, colori, elementi figurativi ad affresco o elementi decorativi, reperti architettonici, ecc. Il trasporto manuale delle macerie all'esterno del fabbricato, il carico e trasporto a discarica. La misurazione verrà effettuata su tutte le superfici sulle quali è ordinato l'intervento con valutazione di incidenza tra il 30% e il 50% del totale			
010	...			
		mq	23,70	
02.P02.A13.160	Esecuzione in intonaco di elementi decorativi nelle facciate esterne di preparazione a più strati, eseguito con  ...
... malta di calce compresa la formazione di profili, di superfici a più livelli (specchiature, fascie di contorno delle specchiature con larghezza da cm 30 a cm 50) - compresa la realizzazione di sguinci, di voltini, di spallette, ecc., valutato sull'effettiva fascia di intervento costituita da uno strato di rinzaffo con sabbia e calce e da 2 o più strati successivi di intonaco di calce con granulometria degli inerti simili per forma, natura colore e consistenza a quella in opera, compreso tutti gli oneri per la formazione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano			
010	...			
		mq	87,81	
02.P02.A13.170	Supplemento intonaco, di cui alla voce precedente, colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le  ...
... disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in corso d'opera			
010	...			
		mq	4,01	
02.P02.A13.180	Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o in legno per la formazione di cornicioni, fascie,  ...
... modanature semplici, cornici di finestre e porte zone sfondate a più livelli, motivi decorativi inseriti nelle facciate esterne, compreso la realizzazione delle sagome metalliche o in legno, l'applicazione di più strati di intonaco in calce, nelle varie parti architettoniche per le zone effettivamente eseguite, valutate sull'effettivo sviluppo delle varie modanature e sagomature, sviluppo da cm 25 a cm 50			
010	...			
		ml	85,01	
02.P02.A13.190	Supplemento per intonaco, di cui alla voce precedente, colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le  ...
... disposizioni impartite dalla Direzione lavori in corso d'opera, sviluppo da cm 25 a cm 50			
010	...			
		ml	4,55	
02.P02.A13.200	Come voce precedente; sviluppo da cm 51 a cm 80			
010	...			
		ml	128,01	
02.P02.A13.210	Stilatura dei giunti, eseguita con malta idonea, su qualunque tipo di muratura a vista			
010	...			
		mq	12,47	
02.P02.A13.220	Realizzazione di parte di intonaco bugnato a grosso rilievo comprendente la rimozione delle parti incoerenti o  ...
... instabili, la formazione dell'intonaco di supporto e profilature, eventuali chiodi zincati e filo d'acciaio di supporto, la malta di calce stesa a più strati con granulometria degli inerti simile per forma e natura a quelli esistenti, lavorati nella parte in vista con malte simili a quelle originali; superficie da cm 25 a cm 50 calcolato su m² 1/2 e da cm 51 a cm 75 calcolato su m² 1			
010	...			
		mq	102,87	
02.P02.A13.230	Supplemento alla voce precedente per materiale colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni  ...
... impartite dalla Direzione lavori in corso d'opera			
010	...			
		mq	5,42	
02.P02.A13.240	Sovrapprezzo per restauro mensoloni di varie dimensioni compreso il rifacimento e l'integrazione delle parti  ...
... mancanti o deteriorate con materiale simile per forma e natura a quello esistente, la ripresa dei motivi architettonici, la sigillatura con malta di calce opportunamente dosata nelle componenti per renderla simile a quello esistente ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente, escluso l'onere dei ponteggi			
010	...			
		ml	60,03	
02.P02.A13.260	Lavaggio leggero di facciata per uniformare la stilatura dei giunti e rimuovere le colature ed i residui di malta  ...
... su paramento murario			
010	...			
		mq	5,60	
02.P02.A14	SOTTOFONDI, VESPAI E CALDANE - Per i sottofondi e le caldane di spessore superiore a quello previsto i prezzi  ...
... vanno aumentati del 12% per ogni cm in più.			
				
02.P02.A14.010	Vespaio eseguito all'interno di fabbricati con fornitura e messa in opera di ghiaia di fiume o di cava, per uno  ...
... spessore di cm 30 con soprastante strato di pietrisco di cm 5 di spessore			
010	...			
		mq	36,14	
02.P02.A14.020	Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore cm 6, altezza complessiva sino ad un massimo di cm 50, poggiati  ...
... su muretti di mattoni semipieni dello spessore di cm 12 interasse m 1, esclusa la fondazione, compreso soprastante cappa in cls di cm 4, Resistenza  caratteristica 250 -  completo di rete elettrosaldata a maglie di cm 15x15, diametro mm 6			
010	...			
		mq	61,38	
02.P02.A14.030	Formazione di drenaggio verticale costituito esclusivamente dalla fornitura e posa di ciottoloni di fiume o di  ...
... cava con l'ausilio di mezzi meccanici			
010	...			
		mc	68,21	
02.P02.A14.040	Cappa per pavimenti formata con cls dosato a kg 250 cemento 32,5 per uno spessore fino a cm 5 con finitura del  ...
... piano tirato a fratazzo lungo			
010	...			
		mq	14,82	
02.P02.A14.050	Sottofondo per pavimenti da incollare formato con cls dosato a kg 300 cemento 32,5, per uno spessore fino a cm 5,  ...
... con  finitura del piano tirato a fratazzo fine			
010	...			
		mq	17,99	
02.P02.A14.060	Sottofondo per pavimenti formati in cls Resistenza caratteristica 200 di cemento alleggerito con argilla espansa,  ...
... spessore cm 8, tirato a fratazzo lungo			
010	...			
		mq	27,00	
02.P02.A14.070	Caldana in cls Resistenza  caratteristica 150 di cemento per formazione pendenze sui tetti piani, spessore medio  ...
... sino a cm 8, tirato a fratazzo lungo			
010	...			
		mq	24,30	
02.P02.A14.080	Caldana in argilla espansa (in sacchi) in opera a secco dello spessore medio di cm 10, imboiaccatura in ragione di  ...
... kg 15 di cemento per m², con sovrastante pastino in cemento dello spessore di cm 2, tirato a fratazzo lungo			
010	...			
		mq	32,63	
02.P02.A14.090	Riempimento costituito da argilla espansa posata a secco con sovrastante imboiaccatura in ragione di kg 60 di  ...
... cemento per m³ (in sacchi) in opera spessore minimo cm 25			
010	..			
		mc	136,04	
02.P02.A14.100	Massetto di protezione al manto impermeabile costituito da una cappa di cls resistenza caratteristica 200,  ...
... spessore fino a cm 5, completo di rete elettrosaldata			
010	...			
		mq	18,08	
02.P02.A15	PAVIMENTI - In tutti i prezzi del presente paragrafo sono comprese le assistenze alla posa. Per la posa dei  ...
... pavimenti, per avere il costo totale degli stessi, aggiungere il prezzo della fornitura aumentato del 5% per sfridi.			
				
02.P02.A15.010	Pavimento in battuto di cemento, lisciato e bocciardato (spessore cm 10) con cls Resistenza  caratteristica 150,  ...
... compreso spolvero di cemento in ragione di kg 3 per m². Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in più di spessore aumento del 12%)			
010	...			
		mq	30,68	
02.P02.A15.020	Pavimento in graniglia di marmo, pezzature sino a mm 8, gettato in opera con una miscela di 3 tipi di marmo, sino  ...
... ad un massimo di 3 colori, esclusa la formazione di riquadri e disegni, compreso levigatura e lucidatura a piombo. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento			
010	...			
		mq	94,30	
02.P02.A15.030	Supplemento per interventi di ripristini parziali:			
				
02.P02.A15.030.010	fino a m² 1  + 300 %			
				
02.P02.A15.030.020	da m² 1 a m² 4  + 200 %			
				
02.P02.A15.040	Posa di pavimento in marmette e marmettoni di graniglia levigata, dimensioni cm 25x25, cm 30x30 e cm 40x40, posato  ...
... con malta di calce e cemento e successiva imboiaccatura, dato in opera a regola d'arte, senza fasce o disegni, escluso il sottofondo			
010	...			
		mq	30,68	
02.P02.A15.050	Posa in opera di pavimenti ad “opus incertum“ in pietra di Luserna o similari di spessore cm 2-5 eseguita con  ...
... malta cementizia, compresa la sigillatura dei giunti di larghezza non superiore a cm 2, con malta di sabbia e cemento, su sottofondo di conglomerato cementizio (escluso)			
010	...			
		mq	44,49	
02.P02.A15.060	Posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena a piano di sega, coste fresate delle dimensioni standard di  ...
... 30x30 o cm 40x20 spessore cm 2-3; posto in opera con malta di cemento dosata a kg 300 di cemento 325 per metro cubo di sabbia,  escluso il sottofondo, compreso il cemento liquido per la stuccatura dei giunti (boiacca) la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti			
010	...			
		mq	45,47	
02.P02.A15.070	Posa in opera di pavimento in pietra di Luserna, piano a spacco, coste fresate della larghezza di cm 15-20-25,  ...
... lunghezza a correre, spessore di cm 1,5-3, lunghezza a correre, posto in opera con malta di cemento dosata, a kg 300 di cemento 325 per metro cubo di sabbia, escluso il sottofondo, compreso il cemento liquido per la stuccatura dei giunti (boiacca) la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti			
010	...			
		mq	49,31	
02.P02.A15.080	Posa di pavimento eseguito con piastrelloni di ghiaietto cm 40x40 spessore cm 4 circa			
010	...			
		mq	40,82	
02.P02.A15.090	Fornitura e posa di pavimento a mosaico eseguito con scaglie di marmo tranciate irregolari, spessore cm 2,  ...
... dimensioni massime cm 5-8, posato a mano con giunti di larghezza ridotta, allettati in cemento puro su letto di malta cementizia, esclusi sottofondo, levigatura e lucidatura			
010	...			
		mq	82,02	
02.P02.A15.100	Posa in opera di pavimento in lastre grezze delle dimensioni standard di cm 20x40, 25x50 e 30x60 compresa la  ...
... formazione di sottofondo dello spessore di cm 5, eseguito con malta cementizia dosata a kg 300 di cemento, compresa la successiva stuccatura con cemento bianco, esclusa la levigatura e la lucidatura			
010	...			
		mq	55,68	
02.P02.A15.110	Posa in opera di pavimento in lastre grezze a casellario di forma rettangolare, quadra o esagonale o altro disegno  ...
... regolare compresa la formazione di sottofondo dello spessore di cm 5, eseguito con malta cementizia dosata a kg 300 di cemento, compresa la successiva stuccatura con cemento bianco, esclusa la levigatura e la lucidatura			
010	...			
		mq	62,91	
02.P02.A15.120	Posa in opera di pavimento in lastre prelucidate delle dimensioni standard di cm 20x40, 25x50 e 30x60, compresa la  ...
... formazione di sottofondo dello spessore di cm 5 eseguito con malta cementizia dosata a kg 400			
010	...			
		mq	120,78	
02.P02.A15.130	Posa di pavimento eseguito in piastrelle di gres rosso di cm 7,5x15, dato in opera con malta di cemento, escluso  ...
... il sottofondo			
010	...			
		mq	23,11	
02.P02.A15.140	Posa di pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo  ...
... dosata a kg 350 di cemento			
010	...			
		mq	28,79	
02.P02.A15.150	Posa in opera di pavimento in piastrelle smaltate, eseguite con collante, su sottofondo, finemente fratazzato e  ...
... livellato, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti e la fornitura del collante per qualsiasi tipo di piastrelle			
010	...			
		mq	19,25	
02.P02.A15.160	Posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto toscano delle dimensioni di cm 20x20 e cm 30x30 con malta  ...
... cementizia dosata a kg 350 di cemento, compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia finale con segatura e la formazione del letto di posa:			
010	poste in opera accostate			
		mq	34,52	
020	poste in opera in fuga			
		mq	39,87	
02.P02.A15.170	Posa in opera di klinker, delle dimensioni correnti, compresa la malta bastarda dosata a kg 200 di cemento e kg  ...
... 250 di calce adesiva, boiaccatura, pulizia con segatura, posto in opera in fuga			
010	...			
		mq	33,95	
02.P02.A15.180	Fornitura e posa di magatelli per palchetti inchiodati, spessore della malta cm 3			
010	...			
		mq	10,18	
02.P02.A15.190	Posa di palchetto a listoni tipo tolda di nave, dato in opera su magatelli già predisposti, esclusa la levigatura,  ...
... le opere murarie e la posa dei magatelli			
010	...			
		mq	33,53	
02.P02.A15.200	Posa di palchetto a testa avanti dato in opera su magatelli già predisposti, esclusa la levigatura, le opere  ...
... murarie e la posa dei magatelli			
010	...			
		mq	36,31	
02.P02.A15.210	Posa di palchetto a lisca di pesce dato in opera su magatelli già predisposti, esclusa la levigatura, le opere  ...
... murarie e la posa dei magatelli			
010	...			
		mq	41,52	
02.P02.A15.220	Posa di pavimento in listelli dello spessore di mm 10, incollato su preesistente sottofondo di cemento lisciato			
010	...			
		mq	27,25	
02.P02.A15.230	Posa di palchetto in legno lamellare a mosaico, incollato su preesistente sottofondo di cemento lisciato			
010	...			
		mq	24,65	
02.P02.A15.240	Posa in opera di linoleum, gomma, laminati plastici e prodotti similari per pavimenti, di qualunque spessore:			
010	per materiale reso in teli flessibili			
		mq	9,32	
020	per materiale reso in piastrelle			
		mq	12,29	
02.P02.A15.250	Posa di lastre di marmo granito o pietra delle dimensione di cm 40x20, 25x50, 30x30 dello spessore fino a cm 2,5  ...
... posato con malta di cemento			
010	...			
		mq	41,48	
02.P02.A15.260	Restauro e ripristino di pavimento a mosaico costituito da tesserine a più colori di marmo o in ghiaietto lavato,  ...
... costituito da più colori delle dimensioni medie delle tesserine di cm 2x2 circa spessore di mm 4-5 circa, posate in opera su un letto di malta di cemento, allettato con cemento puro bianco o colorato, per formare qualsiasi disegno sia nuovo che simile all'esistente compresa la pulitura finale la scelta del materiale e quanto altro necessario			
010	...			
		mq	248,15	
02.P02.A15.270	Realizzazione di sottopavimenti e protezioni in genere per raccolta, canalizzazione e smaltimento di acqua  ...
... derivante da perdite o da incidenti tecnici di reti idriche, infiltrazioni, ecc.. a salvaguardia di opere di particolare pregio storico, artistico e architettonico, da canalizzare in lamiera di piombo opportunamente sagomata comprendente la fornitura e posa in opera dei materiali, le saldature, la formazione di particolari profilature, l'inserimento nelle sedi murarie già predisposte, tutte le prestazioni e le forniture accessorie per il fissaggio ed ogni altro onere e mezzo d'opera occorrente escluso l'onere dei ponteggi			
010	...			
		mq	8,93	
02.P02.A16	RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI - Per avere il prezzo totale del rivestimento aggiungere il prezzo del rivestimento  ...
... aumentato del 5% per sfrido. Per avere il prezzo totale dello zoccolino aggiungere il prezzo in fornitura aumentato del 5% per sfrido.			
				
02.P02.A16.010	Posa in opera di zoccoli in marmo, granito e simili posati con collanti compresa la sigillatura dei giunti  ...
... spessore cm 1, altezza  cm 8-10			
010	...			
		ml	6,93	
02.P02.A16.020	Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari di altezza cm 8-10			
010	...			
		ml	6,93	
02.P02.A16.030	Posa di zoccolino in legno, fino a cm 10 di altezza:			
010	inchiodato			
		ml	2,17	
020	tassellato			
		ml	4,35	
02.P02.A16.040	Posa in opera di linoleum, laminati plastici e prodotti similari di qualunque spessore, per rivestimenti e  ...
... zoccolature incluso il bordino e l'eventuale zoccolino			
010	...			
		mq	20,69	
02.P02.A16.050	Posa di solo zoccolino (altezza da cm 10 a cm 15) in linoleum, laminati plastici e prodotti similari			
010	...			
		mq	3,36	
02.P02.A16.060	Posa di rivestimenti di pareti con piastrelle di monocottura e similari quadrate o rettangolari:			
010	dato in opera, con malta cementizia, escluso rinzaffo, con giunti sigillati con cemento bianco			
		mq	29,00	
020	dato in opera incollate			
		mq	18,30	
02.P02.A17	LAVORAZIONE DI PAVIMENTI IN OPERA			
				
02.P02.A17.005	Raschiatura e levigatura di palchetto precedentemente trattato con cristallizzante, compresa la rimozione dei  ...
... residui, la rimozione delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice			
010	...			
		mq	16,89	
02.P02.A17.010	Raschiatura e levigatura di palchetto trattato con cera, compresa la rimozione dei residui, la rimozione delle  ...
... polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice			
010	...			
		mq	12,92	
02.P02.A17.015	Deceratura di palchetto trattato con cera, compresa la rimozione dei residui, la rimozione delle polveri, la  ...
... pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice			
010	...			
		mq	2,60	
02.P02.A17.020	Ceratura di palchetto in legno decerato con utilizzo di cera d'api  comprendente una ripresa di cera diluita con  ...
... diluente sintetico in rapporto 1/1 e due riprese a finire di cera stesa con garza. Lucidatura e pulizia finale comprese			
010	...			
		mq	5,96	
02.P02.A17.025	Verniciatura di palchetto in legno esistente, già levigato, con utilizzo di cristallizzante per palchetti,  ...
... comprendente una ripresa di cristallizzante diluito con diluente poliuretanico in rapporto 1/1 e due riprese a finire, steso con pennello. Pulizia finale compresa			
010	...			
		mq	10,15	
02.P02.A17.030	Lisciatura dei piani di posa con materiale autolivellante a base di cemento e resine ( fino ad un massimo di 3 kg  ...
... al m² ) N.B. Per ogni kg in più di materiale autolivellante a base di cemento e resine aumento del 15% sul prezzo finale.			
010	...			
		mq	5,63	
02.P02.A17.040	Levigatura in opera di pavimento in marmette, marmettoni, mosaico in opera con scaglie e simili			
010	...			
		mq	7,85	
02.P02.A17.050	Lucidatura a specchio in opera di pavimento  in marmette, marmettoni, mosaico in opera con scaglie e simili			
010	...			
		mq	8,97	
02.P02.A17.060	Levigatura in opera:			
010	marmi bianchi comuni			
		mq	9,25	
020	marmi pregiati			
		mq	11,89	
030	pietre dure e graniti			
		mq	14,54	
02.P02.A17.070	Lucidatura in opera (compresa levigatura):			
010	marmi bianchi comuni			
		mq	12,15	
020	marmi pregiati			
		mq	14,80	
02.P02.A18	PULITURA E COLORITURA DI SUPERFICI			
				
02.P02.A18.010	Pulitura di superfici mediante l'uso di stracci e scopini al fine di togliere i residui facilmente asportabili			
010	...			
		mq	1,46	
02.P02.A18.020	Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con spazzole metalliche e successiva spolveratura			
010	...			
		mq	2,01	
02.P02.A18.030	Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in materiale lapideo, con acqua e detergenti non  ...
... schiumogeni appropriati, misurata in proiezione:			
010	su superfici piane			
		mq	9,29	
020	su superfici con modanature e decori a rilievo semplici			
		mq	27,28	
030	su superfici con modanature e decori a rilievo complessi			
		mq	53,82	
02.P02.A18.040	Sgrassaggio con solvente di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per ottenere un supporto atto alle  ...
... successive lavorazioni, misurazione vuoto per pieno con un minimo di m² 1,5			
010	...			
		mq	2,48	
02.P02.A18.050	Sgrassaggio di superfici metalliche nuove per favorire l'ancoraggio di successive pitturazioni, mediante prodotto  ...
... detergente e successivo lavaggio			
010	...			
		mq	3,97	
02.P02.A18.060	Lavaggio sgrassante per eliminare tracce di unto e ottenere un supporto idoneo alle successive lavorazioni			
010	...			
		mq	3,33	
02.P02.A18.070	Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, mediante prodotto detergente, per eliminare tracce di  ...
... unto e al fine di ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni			
010	...			
		mq	3,32	
02.P02.A18.080	Lavaggio con detersivo di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per ottenere un supporto atto alle  ...
... successive lavorazioni, misurazione vuoto per pieno con un minimo di m² 1,5			
010	...			
		mq	2,11	
02.P02.A18.090	Raschiatura a mano con spazzola di acciaio di vecchie vernici in fase di distacco per un massimo pari al 20% delle  ...
... superfici da trattare, compresa successiva carteggiatura			
010	...			
		mq	7,26	
02.P02.A18.100	Raschiatura per asportazione di vecchi parati, misurati vuoto per pieno, con esclusione dei vuoti superiori a m² 4			
010	...			
		mq	3,26	
02.P02.A18.110	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive  ...
... lavorazioni:			
010	tinte a lavabile			
		mq	2,31	
020	tinte a tempera			
		mq	1,76	
030	tinte a calce			
		mq	3,02	
02.P02.A18.120	Carteggiatura di superfici verniciate per preparare i fondi alle successive lavorazioni			
010	...			
		mq	7,52	
02.P02.A18.130	Sverniciatura totale, o decapaggio, di serramenti in legno a superficie liscia, eseguita con fiamma e spatola,  ...
... misurazione vuoto per pieno per ogni facciata, con un minimo di m² 1,2, eseguita in loco, compresa eventuale rimozione e successivo riposizionamento del serramento			
010	...			
		mq	14,58	
02.P02.A18.140	Sovrapprezzo alla voce precedente per superficie lavorata:			
010	a pannelli, riquadri e modanature			
		%	100%	
020	con lavorazioni non lineari (decori o sagome in rilievo)			
		%	200%	
02.P02.A18.150	Sverniciatura chimica di supporti in legno, da eseguire in laboratorio, compreso smontaggio e rimontaggio  ...
... ferramenta, escluso trasporto			
010	...			
		mq	15,59	
02.P02.A18.160	Brossatura accurata con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti o molatrici, di superfici in ferro in avanzato  ...
... grado di ossidazione, lavorazione semplice vuoto per pieno, misurato una volta sola			
010	...			
		mq	13,08	
02.P02.A18.170	Idrolavaggio manuale di superfici rivestite in marmo o pietre dure, con materiali detergenti non schiumosi, con  ...
... l'ausilio di idonee attrezzature			
010	...			
		mq	10,31	
02.P02.A18.180	Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, su pietre  ...
... tenere e rivestimenti in cotto			
010	...			
		mq	12,20	
02.P02.A18.190	Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi  ...
... minimi di m² 150, su marmi, graniti, cemento e pietre dure			
010	...			
		mq	11,89	
02.P02.A18.200	Sabbiatura superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco, compresa la pulizia della sabbia:			
010	con finitura commerciale grado SA2 delle Svenskstandard SIS 055900			
		mq	9,55	
020	con finitura a metallo quasi bianco grado SA2 delle Svenskstandard SIS 055900			
		mq	13,15	
02.P02.A18.210	Idrosabbiatura con sabbia silicea di superfici, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, per interventi  ...
... minimi di m² 150, misurati vuoto per pieno, dedotti i vuoti da non proteggere superiori ai m² 4:			
010	su conglomerati cementizi			
		mq	10,79	
020	su marmi, graniti e pietre dure			
		mq	0,57	
030	su pietre tenere, rivestimenti in cotto, murature facciavista ed intonaco			
		mq	12,02	
02.P02.A18.230	Idrosabbiatura a bassa pressione, non distruttiva, con polvere di vetro, granulazione mm 0,1-0,5, durezza MHOS  ...
... 6-7,  incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, su pietre tenere e rivestimenti lapidei			
010	...			
		mq	34,79	
02.P02.A18.240	Maggiorazione per protezioni di ogni genere, eventualmente necessarie, per lavori di idrolavaggio e/o  ...
... idrosabbiatura su facciate:			
010	protezione su opere in caso di intervento su manufatti sgombri			
		%	20%	
020	protezione su opere in caso di intervento su manufatti in corso d'uso da parte di terzi, fino al 			
		%	100%	
02.P02.A18.250	Applicazione di uno strato isolante inibente su superfici intonacate prima di procedere a rasatura, stuccatura o  ...
... pitturazione:			
010	a base di resine emulsionate acriliche			
		mq	1,63	
020	a base di prodotto solvente			
		mq	1,88	
02.P02.A18.260	Applicazione di due riprese di idrorepellente siliconico incolore su superfici nuove in cemento a vista, misurate  ...
... vuoto per pieno detraendo i vuoti uguali o superiori a m² 4 per superfici esterne, e a m² 2,5 per superfici interne, in emulsione acquosa			
010	...			
		mq	6,50	
02.P02.A18.270	Applicazione di una ripresa di fondo su superfici lignee già preparate:			
010	con pittura oleosa opaca (cementite)			
		mq	4,22	
020	con olio di lino cotto			
		mq	2,95	
030	con pittura oleosintetica lucida			
		mq	3,88	
02.P02.A18.280	Rasatura di vecchi intonaci interni tirati a pasta e successiva carteggiatura, a due riprese:			
010	con idrostucco			
		mq	7,97	
020	con stucco sintetico			
				
02.P02.A18.290	Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al  ...
... silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura			
010	...			
		mq	8,83	
02.P02.A18.300	Risanamento di paramenti di facciata in pietra, marmo, laterizio, eseguito su superfici preventivamente pulite,  ...
... con una ripresa di consolidante protettivo non filmogeno, per un assorbimento medio di l/m² 0,3, misurato a vuoto per pieno, esclusi i vuoti uguali o superiori a m² 4			
010	...			
		mq	3,98	
02.P02.A18.310	Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in più oltre la prima per un assorbimento di l/m² 0,2			
010	...			
		mq	2,57	
02.P02.A18.320	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle  ...
... parti di ossido in fase di distacco:			
010	con vernici convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno)			
		mq	5,73	
020	con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato una sola volta per le due  ...
... facciate)			
		mq	7,92	
030	con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato per ogni facciata)			
		mq	10,00	
040	con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco: su superfici lisce (misurate vuoto per  ...
... pieno)			
		mq	10,05	
050	con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a semplice  ...
... disegno (conteggiato una sola volta per le due facciate)			
		mq	11,26	
060	con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco:su cancellate, ringhiere a disegno  ...
... complesso (conteggiato per ogni facciata)			
		mq	14,28	
02.P02.A18.330	Coloritura di calcestruzzi con due riprese di vernice poliuretanica a finire, compreso fondo epossidico			
010	...			
		mq	13,94	
02.P02.A18.340	Coloritura di zoccolo sino a cm 20 di altezza su superfici già preparate, con impiego di pittura a solvente  ...
... (compresa la tracciatura) per ogni ripresa:			
010	su pareti verticali			
		ml	1,49	
020	su scale			
		ml	2,72	
02.P02.A19	RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO			
				
02.P02.A19.010	Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio			
010	...			
		mq	6,68	
02.P02.A19.020	Applicazione di una ripresa di legante inibitore di corrosione, data a pennello o a spruzzo, per impedire  ...
... ulteriore ossidazione dell'armatura di acciaio e garantire l'ancoraggio di riporti di malta cementizia, compresa spazzolatura dell'armatura, per metro lineare di ferro trattato			
010	...			
		ml	5,80	
02.P02.A19.030	Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzi eseguiti con  malta autoportante a base di cemento ad  ...
... alta resistenza, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a mm 30, esclusi casseri e ferri di armatura, compresa sia l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano, sia la spicconatura del sottofondo:			
010	per interventi puntuali di superficie fino a m² 0,25			
		cad	31,39	
020	per interventi estesi di superficie oltre m² 0,25			
		mq	106,27	
02.P02.A19.040	Trattamento di calcestruzzi umidi mediante applicazione di materiali a tre componenti a base di resine  ...
... epossidiche, dati a pennello, compresa la spazzolatura, per rendere possibile la sovrapposizione di qualsiasi rivestimento			
010	...			
		mq	25,28	
02.P02.A19.050	Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce del muro, con superfici già preparate, consistente  ...
... nella esecuzione di fori passanti in quantità fino a 2 al m² e 4 fori di diametro massimo di mm 10 e fino a cm 10 di lunghezza, nell' idonea armatura di ferri passanti e rete elettrosaldata con maglia da cm 10 x 10 e diametro cm 6 o simili, nella sigillatura dei fori da eseguire con prodotti chimici, nell'applicazione, eseguita a spruzzo, di malta addittivata fino ad uno spessore di cm 3 su ogni parete, esclusa ogni finitura, (da contabilizzare una volta per le due facce) per pareti di spessore:			
010	fino a cm 25			
		mq	142,58	
020	oltre cm 25 e non oltre cm 60			
		mq	166,84	
030	sovrapprezzo per presenza di pietrame nella muratura 			
		%	25%	
02.P02.A19.060	Intonaco idrofugo per pareti in calcestruzzo umido (esclusi la preparazione della superficie, le reti metalliche e  ...
... l'arricciatura finale):			
010	fino ad uno spessore di cm 1			
		mq	24,95	
020	per ogni cm in più			
		mq	16,75	
02.P02.A19.070	Rivestimento elastico eseguito con plastici a base di elastomeri sintetici (350 micron con allungamento a rottura  ...
... del 500%) impermeabile, traspirante e in grado di sopportare le microfessurazioni, previa applicazione di una ripresa di primer			
				
02.P02.A19.070.010	...			
		mq		
02.P02.A19.080	Rivestimento di vasche di contenimento acqua potabile o altre sostanze alimentari, eseguito con resine epossidiche  ...
... conformi alle norme di legge, date in due riprese, previa ripresa di primer di ancoraggio			
010	...			
		mq	25,63	
02.P02.A20	RISANAMENTO DI MURATURE			
				
02.P02.A20.010	Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa pressione senza uso di detergenti			
010	...			
		mq	9,72	
02.P02.A20.020	Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice  ...
... composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente la rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la chiusura a cuci-scuci di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero per murature a vista, con malta cementizia per l'incassamento in profondità e stilatura  giunti in malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nella colorazione per renderla simile a quella esistente, preparazione degli incastri per la continuità della tessitura per l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola:			
010	sostituzione media di 4 mattoni al m²			
		mq	30,44	
020	sostituzione media di 8 mattoni al m²			
		mq	47,71	
030	sostituzione media di 12 mattoni al m²			
		mq	59,71	
02.P02.A20.030	Intervento a cuci-scuci della muratura portante esistente per risanamento di vecchi camini, nicchie stipiti, zone  ...
... deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco abrasivo o martellino, la fornitura e posa in opera di mattoni pieni a macchina per le parti non a vista nella quantità di n. 400 al m³ e n. 80 a mano (o di recupero) per la parte in vista, posati con malta cementizia. Le opere di puntellamento e di imbragamento della muratura, la malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori per renderla simile a quella esistente, da utilizzare per la stilatura dei giunti			
010	...			
		mc	867,73	
02.P02.A20.040	Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in  ...
... genere comprendente la preparazione della muratura esistente mediante rimozione dei materiali incoerenti, fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita in mattoni pieni a mano nuovi o di recupero, posati in opera con malta cementizia per l'allettamento e malta di calce per la stilatura dei giunti, opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori, per renderla simile a quella esistente (lunghezza media da cm 20 a cm 50)			
010	...			
		mq	107,76	
02.P02.A20.060	Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta  ...
... adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole di acciaio e saggina, comprendente il rimpiazzo dei mattoni mancanti e la sostituzione di quelli corrosi, la ripresa di piccole lesioni a cuci-scuci, incluso ogni rifacimento di quelle parti di paramento non completamente fugate sia verticalmente che orizzontalmente nonchè delle zone oggetto di interventi sporadici comprendenti ogni materiali e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte:			
010	sostituzione media di 4 mattoni al m²			
		mq	48,50	
020	sostituzione media di 8 mattoni al m²			
		mq	61,49	
030	sostituzione media di 12 mattoni al m²			
		mq	63,81	
02.P02.A20.070	Risanamento di muratura umida sino a cm 40 di spessore mediante l'esecuzione di 5 fori per metro lineare di muro  ...
... da risanare e successiva saturazione capillare con sostanze idonee			
010	...			
		ml	33,17	
02.P02.A21	INTERVENTI PARTICOLARI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO			
				
02.P02.A21.010	Intervento su cornicione formato da lastre in pietra su mensole in aggetto (spessore da cm 10 a cm 20) consistente  ...
... nella rimozione del materiale lapideo deteriorato irrecuperabile e permeabile o fatiscente e sostituzione con altro dello stesso tipo, sostanza, forma e lavorazione eseguito a mano con attrezzatura classica secondo i profili, le dimensioni, gli spessori, la tipologia ecc.. di quelle esistenti			
010	...			
		ml	252,14	
02.P02.A21.020	Risanamento di cornicione (di dimensioni in sviluppo da cm 80 a cm 100) all'imposta del tetto sostenuto da mensole  ...
... in muratura a vista, di appoggio consistente in: puntellamento con giunto e tubo esclusa la rimozione e sostituzione delle lastre in pietra; risanamento delle parti in muratura deteriorate mediante la rimozione cauta dei mattoni fatiscenti, gelivi, farinosi, incoerenti e comunque irrecuperabili e sostituzione degli stessi con pezzi simili per forma, natura, dimensioni e sagome a quelli esistenti, sia nuovi fatti a mano che di recupero; consolidamento dei giunti del paramento murario interessato (previa eliminazione delle malte esistenti ) con malta di cemento di rinforzo in profondità e stilatura finale a vista con malta di calce simile per forma, natura e granulometria degli inerti a quella esistente e quanto altro necessario (discesa materiali di risulta al piano di campagna)			
010	...			
		ml	167,02	
02.P02.A21.030	Semplice intervento di restauro (circa 25% delle superfici) di elementi in stucco in aggetto con decorazioni  ...
... semplici composite e raffiguranti foglie, festoni con fiori centrali, ecc. ingombri in proiezione contenuti in specchiature di circa m 2x0,5 comprendente la rimozione con bisturi di almeno 2 o 3 strati di tinteggiatura  o di sovrapposizione di più intonaci, sia neutri che colorati, a coprire la parte originale. Il consolidamento di parti deteriorate degli elementi decorativi con resine (cascato di calce, collanti, ecc..) iniettate all'interno per evitare lo sfaldamento successivo. La ricostruzione e l'integrazione delle parti mancanti con materiali simili per forma, natura, consistenza, ecc.. di quella in opera (gesso, malta, stucco, ecc..). Inserimento di chiodi e filo in acciaio, utilizzo di aggrappanti, ganci, ecc.. e quant'altro necessario			
010	...			
		mq	580,70	
02.P02.A21.040	Come voce precedente per intervento di media incidenza per dimensioni specchiatura m 2,00x0,5 circa, restauro su  ...
... parte decorativa valutata al 50%			
010	..			
		cad	1.028,58	
02.P02.A21.050	Come voce precedente per intervento di approfondita incidenza su dimensioni m 2,00x0,50 circa restauro su parte  ...
... decorativa valutato al 75%			
010	...			
		cad	1.506,78	
02.P02.A21.060	Protezione di elementi decorativi in aggetto con lamiera di piombo dello spessore di circa mm 15 compreso il  ...
... risanamento della malta di calce sulla superficie orizzontale, il taglio della muratura lungo i profili per l'inserimento della copertina, la fornitura e posa dei materiali, le opere di sigillatura con malte e tassellature e quant'altro necessario			
010	...			
		mq	304,07	
02.P02.A21.070	Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi di antiche inferrate con caratteristiche decorative mediante  ...
... spazzolatura a mano, sabbiatura ecc.., da eseguire con cautela per evitare danni irreparabili a decorazioni, parti in rilievo, ecc. comprendente i materiali, la sabbia silicea, i macchinari, la pulitura finale e quanto altro necessario			
010	...			
		mq	27,24	
02.P02.A21.080	Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aventi particolari motivi decorativi comprendente la  ...
... sostituzione di materiali irreparabili o mancanti mediante l'integrazione con nuovi lavorati a mano (in ferro fucinato) la saldatura, gli adattamenti e quanto altro necessario, esclusi i trattamenti superficiali:			
010	sostituzione di materiale fino a kg 2 al m²			
		mq	82,51	
020	sostituzione di materiale fino a kg 4 al m²			
		mq	124,54	
030	sostituzione di materiale fino a kg 6 al m²			
		mq	166,57	
02.P02.A21.090	Consolidamento colonnine in buon stato di conservazione con intervento previsto inferiore al 30% della superficie			
010	...			
		ml	256,25	
02.P02.A21.100	Consolidamento di colonnine in mediocre conservazione, con intervento previsto dal 30 a 50% della superficie			
010	...			
		ml	471,82	
02.P02.A21.110	Consolidamento di colonnine in pessimo stato di conservazione, con intervento previsto dal 50 a 75% della superficie			
010	...			
		ml	759,51	
02.P02.A21.120	Intervento di restauro di balaustre sugli elementi in pietra (normale conservazione, 25% di intervento) formanti  ...
... la parte basamentale e la parte superiore della balaustra esistente (di proiezione orizzontale, larghezza cm 30-30, altezza cm 15-30) comprendente la pulizia a fondo per l'eliminazione di croste nere e di residui vari che hanno intaccato in parte la superficie di detti elementi in pietra con impacchi a più riprese di detergenti. Rimozione della malta deteriorata a giunzione degli elementi antichi e correnti. Esecuzione di collegamenti con tiranti tra le varie parti formanti il corrente con foratura e posa del tirante in acciaio e calatura nel vano di malta espansiva. Sigillatura e ripristino con malta di calce colorata in pasta sia a stuccatura dei vari elementi decoranti il corrente inferiore e superiore che su quelli a contatto della muratura ad esclusione del trattamento superficiale di protezione			
010	...			
		mq	244,52	
02.P02.A21.130	Come voce precedente: in mediocre stato di conservazione con intervento di circa il 30-50% della superficie			
010	...			
		mq	382,08	
02.P02.A21.140	Come voce precedente: in pessimo stato di conservazione con intervento di circa il 50-75% della superficie			
010	...			
		mq	503,87	
02.P02.A21.150	Riparazione di camini monumentali in precarie condizioni statiche comprendente lo smontaggio, il recupero dei  ...
... materiali, la discesa delle macerie, lo smontaggio delle parti instabili fino alla muratura solida la ricostruzione delle parti rimosse e posate con l'utilizzo dei mattoni recuperati e con mattoni rimossi appositamente sagomati sul posto; inserimento all'interno di una canna in fibrocemento e tondini in ferro agli angoli per garantirne la stabilità; la malta di cemento per il consolidamento e di calce a rifinire per i giunti esterni a vista; il ripristino della faldatura con integrazione del materiale mancante o irrecuperabile ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte (dimensioni medie indicative di massima altezza m 1,50-3,00, larghezza m 0,50-2,00x0,50-2,00) su misure da calcolare sul solido geometrico di inviluppo della sagoma massima			
010	...			
		mc	2.322,84	
02.P02.A21.160	Lavaggio davanzali in pietra delle finestre, comprendente la stuccatura di eventuali screpolature, i materiali di  ...
... consumo, l'applicazione di prodotti idrorepellenti protettivi e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte (dimensione media da m 1,00 a m 2,50 di lunghezza)			
010	...			
		mq	96,44	
02.P02.A21.180	Restauro serramenti in legno pregiato mediante cauta asportazione dei vari strati di tinteggiatura esistente, con  ...
... la ricerca e messa a vista della tinteggiatura originaria, comprendente la rimozione dei gocciolatoi e degli elementi lignei deteriorati, sistemazione della ferramenta esistente, sigillatura dei vari elementi di legno, ripasso degli squadri, degli intarsi con inquadratura e sostituzione dei gocciolatoi, sostituzione di alcuni inquadri a vetri con legname simile all'esistente, ripristino dei portanti con intarsi lignei e sistemazione generale del serramento, escluse le spese provvisionali e di presidio			
010	...			
		mq	703,35	
02.P02.A21.190	Sistemazione di finestre in legno a vetri di grandi dimensioni comprendente la revisione dell'intelaiatura  ...
... esistente, i rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con angolari traverse, ecc., le modifiche per l'insediamento dei vetri stratificati di sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente esclusi l'onere dei ponteggi e la fornitura e posa dei vetri			
010	...			
		mq	174,81	
02.P02.A21.200	Riparazione e restauro di persiane esterne nelle sue parti lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione ed  ...
... integrazione delle parti mancanti o vetuste, sia in legno che in metallo per telaio e controtelaio comprendente la ferramenta di chiusura e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente			
010	...			
		mq	355,07	
02.P02.A21.210	Riparazione e restauro di serramenti esterni nelle sue parti lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione ed  ...
... integrazione delle parti mancanti o vetuste anche decorative, sia in legno che in metallo per telaio e controtelaio comprendente la ferramenta di chiusura e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente			
				
02.P02.A21.210.010	...			
				
02.P02.A21.220	Sverniciatura di persiane a lamelle			
010	...			
		mq	18,50	
02.P02.A21.230	Trattamento completo di sverniciatura e verniciatura per serramenti (persiane) eseguito mediante la preparazione  ...
... del fondo, le stuccature, la scartavetratura, la protezione delle parti metalliche, la verniciatura a smalto opaco con colori da stabilirsi in corso d'opera dalla Direzione lavori ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte (coefficente correttivo sulla quantità 3)			
010	...			
		mq	26,54	
02.P02.A21.240	Sovrapprezzo per ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sostituito il serramento, compreso la  ...
... ripresa della muratura a cuci-scuci, dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi compreso inoltre ogni materiale e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, dimensione media m 0,21x0,12			
010	...			
		mq	99,06	
02.P02.A21.260	Pulizia di elementi in marmo con ausilio di microgetto d'acqua a pressione controllata, utilizzo di apposite  ...
... gelatine, spazzole e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte			
010	...			
		mq	286,92	
02.P02.A21.300	Asportazione a mano con l'ausilio di attrezzi vari, da eseguire con la massima cautela, previo preliminari  ...
... verifiche per la ricerca di eventuali reperti quali tinte originali, eventuali decorazioni, ecc.. da eseguire su una media di 3 strati di tinteggiatura esistenti e di eventuali rasature effettuate nel tempo, fatte per uniformare le pareti; compresa la raccolta, il trasporto manuale del materiale all'esterno del fabbricato e l'accumulo nell'ambito del cantiere e quanto altro necessario			
010	...			
		mq	46,13