Articolo di
Elenco	I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I	Unità di
misura	PREZZO 
EURO	
				
	03 BIOEDILIZIA			
	03.P01 INERTI MINERALI			
03.P01.A	POZZOLANA			
				
03.P01.A 01	Pozzolana esente da sostanze eterogenee o da parti inerti.			
 005	Pozzolana Grigia			
		q.li	23,02	
 010	Pozzolana Rossa			
		q.li	23,02	
03.P01.A 01 015	Farina di Pozzolana			
				
03.P01.B	POMICE			
				
03.P01.B 01	Pomice espansa, fono assorbente, bassa permeabilità, incombustibile.			
 005	Pomice espansa, granulometria da 0 a 5 mm			
		mc	30,38	
 010	Pomice espansa, granulometria da 0 a 8 mm			
		mc	28,76	
 015	Pomice espansa, granulometria da 5 a 8 mm			
		mc	25,58	
 020	Pomice espansa, granulometria da 8 a 16 mm			
		mc	17,60	
	03.P02 INERTI DI RECUPERO			
03.P02.A	SABBIA DI CEMENTO TRITURATO			
				
03.P02.A 01	Materiale di recupero proveniente dalla frantumazione del calcestruzzo.			
 005	Riciclato misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/50.			
		q.li	0,46	
 010	Riciclato sabbia vagliata secondo una granulometria 0/8.			
		q.li	0,61	
 015	Riciclato pietrisco vagliato secondo una granulometria 8/50.			
		q.li	0,46	
 020	Riciclato supero vagliato secondo una granulometria < 50.			
		q.li	0,51	
03.P02.B	TERRA DI RECUPERO			
				
03.P02.B 01	Limo vagliato riciclato secondo una granulometria 0/8			
 005	Per ricopertura servizi stradali.			
		q.li	0,41	
03.P02.B 02	Terra drenante riciclata vagliata secondo una granulometria 0/8			
 005	Per uso vivaistico.			
		q.li	0,41	
	03.P03 CALCI			
03.P03.A	CALCI AEREE			
				
03.P03.A 01	Calci aeree ed idrate dovranno provenire da materie prime naturali, senza alcuna additivazione di sintesi, esenti  ...
... da emissioni radioattive.			
 005	Grassello di calce sfuso stagionato			
		q.li	6,40	
 010	Calce idrata			
		q.li	6,40	
	03.P04 GESSO			
03.P04.A	GESSO NATURALE			
				
03.P04.A 01	Gesso, proveniente direttamente da cava, di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione, scevro  ...
... da materie eterogenee e privo di additivati di origine chimica, esente da emissioni radioattive.			
				
03.P04.A 01 005	Gesso naturale			
				
	03.P05 LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE			
03.P05.A	ELEMENTI PER MURATURE PORTANTI			
				
03.P05.A 01	BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE PORIZZATI CON FARINA DI LEGNO NATURALE ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI			
 005	Elemento cm 25x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 35/38/45			
		cad	1,15	
 010	Elemento cm 25x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 30			
		cad	0,87	
 015	Elemento base cm 38x25 (lxh) per spessore muro di cm 25			
		cad	1,87	
 020	Elemento cm 30x20 (lxh) per spessore muro di cm 25			
		cad	1,06	
 025	Elemento divisibile cm 25x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 35/38			
		cad	1,06	
 030	Elemento divisibile cm 25x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 30			
		cad	0,87	
 035	Elemento antisismico cm 25x19 (lxh) per spessore muro di cm 30			
		cad	1,32	
 040	Elemento per sguinci finestra cm 25x25 (lxh) per spessore muro di cm 37,5			
		cad	2,23	
 045	Elemento per angoli a 135° cm 12,5x25x (lxh) per spessore muro di cm 37,5			
		cad	1,21	
 050	Elemento cavo per impianti cm 25x25 (lxh) per spessore di muro cm 37,5			
		cad	1,21	
 055	Elemento per pareggiare verticalmente i muri cm 37,5x20 (lxh) per spessore muro di cm 25			
		cad	2,23	
 060	Elemento per pareggiare verticalmente i muri cm 25x12,5 (lxh) per spessore muro di cm 37,5			
		cad	1,21	
 065	Elementi con foro per architrave cm 25x25 (lxh) per spessore muro di cm 37,5			
		cad	2,23	
03.P05.A 02	BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE PORIZZATI CON FARINA DI LEGNO NATURALE ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI.  ...
... AD INCASTRO PER L'ELIMINAZIONE DI PONTI TERMICI			
 005	Elemento cm 10/20x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro di cm 30			
		mq	15,34	
 010	Elemento cm13/25x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro di cm 38			
		mq	23,33	
 015	Elemento cm11/23x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro di cm 34			
		mq	20,87	
 020	Elemento cm14/20x24,5x34 (sxhxl) per spessore di muro cm 34			
		mq	20,87	
 025	Elemento ad incastro a T cm 8,5/17x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro cm 17/25/34/42			
		mc	61,37	
 030	Elemento ad incastro a T cm15/23x24,5x35 (sxhxl) per spessore di muro cm 38			
		mc	61,37	
 035	Elemento ad incastro a T cm10/20x24,5x34 (sxhxl) per spessore di muro cm 20/30			
		mc	61,37	
 040	Elemento cm 25x19 (lxh) per spessore muro cm 30			
		cad	1,19	
03.P05.A 03	BLOCCHI IN LATERIZIO ALVEOLATO CON STRATO INTERMEDIO DI SUGHERO			
 005	Elemento monoblocco ad incastro a taglio termico 26x19 (lxh) per spessore muro di cm 32/38			
		cad	1,69	
 010	Elemento (mezzo monoblocco ad incastro) a taglio termico 12x19 (lxh) per spessore muro di cm 32/38			
		cad	1,45	
03.P05.A 04	BLOCCHI CASSERO IN CONGLOMERATO DI LEGNO - CEMENTO, DENSITA 500 KG/M³, CON GIUNTI AD INCASTRO ORIZZONTALI E  ...
... VERTICALI, CON UN SOLO INCAVO DI COLLEGAMENTO PER IL CLS E FRESATURE VERTICALI, AD ELIMINAZIONE COMPLETA DI PONTI TERMICI, ISOLANTI TERMOACUSTICI E IGROTERMICO, RESISTENTI AL FUOCO (CLASSE REI 180), ESENTI DA PRODOTTI PETROLCHIMICI O DI SINTESI, NON RADIOATTIVI.			
 005	Per pareti portanti esterne Elemento cm 49,7x24. 9 (lxh) per spessore muro di cm 25/30			
		mq	20,61	
 010	Per pareti portanti interne - Elemento cm 49,7x24. 9 (lxh) per spessore muro di cm 15/17. 5/20			
		mq	19,79	
 015	Elemento cm 49,7x24. 9 (lxh) per spessore muro di cm 25/30			
		mq	22,21	
03.P05.A 05	Pezzi Speciali			
 005	Pilastro per parete da cm 25 dimensioni cm 40x24. 9 (lxh) spessore cm 18			
		cad	4,50	
 010	Pilastro per parete da cm 30 dimensioni cm 40x24. 9 (lxh) spessore cm 23			
		cad	4,80	
 015	Blocco con mazzetta per parete da cm 25 dimensioni cm 12x24. 9 (lxh) spessore cm 15			
		cad	4,14	
 020	Blocco con mazzetta per parete da cm 30 dimensioni cm 12x24. 9 (lxh) spessore cm 17,5			
		cad	4,56	
03.P05.B	ELEMENTI PER TAMPONAMENTO E PER TRAMEZZATURA			
				
03.P05.B 01	BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE PORIZZATI CON FARINA DI LEGNO NATURALE, ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI.			
 005	Elemento cm 50x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 20			
		cad	1,19	
 010	Elemento cm 38x25 (lxh) per spessore muro di cm 14			
		cad	0,95	
 015	Elemento cm 35x25 (lxh) per spessore muro di cm 17			
		cad	1,06	
 020	Elemento cm 35x25 (lxh) per spessore muro di cm 12			
		cad	0,64	
 025	Elemento cm 30x20 (lxh) per spessore muro da cm 20			
		cad	0,86	
 030	Elemento cm 30x20 (lxh) per spessore muro da cm 12			
		cad	0,51	
 035	Elemento cm 25x25 (lxh) per spessore muro di cm 12			
		cad	1,06	
 040	Elemento cm 25x19 (lxh) per spessore muro di cm 12			
		cad	0,93	
 045	Elemento cm25x25 (lxh) per spessore muro di cm 8			
		cad	0,36	
 050	Elemento cm 25x20 (lxh) per spessore muro di cm 20			
		cad	0,61	
 055	Elemento base cm 24x50 (lxh) per spessore muro di cm 20			
		cad	1,76	
 060	Elementi per canalizzazioni verticali cm 24x50 (lxh) spessore cm 20			
		cad	2,38	
 065	Elementi per canalizzazioni orizzontali cm 24x50 (lxh) spessore cm 20			
		cad	2,38	
03.P05.B 02	BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE PORIZZATI CON FARINA DI LEGNO NATURALE ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI.  ...
... AD INCASTRO PER L'ELIMINAZIONE DI PONTI TERMICI			
 005	Elemento cm 10x15 (lxh) per spessore muro di cm 37,5			
		cad	0,82	
 010	Elemento cm 10x19 (lxh) per spessore muro di cm 37,5			
		cad	0,82	
 015	Elemento cm 10x25 (lxh) per spessore muro di cm 37,5			
		cad	1,00	
 020	Elemento cm 50x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 17			
		cad	1,15	
 025	Elemento cm 50x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 20			
		cad	1,19	
 030	Elemento cm 45x24 (lxh) per spessore muro di cm 12			
		cad	1,43	
03.P05.B 03	BLOCCHI IN LATERIZIO ALVEOLATO CON STRATO DI SUGHERO ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI PER IL  ...
... RIVESTIMENTO DI CORDOLI DI SOLAIO , PILASTRI, CANNE FUMARIE, SCARICHI, ETC.			
 005	Elemento cm 26x19 (lxh) spessore cm 12			
		cad	1,40	
 010	Elemento cm 30x19 (lxh) spessore cm 12			
		cad	1,67	
03.P05.C	MATTONI IN TERRA CRUDA, ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI			
				
03.P05.C 01	Mattoni in terra cruda per tramezzature e per tamponamento di strutture portanti in legno			
 005	Mattone leggero 24x16 (lxh) spessore cm 11,5			
		cad	0,66	
 010	Mattone dimezzato in terra cruda pesante 24x16 (lxh) spessore cm 5. 7			
		cad	0,46	
03.P05.D	PANNELLI PER TRAMEZZI LEGGERI PER TAMPONAMENTO STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON  ...
... RADIOATTIVI			
				
03.P05.D 01	Pannelli in fibre di legno, legate con resine naturali cm 75x250 spessore mm 18			
				
03.P05.D 02	Pannelli in argilla con armatura vegetale cm75x250			
 005	spessore mm 18			
		mq	27,26	
03.P05.D 03	Pannello leggero di canne			
 005	Dimensioni cm 100x200 spessore mm 20			
		mq	8,96	
 010	Dimensioni cm 100x200 spessore mm 50			
		mq	15,18	
03.P05.D 04	Pannello a base di gesso e cellulosa			
 005	Dimensioni cm 3000x1200 spessore mm 10			
		mq	7,16	
 010	Dimensioni cm 3000x1200 spessore mm 18			
		mq	15,05	
03.P05.D 05	Pannelli in fibre di gesso			
 005	Dimensioni cm 120x240x spessore cm 1/12,5/1,50 /1,80			
		mq	13,65	
 010	Dimensioni cm 120x300x spessore cm 1/1,25/1,50/1, 80			
		mq	17,79	
03.P05.E	ELEMENTI PER SOLAI -			
				
03.P05.E 01	Pannelli per strutture orizzontali e inclinate realizzate con elementi in conglomerato di legno - cemento, densità  ...
... 500 kg/m³, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termoacustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe Rei 180)			
 005	Per luci fino a cm 500: dimensioni elemento cm 50x20x25 spessore pannello cm 20			
		mq	26,60	
 010	Per luci fino a cm 625: dimensioni elemento cm 50x25x25 spessore pannello cm 25			
		mq	28,13	
 015	Per luci fino a cm 625: dimensioni elemento cm 50x30x25 spessore pannello cm 30			
		mq	31,71	
03.P05.E 02	MATTONI IN TERRA CRUDA PER RIEMPIMENTO SOLAI CON STRUTTURA PORTANTE E TAVOLATO DI LEGNO ESENTI DA PRODOTTI DI  ...
... SINTESI, NON RADIOATTIVI			
 005	Mattone 23,5x5,5 (lxh) spessore cm11,5			
		cad	0,22	
 010	Mattone 24x16 (lxh) spessore cm 11,5			
		cad	0,72	
	03.P06 MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO			
03.P06.A	MALTA DI CALCE AEREA			
				
03.P06.A 01	Malta, confezionata con legante naturale non additivato con sostanze di sintesi, sabbia scevra da materie terrose,  ...
... argillose, limacciose e polverulente.			
 005	Malta grezza per rinzaffo a presa aerea per intonaco interno o esterno, a base di grassello stagionato e sabbia  ...
... grossa (0/4 mm).			
		q.li	5,89	
 010	Malta fine per arriccio a base di grassello di calce forte (debolmente idraulico), stagionato e micronizzato,  ...
... miscelato con sabbie calcaree - silicee (0/1 mm).			
		q.li	19,69	
 015	Malta per rasatura a base di grassello di calce stagionato e sabbie fini.			
		q.li	214,82	
 020	Malta da restauro per intonaco interno o esterno, a base di grassello di calce forte (debolmente idraulico),  ...
... stagionato per almeno sei mesi e micronizzato, miscelato con sabbie calcaree - silicee (0/2,5 mm).			
		q.li	30,70	
 025	Malta per rasatura, semilucido, per effetti marmorizzati, a base di grassello di calce filtrato e macinato,  ...
... albume, tuorlo, carbonati di calcio, mica, olio di lino, cera d'api, glicerina, metilcellulosa, borace, oli essenziali.			
		mq	4,19	
 030	Latte di calce per il consolidamento di vecchi intonaci e strato di aggancio per le iniezioni			
		q.li	427,08	
03.P06.B	MALTA DI CALCE IDRAULICA			
				
03.P06.B 01	Malta, confezionata con legante naturale non additivato con sostanze di sintesi, sabbia scevra da materie terrose,  ...
... argillose, limacciose e polverulente.			
 005	Malta di allettamento murario a base di calce idraulica naturale ed inerti dolomitici selezionati, a basso  ...
... contenuto di sali idrosolubili, specifico per il montaggio e la fugatura di elementi da muratura a facciavista.			
		q.li	19,19	
 010	Malta per intonaco di sottofondo traspirante, antimuffa, a base di calce idraulica, farine di calcare, caolino  ...
... calcico.			
		q.li	38,37	
 015	Malta per intonaco termoisolante per il risanamento, deumidificazione, isolamento degli edifici.			
		q.li	80,82	
 020	Malta traspirante per rasature di superfici lisce, rappezzi di intonaco, a base di calce idraulica.			
		q.li	56,27	
 025	Malta per intonaco minerale per isolamento termico interno o esterno, a base di calce idraulica e silice espansa.			
		q.li	107,41	
 030	Stucco adesivo, per la ricostruzione di manufatti degradati e per la colmatura di fughe, a base di calce  ...
... idraulica, caseina calcica, fibre vegetali.			
		q.li	74,17	
03.P06.C	MALTE PREMISCELATE			
				
03.P06.C 01	Malta, premiscelata confezionata con legante naturale non additivato con sostanze di sintesi, sabbia scevra da  ...
... materie terrose, argillose, limacciose e polverulente.			
 005	Malta a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, per rinzaffi aperti traspiranti.			
		q.li	61,37	
 010	Malta per intonaco strutturale, vibrorinforzato, ad alta traspirabilità, per esterni, a base di calce idraulica,  ...
... botticino, caolino, caseina calcica, acido tartarico, sale di Vichy e fibre vegetali.			
		q.li	77,73	
 015	Malta per intonaco strutturale, vibrorinforzato, ad alta traspirabilità, per interni, a base di calce idraulica,  ...
... botticino, caolino, caseina calcica, acido tartarico, sale di Vichy e fibre vegetali.			
		q.li	51,15	
 020	Malta per intonaco adesivo macroporoso, deumidificante e risanante, a base di calce idraulica, botticino, caseina  ...
... calcica, sali di Vichy, acido tartarico, fibre vegetali.			
		q.li	69,06	
03.P06.C 02	MALTA D'ARGILLA PREMISCELATA			
 005	Malta per rinzaffo a base di argilla, sabbia e paglia			
		q.li	24,76	
 010	Malta per arriccio a base di argilla, sabbia e paglia			
		q.li	29,66	
 015	Malta per rasatura a base di argilla colorata.			
		q.li	86,44	
 020	Malta per allettamento di mattoni in argilla cruda.			
		q.li	23,02	
 025	Malta senza fibra di legno.			
		q.li	37,85	
 030	Malta fine con fibra di lino. (per rasatura)			
		q.li	78,10	
 035	Malta per la posa di piastrelle			
		q.li	28,64	
 040	Aggrappante di argilla.			
		q.li	40,15	
03.P06.C 03	MATERIALI PER SOTTOFONDI E PAVIMENTI PREMISCELATI A BASE DI CALCE IDRAULICA			
 005	Per costruzione di massetti e sottofondi, a base di calce idraulica, botticino, aggregati silicei, fibre di vetro.			
		q.li	80,82	
 010	Per costruzione di massetti e sottofondi a rapida asciugatura, a base di calce idraulica, botticino, aggregati  ...
... silicei, fibre di vetro, acceleranti minerali, idratanti minerali.			
		q.li	61,37	
 015	Per la preparazione di massetti di livellamento, per la posa di piastrelle, parquet, a base di sali di magnesio,  ...
... botticino, aggregati silicei, fibre vegetali.			
		q.li	92,07	
 020	Per la costruzione di massetti leggeri, ad alte prestazioni di isolamento, a base di calce idraulica, farine di  ...
... botticino, farine di caolino, minerali espansi.			
		q.li	61,37	
03.P06.C 04	PREMISCELATI A BASE DI ARGILLA			
 005	Premiscelato di argilla e fibre di legno per riempimento solai.			
		mc	165,72	
 010	Premiscelato pesante per il riempimento di solai e per la preparazione del pise, isolante termoacustico, a base di  ...
... argilla e sabbia.			
		mc	153,44	
 015	Premiscelato leggero per il riempimento di solai e per la preparazione del pise, isolante termoacustico, a base di  ...
... argilla e trucioli di legno.			
		mc	97,19	
 020	Premiscelato ultra - leggero (550 kg/m³) per il riempimento di solai di legno o di mattoni, isolante  ...
... termoacustico, a base di argilla e trucioli di legno.			
		mc	91,04	
	03.P07 RIVESTIMENTI			
03.P07.A	PAVIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI - LINOLEUM			
				
03.P07.A 01	Linoleum, mescolanza omogenea di materie prime naturali, olio di lino, farine di sughero, legno, pietra calcarea e  ...
... pigmenti colorati. Supporto in juta priva di minio.			
 005	Rotoli lungh. cm200. Spessore mm 2.			
		mq	21,12	
 010	Rotoli lungh. cm200. Spessore mm 2,5			
		mq	25,87	
 015	Rotoli lungh. cm 200. Spessore mm 3,2			
		mq	27,11	
 020	Rotoli lungh. cm 200. Spessore mm 4			
		mq	35,79	
 025	Rotoli lungh. cm 200. Spessore mm 6			
		mq	46,44	
 030	Quadrella 50x50 cm. Spessore mm 2. 5			
		mq	32,68	
03.P07.B	COCCO E SISAL			
				
03.P07.B 01	Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco.			
 005	Panama naturale con supporto in lattice. h/400 cm			
		mq	15,64	
 010	Panama naturale con supporto in lana. h/200 - 400 cm			
		mq	31,97	
 015	Panama naturale con supporto in juta. h/200 - 400 cm			
		mq	23,67	
 020	Lisca di pesce naturale con supporto in lattice. h/400 cm			
		mq	14,54	
 025	Lisca di pesce naturale con supporto in lana. h/200 - 400 cm			
		mq	35,42	
 030	Lisca di pesce naturale con supporto in juta. h/200 - 400 cm			
		mq	25,58	
 035	Diagonale naturale con supporto in lattice. h/400 cm			
		mq	14,54	
 040	Diagonale naturale con supporto in lana. h/200 - 400 cm			
		mq	31,97	
 045	Diagonale naturale con supporto in juta. h/200 - 400 cm			
		mq	23,67	
 050	Bouclé naturale con supporto in lana. h/200 - 400 cm			
		mq	36,82	
 055	Bouclé naturale con supporto in juta. h/200 - 400 cm			
		mq	25,58	
 060	Sisal con supporto in lattice. h/400 cm			
		mq	31,62	
 065	Bouclé + sisal naturale con supporto in lattice. h/400 cm			
		mq	31,10	
 070	Panama + sisal naturale con supporto in lattice. h/400 cm			
		mq	30,18	
	03.P08 RIVESTIMENTI			
03.P08.A	PAVIMENTI IN LEGNO - POSA FLOTTANTE			
				
03.P08.A 01	Tavole di legno naturale maschiate e levigate con bordi smussati e finitura a cera o ad olio per pavimenti;  ...
... proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x400 - 1500 (larg. x lung.), spessore mm 20. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.			
 005	Abete naturale			
		mq	46,54	
 010	Faggio naturale			
		mq	77,23	
 015	Castagno naturale			
		mq	58,82	
 020	Larice naturale			
		mq	63,95	
 025	Faggio rosso naturale			
		mq	77,23	
 030	Pino naturale			
		mq	46,54	
03.P08.A 02	Tavole di legno maschiate e prefinite - stratificate (2 o 3 strati) con finitura ad olio per pavimenti;  ...
... proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 2390x195 (larg. x lung.), spessore mm 14. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.			
 005	Faggio, strati 3			
		mq	42,97	
 010	Faggio, strati 2			
		mq	62,60	
 015	Rovere, strati 3			
		mq	42,97	
 020	Rovere, strati 2			
		mq	62,60	
 025	Acero di monte, strati 3			
		mq	46,54	
 030	Acero di monte, strati 2			
		mq	65,52	
 035	Frassino, strati 3			
		mq	42,97	
 040	Frassino, strati 2			
		mq	62,60	
 045	Ciliegio, strati 3			
		mq	54,59	
03.P08.B	POSA INCHIODATA			
				
03.P08.B 01	Listone di legno naturale maschiato - piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata.  ...
... Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.			
 005	Acero prima scelta			
		mq	78,25	
 010	Acero seconda scelta			
		mq	60,87	
 015	Rovere prima scelta			
		mq	71,10	
 020	Rovere seconda scelta			
		mq	40,91	
 025	Ontano prima scelta			
		mq	73,65	
 030	Ontano seconda scelta			
		mq	73,65	
 035	Frassino prima scelta			
		mq	71,60	
 040	Frassino seconda scelta			
		mq	54,73	
 045	Faggio prima scelta			
		mq	67,51	
 050	Faggio seconda scelta			
		mq	52,69	
 055	Faggio rosso prima scelta			
		mq	71,10	
 060	Castagno prima scelta			
		mq	50,63	
 065	Castagno seconda scelta			
		mq	30,70	
 070	Ciliegio prima scelta			
		mq	100,76	
 075	Pino prima scelta			
		mq	36,32	
 080	Pino seconda scelta			
		mq	31,20	
03.P08.B 02	Tavole di legno naturale maschiate - piallate per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata.  ...
... Dimensioni mm 100/130 x400/2700x22 (largh. x lungh. x s) Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.			
 005	Acero prima scelta			
		mq	95,64	
 010	Acero seconda scelta			
		mq	73,65	
 015	Rovere prima scelta			
		mq	76,73	
 020	Rovere seconda scelta			
		mq	40,91	
 025	Frassino prima scelta			
		mq	85,42	
 030	Frassino seconda scelta			
		mq	63,95	
 035	Abete prima scelta			
		mq	26,60	
 040	Faggio prima scelta			
		mq	75,71	
 045	Faggio seconda scelta			
		mq	60,87	
 050	Faggio rosso prima scelta			
		mq	91,04	
 055	Faggio rosso seconda scelta			
		mq	63,95	
 060	Castagno prima scelta			
		mq	65,98	
 065	Castagno seconda scelta			
		mq	55,24	
 070	Castagno terza scelta			
		mq	45,01	
 075	Ciliegio prima scelta			
		mq	134,00	
 080	Larice prima scelta			
		mq	50,12	
 085	Robinie prima scelta			
		mq	83,37	
 090	Pino prima scelta			
		mq	45,01	
 095	Pino seconda scelta			
		mq	34,79	
 100	Pino terza scelta			
		mq	34,27	
03.P08.B 03	Tavole di legno naturale maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata.  ...
... Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.			
 005	Faggio prima scelta, levigato			
		mq	90,13	
 010	Faggio prima scelta, oliato o cerato			
		mq	104,24	
 015	Faggio seconda scelta, levigato			
		mq	69,57	
 020	Faggio seconda scelta, oliato o cerato			
		mq	83,84	
 025	Faggio terza, levigato			
		mq	61,75	
 030	Faggio terza scelta, oliato o cerato			
		mq	75,85	
 035	Rovere prima scelta, levigato			
		mq	94,01	
 040	Rovere prima scelta, oliato o cerato			
		mq	108,14	
 045	Rovere seconda scelta, levigato			
		mq	85,92	
 050	Rovere seconda scelta, oliato o cerato			
		mq	100,10	
 055	Rovere terza scelta, levigato			
		mq	73,96	
 060	Rovere terza scelta, oliato o cerato			
		mq	88,07	
 065	Ontano prima scelta, levigato			
		mq	102,40	
 070	Ontano prima scelta, oliato o cerato			
		mq	116,52	
 075	Frassino prima scelta, levigato			
		mq	93,80	
 080	Frassino prima scelta, oliato o cerato			
		mq	108,14	
 085	Frassino seconda scelta, levigato			
		mq	85,92	
 090	Frassino seconda scelta, oliato o cerato			
		mq	100,10	
 095	Pino prima scelta , levigato			
		mq	60,82	
 100	Pino prima scelta , oliato o cerato			
		mq	74,98	
 105	Ciliegio prima scelta, levigato			
		mq	144,45	
 110	Ciliegio prima scelta, levigato			
		mq	158,61	
 115	Larice prima scelta, levigato			
		mq	78,62	
 120	Larice prima scelta, oliato o cerato			
		mq	92,78	
 125	Noce prima scelta, levigato			
		mq	156,21	
 130	Noce prima scelta, oliato o cerato			
		mq	170,33	
03.P08.B 04	Listoni di legno naturale maschati - levigati con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a  ...
... coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.			
 005	Acero prima scelta, levigato			
		mq	72,22	
 010	Acero seconda scelta, oliato o cerato			
		mq	86,39	
 015	Faggio prima scelta, levigato			
		mq	58,37	
 020	Faggio prima scelta, levigato			
		mq	58,72	
 025	Faggio seconda scelta, levigato			
		mq	50,44	
 030	Faggio seconda scelta, oliato o cerato			
		mq	72,68	
 035	Rovere prima scelta, levigato			
		mq	59,68	
 040	Rovere prima scelta, oliato o cerato			
		mq	73,86	
 045	Rovere seconda scelta, levigato			
		mq	50,22	
 050	Rovere seconda scelta, oliato o cerato			
		mq	64,40	
 055	Rovere terza scelta, levigato			
		mq	45,98	
 060	Rovere terza scelta, oliato o cerato			
		mq	60,15	
 065	Frassino prima scelta, levigato			
		mq	74,48	
 070	Frassino prima scelta, oliato o cerato			
		mq	88,63	
 075	Frassino seconda scelta, levigato			
		mq	64,80	
 080	Frassino seconda scelta, oliato o cerato			
		mq	78,98	
 085	Ciliegio prima scelta, levigato			
		mq	107,82	
 090	Ciliegio prima scelta, oliato o cerato			
		mq	121,99	
 095	Noce prima scelta, levigato			
		mq	125,58	
 100	Noce prima scelta, oliato o cerato			
		mq	139,68	
03.P08.B 05	Listoni di legno naturale maschiati - levigati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata.  ...
... Dimensioni mm. 15x85x400 - 1500. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.			
 005	Faggio prima scelta, levigato			
		mq	72,89	
 010	Faggio prima scelta, oliato o cerato			
		mq	87,00	
 015	Faggio seconda scelta, levigato			
		mq	54,88	
 020	Faggio seconda scelta, oliato o cerato			
		mq	68,99	
 025	Rovere prima scelta, levigato			
		mq	76,01	
 030	Rovere prima scelta, oliato o cerato			
		mq	90,17	
 035	Rovere seconda scelta, levigato			
		mq	69,87	
 040	Rovere seconda scelta, oliato o cerato			
		mq	84,02	
 045	Rovere terza scelta, levigato			
		mq	63,06	
 050	Rovere terza scelta, oliato o cerato			
		mq	77,18	
 055	Frassino prima scelta, levigato			
		mq	88,22	
 060	Frassino prima scelta, oliato o cerato			
		mq	102,40	
 065	Frassino seconda scelta, levigato			
		mq	79,33	
 070	Frassino seconda scelta, oliato o cerato			
		mq	93,46	
 075	Pino prima scelta , levigato			
		mq	52,24	
 080	Pino prima scelta , oliato o cerato			
		mq	66,29	
 085	Ciliegio prima scelta, levigato			
		mq	134,21	
 090	Ciliegio prima scelta, oliato o cerato			
		mq	148,37	
 095	Noce prima scelta, levigato			
		mq	146,70	
 100	Noce prima scelta, oliato o cerato			
		mq	160,80	
03.P08.C	PAVIMENTAZIONI ESTERNE (terrazze, marciapiedi, cortili)			
				
03.P08.C 01	PAVIMENTAZIONI IN LEGNO			
 005	Cubetti in fibra di legno stabilizzato con cemento, 8x8x8 cm			
		mq	24,81	
 010	Cubetti in Larice, 10x10x10 cm			
		mq	68,54	
 015	Cubetti in Rovere, 10x10x10 cm			
		mq	68,54	
03.P08.D	RIVESTIMENTI MURALI IN CARTA			
				
03.P08.D 01	Rivestimento murale a base di carta, traspirante e lavabile, applicato con appositi collanti eco - compatibili.			
 005	Grana fine. Dimensioni 35 mx0,50 m			
		cad	18,41	
 010	Grana medio - fine. Dimensioni 35 mx0,50 m			
		cad	20,69	
 015	Grana medio - grossa Dimensioni 35 mx0,50 m			
		cad	21,37	
 020	Grana grossa. Dimensioni 35 mx0,50 m			
		cad	21,31	
 025	Grana maxi. Dimensioni 35 mx0,50 m			
		cad	23,14	
	03.P09 ISOLANTI			
03.P09.A	ISOLANTI DI ORIGINE ANIMALE			
				
03.P09.A 01	LANA DI PECORA			
 005	Treccia isolante in lana di pecora cordata, per il riempimento di intercapedini nelle intelaiature di finestre e  ...
... porte; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo.			
		kg	11,11	
 010	 Lana di pecora sciolta per applicazioni in intercapedini di piccole dimensioni in pavimenti, pareti e soffitti;  ...
... trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo.			
		kg	8,38	
03.P09.A 02	Feltro isolante in lana di pecora anticalpestio; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti -  ...
... parassitario e trattamento ignifugo.			
 005	Dimensioni: cm 100x300 spessore mm 3			
		mq	3,89	
 010	Dimensioni: cm 200x2000 spessore mm 10			
		mq	17,39	
03.P09.A 03	Rotolo in lana di pecora non autoportante, per isolamento termoacustico di pareti, contropareti, tetti,  ...
... controsoffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo.			
 005	Dimensioni: cm 80x1000 spessore cm 4			
		mq	7,16	
 010	Dimensioni: cm 80x1000 spessore cm 6			
		mq	9,22	
 015	Dimensioni: cm 80x1000 spessore cm 8			
		mq	12,27	
03.P09.B	ISOLANTI DI ORIGINE VEGETALE			
				
03.P09.B 01	Pannelli di cocco per parete e per pavimento.			
 005	Dimensioni: cm 60x120 spessore cm1			
		mq	8,96	
 010	Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 2			
		mq	11,51	
 015	Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 3			
		mq	12,79	
03.P09.B 02	Rotolo per tetto			
 005	Dimensioni: cm 100x1000 spessore cm 2			
		mq	7,62	
 010	Dimensioni: cm 100x1000 spessore cm 3			
		mq	10,74	
 015	Dimensioni: cm 100x500 spessore cm 5			
		mq	4,61	
03.P09.B 03	Pannelli di canna palustre per parete, pavimento e tetto.			
 005	Dimensioni: cm 150x200 spessore cm 2			
		mq	6,76	
 010	Dimensioni: cm 150x200 spessore cm 5			
		mq	12,27	
03.P09.B 04	CANAPA			
 005	Materassini in fibra di canapa per il riempimento delle intercapedini e del telaio di finestre e porte; esente da  ...
... sostanze nocive.			
		mq	6,14	
03.P09.B 04 010	Pannelli di canapa; esente da sostanze nocive.			
03.P09.B 04 015	Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 4			
		mq	5,42	
03.P09.B 04 020	Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 6			
		mq	8,13	
03.P09.B 04 025	Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 8			
		mq	10,85	
03.P09.B 04 030	Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 10			
		mq	12,53	
03.P09.B 04 035	Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 12			
		mq	15,04	
03.P09.B 04 040	Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 14			
		mq	17,53	
03.P09.B 04 045	Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 16			
		mq	20,05	
03.P09.B 05	JUTA			
 005	Juta in fiocco per il riempimento delle intercapedini e del telaio di finestre e porte; esente da sostanze nocive.			
		kg	3,02	
03.P09.B 05 010	Rotolo in fibre di Juta anticalpestio.			
03.P09.B 05 015	Dimensioni: cm 100x5000 spessore mm 3			
		mq	1,75	
03.P09.B 05 020	Dimensioni: cm 100x3000 spessore mm 5			
		mq	2,69	
03.P09.B 05 025	Dimensioni: cm 100x2000 spessore mm 10			
		mq	4,10	
03.P09.B 06	FIBRA DI CELLULOSA			
 005	Prodotta da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, sciolta per iniezione; resistente al fuoco (classe  ...
... 1), esente da sostanza nocive.			
		kg	0,77	
 010	Per soffitti, densità kg/m³ 38			
		mc	27,22	
 015	Per pareti, densità kg/m³ 55			
		mc	39,39	
 020	Per tetti, densità kg/m³ 48			
		mc	31,50	
 025	Applicazione aperta nell'ultimo soffitto, densità kg/m³ 35			
		mc	25,07	
03.P09.B 07	Pannelli di fibre cellulosiche; prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, resistente al fuoco  ...
... (classe 1), esente da sostanza nocive.			
 005	Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 3			
		mq	5,83	
 010	Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 4			
		mq	7,78	
 015	Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 5			
		mq	8,42	
 020	Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 6			
		mq	9,39	
 025	Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 7			
		mq	10,90	
 030	Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 8			
		mq	11,76	
 035	Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 10			
		mq	14,33	
 040	Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 12			
		mq	16,52	
 045	Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 14			
		mq	17,70	
 050	Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 16			
		mq	19,23	
03.P09.B 08	SUGHERO			
 005	Sughero espanso biondo naturale in granuli. Inattaccabile da parassiti e muffe, resistenza al fuoco (classe1),  ...
... igroscopico, impermeabile all'acqua, imputrescibile, leggero, elastico, esente da sostanze nocive. Per intercapedini, sottofondi, sottotetti, intonaci isolanti.			
		mc	135,43	
03.P09.B 09	Pannelli di sughero nero autoespanso, autocollato, puro, privi di collanti chimici. Densità 110/500 kg/m³;  ...
... inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco (classe1), igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze nocive.			
 005	Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 2			
		mq	6,96	
 010	Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 3			
		mq	9,84	
 015	Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 4			
		mq	12,79	
 020	Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 5			
		mq	15,71	
 025	Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 6			
		mq	19,57	
 030	Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 7			
		mq	23,99	
 035	Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 8			
		mq	23,99	
03.P09.B 10	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al fuoco,  ...
... traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico.			
 005	Dimensioni: cm 100x120 spessore mm 10			
		mq	2,40	
 010	Dimensioni: cm 120x250 spessore mm 20			
		mq	4,10	
 015	Dimensioni: cm 80x120 spessore mm 30			
		mq	6,44	
 020	Dimensioni: cm 80x120 spessore mm 40			
		mq	8,79	
 025	Dimensioni: cm 80x120 spessore mm 60			
		mq	12,99	
 030	Dimensioni: cm 80x120 spessore mm 80			
		mq	17,34	
 035	Dimensioni: cm 80x120 spessore mm 100			
		mq	21,68	
03.P09.B 11	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenza al fuoco,  ...
... traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico, per sottopavimento.			
 005	Dimensioni: cm 50x170 spessore mm 10			
		mq	10,85	
 010	Dimensioni: cm 50x170 spessore mm 15			
		mq	18,26	
 015	Dimensioni: cm 50x170 spessore mm 20			
		mq	21,27	
 020	Dimensioni: cm 60x120 spessore mm 20			
		mq	6,14	
 025	Dimensioni: cm 60x120 spessore mm 30			
		mq	8,84	
 030	Dimensioni: cm 60x120 spessore mm 40			
		mq	9,26	
03.P09.B 12	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenza al fuoco,  ...
... traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico; per sottotetto.			
 005	Dimensioni: cm 75x250 spessore mm 20			
		mq	7,10	
 010	Dimensioni: cm 60x250 spessore mm 25			
		mq	13,65	
03.P09.C	FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATE			
				
03.P09.C 01	Pannelli in fibra di legno mineralizzata con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti,  ...
... traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).			
 005	Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 1			
		mq	4,46	
 010	Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 2			
		mq	6,63	
 015	Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 3			
		mq	8,08	
 020	Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 4			
		mq	9,31	
 025	Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 5			
		mq	10,54	
 030	Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 8			
		mq	15,14	
03.P09.C 02	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, rinforzato con tre listelli in legno resinoso;  ...
... termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).			
 005	Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 5			
		mq	18,41	
 010	Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 8			
		mq	24,54	
03.P09.C 03	Pannelli a vista, in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, colorato, per controsoffittarure e  ...
... rivestimenti; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).			
 005	Dimensioni: cm 200x60 120x60 spessore cm 2			
		mq	7,56	
 010	Dimensioni: cm 200x60 120x60 spessore cm 3			
		mq	8,70	
 015	Dimensioni: cm 200x60 120x60 spessore cm 4			
		mq	10,64	
 020	Dimensioni: cm 200x60 120x60 spessore cm 5			
		mq	12,74	
03.P09.C 04	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, accoppiato ad una lastra in cartongesso  ...
... antincendio; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).			
 005	Dimensioni: cm 200x60 240x60spessore cm 4			
		mq	11,76	
 010	Dimensioni: cm 200x60 240x60spessore cm 5			
		mq	11,76	
 015	Dimensioni: cm 200x60 240x60spessore cm 6			
		mq	11,76	
03.P09.C 05	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; termoisolanti, fonoisolanti,  ...
... fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).			
 005	Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 2			
		mq	10,07	
 010	Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 3			
		mq	12,43	
 015	Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 4			
		mq	15,34	
 020	Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 5			
		mq	19,65	
 025	Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 8			
		mq	26,96	
03.P09.C 06	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; tipo rinforzato per casseri a  ...
... rimanere; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).			
 005	Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 4			
		mq	16,83	
03.P09.C 07	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; con superficie a vista prefinita con  ...
... impasto legnomagnesiaco; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).			
 005	Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 3			
		mq	14,48	
 010	Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 4			
		mq	17,70	
 015	Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 5			
		mq	22,56	
 020	Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 8			
		mq	32,72	
03.P09.D	ISOLANTI DI ORIGINE MINERALE			
				
03.P09.D 01	Pannelli in silicato di calcio, per l'isolamento termoacustico a cappotto di facciate e soffitti; permeabili al  ...
... vapore, antincendio, traspirabili, incombustibili (classe 0).			
 005	Dimensioni: cm 50x50 spessore cm 3			
		mq	20,16	
03.P09.D 02	Pomice naturale espansa in granuli, incombustibile (classe 0). Per intercapedini e sottofondi alleggeriti.			
 005	Pomice espansa, granulometria da 0 a 5 mm			
		mc	30,38	
 010	Pomice espansa, granulometria da 0 a 8 mm			
		mc	28,76	
 015	Pomice espansa, granulometria da 5 a 8 mm			
		mc	25,58	
 020	Pomice espansa, granulometria da 8 a 16 mm			
		mc	17,60	
	03.P10 IMPERMEABILIZZAZIONI E GUAINE			
03.P10.A	FIBRE DI CELLULOSA - GUAINE IN CARTA			
				
03.P10.A 01	Carta Kraft in pura cellulosa impregnata di vaselina, idrorepellente, barriera al vapore, esente da insetticidi,  ...
... funghicidi tossici, sostanze petrolchimiche.			
 005	Rotoli da cm 100x10000			
		mq	0,72	
03.P10.A 02	Carta Kraft in pura cellulosa come guaina antivento e antipolvere, esente da insetticidi, funghicidi tossici,  ...
... sostanze petrolchimiche.			
 005	Rotoli da cm 100x10000			
		mq	0,56	
03.P10.A 03	Cartonfeltro, ottenuto da riciclo di fibre tessili e carta da macero, come guaina antivento e antipolvere, come  ...
... strato di isolamento acustico. Esente da insetticidi, funghicidi tossici, sostanze petrolchimiche.			
 005	Rotoli cm 100x3000 175 g/m²			
		mq	0,20	
 010	Rotoli cm 100x3000 500 g/m²			
		mq	0,41	
 015	Rotoli cm 100x3000 940 g/m²			
		mq	0,95	
03.P10.A 04	Cartonfeltro, ottenuto da riciclo di fibre tessili e carta da macero, paraffinato, idrorepellente, leggero freno  ...
... al vapore, utilizzabile come guaina sottotegola			
 005	Dimensioni cm 100x10000 325 g/m²			
		mq	1,06	
03.P10.B	FIBRE SINTETICHE			
				
03.P10.B 01	FIBRE IN POLIETILENE			
 005	Guaina in fibre di polietilene, barriera al vento e all'acqua, traspirante, esente da esalazioni di sostanze  ...
... tossiche.			
		mq	2,36	
03.P10.B 02	MEMBRANA BENTONITICA			
 005	Membrana bentonitica impermeabile (contenente 8 kg/m² di bentonite di sodio preidratata ad alta densità), laminata  ...
... sotto vuoto in adesione a due geotessili sintetici. Dimensioni: cm 100x500 cm 200x3000 cm 200x5000 Spessore 6 mm.			
		mq	15,18	
	03.P11 MATERIALI STRUTTURALI - ACCIAIO DA COSTRUZIONE, RETI IN POLIPROPILENE PER ARMATURE, RETE PORTAINTONACO			
03.P11.A	MATERIALI PER ARMATURE			
				
03.P11.A 01	Rete in polipropilene bidirezionale antifessurazione per il rinforzo del sottofondo.			
 005	Dimensioni: cm \100x50 Rotoli da 50 m²			
		mq	2,18	
03.P11.B	RETI PORTAINTONACO			
				
03.P11.B 01	FIBRA DI VETRO			
 005	Rete in fibra di vetro per cappotti			
		mq	2,30	
03.P11.B 02	Rete portaintonaco in canniccio di palude. (Canna palustre)			
 005	Dimensioni: cm 180X550			
		mq	1,69	
 010	Dimensioni: cm 200X500			
		mq	1,69	
	03.P12 COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI			
03.P12.A	SOLVENTI / DILUENTI			
				
03.P12.A 01	SOLVENTI			
 005	Solvente a base di olio e resine vegetali , per diluizione oli e vernici e per pulizia attrezzi. Privo di prodotti  ...
... sintetici, aromatici e clorurati, completamente biodegradabile.			
		lt	7,68	
03.P12.B	SVERNICIATORI			
				
03.P12.B 01	SVERNICIATORI			
 005	Sverniciatore alcalino per vernici a base di resine naturali, privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi  ...
... clorurati.			
		lt	10,74	
03.P12.C	COLORI e VERNICI			
				
03.P12.C 01	IMPREGNANTI / FISSATIVI / FONDI			
 005	Fondo impregnante a base di olio di lino per la protezione di legno , sughero e pavimenti in cotto, pietra,  ...
... piastrelle non smaltate.			
		lt	9,22	
 010	Fondo isolante naturale a base d'acqua per stabilizzare gli intonaci di gessi e i fondi molto assorbenti e  ...
... sabbiosi, cemento, calcestruzzo, per isolare macchie; a base di olio di ricino, caseina, sale borico, oppure a base di lattice di gomma naturale.			
		lt	8,70	
 015	Fondo isolante a solvente naturale per pareti per isolare macchie ostinate; a base di olio di ricino, estere di  ...
... resine colofonia, olio di scorza di agrumi, idrocarburi di alifatici.			
		lt	18,92	
 020	Pittura di fondo ai silicati per esterni, a base di silicato di potassio, gesso, sabbia di quarzo e cellulosa per  ...
... migliorare i sottofondi prima dell'applicazione di pittura ai silicati.			
		lt	6,63	
 025	Fondo ai sali di boro per l'eliminazione e la prevenzione di muffe e batteri presenti sui muri			
		lt	5,89	
 030	Fondo a base di caseina per superfici molto assorbenti, seguito da trattamenti a base di leganti alcalini a base  ...
... di caseina (es: pitture murali e colle). Confezione da 1 kg			
		kg	29,66	
03.P12.C 02	INTONACI A STUCCO			
 005	Stucco naturale a base di gesso per pareti interne e fughe. Privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi  ...
... clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti (non decomponibili), privo di cariche elettrostatiche.			
		kg	4,10	
 010	Mastice a base di lattice di gomma naturale per fughe interne a parete. Privo di esalazioni tossiche, privo di  ...
... idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti (non decomponibili), privo di cariche elettrostatiche.			
		kg	28,64	
 015	Stucco lacca a base di olio di resine naturali adatto per intonaco e legno interno ed esterno. Privo di esalazioni  ...
... tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti (non decomponibili), privo di cariche elettrostatiche.			
		lt	24,54	
 020	Concentrato per colorare con fiori tintori lo stucco bianco. Confezione da mg 50			
		cad	7,06	
03.P12.C 03	Colori ad olio			
 005	Pittura murale diluibile con acqua senza solventi, opaca, satinata altamente coprente, traspirante, lavabile; a  ...
... base di olio di lino e gesso			
		lt	6,90	
03.P12.C 03 010	Colori all'uovo, latte, caseina			
03.P12.C 03 015	Pittura murale bianca pronta all'uso, a base di caseina, senza solventi, coprente, per interni su fondo organico o  ...
... minerale (fibre grezze, legno, carta da parati tessuto). Adatta come fondo da velatura. Priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.			
		lt	6,63	
03.P12.C 03 020	Tempera all'uovo. Idropittura per interni liscia e coprente, totalmente traspirabile e biodegradabile priva di  ...
... sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.			
		lt	3,83	
03.P12.C 03 025	Tempera al latte, idropittura semicoprente, per muri interni e cartongesso. Traspirante priva di sostanze di  ...
... sintesi chimica e derivanti dal petrolio.			
		lt	4,10	
03.P12.C 03 030	Velatura: pittura semitrasparente all'uovo, neutra o colorata per effetti decorativi particolari, lavabile ,  ...
... traspirante e biodegradabile priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.			
		lt	2,55	
03.P12.C 04	Colori a calce			
 005	Pittura murale opaca, per interni ed esterni, a base di grassello di calce naturale perfettamente bianca, spenta  ...
... per immersione, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.			
		lt	2,55	
03.P12.C 05	Colori al silicato di potassio			
 005	Pittura murale antimuffa e anticondensa pronta all'uso da silicato di potassio, per interni priva di sostanze di  ...
... sintesi chimica e derivanti dal petrolio .			
		lt	5,11	
 010	Pittura murale antimuffa e anticondensa pronta all'uso da silicato di potassio, per esterni priva di sostanze di  ...
... sintesi chimica e derivanti dal petrolio .			
		lt	8,43	
03.P12.C 06	Colori al gesso			
 005	tempera a base di gesso e colle naturali, adatta per intonaci , fibre grezze, cartongesso, priva di sostanze di  ...
... sintesi chimica e derivanti dal petrolio.			
		lt	5,11	
03.P12.C 07	Colori alle resine vegetali			
 005	Pittura murale coprente per esterni, resistente agli agenti atmosferici a base di olio di resine naturali e  ...
... caseina, non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, priva di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	7,42	
 010	Pittura murale coprente per interni, resistente alle abrasioni, a base di olio di resine naturali. Non derivante  ...
... da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	5,32	
03.P12.C 08	VELATURE			
 005	Colori vegetali con pigmenti, per velature interne su muri e soffitti; a base di colori vegetali e argilla,  ...
... balsamo di resina di larice, privo di sostanze chimiche e derivati dal petrolio.			
		lt	39,39	
03.P12.C 09	LEGANTI			
 005	Legante ad emulsione, per velature murali, a base di cera d'api e olio di noce; non derivante da sintesi chimica,  ...
... composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	17,91	
 010	Legante concentrato ad emulsione, per pitture murali, a base di resine vegetali; non derivante da sintesi chimica,  ...
... composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	7,78	
03.P12.C 10	PIGMENTI - Terre naturali in polvere			
 005	Blu oltremare, nero ox, rosso ox.			
		kg	20,47	
 010	Viola, lilla, verde ox, verde smeraldo.			
		kg	25,58	
 015	Tinta base per pitture murali, a base di resine naturali, con coloranti minerali e terrosi finemente macinati. Non  ...
... derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	15,86	
 020	Paste pigmentate per la colorazione dei prodotti a base acqua, quali idropitture, fissativi e impregnanti.			
		lt	12,27	
 025	Concentrato di fiori tintori per colorare stucco bianco. Confezione da 50 mg.			
		cad	7,16	
03.P12.C 11	INTONACHINI			
 005	Intonachino naturale pigmentato, per interni ed esterni, a base di grassello di calce stagionato, farine di  ...
... botticino e pigmenti naturali; ad azione antimuffa e antibatterico, privo di solventi ed esalazioni nocive.			
		lt	2,12	
 010	Intonachino naturale pigmentato, per interni ed esterni, a base di silicato di potassio; privo di diluenti e  ...
... solventi, esente da emissioni tossiche nocive.			
		lt	2,96	
03.P12.D	TRATTAMENTO DEL LEGNO			
				
03.P12.D 01	IMPREGNANTI per strutture portanti			
 005	Sale di boro ad alta solubilità senza solventi, per la protezione preventiva del legno; non derivante da sintesi  ...
... chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti.			
		lt	7,68	
 010	Fondo impregnante e indurente per superfici assorbenti ed asciutte per interni ed esterni, incolore (turapori);  ...
... trattamento del legno poco soggetto all'usura, a base di olio di lino. Non derivante da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	10,23	
 015	Impregnante oleoso alle erbe come pretrattamento di tutti i legni esterni non trattati. Non derivante da sintesi  ...
... chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	11,25	
 020	Olio di lino cotto o crudo, puro, senza solventi, esente da siccativi al piombo, per il trattamento protettivo del  ...
... legno.			
		lt	4,10	
 025	Concentrato, pronto all'uso, di asfalto naturale con resine naturali e oli vegetali, per la protezione del legno  ...
... all'acqua e all'umidità.			
		lt	17,39	
 030	Impregnante trasparente olio - cera per interni, per la nobilitazione e la protezione di superfici in legno  ...
... (pavimenti e rivestimenti), a base di resine e olii vegetali.			
		lt	15,34	
 035	Acido pirolegnoso naturale alle erbe, per la protezione attiva del legno, contro i piccoli parassiti, a base di  ...
... aceto di legno, estratti del legno ed erbe.			
		lt	6,90	
03.P12.D 02	VELATURE			
 005	Vernice trasparente o colorata, per velature a base di olio di resine vegetali, per interni ed esterni, per  ...
... l'impermeabilizzazione e la protezione ti tutti i tipi di legno, senza sostanze tossiche; privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	12,79	
03.P12.D 03	VERNICI, SMALTI E LACCHE			
 005	Lacca opaca bianca e colorata coprente, a base di creta, resine naturali e oli vegetali, per la finitura delle  ...
... superfici in legno. Priva di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	28,64	
 010	Gomma lacca per la verniciatura trasparente lucida o opaca di tutti i tipi di legno, a base di etanolo, gomma  ...
... lacca, resina vegetale. Priva di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	21,48	
 015	Vernice pellicolante non sfogliante ed impermeabilizzante, per la finitura incolore di tutti i tipi di legno, per  ...
... esterno ed interno, a base di oli vegetali, cera d'api. Priva di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	10,49	
03.P12.D 04	CERE E OLII CERATI			
 005	Balsamo di cera d'api e cera vegetale trasparente con olii vegetali, per la nobilitazione delle superfici in  ...
... legno, sughero e piastrelle non smaltate; per uso interno. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	19,19	
03.P12.E	TRATTAMENTO PER METALLO			
				
03.P12.E 01	ANTIRUGGINE			
 005	Fondo antiruggine coprente, a base di resine naturali e minerali di ferro, per trattamenti anticorrosivi di  ...
... superfici in acciaio non trattate, per esterni ed interni. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	18,41	
03.P12.E 02	VERNICI, SMALTI E LACCHE			
 005	Lacca opaca o lucida bianca coprente, a base di resine naturali e oli vegetali. Privo di emissioni di gas tossici  ...
... ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	19,69	
 010	Smalto bianco satinato per radiatori, a base di resine naturali e oli vegetali, priva di emissioni di gas tossici  ...
... ed innocua; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	29,41	
 015	Gomma lacca per la verniciatura trasparente lucida o opaca di superfici in ferro , a base di etanolo, gomma lacca,  ...
... resina vegetale, priva di emissioni di gas tossici ed innocua; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	22,00	
03.P12.F	TRATTAMENTO PER PIETRA, MARMO E COTTO			
				
03.P12.F 01	IMPREGNANTI			
 005	Fondo impregnante e indurente per superfici assorbenti ed asciutte per interni ed esterni, incolore (turapori); a  ...
... base di olio di lino. Privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	10,23	
 010	Impregnante trasparente olio - cera per interni, per la nobilitazione e la protezione di superfici in marmo, a  ...
... base di resine e olii vegetali. privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	15,34	
03.P12.F 02	CERE E OLII CERATI			
 005	Balsamo di cera d'api e cera vegetale trasparente con olii vegetali, per la nobilitazione delle superfici in  ...
... legno, sughero e piastrelle non smaltate; per uso interno. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		lt	19,19	
03.P12.G	COLLANTI E FISSANTI			
				
03.P12.G 01	COLLE			
 005	Colla per tappezzeria a base di amido di patate e acido siliceo. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici  ...
... ed innocuo a diretto contatto con organismi viventi; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		kg	36,82	
 010	Colla universale a dispersione per interni, pronta all'uso senza solventi composta da un'emulsione di lattice di  ...
... gomma naturale e resine naturali. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo a diretto contatto con organismi viventi; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		kg	13,82	
 015	Colla in polvere, senza cemento e solventi, per piastrelle, a base di sabbia di quarzo, con legante di caseina e  ...
... calce, diluibile in acqua. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		kg	4,91	
 020	Adesivo e rasante in polvere a base di cemento per la messa in opera dei pannelli in sughero per cappotti esterni,  ...
... interni, a soffitto. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		kg	1,06	
 025	Colla per pavimenti a base di lattice naturale e oli vegetali, per incollare rivestimenti tessili e moquettes in  ...
... fibre naturali. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.			
		kg	9,82	
 030	Colla a freddo per falegname, in polvere, diluibile in acqua, a base di caseina e calce, per elementi in legno  ...
... massiccio e materiali in legno (mobili, porte, finestre, scale);			
		lt	13,49	
 035	Colle schermanti			
		kg	4,21	
	03.P13 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PARETE			
03.P13.A	TUBI FLESSIBILI SU SUPPORTO			
				
03.P13.A 01	Moduli a parete per riscaldamento e raffrescamento, costituito da tubi flessibili in polibutilene PB ø 6+1 mm, con  ...
... barriera d'ossigeno, premontati con collettori su morsettiera.			
 005	Dimensioni cm 25x200 (lxh) Sup scald. m² 0,5			
		mq	58,92	
 010	Dimensioni cm 50x200 (lxh) Sup scald. m² 1,00			
		mq	58,92	
03.P13.A 02	Pannello in fibra di gesso con moduli a parete già integrati per riscaldamento e raffrescamento, costituito da  ...
... tubi flessibili in polibutilene PB ø 6+1 mm, con barriera d'ossigeno, spess. Pannello 12,5 mm.			
 005	Dimensioni cm 31x200 (lxh) Sup scald. m² 0,62			
		mq	97,16	
 010	Dimensioni cm 62x200 (lxh) Sup scald. m² 1,24			
		mq	101,35	
03.P13.B	TUBI FLESSIBILI SU SUPPORTO ISOLANTE			
				
03.P13.B 01	Moduli a parete per riscaldamento e raffrescamento, costituito da tubi flessibili in polibutilene PB ø 6+1 mm, con  ...
... barriera d'ossigeno, premontati su pannello isolante in polistirene sagomato. Dimensioni cm 30x200 (lxh) Sup scald. m² 0,6. Dimensioni cm 60x200 (lxh) Sup scald. m² 1,20			
 005	Pannello spess. 6 mm			
		mq	72,09	
 010	Pannello spess. 14 mm			
		mq	74,30	
03.P13.B 02	Moduli a parete per riscaldamento e raffrescamento, costituito da tubi flessibili in rame ø 16+2 mm, con barriera  ...
... d'ossigeno e al vapore acqueo, montati mediante morsetti su pannello isolante in legno mineralizzato preintonacato, con rete portaintonaco in fibra di vetro.			
 005	Dimensioni cm 50x100x1 (lxhxs).			
		mq	61,37	
03.P13.C	RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO			
				
03.P13.C 01	Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, costituito da tubi flessibili in polibutilene PB ø 17+2 mm,  ...
... con barriera d'ossigeno.			
				
03.P13.C 01 005	SENZA ISOLANTE			
03.P13.C 01 010	CON ISOLANTE - montati su pannelli isolanti in sughero, completo di centraline idrauliche, collettori, valvole,  ...
... rubinetti, termometri, graffette di fissaggio, additivo termofluidificante.			
		mq	40,91	
03.P13.C 01 015	CON ISOLANTE - montati su pannelli isolanti in polistirene, con superficie sagomata per l'alloggiamento dei tubi,  ...
... completo di collettori, graffette di fissaggio, additivo termofluidificante, rete elettrosaldata antiritiro			
		mq	33,25	
03.P13.D	RISCALDAMENTO A BATTISCOPA - ALETTE IN ALLUMINIO E TUBI IN RAME CON BATTISCOPA IN LEGNO O ALLUMINIO			
				
03.P13.D 01	Sistema di riscaldamento per irraggiamento a battiscopa, completo di nucleo riscaldante con alette in alluminio e  ...
... tubo in rame, di andata e di ritorno.			
 005	resa di 1 ml con Dt =60°C pari a W 517 o kcal/h 602			
		ml	77,73	
03.P13.D 02	Accessori			
 005	Supporto in legno			
		cad	4,80	
 010	Supporto finale in legno			
		cad	4,00	
 015	Copertura superiore in legno di abete			
		ml	8,33	
 020	Copertura anteriore in legno di abete			
		ml	17,64	
03.P13.D 03	ALETTE IN ALLUMINIO E TUBI IN RAME CON BATTISCOPA IN ALLUMINIO Sistema di riscaldamento per irraggiamento a  ...
... battiscopa, completo di nucleo riscaldante con alette in alluminio e tubo in rame, di andata e di ritorno, con elemento di arredamento a battiscopa in alluminio anodizzato.			
 005	resa di 1 ml con Dt =50°C pari a W 500 o kcal/h 425			
		ml	104,85	
 010	resa di 1 ml con Dt =50°C pari a W 190 o kcal/h 163			
		ml	40,91	
 015	resa di 1 ml con Dt =50°C pari a W 124 o kcal/h 106			
		ml	40,91	
03.P13.D 04	Terminali e accessori			
 005	Terminale a destra 178 mm			
		cad	31,71	
 010	Terminale a sinistra 178 mm			
		cad	31,71	
 015	Angolo interno 90°			
		cad	29,66	
 020	Angolo esterno 90°			
		cad	31,71	
 025	Coprifilo			
		cad	11,25	
 030	Giunto 360 mm			
		cad	32,72	
 035	Dispositivo di sospensione			
		cad	11,25	
 040	Supporti 12 pezzi			
		cad	11,25	
03.P13.E	SISTEMI SOLARI CON COLLETTORI PIANI O TUBO SOTTOVUOTO			
				
03.P13.E 01	Sistema di riscaldamento di acqua sanitaria a livello individuale, costituito da sistemi solari attivi con uno o  ...
... due collettori che funzionano per circolazione naturale (effetto termosifone) e non necessitano di organi meccanici e di regolazioni elettriche. I collettori possono essere collegati ad un serbatoio di accumulo d'acqua, posto sopra di essi.			
 005	Collettore (tetti inclinati) per 20 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a secco)			
		cad	437,32	
 010	Collettore (tetti inclinati) per 30 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a secco)			
		cad	616,34	
 015	Staffe acciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio a secco)			
		cad	76,73	
 020	Supporto inox per installazioni su superfici piane (scambio a secco)			
		cad	161,12	
 025	Collettore (tetti inclinati) per 20 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a immersione)			
		cad	437,32	
 030	Collettore (tetti inclinati) per 30 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a immersione)			
		cad	616,34	
 035	Staffe acciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio a immersione)			
		cad	76,73	
 040	Supporto inox per installazioni su superfici piane (scambio a immersione)			
		cad	161,12	
 045	Collettore (tetti inclinati) per 20 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio diretto)			
		cad	496,14	
 050	Collettore (tetti inclinati) per 30 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio diretto)			
		cad	667,49	
 055	Staffe acciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio diretto)			
		cad	76,73	
 060	Supporto inox per installazioni su superfici piane (scambio diretto)			
		cad	161,12	
03.P13.E 02	Kit pompa e centraline di controllo: Sistema di controllo elettronico differenziale e controllo resa circolatore +  ...
... vaso di esposizione / supp / connessione flex + limitatore di portata + sonde, cavo sonda e porta sonda per collettore, serbatoio circolatore (già inserita), + n. 2 flessibili inox mt. 1 + valvola di carico e scarico + valvola non ritorno + valvola di sicurezza 2,5b. + manometro + tutta la raccorderia idraulica (Pompa 2. 5 bar 20/60 tubi)			
 005	con pompa 2. 5 bar 20/60 tubi			
		cad	818,38	
 010	con pompa 3. 5 bar 20/60 tubi			
		cad	1.278,70	
 015	Controllo elettronico grafico su display - pompa 3. 5 bar 20/60 tubi			
		cad	979,48	
 020	Controllo elettronico grafico su display - pompa 3. 5 bar 90/240 tubi			
		cad	1.457,73	
 025	Controllo semplice - 20/60 tubi			
		cad	588,21	
03.P13.E 03	Sistema integrato di controllo elettronico differenziale e controllo resa + sonda collettore, sonda serbatoio,  ...
... sonda circolatore, porta sonde e cavo per ciascuna sonda.			
 005	controllo resa semplice			
		cad	345,25	
 010	controllo resa con display grafico a cristalli liquidi			
		cad	503,81	
 015	Kit pompa per secondo circuito (20/60 tubi)			
		cad	404,07	
 020	Kit pompa per secondo circuito (90/2400 tubi)			
		cad	698,17	
03.P13.E 04	Sistema solare monoblocco per la produzione di acqua calda sanitaria, con collettore in vetro, assorbitore rame  ...
... selettivo, serbatoio in rame 316 L, resistenza integrazione elettrica standard 1 kWe, protezione antigelo - 60° C.			
 005	100 l m² 2			
		cad	1.278,70	
 010	150 l m² 2. 4			
		cad	1.687,89	
 015	Sistema solare monoblocco per la produzione di acqua calda per piscine e docce, con collettore in materiale  ...
... plastico, composto da tubicini indipendenti ø 5+2 mm. Dimensioni cm 330x120x0. 7. m² 4			
		cad	179,01	
03.P13.E 05	Serbatoio di accumulo, comprensivo di due scambiatori per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria.			
 005	da 650 l			
		cad	4.552,20	
 010	da 960 l			
		cad	5.165,98	
03.P13.E 06	Sistema solare di riscaldamento di acqua sanitaria a livello individuale, costituito da tubi sottovuoto			
 005	Scatola (10 tubi per scatola) solare sottovuoto (scambio a secco)			
		cad	741,65	
 010	Scatola (10 tubi per scatola) solare sottovuoto (scambio ad immersione)			
		cad	741,65	
 015	Scatola (10 tubi per scatola) solare sottovuoto (scambio diretto)			
		cad	480,79	
 020	Staffe acciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio a secco)			
		cad	76,73	
 025	Supporto inox per installazioni su superfici piane (scambio a secco)			
		cad	161,12	
 030	Collettore solare sotto vuoto. Modulo a 6 tubi. Dimensioni 220x75x12. Superficie captante 1. 05			
		cad	1.918,06	
03.P13.F	STUFE			
				
03.P13.F 01	IN MURATURA INTONACATA A CALCE			
				
03.P13.F 01 005	Sistema di riscaldamento per irraggiamento e accumulo di calore, costruita con mattoni e rivestita con elementi di  ...
... argilla refrattaria, con uno spazio per il fuoco, progettato in modo specifico, in relazione al tipo di combustibile utilizzato.			
				
03.P13.F 02	IN MAIOLICA A RADIAZIONE			
				
03.P13.F 02 005	Sistema di riscaldamento per irraggiamento, convezione e accumulo di calore, costituito da stufe progettate con  ...
... condotti (“giri di fumo“) in materiale refrattario e rivestite da piastrelle in maiolica a forma concava.			
				
03.P13.F 03	IN MAIOLICA AD ARIA CALDA			
				
03.P13.F 03 005	Sistema di riscaldamento per irraggiamento, convezione e accumulo di calore, costituito da stufe con una caldaia  ...
... interna in ghisa, dove avviene la combustione e da un rivestimento esterno in piastrelle di maiolica a forma concava. Tra il rivestimento e la caldaia c'è un'intercapedine dove l'aria e riscaldata e rilasciata successivamente nell'ambiente circostante.			
				
03.P13.F 04	IN PIETRA OLLARE			
 005	Sistema di riscaldamento per irraggiamento, costituito da stufe in steatite o pietra ollare (in magnesite e  ...
... calcio), surriscaldate da fuoco a legna.			
		cad	5.114,83	
03.P13.F 05	STUFE - CAMINO IN GHISA ED ACCIAIO			
				
03.P13.F 05 005	Sistema di riscaldamento per irraggiamento e convezione, costituito da una combinazione tra caminetto aperto e  ...
... stufa, in acciaio e ghisa, con camera di combustione rivestita con refrattario. La superficie esterna può essere in acciaio laccato a fuoco o con rivestimenti laterali			
				
03.P13.G	PIASTRE ELETTRICHE RADIANTI AD ACCUMULO			
				
03.P13.G 01	Radiatore elettrico in ceramica, sasso, ghisa. Sistema di riscaldamento elettrico per irraggiamento, costituito da  ...
... un pannello in materiale naturale a vista e una fusione di ghisa posteriore che contiene la fonte di calore: resistenze elettriche ad accumulo.			
 005	Dimensioni cm 72 - 80x31x35 (hxl) spessore cm 12. Potenza 400 - 600 Watt			
		cad	347,81	
 010	Dimensioni cm 60x80 (hxl) spessore cm 12. Potenza 800 - 1600 Watt			
		cad	716,07	
03.P13.H	STUFE RADIANTI A GAS			
				
03.P13.H 01	Sistema di riscaldamento da parete per irraggiamento, costituito da una superficie radiante in materiale naturale  ...
... (pietra naturale o maiolica), un corpo scambiatore in alluminio, combustibile gas metano o GPL con combustione in camera stagna a flusso bilanciato naturale, accensione piezoelettrica con controllo fiamma a termocoppia su pilota permanente, bruciatore in acciaio inox, potenza 4,4 kW, completo di condotti coassiali aria/fumi verso l'esterno.			
 005	Dimensioni 83x70			
		cad	1.457,73	
	03.P14 IMPIANTO ELENTTRICO			
03.P14.A	IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - SISTEMI SOLARI FOTOVOLTAICI			
				
03.P14.A 01	Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, mediante laminazione a caldo  ...
... sottovuoto spinto;			
 005	Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 45 wp			
		cad	331,43	
 010	Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 50 wp			
		cad	368,27	
 015	Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 70 wp			
		cad	451,13	
 020	Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 75 wp			
		cad	483,35	
 025	Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 95 wp			
		cad	612,25	
 030	Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 100 wp			
		cad	644,47	
 035	Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 110 wp			
		cad	708,91	
03.P14.A 02	Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio amorfo, mediante laminazione a caldo sottovuoto spinto;			
 005	Moduli fotovoltaici flessibili in silicio amorfo 3 wp			
		cad	87,98	
 010	Moduli fotovoltaici flessibili in silicio amorfo 5 wp			
		cad	184,12	
 015	Moduli fotovoltaici flessibili in silicio amorfo 11 wp			
		cad	235,29	
 020	Moduli fotovoltaici flessibili in silicio amorfo 32 wp			
		cad	607,64	
03.P14.A 03	Tetti solari fotovoltaici realizzati con celle di silicio, integrati con il tetto.			
 005	Pannello strutturale 60 Wp			
		cad	653,67	
 010	Pannello strutturale 640 Wp			
		cad	695,10	
 015	Pannello strutturale 120 Wp			
		cad	1.302,75	
 020	Pannello strutturale 128 Wp			
		cad	1.394,81	
03.P14.A 04	Tegola solare fotovoltaica, integrata con le tegole tradizionali, a film sottile e flessibile.			
 005	Tegola 17 wp			
		cad	184,12	
03.P14.A 05	Sistemi fotovoltaici di pompaggio dell'acqua per l'irrigazione diretta o per l'accumulo in serbatoi; senza batterie			
 005	Sistema di pompaggio completo 120 wp			
		cad	2.361,52	
 010	Sistema di pompaggio completo 720 wp			
		cad	10.624,52	
 015	Sistema di pompaggio completo 1080 wp			
		cad	12.530,31	
 020	Sistema di pompaggio completo 1440 wp			
		cad	18.068,14	
 025	Sistema di pompaggio completo 2160 wp			
		cad	22.073,05	
 030	Sistema di pompaggio completo 3240 wp			
		cad	26.220,68	
 035	Sistema di pompaggio completo 4320 wp			
		cad	37.627,76	
03.P14.A 06	POTABILIZZATORI			
 005	Potabilizzatore 12V			
		cad	483,35	
 010	Potabilizzatore 12V/220V			
		cad	1.219,90	
03.P14.A 07	GENERATORI			
 005	Generatori fotovoltaici trasportabili su rimorchio 480 wp 12/24V			
		cad	15.973,62	
	03.P15 IMPIANTO ELENTTRICO			
03.P15.A	IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - SISTEMA IDROELETTRICO			
				
03.P15.A 01	Impianti idroelettrici compatti di piccole dimensioni generatori di potenza da 50 W a 5 kW per la ricarica di  ...
... batterie (12V 24V) o per la fornitura di energia al consumo (120V 224V 380V); integrabili con i normali circuiti esistenti			
 005	Turbina/ generatore da 150W 12/24V			
		cad	1.420,39	
 010	Turbina/ generatore da 300W 12/24V			
		cad	1.531,89	
 015	Turbina/ generatore da 600W 12/24V			
		cad	1.671,01	
 020	Turbina/ generatore da 1kW 230V fase singola			
		cad	1.671,01	
 025	Turbina/ generatore da 3 kW 230V fase singola			
		cad	2.033,15	
 030	Turbina/ generatore da 5 kW 230V fase singola			
		cad	2.256,15	
 035	Turbina/ generatore da 3 kW 230/400V 3 fasi			
		cad	2.562,53	
 040	Turbina/ generatore da 5 kW 230V fase singola			
		cad	2.896,54	
 045	Turbina/ generatore da 8 kW 230V fase singola			
		cad	3.425,92	
03.P15.B	COGENERAZIONE E BIOMASSE			
				
03.P15.B 01	Gruppo di cogenerazione compatto, pronto per la connessione, produce contemporaneamente calore ed elettricità, con  ...
... efficienza totale che arriva al 90%, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2; con motori diesel, metano, biogas e g. p. l. , monocilindrico testato per 80. 000 ore di funzionamento; comando e controllo eseguito tramite microprocessore, che permette il collegamento fino a 6 moduli.			
 005	Potenza fino a 5 kW			
		cad	9.718,18	
03.P15.C	SISTEMA EOLICO O AEROGENERATORE			
				
03.P15.C 01	Generatori eolici o aerogeneratori per il convertimento dell'energia cinetica del vento in energia meccanica, per  ...
... la produzione di energia elettrica e per il pompaggio ad uso industriale; ad asse orizzontale,			
 005	Bi - pale diam. 2 m 200W			
		cad	3.145,63	
 010	Bi - pale diam. 2,5 m 300W			
		cad	3.498,54	
 015	Bi - pale diam. 3 m 500W			
		cad	4.050,96	
 020	Bi - pale diam. 3,3 m 750W			
		cad	5.293,85	
 025	Bi - pale diam. 4 m 1200W			
		cad	6.168,47	
 030	Bi - pale diam. 5 m 2000W			
		cad	8.424,13	
 035	Bi - pale diam. 6 m 4500W			
		cad	9.636,35	
03.P15.D	CAMINI SOLARI			
				
03.P15.D 01	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in  ...
... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 25 - PER USO CIVILE			
 005	lunghezza cm 50			
		cad	434,76	
 010	lunghezza cm 105			
		cad	508,92	
 015	lunghezza cm 160			
		cad	575,42	
 020	lunghezza cm 215			
		cad	639,35	
 025	lunghezza cm 270			
		cad	705,85	
 030	lunghezza cm 325			
		cad	767,23	
 035	lunghezza cm 380			
		cad	843,96	
03.P15.D 02	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in  ...
... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 35 - PER USO CIVILE			
 005	lunghezza cm 50			
		cad	647,04	
 010	lunghezza cm 105			
		cad	723,75	
 015	lunghezza cm 160			
		cad	797,90	
 020	lunghezza cm 215			
		cad	869,53	
 025	lunghezza cm 270			
		cad	946,25	
 030	lunghezza cm 325			
		cad	1.020,41	
 035	lunghezza cm 380			
		cad	1.099,69	
03.P15.D 03	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in  ...
... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 40 - PER USO CIVILE			
 005	lunghezza cm 50			
		cad	869,53	
 010	lunghezza cm 105			
		cad	961,60	
 015	lunghezza cm 160			
		cad	1.053,67	
 020	lunghezza cm 215			
		cad	1.145,72	
 025	lunghezza cm 270			
		cad	1.235,22	
 030	lunghezza cm 325			
		cad	1.327,30	
 035	lunghezza cm 380			
		cad	1.419,36	
03.P15.E	PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI.			
				
03.P15.E 01	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in  ...
... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 25 - PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI.			
 005	lunghezza cm 115			
		cad	680,27	
03.P15.E 02	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in  ...
... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 35 PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI.			
 005	lunghezza cm 115			
		cad	700,74	
03.P15.E 03	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in  ...
... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 40 - PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI.			
 005	lunghezza cm 115			
		cad	741,65	
03.P15.F	PER ESPOSIZIONI SOLO RIVOLTE A SUD			
				
03.P15.F 01	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in  ...
... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 25 - PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI.			
 005	lunghezza cm 105			
		cad	695,62	
03.P15.F 02	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in  ...
... policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 35 - PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI.			
 005	lunghezza cm 105			
		cad	936,02	
03.P15.G	PEZZI SPECIALI			
				
03.P15.G 01	Curva 30°			
 005	Dimensioni ø cm 25			
		cad	176,46	
 010	Dimensioni ø cm 35			
		cad	214,82	
 015	Dimensioni ø cm 40			
		cad	450,11	
03.P15.G 02	Tubi lungh. cm 30			
 005	Dimensioni ø cm 35			
		cad	51,15	
03.P15.G 03	Tubi lungh. cm 40			
 005	Dimensioni ø cm 25			
		cad	41,94	
 010	Dimensioni ø cm 35			
		cad	58,82	
 015	Dimensioni ø cm 40			
		cad	58,82	
03.P15.G 04	Tubi lungh. cm 60			
 005	Dimensioni ø cm 25			
		cad	66,49	
 010	Dimensioni ø cm 35			
		cad	76,73	
 015	Dimensioni ø cm 40			
		cad	92,07	
	03.P16 CONTROLLO ARIA			
03.P16.A 01	SISTEMI DI VENTILAZIONE PER ABITAZIONI E UFFICI 			
				
03.P16.A 02	SISTEMI DI VENTILAZIONE PER ABITAZIONI E UFFICI 
Sistema di ventilazione igroregolabile			
 005	bocchette di ingresso d'aria			
		cad	20,47	
 010	rete dei condotti flessibili diam 80 mm			
		mq	3,08	
 015	rete dei condotti flessibili diam 125 mm			
		mq	3,83	
 020	rete dei condotti flessibili diam 150 mm			
		mq	4,86	
 025	uscita in copertura tonda			
		cad	122,75	
 030	kit di accessori supplementari bagni			
		cad	76,73	
 035	Sistema di ventilazione a doppio flusso			
		cad	322,24	
 040	bocchette di ingresso d'aria			
		cad	20,47	
 045	rete dei condotti flessibili diam 80 mm			
		mq	3,08	
 050	rete dei condotti flessibili diam 150 mm			
		mq	4,86	
 055	uscita in copertura tonda			
		cad	122,75	
 060	gruppo motoventilante di immissione e di estrazione			
		cad	158,55	
 065	scambiatore di calore			
		cad	521,72	
 070	Sistema di ventilazione meccanica controllata a semplice flusso:			
		cad	368,27	
 075	bocchette di ingresso d'aria			
		cad	3,33	
 080	rete dei condotti flessibili diam 80 mm			
		mq	3,08	
 085	rete dei condotti flessibili diam 150 mm			
		mq	4,86	
 090	uscita in copertura tonda			
		cad	122,75	
03.P16.A 12	...			
 005	...			
		cad	368,27	
03.P16.B 01	BARRIERE ANTI - RADONPER VESPAI - Elementi in polietilene riciclato a cupola 50x50 per la realizzazione di vespai aerati			
 005	h=13			
		mq	12,79	
 010	h=16			
		mq	13,82	
 015	h=27			
		mq	14,33	
 020	h=45			
		mq	16,88	
03.P16.B 02	PER MASSETTI Guaina antiradon.			
 005	Rotoli da m 130x1. 20 m² 156 kg 50			
		mq	5,07	
03.P16.C	ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATO			
				
03.P16.C 01	Impianto aspirapolvere centralizzato			
				
	03.P17 TRATTAMENTO - ACQUA			
03.P17.A 01	APPARECCHIATURA PER IMPEDIRE LA FORMAZIONE DI CALCARE SU IMPIANTI IDRICI, FUNZIONANTE CON UNA BASE  ...
ELETTROMAGNETICA A REAZIONE FISICA Uso civile, basse portate.			
 005	Modello per conduttore 1/2 9 l/min			
		cad	639,35	
 010	Modello per conduttore 3/4 15 l/min			
		cad	818,38	
 015	Modello per conduttore 3/4 35 l/min			
		cad	946,25	
03.P17.A 02	Uso civile, medie portate.			
 005	Modello per conduttore 3/4 50 l/min			
		cad	1.329,85	
 010	Modello per conduttore 1 70 l/min			
		cad	1.636,75	
 015	Modello per conduttore 1/4 100 l/min			
		cad	2.020,36	
 020	Modello per conduttore 1/2 160 l/min			
		cad	2.455,12	
	03.P18 VITALIZZAZIONE			
03.P18.A	SISTEMA DI VITALIZZAZIONE NATURALE DELL'ACQUA			
				
03.P18.A 01	SISTEMA DI VITALIZZAZIONE			
 005	Modello universale			
		cad	306,90	
 010	Modello per conduttore 1/2			
		cad	690,50	
 015	Modello per conduttore 3/4			
		cad	767,23	
 020	Modello per conduttore 1			
		cad	936,02	
 025	Modello per conduttore 5/4			
		cad	1.391,24	
 030	Modello per conduttore 6/4			
		cad	1.616,27	
 035	Modello universale piccolo con treppiede e l'imbuto di vetro			
		cad	370,83	
 040	Vitalizzatore mini			
		cad	240,39	
 045	Vitalizzatore super - mini			
		cad	306,90	
	03.P19 DEPURAZIONE			
03.P19.A	ACQUE REFLUE DI SCARICHI CIVILI			
				
03.P19.A 01	Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani.			
 005	a pianta circolare; dimensioni ø cm 130 h=160 per 1 - 5 utenti			
		cad	741,65	
 010	a pianta circolare; dimensioni ø cm 192 h=380 per 31 - 40 utenti			
		cad	2.045,93	
 015	a pianta circolare; dimensioni ø cm 269 h=500 per 101 - 120 utenti			
		cad	4.424,32	
 020	a pianta rettangolare; dimensioni largxlung cm 210x250 h=300 per 60 utenti			
		cad	3.810,55	
 025	a pianta rettangolare; dimensioni largxlung cm 250x270 h=425 per 101 - 120 utenti			
		cad	6.649,27	
 030	a pianta rettangolare; dimensioni largxlung cm 250x270 h=535 per 141 - 160 utenti			
		cad	8.234,87	
 035	a pianta rettangolare ad asse orizzontale; dimensioni largxlung cm 250x210 h=270 per 55 - 75 utenti			
		cad	3.657,11	
 040	a pianta rettangolare ad asse orizzontale; dimensioni largxlung cm 250x385 h=270 per 105 - 145 utenti			
		cad	3.657,11	
 045	a pianta rettangolare ad asse orizzontale; dimensioni largxlung cm 250x750 h=270 per 220 - 295 utenti			
		cad	10.434,26	
03.P19.A 02	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE			
 005	Elettropompa sommergibile per il sollevamento di acque di scarico contenenti corpi solidi o fibrosi; motore  ...
... elettrico monofase e trifase; 2 poli; 50 Hz. Per civile abitazione.			
		cad	613,78	
03.P19.A 03	Elettropompa sommergibile per il pompaggio delle acque di pozzo da 4; con pompa centrifuga pluristadio radiale;  ...
... motore elettrico monofase e trifase; in acciaio inox.			
 005	10 stadi; 50/60 Hz.			
		cad	447,54	
 010	 21 stadi; 50/60 Hz.			
		cad	551,38	
 015	 41 stadi; 50/60 Hz.			
		cad	964,14	
03.P19.B	IMPIANTI BIOLOGICI A FANGHI ATTIVI			
				
03.P19.B 01	Impianti biologici a fanghi attivi per la depurazione delle acque reflue di scarichi civili: sistema di  ...
... depurazione biologica in tre stadi di trattamento: predepurazione, attivazione, postdepurazione a membrana;			
 005	Dimensioni: per 30 abitanti			
		cad	14.833,00	
 010	Dimensioni: per 50 abitanti			
		cad	17.901,90	
 015	Dimensioni: per 75 abitanti			
		cad	29.154,54	
 020	Dimensioni: per 100 abitanti			
		cad	32.223,44	
 025	Dimensioni: per 125 abitanti			
		cad	37.338,26	
 030	Dimensioni: per 150 abitanti			
		cad	41.430,13	
 035	Dimensioni: per 200 abitanti			
		cad	51.148,31	
 040	Dimensioni: per 300 abitanti			
		cad	74.165,04	
 045	Dimensioni: per 400 abitanti			
		cad	102.296,59	
	03.P20 RISPARMIO ACQUA			
03.P20.A	VASCHE DI ACCUMULO			
				
03.P20.A 01	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica			
 005	Dimensioni: ø = m 1,20 h totale = 1,70			
		cad	625,03	
 010	Dimensioni: ø = m 1,20 h totale = 1,95			
		cad	680,27	
 015	Dimensioni: ø = m 1,20 h totale = 2,20			
		cad	746,77	
 020	Dimensioni: ø = m 1,50 h totale = 1,95			
		cad	889,99	
 025	Dimensioni: ø = m 1,50 h totale = 2,20			
		cad	951,36	
 030	Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 1,75			
		cad	1.176,41	
 035	Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,00			
		cad	1.222,43	
 040	Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,25			
		cad	1.329,85	
 045	Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,60			
		cad	1.432,15	
 050	Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,80			
		cad	1.636,75	
 055	Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 3,00			
		cad	1.636,75	
 060	Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 3,30			
		cad	1.943,64	
03.P20.A 02	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica, con soletta di copertura con filtro in cemento  ...
... alleggerito poroso sostituibile.			
 005	Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,40			
		cad	2.199,38	
 010	Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,65			
		cad	2.301,68	
 015	Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,95			
		cad	2.455,12	
 020	Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 3,15			
		cad	2.608,57	
 025	Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 3,45			
		cad	2.762,00	
03.P20.A 03	Vasca di accumulo d'acqua piovana, composta da due elementi in cemento armato monolitici.			
 005	Dimensioni: ø = m 2,40 h totale = 2,91			
		cad	2.608,57	
03.P20.A 04	Vasca di accumulo d'acqua piovana, composta da due elementi in cemento armato monolitici.			
 005	Dimensioni: ø = m 2,40 h totale = 2,91			
		cad	3.130,28