Articolo di
Elenco	I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I	Unità di
misura	PREZZO 
EURO	
				
	04 SEGNALETICA STRADALE			
	04.P80 SEGNALETICA VERTICALE			
04.P80.A	CARTELLI STRADALI E PANNELLI INTEGRATIVI NORMALIZZATI (ART.37.1/37.5 C.P.A.)			
				
04.P80.A.01	Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80  ...
... D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di alluminio; E.G.= Pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2).			
005	600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.			
		cad	10,38	
010	600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.			
		cad	15,55	
015	600 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	14,00	
020	600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	20,75	
025	900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.			
		cad	23,86	
030	900 mm, sp. 15/10, Al, H.I.			
		cad	34,75	
035	900 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	31,64	
040	900 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	46,68	
045	1200 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	56,02	
050	1200 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	82,48	
04.P80.A.02	Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80  ...
... D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di alluminio; E.G.= Pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2).			
005	diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.			
		cad	9,86	
010	diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I.			
		cad	14,00	
015	diam. 400 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	12,97	
020	diam. 400 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	19,19	
025	diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.			
		cad	21,79	
030	diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.			
		cad	32,16	
035	diam. 600 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	29,04	
040	diam. 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	42,53	
045	diam. 900 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	65,36	
050	diam. 900 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	95,96	
055	diam. 1200 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	109,44	
060	diam. 1200 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	164,43	
04.P80.A.03	Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle tab.  ...
... II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di alluminio; E.G.= Pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2).			
005	lato 330 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	10,38	
010	lato 330 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	15,05	
015	lato 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.			
		cad	11,41	
020	lato 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I.			
		cad	16,61	
025	lato 400 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	15,05	
030	lato 400 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	21,79	
035	lato 500 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	23,35	
040	lato 500 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	34,24	
045	lato 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.			
		cad	25,42	
050	lato 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.			
		cad	37,34	
055	lato 600 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	33,71	
060	lato 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	49,27	
065	lato 530 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	26,46	
070	lato 530 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	38,39	
075	lato 750 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	52,39	
080	lato 750 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	77,28	
085	lato 800 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	59,64	
090	lato 800 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	88,17	
095	lato 1050 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	102,70	
100	lato 1050 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	151,46	
105	lato 900 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	75,73	
110	lato 900 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	111,52	
115	lato 1200 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	134,34	
120	lato 1200 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	198,14	
125	lato 1350 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	170,14	
130	lato 1350 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	250,53	
04.P80.A.04	Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80  ...
... D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico approvato con D .M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di alluminio; E.G.= Pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2).			
005	lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.			
		cad	16,61	
010	lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.			
		cad	24,90	
015	lato 400x600 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	22,30	
020	lato 400x600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	33,19	
025	lato 600x900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.			
		cad	37,86	
030	lato 600x900 mm, sp. 15/10, Al, H.I.			
		cad	55,50	
035	lato 600x900 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	50,32	
040	lato 600x900 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	74,17	
045	lato 900x1350 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	113,59	
050	lato 900x1350 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	167,02	
055	lato 1200x1800 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	168,06	
060	lato 1200x1800 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	280,09	
065	lato 1350x2000 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	210,08	
070	lato 1350x2000 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	350,12	
04.P80.A.05	Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma rettangolare fuori norma, per impieghi particolari, puo essere  ...
... richiesto con piegatura sui lati maggiori per una larghezza di 25 mm a scopo di irrigidimento. Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di alluminio; E.G.= Pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2).			
005	900x1500 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	126,05	
010	900x1500 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	185,69	
015	1000x1500 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	140,04	
020	1000x1500 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	205,91	
025	600 x 1200 mm, sp. 30/10, Al, E. G.			
		cad	67,43	
030	600 x 1200 mm, sp. 30/10, Al, H. I.			
		cad	98,56	
04.P80.A.06	Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt.  ...
... precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonche alle tipologie in uso nella citta di Torino. Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di alluminio; E.G.= Pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2).			
005	100x250 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	2,85	
010	100x250 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	4,41	
015	150x350 mm, sp. 30/10, Al,E.G.			
		cad	5,70	
020	150x350 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	8,82	
025	250x550 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	12,97	
030	250x550 mm, sp. 30/10, Al,H.I.			
		cad	18,67	
035	330x170 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	6,23	
040	330x170 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	9,34	
045	500x250 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	11,93	
050	500x250 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	17,11	
055	750x330 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	23,35	
060	750x330 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	34,24	
065	530x180 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	8,82	
070	530x180 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	12,97	
075	800x270 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	20,22	
080	800x270 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	29,57	
085	1050x350 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	34,24	
090	1050x350 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	50,32	
095	400x200 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	7,25	
100	400x200 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	10,90	
105	600x200 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	11,41	
110	600x200 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	16,61	
115	600x250 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	14,00	
120	600x250 mm, sp. 30/10, Al, .H.I.			
		cad	20,75	
125	600x300 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	16,61	
130	600x300 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	24,90	
135	900x300 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	25,42	
140	900x300 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	37,34	
145	900x450 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	37,86	
150	900x450 mm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	55,50	
155	1350x670 mm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	84,55	
160	1350x670 mm, sp. 30/10, Al,H.I.			
		cad	124,49	
04.P80.A.07	Segnale stradale in lamiera di alluminio “senso unico parallelo“ fig. II 348 art. 135 D.P.R. 495/92. Il supporto  ...
... in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di alluminio; E.G.= Pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2).			
005	20x60 cm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	11,41	
010	20x60 cm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	16,61	
015	20x80 cm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	15,05	
020	20x80 cm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	21,79	
025	25x80 cm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	18,67	
030	25x80 cm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	27,49	
035	25x100 cm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	23,35	
040	25x100 cm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	34,24	
045	30x100 cm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	28,02	
050	30x100 cm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	40,98	
055	30x120 cm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	33,71	
060	30x120 cm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	49,27	
04.P80.A.08	Segnale “Croce di Sant'Andrea“, semplice o doppia, art. 87 D.P.R. 495/92, fig. II/10 a,b,c,d in lamiera scatolata  ...
... e rinforzata.			
005	85x160 cm, sp. 15/10, Fe, E.G.			
		cad	38,90	
010	85x160 cm, sp. 15/10, Fe, H.I.			
		cad	62,24	
015	85x160 cm, sp. 25/10, Al, E.G.			
		cad	70,03	
020	85x160 cm, sp. 25/10, Al, H.I.			
		cad	101,14	
025	150x120/160 cm, sp. 15/10, Fe, E.G.			
		cad	45,65	
030	150x120/160 cm, sp. 15/10, Fe, H.I.			
		cad	72,61	
035	150x120/160 cm, sp. 25/10, Al, E.G.			
		cad	81,95	
040	150x120/160 cm, sp. 25/10, Al, H.I.			
		cad	118,26	
04.P80.A.09	Pannello distanziometrico di forma rettangolare conforme alla fig.II 11 a,b,c, art. 87 D.P.R. 495/92			
005	135x35 cm,  sp. 25/10, Al,  E.G.			
		cad	29,57	
010	135x35 cm, sp. 25/10, Al,  H.I.			
		cad	43,06	
015	135x35 cm, sp. 30/10 , Al, E.G.			
		cad	33,19	
020	135x35 cm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	47,71	
04.P80.A.10	Sovrapprezzi o variazioni sui prezzi del presente elenco per segnali aventi caratteristiche particolari. N.B.  ...
... pellicola D.G.= “DIAMOND“ GRADE V.P.I. (classe 2 speciale), pellicola A.C.= classe 2 speciale anticondensa.			
005	segnale a doppia faccia + 50%			
		%	50%	
010	segn. pellic. D.G. + 10% prezzo H.I.			
		%	10%	
015	segn. pell. D.G.+ A.C. + 20% prezzo H.I.			
		%	20%	
020	segnale con supporto Al. 25/x  -10%  (A DEDURRE)			
		%	-10%	
025	segnale con supporto Al. 15/x   -30%  (A DEDURRE)			
		%	-30%	
04.P80.A.11	Cornice di rifinitura tipo PROFIL BORD,  in alluminio sagomato, a scopo irrigidimento e miglioramento estetico di  ...
... segnali in lamiera piana, incluso il montaggio del profilo sul segnale stradale prescelto.			
005	cornice circolare diam. 40 cm			
		cad	12,97	
010	cornice circolare diam. 60 cm			
		cad	16,61	
015	cornice circolare diam. 90 cm			
		cad	20,75	
020	alri formati non circolari			
		ml	11,41	
025	minuteria e bulloneria per il fissaggio			
		cad	5,70	
04.P80.A.12	Fornitura specchio parabolico in plexiglass infrangibile e inalterabile, supporto adattabile sia su palo che su  ...
... apposita staffa a muro, tutto compreso.			
005	diametro 40 cm			
		cad	39,42	
010	diametro 60 cm			
		cad	71,59	
015	diametro 90 cm			
		cad	122,41	
04.P80.B	SEGNALI DI INDICAZIONE NORMALIZZATI			
				
04.P80.B.01	Segnale “nome strada“ o di “direzione urbana“ con scritta su entrambe le facciate in pannello tamburato di  ...
... alluminio estruso conformi alle dimensioni della tab. II 15, art. 80 D.P.R. 495/92 e completo di staffa particolare in alluminio per l'ancoraggio su piantane diam. 60 mm o pali di dimensioni maggiori.			
005	60x20 cm, E.G.			
		cad	24,90	
010	60x20 cm, H.I.			
		cad	29,04	
015	80x20 cm, E.G.			
		cad	33,19	
020	80x20 cm, H.I.			
		cad	38,90	
025	80x25 cm, E.G.			
		cad	41,50	
030	80x25 cm, H.I.			
		cad	48,76	
035	100x25 cm, E.G.			
		cad	51,88	
040	100x25 cm, H.I.			
		cad	60,69	
045	100x30 cm, E.G.			
		cad	62,24	
050	100x30 cm, H.I.			
		cad	73,13	
055	120x30 cm, E.G.			
		cad	74,69	
060	120x30 cm, H.I.			
		cad	87,66	
065	140x30 cm, E.G.			
		cad	87,14	
070	140x30 cm, H.I.			
		cad	102,19	
075	20x100 cm, E.G.			
		cad	41,50	
080	20x100 cm, H.I.			
		cad	48,76	
085	25x125 cm, E.G.			
		cad	64,85	
090	25x125 cm, H.I.			
		cad	76,25	
095	30x150 cm, E.G.			
		cad	93,36	
100	30x150 cm, H.I.			
		cad	109,44	
105	30x125 cm, E.G.			
		cad	77,81	
110	30x125 cm, H.I.			
		cad	91,29	
04.P80.B.02	Segnale di direzione tipo urbano, per uso particolare ovvero per provvedimenti temporanei, costituito da supporto  ...
... in ferro ripiegato due volte lungo i lati maggiori a scopo di irrigidimento con finitura in grigio neutro sul retro e applicazione pellicola a normale rifrangenza sulla faccia anteriore.			
005	100x20 cm, sp. 15/10, Fe, E.G.			
		cad	9,34	
010	125x25 cm, sp. 15/10, Fe, E.G.			
		cad	14,53	
015	125x30 cm, sp. 15/10, Fe, E.G.			
		cad	18,16	
020	150x30 cm, sp. 15/10, Fe, E.G.			
		cad	20,22	
04.P80.B.03	Segnale di direzione di tipo urbano o turistico o di territorio per industrie o alberghiero come da figg. II/248,  ...
... 301, 294, 297; Art.128 e 134 D.P.R. 496/92;realizzato in speciale profilo in lega di alluminio estruso trafilato, dotato di una o piu “rotaie“ nella parte posteriore per l'alloggiamento delle staffe e bulloni occorrenti per il fissaggio. Colori di fondo, bordini, simboli, iscrizioni e quant'altro in pellicola termoadesiva di colore appropriato e secondo le indicazioni fornite dalla D.L.			
005	20x100 cm, E.G.			
		cad	20,75	
010	20x100 cm, H.I.			
		cad	25,42	
015	25x125 cm, E.G.			
		cad	32,68	
020	25x125 cm, H.I.			
		cad	39,94	
025	30x125 cm, E.G.			
		cad	38,90	
030	30x125 cm, H.I.			
		cad	47,71	
035	30x150 cm, E.G.			
		cad	46,68	
040	30x150 cm, H.I.			
		cad	57,06	
04.P80.B.04	Segnale di conferma urbano in alluminio estruso come all'art. precedente conforme alle dimensioni stabilite dalla  ...
... fig. II 287, 288, 289 art. 132 D.P.R. 495/92			
005	50x30 cm, Al, E.G.			
		cad	15,55	
010	50x30 cm, Al, H.I.			
		cad	19,19	
015	75x30 cm, Al, E.G.			
		cad	23,35	
020	75x30 cm, Al, H.I.			
		cad	28,53	
025	50x50 cm, Al, E.G.			
		cad	25,93	
030	50x50 cm, Al, H.I.			
		cad	31,64	
04.P80.B.05	Segnale “identificazione autostrada + freccia conferma“ in lamiera di alluminio fig. II 286, 269 artt. 129, 132  ...
... D.P.R. 495/92			
005	80x40 cm, sp. 15/10, Al, E.G.			
		cad	22,30	
010	80x40 cm, sp. 15/10, Al, H.I.			
		cad	32,16	
015	80x40 cm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	30,08	
020	80x40 cm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	43,06	
025	120x60 cm, sp. 15/10, Al, E.G.			
		cad	50,32	
030	120x60 cm, sp. 15/10, Al, H.I.			
		cad	72,61	
035	120x60 cm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	66,92	
040	120x60 cm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	97,00	
04.P80.B.06	Segnale “Attraversamento pedonale“ o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R. 495/92 in alluminio  ...
... estruso tamburato, per uso bifacciale, compreso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori.			
005	40x40 cm, Al, E.G.			
		cad	32,68	
010	40x40 cm, Al, H.I.			
		cad	38,90	
015	60x60 cm, Al, E.G.			
		cad	73,13	
020	60x60 cm, Al, H.I.			
		cad	87,66	
025	90x90 cm, Al, E.G.			
		cad	163,90	
030	90x90 cm, Al, H.I.			
		cad	197,10	
04.P80.B.07	Segnale stradale costituito da struttura in alluminio anodizzato dim. cm. 60x60, a spigoli arrotondati e  ...
... profondita cm. 8, e due pannelli in alluminio spessore 25/10, con applicazione di segnale in pellicola retroriflettente classe 1 su ambedue i pannelli, ovvero in pellicola classe 2 su un solo lato. La luminosita viene fornita dall'accendersi di LED colorati distribuiti sulla superficie del segnale (in numero non inferiore a 12 per lato) alimentati da pannello solare dim. cm. 25x5 circa, collegato ad accumulatore a batteria e completo di elettronica con dispositivo crepuscolare per l'attivazione automatica in condizioni di scarsa visibilita.			
005	segnale cm 60x60 a cassonetto luminoso con LED			
		cad	809,16	
04.P80.C	CARTELLI STRADALI IN FORMATI NON UNIFICATI			
				
04.P80.C.01	Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato  ...
... ai sostegni in uso, anche con traverse di irrigidimento applicate sul retro. Dimensioni fino a mq 1.50 EG = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa, Al = supporto in alluminio, Fe = supporto in ferro			
005	sp. 25/10, Al, E.G.			
		mq	90,77	
010	sp. 25/10, Al, H.I.			
		mq	128,12	
015	sp. 15/10, Fe, E.G.			
		mq	58,09	
020	sp. 15/10, Fe, H.I.			
		mq	87,66	
025	sp. 30/10, Al, E.G.			
		mq	100,63	
030	sp. 30/10, Al, H.I.			
		mq	142,65	
035	sp. 25/10,  Al, D.G.			
		mq	141,09	
040	sp. 25/10, Al, A.C.			
		mq	154,06	
045	sp. 30/10, Al, D.G.			
		mq	156,65	
050	sp. 30/10, Al, A.C.			
		mq	171,17	
04.P80.C.02	Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato  ...
... ai sostegni in uso, in lamiera piana o scatolata, purche munita di traverse di irrigidimento applicate sul retro. Dimensioni comprese tra 1.50 e 4.50 mqEG = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa, Al = supporto in alluminio, Fe = supporto in ferro.			
005	sp. 25/10, Al, E.G.			
		mq	95,96	
010	sp. 25/10, Al, H.I.			
		mq	133,83	
015	sp. 15/10, Fe, E.G.			
		mq	61,73	
020	sp. 15/10, Fe, H.I.			
		mq	90,77	
025	sp. 30/10, Al, E.G.			
		mq	106,85	
030	sp. 30/10, Al, H.I.			
		mq	148,86	
035	sp. 25/10, Al, D.G..			
		mq	147,31	
040	sp. 25/10, Al, A.C.			
		mq	160,79	
045	sp. 30/10, Al, D.G.			
		mq	163,90	
050	sp. 30/10, Al, A.C.			
		mq	178,43	
04.P80.C.03	Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato  ...
... ai sostegni in uso, in lamiera di alluminio piana o scatolata purche munita di traverse di irrigidimento applicate sul retro. Dimensioni superiori a 4.50 mqEG = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa. Al = supporto in alluminio, Fe = supporto in ferro.			
005	sp. 25/10, Al, E.G.			
		mq	98,03	
010	sp.25/10, Al, H.I.			
		mq	134,34	
015	sp. 15/10, Fe, E.G.			
		mq	65,36	
020	sp. 15/10, Fe, H.I.			
		mq	93,36	
025	sp. 30/10, Al, E.G.			
		mq	108,94	
030	sp.30/10, Al, H.I.			
		mq	149,38	
035	sp. 25/10, Al, D.G.			
		mq	147,83	
040	sp. 25/10, Al, A.C.			
		mq	161,32	
045	sp. 30/10, Al, D.G.			
		mq	164,43	
050	sp. 30/10, Al, A.C.			
		mq	179,47	
04.P80.D	SOSTEGNI PER SEGNALI STRADALI IN USO NELLA CITTA' DI TORINO			
				
04.P80.D.01	Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (PN). Puo essere richiesta  ...
... anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema band-it (PRS).			
005	diam. 48 h fino a 2.80 m			
		cad	14,53	
010	diam. 48 h da 2.81 a 3.80 m			
		cad	18,16	
015	diam. 48 h superiore a 3.80 m			
		cad	21,79	
020	diam. 60 h fino a 2.80 m			
		cad	18,16	
025	diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m			
		cad	21,79	
030	diam. 60 h superiore a 3.80 m			
		cad	24,90	
04.P80.D.02	Palina con anello portadisco “tipo Torino“ normale o con disco a bandiera (NS-BS-BM) in tubo di acciaio diam. 60  ...
... mm, spessore minimo 3,25 mm, zincata a caldo.Le altezze si intendono riferite al netto del portadisco. Puo essere richiesta anche con cavallotti saldati per il fissaggio con sistema BAND-IT (BSS).			
005	altezza inferiore a 2.50 m			
		cad	29,04	
010	altezza compresa tra 2.50 e 3.10 m			
		cad	34,75	
015	altezza superiore a 3.10 m			
		cad	40,46	
04.P80.D.03	Palina con doppio anello portadisco normale o a bandiera (ND-BD-BT-NT) in tubo di acciaio diam. 60 mm, spessore  ...
... minimo 3,25 mm, zincato a caldo. Puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT. Le altezze si intendono al netto del portadisco.			
005	altezza inferiore a 2.50 m			
		cad	36,83	
010	altezza compresa tra 2.51 e 3.10 m			
		cad	42,53	
015	altezza superiore a 3.10 m			
		cad	48,24	
04.P80.D.04	Palina a giro o collo d'oca in tubo di acciaio zincato a caldo (PG). Puo essere richiesta anche con cavallotti  ...
... saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (PGS). La lunghezza dei vari elementi verticali e orizzontali puo variare a seconda del tipo di segnale da posizionare.			
005	diam. 48  sviluppo inferiore a 3.00 m			
		cad	18,16	
010	diam. 60 sviluppo inferiore a 3.00 m			
		cad	22,30	
015	diam. 60 sviluppo superiore a 3.00 m			
		cad	26,46	
04.P80.D.05	Palina con cornice portasegnale a forma quadrata di 60x60 cm detta “porta quadrello“, normale o a bandiera  ...
... (PQ-PQB), in tubo di acciaio diam.60, spessore minimo 3,25 mm, zincato a caldo. Puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con il sistema BAND-IT (PQBS). Altezze variabili.			
005	altezza inferiore a 2.5 m			
		cad	30,60	
010	altezza da 2.50 a 3.10 m			
		cad	36,83	
015	altezza superiore a 3.10 m			
		cad	43,06	
04.P80.D.06	Palina con cornice portasegnale di forma rettangolare 90x60 cm detta “porta tabella“, normale o a bandiera  ...
... (PT-PTB), in tubo di acciaio diam. 60 e caratteristiche del tutto simili a quelle della voce precedente.			
005	altezza inferiore a 2.50 m			
		cad	43,06	
010	altezza da 2.50 a 3.10 m			
		cad	49,27	
015	altezza superiore a 3.10 m			
		cad	55,50	
04.P80.D.07	Pali dimensioni maggiorate in acciaio zincato a caldo diametri e spessori diversi.			
005	palo diam. 90 mm, sp. 3.65 mm			
		ml	8,30	
010	palo diam. 100, sp. 4 mm			
		ml	9,86	
015	palo diam. 115, sp. 4.5 mm			
		ml	12,44	
020	palo diam. 120 mm, sp. 4.7 mm			
		ml	15,55	
025	palo diam. 150, sp. 4.85 mm			
		ml	18,67	
030	palo diam. 180 mm, sp. 5.50 mm			
		ml	24,90	
035	palo diam. 200 mm, sp. 6 mm			
		ml	31,13	
04.P80.D.08	Palo di sostegno in acciaio FE360 avente profilato a “C“, zincato a caldo (zincatura non inferiore a 300 g/mq)  ...
... sezione 80x120x80, spessore3 non inferiore a 5 mm.			
005	palo profilato a “C“ zincato			
		ml	12,44	
04.P80.E	PALI A SBRACCIO E DI TESATA			
				
04.P80.E.01	Palo a sbraccio per posa cartelli su carreggiata, semplice aggetto dello sbraccio 3.00 ÷ 4.00 m.			
005	in ferro zincato a caldo			
		kg	2,05	
04.P80.E.02	Palo a sbraccio per posa cartelli su carreggiata, semplice aggetto dello sbraccio 4.00 ÷ 6.00 m.			
005	in ferro zincato a caldo			
		kg	2,05	
04.P80.E.03	Palo a sbraccio per posa cartelli su carreggiata, doppio aggetto dello sbraccio 3.00 ÷ 4.00 m.			
005	in ferro zincato a caldo			
		kg	2,05	
04.P80.E.04	Palo per tesata completo di losanghe, morsetti, tenditori, redance, isolatori, ecc.			
005	in ferro zincato a caldo			
		kg	2,05	
04.P80.E.05	Corda in acciaio speciale per tesate e tiranteria.			
005	diam. 6 mm			
		ml	3,11	
010	diam. 12 mm			
		ml	4,14	
015	diam. 16 mm			
		ml	5,18	
04.P80.E.06	Strutture portanti per segnali di media dimensione come: pali a sbraccio rinforzati, pali con sbraccio a tirante  ...
... compreso di tutti gli accessori (dimensionati a progetto).			
005	in ferro zincato a caldo			
		kg	2,26	
04.P80.F	PORTALI			
				
04.P80.F.01	Portale a bandiera in lega leggera completo in tutti i suoi particolari, bulloneria compresa. Incluso messa a  ...
... piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato. Nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.			
005	portale a bandiera			
		kg	11,93	
010	tronchetto di fondazione			
		kg	1,17	
04.P80.F.02	Portale a farfalla in lega leggera completo in tutti i suoi particolari, bulloneria inox compresa. Incluso messa a  ...
... piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato. Nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.			
005	portale a farfalla			
		kg	11,93	
010	tronchetto di fondazione			
		kg	1,17	
04.P80.F.03	Portale a cavalletto in lega leggera completo in tutti i suoi particolari, bulloneria inox compresa. Incluso messa  ...
... a piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato. Nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.			
005	portale a cavalletto			
		kg	11,93	
010	tronchetto di fondazione			
		kg	1,17	
04.P80.F.04	Portale a bandiera in ferro zincato a caldo completo di tutti i suoi particolari, bulloneria inox compresa.  ...
... Incluso messa a piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato.  Nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.			
005	portale a bandiera			
		kg	1,94	
010	tronchetto di fondazione			
		kg	1,17	
04.P80.F.05	Portale a farfalla in ferro zincato a caldo completo di tutti i suoi particolari, bulloneria inox compresa.  ...
... Incluso messa a piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato. Nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.			
005	portale a farfalla in ferro			
		kg	1,94	
010	tronchetto di fondazione			
		kg	1,17	
04.P80.F.06	Portale a cavalletto in ferro zincato a caldo, completo in tutti i suoi particolari, bulloneria inox compresa.  ...
... Incluso messa a piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato.  Nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.			
005	portale a cavalletto in ferro			
		kg	1,94	
010	tronchetto di fondazione			
		kg	1,17	
	04.P81 SEGNALETICA COMPLEMENTARE E DI ARREDO			
04.P81.A	SEGNALI COMPLEMENTARI E COLONNINE			
				
04.P81.A.01	Delineatore per curva stretta o intersezione a “T“ (detto VISUAL), come da fig. II 466,467(oppure 393), art. 174  ...
... D.P.R. 495/92. In lamiera piana o scatolata purche lo stesso sia dotato di traverse di irrigidimento (tolleranza sullo spessore della lamiera 0,5 mm).			
005	60x120 cm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	42,53	
010	60x120 cm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	69,51	
015	60x240 cm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	85,07	
020	60x240 cm, sp.  30/10, Al, H.I.			
		cad	139,01	
025	90x360 cm, sp. 30/10, Al, E.G.(anche in due pezzi)			
		cad	170,14	
030	90x360 cm, sp. 30/10, Al, H.I.(anche in due pezzi)			
		cad	278,02	
04.P81.A.02	Delineatore modulare di curva (detto VISUALINO), come da fig. II 468 (oppure 395), art. 174 D.P.R. 495/92, in  ...
... lamiera piana o scatolata.			
005	60x60 cm, sp. 25/10, Al, E.G.			
		cad	19,19	
010	60x60 cm, sp. 25/10, Al, H.I.			
		cad	31,13	
015	60x60 cm. sp.25/10, Al, D.G.			
		cad	35,79	
020	60x60 cm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	21,27	
025	60x60 cm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	34,75	
030	60x60 cm,  sp. 30/10, Al, D.G.			
		cad	39,94	
04.P81.A.03	Delineatore per galleria, sostegno escluso, come da fig. II 464 (oppure 394), art. 174 D.P.R. 495/92, in lamiera  ...
... piana o scatolata.			
005	80x20 cm, sp. 25/10, Al, E.G.			
		cad	18,67	
010	80x20 cm, sp. 25/10, Al, H.I.			
		cad	30,08	
015	80x20 cm, sp. 25/10, Al, D.G.			
		cad	34,75	
020	80x20 cm, sp. 30/10, Al, E.G.			
		cad	20,75	
025	80x20 cm, sp. 30/10, Al, H.I.			
		cad	33,71	
030	80x20 cm, sp. 30/10, Al, D.G.			
		cad	38,90	
04.P81.A.04	Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione obbl., sistema di ancoraggio  ...
... compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40, come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92			
005	spessore 25/10, H.I.			
		cad	24,90	
010	spessore 25/10, D.G.			
		cad	27,49	
015	spessore 30/10, H.I.			
		cad	27,49	
020	spessore 30/10, D.G.			
		cad	30,08	
04.P81.A.05	Delineatore normale di margine tipo “normalizzato EUROPEO“ in polietilene AD: sezione triangolare 12x10 cm, come  ...
... da fig. II 463, art. 173 D.P.R. 495/92			
005	altezza 105 cm, polietilene A.D.			
		cad	7,25	
04.P81.A.06	Colonnina spartitraffico “Nuovo tipo Torino“ in materiale plastico con catadiottri rifrangenti, sezione triangolare.			
005	diam. 15 cm, H=90 cm			
		cad	44,09	
04.P81.A.07	Base speciale per colonnina “Nuovo tipo Torino“ in acciaio stampato e verniciato a fuoco con sistema di ancoraggio  ...
... a tirante centrale.			
005	base con foro per tirante centrale			
		cad	10,38	
010	sistema di ancoraggio alla pavimentazione			
		cad	5,18	
04.P81.A.08	Paletto speciale per delineatore di galleria in ferro zincato o verniciato con polveri termoindurenti cotte al  ...
... forno o plastificato, con profilo a “L“ o “T“, altezza cm 110, munito di flangia al piede di cm 12 di lato o diametro, con quattro fori passanti per il fissaggio con tasselli ad espansione.			
005	paletto per delineatore di galleria			
		cad	10,58	
04.P81.B	DISPOSITIVI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E DISPOSITIVI RIFRANGENTI			
				
04.P81.B.01	Chiodo a testa larga in alluminio speciale, zigrinato antiscivolo, con gambo per l'infissione nel sedime stradale,  ...
... diametro cm. 12			
005	chiodo diametro 12 cm			
		cad	6,74	
04.P81.B.02	Dispositivi rifrangenti da collocarsi su barriere spartitraffico tipo new jersey in cls ovvero su guard-rail o a  ...
... parete. Costituiti da mono o bi-catadiottri montati su supporti in lamiera zincata, opportunamente sagomata, ovvero da montarsi a parete o su paletti flangiati, predisposti per il fissaggio tramite tasselli e/o bulloneria il cui costo e compreso nel prezzo di fornitura.			
005	bi-catadiottro cm. 6x10,doppia aletta			
		cad	3,11	
010	bi-catadiottro cm. 10x15, doppia aletta			
		cad	5,70	
015	mono-catadiottro cm. 6x10 per guard-rail			
		cad	4,00	
020	bi-catadiottro cm. 6x10 per new jersey			
		cad	5,29	
025	mono-catadiottro cm. 10x15 per guard-rail			
		cad	7,36	
030	bi-catadiottro cm. 10x15 per new jersey			
		cad	18,41	
035	mono-catadiottro cm. 10x15 da parete			
		cad	4,67	
040	bi-catadiottro cm. 10x15 da parete			
		cad	13,74	
045	mono-catadiottro cm. 10x15 con paletto			
		cad	13,49	
050	bi-catadiottro cm. 10x15 con paletto			
		cad	23,35	
04.P81.B.03	Dispositivi ad alta rifrangenza corpo in resina polimerica, sezione trapezoidale arrotondata, dim. cm 9x10x1.5h  ...
... circa, con lente in policarbonato ad elevata rifrangenza in colori bianco-rosso-giallo-verde combinati a richiesta D. L.			
005	con due superfici rifrangenti			
		cad	6,23	
04.P81.B.04	Calotta spartitraffico in gomma vulcanizzata tipo “marker“ con inserti rifrangenti in laminato elastoplastico di  ...
... colore bianco o giallo, sistema di fissaggio con tassello e vite TE passante.			
005	diametro 25 cm, H=3.5			
		cad	19,19	
04.P81.B.05	Delineatore lamellare, flessibile, in materiale plastico o gomma, con inserti in materiale rifrangente o  ...
... catadiottri tipo DEFLECO da incollarsi alla pavimentazione mediante collante bicomponente il cui prezzo e compreso nel prezzo di fornitura, eventualmente con base in gomma pesante inseribile.			
005	larghezza 15 cm, H=20 cm circa			
		cad	9,86	
010	larghezza 20 cm, H=25 cm circa			
		cad	11,93	
04.P81.B.06	Dispositivi rifrangenti da collocarsi su barriere di sicurezza tipo guard-rail costituiti da mono o bi-catadiottri  ...
... supportati da elemento in lamiera zincata e opportunamente sagomato, con asole per il montaggio sulla barriera stessa. Realizzati secondo le normative in materia attualmente in vigore. Il prezzo e comprensivo del materiale per il fissaggio.			
005	mono-catadiottro trapezoidale giallo			
		cad	1,30	
010	bi-catadiottro trapezoidale bianco-rosso			
		cad	1,92	
015	catadiottro cm 6x10 giallo o B/R			
		cad	0,70	
020	catadiottro cm 10x15 giallo o B/R			
		cad	1,77	
04.P81.B.07	Dispositivo rifrangente rettangolare da applicarsi su dissuasori di sosta tipo “panettone“ o fioriere o altri  ...
... elementi di arredo urbano realizzato su supporto in lamiera di alluminio, con pellicola rifrangente in colore bianco e rosso, come da campioni forniti da D.L. Posa in opera effettuata con tasselli ad espansione di tipo “Fisher“ o vite tipo “Parker“.			
005	8x50 cm, sp. 15/10, Al, E.G.			
		cad	3,64	
010	15x54 cm, sp. 15/10, Al, E.G.			
		cad	7,25	
015	7x70 cm, sp. 15/10, Al, E. G.			
		cad	4,67	
020	8x50 cm, sp. 15/10, Al, H.I.			
		cad	5,18	
025	15x54 cm, sp. 15/10, Al, H.I			
		cad	10,38	
030	7x70 cm, sp. 15/10, Al, H.I.			
		cad	6,74	
04.P81.B.08	Cilindro in gomma flessibile con corone rifrangenti in pellicola adesiva, h cm 30, da applicarsi per incastro a  ...
... cordoli delineatori opportunamente predisposti. Il prezzo e comprensivo della posa in opera su detti cordoli.			
005	cilindro in gomma h 30 cm			
		cad	10,38	
04.P81.B.09	Applicazione di pellicola adesiva su paletti dissuasori e/o transenne tubolari di diametro fino a mm. 90,  ...
... costituita da fascia di sviluppo idoneo al diametro del tubolare da evidenziarsi e di altezza di cm.10 a colori bianco-nero o bianco-rosso.			
005	fascia pellicola nera, h cm. 10			
		cad	6,01	
010	fascia pellicola bianca o rossa, h cm.10, classe 1			
		cad	6,49	
015	fascia pellicola bianca o rossa, h cm.10, classe 2			
		cad	8,82	
04.P81.C	TRANSENNE, PALETTI DISSUASORI E BARRIERE DI PROTEZIONE			
				
04.P81.C.01	Paletto dissuasore in ferro tubolare come a campione, zincato a caldo e verniciato in bianco e nero (bianco  ...
... rifrangente in pellicola H.I.) altezza da 110 a 130 cm.			
005	diam. 76 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo			
		cad	17,11	
010	diam. 76 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo e vernic.			
		cad	18,41	
015	diam. 90 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo			
		cad	18,16	
020	diam. 90 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo e vernic.			
		cad	19,46	
025	diam. 100 mm, sp. 4.00 mm, zincato a caldo			
		cad	19,19	
030	diam. 100 mm, sp. 4.00 mm, zincato a caldo e vernic.			
		cad	20,48	
04.P81.C.02	Paletto dissuasore tipo “Citta di Torino“ in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde RAL  ...
... 6009, testata in metallo pieno tornito H=38 mm e collare diam. 100 mm, H=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma “Citta di Torino“ su pellicola adesiva 6x6 cm.Tipo A - per infissione e fissaggio con basamento in CLS H=105 cm.Tipo B - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione H=75 cm.			
005	paletto dissuasore tipo “Citta di Torino“			
		cad	46,68	
04.P81.C.03	Barriera di protezione o transenna tubolare diam. 48 mm in acciaio zincato curvata con traversa saldata, altezza  ...
... 1.35 m.			
005	1.25 m zincata a caldo			
		cad	34,24	
010	1.25 m zincata a caldo e verniciata			
		cad	39,94	
015	2.50 m zincata a caldo			
		cad	57,06	
020	2.50 m zincata a caldo e verniciata			
		cad	68,47	
025	5.00 m zincata a caldo			
		cad	108,94	
030	5.00 m zincata a caldo e verniciata			
		cad	126,05	
035	altre misure, zincata a caldo			
		kg	1,40	
040	altre misure, zincata a caldo e verniciata			
		kg	1,48	
04.P81.D	ARREDO URBANO E INFORMAZIONE			
				
04.P81.D.01	Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di Alluminio, completo in  ...
... tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). Con due ante apribili complete di “vedril“ antiurto spessore minimo 2 mm, compresi i pali zincati di ancoraggio. Dimensioni 70x100 cm con basi in Alluminio.			
005	su pali a canalette 80x80 mm			
		cad	859,73	
010	su pali a canalette 105x105 mm			
		cad	890,06	
04.P81.D.02	Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di Alluminio, completo in  ...
... tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). Con due ante apribili complete di “vedril“ antiurto sp.minimo 2 mm, compresi i pali zincati di ancoraggio. Dimensioni 70x100 cm con basi cls 26x26x28 cm.			
005	su pali a canalette 80x80 mm			
		cad	900,19	
010	su pali a canalette 105x105 mm			
		cad	1.011,45	
04.P81.D.03	Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di Alluminio, completo in  ...
... tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). Con due ante apribili complete di “vedril“ antiurto spessore minimo 2 mm, compresi i pali zincati di ancoraggio. Dimensioni 100x140 cm con basi in Alluminio.			
005	su pali a canalette 80x80 mm			
		cad	1.132,81	
010	su pali a canalette 105x105 mm			
		cad	1.244,07	
04.P81.D.04	Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di Alluminio, completo in  ...
... tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). Con due ante apribili complete di “vedril“ antiurto sp.minimo 2 mm, compresi i pali zincati di ancoraggio. Dimensioni 100x140 cm con basi cls 26x26x28 cm.			
005	su pali a canalette 80x80 mm			
		cad	1.233,96	
010	su pali a canalette 105x105 mm			
		cad	1.456,49	
04.P81.D.05	Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di Alluminio, completo in  ...
... tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). Con due ante apribili complete di “vedril“ antiurto sp.minimo 2 mm., compresi i pali zincati di ancoraggio. Dimensioni 200x140 cm con basi in Alluminio.			
005	su pali a canalette 80x80 mm			
		cad	1.770,04	
010	su pali a canalette 105x105 mm			
		cad	1.881,29	
04.P81.D.06	Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di Alluminio, completo in  ...
... tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). Con due ante apribili complete di “vedril“ antiurto spessore minimo 2 mm, compresi i pali zincati di ancoraggio. Dimensioni 200x140 cm con basi in cls 26x26x28 cm.			
005	su pali a canalette 80x80 mm			
		cad	1.891,40	
010	su pali a canalette 105x105 mm			
		cad	2.002,66	
04.P81.D.07	Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di Alluminio, completo in  ...
... tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). Con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. Dimensioni 70x100 cm con basi in alluminio.			
005	su pali a canalette 80x80 mm			
		cad	556,28	
010	su pali a canalette 105x105 mm			
		cad	667,55	
04.P81.D.08	Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di Alluminio, completo in  ...
... tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). Con telaio fisso senza ante, Vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. Dimensioni 70x100 cm con basi in cls 26x26x28.			
005	su pali a canalette 80x80 mm			
		cad	667,55	
010	su pali a canalette 105x105 mm			
		cad	778,81	
04.P81.D.09	Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di Alluminio, completo in  ...
... tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). Con telaio fisso senza ante, Vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. Dimensioni 100x140 cm con basi in Alluminio.			
005	su pali a canalette 80x80 mm			
		cad	778,81	
010	su pali a canalette 105x105 mm			
		cad	890,06	
04.P81.D.10	Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di Alluminio, completo in  ...
... tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). Con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. Dimensioni 100x140 cm con basi in cls 26x26x28 cm.			
005	su pali a canalette 80x80 cm			
		cad	879,97	
010	su pali a canalette 105x105 cm			
		cad	991,22	
04.P81.D.11	Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di Alluminio, completo in  ...
... tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). Con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. Dimensioni 200x140 cm con basi in Alluminio.			
005	su pali a canalette 80x80 mm			
		cad	1.056,97	
010	su pali a canalette 105x105 mm			
		cad	1.168,23	
04.P81.D.12	Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di Alluminio, completo in  ...
... tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). Con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. Dimensioni 200x140 cm con basi in cls 26x26x28 cm.			
005	su pali a canalette 80x80 mm			
		cad	1.158,10	
010	su pali a canalette 105x105 mm			
		cad	1.269,36	
04.P81.D.13	Pannelli in policarbonato flessibile trasparente (tipo Lexan) per ante bacheche e pannelli di informazione turistica.			
005	foglio spessore mm 1.5			
		mq	36,41	
010	foglio spessore mm 2			
		mq	42,47	
015	foglio spessore mm 3			
		mq	63,72	
04.P81.D.14	Palo a sezione particolare (quadrato spigoli arrotondati) con canalette verticali esterne, profilo estruso in lega  ...
... di Alluminio T5, verniciato, spessori, arrotondamenti, spigoli e dimensioni canalette come da nostra campionatura.			
005	dimensioni 51x51 mm, sp. min. 2 mm			
		ml	18,16	
010	dimensioni 80x80 mm, sp. min. 2.5 mm			
		ml	24,90	
015	dimensioni 105x105 mm, sp. min. 2.5 mm			
		ml	37,60	
020	dimensioni 120x120 mm, sp. min. 2.6 mm			
		ml	45,39	
04.P81.D.15	Tappo di chiusura all'estremita superiore in materiale plastico rinforzato (Nylon) con tutti gli spigoli  ...
... arrotondati e innesto sagomato per l'utilizzo nel trafilato a sezione particolare di cui alla voce precedente.			
005	per palo 51x51 mm			
		cad	3,58	
010	per palo 80x80 mm			
		cad	3,89	
015	per palo 105x105 mm			
		cad	4,87	
020	per palo 120x120 mm			
		cad	5,87	
04.P81.D.16	Pannello di informazione lamellare in lamiera di alluminio di spessore non inferiore a mm. 3, tagliata, sagomata,  ...
... lavorata, piegata, rivettata, eventualmente saldata, rifinita a mano con molatura ed ev. smerigliatura secondo i disegni e le prescrizioni tecniche fornite dalla D. L. o dal Settore Arredo ed Immagine Urbana, predisposta per l'applicazione di pellicola adesiva da computarsi separatamente.			
005	pannello in alluminio lavorato			
		kg	15,31	
04.P81.D.17	Pannello di informazione lamellare rigido (“totem“) costituito da piastra di base in acciaio dim. cm. 60x60,  ...
... superficie espositiva in lamiera di alluminio pressopiegata di dim. 50x200 con telaio in ferro per rinforzo e bordi in speciale profilo di alluminio sez. cm. 5x5			
005	pannello di informazione lamellare rigido			
		cad	954,40	
04.P81.D.18	Pannello con bacheca apribile costituito da n; 2 pali in alluminio estruso verniciato a quattro vie, altezza cm.  ...
... 300 completi di tappo sempre in alluminio; quattro attacchi in alluminio per ancoraggio bacheca; due profili speciali reggi-bacheca in alluminio verniciato di lunghezza cm. 100; una bacheca per esterno impermeabile all'acqua e apribile a compasso, superficie espositiva cm. 100x140 a spigoli arrotondati con raggio mm. 50 e profondita mm. 50			
005	pannello con bacheca apribile			
		cad	1.927,98	
04.P81.D.19	Segnali a cassonetto da arredo urbano in lega di alluminio anticorrosione con profilo perimetrale di larghezza 8  ...
... cm (costituente la scocca) predisposto per l'alloggiamento dei due pannelli (guance) anteriore e posteriore, in lamiera piana di alluminio spessore 25/10. Il tutto con predisposizione per montaggio del cassonetto stesso sui pali particolari a sezione ottagonale coordinati e relativi accessori. Finitura con applicazione di pellicola adesiva retroriflettente di classe 1 o classe 2 per uso proprio della segnaletica stradale ovvero, per uso diverso, (segnaletica turistica non veicolare di informazione) applicazione di pellicola non rifrangente tipo E.G.S. stampata in quadricromia a stampa digitale con risoluzione 400 DPI.			
005	segnale a cassonetto circolare diam. 60 cm pell. cl. 1			
		cad	178,95	
010	segnale a cassonetto circolare diam. 60 cm pell. cl. 2			
		cad	199,18	
015	segnale a cassonetto triangolare lato 90 cm pell. cl. 1			
		cad	217,33	
020	segnale a cassonetto triangolare lato 90 cm pell. cl. 2			
		cad	242,24	
025	segnale a cassonetto quadrato lato 60 cm pell. cl. 1			
		cad	229,79	
030	segnale a cassonetto quadrato lato 60 cm pell. cl. 2			
		cad	256,23	
035	segnale a cassonetto rettangolare 60x90 cm pell. cl. 1			
		cad	344,93	
040	segnale a cassonetto rettangolare 60x90 cm pell. cl. 2			
		cad	379,69	
045	segnale a cassonetto circolare diam. 90 cm pell. cl. 1			
		cad	408,74	
050	segnale a cassonetto circolare diam. 90 cm pell. cl. 2			
		cad	449,70	
055	segnale a cassonetto rettangol. 60x120 cm pell. cl.1			
		cad	460,08	
060	segnale a cassonetto rettangol. 60x120 cm pell. cl. 2			
		cad	506,24	
065	segnale a cassonetto quadrato lato 90 cm pell. cl. 1			
		cad	591,31	
070	segnale a cassonetto quadrato lato 90 cm pell. cl. 2			
		cad	650,96	
075	segnale a cassonetto rettangol. 90x135 cm pell. cl. 1			
		cad	831,99	
080	segnale a cassonetto rettangol. 90x135 cm pell. cl. 2			
		cad	914,98	
085	segnale a cassonetto rettan. 100x140 cm pell. E.G.S.			
		cad	1.004,71	
090	segnale a cassonetto, qualsiasi dimensione, pell. cl. 1			
		mq	684,68	
095	segnale a cassonetto, qualsiasi dimensione, pell. cl. 2			
		mq	739,13	
04.P81.D.20	Sostegni per segnali a cassonetto costituiti da profilo in lega di alluminio anticorrosione a sez. ottagonale  ...
... (diam. 90-105 mm) munito di nervature interne con funzione di irrigidimento e guida per il sostegno interno costituito da tubolare in acciaio zincato diam. 60 mm. A corredo del sostegno ottagonale occorreranno: raccordo iniziale o distanziale lungo a forma cilindrica con estremita tronco coniche, di diam. opportuno per il raccordo del sostegno ottagonale al cassonetto del segnale; raccordo intermedio o distanziale corto, da posizionarsi in caso di posa di piu segnali, con identiche caratteristiche come il precedente; cappellotto sagomato di sommita per fissaggio di sicurezza ed estetica con innesto tronco-conico; collare di base per mascheramento tirafondi a forma tronco-conica appiattita diam. 200-300 mm, altezza 50-80 mm. Tutti gli elementi, in lega di alluminio A.C. dovranno essere sottoposti al grezzo a trattamenti meccanici e di conversione chimica, quindi verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri selezionate e passati in forno a 200°C, per almeno 30'.			
005	sostegno ottagonale diam. 90-105 mm			
		ml	36,32	
010	distanziale lungo, cm 130-180 circa			
		cad	44,09	
015	distanziale corto, cm 40-70 circa			
		cad	25,93	
020	cappellotto sagomato di sommita			
		cad	28,02	
025	collare di base tronco-conico			
		cad	21,02	
04.P81.E	CORDOLI, DOSSI E DISSUASORI DI VARIO TIPO			
				
04.P81.E.01	Cordolo in gomma riciclata con inserti rifrangenti a sezione “quarto di cerchio“ cm 10x10 in elementi modulari con  ...
... dotazione di viti, staffe speciali e tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione.			
005	larg. 10 cm, lung. media 120 cm, H=10 cm			
		ml	57,06	
04.P81.E.02	Cordolo delineatore in gomma gialla con inserti rifrangenti, sezione “a dosso“, ad elementi modulari con giunto a  ...
... “coda di rondine“ o similare. Sono compresi nel prezzo anche i tasselli necessari al fissaggio. Eventuali elementi terminali di foggia diversa verranno computati al medesimo prezzo unitario.			
005	larg. cm 16, lung. cm 100, h cm 5			
		ml	62,24	
010	larg. cm 30, lung. cm 100, h cm 10			
		ml	82,99	
04.P81.E.03	Delineatore di corsie in poliuretano omologato dal Ministero LL.PP., sono compresi nel prezzo i tasselli e tutti i  ...
... materiali necessari al fissaggio.			
005	larg.15 cm, lungh.100 ÷ 125 cm, H= 10 cm			
		ml	64,85	
010	larg. 20-30 cm, lung. 100-130 cm, H=5-6 cm			
		ml	70,03	
04.P81.E.04	Dissuasori tipo “fittone“ in gomma riciclata normale o ridotto, sono compresi nel prezzo i tasselli e tutti i  ...
... materiali necessari al fissaggio. Corpo diam. 20-40 cm, base 50-60 cm.			
005	normale: H=85 cm			
		cad	197,10	
010	ridotto: H=40-55 cm			
		cad	181,55	
04.P81.E.05	Dissuasore tipo “panettone“ in polietilene rinforzato, colorato in pasta, giallo o bianco, munito di fascia  ...
... rifrangente applicata su tutta la circonferenza.			
005	diametro 50x50 cm			
		cad	48,24	
04.P81.E.06	Dissuasore tipo “New Jersey“ in polietilene rinforzato, sono compresi nel prezzo gli appositi elementi di  ...
... giunzione, sempre in polietilene. Colorato in pasta giallo, bianco o rosso.			
005	larg. 45 cm, lung. 100 cm, H=70 cm circa			
		cad	51,88	
010	larg. 40 cm, lung. 200 cm, H=60 cm circa			
		cad	72,61	
04.P81.E.07	Dissuasori tipo “indicatore di direzione“ in polietilene, colori: giallo, verde, blu; con applicazioni in  ...
... pellicola rifrangente, classe 2, a punta di freccia o fig. 82 o 83 C. d. S. a richiesta della D. L.			
005	diametro100 cm H=125 cm			
		cad	285,28	
010	diametro 150 cm H=135 cm			
		cad	363,09	
015	diametro 200 cm, H=170 cm			
		cad	466,82	
04.P81.E.08	Dissuasori tipo “panettone“ in cemento kg.210 circa eventualmente predisposto per l'ancoraggio di fascetta  ...
... rifrangente. Sono compresi nel prezzo i tasselli e tutti i materiali necessari al fissaggio del lamierino qualora occorrente e l'anello filettato per il sollevamento.			
005	fornitura, compreso trasporto a pie d'opera			
		cad	75,73	
010	verniciatura speciale per cemento (giallo-bianco ecc.)			
		cad	5,18	
015	anello in lamierino di alluminio con rifrang. classe 2			
		cad	9,34	
04.P81.E.09	Fioriere prefabbricate in graniglia calcestruzzo vibrato, liscio o di varie forme e dimensioni. Colorate in pasta  ...
... grigio-rosso-beige. Nella fornitura e compreso il trasporto e la posa secondo indicazioni della D.L.. Nella rimozione e compreso il trasporto al magazzino municipale o ricollacazione in sito secondo indicazioni della D.L.			
005	forma circolare, diam. 60 cm, H=50 cm			
		cad	202,29	
010	forma circolare, dim.: diam. 80 cm  h. 50 cm			
		cad	233,42	
015	forma circolare, dim.: diam. 100 cm h. 60 cm			
		cad	352,71	
020	forma esagonale, dim.: 60 cm h. 50 cm			
		cad	207,47	
025	forma esagonale, dim.: 80 cm h. 50 cm			
		cad	248,98	
030	forma esagonale, dim.: 100 cm h. 50 cm			
		cad	363,09	
035	forma quadrata, dim.: 40 cm h. 40 cm			
		cad	145,23	
040	forma quadrata, dim.: 60 cm h. 50 cm			
		cad	165,99	
045	forma quadrata, dim.: 80 cm h. 60 cm			
		cad	212,66	
04.P81.E.10	Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di materiali vari (plastica, gomma,  ...
... cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. La fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica.			
005	tassello zincato 8x110 mm			
		cad	1,15	
010	tassello inox 8x110 mm			
		cad	1,87	
015	tassello zincato 10x150 mm			
		cad	1,34	
020	tassello inox 10x150 mm			
		cad	2,33	
025	tassello zincato 12x150 mm			
		cad	1,51	
030	tassello inox 12x150 mm			
		cad	3,21	
035	tassello zincato 16x200 mm			
		cad	2,33	
040	tassello inox 16x200 mm			
		cad	5,83	
045	tassello zincato 20x250 mm			
		cad	3,89	
050	tassello inox 20x250 mm			
		cad	12,44	
055	tassello zincato 24x300 mm			
		cad	5,18	
060	tassello inox 24x300 mm			
		cad	20,75	
04.P81.E.11	Fornitura di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma riciclata o vulcanizzata e inserti   ...
... rifrangenti in laminato plastico (il prezzo della posa e/o rimozione e computato separatamente). Eventuali elementi terminali di foggia particolare verranno computati al medesimo prezzo unitario. Nel prezzo di fornitura e compreso il materiale di fissaggio, tasselli e rondelle di tenuta.			
005	larg. cm 60, h=cm 3			
		ml	82,99	
010	larg. cm 90, h=cm 5			
		ml	150,42	
015	larg. cm 120, h=cm 7			
		ml	212,66	
04.P81.E.12	Fornitura di dosso rallentatore in gomma riciclata a elementi modulari costituenti una piattaforma rialzata (il  ...
... prezzo di posa e/o rimozione e computato separatamente).			
005	modulo base interno dim. 100x50			
		cad	160,79	
010	moulo esterno smussato dim. 100x69			
		cad	191,92	
015	modulo angolare dim. 69x69			
		cad	82,99	
	04.P82 MATERIALI PER SEGNALETICA TEMPORANEA E MOBILE, ACCESSORI, PELLICOLE, MATERIALI GREZZI, VERNICI, D.P.I.			
04.P82.A	MATERIALE PER SEGNALETICA TEMPORANEA,SICUREZZA SUI CANTIERI, VESTIARIO E D.P.I.			
				
04.P82.A.01	Palina mobile leggera, costituita da:   - base realizzata mediante anello (diam. 60 cm) in ferro tondino pieno  ...
... diam. 25 mm- stante realizzato con palo tubolare 48 mm, H=140 cm, placchetta punzonata e saldata alla base recante la dicitura “CITTA' DI TORINO“- almeno n. 3 raggi di raccordo in ferro tondino pieno diam. 16 mm raccordanti lo stante alla base, per un'altezza di 40 cm.Il tutto come da ns. campione, in ferro zincato a caldo.			
005	palina mobile leggera			
		cad	50,32	
04.P82.A.02	Paletto in materiale plastico H=90 cm, diam. 30 mm, realizzato in colore a bande alternate bianche e rosse e  ...
... completo di apposita base di foggia triangolare, sempre in materiale plastico. I prezzi di posa e recupero comprendono anche l'eventuale stesa o recupero della catena in materiale plastico eventualmente sostenuta dagli stessi.			
005	paletto in materiale plastico			
		cad	9,72	
04.P82.A.03	Catenella a maglie bianco-rosse in materiale plastico da sorreggersi mediante paletti di cui al punto precedente.			
005	catenella a maglie			
		ml	1,43	
04.P82.A.04	Fornitura cavalletto pieghevole porta segnale (uso cantiere) di robusta struttura verniciato a fuoco (due mani) o  ...
... zincato a caldo, completo di facile dispositivo per l'ancoraggio di ogni tipo di segnale stradale (triangolare, circolare, rettangolare).			
005	altezza normale			
		cad	10,38	
010	altezza maggiorata			
		cad	15,55	
04.P82.A.05	Come all'art. precedente ma rinforzato con sbarra trasversale collegante la base ed apertura dell'appoggio  ...
... prestabilito.			
005	altezza normale			
		cad	17,11	
010	altezza maggiorata			
		cad	20,75	
04.P82.A.06	Cavalletto con apertura a compasso per sostegno tabelle 90x135 cm.			
005	cavalletto con apertura a compasso			
		cad	33,71	
04.P82.A.07	Sacco in tela plastificata rinforzata (con maniglie in cordura) per contenimento sabbia di zavorra per segnaletica  ...
... provvisoria o di cantiere dim. 60x40			
005	sacco in tela plastificata per sabbia			
		cad	5,18	
04.P82.A.08	Fornitura lampeggiatore giallo/rosso a batteria (n. batterie 2x996 (4R25) 6 Volt standard Internazionali) faro  ...
... diam. 180 mm in plastica antiurto interruttori e apertura contenitore batterie antivandalismo come da ns. campione.			
005	lampeggiatore bidirezionale a medio raggio			
		cad	16,08	
010	lamp. monodirezionale  tipo flex (super “Bliz“)			
		cad	48,24	
015	batterie 6 V  tipo H4R25			
		cad	1,79	
04.P82.A.09	Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori bianco/rosso con bande fluorescenti, se in gomma, con applicazione  ...
... di tre bande in pellicola retroriflettente, classe 2			
005	altezza 50 cm, diam. 18 cm in PVC			
		cad	6,38	
010	altezza 50/54 cm, diam 18 cm in gomma + rifrangente			
		cad	12,32	
04.P82.A.10	Fornitura barriera per segnalazione lavori (cavalletto stradale) in lamiera di ferro verniciato a fuoco, sul  ...
... fronte pellicola rifrangente rossa e bianca E.G. e H.I. come nostri segnali stradali, sul retro pellicola rifrangente H.I. o catadiotri applicati alle estremita con scritta “INTERRUZIONE“ pure in pellicola E.G. Altezza minima dal suolo 80 cm esclusa la barriera.			
005	120x20 cm			
		cad	31,13	
010	150x20 cm			
		cad	36,32	
015	180x20 cm			
		cad	41,50	
04.P82.A.11	Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore bianco/rosso in rotoli da mt.100 o 200, altezza cm. 8.			
005	altezza 80 mm			
		ml	0,04	
010	altezza  80 mm con dicitura personalizzata			
		ml	0,05	
04.P82.A.12	Paletta da manovriere (fig. 403 nuovo C.D.S.) o banderuola da cantoniere in tessuto plastificato color arancio,  ...
... manico in alluminio.			
005	paletta da manoviere, disco diam. 30 cm			
		cad	10,90	
010	banderuola da cantoniere			
		cad	9,86	
04.P82.A.13	Indumenti da cantiere in tessuto arancione con bande fluorescenti “Scotchlite“ secondo le vigenti normative in  ...
... materia (classe 2), qualsiasi taglia. Marcatura CE obbligatoria, normativa di riferimento: EN 340, EN 471, ENV 343.			
005	gilet in cotone arancio			
		cad	32,16	
010	completo giacca e pantalone arancio			
		cad	56,91	
015	giaccone invernale, triplo uso, interno staccabile			
		cad	190,88	
020	cappellino con visiera in cotone			
		cad	3,89	
025	cappellino con visiera imbottito invernale			
		cad	11,67	
030	felpa manica lunga			
		cad	33,71	
035	polo estiva manica corta			
		cad	20,48	
040	pantalone con pettorina			
		cad	29,40	
045	giaccone tipo “veloce“, manica staccabile			
		cad	63,69	
04.P82.A.14	Stivale in gomma antisdrucciolo, qualsiasi misura, tronchetto od al ginocchio, a richiesta.			
005	stivale in gomma (paio)			
		cad	14,26	
04.P82.A.15	Tappo auricolare antirumore universale in spugna.			
005	confezione da 250 paia			
		cad	40,46	
04.P82.A.16	Guanti (un paio) da lavoro in diversi materiali secondo l'uso.			
005	in crosta			
		cad	3,11	
010	in pelle (fiore bovino)			
		cad	5,29	
015	in cotone o tessuto gommato			
		cad	2,90	
020	in gomma antisolvente, felpato			
		cad	4,55	
025	dorso in cotone palmo in nitrile NBR			
		cad	4,41	
04.P82.A.17	Casco protettivo in materiale plastico con interno regolabile, a norma.			
005	casco protettivo			
		cad	14,26	
04.P82.A.18	Cuffia antirumore con due auricolari da sovrapporre al casco protettivo, a norma.			
005	cuffia antirumore			
		cad	22,82	
04.P82.A.19	Visiera trasparente protettiva da fissare al casco protettivo, a norma.			
005	visiera trasparente protettiva			
		cad	11,41	
04.P82.A.20	Semimaschera protettiva con filtro attivo a norma UNI EN 140			
005	semimaschera protettiva			
		cad	21,39	
010	filtro di ricambio tipo P3			
		cad	8,56	
04.P82.A.21	Mascherina antipolvere monouso.			
005	mascherina antipolvere monouso			
		cad	0,91	
04.P82.A.22	Occhiale protettivo con stanghette e ripari laterali.			
005	occhiale protettivo			
		cad	9,13	
04.P82.A.23	Archetto con inserti auricolari per la protezione dal rumore.			
005	archetto con inserti auricolari			
		cad	4,22	
010	confezione inserti di ricambio 400 pz.			
		cad	15,40	
04.P82.A.24	Calzature da lavoro di sicurezza con suola antiperforazione e puntale in acciaio antischiacciamento, il prezzo e  ...
... riferito al paio di scarpe di qualsiasi taglia.			
005	scarpa tipo basso			
		cad	30,81	
010	scarpa tipo alto			
		cad	34,23	
04.P82.A.25	Copri cartello in tessuto (TNT) con bordo elasticizzato per un agevole montaggio sul segnale da coprire, colore  ...
... grigio neutro o grigio ferro con logo “Citta di Torino“ impresso indelebile.			
005	per segnale triangolo cm 90 o rettangolare cm 60x90			
		cad	7,16	
010	per segnale disco, quadro, ottagono H=60			
		cad	5,45	
015	per altri formati			
		mq	9,23	
04.P82.A.26	Tasca trasparente porta Ordinanza in materiale plastico inalterabile tipo CRYSTAL dimensioni UNI A4 da applicarsi  ...
... a paline mobili per provvedimenti viabili temporanei.			
005	tasca trasparente tipo CRYSTAL UNI-A4			
		cad	0,40	
010	tasca trasparente tipo economico-A4			
		cad	0,21	
04.P82.B	STAFFE-MINUTERIA-BULLONERIA			
				
04.P82.B.01	Staffetta per pannello integrativo da collocarsi su palina Tipo Torino, come da ns. campione.			
005	staffetta in Al 25/10			
		cad	0,32	
010	staffetta in acciaio inox			
		cad	0,56	
04.P82.B.02	Staffa a collare per pali o piantane diam. 48 o 60 mm composta da due  elementi simmetrici con fori per bullone  ...
... passante, in lamiera di spessore non inferiore a mm 3, molata smussata e zincata a caldo.			
005	staffa a collare in ferro zincato diam. 48 mm			
		cad	1,46	
010	staffa a collare  in ferro zincato diam. 60 mm			
		cad	1,64	
04.P82.B.03	Staffa a collare per pali o piantane diam. 60 mm con alette doppie per consentire il montaggio di due segnali  ...
... contrapposti composta da due elementi simmetrici accoppiabili, in lamiera di spessore non inferiore a mm 3, molata smussata e zincata a caldo.			
005	staffa a collare in ferro zincato			
		cad	1,92	
04.P82.B.04	Staffa particolare, sagomata per il montaggio dei segnali a bandiera, con fori e asole come da nostro campione, in  ...
... lamiera di spessore non inferiore a mm 3,25; molata smussata e zincata a caldo.			
005	staffa particolare in ferro zincato			
		cad	2,62	
04.P82.B.05	Cavalletto speciale a “C“ con asole passanti per l'ancoraggio dei segnali con il sistema BAND-IT in lamiera  ...
... sagomata, spessore min. 4 mm e foro filettato centrale per vite MA8, come da ns/ campione, il tutto zincato a caldo.			
005	cavalletto in ferro zincato			
		cad	1,22	
04.P82.B.06	Graffa speciale per bloccaggio nastro BAND-IT da 1/2 inch. (tipo C 254). Confezione da n. 100 pezzi.			
005	morsetto inox 1/2“ per nastro BAND-IT, 100 pz			
		cad	41,61	
04.P82.B.07	Fascetta nastro BAND-IT in acciaio inox 201 (tipo C 204), scatola da 30,48 m (ovvero 100 feet).			
005	nastro inox spessore 0,76mm, altezza 12,7 mm, 30-4			
		cad	39,94	
04.P82.B.08	Perno ferma-disco per sostegni tipo “Torino“ in alluminio fresato e forato e con taglio da 30/X come da ns.  ...
... campione; completo di vite in ottone 8MA x 35, a testa lenticolare interamente filettata.			
005	perno in Al e vite ottone			
		cad	1,82	
04.P82.B.09	Bullone T.E. con gambo interamente filettato in acciaio inox 18/10			
005	bullone INOX A2, 6 MAx16			
		cad	0,07	
010	bullone INOX A2, 6 MAx25			
		cad	0,09	
015	bullone INOX A2, 6 MAx30			
		cad	0,10	
020	bullone INOX A2, 8 MAx16			
		cad	0,13	
025	bullone INOX A2, 8 MAx20			
		cad	0,21	
030	bullone INOX A2, 8 MAx25			
		cad	0,16	
035	bullone INOX A2, 8MAx35			
		cad	0,20	
040	bullone INOX A2, 8 MAx50			
		cad	0,24	
045	bullone INOX A2, 8 MAx70			
		cad	0,42	
050	bullone INOX A2, 10 MAx20			
		cad	0,27	
055	bullone INOX A2, 10 MAx30			
		cad	0,31	
060	bullone INOX A2, 10 MAx50			
		cad	0,42	
065	bullone INOX A2, 10 MAx60			
		cad	0,50	
04.P82.B.10	Dado esagonale in acciaio inox 18/10, diverse misure, DIN 934			
005	dado INOX 6 MA x 5			
		cad	0,03	
010	dado INOX 8 MA x 6			
		cad	0,05	
015	dado INOX 10 MA x 7			
		cad	0,10	
04.P82.B.11	Rondella o rosetta in acciaio inox 18/10, DIN 125			
005	rondella piana inox mm 6/12			
		cad	0,02	
010	rondella piana inox mm 8/17			
		cad	0,03	
015	rondella piana inox mm 10/21			
		cad	0,06	
04.P82.B.12	Rondella o rosetta in nylon rigido, trasparente, spessore minimo 2 mm.			
005	rondella o rosetta diam. 8/17			
		cad	0,05	
04.P82.B.13	Coppiglia spaccata ferma disco in acciaio inox, lunghezza 4 cm, come da ns. campione.			
005	coppiglia spaccata diam. mm 2x3 cm			
		kg	11,21	
010	coppiglia spaccata diam. mm 2.5 x 4 cm			
		kg	11,84	
04.P82.B.14	Cappellozzo in materiale plastico per chiusura delle paline o piantane.			
005	diametro 48 mm			
		cad	0,14	
010	diametro 60 mm			
		cad	0,20	
04.P82.B.15	Spinotto antirotazione in ferro, tondino diam. 10, come da ns. campione.			
005	spinotto antirotazione			
		cad	0,13	
04.P82.B.16	Staffa a doppio collare in ferro zincato a caldo, costituita da due elementi simmetrici con fori passanti per  ...
... bullone e alette per l'ancoraggio al segnale, spessore minimo mm 3.			
005	diametro 48			
		cad	0,68	
010	diametro 60			
		cad	0,75	
015	diametro 90			
		cad	1,03	
04.P82.B.17	Staffa 3/4 a collare in ferro zincato a caldo, costituita da unico elemento con fori passanti, in lamiera di  ...
... spessore minimo mm 3			
005	diametro 48			
		cad	0,68	
010	diametro 60			
		cad	0,72	
015	diametro 90			
		cad	0,94	
04.P82.B.18	Staffa a tirante piatto o arcato in ferro zincato a caldo munita di due asole, in lamiera di spessore minimo mm 3			
005	staffa a tirante con due asole			
		cad	0,72	
04.P82.B.19	Staffa controvento in ferro zincato a caldo, in lamiera di spessore minimo mm 3			
005	staffa controvento diametro 60			
		cad	1,46	
010	staffa controvento diametro 90			
		cad	1,82	
04.P82.B.20	Staffa speciale tirante+cavalletto con due asole ovvero staffa speciale in acciaio INOX originale per sistema BAND-IT.			
005	staffa speciale con due asole			
		cad	1,95	
04.P82.B.21	Staffa per palo U80 in ferro zincato.			
005	staffa per palo con due fori			
		cad	1,12	
04.P82.B.22	Staffa a farfalla in alluminio sagomato con foro centrale.			
005	staffa a farfalla diametro 8			
		cad	0,12	
010	staffa a farfalla diametro 10			
		cad	0,22	
04.P82.B.23	Staffa speciale intercorsoio interno per OMEGA, costituita da piastra 33x125 mm di spessore non inferiore a mm 4,  ...
... con due viti prigioniere 8 MAx40, il tutto zincato a caldo.			
005	staffa intercorsoio interno			
		cad	1,01	
04.P82.C	FORNITURE VARIE PER OFFICINA-UTENSILERIA			
				
04.P82.C.01	Colla vinilica per incollaggi diversi in barattolo.			
005	colla vinilica			
		kg	4,93	
04.P82.C.02	Nastro in carta adesiva removibile in rotoli da m 50			
005	nastro H=25 mm			
		cad	1,79	
010	nastro H=30 mm			
		cad	2,12	
015	nastro H=50 mm			
		cad	3,14	
04.P82.C.03	Attrezzi da muratore e utensili vari.			
005	secchio muratore materiale plastico			
		cad	1,96	
010	cazzuola muratore punta tonda cm 20			
		cad	7,94	
015	mazzetta manicata kg 1			
		cad	5,45	
020	tenaglia ferraiolo, tipo KNIPEX			
		cad	11,52	
025	cacciavite grande, taglio 12x20			
		cad	7,25	
04.P82.C.04	Pennelli, pennellesse, rulli.			
005	pennello piatto 6 cm			
		cad	2,46	
010	pennello piatto 8 cm			
		cad	3,82	
015	pennello piatto 10 cm			
		cad	5,99	
020	pennellessa 3x10 cm			
		cad	2,73	
025	pennellessa 3x12 cm			
		cad	3,56	
030	rullo da 10 cm con manico			
		cad	2,73	
035	rullo da 15 cm con manico			
		cad	3,89	
040	rullo da 20 cm con manico			
		cad	5,08	
04.P82.C.05	Confezione di pastelli esagonali tipo “gesso forestale“ (o gessetti a sezione quadra tipo SOAPSTONE) per marcature  ...
... (confezione da 10 pezzi).			
005	confezione pastelli esagonali “gesso forestale“			
		cad	4,85	
010	confezione gessetti tipo SOAPSTONE, cm 10			
		cad	4,01	
04.P82.C.06	Chiavi poligonali e brugole di alta qualita in acciaio-cromo-vanadio.			
005	chiave poligonale 10x11			
		cad	7,11	
010	chiave poligonale 12x13			
		cad	7,79	
015	chiave poligonale 16x17			
		cad	9,76	
020	chiave esagonale MAS 8			
		cad	1,87	
04.P82.C.07	Tassello ad espansione in nylon tipo Fischer o equivalente, completo di vite tipo Parker.			
005	tassello nylon S6 con vite			
		cad	0,08	
010	tassello nylon S8 con vite			
		cad	0,12	
015	tassello nylon S10 con vite			
		cad	0,29	
04.P82.C.08	Punte da trapano di alta qualia per fori su ferro-acciaio (HSS) oppure su pietra-cemento (WIDIA) diversi diametri.			
005	punta trapano HSS 2.5 mm			
		cad	0,77	
010	punta trapano HSS 3 mm			
		cad	0,77	
015	punta trapano HSS 4 mm			
		cad	1,04	
020	punta trapano HSS 6 mm			
		cad	1,82	
025	punta trapano HSS 8 mm			
		cad	4,27	
030	punta trapano HSS 10 mm			
		cad	5,33	
035	punta trapano HSS 12 mm			
		cad	9,21	
040	punta trapano WIDIA super 4 mm			
		cad	2,24	
045	punta trapano WIDIA super 6 mm			
		cad	2,39	
050	punta trapano WIDIA super 8 mm			
		cad	2,80	
055	punta trapano WIDIA super 10 mm			
		cad	4,01	
060	punta trapano WIDIA super 12 mm			
		cad	6,06	
04.P82.C.09	Elettrodi per saldatura di alta qualita diam. 2.5 mm con diversi impieghi.			
005	elettrodo per ferro P41 RIV. RUTILE			
		cad	0,08	
010	elettrodo per acciaio inox			
		cad	0,43	
015	elettrodo per acciaio RIV. BASICO			
		cad	0,12	
020	elettrodo per alluminio			
		cad	0,92	
04.P82.C.10	Dischi per utensile mola da taglio o sbavo di alta qualita e diverse misure.			
005	mola per taglio metallo 230x3.2x22			
		cad	2,93	
010	mola per taglio ferro 125x3.2			
		cad	1,56	
015	mola da sbavo ferro 115x6.5			
		cad	1,87	
04.P82.C.11	Accessori e punte per martello elettrico tipo MAKITA HR 5000/attacco tipo Bosh in dotazione al personale comunale.			
005	punta sezione esagonale att. Bosh L=400			
		cad	16,86	
010	punta sezione esagonale att. Bosh L=600			
		cad	22,68	
015	scalpello sezione esagonale att. Bosh L=400			
		cad	16,86	
020	scalpello sezione esagonale att. Bosh L=600			
		cad	18,16	
025	punta elicoidale tipo ratio diam. 50 mm			
		cad	139,01	
030	punta elicoidale tipo ratio diam. 55 mm			
		cad	165,33	
035	punta elicoidale tipo ratio diam. 68 mm			
		cad	186,41	
040	punta elicoidale tipo ratio diam. 80 mm			
		cad	222,78	
045	adattatore per attacco tipo “millerighe“			
		cad	39,56	
050	gambo prolunga per punte elicoidali 25x80 mm			
		cad	77,81	
055	mandrino con adattatore per punta tipo SDS plus			
		cad	64,85	
060	punta trapano el. SDS plus diam. 10x460 mm			
		cad	15,15	
065	punta trapano el. SDS plus diam. 12x460 mm			
		cad	15,72	
04.P82.C.12	Attrezzo tenditore per nastro BAND-IT (brevettato).			
005	attrezzo tenditore per nastro BAND-IT			
		cad	204,35	
04.P82.C.13	Disco a sega HSS per macchina troncatrice, per taglio metalli (ferro-acciaio), diam. disco mm 275, diam. foro  ...
... centrale mm 32, spessore lama mm 2.5			
005	disco a sega per macchina troncatrice			
		cad	59,64	
010	molatura del disco troncatrice			
		cad	6,49	
04.P82.C.14	Fascetta a strappo in materiale plastico tipo collare COLSON, diverse lunghezze e larghezze da mm 9 (colson) a mm  ...
... 7,6 (col 6).			
005	colson lungh. 260 mm per diam. 62 mm			
		cad	0,14	
010	colson lungh. 350/360 mm per diam. 92 mm			
		cad	0,19	
015	colson lungh. 500/508 mm per diam. 140 mm			
		cad	0,40	
020	colson lungh. 753/762 mm per diam. 220 mm			
		cad	0,58	
04.P82.C.15	Pinza speciale tipo COLSON per serraggio fascette a collare COLSON.			
005	pinza speciale tipo COLSON			
		cad	20,22	
04.P82.D	PELLICOLE			
				
04.P82.D.01	Fornitura di pellicola autoadesiva, in rotoli di qualsiasi colore.			
005	pellicola rifrangente autoadesiva E.G., classe 1			
		mq	26,46	
010	pellicola rifrangente autoadesiva H.I., classe 2			
		mq	72,61	
015	pellicola rifrangente autoadesiva D.G., classe 2 spec.			
		mq	79,36	
020	pellicola non rifrangente, autoadesiva			
		mq	16,61	
04.P82.D.02	Fornitura di pellicola rifrangente per segnali stradali E. G. classe 1, autoadesiva a “pezzo unico“ serigrafato.			
005	triangolo lato fino a 60 cm			
		cad	6,23	
010	triangolo lato fino a 90 cm			
		cad	9,34	
015	disco fino a diam. 60 cm			
		cad	9,07	
020	disco fino a diam. 90 cm			
		cad	16,61	
025	quadrato fino a 25x25 cm			
		cad	2,85	
030	quadrato fino a 40x40 cm			
		cad	5,70	
035	quadrato fino a 60x60 cm			
		cad	8,82	
040	quadrato fino a 90x90 cm			
		cad	16,08	
045	rettangolare 40x60 cm			
		cad	4,14	
050	rettangolare 60x90 cm			
		cad	12,97	
055	rettangolare 90x135 cm			
		cad	23,86	
060	rettangolare pannelli integrativi 80x27 cm			
		cad	9,34	
065	rettangolare pannelli integrativi 25x50 cm			
		cad	5,18	
070	rettangolare nome strada 25x100 cm			
		cad	4,93	
075	rettangolare indicazione 30x150 cm			
		cad	12,97	
080	rettangolare indicazione 25x125 cm			
		cad	9,07	
04.P82.D.03	Fornitura di pellicola rifrangente per segnali stradali ad alta intensita H.I., classe 2, termoadesiva o  ...
... autoadesiva a “pezzo unico“ serigrafato.			
005	triangolo lato fino a  60 cm			
		cad	13,49	
010	triangolo lato fino a 90 cm			
		cad	23,86	
015	disco fino a diam. 60 cm			
		cad	21,79	
020	disco fino a diam. 90 cm			
		cad	42,53	
025	quadrato fino a 25x25 cm			
		cad	6,49	
030	disco fino a diam. 40 cm			
		cad	12,97	
035	quadrato fino a 60x60 cm			
		cad	21,79	
040	quadrato fino a 90x90 cm			
		cad	43,06	
045	rettangolare 40x60 cm			
		cad	13,49	
050	rettangolare 60x90 cm			
		cad	30,60	
055	rettangolare 90x135 cm			
		cad	67,43	
060	rettangolare pannelli integrativi 80x27 cm			
		cad	15,05	
065	rettangolare pannelli integrativi 25x50 cm			
		cad	12,97	
070	rettangolare nome strada 25x100 cm			
		cad	15,05	
075	rettangolare indicazione 30x150 cm			
		cad	29,04	
080	rettangolare indicazione 25x125 cm			
		cad	23,86	
04.P82.D.04	Fornitura di pellicola rifrangente per segnali stradali ad alta intensita luminosa tipo “DIAMOND GRADE“, classe 2  ...
... speciale, termo adesiva o autoadesiva a pezzo unico serigrafato.			
005	triangolo lato fino a 60 cm			
		cad	15,05	
010	triangolo lato fino a 90 cm			
		cad	26,97	
015	disco fino a diam. 60 cm			
		cad	24,37	
020	disco fino a diam. 90 cm			
		cad	47,71	
025	quadrato fino 25x25 cm			
		cad	7,25	
030	disco fino a diam. 40 cm			
		cad	14,53	
035	quadrato fino a 60x60 cm			
		cad	24,37	
040	quadrato fino a 90x90 cm			
		cad	48,24	
045	rettangolare 40x60 cm			
		cad	15,05	
050	rettangolare 60x90 cm			
		cad	34,24	
055	rettangolare 90x135 cm			
		cad	75,73	
060	rettangolare pannelli integrativi 80x27 cm			
		cad	17,11	
065	rettangolare pannelli integrativi 25x50 cm			
		cad	14,53	
070	rettangolare nome strada 25x80/25x100 cm			
		cad	17,11	
075	rettangolare indicazione 30x150 cm			
		cad	32,68	
080	rettangolare indicazione 25x125 cm			
		cad	26,97	
04.P82.D.05	Fornitura e applicazione di pellicola rifrangente su supporti forniti dall'Amministrazione, grezzi o ricoperti da  ...
... altra pellicola purche a pezzo unico (serigrafata e senza rilievi) compreso ogni onere accessorio.			
005	disco diam. 60 mm HI			
		cad	26,97	
010	disco diam. 60 mm EG			
		cad	14,26	
015	triangolo lato 90 cm HI			
		cad	29,04	
020	triangolo lato 90 cm EG			
		cad	14,53	
025	quadrato 60 cm HI			
		cad	26,97	
030	quadrato 60 cm EG			
		cad	14,00	
035	tabella 60x90 cm EG			
		cad	18,16	
040	tabella fuori misura HI			
		mq	75,21	
045	tabella fuori misura EG			
		mq	39,42	
050	tabella 125x25 cm HI			
		cad	29,04	
04.P82.E	TUBI-PROFILATI E LAMIERE PRELAVORATE			
				
04.P82.E.01	Tubo in canne di acciaio non legato, saldato longitudinalmente per induzione, di spessore mm 3.25, resistenza  ...
... minima FE430B, zincatura a caldo (minimo 30 micron) e peso della canna non inferiore a Kg 4,1 per metro lineare.			
005	diam. 60 mm, spessore min. 3.25 mm			
		ml	5,76	
04.P82.E.02	Profilato tubolare trafilato.			
005	in ferro zincato			
		kg	0,77	
010	in ferro			
		kg	0,58	
04.P82.E.03	Profilato a freddo in ferro.			
005	a sezione aperta o chiusa			
		kg	0,58	
010	a struttura tubolare chiusa e saldata			
		kg	0,68	
04.P82.E.04	Lamiera in alluminio ALP 99,5 normale in fogli piani.			
005	1500x3500x2 mm di spessore			
		kg	3,89	
010	1500x3500x3 mm di spessore			
		kg	3,89	
015	1500x3500x3 mm in lamiera lavorata			
		kg	5,97	
04.P82.E.05	Lamiera in alluminio ALP 99,5 incrudito H70			
005	1500x3500x2 mm			
		kg	5,81	
010	1500x3500x3 mm			
		kg	5,81	
015	1500x3500x3 mm in lamiera lavorata			
		kg	8,71	
04.P82.E.06	Carpenteria in ferro lavorato e diversamente trattato.			
005	fino a 20 kg per componente in Ferro zincato			
		kg	3,11	
010	fino a 20 kg per componente in Ferro verniciato			
		kg	2,46	
015	fino a 20 kg per componente in Acciaio inox			
		kg	9,34	
020	olre 20 kg per componente in Ferro zincato			
		kg	2,33	
025	olre 20 kg per componente in Ferro verniciato			
		kg	1,82	
04.P82.E.07	Lamiere semilavorate per segnali stradali in alluminio, spigoli smussati e forati come da nostro campione,  ...
... verniciati in grigio neutro e predisposti per l'applicazione della pellicola.			
005	forma triangolare, lato 600 mm, sp. 30/10 mm			
		cad	5,70	
010	forma triangolare, lato 900 mm, sp. 30/10 mm			
		cad	11,93	
015	forma circolare, diam. 400 mm, sp. 30/10 mm			
		cad	4,67	
020	forma circolare, diam. 600 mm, sp. 15/10 mm			
		cad	5,18	
025	forma circolare, diam. 600 mm, sp. 30/10 mm			
		cad	10,38	
030	forma circolare, diam. 900 mm sp. 30/10 mm			
		cad	26,46	
035	forma quadrata, lato 600 mm, sp. 30/10 mm			
		cad	10,63	
040	forma rettangolare, 500x250 mm, sp. 30/10 mm			
		cad	2,85	
045	forma rettangolare, 800x270 mm,  sp. 30/10 mm			
		cad	7,79	
050	forma rettangolare, 900x600 mm, sp. 30/10 mm			
		cad	16,08	
055	forma rettangolare, 150x350 mm, sp. 30/10 mm			
		cad	1,82	
04.P82.F	VERNICI E SOLVENTI			
				
04.P82.F.01	Vernice spartitraffico rifrangente per segnaletica orizzontale (a richiesta nei colori: bianco, giallo, blu,  ...
... rosso, nero) come da specifiche UNI-EN 1436 e specifiche di capitolato speciale (composto di resina alchidica e cloro-caucciu o acrilica) in fusti da Kg. 25/30			
005	vernice rifrangente al cloro-caucciu			
		kg	1,82	
010	vernice rifrangente “ecologica“ acrilica			
		kg	2,00	
04.P82.F.02	Vernice per marginali rifrangente a base di resina acrilica, antimuffa e antigelo (a richiesta nei colori: bianco,  ...
... giallo, nero).			
005	vernice rifrangente acrilica per marginali			
		kg	1,90	
04.P82.F.03	Smalto per ferro, diversi colori.			
005	grigio neutro			
		kg	4,67	
010	qualsiasi colore			
		kg	5,70	
04.P82.F.04	Altre vernici.			
005	minio di piombo fenolico			
		kg	5,45	
010	vernice wasch-primer per materiali zincati			
		kg	4,41	
04.P82.F.05	Vernice per alluminio al cromato di zinco.			
005	vernice al cromato di zinco			
		kg	4,82	
04.P82.F.06	Vernice in bomboletta ad aria compressa per diversi utilizzi: zincatura a freddo, antiruggine grigio neutro, per  ...
... tracciature o marcature (diversi colori).			
005	vernice in bomboletta			
		cad	5,83	
04.P82.F.07	Diluente per vernici spartitraffico o solvente sintetico per smalti (in fusti da 25 lt.).			
005	diluente per vernici spartitraffico			
		lt	1,30	
010	solvente sintetico per smalti			
		lt	1,66	
	04.P83 SEGNALETICA ORIZZONTALE			
04.P83.A	SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE (Composto di resina alchidica e clorocaucciu)			
				
04.P83.A.01	Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie  ...
... effettivamente verniciata.			
005	passaggi pedonali, linee di arresto			
		mq	4,67	
04.P83.A.02	Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata.			
005	striscia di larghezza cm 12			
		ml	0,47	
010	striscia di larghezza cm 15			
		ml	0,58	
015	striscia di larghezza cm 30			
		ml	1,17	
020	striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi			
		ml	0,62	
04.P83.A.03	Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea d'arresto in presenza del  ...
... segnale DARE PRECEDENZA, per ogni elemento effettivamente verniciato.			
005	serie triangoli dare precedenza			
		cad	1,30	
04.P83.A.04	Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato.			
005	freccia urbana ad una sola direzione			
		cad	6,74	
010	freccia urbana a due direzioni			
		cad	9,34	
04.P83.A.05	Frecce di rientro (dim. fuori tutto m 5x2.90).			
005	freccia di rientro			
		cad	22,82	
04.P83.A.06	Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160			
005	scritta completa di STOP/TAXI urbano			
		cad	17,11	
04.P83.A.08	Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebratura centrale) di parcheggio per handicappati doppio a  ...
... pettine, secondo gli schemi della fig. II 445/b (art. 149 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00			
005	demarcazione stallo h o c/s a doppio pettine			
		cad	46,68	
04.P83.A.09	Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio per handicappati singolo a  ...
... pettine o a spina di pesce, secondo gli schemi della fig. II 445/a (art. 149 R. E. cds) dim. m 3,00x5,00			
005	demarcazione stallo h o c/s a pettine/spina			
		cad	38,90	
04.P83.A.10	Demarcazione (completa di simbolo carrozzella ed eventuale zebratura) di parcheggio per handicappato singolo in  ...
... fila, secondo gli schemi della fig. II 445/c (art. 149 R. E. cds) dim. m 5,00/6,00x2,00			
005	demarcazione stallo h o c/s in fila			
		cad	31,13	
04.P83.A.11	Demarcazione completa (gialla) con simbolo di parcheggio per “carico e scarico merci“ in fila per una lunghezza  ...
... compresa tra 7-15 m. Prezzo comprensivo di n. 2 simboli a  terra.			
005	demarcazione stallo c/s lungo			
		cad	38,90	
04.P83.A.12	Triangolo elongato complementare del segnale dare precedenza secondo gli schemi della fig. II 422/a (art. 148 R.E.  ...
... cds) per ogni elemento verniciato.			
005	triangolo elongato 100x200 cm			
		cad	7,79	
010	triangolo elongato 600x200 cm			
		cad	23,86	
04.P83.A.13	Simbolo pista ciclabile elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema della fig. II 442/b (art. 148  ...
... R.E. cds) per ogni elemento verniciato.			
005	simbolo pista ciclabile 150x200 cm			
		cad	7,79	
04.P83.A.14	Lettere per diciture varie.			
005	lettera dim. 120x30 cm			
		cad	2,08	
010	lettera dim. 160x50 cm			
		cad	3,64	
015	lettera dim. 250x50 cm			
		cad	5,70	
020	lettera dim. 300x30 cm			
		cad	5,18	
04.P83.A.15	Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di  ...
... pavimentazione,  compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare.			
005	per linee fino a 15 cm di larghezza			
		ml	0,58	
010	su passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata			
		mq	3,89	
04.P83.A.16	Fresatura del manto stradale per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata, compresa l'eventuale  ...
... verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o grigio asfalto e l'asportazione completa del materiale di risulta.			
005	fresatura di linee fino a cm 15 di larghezza			
		ml	1,60	
010	fresatura su p. p. e altri segni			
		mq	10,74	
04.P83.A.17	Post-spruzzatura di perline.			
005	su linee fino a 15 cm di larghezza			
		ml	0,05	
010	su passaggi pedonali e altri segni			
		mq	0,32	
04.P83.A.18	Pallinatura del manto stradale eseguita con le apposite attrezzature e macchinari per la completa eliminazione dei  ...
... segni sulla carreggiata.			
005	su linee fino a cm 15 di larghezza			
		ml	2,20	
010	su passaggi pedonali e altri segni			
		mq	12,44	
04.P83.B	SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO SPECIALE			
				
04.P83.B.01	Esecuzione o ripasso compresa la manutenzione per la durata di otto mesi come precisato, su pavimentazioni  ...
... stradali di qualsiasi genere in VERNICE SPARTITRAFFICO ECOLOGICA normale o rifrangente bianca e gialla con le caratteristiche descritte nel presente Capitolato + 25% dei singoli prezzi per la vernice spartitraffico normale.			
005	vernice ecologica (sovrapprezzo)  + 25%			
		%	25%	
04.P83.B.02	Esecuzione o ripasso (compresa la manutenzione per la durata di mesi sei) di segni sulla carreggiata in VERNICE  ...
... SPECIALE PER PAVIMENTAZIONI LAPIDEE in lastre masselli o cubetti a base di resina acrilica termoplastica e plastificata addizionata con perline di vetro sciolte in idrocarburi aromatici. Sovrapprezzo applicato ai singoli prezzi della vernice spartitraffico tradizionale.			
005	vernice per superfici lapidee (sovrapp.) +67%			
		%	67%	
04.P83.C	SEGNALETICA IN TERMO-SPRUZZATO PLASTICO RIFRANGENTE			
				
04.P83.C.01	Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro effettivamente spruzzato.			
005	passaggi pedonali e segni sulla carreggiata			
		mq	9,34	
04.P83.C.02	Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia effettivamente spruzzata.			
005	striscia di larghezza di 12 cm			
		ml	0,62	
010	striscia di larghezza di 15 cm			
		ml	0,68	
015	striscia di larghezza di 20 cm			
		ml	0,84	
020	striscia di larghezza di 30 cm			
		ml	1,24	
04.P83.D	SEGNALETICA IN TERMO-COLATO PLASTICO			
				
04.P83.D.01	Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie  ...
... effettivamente colata, spessore minimo mm. 2			
005	passaggi pedonali, linee di arresto			
		mq	21,59	
04.P83.D.02	Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro quadrato di superficie effettivamente colata.			
005	striscia di larghezza di 12 cm			
		ml	1,60	
010	striscia di larghezza di 15 cm			
		ml	1,87	
015	striscia di larghezza di 20 cm			
		ml	2,49	
04.P83.D.03	Serie di triangoli dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea di arresto in presenza del  ...
... segnale DARE PRECEDENZA, per ogni elemento effettivamente colato.			
005	serie triangoli dare precedenza			
		cad	3,95	
04.P83.D.04	Frecce direzionali urbane.			
005	freccia ad una sola direzione			
		cad	26,97	
010	freccia a doppia direzione			
		cad	37,34	
04.P83.D.05	Frecce di rientro.			
005	frecce direzionali a due direzioni urbane			
		cad	44,09	
04.P83.D.06	Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160			
005	scritta completa di STOP urbano o TAXI			
		cad	67,43	
04.P83.D.08	Demarcazione completa con doppio simbolo e zebratura centrale, come da fig. 445/b, di parcheggio per handicappati  ...
... a doppio pettine, dim. m 6,00x5,00			
005	stallo handicap a doppio pettine			
		cad	155,61	
04.P83.D.09	Demarcazione completa con simbolo e zebratura laterale, come da fig. 445/a , di parcheggio per handicappati  ...
... singolo a pettine, dim. m 3,00x5,00			
005	stallo handicap a pettine o spina			
		cad	103,74	
04.P83.D.10	Demarcazione completa con simbolo e zebratura eventuale, come da fig. 445/c, di parcheggio per handicappati o  ...
... stallo carico e scarico merci singolo, dim. m 5,00/6,00x2,00			
005	stallo handicap in fila			
		cad	77,81	
04.P83.D.11	Striscia di margine costituita da risalti, placchette o bugnature di spessore 3 mm circa, 15 cm di larghezza  ...
... intervallati di circa 10 cm, larghezza costante della striscia 15 cm (ad effetto ottico/acustico). Prezzo vuoto per pieno per ogni metro lineare realizzato.			
005	striscia a risalti da cm 15			
		ml	1,87	
04.P83.D.12	Asportazione di segnaletica eseguita con materiali a lunga durata su qualunque tipo di pavimentazione mediante  ...
... fresatura o riscaldamento del manto stradale.			
005	asportazione di segnaletica			
		mq	9,34	
04.P83.E	SEGNALETICA IN BICOMPONENTE PLASTICO RIFRANGENTE			
				
04.P83.E.01	Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata eseguiti mediante miscelazione dei due  ...
... componenti e successiva spatolatura sulla pavimentazione stradale, per ogni metro quadrato. Spessore minimo del composto 1,2 mm.			
005	passaggi pedonali, linee di arresto			
		mq	24,37	
04.P83.E.02	Strisce di mezzeria, corsia ecc. spessore minimo mm 1.2 per ogni metro lineare di striscia effettivamente  ...
... realizzata, a profilo costante.			
005	striscia di larghezza 12 cm			
		ml	2,39	
010	striscia di larghezza 15 cm			
		ml	2,90	
015	striscia di larghezza 20 cm			
		ml	4,36	
04.P83.E.03	Strisce di mezzeria, corsia, ecc. spessore minimo mm 1.2 per ogni metro lineare di striscia effettivamente  ...
... eseguita, a profilo variabile con barrette in spessore minimo 4-6 mm.			
005	striscia di  larghezza 12 cm a profilo variabile			
		ml	3,02	
010	striscia di larghezza 15 cm a profilo variabile			
		ml	3,69	
015	striscia di larghezza 20 cm a profilo variabile			
		ml	5,39	
04.P83.E.04	Serie di triangoli dimensione base cm 50, altezza cm 70 che rappresenta la linea di arresto in presenza del  ...
... segnale DARE PRECEDENZA, per ogni elemento effettivamente eseguito.			
005	serie triangoli DARE PRECEDENZA			
		cad	4,20	
04.P83.E.05	Frecce direzionali ad una sola direzione.			
005	freccia urbana diritta			
		cad	28,94	
010	freccia urbana curva			
		cad	33,45	
04.P83.E.06	Frecce direzionali a due direzioni urbane.			
005	frecce direzionali a due direzioni urbane			
		cad	51,45	
04.P83.E.07	Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm. 160			
005	scritta completa STOP urbano o TAXI			
		cad	77,18	
04.P83.E.08	Asportazione di segnaletica eseguita con materiali a lunga durata su qualunque tipo di pavimentazione mediante  ...
... fresatura o riscaldamento del manto stradale.			
005	asportazione di segnaletica			
		mq	9,34	
04.P83.F	FORNITURA DI LAMINATO ELASTOPLASTICO RIFRANGENTE			
				
04.P83.F.01	Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di laminato fornito  ...
... (tipo normale o autoadesivo).			
005	passaggi pedonali, linee di arresto			
		mq	20,22	
010	passaggi pedonali, linee di arresto (autoadesivo)			
		mq	30,08	
04.P83.F.02	Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di laminato effettivamente applicato (tipo normale o  ...
... autoadesivo).			
005	striscia larghezza 12 cm			
		ml	2,59	
010	striscia larghezza 15 cm			
		ml	3,64	
015	striscia larghezza 20 cm			
		ml	7,25	
020	striscia larghezza 12 cm (autoadesivo)			
		ml	3,33	
025	striscia larghezza 15 cm (autoadesivo)			
		ml	4,67	
030	striscia larghezza 20 cm (autoadesivo)			
		ml	8,82	
04.P83.F.03	Serie di triangoli (dimensione base cm 50, altezza cm 70) che rappresenta la linea di arresto in presenza del  ...
... segnale DARE PRECEDENZA, per ogni singolo elemento fornito (tipo normale o autoadesivo).			
005	serie triangoli DARE PRECEDENZA			
		cad	3,38	
010	serie triangoli DARE PRECEDENZA (autoadesivo)			
		cad	4,14	
04.P83.F.04	Frecce direzionali urbane ad una sola direzione (tipo normale o autoadesivo).			
005	freccia urbana dritta			
		cad	36,32	
010	freccia urbana curva			
		cad	44,09	
015	freccia urbana dritta (autoadesivo)			
		cad	44,09	
020	freccia urbana curva (autoadesivo)			
		cad	54,46	
04.P83.F.05	Frecce direzionali urbane a due direzioni, tipo normale o autoadesivo.			
005	frecce direzionali a due direzioni urbane			
		cad	70,03	
010	frecce direzionali a due direzioni urbane (autoadesivo)			
		cad	88,17	
04.P83.F.06	Scritta completa di STOP o TAXI urbano, tipo normale o autoadesivo, altezza caratteri cm 160			
005	scritta completa di STOP o TAXI			
		cad	62,24	
010	scritta completa di STOP o TAXI (autoadesivo)			
		cad	93,36	
04.P83.F.07	Demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80,  ...
... di parcheggio per handicappati doppio a pettine, tipo normale o autoadesivo.			
005	demarcazione completa parcheggio handicappato			
		cad	140,04	
010	demarcaz. completa parch. handicap (autoadesivo)			
		cad	168,58	
04.P83.F.08	Demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80,  ...
... di parcheggio per handicappati singolo a pettine, tipo normale o autoadesivo.			
005	demarcazione completa parcheggio			
		cad	121,89	
010	demarcazione completa parch.  (autoadesivo)			
		cad	145,23	
04.P83.F.09	Demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80,  ...
... di parcheggio per handicappati o carico e scarico merci singolo, tipo normale o autoadesivo.			
005	demarcazione parcheggio handicappati			
		cad	108,94	
010	demarcazione parcheggio handicappati			
		cad	129,67	
04.P83.F.10	Lettere e numeri per diciture varie.			
005	12x20 cm			
		cad	3,11	
010	20x30 cm			
		cad	3,64	
015	120x30 cm			
		cad	9,59	
020	160x45 cm			
		cad	14,26	
04.P83.F.11	Dischi segnaletici da posare a terra.			
005	diametro 60 cm			
		cad	57,06	
010	diametro 80 cm			
		cad	82,99	
04.P83.F.12	Quadrati segnaletici da posare a terra.			
005	70x70 cm			
		cad	51,88	
010	80x80 cm			
		cad	59,64	
04.P83.F.13	Simboli rettangolari in laminato elastoplastico fustellato con figure colorate in pasta ed inserite nel laminato  ...
... del segnale (es. attraversamento pedonale).			
005	160x300 cm			
		cad	389,02	
04.P83.F.14	Triangolo di dare precedenza in laminato elastoplastico fustellato, colorato in pasta.			
005	triangolo pieno 250x150 cm circa			
		cad	147,83	
010	triangolo elongato cm 100x200 (contorno)			
		cad	47,71	
04.P83.F.15	Triangoli di pericolo in laminato elastoplastico fustellato, con simbologia colorata in pasta ed inserita nel  ...
... laminato del segnale, diverse figure a richiesta della D. L. (dossi, scuole, pedoni,ecc.).			
005	triangolo 150x250 cm di altezza circa			
		cad	221,49	
04.P83.F.16	Simboli ellittici o altri non indicati, in laminato elastoplastico fustellato, con figure colorate in pasta ed  ...
... inserite nel laminato del segnale (es. limiti di velocita).			
005	simbolo ellittico 140x280 cm di altezza circa			
		cad	246,38	
04.P83.F.17	Simbolo “Carico e scarico merci“ quadrato (o similare come da disegno fornito dalla D.L.) in laminato  ...
... elastoplastico fustellato, con figure colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale.			
005	simbolo 80x80 cm			
		cad	41,50	
010	simbolo 100x100 cm			
		cad	46,68	
04.P83.F.18	Simbolo pista ciclabile elongato in laminato elastoplastico autoadesivo fustellato.			
005	dim. standard cm 150x200			
		cad	90,77	
010	dim. ridotte cm 80x90			
		cad	49,80	
04.P83.F.19	Sovrapprezzo per laminato autoadesivo per simboli, lettere, ecc. Sovrapprezzo rispetto al laminato tradizionale  ...
... applicato ai prezzi delle voci precedenti ove non previsto. Lo stesso sovrapprezzo si applica nel caso di fornitura di laminato plastico removibile.			
005	sovrapprezzo laminato autoadesivo +33%			
		%	33%	
04.P83.G	POSA SEGNALETICA IN LAMINATO-ELASTOPLASTICO RIFRANGENTE			
				
04.P83.G.01	Posa passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato in laminato  ...
... applicato, tipo normale o autoadesivo.			
005	posa passaggi pedonali, linee di arresto			
		mq	4,14	
010	posa passaggi pedonali, linee di arresto (autoadesivo)			
		mq	3,64	
04.P83.G.02	Posa strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di laminato effettivamente applicato, tipo normale o  ...
... autoadesivo.			
005	posa striscia larghezza 12 cm			
		ml	0,77	
010	posa striscia larghezza 15 cm			
		ml	0,84	
015	posa striscia larghezza 20 cm			
		ml	1,34	
020	striscia larghezza 12 cm (autoadesivo)			
		ml	0,68	
025	striscia larghezza 15 cm (autoadesivo)			
		ml	0,72	
030	striscia larghezza 20 cm (autoadesivo)			
		ml	1,24	
04.P83.G.03	Posa serie di triangoli dimensione base cm 50, altezza cm 70 che rappresenta la linea di arresto in presenza del  ...
... segnale DARE PRECEDENZA, per ogni elemento effettivamente applicato, tipo normale o autoadesivo.			
005	posa serie triangoli DARE PRECEDENZA			
		cad	1,56	
010	posa serie triangoli DARE PRECEDENZA (autoad.)			
		cad	1,30	
04.P83.G.04	Posa frecce direzionali ad una sola direzione, tipo normale o autoadesivo.			
005	posa frecce urbane diritte			
		cad	7,79	
010	posa frecce urbane curve			
		cad	7,79	
015	posa frecce urbane diritte  (autoadesivo)			
		cad	6,49	
020	posa frecce urbane curve  (autoadesivo)			
		cad	6,49	
04.P83.G.05	Posa frecce direzionali a due direzioni urbane, tipo normale o autoadesivo.			
005	posa frecce direzionali a due direzioni urbane			
		cad	12,97	
010	posa frecce direz. a due direz. urbane (autoadesivo)			
		cad	11,67	
04.P83.G.06	Posa scritta completa di STOP o TAXI urbano, tipo normale o autoadesivo, altezza carattere cm 160			
005	posa  scritta completa di STOP o TAXI urbano			
		cad	18,67	
010	posa scritta compl. di STOP o TAXI urb.(autoadesivo)			
		cad	16,61	
04.P83.G.07	Posa demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del  ...
... 7/3/80, di parcheggio per handicappati doppio a pettine, tipo normale o autoadesivo.			
005	posa demarcazione completa parch. handicap.			
		cad	31,13	
010	posa demar. completa parch. handicap.(autoadesivo)			
		cad	28,53	
04.P83.G.08	Posa demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del  ...
... 7/3/80, di parcheggio per handicappati singolo a pettine, tipo normale o autoadesivo.			
005	posa demarcazione completa parch. handicap.			
		cad	23,35	
010	posa demarcazione completa parch.  (autoadesivo)			
		cad	20,75	
04.P83.G.09	Posa demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del  ...
... 7/3/80, di parcheggio per handicappati o carico e scarico merci singolo, tipo normale o autoadesivo.			
005	posa demarcazione parch. hand.			
		cad	12,97	
010	posa demarcazione parch. hand. (autoadesivo)			
		cad	10,38	
04.P83.G.10	Posa lettere e numeri per diciture varie.			
005	posa lettere di dim. 12x20 cm			
		cad	1,04	
010	posa lettere di dim. 20x30 cm			
		cad	1,56	
015	posa lettere di dim. 120x30 cm			
		cad	3,38	
020	posa lettere di dim. 160x45 cm			
		cad	3,89	
04.P83.G.11	Posa dischi segnaletici da posare a terra.			
005	posa dischi segnaletici diametro 60 cm			
		cad	6,23	
010	posa dischi segnaletici diametro 80 cm			
		cad	7,79	
04.P83.G.12	Posa quadrati segnaletici autoadesivi, diverse simbologie.			
005	posa quadrati di superficie fino a 80x80 cm			
		cad	7,79	
04.P83.G.13	Posa rettangoli in laminato elastoplastico fustellato con figure, colorate in pasta ed inserite nel laminato del  ...
... segnale.			
005	posa rettangoli fustellati 160x300 cm			
		cad	46,68	
04.P83.G.14	Posa triangoli di dare precedenza in laminato elastoplastico fustellato, colorate in pasta ed inserite nel  ...
... laminato del segnale.			
005	posa triangolo dim. 250x100 cm (pieno)			
		cad	36,32	
010	posa triangolo elongato cm 100x200 (contorno)			
		cad	31,13	
04.P83.G.15	Posa triangoli di pericolo in laminato elastoplastico fustellato, colorate in pasta ed inserite nel laminato del  ...
... segnale.			
005	posa triangoli pericolo dim. 150x250 cm circa			
		cad	36,32	
04.P83.G.16	Posa simboli ellittici e altri non indicati in laminato elastoplastico fustellato, compreso simbolo pista  ...
... ciclabile elongato standard.			
005	posa simboli diversi 140x280 cm circa			
		cad	36,32	
04.P83.G.17	Simbolo di carico e scarico merci quadrato o similare compreso simbolo pista ciclabile formato ridotto in laminato  ...
... elastoplastico fustellato, colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale.			
005	posa simbolo c/s di dim. fino a 100x100 cm			
		cad	8,82	
04.P83.H	SEGNALETICA SU OSTACOLI, ANOMALIE E PUNTI CRITICI STRADALI			
				
04.P83.H.01	Segnaletica sui cigli dei marciapiedi e delle banchine, sulle barriere non metalliche, muri, spigoli di  ...
... fabbricato, archivolti, ecc. con altezza o larghezza del tratteggio non superiore a 30 cm in vernice spartitraffico in colore BIANCO-NERO o GIALLO-NERO a richiesta della D. L.			
005	segnaletica B-N sui cigli dei marciapiedi e banchine			
		ml	0,72	
04.P83.H.02	Segnaletica sui segnalimiti e fittoni in pietra, cemento ecc. con altezza non superiore a 120 cm.			
005	segnaletica B-N sui segnalini in pietra, ecc.			
		cad	5,70	
04.P83.H.03	Segnaletica B-N su pali in cemento, legno ecc. con diametro o lato maggiore fino a cm 60 e per un'altezza della  ...
... segnaletica non superiore a m 1,20			
005	segnaletica B-N su pali in cemento			
		cad	6,23	
04.P83.H.04	Segnaletica B-N su manufatti in genere con altezza o larghezza del tratteggio superiore a cm 30			
005	segnaletica B-N su manufatti in genere			
		mq	7,25	
04.P83.H.05	Cancellatura di segnaletica eseguita su qualunque tipo di manufatto compreso ogni onere per una perfetta  ...
... scomparsa, per ogni metro quadrato di effettiva superficie effettivamente cancellata.			
005	cancellatura segnaletica su qualsiasi manufatto			
		mq	7,79	
04.P83.I.01	VERNICIATURA TRANSENNE E BARRIERE METALLICHE Transenne metalliche del tipo di cui all'art. P81.C.03 o similari, 
verniciate con una mano di antiruggine o primer  per materiali zincati e una mano di smalto sintetico, di colore bianco e nero o altri colori a discrezione della D. L.			
005	per ogni transenna verniciata, lunghezza m 1,25			
		cad	18,16	
010	per ogni transenna verniciata, lunghezza m 2,50			
		cad	31,13	
015	per ogni transenna verniciata, lunghezza m 5,00			
		cad	59,64	
04.P83.I.02	Verniciatura di barriere metalliche tipo GUARD-RAIL con una mano di primer per materiali zincati e una o due mani  ...
... di smalto sintetico, colore BIANCO/NERO.			
005	verniciatura di barriere metalliche			
		ml	17,11	
04.P83.L.01	RALLENTATORI AD EFFETTO OTTICO-ACUSTICO Realizzazione di rallentatori a effetto ottico-acustico costituito 
...da bande di diversa larghezza in laminato elastoplastico di spessore non inferiore a 1,8 mm, con caratteristiche rifrangenti e antiscivolosita.			
005	rallentatore a effetto ottico-acustico in laminato			
		mq	33,71	
04.P83.L.02	Realizzazione di bande sonore costituite da un foglio di laminato plastico di 15 cm di larghezza e 2 mm di  ...
... spessore ancorato alla pavimentazione e successiva posa sullo stesso di una ulteriore fascia di laminato di 8-12 cm di larghezza e 5 mm di spessore. Il prezzo si intende comprensivo di ambe due gli strati di laminato rifrangente e antisdrucciolevole.			
005	bande sonore in laminato plastico a due fogli			
		ml	17,63	
04.P83.L.03	Realizzazione di bande sonore realizzate con bugnatura in colato plastico posato a caldo sulla pavimentazione  ...
... (viene applicato il prezzo “ vuoto per pieno“).			
005	banda in colato plastico spessore 3 ÷ 4 mm			
		mq	24,96	
04.P83.L.04	Realizzazione di bande sonore costituite da doppio strato di PVC miscelato a plastificanti di sintesi e aggiunta  ...
... di pietrisco frantumato di rocce basaltiche (nero) o quarzo bianco di dim. 8/10 o 6/8; peso specifico rispettivamente di kg 12 o kg 9-10 per mq.			
005	banda in PVC spessore medio 1.6 ÷ 1.8 mm			
		mq	212,66	
010	banda in PVC spessore medio 1 cm			
		mq	186,72	
04.P83.L.05	Realizzazione di rallentatore a effetto acustico realizzato mediante la fresatura della pavimentazione stradale  ...
... per una profondita di 5 ÷ 10 mm circa e asportazione del materiale di risulta.			
005	rallentatore acustico per fresatura pavimentazione			
		mq	18,68	
	04.P84 POSA IN OPERA DEI MATERIALI			
04.P84.A.01	POSA SEGNALETICA VERTICALE Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, 
compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema band-it.			
005	fino a mq 0.25			
		cad	6,49	
010	tra 0.25 mq e 1.5 mq			
		cad	12,97	
04.P84.A.02	Posa in opera di cartello stradale di formato non unificato di grande superficie; compreso tutto il materiale di  ...
... ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno.			
005	tra 1.5 mq e 4.5 mq			
		mq	23,35	
010	superiore a mq 4.5			
		mq	36,32	
04.P84.A.03	Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di  ...
... pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. Il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.			
005	diam. <= 60 mm			
		cad	23,35	
010	diam. >= 90 e <= 120 mm			
		cad	42,53	
015	diam. >= 150 e <= 200 mm			
		cad	64,31	
04.P84.A.04	Posa in opera di sostegno profilato a C in acciaio FE 360, sez.80x120x80, in qualsiasi tipo di pavimentazione,  ...
... compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. Il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.			
005	posa sostegno profilato a C			
		cad	25,93	
04.P84.A.05	Posa in opera di sostegno tubolare di altezza o sviluppo variabile, fino al diametro di 60 mm. eseguita con  ...
... speciale attrezzo per il fissaggio del sostegno stesso con nastro di acciaio Band-it 1/2 inch.ad altre palificazioni esistenti. Il prezzo e comprensivo della minuteria occorrente quali graffette, nastro di acciaio da 1/2 inch. ecc.			
005	posa sostegno tubolare con nastro BAND-IT			
		cad	15,05	
04.P84.A.06	Esecuzione di piccoli basamenti in conglomerato cementizio non armato a sezione quadrata, dosaggio 250, per  ...
... successiva posa di paline, paletti, colonnine e quant'altro, compreso lo scavo, l'asportazione del materiale di risulta e ogni onere accessorio, il tutto eseguito a mano.			
005	basamenti in cls			
		mc	116,70	
04.P84.A.07	Esecuzione di basamenti in conglomerato cementizio armato, dosaggio 250 a sezione variabile, secondo le  ...
... prescrizioni tecniche dei particolari esecutivi, per la successiva posa di portali, pali a sbraccio o di tesata, compreso lo scavo, l'armatura in Fe, l'eventuale casseratura ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche.			
005	basamenti in cls armato			
		mc	142,65	
04.P84.A.08	Posa in opera di pali a sbraccio o di tesata di qualsiasi tipo, esclusa la realizzazione del basamento in CLS.			
005	posa pali a sbraccio			
		cad	90,77	
04.P84.A.09	Posa in opera di portale a bandiera, compresa la posa del tronchetto di fondazione in acciaio, dei perni filettati  ...
... per l'ancoraggio e della piastra elettrolitica, escluso il basamento in cls armato.			
005	posa portale a bandiera			
		cad	233,42	
04.P84.A.10	Posa in opera di portale a farfalla, compresa la posa del tronchetto di fondazione in acciaio, dei perni filettati  ...
... per l'ancoraggio e della piastra elettrolitica, escluso il basamento in cls armato.			
005	posa portale a farfalla			
		cad	337,15	
04.P84.A.11	Posa in opera di portale a cavalletto, compresa la posa del tronchetto di fondazione in acciaio, dei perni  ...
... filettati per l'ancoraggio e della piastra elettrolitica, escluso il basamento in cls armato.			
005	posa portale a cavalletto			
		cad	389,02	
04.P84.A.12	Manutenzione Segnaletica Verticale con diverse tipologie.			
005	sost. pernetto e-o coppiglia su corona portadisco			
		cad	4,93	
010	sost. staffette in acciaio per pannelli integrativi			
		cad	4,93	
015	sost. cavalletto e fascetta band-it segnale su palo			
		cad	5,45	
020	sistemazione palina piegata senza sostituzione			
		cad	11,67	
025	lavaggio segnale o delineatore con detergente			
		cad	6,49	
030	lavaggio catadiottro o disp. rifrangente			
		cad	1,56	
035	posa sacchetto in tela con zavorra di sabbia			
		cad	1,82	
040	orientare segnale stradale girato			
		cad	2,33	
04.P84.A.13	Esecuzione di stallo riservato per sosta consentita a invalidi o per C/S merci, comprensivo di fornitura e posa di  ...
... tabella AL 30/X, EG, dim. 60x40 cm o 90x60 cm; sostegno tubolare diam. 60 , sp. 3 mm, di qualsiasi tipo in uso nella Citta. Demarcazione completa di simboli e zebrature fino alla dimensione di m 2x7 (in linea) o 5x3 (a pettine) con vernice spartitraffico.			
005	esecuzione di stallo			
		cad	140,04	
04.P84.B.01	POSA SEGNALETICA COMPLEMENTARE Posa in opera di delineatore per curve strette o intersezione a T (detto visual)
 di dimensioni 60x260 cm. o  superiori, compreso il materiale di ancoraggio, minuteria, ecc.			
005	posa delineatore tipo visual			
		cad	32,16	
04.P84.B.02	Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo semicircolare compreso il materiale di ancoraggio, minuteria ecc.  ...
... Lo stesso prezzo si applica per la posa di specchio parabolico di qualsiasi diametro.			
005	posa delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico			
		cad	10,90	
04.P84.B.03	Posa in opera di colonnina spartitraffico di qualsiasi tipo o di delinatore normale di margine tipo Europeo in  ...
... PEAD compreso il materiale occorrente per il fissaggio.			
005	posa colonnina spartitraffico			
		cad	6,74	
04.P84.B.04	Posa in opera di base speciale di qualsiasi tipo per colonnine rifrangenti in qualsiasi tipo di pavimentazione,  ...
... compreso lo scavo, l'eventuale demolizione o perforazione, l'esecuzione del blocco di fondazione in CLS  al 250, la fornitura di piantoni tiranti, bulloni, dadi ed eventuale altra minuteria , di eventuali malte o collanti speciali, il ripristino della pavimentazione stradale e il trasporto a discarica del materiale di risulta, la pulizia del sito dopo l'intervento.			
005	posa base speciale per colonnine			
		cad	14,00	
04.P84.B.05	Posa in opera di calottine rifrangenti in materiali diversi e dimensioni variabili quali “occhi di gatto“ e  ...
... similari mediante ancoraggio alla pavimentazione con miscele collanti appropriate e idonee su qualsiasi tipo di pavimentazione, incluso il costo del collante; ovvero posa di catadiottri per barriere di tipo “guard-rail“,graffette o viti comprese			
005	posa calottine e catadiottri			
		cad	1,94	
04.P84.B.06	Posa in opera di calotte, chiodi a testa larga in alluminio, delineatori lamellari,“marker“ in gomma ecc. di  ...
... dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di pavimentazione; compreso l'eventuale foratura di masselli in pietra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente.			
005	posa calotte o delineatori flessibili			
		cad	3,38	
04.P84.B.07	Posa in opera di dispositivo rifrangente da applicarsi su dissuasori di sosta quali “panettoni“ in cemento,  ...
... fioriere prefabbricate in cemento o legno, ecc. compresi eventuali tasselli o viti per il fissaggio, ovvero posa di catadiottri gia predisposti per barriere in CLS tipo “New Jersey“.			
005	posa dispositivo rifrangente			
		cad	3,89	
04.P84.B.08	Posa in opera di paletto dissuasore Tipo Citta di Torino (o di altro tipo compresi eventuali paletti porta  ...
... catadiottri o delineatori di galleria) di diametro fino a mm 100 su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il blocco di fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della pavimentazione esistente nonche il trasporto e discarica del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.			
005	posa paletto dissuasore			
		cad	18,67	
04.P84.B.09	Posa in opera di transenna tubolare di diametro 48 o 60 mm a due montanti su qualsiasi tipo di pavimentazione,  ...
... compreso il blocco di fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della pavimentazione esistente nonche il trasporto e discarica del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.			
005	posa transenna a due montanti			
		cad	32,16	
04.P84.B.10	Posa in opera di transenna tubolare di diametro 48 o 60 mm a tre montanti su qualsiasi tipo di pavimentazione,  ...
... compreso il blocco di fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della pavimentazione esistente nonche il trasporto a  discarica del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.			
005	posa transenna a tre montanti			
		cad	51,35	
04.P84.C	POSA MATERIALE DIVERSO (DISSUASORI, RALLENTATORI, ECC.)			
				
04.P84.C.01	Posa in opera di pannello di informazione turistica in lega di alluminio di qualsiasi dimensione fino a cm.200x140  ...
... su qualsiasi tipo di pavimentazione. La posa comprende l'ancoraggio dei due pali flangiati a scomparsa con tasselli idonei al tipo di pavimentazione e il successivo montaggio del pannello con relativi sostegni e basi sui pali a scomparsa di cui sopra. Compresa la fornitura dei tasselli ad espansione od ad ancoraggio chimico, l'asportazione del materiale di risulta e la pulizia del sito d'intervento.			
005	posa pannello informazione			
		cad	62,24	
04.P84.C.02	Posa in opera di lastra in policarbonato tipo LEXAN di spessore fino a mm.3 per sostituzione o manutenzione delle  ...
... parti trasparenti del pannello di informazione turistica, compreso il recupero della lastra preesistente ed il trasporto a discarica del materiale recuperato.			
005	posa lastra policarbonato			
		mq	2,59	
04.P84.C.03	Posa in opera di cordolo prefabbricato multiuso di qualsiasi dimensione, in materiali quali gomma riciclata o  ...
... poliuretano (esclusi quindi i materiali “tradizionali“ quali CLS o pietra da taglio), compresi i materiali di fissaggio quali: staffette di ancoraggio, viti, tasselli ad espansione o ad ancoraggio chimico; su qualsiasi tipo di pavimentazione, ivi compresi masselli in pietra, cubetti di porfido e similari, compresa la pulizia del sito dopo l'intervento e l'allontanamento di polveri o altro materiale di risulta.			
005	posa cordolo prefabbricato			
		ml	12,97	
04.P84.C.04	Posa in opera di fittone sagomato in gomma riciclata con base di diametro fino a cm.60, su tutti i tipi di  ...
... pavimentazione compresi masselli in pietra o cubetti di porfido e similari,compresi i materiali di fissaggio quali tasselli ad espansione o ad ancoraggio chimico ed eventuali miscele collanti appropriate, la pulizia del sito dopo l'intervento.			
005	posa fittone in gomma			
		cad	15,05	
04.P84.C.05	Posa o recupero di delineatore, attenuatore d'urto tipo “indicatore di direzione“ in polietilene di qualsiasi  ...
... dimensione fino al diametro di cm.200, compreso il trasporto sul luogo d'impiego o al magazzino comunale e la fornitura e posa del materiale di zavorra ovvero del recupero dello stesso in caso di rimozione.			
005	posa delineatore indicatore direzione			
		cad	23,35	
04.P84.C.06	Posa in opera di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma; di dimensioni variabili fino a cm 90  ...
... di larghezza e cm 5 di spessore, su qualsiasi tipo di pavimentazione, compresa la fornitura e posa dei tasselli per il fissaggio (del tipo ad espansione o chimico) e la pulizia del sito dopo l'intervento ed il trasporto sul luogo d'impiego.			
005	posa dossi sino a 5 cm di spessore			
		ml	28,53	
04.P84.C.07	Posa in opera di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma; di dimensioni cm 120 di larghezza e  ...
... cm 7 di spessore, su qualsiasi tipo di pavimentazione, compresa la fornitura e posa dei tasselli per il fissaggio (del tipo ad espansione o chimico) e la pulizia del sito dopo l'intervento ed il trasporto sul luogo d'impiego.			
005	posa dossi 7 cm di spessore			
		ml	38,90	
	04.P85 RIMOZIONE O RECUPERO DEI MATERIALI			
04.P85.A.01	RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso. 
Il prezzo e comprensivo del  trasporto fino alla pubblica discarica od al magazzino comunale nel caso di recupero.			
005	superficie fino a 0,25 mq			
		cad	2,59	
010	superficie tra 0,25 e 1,5 mq			
		cad	3,89	
04.P85.A.02	Rimozione di cartello stradale di formato non unificato, di grande superficie. Il prezzo e comprensivo del  ...
... trasporto fino alla pubblica discarica od al magazzino comunale nel caso di recupero.			
005	superficie tra 1,5 e 4,5 mq			
		mq	3,89	
010	superficie superiore a 4,5 mq			
		mq	5,83	
04.P85.A.03	Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. Per recupero si intende la  ...
... demolizione completa del basamento, l'estrazione del sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del materiale di risulta.			
005	diam <=60 mm			
		cad	13,49	
010	diam >=90 e <=120 mm			
		cad	17,63	
015	diam >=150 e <=200 mm			
		cad	23,86	
04.P85.A.04	Rimozione o recupero di qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino a 60 mm in terreno naturale compresa la  ...
... demolizione e l'asportazione del blocco di fondazione e la colmatura della cavita con terreno naturale.			
005	recupero sostegno in terreno naturale			
		cad	8,82	
04.P85.A.05	Rimozione di qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino a 60 mm mediante taglio con mola a disco e  ...
... sigillatura del troncone infisso nella pavimentazione con malta cementizia oppure recupero di qualsiasi tipo di sostegno sempre avente diametro fino a 60 mm precedentemente ancorato a palificazioni esistenti con il sistema Band-it.			
005	rimozione sostegno con taglio o BAND-IT			
		cad	6,61	
04.P85.A.06	Demolizione di piccoli basamenti in CLS o riempimenti con asportazione del materiale di risulta e suo conferimento  ...
... alle pubbliche discariche, colmatura della cavita e sistemazione e pulizia della superficie.			
005	demolizione basamenti in cls			
		mc	150,42	
04.P85.A.07	Rimozione di pali a sbraccio o di testata e loro trasporto nelle localita indicate dalla D. L.. Si applica il  ...
... prezzo della posa con la riduzione del 10%.			
005	pali a sbraccio (prezzo posa -10%)			
		%	-10%	
04.P85.A.08	Rimozione di portali di qualsiasi tipo e dimensione e loro trasporto nelle localita indicate dalla D. L.. Si  ...
... applicano i prezzi della posa in opera con riduzione del 10%.			
005	rimozione portali (prezzo posa -10%)			
		%	-10%	
04.P85.A.09	Rimozione completa di stallo riservato per disabili o per C/S merci di qualsiasi tipo e dimensione; comprensivo  ...
... di: rimozione completa del sostegno e della tabella con riempimento e sigillatura della cavita; cancellatura o sopravernciatura della demarcazione a terra di qualsiasi dimensione fino a m 2x7 (in linea) o 6x3 (a pettine).			
005	rimozione di stallo			
		cad	46,68	
04.P85.B	RIMOZIONE SEGNALETICA COMPLEMENTARE			
				
04.P85.B.01	Rimozione o recupero di delineatore di intersezione a T o curva (detto visual); compreso il trasporto alla  ...
... pubblica discarica o al magazzino comunale.			
005	recupero delineatore tipo visual			
		cad	7,79	
04.P85.B.02	Rimozione o recupero di delineatore speciale d'ostacolo come descritto alla voce precedente compreso il trasporto  ...
... alla pubblica discarica o al magazzino comunale. Lo stesso prezzo si applica per la rimozione o recupero di specchio parabolico di qualsiasi diametro.			
005	recupero delineatore speciale d'ostacolo o specchio			
		cad	3,89	
04.P85.B.03	Rimozione o recupero di colonnina spartitraffico di qualsiasi tipo e materiale o di delinetore normale di margine  ...
... in PEAD compreso il trasporto alla pubblica discarica o al magazzino comunale.			
005	recupero colonnina spartitraffico			
		cad	2,59	
04.P85.B.04	Rimozione completa di base speciale per colonnine rifrangenti compreso il ripristino della pavimentazione  ...
... esistente ed il trasporto a discarica del materiale di risulta.			
005	recupero base speciale per colonnine			
		cad	3,64	
04.P85.B.05	Rimozione di qualsiasi tipo di dispositivo rifrangente quali calotte, calottine, bandierine, chiodi in alluminio,  ...
... marker in gomma ecc. su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso l'eventuale ripristino o sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.			
005	recupero dispositivo rifrangente			
		cad	1,56	
04.P85.B.06	Recupero o rimozione di paletto dissuasore di qualsiasi tipo fino a mm.100 di diametro, su qualsiasi tipo di  ...
... pavimentazione compreso il riempimento della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.			
005	recupero paletto dissuasore			
		cad	13,49	
04.P85.B.07	Recupero o rimozione di transenna tubolare a due montanti fino s 60 mm. di diametro su qualsiasi tipo di  ...
... pavimentazione compreso il riempimento della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.			
005	recupero transenna tubolare a due montanti			
		cad	25,42	
04.P85.B.08	Recupero o rimozione di transenna tubolare a tre montanti fino a 60 mm. di diametro su qualsiasi tipo di  ...
... pavimentazione compreso il riempimento della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta alla pubbblica discarica.			
005	recupero transenna tubolare a tre montanti			
		cad	38,39	
04.P85.C	RIMOZIONE MATERIALE DIVERSO (DISSUASORI, RALLENTATORI, ECC.)			
				
04.P85.C.01	Rimozione o recupero di pannello di informazione turistica comprendente lo smontaggio del pannello integro e delle  ...
... basi ed il trasporto presso i magazzini comunali o alla pubblica discarica, la rimozione completa dei due paletti flangiati, comprese eventuali barre filettate annegate nella pavimentazione, il ripristino della pavimentazione stessa e la pulizia del sito di intervento.			
005	recupero pannello informazione			
		cad	31,11	
04.P85.C.02	Rimozione o recupero di cordoli prefabbricati multiuso in gomma riciclata o poliuretano, compresa la totale  ...
... asportazione di bulloni, viti, barre filettate annegate nella pavimentazione o comunque sporgenti; la pulizia del sito di intervento ed il trasporto del recuperato al magazzino comunale o alla pubblica discarica.			
005	recupero cordoli multiuso			
		ml	2,59	
04.P85.C.03	Rimozione o recupero di fittone sagomato in gomma riciclata compresa la totale asportazione di bulloni, viti o  ...
... barre filettate annegate nella pavimentazione o comunque sporgenti, la pulizia del sito d'intervento ed il trasporto del recuperato al magazzino comunale o alla pubblica discarica.			
005	recupero fittone in gomma			
		cad	7,79	
04.P85.C.04	Recupero o posa per ricollocamento di dissuasore di sosta tipo “panettone“ o “New Jersey“ in polietilene di  ...
... qualsiasi dimensione compresa l'eventuale tracciatura per l'allineamento dei diversi elementi, il trasporto sul luogo d'impiego o al magazzino comunale nel caso di recupero, escluso il riempimento.			
005	recupero o posa dissuasore in polietilene			
		cad	1,94	
04.P85.C.05	Recupero o posa per ricollocamento di dissuasore di sosta tipo “panettone“ in CLS (oppure di fioriera  ...
... prefabbricata in graniglia o CLS vibrato di qualsiasi forma fino al diametro o lato 100 cm); compresa l'eventuale tracciatura per l'allineamento di diversi elementi, il trasporto sul luogo d'impiego o al magazzino comunale nel caso di recupero.			
005	recupero o posa dissuasore in cls			
		cad	22,30	
04.P85.C.06	Recupero o rimozione di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma, di dimensioni variabili fino a  ...
... cm 120 di larghezza e cm 7 di spessore compresa l'asportazione delle parti removibili dei tasselli di fissaggio o taglio delle eventuali barre filettate infisse nella pavimentazione, la pulizia del sito dopo l'intervento ed il trasporto del recuperato alla pubblica discarica o al magazzino comunale.			
005	recupero dossi artificiali			
		ml	18,16