Articolo di
Elenco	I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I	Unità di
misura	PREZZO 
EURO	
				
	05 IMPIANTI TERMICI			
	05.P56 APPARECCHIATURE DI MISURA PORTATILI			
05.P56.A10	Analizzatore portatile gas di combustione aventele seguenti funzioni: temperatura gas, temperatura ambiente e loro  ...
... differenza, calcolo percentuale di CO2, rendimetro, eccesso d'aria, taratura automatica, visualizzazione a lcd retroilluminati, celle per O2 CO e NOx, stampante ad impatto con personalizzazione  delle stampe, misura pressione e nerofumo, completo di sonda per prelievi e di valigetta in alluminio			
 005	................................................			
		cad	3.633,30	
05.P56.A20	Anemometro a filo caldo con compensazione della temperatura ambiente tra - 10°C e +50°C. Campo di misura tra 0 e  ...
... 15 m/s con indicatore analogico. Alimentazione a batteria con indicazione di carica, spia funzionamento, sonda con raccordi per rilievi direzionali. Completo di sonda e custodia.			
 005	................................................			
		cad	641,70	
05.P56.A30	Termoigrometro digitale, display lcd da 12 mm Campo di misura 0-90% ur e 0°C +60°C, risoluzione 0.1 sia per  ...
... umidita' che per temperatura, precisione 2% ur e 0.4°C. Alimentazione a batteria. Completo di sonda e custodia.			
 005	................................................			
		cad	187,20	
05.P56.A40	Kit di taratura completo di liquidi e istruzioni, per termoigrometro digitale di cui all'articolo precedente			
 005	................................................			
		cad	45,45	
05.P56.A50	Termometro a fionda con impugnatura retrattile, bulbo a forcella, riflesso colorato, divisione 0.5°C, campo misura  ...
... da -15°C a +50°C. Completo di custodia.			
 005	................................................			
		cad	101,70	
05.P56.A60	Colonna termometrica di ricambio per termometro a fionda di cui all'articolo precedente. Lunghezza cm 18.			
 005	lunghezza cm 18			
		cad	48,15	
05.P56.A70	Termometro a mercurio con anello in estremita', per misure di collaudo, divisione 0.5°C, campo misura 0°C - 50°C			
 005	................................................			
		cad	13,41	
05.P56.A80	Termometro digitale per misure in aria o in condotti, campo -50°C +200°C, segnalazione di batteria scarica,  ...
... sensore al platino Pt 100, risoluzione 0.1°C, alta precisione, tasto per blocco lettura, spegnimento automatico, alimentazione a batteria display lcd 12 mm Completo di sonde e custodia.			
 005	................................................			
		cad	90,90	
05.P56.A90	Termometro digitale per misure su superfici con sonda a contatto, campo -200°C  +850°C, risoluzione 0.1°C tra  ...
... -200°C e +200°C. Alimentazione a batteria, spegnimento automatico, segnalazione di batteria scarica, tasto di blocco lettura, completo di sonda e custodia.			
 005	................................................			
		cad	134,10	
05.P56.B10	Termometro portatile all'infrarosso con visualizzatore a lcd, risp. Spettrale 8-14 micro metri, campo misura da  ...
... -15°C a 850°C, set-point alto/basso, allarmi, compensazione temperatura riflessa, risoluzione al decimo di grado, puntamento laser per localizzazione centro zona di misura.			
 005	................................................			
		cad	1.576,80	
	05.P57 MATERIALI MINUTI			
05.P57.A05	Adattatore per tubo di rame idoneo al collegamento tra il tubo di rame e la valvola o il detentore dei radiatori			
 005	diametri 12x8 - 12x10 - 12x12			
		cad	1,18	
 010	diametro 12x14			
		cad	2,32	
 015	diametri 16x8-16x10-16x12-16x14-16x15-16x16			
		cad	1,60	
 020	diametri 18x10-18x12-18x14-18x15-18x16-18x18			
		cad	1,76	
 025	diametri 22x16 -22x18 - 22x22			
		cad	2,40	
05.P57.A20	Antigelo per impianti di riscaldamento			
 005	...			
		kg	2,70	
05.P57.A30	Attrezzi per il governo del fuoco composti di: pala, punzone, attizzatoio, rastrello, spazzole, ferro di sospensione:			
 005	la serie per caldaie sino a cal/h 200000			
		cad	32,13	
 010	la serie per caldaie oltre a cal/h 200000			
		cad	40,14	
05.P57.A40	Bacchette castolin per saldature in rame			
 005	tipo medio			
		kg	144,90	
05.P57.A45	Baderna per premistoppa, per impieghi generici di filato aramidico. Con esclusione di ogni derivato dall'amianto.  ...
... Treccia di filato aramidico con impregnazione di lubrificante e di teflon.			
 005	lato mm 4			
		kg	140,40	
 010	lato mm 5			
		kg	133,20	
 015	lato mm 6			
		kg	129,60	
 020	lato mm 8			
		kg	123,30	
 025	lato mm 10			
		kg	118,80	
 030	lato mm 12			
		kg	116,10	
 035	lato mm 14			
		kg	116,10	
 040	lato mm 16			
		kg	116,10	
05.P57.A50	Bende di vetro resinato per il fissaggio cordone isolante			
 005	in rotoli			
		cad	1,79	
05.P57.A60	Bulloni di ottone, filettati con dado			
 005	...			
		kg	5,08	
05.P57.A70	Carbone coke			
 005	pezzatura 40/70			
		kg	0,15	
05.P57.A80	Carta catramata per fasciatura rivestimenti			
 005	in rotoli			
		cad	1,44	
05.P57.A90	Catramina			
 005	...			
		kg	1,90	
05.P57.B00	Cemento per rivestimenti refrattari			
 005	con 40% di allumina			
		kg	0,11	
05.P57.B10	Chiusini in ghisa carreggiabili a tenuta stagna			
 005	peso fino a kg 30			
		kg	1,31	
 010	peso oltre a kg 30			
		kg	1,15	
05.P57.B20	Cinghie trapezoidali di tutte le dimensioni			
 005	...			
		cad	4,81	
05.P57.B30	Collante “tangit“ per PVC			
 005	...			
		kg	25,20	
05.P57.B40	Collari di tamponamento in lastra acciaio inox, larghezza mm 75			
 005	mm 21 x 25			
		cad	4,17	
 010	mm 26 x 30			
		cad	4,41	
 015	mm 33 x 37			
		cad	4,64	
 020	mm 42 x 45			
		cad	5,13	
 025	mm 48 x 51			
		cad	5,61	
 030	mm 50 x 55			
		cad	5,88	
 035	mm 60 x 64			
		cad	6,20	
 040	mm 69 x 73			
		cad	6,35	
 045	mm 71 x 77			
		cad	6,73	
 050	mm 87 x 94			
		cad	7,10	
 055	mm 94 x 102			
		cad	7,32	
 060	mm 99 x 104			
		cad	7,59	
 065	mm 105 x 111			
		cad	7,80	
 070	mm 111 x 118			
		cad	8,33	
 075	mm 119 x 126			
		cad	8,55	
 080	mm 126 x 131			
		cad	9,09	
 085	mm 130 x 137			
		cad	9,36	
 090	mm 139 x 146			
		cad	9,54	
 095	mm 156 x 163			
		cad	10,35	
 100	mm 167 x 173			
		cad	10,80	
 105	mm 217 x 225			
		cad	18,72	
05.P57.B50	Coppelle isolanti di fibre di vetro incombustibili l = mm 1200 spessore 30 mm			
 005	diametro interno mm 22			
		cad	3,47	
 010	diametro interno mm 27			
		cad	3,72	
 015	diametro interno mm 34			
		cad	4,01	
 020	diametro interno mm 43 spessore mm 40			
		cad	5,72	
 025	diametro interno mm 49 spessore mm 40			
		cad	6,04	
 030	diametro interno mm 61 spessore mm 50			
		cad	8,81	
 035	diametro interno mm 76 spessore mm 50			
		cad	9,90	
 040	diametro interno mm 89 spessore mm 50			
		cad	11,79	
 045	diametro interno mm 102 spessore mm 50			
		cad	12,06	
 050	diametro interno mm 108 spessore mm 50			
		cad	12,78	
 055	diametro interno mm 114 spessore mm 50			
		cad	13,32	
 060	diametro interno mm 133 spessore mm 50			
		cad	13,95	
 065	diametro interno mm 140 spessore mm 50			
		cad	14,49	
 070	diametro interno mm 160 spessore mm 60			
		cad	18,72	
 075	diametro interno mm 168 spessore mm 60			
		cad	20,52	
 080	diametro interno mm 219 spessore mm 60			
		cad	26,10	
05.P57.B70	Cordone isolante di fibre di vetro spiralato con filo di ferro			
 005	rotolo m 50			
		cad	23,04	
05.P57.B80	Curve in ferro nero stampate			
 005	per ogni mm di diametro interno			
		mm	0,05	
05.P57.B90	Curve in plastica PVC 10 ate			
 005	per ogni mm di diametro interno			
		mm	0,12	
05.P57.C00	Detergente “tangit“ per PVC			
 005	...			
		lt	13,95	
05.P57.C10	Disossidante per saldature castolin			
 005	...			
		kg	37,44	
05.P57.C20	Elettrodi per saldatura a contatto			
 005	diametro 1,5			
		kg	8,01	
 010	diametro 2			
		kg	7,21	
 015	diametro 2,5			
		kg	5,35	
05.P57.C30	Fiberglass per isolamenti spess. 25 mm densita' 24 kg/m³			
 005	...			
		mq	5,02	
05.P57.C40	Filo di ferro nero di qualsiasi diametro per saldature			
 005	...			
		kg	0,96	
05.P57.C50	Flangia in acciaio dolce di qualsiasi diametro, spessore, con fori per bulloni:			
 005	sino DN 65 per ogni mm di diametro nominale			
		mm	0,14	
 010	oltre DN 65 per ogni mm di diametro nominale			
		mm	0,11	
05.P57.C60	Flangia cieca in acciaio dolce di qualsiasi diametro e spessore			
 005	per ogni mm di diametro			
		mm	0,05	
05.P57.C70	Gas refrigerante in bombole			
 005	freon 12			
		kg	3,10	
 010	freon 22			
		kg	2,40	
05.P57.C80	Gomma retinata in fogli di qualsiasi spessore			
 005	...			
		kg	4,38	
05.P57.C90	Grasso lubrificante per alte temperature			
 005	...			
		kg	5,61	
05.P57.D00	Guaina tipo “armaflex“ per isolamenti spessore secondo norme di leggi vigenti			
 005	diametro tubo sino a 17 mm			
		ml	1,60	
 010	diametro tubo sino a 34 mm			
		ml	2,13	
 015	diametro tubo sino a 60 mm			
		ml	3,74	
 020	diametro tubo sino a 76 mm			
		ml	5,08	
05.P57.D15	Guarnizioni in gomma sintetica o di materiale termoisolante per passi d'uomo o boyler:			
 005	di qualunque dimensione			
		cad	10,71	
05.P57.D20	Guarnizioni ovoidali in baderna grafitata (speciale) per passi d'uomo caldaie, ecc.			
 005	...			
		cad	15,03	
05.P57.D30	Imbuto raccoglitore di scarico			
 005	diametro 3/4“ x 3/4“			
		cad	7,41	
 010	diametro 1“ x 1 1/4“			
		cad	18,72	
 015	a bacinella			
		cad	14,40	
05.P57.D40	Lame per seghetti di acciaio al 2% di tungsteno, per impieghi comuni			
 005	...			
		cad	0,59	
05.P57.D50	Lame per seghetti per tutti i tipi di acciaio			
 005	...			
		cad	1,42	
05.P57.D60	Lastra di schiuma rigida di poliisocianato autoestinguente dello spessore di 20 mm e della densita' non  inferiore  ...
... a 45 kg/m³, interposta a lamierino di alluminio goffrato dello spessore minimo di 80 micron			
 005	...			
		mq	16,11	
05.P57.D65	Lastre per guarnizioni di gomma, superficie liscia, altezza mm 1200, per impieghi generici			
 005	spessore mm 2			
		kg	5,66	
 010	spessore mm 3			
		kg	4,73	
 015	spessore mm 4			
		kg	4,91	
05.P57.D67	Lastre per guarnizioni di fibre ceramiche o sintetiche, con esclusione di ogni derivato dall'amianto, esercizio:  ...
... 100 bar a 250°C, dimensioni mm 1500 x 1500			
 005	spessore mm 2			
		kg	34,74	
 010	spessore mm 3			
		kg	34,20	
05.P57.D69	Lastre per guarnizioni di teflon, per tutti i fluidi, sfogliate delle dimensioni mm 600 x 1000 stampate delle  ...
... dimensioni mm 1200 x 1200			
 005	sfogliate spessore mm 0.5			
		cad	35,01	
 010	sfogliate spessore mm 1			
		cad	70,02	
 015	stampate spessore mm 2			
		cad	301,50	
 020	stampate spessore mm 3			
		cad	456,30	
05.P57.D70	Manganese in scatole			
 005	...			
		kg	2,67	
05.P57.D80	Mastice antibloccante antiossidante per tenuta giunti			
 005	...			
		kg	5,35	
05.P57.D90	Mastice per caldaie			
 005	...			
		kg	1,39	
05.P57.E00	Materiale refrattario pezzi speciali 40% di allumina, per rivestimenti di caldaie, quali voltini, mezzi voltini,  ...
... spallotti, schienali, radiali, anime per tutti i tipi di stufe, ecc.			
 005	...			
		kg	0,80	
05.P57.E10	Materiale speciale per pigiate refrattarie:			
 005	robusto			
		kg	0,59	
 010	leggero			
		kg	0,56	
05.P57.E20	Mattoni refrattari silico alluminosi 42-44%			
 005	cm 22 x 11 x 6			
		cad	0,80	
05.P57.E30	Mensole in ferro stampato per radiatori			
 005	...			
		cad	0,42	
05.P57.E40	Nastro isolante di lana di vetro 30 x 60			
 005	...			
		ml	0,53	
05.P57.E50	Olio lubrificante per gruppi frigoriferi			
 005	...			
		kg	7,21	
05.P57.E60	Petrolio			
 005	...			
		lt	0,53	
05.P57.E70	Piedini per radiatori			
 005	h = mm 60			
		cad	0,75	
 010	h = mm 110			
		cad	1,02	
 015	registrabili			
		cad	5,35	
05.P57.E80	Polietilene per fasciatura rivestimenti			
 005	in rotoli			
		cad	1,33	
05.P57.E90	Pozzetto termometrico ottone conforme specifica ISPESL			
 005	1/2x50			
		cad	1,66	
 010	1/2x100			
		cad	3,42	
05.P57.F00	Pulegge per cinghie trapezoidali a gola			
 005	diam. sino a mm 150			
		cad	5,35	
 010	diam. oltre mm 150			
		cad	7,48	
05.P57.F10	Raccorderia filettata:			
 005	in bronzo per tubi in rame			
		kg	13,68	
05.P57.F20	Raccordi in plastica PVC 10 ate			
 005	tutti i diametri			
		mm	0,14	
05.P57.F30	Scovolini di qualunque misura			
 005	...			
		cad	2,67	
05.P57.F40	Sostegni superiori (staffe a collare) per radiatori, in ferro			
 005	...			
		cad	0,32	
05.P57.F50	Supporti doppi per tubi di rame			
 005	...			
		cad	0,91	
05.P57.F60	Tappi con astuccio in lamiera anticorodal o di lamiera di ferro, con cerchietto contenitore in lamiera di ferro  ...
... zincato, da murare, per chiusura passaggio tubi da fumo			
 005	...			
		cad	2,08	
05.P57.F70	Targhette metalliche per indicazioni dati impianto			
 005	...			
		cad	3,20	
05.P57.F80	Tavelle terra refrattaria, 40% di allumina, di qualunque spessore o dimensioni			
 005	...			
		kg	0,42	
05.P57.F90	Teflon in nastri per guarnizioni			
 005	...			
		cad	0,42	
05.P57.G00	Teflon puro in nastri per vapore, liquidi caustici, ecc.			
 005	...			
		cad	0,68	
05.P57.G10	Teflon in cordoncino per premistoppa valvolame			
 005	diam. mm 2			
		cad	5,13	
 010	diam. mm 3			
		cad	5,39	
 015	diam. mm 5			
		cad	10,35	
 020	diam. mm 6			
		cad	15,39	
05.P57.G20	Terra refrattaria			
 005	...			
		q.li	6,41	
05.P57.G30	Tubi acciaio inox AISI 316 rifilettabile senza saldatura			
 005	fino diametro 3/8“			
		kg	21,42	
 010	fino diametro 1/2“			
		kg	19,26	
 015	fino diametro 3/4“			
		kg	16,11	
 020	fino diametro 1“ e oltre			
		kg	14,76	
05.P57.G40	Ttubi di rame rivestiti PVC			
 005	...			
		kg	2,78	
05.P57.G50	Tubi in plastica PVC 10 ate			
 005	per diametro sino a 3/4“			
		ml	1,39	
 010	per diametro sino a 1“1/2			
		ml	3,02	
 015	per diametro oltre 1“1/2			
		ml	4,47	
05.P57.G60	Tubi mannesmann iutati e catramati			
 005	per diametri sino a 1“			
		kg	1,39	
 010	per diametri da 1“ e oltre			
		kg	1,15	
05.P57.G70	Tubi mannesmann neri UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle UNI			
 005	3/8“			
		kg	1,76	
 010	1/2“			
		kg	1,22	
 015	3/4“			
		kg	1,06	
 020	da 1“ a 4“			
		kg	0,94	
05.P57.G80	Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle UNI			
 005	3/8“			
		kg	1,63	
 010	1/2“			
		kg	1,31	
 015	3/4“			
		kg	1,15	
 020	1“ e oltre			
		kg	0,99	
 025	rivestiti in polietilene diametro fino a 1“			
		kg	1,60	
 030	rivestiti in polietilene diametro oltre 1“			
		kg	1,33	
05.P57.G90	Tubi mannesmann zincati e lisci internamente UNI 8863 AD FT per impianti elettrici a norma CEI			
 005	per diametri da 3/8“			
		kg	2,22	
 010	per diametri da 1/2“			
		kg	1,76	
 015	per diametri da 3/4“			
		kg	1,49	
 020	per diametri da 1“ e oltre			
		kg	1,33	
05.P57.H00	Tubi UNI 6363 PN 16 ERW preisolati con poliuretano espanso e guaina esterna in PE densita' PUR 40-60 kg/m³  ...
... spessore PUR 30-50 mm secondo il diametro spessore PE minimo 2,5 mm temperatura di esercizio 120°C max  manto estinguenza pur secondo norme DIN 4102 o ASTM 1692; tubo diritto, DN:			
 005	20			
		ml	10,08	
 010	25			
		ml	10,71	
 015	32			
		ml	12,87	
 020	40			
		ml	14,49	
 025	50			
		ml	18,00	
 030	65			
		ml	20,16	
 035	80			
		ml	23,85	
 040	100			
		ml	32,40	
 045	125			
		ml	43,29	
 050	150			
		ml	53,46	
 055	200			
		ml	73,53	
 060	250			
		ml	104,40	
 065	300			
		ml	129,60	
 070	350			
		ml	165,60	
05.P57.H10	Curve a 90° per tubi di cui all'articolo 57 H 00			
 005	20			
		cad	36,63	
 010	25			
		cad	37,62	
 015	32			
		cad	41,85	
 020	40			
		cad	49,32	
 025	50			
		cad	55,62	
 030	65			
		cad	63,09	
 035	80			
		cad	72,99	
 040	100			
		cad	92,70	
 045	125			
		cad	106,20	
 050	150			
		cad	148,50	
 055	200			
		cad	187,20	
 060	250			
		cad	263,70	
 065	300			
		cad	309,60	
 070	350			
		cad	358,20	
05.P57.H20	Curve a 45° per tubi di cui all'articolo 57 H 00			
 005	20			
		cad	31,77	
 010	25			
		cad	36,09	
 015	32			
		cad	38,16	
 020	40			
		cad	45,36	
 025	50			
		cad	48,78	
 030	65			
		cad	63,81	
 035	80			
		cad	66,96	
 040	100			
		cad	88,74	
 045	125			
		cad	99,90	
 050	150			
		cad	136,80	
 055	200			
		cad	208,80	
 060	250			
		cad	233,10	
 065	300			
		cad	275,40	
 070	350			
		cad	294,30	
05.P57.H30	Giunzione a tee, DN1 x DN2 :			
 005	20 x 20			
		cad	58,68	
 010	25 x 20			
		cad	63,00	
 015	25 x 25			
		cad	63,99	
 020	32 x 25			
		cad	66,42	
 025	32 x 32			
		cad	67,86	
 030	40 x 20			
		cad	75,78	
 035	40 x 40			
		cad	79,74	
 040	50 x 25			
		cad	83,79	
 045	50 x 50			
		cad	91,80	
 050	65 x 32			
		cad	91,80	
 055	65 x 65			
		cad	102,60	
 060	80 x 40			
		cad	100,80	
 065	80 x 80			
		cad	114,30	
 070	100 x 50			
		cad	129,60	
 075	100 x 100			
		cad	149,40	
 080	125 x 65			
		cad	161,10	
 085	125 x 125			
		cad	186,30	
 090	150 x 80			
		cad	207,90	
 095	150 x 150			
		cad	266,40	
 100	200 x 100			
		cad	252,90	
 105	200 x 200			
		cad	321,30	
 110	250 x 125			
		cad	348,30	
 115	250 x 250			
		cad	427,50	
 120	300 x 150			
		cad	414,90	
 125	300 x 300			
		cad	518,40	
 130	350 x 200			
		cad	525,60	
 135	350 x 350			
		cad	630,90	
05.P57.H40	Punto fisso, DN:			
 005	20			
		cad	81,54	
 010	25			
		cad	83,34	
 015	32			
		cad	93,60	
 020	40			
		cad	97,20	
 025	50			
		cad	117,90	
 030	65			
		cad	133,20	
 035	80			
		cad	140,40	
 040	100			
		cad	180,90	
 045	125			
		cad	199,80	
 050	150			
		cad	239,40	
 055	200			
		cad	306,00	
 060	250			
		cad	396,90	
 065	300			
		cad	459,00	
 070	350			
		cad	474,30	
05.P57.H50	Riduzioni eccentriche, DN1 x DN2 :			
 005	25 x 20			
		cad	42,75	
 010	32 x 20			
		cad	48,15	
 015	32 x 35			
		cad	51,03	
 020	40 x 25			
		cad	60,66	
 025	40 x 32			
		cad	62,10	
 030	50 x 32			
		cad	69,84	
 035	50 x 40			
		cad	77,22	
 040	65 x 32			
		cad	81,09	
 045	65 x 50			
		cad	83,52	
 050	80 x 40			
		cad	95,40	
 055	80 x 65			
		cad	99,90	
 060	100 x 50			
		cad	107,10	
 065	100 x 80			
		cad	112,50	
 070	125 x 65			
		cad	122,40	
 075	125 x 100			
		cad	128,70	
 080	150 x 80			
		cad	143,10	
 085	150 x 125			
		cad	173,70	
 090	200 x 100			
		cad	195,30	
 095	200 x 150			
		cad	211,50	
 100	250 x 125			
		cad	315,90	
 105	250 x 200			
		cad	373,50	
 110	300 x 150			
		cad	452,70	
 115	300 x 250			
		cad	504,00	
 120	350 x 200			
		cad	534,60	
 125	350 x 300			
		cad	605,70	
05.P57.H60	Materiale per ripresa giunti di saldatura, DN :			
 005	20			
		cad	22,23	
 010	25			
		cad	22,23	
 015	32			
		cad	23,49	
 020	40			
		cad	23,49	
 025	50			
		cad	26,46	
 030	65			
		cad	28,26	
 035	80			
		cad	30,06	
 040	100			
		cad	36,18	
 045	125			
		cad	39,87	
 050	150			
		cad	43,74	
 055	200			
		cad	55,89	
 060	250			
		cad	67,05	
 065	300			
		cad	78,30	
 070	350			
		cad	84,96	
05.P57.H70	Tubo in cristallo speciale per livelli tutti i diametri			
 005	...			
		cad	6,95	
05.P57.H80	Tubo isolante espanso flessibile			
 005	diametro 1/8“			
		ml	1,28	
 010	diametro 1/4“			
		ml	1,52	
 015	diametro 3/8“			
		ml	1,60	
 020	diametro 1/2“			
		ml	1,71	
 025	diametro 3/4“			
		ml	2,13	
 030	diametro 1“			
		ml	2,40	
 035	diametro 1“ 1/4			
		ml	2,88	
 040	diametro 1“ 1/2			
		ml	3,26	
 045	diametro 2“			
		ml	4,28	
 050	diametro 2“ 1/2			
		ml	5,93	
 055	diametro 3“			
		ml	7,27	
	05.P58 CALDAIE - CORPI RISCALDANTI - ACCESSORI			
05.P58.A10	Caldaia per impianti acqua calda o vapore, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di  ...
... andata e ritorno, mantello isolante, griglia, nipples, portine, tiranti, ecc.; in ghisa, policombustibile			
 005	sino a calorie 25.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	27,63	
 010	sino a calorie 40.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	21,96	
 015	sino a calorie 80.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	24,93	
 020	sino a calorie 200.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	24,93	
 025	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	25,92	
05.P58.A20	Caldaia per impianti acqua calda o vapore, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di  ...
... andata e ritorno, mantello isolante, griglia, nipples, portine, tiranti, ecc.; in ghisa semipressurizzata per gas e gasolio			
 005	sino a calorie 80.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	11,97	
 010	sino a calorie 200.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	13,32	
 015	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	16,02	
 020	sino a calorie 600.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	18,00	
05.P58.A30	Caldaia per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di andata e  ...
... ritorno, mantello isolante, nipples, portine, tiranti, ecc.; in ghisa per gas con bruciatore atmosferico incorporato			
 005	sino a calorie 12.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	49,86	
 010	sino a calorie 18.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	34,56	
 015	sino a calorie 25.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	27,90	
 020	sino a calorie 40.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	25,29	
 025	sino a calorie 80.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	22,59	
 030	sino a calorie 200.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	21,33	
 035	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	18,99	
05.P58.A40	Caldaia per impianti acqua calda, di qualunque  tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di andata  ...
... e ritorno, mantello isolante, nipples, portine, tiranti, ecc.; in ghisa, pressurizzata, scomponibile			
 005	sino a calorie 80.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	27,27	
 010	sino a calorie 200.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	22,59	
 015	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	19,98	
 020	sino a calorie 600.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	18,63	
 025	sino a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	18,00	
 030	oltre a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	17,28	
05.P58.A50	Caldaia murale per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di  ...
... andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; per gas, con bruciatore atmosferico incorporato			
 005	sino a calorie 12.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	62,46	
 010	sino a calorie 18.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	52,20	
 015	sino a calorie 25.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	47,88	
 020	sino a calorie 40.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	45,90	
05.P58.A60	Caldaia murale per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di  ...
... andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; per gas, con bruciatore atmosferico e bollitore incorporato			
 005	sino a calorie 12.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	93,60	
 010	sino a calorie 18.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	78,39	
 015	sino a calorie 25.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	64,44	
 020	sino a calorie 40.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	55,80	
05.P58.A70	Caldaia murale per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di  ...
... andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; per gas, a tiraggio forzato (flusso bilanciato) con bruciatore atmosferico e bollitore incorporato			
 005	sino a calorie 12.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	133,20	
 010	sino a calorie 18.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	111,60	
 015	sino a calorie 25.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	91,80	
 020	sino a calorie 40.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	79,74	
05.P58.A75	Caldaia murale “low NOx“ a condensazione per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni,  ...
... completa di collettori di andata e ritorno, mantello isolante, portine ecc.; per gas, con bruciatore atmosferico a premiscelazione, accensione elettronica senza fiamma pilota con elettrodo a ionizzazione.			
 005	sino a calorie 20000 rese all'acqua			
		cad	1.522,80	
05.P58.A77	Caldaia murale“low NOx“a condensazione con tutte le caratteristiche di cui all'articolo precedente adatta anche  ...
... per la produzione di acqua calda sanitaria.			
 005	sino a calorie 20000 rese all'acqua			
		cad	2.151,00	
05.P58.A80	Caldaia in acciaio per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori  ...
... di andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; per gas con bruciatore atmosferico incorporato			
 005	sino a calorie 25.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	27,27	
 010	sino a calorie 40.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	21,96	
 015	sino a calorie 80.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	18,00	
 020	sino a calorie 200.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	12,69	
 025	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	9,36	
05.P58.A85	Caldaia in acciaio “low NOx“ per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di  ...
... collettori di andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; per gas con bruciatore atmosferico incorporato, recuperatore di calore e ventilatore aria comburente.			
 005	sino a calorie 11000 rese all'acqua			
		cad	3.273,30	
 010	sino a calorie 18000 rese all'acqua			
		cad	3.312,90	
 015	sino a calorie 26000 rese all'acqua			
		cad	3.348,00	
 020	sino a calorie 35000 rese all'acqua			
		cad	3.398,40	
05.P58.A90	Caldaia in acciaio per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori  ...
... di andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; pressurizzata, senza turbolatori			
 005	sino a calorie 80.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	16,02	
 010	sino a calorie 200.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	10,71	
 015	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	8,30	
 020	sino a calorie 600.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	7,31	
 025	sino a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	7,31	
 030	oltre a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	6,64	
05.P58.B10	Caldaia in acciaio per impianti acqua calda, di  qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori  ...
... di andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; pressurizzata con turbolatori in acciaio			
 005	sino a calorie 200.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	11,34	
 010	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	9,36	
 015	sino a calorie 600.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	8,63	
 020	sino a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	8,30	
 025	oltre a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	6,64	
05.P58.B20	Caldaia in acciaio per impianti acqua calda di  qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori  ...
... di andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; a tubi da fumo, pressurizzata, con turbolatori in ghisa			
 005	sino a calorie 200.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	16,02	
 010	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	13,68	
 015	sino a calorie 600.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	10,71	
 020	sino a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	9,36	
 025	oltre a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	8,63	
05.P58.B30	Caldaia in acciaio per impianti acqua calda di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori  ...
... di andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; a tubi da fumo, pressurizzata, senza turbolatori mobili ma con rilievi stampati, oltre 250.000 calorie ora con camera di combustione di forma subovale			
 005	sino a calorie 200.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	13,95	
 010	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	12,69	
 015	sino a calorie 600.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	9,36	
 020	sino a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	8,63	
 025	oltre a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	8,30	
05.P58.B40	Caldaia in acciaio per impianti a vapore di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di  ...
... andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; a tubi da fumo, pressurizzata, senza turbolatori mobili ma con rilievi stampati, oltre 250.000 calorie ora con camera  di combustione di forma subovale, con valvola disicurezza a corredo, 1 ate			
 005	sino a calorie 200.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	31,95	
 010	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	21,33	
 015	sino a calorie 600.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	16,29	
 020	sino a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	14,67	
 025	oltre a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	13,68	
05.P58.B50	Caldaia in acciaio per impianti a vapore di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di  ...
... andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; a tubi da fumo, pressurizzata, con valvola di sicurezza a corredo, sino 1 ate			
 005	sino a calorie 200.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	29,97	
 010	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	18,00	
 015	sino a calorie 600.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	13,68	
 020	sino a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	12,69	
 025	oltre a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	11,97	
05.P58.B60	Caldaia in acciaio per impianti a vapore di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di  ...
... andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; a tubi da fumo, pressurizzata, con valvola di sicurezza a corredo, sino 1 ate, completamente automatica			
 005	sino a calorie 200.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	42,57	
 010	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	24,66	
 015	sino a calorie 600.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	18,99	
 020	sino a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	17,28	
 025	oltre a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	16,02	
05.P58.B70	Caldaia pressurizzata in ghisa ad elementi scomponibili; singoli elementi di testate			
 005	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	23,94	
 010	sino a calorie 600.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	30,24	
 015	sino a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	35,91	
 020	oltre a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	42,57	
05.P58.B80	Caldaia pressurizzata in ghisa ad elementi scomponibili; singoli elementi intermedi			
 005	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	15,30	
 010	sino a calorie 600.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	12,69	
 015	sino a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	13,95	
 020	oltre a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	16,65	
05.P58.B90	Caldaia in ghisa, normale o semipressurizzata, ad elementi scomponibili; singoli elementi di testate			
 005	sino a calorie 80.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	32,94	
 010	sino a calorie 200.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	36,54	
 015	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	40,86	
 020	sino a calorie 600.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	49,23	
 025	sino a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	50,49	
 030	oltre a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	54,81	
05.P58.C10	Caldaia in ghisa, normale o semipressurizzata, ad elementi scomponibili; singoli elementi intermedi			
 005	sino a calorie 80.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	19,98	
 010	sino a calorie 200.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	27,27	
 015	sino a calorie 400.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	30,24	
 020	sino a calorie 600.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	34,56	
 025	sino a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	39,87	
 030	oltre a calorie 850.000 rese all'acqua			
		Mcal/h	44,55	
05.P58.C20	Caldaie a gas ad alto rendimento, con bruciatore atmosferico, funzionante a gas metano, conforme alla legge  ...
... 308/82, peso contenuto in 250 kg/m²			
 005	da cal/h 89000 a cal/h 160000 rese all'acqua			
		Mcal/h	39,24	
 010	da cal/h 161000 a cal/h 255000 rese all'acqua			
		Mcal/h	30,24	
 015	da cal/h 260000 a cal/h 460000 rese all'acqua			
		Mcal/h	23,94	
 020	da cal/h 461000 a cal/h 600000 rese all'acqua			
		Mcal/h	21,60	
 025	da cal/h 601000 a cal/h 980000 rese all'acqua			
		Mcal/h	19,35	
05.P58.C30	Caldaie in acciaio a tubi da fumo scomponibili in due o piu' parti aumento sui prezzi dello art. 58A80, 58A90,  ...
... 58B10, 58B20, 58B30, 58B50, 58B60			
 005	aumento del			
		%	30%	
05.P58.C40	Caldaie pressurizzate in acciaio a tubi da fumo, con camera di combustione ad inversione di fiamma e fondo  ...
... bagnato, per acqua surriscaldata sino a 140°C			
 005	sino a cal/h 600000 rese all'acqua			
		Mcal/h	21,96	
 010	sino a cal/h 900000 rese all'acqua			
		Mcal/h	18,63	
 015	sino a cal/h 1400000 rese all'acqua			
		Mcal/h	13,68	
 020	sino a cal/h 1800000 rese all'acqua			
		Mcal/h	11,97	
 025	sino a cal/h 2500000 rese all'acqua			
		Mcal/h	13,68	
 030	sino a cal/h 2800000 rese all'acqua			
		Mcal/h	12,69	
 035	sino a cal/h 3000000 rese all'acqua			
		Mcal/h	11,97	
 040	sino a cal/h 3500000 rese all'acqua			
		Mcal/h	10,98	
05.P58.C50	Caldaie pressurizzate in acciaio a tubi da fumo, con camera di combustione a fondo bagnato, a tre giri di fumo,  ...
... per acqua surriscaldata sino a 140°C			
 005	sino a cal/h 2000000 rese all'acqua			
		Mcal/h	17,28	
 010	sino a cal/h 2600000 rese all'acqua			
		Mcal/h	16,02	
 015	sino a cal/h 3500000 rese all'acqua			
		Mcal/h	12,69	
 020	sino a cal/h 5000000 rese all'acqua			
		Mcal/h	10,71	
 025	sino a cal/h 6000000 rese all'acqua			
		Mcal/h	8,63	
05.P58.C60	Caldaie pressurizzate in acciaio per vapore a funzionamento completamente automatico sino a 12 ate - complete di  ...
... ogni accessorio			
 005	sino a cal/h 200000 rese all'acqua			
		Mcal/h	46,17	
 010	sino a cal/h 400000 rese all'acqua			
		Mcal/h	32,94	
 015	sino a cal/h 600000 rese all'acqua			
		Mcal/h	27,27	
 020	sino a cal/h 850000 rese all'acqua			
		Mcal/h	25,29	
 025	oltre a cal/h 850000 rese all'acqua			
		Mcal/h	24,93	
05.P58.C70	Gruppo termico “low NOx“ ad alto rendimento per funzionamento con combustibili liquidi o gassosi corpo caldaia in  ...
... acciaio di qualita' con camera di combustione di forma subovale ad “E“ con l'asse principale disposto verticalmente, percorso secondario dei fumi attraverso economizzatore montato nell'ovale superiore della camera di combustione, condotti fumo con rilievi interni stampati, cassa fumo posteriore con camera di calma. Bruciatore a riconvogliamento esterno dei fumi a gas metano.			
 005	- cal/h rese all'acqua 200000-300000			
		cad	22.437,00	
 010	- cal/h rese all'acqua 300000-370000			
		cad	23.772,60	
 015	- cal/h rese all'acqua 400000-500000			
		cad	25.375,50	
 020	- cal/h rese all'acqua 500000-600000			
		cad	26.710,20	
 025	- cal/h rese all'acqua 600000-750000			
		cad	31.251,60	
 030	- cal/h rese all'acqua 750000-900000			
		cad	33.120,90	
05.P58.C80	Gruppo termico “low NOx“ ad alto rendimento con le caratteristiche di cui all'articolo precedente ma con  ...
... bruciatore, a riconvogliamento esterno dei fumi, a gasolio.			
 005	- cal/h rese all'acqua 200000-300000			
		cad	18.163,80	
 010	- cal/h rese all'acqua 300000-370000			
		cad	19.232,10	
 015	- cal/h rese all'acqua 400000-500000			
		cad	20.834,10	
 020	- cal/h rese all'acqua 500000-600000			
		cad	24.573,60	
 025	- cal/h rese all'acqua 600000-750000			
		cad	25.909,20	
 030	- cal/h rese all'acqua 750000-900000			
		cad	28.045,80	
05.P58.C90	Gruppo termico pressurizzato in ghisa, omologato a basso contenuto di acqua, ad elementi componibili, con mantello  ...
... verniciato a fuoco, coibentato, completo di bruciatore soffiato ad irraggiamento, senza fiamma visibile con testa di combustione in fibra ceramica a bassa emissione di inquinanti (CO < 40 p.p.m. - NOx < 20 p.p.m. - HC 5 p.p.m.) con predisposizione elettrica per spegnimento totale			
 005	sino a kcal/h 70.000 rese all'acqua			
		cad	1.870,20	
 010	da cal/h 100.000 a cal/h 150.000 rese all'acqua			
		cad	6.410,70	
 015	da cal/h 151.000 a cal/h 250.000 rese all'acqua			
		cad	8.013,60	
 020	da cal/h 251.000 a cal/h 350.000 rese all'acqua			
		cad	9.882,90	
05.P58.E00	Aerotermo con tubi alettati, batteria riscaldante in rame  con serranda regolabile,			
 005	completo di motore a 6 poli			
		Mcal/h	29,97	
 010	con motore elettrico a due velocita'			
		Mcal/h	31,23	
05.P58.E10	Collettori solari con piastra captante in alluminio e contenitore in lamiera zincata			
 005	superficie sino m² 1,50			
		cad	288,00	
05.P58.E20	Collettori solari con piastra captante in rame e contenitore in alluminio estruso			
 005	superficie sino m² 1,8			
		cad	526,50	
 010	superficie sino m² 2,8			
		cad	641,70	
05.P58.E30	Idem c.s. contenitore inox			
 005	...			
		cad	374,40	
05.P58.E40	Idem c.s. piastra captante e contenitore inox			
 005	...			
		cad	507,60	
05.P58.E50	Generatore d'aria calda completo, escluso il bruciatore			
 005	sino cal/h 50000			
		Mcal/h	26,64	
 010	sino cal/h 80000			
		Mcal/h	21,33	
 015	sino cal/h 115000			
		Mcal/h	19,98	
 020	sino cal/h 200000			
		Mcal/h	18,63	
 025	sino cal/h 400000			
		Mcal/h	16,65	
 030	sino cal/h 500000			
		Mcal/h	18,99	
 035	sino cal/h 600000			
		Mcal/h	18,00	
05.P58.E60	Piastra murale raggiante in acciaio completa di nipples, e mensole			
 005	...			
		Mcal/h	52,20	
05.P58.E70	Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore  di qualunque forma, tipo, completi di nipples, tipo a colonnine in  ...
... ghisa			
 005	per altezze a cm 35			
		Mcal/h	82,08	
 010	per altezze sino a cm 45			
		Mcal/h	71,73	
 015	per altezze sino a cm 60			
		Mcal/h	58,50	
 020	per altezze sino a cm 69			
		Mcal/h	53,19	
 025	per altezze sino a cm 88			
		Mcal/h	46,17	
 030	per altezze oltre cm 88			
		Mcal/h	48,51	
05.P58.E75	Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore  di qualunque forma, tipo, completi di nipples, tipo “tema“ a  ...
... piastra in ghisa			
 005	per altezze sino a cm 60			
		Mcal/h	71,46	
 010	per altezze sino a cm 69			
		Mcal/h	53,19	
 015	per altezze sino a cm 88			
		Mcal/h	50,49	
 020	per altezze oltre cm 88			
		Mcal/h	49,50	
05.P58.E80	Radiatori per impianti ad acqua calda di qualunque forma, tipo, completi di nipples, tipo a colonnine in alluminio			
 005	per altezze sino a cm 35			
		Mcal/h	77,76	
 010	per altezze sino a cm 45			
		Mcal/h	66,42	
 015	per altezze sino a cm 60			
		Mcal/h	54,81	
 020	per altezze sino a cm 69			
		Mcal/h	48,51	
 025	per altezze sino a cm 88			
		Mcal/h	47,16	
05.P58.E85	Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore  di qualunque forma, tipo, completi di nipples, tipo a colonnine,  ...
... tubolari, in acciaio			
 005	per altezze sino a cm 45			
		Mcal/h	70,74	
 010	per altezze sino a cm 60			
		Mcal/h	68,13	
 015	per altezze sino a cm 69			
		Mcal/h	67,14	
 020	per altezze sino a cm 88			
		Mcal/h	63,81	
 025	per altezze oltre cm 88			
		Mcal/h	59,85	
05.P58.E90	Tubo alettato in tutto ferro, con o senza flangie completo di mensole			
 005	diametro tubo 3/8“			
		ml	2,46	
 010	diametro tubo 1/2“			
		ml	2,87	
 015	diametro tubo 3/4“			
		ml	3,42	
 020	diametro tubo 1“			
		ml	4,28	
 025	diametro tubo 1“1/4			
		ml	5,24	
 030	diametro tubo 1“1/2			
		ml	6,30	
 035	diametro tubo 51/57			
		ml	7,16	
 040	diametro tubo 54/60			
		ml	7,48	
 045	diametro tubo 64/70			
		ml	8,65	
05.P58.F00	Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi, completo di struttura portante in lamiera di  ...
... acciaio zincato, mobiletto in lamiera verniciato, gruppo ventilante a piu' velocita', motore elettrico in classe f, monofase 220 V - 50 Hz, pannello comandi incorporato, batteria in rame-alluminio a due o tre ranghi, filtro aria rigenerabile, bacinella di raccogli condensa eventuale, accessori, dimensionati alla velocita' media			
 005	sino a kcal/h 2000			
		Mcal/h	85,05	
 010	da kcal/h 2001 a kcal/h 3000			
		Mcal/h	64,17	
 015	da kcal/h 3001 a kcal/h 5000			
		Mcal/h	42,57	
 020	oltre a kcal/h 5000			
		Mcal/h	37,26	
05.P58.H10	Contatore elettronico di energia termica completo di sonde, misuratore di volume, alimentazione			
 005	da rete 220 volt con misuratore diam. 13/40			
		cad	383,40	
 010	da rete 220 volt con misuratore diam. 25/80			
		cad	442,80	
 015	da rete 220 volt con misuratore diam. 25/250			
		cad	534,60	
05.P58.H20	Mantello in lamiera, con rivestimento isolante completo di bulloni, cantonali, ecc. per caldaie di  qualunque tipo  ...
... e dimensioni			
 005	...			
		mq	47,07	
	05.P59 BOYLERS- BOLLITORI- SCAMBIATORI- VASI ESPANSIONE-  ACCESSORI VARI			
05.P59.A05	Boyler atmosferico a pompa di calore ad accumulo a ciclo termodinamico, in acciaio zincato verniciato con polveri  ...
... epossidiche, pressione di esercizio 6 bar, evaporatori in tubo di rame e alettatura in alluminio protetti con vernice epossidica, condensatori in rame alettato, stagnato, estraibili. Funzionamento con automatismi integrati. Sbrinamento automatico con 4 cicli nelle 24 ore. Compressore di tipo ermetico, speciale per pompa calore.			
 005	zincato monobl. produz. 4100 l/giorno H2O calda			
		cad	9.562,50	
 010	zincato monobl. produz. 11700 l/giorno H2O calda			
		cad	11.753,10	
05.P59.A10	Boyler in lamiera zincata per pressione fino a 6 atm con fondo a flangia e serpentino in rame completo di attacchi  ...
... filettati per acqua calda e fredda, mensole ecc.			
 005	per capacita' sino a 500 l			
		lt	1,47	
 010	per capacita' sino a 1000 l			
		lt	0,94	
 015	per capacita' sino a 2000 l			
		lt	0,90	
 020	per capacita' oltre 2000 l			
		lt	0,80	
05.P59.A20	Idem; ma con fasciame e serpentino in acciaio inox			
 005	per capacita' sino a 500 l			
		lt	2,88	
 010	per capacita' sino a 1000 l			
		lt	2,08	
 015	per capacita' sino a 2000 l			
		lt	1,60	
 020	per capacita' oltre 2000 l			
		lt	1,28	
05.P59.B00	Bollitore in acciaio inox, esclusa pompa carica, per produzione di l/h a 45 gradi centigradi in servizio continuo			
 005	sino l 560			
		cad	598,50	
 010	sino l 660			
		cad	756,90	
 015	sino l 800			
		cad	1.298,70	
 020	sino l 1870			
		cad	1.592,10	
 025	sino l 3170			
		cad	3.366,00	
 030	sino l 4225			
		cad	5.022,00	
 040	sino l 8130			
		cad	6.661,80	
05.P59.B10	Bollitore in acciaio zincato protetto con anodi di magnesio, per produzione di l/h a 60 gradi centigradi in  ...
... servizio continuo			
 005	sino l 1600			
		cad	1.488,60	
 010	sino l 2200			
		cad	1.828,80	
 015	sino l 2600			
		cad	1.923,30	
05.P59.B20	Bollitore acciaio zincato, modulare, rapido, a sviluppo orizzontale, per produzione l/h a 45 gradi centigradi in  ...
... servizio continuo			
 005	sino l 1000			
		cad	887,40	
 010	sino l 2000			
		cad	1.250,10	
 015	sino l 2500			
		cad	1.602,90	
 020	sino l 5400			
		cad	2.334,60	
 025	sino l 10000			
		cad	3.040,20	
 030	sino l 21000			
		cad	6.090,30	
05.P59.B30	Bollitore solare in acciaio inox a intercapedine con integrazione caldaia, sonda termostatica, resistenza elettrica			
 005	sino l 200			
		cad	504,00	
 010	sino l 300			
		cad	633,60	
 015	sino l 500			
		cad	852,30	
05.P59.C00	Fascio tubiero di ricambio per boylers e scambiatori di calore completo di piastra tubiera			
 005	in tubo zincato			
		kg	13,41	
 010	in tubo di rame			
		kg	18,72	
 015	in acciaio inox			
		kg	23,04	
05.P59.C05	Pompa di calore con serbatoio dell'acqua protetto dalla corrosione da doppio rivestimento di “tectan“, con  ...
... evaporatore toroidale avente una grande superficie di scambio sull'estrazione dell'aria ambiente, con condensatore in acciaio al cromo, con scambiatore per caldaia in acciaio al cromo; rivestimento totale con schiuma di poliuretano. Produzione di acqua calda con prelievo istantaneo dopo la messa in temperatura l 305- 420, continuativo/giorno l 2000 - 2200			
 005	l 305 prelievo istant. dopo la messa in temper.			
		cad	2.897,10	
 010	l 420 prelievo istant. dopo la messa in temper.			
		cad	3.182,40	
05.P59.C10	Scambiatori di calore a controcorrente con fascio tubiero di rame, completo di fondo flangiato, attacchi per  ...
... serpentina, per acqua fredda e calda ecc.			
 005	...			
		Mcal/h	12,69	
05.P59.C20	Idem con fasciame e serpentino in acciaio inox			
 005	...			
		Mcal/h	16,02	
05.P59.C30	Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox			
 005	sino a kcal/h 200000			
		Mcal/h	7,97	
 010	oltre kcal/h 200000			
		Mcal/h	5,98	
05.P59.D00	Vaso di espansione in lamiera zincata, completo di coperchio, mensole, attacchi con manicotto per il carico,  ...
... scarico, alimentazione e troppo pieno, rubinetto a galleggiante, sottofondo con tubo discarico			
 005	per capacita' sino a 100 l spess. 15/10			
		lt	1,71	
 010	per capacita' sino a 200 l spess. 15/10			
		lt	1,39	
 015	per capacita' sino a 500 l spess. 20/10			
		lt	0,96	
 020	per capacita' oltre a 500 l spess. 30/10			
		lt	0,75	
05.P59.D10	Idem in lamiera di acciaio inox AISI 304			
 005	per capacita' sino a 100 l spess. 15/10			
		lt	2,67	
 010	per capacita' sino a 200 l spess. 15/10			
		lt	2,03	
 015	per capacita' sino a 500 l spess. 20/10			
		lt	1,33	
 020	per capacita' oltre 500 l spess. 30/10			
		lt	1,28	
05.P59.D20	Vaso di espansione come art. 59D00-59D10 ma assemblato in loco- aumento dei prezzi dei suddetti articoli			
 005	aumento del			
		%	12%	
05.P59.D30	Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria 			
 005	l 5			
		cad	22,23	
 010	l 8			
		cad	23,49	
 015	l 16			
		cad	26,73	
 020	l 24			
		cad	28,89	
05.P59.D40	Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto			
 005	da litri 5			
		cad	21,42	
 010	da litri 8			
		cad	24,57	
 015	da litri 10			
		cad	26,73	
 020	da litri 12			
		cad	29,43	
 025	da litri 18			
		cad	34,74	
 027	da litri 24			
		cad	42,75	
 030	da litri 35			
		cad	90,90	
 035	da litri 50			
		cad	107,10	
 040	da litri 80			
		cad	134,10	
 045	da litri 105			
		cad	158,40	
 050	da litri 150			
		cad	187,20	
 055	da litri 180			
		cad	206,10	
 060	da litri 200			
		cad	214,20	
 065	da litri 250			
		cad	280,80	
 070	da litri 300			
		cad	347,40	
05.P59.D50	Vaso di espansione autopressurizzato			
 005	da litri 24			
		cad	45,99	
 010	da litri 35			
		cad	81,81	
 015	da litri 50			
		cad	90,90	
 020	da litri 75			
		cad	112,50	
 025	da litri 100			
		cad	120,60	
 030	da litri 125			
		cad	131,40	
 035	da litri 150			
		cad	144,00	
 040	da litri 200			
		cad	168,30	
 045	da litri 250			
		cad	203,40	
 050	da litri 300			
		cad	210,60	
 055	da litri 350			
		cad	270,90	
 060	da litri 400			
		cad	307,80	
 065	da litri 500			
		cad	328,50	
 070	da litri 600			
		cad	369,00	
 075	da litri 800			
		cad	464,40	
 080	da litri 1000			
		cad	567,90	
 085	da litri 1250			
		cad	1.671,30	
 090	da litri 1500			
		cad	1.966,50	
 095	da litri 2000			
		cad	2.288,70	
 100	da litri 2500			
		cad	2.706,30	
 105	da litri 3000			
		cad	3.008,70	
05.P59.E00	Convogliatori di scarico per valvole di sicurezza a membrana			
 005	diametro 1/2“x3/4“			
		cad	5,88	
 010	diametro 3/4“x3/4“			
		cad	6,62	
 015	diametro 1“x1“1/4			
		cad	16,56	
 020	diametro 1“1/4x1“1/4			
		cad	19,80	
05.P59.E10	Custodia in ottone per termometro a colonnina			
 005	altezza custodia mm 170			
		cad	8,55	
 010	altezza custodia mm 200			
		cad	8,92	
 015	altezza custodia mm 260			
		cad	9,63	
05.P59.E20	Flussostato			
 005	...			
		cad	67,32	
05.P59.E30	Griglie in ghisa per caldaie e stufe			
 005	...			
		kg	2,40	
05.P59.E40	Guaine a testa esagonale per termometri a gambo			
 005	perno diam. 1/2“ lunghezza mm 100			
		cad	2,67	
 010	perno diam. 1/2“ lunghezza mm 200			
		cad	3,74	
05.P59.E50	Pezzi speciali in ghisa, quali portine, controportine, zoccoli per caldaie, collettori, raccordi della caldaia al  ...
... camino, ecc.			
 005	...			
		kg	2,67	
05.P59.E60	Pirometro			
 005	gambo 150 mm			
		cad	5,55	
 010	gambo 200 mm			
		cad	5,66	
 015	gambo 300 mm			
		cad	5,96	
05.P59.E70	Porta in ferro, REI 120, corredata di blocco porta, maniglione antipanico e provvista di certificato di omologazione			
 005	dimensioni 200x800 (per cucine e laboratori)			
		cad	402,30	
05.P59.E80	Porte in ferro coibentate e omologate per c.t.:			
 005	60' - 80 x 200 -			
		cad	158,40	
 010	120' - 80 x 200 -			
		cad	218,70	
05.P59.E90	Portelle coibenti in lamiera di ferro, a doppia parete, per ispezione canne camino, con robusto telaio e graffe			
 005	cm 20x30			
		cad	9,36	
 010	cm 35x45			
		cad	18,45	
 015	cm 50x50			
		cad	56,16	
05.P59.F00	Portelle in lamiera nera e porte in ferro in genere			
 005	...			
		kg	1,82	
05.P59.F10	Pressostato a soffietto			
 005	campo 0,2 - 2,0 kg/cm²			
		cad	69,48	
 010	campo 1,5 - 10 kg/cm²			
		cad	51,30	
05.P59.F20	Pressostato a soffietto a riarmo manuale			
 005	campo 0,2 - 2,0 kg/cm²			
		cad	110,70	
 010	campo 1,5 - 10 kg/cm²			
		cad	89,82	
05.P59.F30	Pressostato di blocco a taratura fissa per impianti a circuito chiuso con riarmo manuale			
 005	...			
		cad	26,46	
05.P59.F40	Pressostato per vapore dei tipi: modulante, graduabile, graduabile a riarmo manuale			
 005	modulante per vapore			
		cad	225,00	
 010	per vapore graduabile			
		cad	104,40	
 015	per vapore graduabile - a riarmo manuale			
		cad	120,60	
05.P59.F50	Regolatore automatico di livello per caldaie a vapore			
 005	a doppia ampollina			
		cad	378,00	
 010	ad una ampollina a riarmo manuale			
		cad	330,30	
 015	a due sonde elettronico			
		cad	427,50	
 020	a sei sonde elettronico			
		cad	855,00	
05.P59.F60	Serrande in ferro per la regolazione del tiraggio camino con robusto telaio e graffe			
 005	dello spessore di 3 mm			
		kg	8,01	
05.P59.F70	Termoidrometri conformi ISPESL diam. 80			
 005	...			
		cad	12,87	
05.P59.F80	Termometro a carica di mercurio di ricambio solo vetro:			
 005	piccolo			
		cad	7,32	
 010	medio			
		cad	7,75	
 015	grande			
		cad	9,09	
05.P59.F90	Termometro a quadrante a carica di mercurio con bulbo ad immersione, sia a gambo posteriore che radiale			
 005	diametro 130			
		cad	54,54	
 010	diametro 100			
		cad	47,07	
05.P59.G00	Termometro bimetallico con quadrante fino a mm 65, scala fino a 110°C			
 005	a bracciale			
		cad	6,41	
 010	con capillare			
		cad	8,55	
 015	a immersione			
		cad	12,33	
05.P59.G10	Termometro campione, a mercurio, per misure di collaudo, graduati da - 10°C a + 50°C			
 005	...			
		cad	5,35	
05.P59.G20	Termometro minima - massima temperatura a carica di mercurio			
 005	...			
		cad	15,57	
05.P59.G30	Termometro per temperatura fumi a quadrante con gambo lungo, bimetallico 0-300°C			
 005	...			
		cad	10,71	
05.P59.G40	Turbolatori in acciaio per caldaie pressurizzate; serie completa			
 005	per caldaie di potenzial. sino a kcal/h 200000			
		cad	116,10	
 010	per caldaie di potenzial. sino a kcal/h 400000			
		cad	138,60	
 015	per caldaie di potenzial. sino a kcal/h 600000			
		cad	177,30	
 020	per caldaie di potenzial. sino a kcal/h 850000			
		cad	227,70	
 025	per caldaie di potenzial. sino a kcal/h 1200000			
		cad	292,50	
 030	per caldaie di potenzial. oltre  kcal/h 1200000			
		cad	641,70	
05.P59.G50	Turbolatori in ghisa per caldaie pressurizzate			
 005	con gancio l. 425 mm			
		cad	3,74	
 010	con gancio l. 300 mm			
		cad	2,67	
 015	con occhiello l. 425 mm			
		cad	3,47	
 020	con occhiello l. 300 mm			
		cad	2,40	
05.P59.G60	Anelli di jenchite			
 005	diametri 1/8“-1/4“-3/8“			
		cad	0,16	
 010	diametro 1/2“			
		cad	0,25	
 015	diametro 3/4“			
		cad	0,35	
 020	diametro 1“			
		cad	0,51	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	0,72	
 030	diametro 1“ 1/2			
		cad	0,91	
 035	diametro 2“			
		cad	1,55	
 040	diametro 2“ 1/2			
		cad	2,51	
 045	diametro 3“			
		cad	4,81	
 050	diametro 4“			
		cad	6,95	
 055	diametro 5“			
		cad	10,80	
 060	diametro 6“			
		cad	16,65	
05.P59.G70	Codulo in bronzo			
 005	diametro 3/8“			
		cad	0,53	
 010	diametro 1/2“			
		cad	0,61	
 015	diametro 3/4“			
		cad	0,96	
 020	diametro 1“			
		cad	2,08	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	2,84	
05.P59.G80	Collari per tubi a bulloncino, robusti			
 005	diametro 3/8“			
		cad	0,24	
 010	diametro 1/2“			
		cad	0,25	
 015	diametro 3/4“			
		cad	0,28	
 020	diametro 1“			
		cad	0,30	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	0,35	
 030	diametro 1“ 1/2			
		cad	0,50	
 035	diametro 2“			
		cad	0,59	
 040	diametro 2“ 1/2			
		cad	0,75	
 045	diametro 3“			
		cad	0,96	
 050	diametro 4“			
		cad	1,49	
05.P59.G85	Comando termostatico con sensore a distanza e regolatore sulla valvola			
 005	capillare m 2			
		cad	35,01	
 010	capillare m 5			
		cad	47,07	
 015	capillare m 10			
		cad	67,32	
05.P59.G87	Comando termostatico con sensore e regolatore entrambi a distanza			
 005	capillare m 2			
		cad	52,38	
 010	capillare m 5			
		cad	64,44	
 015	capillare m 10			
		cad	84,69	
05.P59.G90	Detentori completamente in bronzo fuso, robusti, a squadra			
 005	diametro 3/8“			
		cad	3,50	
 010	diametro 1/2“			
		cad	4,25	
 015	diametro 3/4“			
		cad	6,62	
 020	diametro 1“			
		cad	10,53	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	21,24	
05.P59.G95	Detentore cromato, con bocchettone “antigoccia“ e attacco per adattatore			
 005	diametro 3/8“x12 - a squadra			
		cad	4,01	
 010	diametro 3/8“x16 - a squadra			
		cad	5,16	
 015	diametro 1/2“x18 - a squadra			
		cad	5,32	
 020	diametro 3/8“x12 - diritto			
		cad	4,19	
 025	diametro 3/8“x16 - diritto			
		cad	5,61	
 030	diametro 1/2“x18 - diritto			
		cad	5,66	
05.P59.H00	Detentori completamente in bronzo fuso, robusti, diritti			
 005	diametro 3/8“			
		cad	3,31	
 010	diametro 1/2“			
		cad	3,76	
 015	diametro 3/4“			
		cad	6,95	
 020	diametro 1“			
		cad	12,06	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	23,58	
05.P59.H05	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in bronzo, valvola in ottone, guarnizione,  ...
... molla inox con imbuto a gomito incorporato per montaggio verticale discendente od orizzontale - PN 10 -			
 005	diametro 3/4“			
		cad	258,30	
 010	diametro 1“			
		cad	318,60	
 015	diametro 1“ 1/4			
		cad	359,10	
 020	diametro 1“ 1/2			
		cad	633,60	
 025	diametro 2“			
		cad	654,30	
05.P59.H06	Disconnettore a zona di pressione ridotta non controllabile, con corpo in bronzo, valvola in ottone, molla in  ...
... acciaio inox, membrana e guarnizione in nitrile, dado di unione smontabile e posizionatore di evacuazione - PN 10 -			
 005	diametro 1/2“			
		cad	54,54	
 010	diametro 3/4“			
		cad	59,85	
05.P59.H07	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in ghisa a flange, valvola  in bronzo,  ...
... guarnizioni in nitrile, molle in acciaio inox, imbuto incorporato - PN 10 -			
 005	DN 60			
		cad	1.832,40	
 010	DN 65			
		cad	1.843,20	
 015	DN 80			
		cad	1.944,90	
 020	DN 100			
		cad	2.736,00	
 025	DN 150			
		cad	4.311,90	
 030	DN 200			
		cad	7.724,70	
 035	DN 250			
		cad	11.074,50	
05.P59.H08	Disconnettore d'estremita' del tipo rompi vuoto con corpo in ottone, guarnizione e membrana in nitrile, molla in  ...
... acciaio inox, per montaggio verticale ascendente			
 005	diametro 3/4“			
		cad	13,41	
05.P59.H15	Elettrovalvola a due vie per acqua, a manicotto, filettata, in bronzo			
 005	diametro 3/8“			
		cad	39,60	
 010	diametro 1/2“			
		cad	40,68	
 015	diametro 3/4“			
		cad	54,54	
 020	diametro 1“			
		cad	60,93	
 025	diametro 1“1/4			
		cad	100,80	
 030	diametro 1“1/2			
		cad	106,20	
 035	diametro 2“			
		cad	134,10	
05.P59.H20	Filtri a Y in bronzo filettati PN 10			
 005	diametro 3/8“			
		cad	4,33	
 010	diametro 1/2“			
		cad	4,75	
 015	diametro 3/4“			
		cad	7,05	
 020	diametro 1“			
		cad	8,60	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	12,51	
 030	diametro 1“ 1/2			
		cad	15,21	
 035	diametro 2“			
		cad	22,23	
 040	diametro 2“ 1/2			
		cad	46,89	
 045	diametro 3“			
		cad	70,29	
 050	diametro 4“			
		cad	113,40	
05.P59.H30	Filtri a Y in bronzo flangiati PN 10			
 005	DN 10			
		cad	37,53	
 010	DN 15			
		cad	39,78	
 015	DN 20			
		cad	52,11	
 020	DN 25			
		cad	62,01	
 025	DN 32			
		cad	89,01	
 030	DN 40			
		cad	114,30	
 035	DN 50			
		cad	159,30	
 040	DN 65			
		cad	250,20	
05.P59.H40	Filtri a Y in ghisa flangiati PN 16			
 005	DN 15			
		cad	12,33	
 010	DN 20			
		cad	13,68	
 015	DN 25			
		cad	16,11	
 020	DN 32			
		cad	18,72	
 025	DN 40			
		cad	21,42	
 030	DN 50			
		cad	25,38	
 035	DN 65			
		cad	35,01	
 040	DN 80			
		cad	44,10	
 045	DN 100			
		cad	60,39	
 050	DN 125			
		cad	93,60	
 055	DN 150			
		cad	140,40	
 060	DN 200			
		cad	214,20	
 065	DN 250			
		cad	635,40	
05.P59.H50	Filtri a Y in ghisa flangiati PN 40			
 005	DN 15			
		cad	58,05	
 010	DN 20			
		cad	60,12	
 015	DN 25			
		cad	66,60	
 020	DN 32			
		cad	82,89	
 025	DN 40			
		cad	101,70	
 030	DN 50			
		cad	141,30	
 035	DN 65			
		cad	198,00	
 040	DN 80			
		cad	247,50	
 045	DN 100			
		cad	320,40	
 050	DN 125			
		cad	419,40	
 055	DN 150			
		cad	616,50	
 060	DN 200			
		cad	1.079,10	
05.P59.H60	Fondelli bombati			
 005	DN 40			
		cad	0,33	
 010	DN 50			
		cad	0,38	
 015	DN 65			
		cad	0,42	
 020	DN 80			
		cad	0,52	
 025	DN 100			
		cad	0,72	
 030	DN 125			
		cad	0,96	
 035	DN 150			
		cad	1,55	
 040	DN 200			
		cad	2,29	
 045	DN 250			
		cad	3,04	
 050	diam. mm 108			
		cad	1,56	
 055	diam. mm 133			
		cad	2,08	
 060	diam. mm 159			
		cad	2,76	
 065	diam. mm 168			
		cad	2,93	
05.P59.H70	Girello bronzo			
 005	diametro 3/8“			
		cad	0,47	
 010	diametro 1/2“			
		cad	0,52	
 015	diametro 3/4“			
		cad	0,61	
 020	diametro 1“			
		cad	0,95	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	1,71	
05.P59.H80	Gruppi disaeratori - valvola sicurezza			
 005	diametro 3/4“			
		cad	25,29	
 010	diametro 1“			
		cad	25,83	
 015	diametro 1“ 1/4			
		cad	33,57	
 020	diametro 1“ 1/2			
		cad	34,29	
05.P59.H90	Guarnizioni in amianto per bocchettoni			
 005	diametri 3/8“ 1/2“ 3/4“			
		cad	0,05	
 010	diametro 1“			
		cad	0,07	
 015	diametro 1“ 1/4			
		cad	0,11	
 020	diametro 1“ 1/2			
		cad	0,16	
 025	diametro 2“			
		cad	0,22	
 030	diametro 2“ 1/2			
		cad	0,32	
 035	diametro 3“			
		cad	0,40	
 040	diametro 4“			
		cad	0,69	
 045	diametro 5“			
		cad	1,07	
05.P59.I00	Guarnizioni in carta per radiatori			
 005	diametri 1“ e 1“ 1/4			
		cad	0,02	
05.P59.I15	Guarnizioni in materiale termoisolante per radiatori.			
 005	diametro 1“			
		cad	0,05	
 010	diametro 1“ 1/4			
		cad	0,05	
05.P59.I20	Guarnizioni in gomma per flange, tubazioni, saracinesche			
 005	DN 32			
		cad	0,46	
 010	DN 40			
		cad	0,54	
 015	DN 50			
		cad	0,59	
 020	DN 65			
		cad	0,77	
 025	DN 80			
		cad	1,02	
 030	DN 100			
		cad	1,08	
 035	DN 125			
		cad	1,50	
 040	DN 150			
		cad	1,93	
 045	DN 200			
		cad	2,81	
 050	DN 250			
		cad	3,69	
 055	DN 300			
		cad	4,81	
 060	DN 350			
		cad	5,39	
 065	DN 400			
		cad	6,73	
05.P59.I35	Guarnizioni in materiale termoisolante per flange, tubazioni, saracinesche:			
 005	DN 32			
		cad	0,17	
 010	DN 40			
		cad	0,18	
 015	DN 50			
		cad	0,19	
 020	DN 65			
		cad	0,27	
 025	DN 80			
		cad	0,31	
 030	DN 100			
		cad	0,39	
 035	DN 125			
		cad	0,50	
 040	DN 150			
		cad	0,57	
 045	DN 200			
		cad	0,86	
 050	DN 250			
		cad	1,47	
 055	DN 300			
		cad	2,19	
 060	DN 350			
		cad	2,93	
 065	DN 400			
		cad	4,11	
05.P59.I40	Guarnizioni in gomma per rubinetti e valvole			
 005	diametro 1/4“			
		cad	0,07	
 010	diametro 3/8“			
		cad	0,07	
 015	diametro 1/2“			
		cad	0,11	
 020	diametro 3/4“			
		cad	0,12	
 025	diametro 1“			
		cad	0,19	
 030	diametro 1“ 1/4			
		cad	0,32	
 035	diametro 1“ 1/2			
		cad	0,38	
 040	diametro 2“			
		cad	0,42	
 045	diametro 2“ 1/2			
		cad	0,53	
 050	diametro 3“			
		cad	0,64	
05.P59.I50	Guarnizioni in fibra per rubinetti e valvole			
 005	diametro 1/4“			
		cad	0,38	
 010	dal diametro 3/8“ al diam. 1“ 1/4			
		cad	0,42	
 015	diametro 1“ 1/2			
		cad	0,64	
 020	diametro 2“			
		cad	0,86	
 025	diametro 2“ 1/2			
		cad	0,96	
 030	diametro 3“			
		cad	1,07	
05.P59.I60	Idrometro per qualsiasi altezza di colonna di acqua, con corpo fuso in ottone, gambo filettato, conforme ISPESL			
 005	diametro mm 63			
		cad	5,18	
 010	diametro mm 80			
		cad	12,51	
 015	diametro mm 100			
		cad	15,93	
05.P59.I70	Indicatore di livello klinger a riflessione PN 40			
 005	...			
		cad	205,20	
05.P59.I80	Manicotti acciaio, neri, anche da saldare			
 005	diametro 1/8“			
		cad	0,13	
 010	diametro 1/4“			
		cad	0,15	
 015	diametro 3/8“			
		cad	0,18	
 020	diametro 1/2“			
		cad	0,22	
 025	diametro 3/4“			
		cad	0,28	
 030	diametro 1“			
		cad	0,42	
 035	diametro 1“ 1/4			
		cad	0,82	
 040	diametro 1“ 1/2			
		cad	0,97	
 045	diametro 2“			
		cad	1,27	
 050	diametro 2“ 1/2			
		cad	2,33	
 055	diametro 3“			
		cad	2,93	
 060	diametro 4“			
		cad	4,70	
 065	diametro 5“			
		cad	8,60	
 070	diametro 6“			
		cad	10,98	
05.P59.I90	Manicotti di prolungamento mf			
 005	3/8“x10			
		cad	0,14	
 010	3/8“x15			
		cad	0,15	
 015	3/8“x20			
		cad	0,17	
 020	1/2“x10			
		cad	0,17	
 025	1/2“x15			
		cad	0,19	
 030	1/2“x20			
		cad	0,22	
 035	3/4“x15			
		cad	0,34	
 040	3/4“x20			
		cad	0,41	
 045	1“x20			
		cad	0,72	
05.P59.I95	Manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di riferimento, attacco radiale, 6 ate,  ...
... conforme ISPESL			
 005	diametro 80			
		cad	9,81	
 010	diametro 100			
		cad	11,52	
05.P59.I97	Manometro per acqua, molla a tubo metallico, sistema bourdon, cassa di acciaio stampato, perno di ottone radiale,  ...
... graduazione UNI, 6 ate, conforme ISPESL			
 005	diametro 63			
		cad	5,45	
 010	diametro 80			
		cad	14,76	
05.P59.L00	Manometro con corpo fuso in ottone e gambo filettato 3/8“, per vapore sino 10 atm sist. Schaeffer			
 005	diametro 100 mm			
		cad	70,29	
 010	diametro 150 mm			
		cad	105,30	
05.P59.L05	Miscelatore termostatico regolabile per H2O sanitaria, in bronzo, attacchi a bocchettone. regolazione di fabbrica  ...
... a 48°C			
 005	diametro 1/2“			
		cad	267,30	
 010	diametro 3/4“			
		cad	426,60	
 015	diametro 1“			
		cad	450,00	
 020	diametro 1“1/4			
		cad	492,30	
 025	diametro 1“1/2			
		cad	772,20	
 030	diametro 2“			
		cad	882,00	
05.P59.L10	Nipples biconici per caldaie			
 005	diametro 3“			
		cad	5,35	
 010	diametro 4“			
		cad	6,41	
 015	diametro 5“			
		cad	9,27	
05.P59.L20	Nipples filettati per radiatori			
 005	diametro 1“			
		cad	0,24	
 010	diametro 1“1/4			
		cad	0,27	
05.P59.L30	Palla di rame, per rubinetti a galleggiante, sferica, per asta tonda			
 005	diam. 100			
		cad	2,40	
05.P59.L40	Palla di rame, per rubinetti a galleggiante, sferoidale 250x220 e oltre			
 005	...			
		cad	41,94	
05.P59.L50	Palla di rame, per rubinetti a galleggiante, sferica, per asta piatta			
 005	diametro 100			
		cad	2,78	
 010	diametro 120			
		cad	3,37	
 015	diametro 150			
		cad	4,91	
 020	diametro 180			
		cad	7,90	
 025	diametro 200			
		cad	10,98	
 030	diametro 220			
		cad	15,39	
05.P59.L60	Riduttore di pressione per vapore, tipo a membrana, campo 0,8-2,5, a flange, PN 16			
 005	DN 15			
		cad	987,30	
 010	DN 20			
		cad	1.024,20	
 015	DN 25			
		cad	1.056,60	
 020	DN 32			
		cad	1.147,50	
 025	DN 40			
		cad	1.197,90	
 030	DN 50			
		cad	1.273,50	
05.P59.L70	Riduttore di pressione per vapore, tipo a membrana, campo 0,1-1,2, a flange, PN 16			
 005	DN 15			
		cad	1.081,80	
 010	DN 20			
		cad	1.115,10	
 015	DN 25			
		cad	1.147,50	
 020	DN 32			
		cad	1.238,40	
 025	DN 40			
		cad	1.340,10	
 030	DN 50			
		cad	1.364,40	
05.P59.L80	Rubinetto a maschio a 3 vie, a premistoppa (per tubi di sicurezza) filettato			
 005	diametro 1“			
		cad	36,54	
 010	diametro 1“ 1/4			
		cad	48,15	
 015	diametro 1“ 1/2			
		cad	86,31	
 020	diametro 2“			
		cad	151,20	
 025	diametro 2“ 1/2			
		cad	209,70	
 030	diametro 3“			
		cad	296,10	
05.P59.L90	Rubinetto a maschio a 3 vie, a premistoppa, in  bronzo fuso e con flangetta porta manometro			
 005	diametro 3/8“			
		cad	5,99	
 010	diametro 1/2“			
		cad	6,62	
05.P59.M00	Rubinetto a maschio a 3 vie, a premistoppa, in acciaio e con flangetta porta manometro			
 005	diametro 3/8“			
		cad	27,00	
 010	diametro 1/2“			
		cad	28,35	
05.P59.M10	Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fuso, con attacchi a manicotto			
 005	diametro 3/8“			
		cad	4,17	
 010	diametro 1/2“			
		cad	5,82	
 015	diametro 3/4“			
		cad	7,86	
 020	diametro 1“			
		cad	12,24	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	18,72	
 030	diametro 1“ 1/2			
		cad	25,92	
 035	diametro 2“			
		cad	39,51	
 040	diametro 2“ 1/2			
		cad	82,35	
 045	diametro 3“			
		cad	108,90	
05.P59.M20	Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fuso, con attacchi a perno e manicotto			
 005	diametro 3/8“			
		cad	4,81	
 010	diametro 1/2“			
		cad	6,09	
 020	diametro 3/4“			
		cad	8,01	
 025	diametro 1“			
		cad	13,05	
 030	diametro 1“ 1/4			
		cad	19,44	
 035	diametro 1“ 1/2			
		cad	27,18	
 040	diametro 2“			
		cad	41,49	
05.P59.M30	Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fuso, di prova e scarico, con premistoppa e flangetta			
 005	diametro 1/4“			
		cad	10,71	
 010	diametro 3/8“			
		cad	11,25	
 015	diametro 1/2“			
		cad	13,41	
05.P59.M40	Rubinetto a sfera in acciaio a 2 vie a passaggio venturimetrico			
 005	diametri 1/4“-3/8“-1/2“			
		cad	22,41	
 010	diametro 3/4“			
		cad	30,96	
 015	diametro 1“			
		cad	34,65	
 020	diametro 1“ 1/4			
		cad	49,23	
 025	diametro 1“ 1/2			
		cad	66,33	
 030	diametro 2“			
		cad	83,16	
 035	diametro 2“ 1/2			
		cad	148,50	
05.P59.M50	Rubinetto a sfera in PVC con attacchi filettati femmina			
 005	diametro 1/2“			
		cad	16,92	
 010	diametro 3/4“			
		cad	18,72	
 015	diametro 1“			
		cad	24,30	
 020	diametro 1“ 1/4			
		cad	31,23	
 025	diametro 1“ 1/2			
		cad	38,61	
 030	diametro 2“			
		cad	49,59	
05.P59.M60	Rubinetto a sfera in PVC di prova			
 005	diametro 1/2“			
		cad	20,79	
05.P59.M70	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg/cm² 16 alla temperatura massima di 200°C, filettato			
 005	diametri 1/4“ 3/8“			
		cad	29,52	
 010	diametro 1/2“			
		cad	31,50	
 015	diametro 3/4“			
		cad	38,43	
 020	diametro 1“			
		cad	58,50	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	77,22	
 030	diametro 1“ 1/2			
		cad	117,00	
 035	diametro 2“			
		cad	174,60	
 040	diametro 2“ 1/2			
		cad	285,30	
 045	diametro 3“			
		cad	403,20	
 050	diametro 4“			
		cad	604,80	
05.P59.M80	Rubinetto a sfera, pesante, corpo di ottone sbiancato, guarnizioni in teflon, per pressioni di esercizio da 0 a  ...
... piu' 180°C, flangiato			
 005	DN 20			
		cad	29,97	
 010	DN 25			
		cad	32,58	
 015	DN 32			
		cad	45,63	
 020	DN 40			
		cad	54,00	
 025	DN 50			
		cad	95,40	
 030	DN 65			
		cad	139,50	
 035	DN 80			
		cad	200,70	
 040	DN 100			
		cad	277,20	
 045	DN 125			
		cad	447,30	
 050	DN 150			
		cad	612,90	
05.P59.M90	Rubinetto a galleggiante, con asta piatta di ottone per palla galleggiante scorrevole, pesante			
 005	diametro 1/2“			
		cad	5,61	
 010	diametro 3/4“			
		cad	10,08	
 015	diametro 1“			
		cad	15,30	
 020	diametro 1“ 1/4			
		cad	24,48	
 025	diametro 1“ 1/2			
		cad	35,73	
 030	diametro 2“			
		cad	49,23	
 035	diametro 2“ 1/2			
		cad	87,03	
 040	diametro 3“			
		cad	100,80	
 045	diametro 4“			
		cad	144,90	
05.P59.N00	Rubinetto a galleggiante in acciaio inox			
 005	diametro 1/2“			
		cad	215,10	
 010	diametro 3/4“			
		cad	259,20	
 015	diametro 1“			
		cad	335,70	
05.P59.N10	Rubinetto a galleggiante, robusto, con asta tonda di ottone dolce piegabile, attacco a perno			
 005	diametro 3/8“			
		cad	2,67	
 010	diametro 1/2“			
		cad	3,79	
05.P59.N20	Rubinetto a sfera, passaggio totale, di ghisa a flange, sfera di ottone cromata, PN  16			
 005	DN 50			
		cad	47,61	
 010	DN 65			
		cad	68,13	
 015	DN 80			
		cad	92,70	
 020	DN 100			
		cad	109,80	
 025	DN 125			
		cad	217,80	
 030	DN 150			
		cad	299,70	
 035	DN 200			
		cad	764,10	
05.P59.N30	Rubinetto a sfera, passaggio totale, di acciaio, guarnizioni di teflon, a flange			
 005	DN 15			
		cad	56,43	
 010	DN 20			
		cad	70,56	
 015	DN 25			
		cad	81,00	
 020	DN 32			
		cad	98,10	
 025	DN 40			
		cad	134,10	
 030	DN 50			
		cad	149,40	
 035	DN 65			
		cad	198,90	
 040	DN 80			
		cad	267,30	
 045	DN 100			
		cad	509,40	
 050	DN 125			
		cad	780,30	
 055	DN 150			
		cad	1.062,90	
05.P59.N40	Rubinetto porta livello, a maschio, a vite, tipo a spillo, in bronzo fuso, pressione di esercizio 12 bar			
 005	diametro 1/2“			
		cad	37,17	
 010	diametro 3/4“			
		cad	52,29	
05.P59.N50	Rubinetto di scarico, di ricambio per saracinesche a vite in bronzo			
 005	diametro 1/4“			
		cad	0,91	
 010	diametro 3/8“			
		cad	1,22	
05.P59.N60	Saracinesche a vite in bronzo fuso, pesanti			
 005	diametro 3/8“			
		cad	2,03	
 010	diametro 1/2“			
		cad	2,13	
 015	diametro 3/4“			
		cad	2,46	
 020	diametro 1“			
		cad	3,31	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	4,70	
 030	diametro 1“ 1/2			
		cad	5,88	
 035	diametro 2“			
		cad	8,55	
 040	diametro 2“ 1/2			
		cad	13,95	
 045	diametro 3“			
		cad	18,72	
 050	diametro 4“			
		cad	32,13	
05.P59.N70	Saracinesche a vite in bronzo fuso, pesanti, con rubinetto di scarico			
 005	diametro 1/2“			
		cad	3,87	
 010	diametro 3/4“			
		cad	4,62	
 015	diametro 1“			
		cad	5,61	
 020	diametro 1“ 1/4			
		cad	7,75	
 025	diametro 1“ 1/2			
		cad	9,36	
 030	diametro 2“			
		cad	13,68	
 035	diametro 2“ 1/2			
		cad	25,83	
 040	diametro 3“			
		cad	32,13	
 045	diametro 4“			
		cad	132,30	
05.P59.N80	Saracinesche con flange e corpo piatto in ghisa, organi interni in bronzo, pressione di esercizio 6 atm			
 005	DN 40			
		cad	25,74	
 010	DN 50			
		cad	27,36	
 015	DN 65			
		cad	37,08	
 020	DN 80			
		cad	42,03	
 025	DN 100			
		cad	56,52	
 030	DN 125			
		cad	64,53	
 035	DN 150			
		cad	81,45	
 040	DN 200			
		cad	137,70	
05.P59.N90	Saracinesche con flange, corpo in ghisa, senza premistoppa, tipo “sigma“ UNI PN 16			
 005	DN 40			
		cad	37,44	
 010	DN 50			
		cad	39,42	
 015	DN 65			
		cad	52,92	
 020	DN 80			
		cad	66,06	
 025	DN 100			
		cad	90,90	
 030	DN 125			
		cad	119,70	
 035	DN 150			
		cad	149,40	
05.P59.O00	Saracinesche corpo in ghisa, senza premistoppa, tipo “sigma“, UNI PN 16, filettate			
 005	diametro 1“ 1/4			
		cad	16,47	
 010	diametro 1“ 1/2			
		cad	21,06	
 015	diametro 2“			
		cad	31,32	
 020	diametro 2“ 1/2			
		cad	35,28	
 025	diametro 3“			
		cad	44,73	
 030	diametro 4“			
		cad	67,05	
05.P59.O10	Serpentini verticali in rame, per manometri			
 005	diametro 3/8“			
		cad	6,57	
 010	diametro 1/2“			
		cad	7,48	
05.P59.O20	Serpentini verticali in acciaio, per manometri			
 005	diametro 1/4“			
		cad	11,79	
 010	diametro 3/8“			
		cad	13,41	
 015	diametro 1/2“			
		cad	15,03	
05.P59.O30	Serpentini verticali in acciaio inox AISI 316,  per manometri			
 005	diametri 3/8“-1/2“			
		cad	39,60	
05.P59.O40	Scaricatori di condensa, universali, funzionamento a soffietto termostatico, PN 10			
 005	diametro 1/2“			
		cad	74,88	
 010	diametro 3/4“			
		cad	83,88	
 015	diametro 1“			
		cad	95,40	
05.P59.O50	Scaricatori di condensa con funzionamento a galleggiante e termostatico, corpo e coperchio di  ghisa, organo di  ...
... chiusura e sede di acciaio inox, attacchi a manicotto, PN  16			
 005	diametro 1/2“			
		cad	239,40	
 010	diametro 3/4“			
		cad	244,80	
05.P59.O60	Separatore d'aria per circuito chiuso			
 005	diametro 1“ - 1“ 1/4			
		cad	15,57	
 015	diametro 1“ 1/2			
		cad	17,10	
 020	diametro 2“			
		cad	23,58	
 025	diametro 2“ 1/2			
		cad	58,77	
 030	diametro 3“			
		cad	65,79	
05.P59.O70	Separatore d'aria per vaso espansione autopressurizzato			
 005	diametro 1“			
		cad	21,42	
 010	diametro 1“ 1/4			
		cad	34,74	
 015	diametro 1“ 1/2			
		cad	37,44	
 020	diametro 2“			
		cad	45,45	
 025	diametro 2“ 1/2			
		cad	53,46	
 030	diametro 3“			
		cad	72,18	
 035	diametro 4“			
		cad	153,90	
 040	diametro 5“			
		cad	296,10	
05.P59.O80	Tappi ciechi per radiatori			
 005	diametro 1“			
		cad	0,64	
 010	diametro 1“ 1/4			
		cad	0,75	
05.P59.O90	Tappi forati per radiatori			
 005	diametro 1“			
		cad	0,69	
 010	diametro 1“1/4			
		cad	0,80	
05.P59.P00	Termoregolatore a dilatazione di liquido, a funzionamento normale, pressione massima di esercizio 13 kg/cm²,  ...
... completo di gruppo termostatico, corpo valvola di ghisa, attacchi a flange.			
 005	diametro 1/4“			
		cad	707,40	
 010	diametro 3/8“			
		cad	743,40	
 015	diametro 1/2“			
		cad	780,30	
 020	diametro 3/4“			
		cad	801,90	
 025	diametro 1“			
		cad	863,10	
 030	diametro 1“ 1/4			
		cad	1.069,20	
 035	diametro 1“ 1/2			
		cad	1.122,30	
05.P59.P04	Testa elettrica completa di ghiera di aggancio			
 005	sia a 24 V - sia a 220 V			
		cad	36,36	
05.P59.P05	Testa termostatica con comando elettrico			
 005	................................................			
		cad	38,52	
05.P59.P06	Testa termostatica a liquido, limitatrice di temperatura. regolazione: 30°C - 60°C			
 005	capillare m 2			
		cad	42,75	
05.P59.P07	Testa termostatica a liquido, limitatrice di temperatura con ghiera da 1/2“ m a tenuta sul capillare, oppure con  ...
... pozzetto da 1/2“ m. regolazione: 30°C - 60°C			
 005	capillare m 2			
		cad	45,99	
05.P59.P08	Testa termostatica a soffietto ad espansione di liquido			
 005	................................................			
		cad	23,31	
05.P59.P09	Testa termostatica con sensore a cera (elemento a cera a bassa isteresi)			
 005	................................................			
		cad	18,72	
05.P59.P10	Tronconi filettati in ferro da saldare			
 005	diametro 1/4“			
		cad	0,61	
 010	diametro 3/8“			
		cad	0,64	
 015	diametro 1/2“			
		cad	0,67	
 020	diametro 3/4“			
		cad	0,75	
 025	diametro 1“			
		cad	1,02	
 030	diametro 1“ 1/4			
		cad	1,22	
 035	diametro 1“ 1/2			
		cad	1,33	
 040	diametro 2“			
		cad	1,76	
 045	diametro 2“ 1/2			
		cad	2,30	
 050	diametro 3“			
		cad	2,99	
 055	diametro 4“			
		cad	5,88	
 060	diametro 5“			
		cad	10,71	
 065	diametro 6“			
		cad	13,95	
05.P59.P15	Valvola anti colpo d'ariete costituita da corpo principale in ghisa a flange, valvola d'isolamento a monte ed a  ...
... valle, filtro, valvola a spillo, valvola pilota di stabilizzazione a monte ed a valle, rubinetto di spurgo, valvole di isolamento, serbatoio accumulatore, PN 10 - 16			
 005	DN 50			
		cad	1.207,80	
 010	DN 65			
		cad	1.287,90	
 015	DN 80			
		cad	1.576,80	
 020	DN 100			
		cad	1.710,00	
 025	DN 150			
		cad	2.457,90	
 030	DN 200			
		cad	3.473,10	
 035	DN 250			
		cad	4.567,50	
 040	DN 300			
		cad	6.410,70	
05.P59.P20	Valvola a stantuffo, klinger, di ghisa, PN 16, attacchi a manicotto			
 005	diametri 3/8“-1/2“			
		cad	29,79	
 010	diametro 3/4“			
		cad	35,64	
 015	diametro 1“			
		cad	46,35	
 020	diametro 1“ 1/4			
		cad	78,03	
 025	diametro 1“ 1/2			
		cad	100,80	
 030	diametro 2“			
		cad	124,20	
05.P59.P30	Valvola a stantuffo, klinger, di ghisa, PN 16, attacchi a flange			
 005	DN 10			
		cad	33,66	
 010	DN 15			
		cad	34,11	
 015	DN 20			
		cad	42,21	
 020	DN 25			
		cad	52,92	
 025	DN 32			
		cad	71,10	
 030	DN 40			
		cad	92,70	
 035	DN 50			
		cad	118,80	
 040	DN 65			
		cad	221,40	
 045	DN 80			
		cad	275,40	
 050	DN 100			
		cad	374,40	
 055	DN 125			
		cad	602,10	
 060	DN 150			
		cad	783,90	
05.P59.P40	Valvola a stantuffo, klinger, di acciaio, PN 40, attacchi a flange			
 005	DN 10			
		cad	63,09	
 010	DN 15			
		cad	66,33	
 015	DN 20			
		cad	75,87	
 020	DN 25			
		cad	110,70	
 025	DN 32			
		cad	167,40	
 030	DN 40			
		cad	193,50	
 035	DN 50			
		cad	216,90	
 040	DN 65			
		cad	518,40	
 045	DN 80			
		cad	630,00	
 050	DN 100			
		cad	862,20	
 055	DN 125			
		cad	1.288,80	
 060	DN 150			
		cad	1.614,60	
05.P59.P50	Valvola automatica di sfogo aria con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox, con grande capacita' di scarico			
 005	diametro 3“			
		cad	92,70	
05.P59.P60	Valvola deviatrice a 3 vie, motorizzata, in bronzo attacchi filettati			
 005	diametro 3/4“			
		cad	29,43	
 010	diametro 1“			
		cad	35,28	
 015	diametro 1“ 1/4			
		cad	42,75	
 020	diametro 1“ 1/2			
		cad	48,15	
 025	diametro 2“			
		cad	69,48	
05.P59.P70	Valvola di fondo, in ottone, con tenuta in gomma o metallica			
 005	diametro 3/8“			
		cad	2,67	
 010	diametro 1/2“			
		cad	3,10	
 015	diametro 3/4“			
		cad	4,11	
 020	diametro 1“			
		cad	4,91	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	7,21	
 030	diametro 1“ 1/2			
		cad	8,81	
 035	diametro 2“			
		cad	11,52	
 040	diametro 2“ 1/2			
		cad	20,88	
 045	diametro 3“			
		cad	27,27	
 050	diametro 4“			
		cad	44,91	
05.P59.P80	Valvola di riempimento automatico per impianti a circuito chiuso con gruppo completo di manometro riduttore di  ...
... pressione, valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro.			
 005	diametro 1/2“			
		cad	51,84	
 010	diametro 3/4“			
		cad	74,88	
05.P59.P90	Valvola di riempimento automatico per impianti a circuito chiuso con gruppo completo di manometro valvola di  ...
... ritegno, valvole a sfera, filtro.			
 005	diametro 1/2“			
		cad	27,27	
 010	diametro 3/4“			
		cad	48,15	
05.P59.Q00	Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati			
 005	diametro 1/2“			
		cad	73,26	
 010	diametro 3/4“			
		cad	78,03	
 015	diametro 1“			
		cad	82,89	
 020	diametro 1“ 1/4			
		cad	110,70	
 025	diametro 1“ 1/2			
		cad	139,50	
05.P59.Q10	Valvola miscelatrice a 4 vie, attacchi filettati			
 005	diametro 3/4“			
		cad	39,60	
 010	diametro 1“			
		cad	40,14	
 015	diametro 1“ 1/4			
		cad	50,22	
 020	diametro 1“ 1/2			
		cad	55,62	
05.P59.Q20	Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, PN  6, a settore, attacchi a flange.			
 005	DN 40			
		cad	58,77	
 010	DN 50			
		cad	69,48	
 015	DN 65			
		cad	96,30	
 020	DN 80			
		cad	134,10	
 025	DN 100			
		cad	150,30	
 030	DN 125			
		cad	267,30	
 035	DN 150			
		cad	347,40	
05.P59.Q30	Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, PN 10, a stelo, attacchi a flange			
 005	DN 40			
		cad	109,80	
 010	DN 50			
		cad	128,70	
 015	DN 65			
		cad	179,10	
 020	DN 80			
		cad	234,00	
 025	DN 100			
		cad	338,40	
05.P59.Q40	Valvola miscelatrice a 4 vie, attacchi a flange			
 005	diametro 3/4“			
		cad	70,56	
 010	diametro 1“			
		cad	90,90	
 015	diametro 1“ 1/4			
		cad	111,60	
 020	diametro 1“ 1/2			
		cad	172,80	
 025	diametro 2“			
		cad	210,60	
05.P59.Q50	Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo, attacchi a flange			
 005	diametro 1/8“			
		cad	193,50	
 010	diametri 1/4“-3/8“			
		cad	216,00	
 015	diametri 1/2“-3/4“			
		cad	259,20	
 020	diametro 1“			
		cad	378,00	
05.P59.Q60	Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo, attacchi a manicotto			
 005	diametro 1/2“			
		cad	73,26	
 010	diametro 3/4“			
		cad	78,03	
 015	diametro 1“			
		cad	82,89	
 020	diametro 1“ 1/4			
		cad	110,70	
 025	diametro 1“ 1/2			
		cad	139,50	
05.P59.Q70	Valvola a farfalla, in ghisa, a leva, a margherita con arresto a grilletto			
 005	diametro 3/4“			
		cad	198,00	
 010	diametro 1“			
		cad	212,40	
 015	diametro 1“ 1/4			
		cad	213,30	
 020	diametro 1“ 1/2			
		cad	245,70	
 025	diametro 2“			
		cad	304,20	
 030	diametro 2“ 1/2			
		cad	363,60	
 035	diametro 3“			
		cad	390,60	
 040	diametro 4“			
		cad	447,30	
 045	diametro 5“			
		cad	620,10	
05.P59.Q80	Valvola a farfalla, in ghisa, di regolazione, speciale			
 005	diametro 3/4“			
		cad	139,50	
 010	diametro 1“			
		cad	150,30	
 015	diametro 1“ 1/4			
		cad	171,00	
 020	diametro 1“ 1/2			
		cad	205,20	
 025	diametro 2“			
		cad	235,80	
 030	diametro 2“ 1/2			
		cad	334,80	
 035	diametro 3“			
		cad	374,40	
 040	diametro 4“			
		cad	422,10	
 045	diametro 5“			
		cad	534,60	
05.P59.Q90	Valvola a sfera, serie pesante, con maniglia a farfalla, “mf“			
 005	diametro 3/8“			
		cad	2,57	
 010	diametro 1/2“			
		cad	2,99	
 015	diametro 3/4“			
		cad	4,55	
 020	diametro 1“			
		cad	5,88	
05.P59.R00	Valvola a sfera, corpo in ottone, PN 16, a passaggio totale, attacchi a flange, speciale			
 005	diametro 3/4“			
		cad	65,25	
 010	diametro 1“			
		cad	93,60	
 015	diametro 1“ 1/4			
		cad	170,10	
 020	diametro 1“ 1/2			
		cad	244,80	
 025	diametro 2“			
		cad	336,60	
 030	diametro 2“ 1/2			
		cad	534,60	
 035	diametro 3“			
		cad	694,80	
05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, PN 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale			
 005	diametro 3/4“			
		cad	42,75	
 010	diametro 1“			
		cad	45,45	
 015	diametro 1“ 1/4			
		cad	69,48	
 020	diametro 1“ 1/2			
		cad	90,90	
 025	diametro 2“			
		cad	107,10	
 030	diametro 2“ 1/2			
		cad	208,80	
 035	diametro 3“			
		cad	294,30	
 040	diametro 4“			
		cad	774,90	
05.P59.R20	Valvola completamente in bronzo, a manicotto, ad anello intercambiabile tipo janchis, di arresto, a flusso libero			
 005	diametro 3/8“			
		cad	5,88	
 010	diametro 1/2“			
		cad	8,01	
 015	diametro 3/4“			
		cad	9,63	
 020	diametro 1“			
		cad	13,41	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	17,64	
 030	diametro 1“ 1/2			
		cad	26,73	
 035	diametro 2“			
		cad	42,75	
 040	diametro 2“ 1/2			
		cad	69,48	
 045	diametro 3“			
		cad	96,30	
05.P59.R30	Valvola completamente in bronzo, a manicotto, ad anello intercambiabile tipo janchis, di ritenuta a flusso libero,  ...
... PN 10			
 005	diametro 3/8“			
		cad	5,35	
 010	diametro 1/2“			
		cad	6,41	
 015	diametro 3/4“			
		cad	10,71	
 020	diametro 1“			
		cad	15,03	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	20,88	
 030	diametro 1“ 1/2			
		cad	31,05	
 035	diametro 2“			
		cad	48,15	
 040	diametro 2“ 1/2			
		cad	74,88	
 045	diametro 3“			
		cad	101,70	
05.P59.R40	Valvola in bronzo fuso, robusta, a doppio regolaggio, con cappuccio a ghiera e volantino in polipropilene  ...
... antiurto, tipo a squadra			
 005	diametro 3/8“			
		cad	3,74	
 010	diametro 1/2“			
		cad	4,01	
 015	diametro 3/4“			
		cad	7,48	
 020	diametro 1“			
		cad	10,17	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	21,42	
05.P59.R50	Valvola in bronzo fuso, robusta, a doppio regolaggio, con cappuccio a ghiera e volantino in polipropilene  ...
... antiurto, tipo diritta			
 005	diametro 3/8“			
		cad	4,01	
 010	diametro 1/2“			
		cad	4,28	
 015	diametro 3/4“			
		cad	8,01	
 020	diametro 1“			
		cad	10,71	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	24,12	
05.P59.R55	Valvola monotubo, in bronzo fuso, robusta			
 005	diametro 3/4“ - 1“			
		cad	16,47	
05.P59.R60	Valvola in ghisa con guarnizioni di jenchite, per vapore, di intercettazione			
 005	diametro 3/8“			
		cad	4,11	
 010	diametro 1/2“			
		cad	4,64	
 015	diametro 3/4“			
		cad	5,18	
 020	diametro 1“			
		cad	6,25	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	7,64	
 030	diametro 1“ 1/2			
		cad	11,43	
 035	diametro 2“			
		cad	11,79	
05.P59.R70	Valvola di intercettazione a vite, in bronzo, con guarnizioni teflon, a flusso avviato, PN 16			
 005	diametro 3/8“			
		cad	4,38	
 010	diametro 1/2“			
		cad	4,86	
 015	diametro 3/4“			
		cad	7,32	
 020	diametro 1“			
		cad	10,80	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	14,76	
 030	diametro 1“ 1/2			
		cad	20,07	
 035	diametro 2“			
		cad	30,69	
05.P59.R80	Valvola di intercettazione combustibile, omologata ispesl, completa di pozzetto e capillare, ad azione positiva			
 005	diametro 1/2“			
		cad	112,50	
 010	diametro 3/4“			
		cad	161,10	
 015	diametro 1“			
		cad	203,40	
 020	diametro 1“ 1/4			
		cad	256,50	
 025	diametro 1“ 1/2			
		cad	283,50	
 030	diametro 2“			
		cad	336,60	
 035	diametro 2“ 1/2			
		cad	495,90	
 040	diametro 3“			
		cad	681,30	
05.P59.R90	Valvola di ritenuta, con guarnizioni di teflon, a flusso avviato, ad otturatore, PN 10			
 005	DN 15			
		cad	33,12	
 010	DN 20			
		cad	44,91	
 015	DN 25			
		cad	59,31	
 020	DN 32			
		cad	87,12	
 025	DN 40			
		cad	109,80	
 030	DN 50			
		cad	151,20	
 035	DN 65			
		cad	214,20	
 040	DN 80			
		cad	273,60	
05.P59.S00	Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a flusso libero, a battente, PN 10			
 005	diametro 1/2“			
		cad	49,77	
 010	diametro 3/4“			
		cad	64,17	
 015	diametro 1“			
		cad	82,89	
 020	diametro 1“ 1/4			
		cad	108,90	
 025	diametro 1“ 1/2			
		cad	153,90	
 030	diametro 2“			
		cad	216,00	
 035	diametro 2“ 1/2			
		cad	274,50	
 040	diametro 3“			
		cad	398,70	
05.P59.S10	Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste, PN 16			
 005	diametro 1/4“			
		cad	7,59	
 010	diametro 3/8“			
		cad	8,01	
 015	diametro 1/2“			
		cad	11,25	
 020	diametro 3/4“			
		cad	15,21	
 025	diametro 1“			
		cad	20,88	
 030	diametro 1“ 1/4			
		cad	29,97	
 035	diametro 1“ 1/2			
		cad	39,60	
 040	diametro 2“			
		cad	57,24	
 045	diametro 2“ 1/2			
		cad	96,30	
 050	diametro 3“			
		cad	121,50	
 055	diametro 4“			
		cad	261,00	
05.P59.S20	Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo a battente, a flusso libero, robuste, PN 16			
 005	diametro 3/8“			
		cad	8,17	
 010	diametro 1/2“			
		cad	11,25	
 015	diametro 3/4“			
		cad	11,79	
 020	diametro 1“			
		cad	19,26	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	28,35	
 030	diametro 1“ 1/2			
		cad	35,28	
 035	diametro 2“			
		cad	44,37	
 040	diametro 2“ 1/2			
		cad	91,80	
 045	diametro 3“			
		cad	146,70	
 050	diametro 4“			
		cad	225,00	
05.P59.S30	Valvola di sicurezza in bronzo, a squadra, a seggio piano, scarico convogliato a molla			
 005	diametro 1/4“			
		cad	8,81	
 010	diametro 3/8“			
		cad	9,36	
 015	diametro 1/2“			
		cad	9,63	
 020	diametro 3/4“			
		cad	12,60	
 025	diametro 1“			
		cad	16,92	
 030	diametro 1“ 1/4			
		cad	28,35	
 035	diametro 1“ 1/2			
		cad	39,06	
 040	diametro 2“			
		cad	54,54	
 045	diametro 2“ 1/2			
		cad	144,90	
 050	diametro 3“			
		cad	194,40	
05.P59.S40	Valvola di sicurezza a membrana, omologata ISPESL			
 005	diametro 1/2“			
		cad	28,35	
 010	diametro 3/4“			
		cad	31,05	
 015	diametro 1“			
		cad	41,22	
05.P59.S50	Valvola di sicurezza a scarico termico, in bronzo completa di microinterruttore, a riarmo manuale, ad azione  ...
... positiva, omologata ISPESL			
 005	diametro 1“			
		cad	80,19	
 010	diametro 1“ 1/4			
		cad	90,90	
 015	diametro 1“ 1/2			
		cad	107,10	
05.P59.S60	Valvola di sicurezza del tipo a peso diretto, compresi i contrappesi, bar 0.5, PN 10, omologata ISPESL			
 005	DN 50			
		cad	106,20	
 010	DN 80			
		cad	204,30	
 015	DN 100			
		cad	284,40	
05.P59.S70	Valvola di sicurezza a molla, esecuzione PN 40, ad alzata totale, omologata ISPESL			
 005	DN 25			
		cad	396,00	
 010	DN 32			
		cad	428,40	
 015	DN 40			
		cad	477,90	
 020	DN 50			
		cad	617,40	
 025	DN 65			
		cad	813,60	
 030	DN 80			
		cad	1.010,70	
 035	DN 100			
		cad	1.262,70	
05.P59.S80	Valvola di sicurezza per vaso di espansione autopressurizzato, omologata ISPESL			
 005	DN 25			
		cad	28,35	
 010	DN 32			
		cad	45,45	
 015	DN 40			
		cad	50,76	
 020	DN 50			
		cad	82,35	
 025	DN 65			
		cad	104,40	
05.P59.S85	Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata, con attacco tubo ferro			
 005	diametro 3/8“ - a squadra			
		cad	5,13	
 010	diametro 1/2“ - a squadra			
		cad	6,95	
 015	diametro 3/4“ - a squadra			
		cad	10,71	
 020	diametro 1“ - a squadra			
		cad	15,57	
 025	diametro 3/8“ - diritta			
		cad	5,45	
 030	diametro 1/2“ - diritta			
		cad	7,37	
 035	diametro 3/4“ - diritta			
		cad	11,52	
 040	diametro 1“ - diritta			
		cad	16,38	
05.P59.S88	Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata, con attacco per adattatore			
 005	diametro 3/8“x12 - a squadra			
		cad	5,13	
 010	diametro 1/2“x16 - a squadra			
		cad	5,99	
 015	diametro 1/2“x18 - a squadra			
		cad	6,30	
 020	diametro 3/8“x12 - diritta			
		cad	5,88	
 025	diametro 1/2“x16 - diritta			
		cad	6,62	
 030	diametro 1/2“x18 - diritta			
		cad	6,95	
05.P59.S95	Valvola termostatizzabile, cromata, con attacco tubo ferro			
 005	diametro 3/8“ - a squadra			
		cad	4,91	
 010	diametro 1/2“ - a squadra			
		cad	6,68	
 015	diametro 3/4“ - a squadra			
		cad	10,44	
 020	diametro 1“ - a squadra			
		cad	15,12	
 025	diametro 3/8“ - diritta			
		cad	5,24	
 030	diametro 1/2“ - diritta			
		cad	7,00	
 035	diametro 3/4“ - diritta			
		cad	11,25	
 040	diametro 1“ - diritta			
		cad	15,75	
05.P59.S98	Valvola termostatizzabile, cromata, con attacco per adattatore			
 005	diametro 3/8“x12 - a squadra			
		cad	4,91	
 010	diametro 1/2“x16 - a squadra			
		cad	5,72	
 015	diametro 1/2“x18 - a squadra			
		cad	6,04	
 020	diametro 3/8“x12 - diritta			
		cad	5,61	
 025	diametro 1/2“x16 - diritta			
		cad	6,35	
 030	diametro 1/2“x18 - diritta			
		cad	6,68	
05.P59.T00	Valvoline in bronzo per sfogo aria a volantino robuste			
 005	diametro 1/8“			
		cad	0,83	
 010	diametro 1/4“			
		cad	0,86	
 015	diametro 3/8“			
		cad	0,87	
05.P59.T10	Valvoline per sfogo aria, automatiche igroscopiche			
 005	diametro 1/8“			
		cad	1,58	
 010	diametro 1/4“			
		cad	1,25	
05.P59.T20	Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleggiante			
 005	diametro 3/8“			
		cad	6,35	
05.P59.T30	Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleggiante per vapore			
 005	diametri 1/8“-1/4“			
		cad	9,63	
 010	disaeratore per vapore diam. 1/2“			
		cad	43,29	
05.P59.T40	Volantini per valvole radiatori in polipropilene			
 005	diametro mm 37			
		cad	0,25	
 010	diametro mm 43			
		cad	0,37	
 015	diametro mm 53			
		cad	0,45	
 020	diametro mm 71			
		cad	1,44	
05.P59.T45	Volantino micrometrico per valvole a regolazione micrometrica			
 005	................................................			
		cad	0,75	
	05.P60 BRUCIATORI E ACCESSORI-SERBATOI PER COMBUSTIBILI			
05.P60.A10	Gruppo bruciatore di gasolio, automatico, con cellula fotoelettrica, completo di motore, compressore, ventola,  ...
... uggello, supporto, quadretto elettrico, apparecchiature conformi alle norme e leggi vigenti in materia e quant'altro necessario.			
 005	portata sino a kg/h 5 - normali o semipressurizz.			
		cad	429,30	
 010	portata sino a kg/h 10 - normali o semipressurizz.			
		cad	486,90	
 015	portata sino a kg/h 15 - normali o semipressurizz.			
		cad	578,70	
 020	portata sino a kg/h 25 - normali o semipressurizz.			
		cad	638,10	
 025	portata sino a kg/h 40 - normali o semipressurizz.			
		cad	962,10	
 030	portata sino a kg/h 60 - normali o semipressurizz.			
		cad	1.335,60	
 035	portata sino a kg/h 21 - pressurizzati monostadio			
		cad	1.055,70	
 040	portata sino a kg/h 30 - pressurizzati monostadio			
		cad	972,90	
 045	portata sino a kg/h 40 - pressurizzati monostadio			
		cad	1.197,00	
 050	portata sino a kg/h 60 - pressurizzati monostadio			
		cad	1.341,00	
 055	portata sino a kg/h 35 - pressuriz. doppio stadio			
		cad	1.514,70	
 060	portata sino a kg/h 46 - pressuriz. doppio stadio			
		cad	1.688,40	
 065	portata sino a kg/h 55 - pressuriz. doppio stadio			
		cad	1.752,30	
 070	portata sino a kg/h 80 - pressuriz. doppio stadio			
		cad	2.599,20	
 075	portata sino a kg/h 125 pressuriz. doppio stadio			
		cad	2.941,20	
 080	portata sino a kg/h 180 modulanti			
		cad	3.838,50	
 085	portata sino a kg/h 200 modulanti			
		cad	4.274,10	
 090	portata sino a kg/h 280 modulanti			
		cad	4.808,70	
 095	portata sino a kg/h 325 modulanti			
		cad	5.919,30	
 100	portata sino a kg/h 700 modulanti			
		cad	11.753,10	
05.P60.A20	Gruppo bruciatore di nafta, automatico, con cellula fotoelettrica, completo di motore, compressore, ventola,  ...
... uggello, supporto, quadretto elettrico, apparecchiature conformi alle norme e leggi vigenti in materia e quant'altro necessario.			
 005	portata sino a kg/h 30			
		cad	1.822,50	
 010	portata sino a kg/h 60			
		cad	2.137,50	
 015	portata sino a kg/h 85			
		cad	3.702,60	
 020	portata sino a kg/h 130			
		cad	3.833,10	
 025	portata sino a kg/h 200			
		cad	4.947,30	
 030	portata sino a kg/h 280			
		cad	6.945,30	
 035	portata sino a kg/h 350			
		cad	8.013,60	
05.P60.A30	Gruppo bruciatore di gas metano, automatico, con cellula fotoelettrica, completo di motore, compressore, ventola,  ...
... uggello, supporto, quadretto elettrico, apparecchiature conformi alle norme eleggi vigenti in materia e quant'altro necessario			
 005	portata sino a n.m³/h 3,6 - semipressurizz. - norm.			
		cad	561,60	
 010	portata sino a n.m³/h 5,4 - semipressurizz. - norm.			
		cad	641,70	
 015	portata sino a n.m³/h 7,9 - semipressurizz. - norm.			
		cad	868,50	
 020	portata sino a n.m³/h 12 - semipressurizzati - norm.			
		cad	900,90	
 025	portata sino a n.m³/h 17 - semipressurizzati - norm.			
		cad	1.108,80	
 030	portata sino a n.m³/h 33,1 - pressuriz. - monostadio			
		cad	1.672,20	
 035	portata sino a n.m³/h 53 - pressurizzati monostad.			
		cad	2.115,90	
 040	portata sino a n.m³/h 75 - pressurizzati monostad.			
		cad	2.725,20	
 045	portata sino a n.m³/h 29,5 - pressur.doppio stadio			
		cad	2.041,20	
 050	portata sino a n.m³/h 51,7 - pressur.doppio stadio			
		cad	2.612,70	
 055	portata sino a n.m³/h 62 - pressurizz.doppio stad.			
		cad	2.847,60	
 060	portata sino a n.m³/h 85,5 - pressuriz.doppio stad			
		cad	3.357,90	
 065	portata sino a n.m³/h 135,5 - pressur.doppio stad.			
		cad	4.381,20	
 070	portata sino a n.m³/h 200 - pressurizz.doppio stad			
		cad	5.722,20	
 075	portata sino a n.m³/h 300 - pressurizz.doppio stad			
		cad	6.945,30	
 080	portata sino a n.m³/h 420 - pressurizz.doppio stad			
		cad	11.907,90	
 085	portata sino a n.m³/h 51,7 - pressurizzati modul.			
		cad	4.084,20	
 090	portata sino a n.m³/h 62 - pressurizzati modulanti			
		cad	4.319,10	
 095	portata sino a n.m³/h 85,5 - pressurizzati modul.			
		cad	4.824,00	
 100	portata sino a n.m³/h 135,5 - pressurizzati modul.			
		cad	5.850,00	
 105	portata sino a n.m³/h 200 - pressurizzati modul.			
		cad	7.145,10	
 110	portata sino a n.m³/h 300 - pressurizzati modul.			
		cad	8.601,30	
 115	portata sino a n.m³/h 420 - pressurizzati modul.			
		cad	12.666,60	
 120	portata sino a n.m³/h 600 - pressurizzati modul.			
		cad	13.996,80	
 125	portata sino a n.m³/h 850 - pressurizzati modul.			
		cad	15.012,00	
05.P60.A35	Gruppo bruciatore misto gas-gasolio, automatico, con cellula fotoelettrica, completo di motore, compressore,  ...
... ventola, uggello, supporto, quadretto elettrico, apparecchiature conformi alle norme e leggi vigenti in materia e quant'altro necessario			
 005	port.sino a kg/h gasolio 13,8 - n.m³/h gas 16,4			
		cad	1.566,00	
 010	port.sino a kg/h gasolio 21 - n.m³/h gas 25			
		cad	2.791,80	
 015	port.sino a kg/h gasolio 45,6 - n.m³/h gas 54,3			
		cad	3.507,30	
 020	port.sino a kg/h gasolio 72,8 - n.m³/h gas 86,7			
		cad	4.762,80	
 025	port.sino a kg/h gasolio 110,3 - n.m³/h gas 131,4			
		cad	5.783,40	
 030	port.sino a kg/h gasolio 168 - n.m³/h gas 200			
		cad	6.929,10	
05.P60.B00	Bitermostato a immersione			
 005	...			
		cad	26,19	
05.P60.B10	Bitermostato a immersione di regolazione e di blocco con riarmo manuale			
 005	...			
		cad	50,22	
05.P60.B20	Bobina di ricambio per valvola elettromagnetica 			
 005	per nafta			
		cad	25,20	
 010	per gasolio			
		cad	7,48	
05.P60.B30	Calotte di sfiato e rompifiamma in metallo per serbatoi			
 005	attacco da 1“			
		cad	2,93	
 010	attacco da 1“ 1/4			
		cad	3,10	
 015	attacco da 1“ 1/2			
		cad	3,34	
 020	attacco da 2“			
		cad	6,62	
05.P60.B40	Carrucola di adattamento rinvio cavetto acciaio			
 005	...			
		cad	0,96	
05.P60.B50	Cavetto in acciaio con guaina (m 10)			
 005	...			
		cad	3,20	
05.P60.B60	Cavo alta tensione per accensione bruciatori			
 005	...			
		ml	7,48	
05.P60.B70	Coperchio in alluminio filetto 2“1/2			
 005	...			
		cad	3,20	
05.P60.B80	Doppia valvola a tre vie			
 005	...			
		cad	42,75	
05.P60.B90	Elettrodi di accensione di qualsiasi misura per bruciatori gasolio			
 005	...			
		cad	2,13	
05.P60.C00	Filtri retex per aria di qualsiasi misura			
 005	...			
		cad	3,20	
05.P60.C10	Filtro riscaldatore nafta, con rubinetto di scarico			
 005	semplice			
		cad	32,13	
 010	con termostato e resistenza			
		cad	70,56	
 015	per gasolio con rubin. arresto, valv. rit. - sup. fis.			
		cad	17,64	
05.P60.C20	Fotocellula			
 005	...			
		cad	80,46	
05.P60.C30	Fotoresistenza			
 005	...			
		cad	14,49	
05.P60.C40	Gruppo prelievo campione rubinetto - raccordo a T e tappo			
 005	...			
		cad	5,35	
05.P60.C50	Guarnizioni per pompe nafta			
 005	...			
		cad	1,21	
05.P60.C60	Maniglie per comando a distanza rubinetti a strappo, di lamiera di ferro stampata			
 005	tipo grande			
		cad	10,08	
 010	tipo piccola			
		cad	6,95	
05.P60.C70	Nucleo di ricambio per valvole elettromagnetiche			
 005	...			
		cad	9,81	
05.P60.C80	Pannello elettronico con fotoresistenza			
 005	per bruciatori gasolio			
		cad	101,70	
 010	per bruciatori gas			
		cad	214,20	
 015	per bruciatori modulanti			
		cad	374,40	
05.P60.C90	Pescante per indicatore con valvola ritegno diametro 10 - 12			
 005	...			
		cad	5,13	
05.P60.D00	Placche prelevamento temperature fumi			
 005	tipo pezzo unico con pirometro e fori mm 80 e 50			
		cad	19,53	
 010	tipo con due boccole e pirometro			
		cad	12,87	
 015	piastra fumi diametro 80 mm			
		cad	7,75	
 020	piastra fumi diametro 50 mm			
		cad	5,93	
05.P60.D10	Pompe nafta per bruciatori industriali			
 005	...			
		cad	935,10	
05.P60.D20	Pompe per bruciatori			
 005	di gasolio sino a 30 kg			
		cad	96,30	
 010	di gasolio sino a 80 kg			
		cad	155,70	
 015	di gasolio oltre a 80 kg			
		cad	279,00	
 020	di nafta			
		cad	241,20	
05.P60.D30	Riscaldatore elettrico a collare			
 005	diametro 1“			
		cad	30,33	
 010	diametro 1“ 1/4			
		cad	36,63	
 015	diametro 1“ 1/2			
		cad	42,75	
05.P60.D40	Riscaldatore elettrico ad immersione da applicare al serbatoio con termostato			
 005	...			
		cad	26,73	
05.P60.D50	Rubinetto di intercettazione a strappo			
 005	diametro 3/8“ di ottone			
		cad	3,79	
05.P60.D60	Rubinetto prelievo campioni con maniglia a farfalla diam. 3/8“			
 005	...			
		cad	2,57	
05.P60.D70	Sonda gasolio per livello mm 2.200			
 005	...			
		cad	7,43	
05.P60.D80	Sportello in lamiera con vetro per protezione maniglie comando a distanza rubinetti a strappo			
 005	...			
		cad	8,01	
05.P60.D90	Succheruola diam. 3/8“			
 005	...			
		cad	1,22	
05.P60.E00	Supporto completo per valvola elettromagnetica			
 005	...			
		cad	5,08	
05.P60.E10	Tappi di carico con catenella per serbatoi			
 005	in alluminio attacchi 2“x2“1/2			
		cad	4,22	
 010	in bronzo attacchi 2“x2“1/2 per chiusura con luc			
		cad	15,30	
05.P60.E20	Teleindicatori elettrici di livello per serbatoi olio combustibile			
 005	...			
		cad	79,11	
05.P60.E30	Teleindicatori pneumatici di livello serbatoi olio combustibile			
 005	a rilevamento permanente			
		cad	66,15	
 010	a rilevamento saltuario			
		cad	32,13	
05.P60.E40	Termostati ambiente:			
 005	tipo con contatti in commutazione 0-30°C			
		cad	11,79	
 010	tipo con contatti in comm ed interruttore			
		cad	12,60	
 015	tipo con 2 lampadine 220 V e interruttore			
		cad	13,14	
 020	tipo ad azione modulante con 2 potenziometri			
		cad	58,77	
 025	tipo giorno/notte con orologio e selet. a 4 prog.			
		cad	128,70	
05.P60.E50	Termostato a contatto bipolare			
 005	graduabile da 5 a 95°C			
		cad	13,68	
05.P60.E60	Termostato a contatto, bracciale a fascetta elemento sensibile a dilatazione di liquido			
 005	taratura interna, scala 35-95°C			
		cad	24,66	
05.P60.E70	Termostato ad immersione, a 2 posizioni,			
 005	taratura esterna, scala 30-90°C			
		cad	26,55	
05.P60.E80	Termostato ad immersione e riarmo manuale			
 005	...			
		cad	35,82	
05.P60.E90	Termostato ad immersione gambo rigido posteriore, azione modulante proporzionale integrale - 10 + 90°C			
 005	...			
		cad	219,60	
05.P60.F00	Termostato con immersione capillare, normale - 20/90°C			
 005	...			
		cad	13,05	
05.P60.F10	Termostato di sequenza ad immersione per regolazione in cascata			
 005	...			
		cad	76,41	
05.P60.F20	Trasformatori di accensione per bruciatori			
 005	...			
		cad	29,97	
05.P60.F30	Tubo flessibile per collegamento bruciatore con tubo combustibile			
 005	diametro 1“			
		ml	10,17	
 010	diametro 3/4“			
		ml	6,41	
 015	diametro 1/2“			
		ml	4,55	
 020	diametro 3/8“			
		ml	4,28	
 025	diametro 1/4“			
		ml	2,46	
05.P60.F40	Ugelli bruciatori 			
 005	pneumatici			
		cad	4,55	
 010	polverizzatori			
		cad	7,21	
 015	a portata variabile			
		cad	32,13	
 020	speciali per bruciatori industriali			
		cad	267,30	
05.P60.F50	Valvola a galleggiante antitrabocco corpo ottone - galleggiante in acciaio			
 005	diametro 2“			
		cad	26,64	
 010	diametro 3“			
		cad	40,68	
05.P60.F60	Valvola antisifone			
 005	...			
		cad	22,50	
05.P60.F70	Valvola antisifone completa di gruppo pescante			
 005	...			
		cad	26,46	
05.P60.F80	Valvola elettromagnetica 			
 005	per nafta fino diametro 1“			
		cad	192,60	
 010	per nafta oltre diametro 1“			
		cad	270,00	
 015	per gasolio diametro 3/8“			
		cad	17,64	
 020	per gasolio diametro 1/2“			
		cad	18,18	
 025	per gasolio diametro 3/4“-1“			
		cad	171,00	
05.P60.F90	Valvole di fondo per gasolio - corpo di ottone			
 005	diametro 3/8“			
		cad	4,91	
 010	diametro 1/2“			
		cad	5,05	
 015	diametro 3/4“			
		cad	5,82	
05.P60.G00	Valvole di ritenuta per gasolio			
 005	diametro 3/8“			
		cad	5,35	
 010	diametro 1/2“			
		cad	8,01	
 015	diametro 3/4“			
		cad	10,44	
 020	diametro 1“			
		cad	13,41	
05.P60.H00	Serbatoi per nafta o gasolio in lamiera di ferro verniciati esternamente, completi di passo d'uomo, attacchi  ...
... filettati per sfogo d'aria, alimentaz. bruciat., indicatore di livello, spessore 50/10, cilindrici catramati			
 005	per capacita' sino a m³ 6			
		mc	134,10	
 010	per capacita' sino a m³ 10			
		mc	136,80	
 015	per capacita' sino a m³ 15			
		mc	123,30	
05.P60.H10	Serbatoi cilindrici con rivestimento esterno in vetroresina isolante, per nafta o gasolio, in lamiera di ferro,  ...
... verniciati esternamente, completi di passo d'uomo, attacchi filettati per sfogo d'aria, aliment. bruciat., indicatore di livello, spessore 50/10			
 005	per capacita' sino a m³ 6			
		mc	203,40	
 010	per capacita' sino a m³ 10			
		mc	181,80	
 015	per capacita' sino a m³ 15			
		mc	171,90	
05.P60.H20	Serbatoi per nafta o gasolio in lamiera di ferro verniciati esternamente, completi di passo d'uomo, attacchi  ...
... filettati per sfogo d'aria, alimentaz. bruciat., indicatore di livello, spessore 50/10, parallelepipedi verniciati			
 005	per capacita' sino a m³ 6			
		mc	179,10	
 010	per capacita' sino a m³ 10			
		mc	171,00	
 015	per capacita' sino a m³ 15			
		mc	158,40	
05.P60.H30	Serbatoi per nafta o gasolio (art. 60H00-60H10- 60H20) assemblati in loco			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli del			
		%	20%	
	05.P61 ELETTROPOMPE - MOTORI - APPARECCHIATURE ELETTRICHE			
05.P61.A10	Circolatori sino a:			
 005	Watt 100			
		cad	58,77	
 010	Watt 250			
		cad	155,70	
 015	Watt 500			
		cad	272,70	
 020	Watt 750			
		cad	401,40	
 025	Watt 1000			
		cad	443,70	
 030	Watt 1500			
		cad	556,20	
05.P61.A20	Elettropompa ad immersione, autoadescante, compreso interruttore a galleggiante interamente in acciaio inox:			
 005	sino kW 0,5			
		cad	221,40	
 010	sino kW 1			
		cad	292,50	
05.P61.A30	Elettropompe monofasi monoblocco verticali a bocchettone rotore bagnato			
 005	potenza sino 0.25 kW attacco DN 25			
		cad	75,33	
 010	potenza sino 0.25 kW attacco DN 30/32			
		cad	107,10	
 015	potenza sino 0.25 kW attacco DN 40			
		cad	116,10	
 020	potenza sino 0.25 kW attacco DN 50			
		cad	156,60	
 025	potenza sino 0.5 kW attacco DN 40			
		cad	133,20	
 030	potenza sino 0.5 kW attacco DN 50			
		cad	180,00	
05.P61.A40	Idem come art. 61A30 ma con corpo in acciaio cromo - nickel per acqua sanitaria			
 005	aumento del			
		%	25%	
05.P61.A50	Elettropompe monofasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato			
 005	potenza sino 0,25 kW attacco DN 25			
		cad	218,70	
 010	potenza sino 0,25 kW attacco DN 30/32			
		cad	257,40	
 015	potenza sino 0,25 kW attacco DN 40			
		cad	261,00	
 020	potenza sino 0,25 kW attacco DN 50			
		cad	372,60	
 025	potenza sino 0,5 kW attacco DN 30/32			
		cad	302,40	
 030	potenza sino 0,5 kW attacco DN 40			
		cad	318,60	
 035	potenza sino 0,5 kW attacco DN 50			
		cad	383,40	
 040	potenza sino 0,75 kW attacco DN 40			
		cad	365,40	
 045	potenza sino 0,75 kW attacco DN 50			
		cad	402,30	
05.P61.A60	Elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'art.61A50 - aumento sui prezzi del predetto articolo			
 005	aumento del			
		%	100%	
05.P61.A70	Elettropompe monofasi monoblocco verticali flangiate e a bocchettone rotore ventilato			
 005	potenza sino kW 0,25 attacco DN 25			
		cad	158,40	
 010	potenza sino kW 0,25 attacco DN 30/32			
		cad	240,30	
 015	potenza sino kW 0,25 attacco DN 40			
		cad	281,70	
 020	potenza sino kW 0,25 attacco DN 50			
		cad	337,50	
 025	potenza sino kW 0,5 attacco DN 40			
		cad	321,30	
 030	potenza sino kW 0,5 attacco DN 50			
		cad	384,30	
05.P61.A80	Elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'articolo 61A70 - aumento sui prezzi  del predetto articolo			
 005	aumento del			
		%	100%	
05.P61.A90	Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato			
 005	potenza sino kW 0,25 attacco DN 30/32			
		cad	236,70	
 010	potenza sino kW 0,25 DN 40			
		cad	248,40	
 015	potenza sino kW 0,25 DN 50			
		cad	353,70	
 020	potenza sino kW 0,5 DN 30/32			
		cad	244,80	
 025	potenza sino kW 0,5 DN 40			
		cad	255,60	
 030	potenza sino kW 0,5 DN 50			
		cad	359,10	
 035	potenza sino kW 0,5 DN 60/65			
		cad	423,00	
 040	potenza sino kW 0,5 DN 80			
		cad	552,60	
 045	potenza sino kW 0,75 DN 30/32			
		cad	288,00	
 050	potenza sino kW 0,75 DN 40			
		cad	302,40	
 055	potenza sino kW 0,75 DN 50			
		cad	364,50	
 060	potenza sino kW 0,75 DN 60/65			
		cad	435,60	
 065	potenza sino kW 0,75 DN 80			
		cad	561,60	
 070	potenza sino kW 0,75 DN 100			
		cad	727,20	
 075	potenza sino kW 1 DN 50			
		cad	364,50	
 080	potenza sino kW 1 DN 60/65			
		cad	461,70	
 085	potenza sino kW 1 DN 80			
		cad	570,60	
 090	potenza sino kW 1 DN 100			
		cad	738,90	
 095	potenza sino kW 1,5 DN 60/65			
		cad	488,70	
 100	potenza sino kW 1,5 DN 80			
		cad	608,40	
 105	potenza sino kW 1,5 DN 100			
		cad	749,70	
 110	potenza sino kW 2 DN 80			
		cad	646,20	
 115	potenza sino kW 2 DN 100			
		cad	794,70	
05.P61.B00	Elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'articolo 61A90 - aumento sui prezzi  del predetto articolo			
 005	aumento del			
		%	80%	
05.P61.B10	Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore ventilato			
 005	potenza sino kW 0,25 attacco DN 30/32			
		cad	215,10	
 010	potenza sino kW 0,25 attacco DN 40			
		cad	231,30	
 015	potenza sino kW 0,25 attacco DN 50			
		cad	237,60	
 020	potenza sino kW 0,25 attacco DN 60/65			
		cad	298,80	
 025	potenza sino kW 0,25 attacco DN 80			
		cad	352,80	
 030	potenza sino kW 0,5 attacco DN 40			
		cad	252,90	
 035	potenza sino kW 0,5 attacco DN 50			
		cad	283,50	
 040	potenza sino kW 0,5 attacco DN 60/65			
		cad	314,10	
 045	potenza sino kW 0,5 attacco DN 80			
		cad	357,30	
 050	potenza sino kW 0,5 attacco DN 100			
		cad	550,80	
 055	potenza sino kW 0,75 attacco DN 40			
		cad	270,00	
 060	potenza sino kW 0,75 attacco DN 50			
		cad	300,60	
 065	potenza sino kW 0,75 attacco DN 60/65			
		cad	338,40	
 070	potenza sino kW 0,75 attacco DN 80			
		cad	362,70	
 075	potenza sino kW 0,75 attacco DN 100			
		cad	604,80	
 080	potenza sino kW 1 attacco DN 60/65			
		cad	361,80	
 085	potenza sino kW 1 attacco DN 80			
		cad	401,40	
 090	potenza sino kW 1 attacco DN 100			
		cad	658,80	
 095	potenza sino kW 1,5 attacco DN 60/65			
		cad	429,30	
 100	potenza sino kW 1,5 attacco DN 80			
		cad	475,20	
 105	potenza sino kW 1,5 attacco DN 100			
		cad	689,40	
 110	potenza sino kW 2 attacco DN 60/65			
		cad	497,70	
 115	potenza sino kW 2 attacco DN 80			
		cad	523,80	
 120	potenza sino kW 2 attacco DN 100			
		cad	703,80	
 125	potenza sino kW 3 attacco DN 60/65			
		cad	519,30	
 130	potenza sino kW 3 attacco DN 80			
		cad	578,70	
 135	potenza sino kW 3 attacco DN 100			
		cad	719,10	
 140	potenza sino kW 3 attacco DN 125			
		cad	843,30	
 145	potenza sino kW 4 attacco DN 80			
		cad	693,90	
 150	potenza sino kW 4 attacco DN 100			
		cad	727,20	
 155	potenza sino kW 4 attacco DN 125			
		cad	889,20	
 160	potenza sino kW 5,5 attacco DN 80			
		cad	712,80	
 165	potenza sino kW 5,5 attacco DN 100			
		cad	729,90	
 170	potenza sino kW 5,5 attacco DN 125			
		cad	1.178,10	
 175	potenza sino kW 5,5 attacco DN 150			
		cad	2.187,90	
 180	potenza sino kW 7,5 attacco DN 80			
		cad	740,70	
 185	potenza sino kW 7,5 attacco DN 100			
		cad	757,80	
 190	potenza sino kW 7,5 attacco DN 125			
		cad	1.425,60	
 195	potenza sino kW 7,5 attacco DN 150			
		cad	2.439,90	
 200	potenza sino kW 10 attacco DN 80			
		cad	975,60	
 205	potenza sino kW 10 attacco DN 100			
		cad	990,90	
 210	potenza sino kW 15 attacco DN 80			
		cad	1.452,60	
 215	potenza sino kW 15 attacco DN 100			
		cad	1.461,60	
05.P61.B20	Elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'articolo 61B10 - aumento sui prezzi del predetto articolo			
 005	aumento del			
		%	100%	
05.P61.B30	Elettropompe trifasi orizzontali a basamento flangiate rotore ventilato			
 005	potenza sino kW 0,5 attacco DN 30/32			
		cad	1.071,90	
 010	potenza sino kW 0,5 attacco DN 40			
		cad	1.074,60	
 015	potenza sino kW 0,75 attacco DN 30/32			
		cad	1.122,30	
 020	potenza sino kW 0,75 attacco DN 40			
		cad	1.155,60	
 025	potenza sino kW 0,75 attacco DN 50			
		cad	1.175,40	
 030	potenza sino kW 0,75 attacco DN 60/65			
		cad	1.191,60	
 035	potenza sino kW 1 attacco DN 30/32			
		cad	1.240,20	
 040	potenza sino kW 1 attacco DN 40			
		cad	1.237,50	
 045	potenza sino kW 1 attacco DN 50			
		cad	1.180,80	
 050	potenza sino kW 1 attacco DN 60/65			
		cad	1.226,70	
 055	potenza sino kW 1,5 attacco DN 30/32			
		cad	1.378,80	
 060	potenza sino kW 1,5 attacco DN 40			
		cad	1.287,90	
 065	potenza sino kW 1,5 attacco DN 50			
		cad	1.213,20	
 070	potenza sino kW 1,5 attacco DN 60/65			
		cad	1.260,90	
 075	potenza sino kW 2 attacco DN 30/32			
		cad	1.442,70	
 080	potenza sino kW 2 attacco DN 40			
		cad	1.469,70	
 085	potenza sino kW 2 attacco DN 50			
		cad	1.255,50	
 090	potenza sino kW 2 attacco DN 60/65			
		cad	1.330,20	
 095	potenza sino kW 2 attacco DN 80			
		cad	1.397,70	
 100	potenza sino kW 3 attacco DN 40			
		cad	1.501,20	
 105	potenza sino kW 3 attacco DN 50			
		cad	1.415,70	
 110	potenza sino kW 3 attacco DN 60/65			
		cad	1.472,40	
 115	potenza sino kW 3 attacco DN 80			
		cad	1.431,90	
 120	potenza sino kW 3 attacco DN 100			
		cad	1.752,30	
 125	potenza sino kW 4 attacco DN 40			
		cad	1.746,90	
 130	potenza sino kW 4 attacco DN 50			
		cad	1.613,70	
 135	potenza sino kW 4 attacco DN 60/65			
		cad	1.530,90	
 140	potenza sino kW 4 attacco DN 80			
		cad	1.491,30	
 145	potenza sino kW 4 attacco DN 100			
		cad	1.811,70	
 150	potenza sino kW 5,5 attacco DN 40			
		cad	1.908,00	
 155	potenza sino kW 5,5 attacco DN 50			
		cad	2.003,40	
 160	potenza sino kW 5,5 attacco DN 60/65			
		cad	1.864,80	
 165	potenza sino kW 5,5 attacco DN 80			
		cad	1.795,50	
 170	potenza sino kW 5,5 attacco DN 100			
		cad	1.912,50	
 175	potenza sino kW 7,5 attacco DN 50			
		cad	2.124,00	
 180	potenza sino kW 7,5 attacco DN 60/65			
		cad	2.124,00	
 185	potenza sino kW 7,5 attacco DN 80			
		cad	2.163,60	
 190	potenza sino kW 7,5 attacco DN 100			
		cad	2.030,40	
 195	potenza sino kW 7,5 attacco DN 125			
		cad	2.449,80	
 200	potenza sino kW 10 attacco DN 60/65			
		cad	2.420,10	
 205	potenza sino kW 10 attacco DN 80			
		cad	2.409,30	
 210	potenza sino kW 10 attacco DN 100			
		cad	2.329,20	
 215	potenza sino kW 10 attacco DN 125			
		cad	2.698,20	
 220	potenza sino kW 10 attacco DN 150			
		cad	3.478,50	
 225	potenza sino kW 15 attacco DN 80			
		cad	2.745,90	
 230	potenza sino kW 15 attacco DN 100			
		cad	2.709,00	
 235	potenza sino kW 15 attacco DN 125			
		cad	2.874,60	
 240	potenza sino kW 15 attacco DN 150			
		cad	3.686,40	
05.P61.C10	Motore elettrico monofase per qualsiasi applicazione - con piedini			
 005	sino kW 0,25			
		cad	94,50	
 010	sino kW 0,5			
		cad	100,80	
 015	sino kW 0,75			
		cad	120,60	
 020	sino kW 1			
		cad	141,30	
 025	sino kW 1,5			
		cad	178,20	
 030	sino kW 2			
		cad	216,00	
05.P61.C20	Motore elettrico monofase flangiato, aumento sui prezzi dell'art. 61C10			
 005	aumento del			
		%	12%	
05.P61.C30	Motore elettrico trifase per qualsiasi applicazione - con piedini -			
 005	sino kW 0,25			
		cad	86,58	
 010	sino kW 0,5			
		cad	104,40	
 015	sino kW 0,75			
		cad	113,40	
 020	sino kW 1			
		cad	122,40	
 025	sino kW 1,5			
		cad	139,50	
 030	sino kW 2			
		cad	156,60	
 035	sino kW 3			
		cad	204,30	
 040	sino kW 4			
		cad	242,10	
 045	sino kW 5,5			
		cad	301,50	
 050	sino kW 7,5			
		cad	389,70	
 055	sino kW 10			
		cad	495,00	
 060	sino kW 15			
		cad	667,80	
05.P61.C40	Motore elettrico trifase flangiato - aumento sui prezzi dell'articolo 61C30			
 005	aumento del			
		%	5%	
05.P61.C50	Accoppiamento motore - valvola farfalla (staffa, maniglia, interruttore fine corsa)			
 005	...			
		cad	26,73	
05.P61.E10	Connettore a 16 poli in esecuzione stagna IP 45 completo di presa a parete, spina e coperchietto			
 005	...			
		cad	44,91	
05.P61.E20	Contaore da incasso			
 005	24 V			
		cad	14,49	
 010	220 V			
		cad	14,40	
05.P61.E30	Contatti ausiliari in commutazione (coppia) per servomotori elettrici o per il comando di eventuali 1 o 2  ...
... apparecchi ausiliari (pompe, segnalatore acustico o visivo, ecc.)			
 005	...			
		cad	44,82	
05.P61.E40	Interruttore a galleggiante			
 005	...			
		cad	26,19	
05.P61.E50	Microinterruttore fine corsa stagno serie IS			
 005	...			
		cad	20,61	
05.P61.E60	Orologio elettrico per comando automatico, accensione e spegnimento bruciatori			
 005	con carica elettrica con riserva			
		cad	67,86	
 010	con carica elettrica micro con riserva giornal.			
		cad	65,25	
 015	con carica elettrica micro con riserva settiman.			
		cad	82,89	
05.P61.E70	Plafoniera stagna IP65, in policarbonato nervato ed irrobustito, riflettore e vano portareattori indipendente  ...
... interno verniciato a 120°, schermo in policarbonato trasparente stampato ad iniezione, con sericchi ed attacchi antivandalismo permettenti l'apertura a cerniera, completo di reattori monolampade isolati in classe r monotensione tachistart o normali con starter elettronico; portafusibile, fusibile e condensatori di rifasamento separati per ogni tubo, tubi ad alto rendimento e fluorescenti calore 3500 gradi K; cablate con conduttori rigidi 3000V di prova, 1,5 mm² colore bianco di cui:			
 005	1 tubo fluorescente da 18 W			
		cad	37,98	
 010	2 tubi fluorescenti da 18 W			
		cad	47,61	
 015	1 tubo fluorescente da 36 W			
		cad	54,54	
 020	2 tubi fluorescenti da 36 W			
		cad	73,26	
 025	1 tubo fluorescente da 58 W			
		cad	66,33	
 030	2 tubi fluorescenti da 58 W			
		cad	92,70	
05.P61.E80	Plafoniera stagna IP66 in alluminio verniciato con gabbia in ferro zincato e cappa in vetro speciale complete di  ...
... pressacavo, portalampada in porcellana speciali, cablaggio con conduttori al silicone e guaina in calza di vetro ed ogni altro accessorio			
 005	da 200 W con lampada da 100 W a tartaruga			
		cad	25,20	
 010	1 tubo fluor. da 36 W in esec. antideflagrante			
		cad	126,00	
 015	2 tubi fluor. da 36 W in esec. antideflagrante			
		cad	203,40	
 020	da 200 W incandescenza in esec. antideflagrante			
		cad	51,84	
05.P61.E90	Quadro elettrico per regolazione in cascata di due caldaie comprendente: cassa in materiale plastico  ...
... autoestinguente anti polvere n. 1 emettitore d'impulsi n. 1 selettore di programma o di sequenza n. 4 relais ausiliari n. 2 contaore			
 005	cablato secondo norme CEI-ENPI			
		cad	486,90	
05.P61.F00	Regolatore elettronico di temperatura multifunzione, commutabile per comportamento: - a 2 posizioni per comando  ...
... bruciatori; - flottante per comando motori elettrotermici; - proporzionale - integrale per comando motori elettromeccanici o elettroidraulici. Curva di regolazione a lettura diretta. Orologio al quarzo con quadranti giornaliero e settimanale intercambiabili. Riserva di carica 48 ore. Selettore di programma. Completo di scheda per la limitazione della temperatura mandata o di max e min. temperatura del ritorno.			
 003	completo			
		cad	564,30	
 010	senza scheda per la limitazione temperatura			
		cad	494,10	
 015	solo scheda per limitazione temperatura			
		cad	69,48	
 020	solo scheda completa di sonda da ambiente			
		cad	119,70	
 025	solo orologio per detto regolatore			
		cad	134,10	
05.P61.F10	Regolatore elettronico comando bruciatore con: orologio al quarzo con quadranti giornaliero e settimanale  ...
... intercambiabili. Riserva di 48 ore. Selettore di programma a 6 posizioni. Cursore per la scelta della curva di regolazionecomando automatico delle pompe. Protezione antigelo.			
 005	...			
		cad	249,30	
05.P61.F20	Regolatore elettronico comando valvola miscelatrice con: orologio al quarzo con quadranti giornaliero e  ...
... settimanale intercambiabili. Riserva di carica 48 ore. Selettore di programma a 6 posizioni. Comando automatico delle pompe. protezione antigelo. Regolazione proporzionale integrale. Cursore per la scelta della curva di regolazione e cursore di riduzione notturna della temperatura ambiente.			
 005	...			
		cad	243,90	
05.P61.F30	Regolatore elettronico per comando impianto solare completo di termostato elettronico			
 005	...			
		cad	200,70	
05.P61.F40	Segnalatore acustico visivo completo di lampade spia, suoneria, interruttore di disinserimento suoneria, per un  ...
... bruciatore			
 005	...			
		cad	48,15	
05.P61.F50	Servocomando per valvole a sede e otturatore con motore elettroidraulico completo di dispositivo d'emergenza,  ...
... potenziometro, molla di richiamo, camera di compressione, microinterruttori di comando			
 005	...			
		cad	763,20	
05.P61.F60	Servomotore elettrico modulante con contatto ausiliario per valvole motorizzate a stelo			
 005	sino a 2“ e DN 50			
		cad	205,20	
 010	oltre 2“ e DN 50			
		cad	321,30	
05.P61.F70	Servomotore elettrico modulante per valvole motorizzate a settore			
 005	per diametro sino a 2“ e sino a DN 50			
		cad	180,00	
 010	per diametro oltre 2“ e DN 50			
		cad	218,70	
05.P61.F80	Sonda esterna per regolatore elettronico			
 005	...			
		cad	45,45	
05.P61.F90	Sonda di mandata o ritorno, a contatto, per regolatore elettronico			
 005	normale			
		cad	43,83	
 010	ad immersione con guaina			
		cad	79,65	
05.P61.G10	Sportello in lamiera con vetro e chiave per interruttori f.m. e luce			
 005	lamiera ferro			
		cad	48,15	
 010	lamiera inox			
		cad	80,19	
 015	alluminio anodizzato			
		cad	69,48	
 020	polietilene rinforzato			
		cad	107,10	
05.P61.G20	Supporto di collegamento servomotore / valvola miscelatrice			
 005	...			
		cad	46,80	
05.P61.G30	Telecomandi ambiente per servomotori elettrici con centralina e centraline per comando bruciatori. con sonda  ...
... ambiente e interruttore per eventuale esclusione. Orologio giornaliero al quarzo.			
 005	...			
		cad	85,50	
05.P61.G40	Telecomandi ambiente per centraline comando bruciatori e centraline per comando valvole miscelatrici. Completi di  ...
... sonde ambiente, cursore di selezione dei programmi e cursore di correzione temperatura ambiente - scale 5 : 25°C			
 005	...			
		cad	89,01	
05.P61.G50	Termoregolatore elettronico ad immersione per valvole motorizzate			
 005	...			
		cad	178,20	
05.P61.G60	Termoregolatore elettronico per limitazione della temperatura di ritorno in caldaia			
 005	...			
		cad	208,80	
	05.P62 ACCESSORI PER IMPIANTI A GAS METANO			
05.P62.A10	Ammortizzatore setto poroso in ottone per manometri a gas:			
 005	diametro 3/8“			
		cad	9,63	
 010	diametro 1/2“			
		cad	10,44	
05.P62.A20	Bobina ricambio per elettrovalvole gas			
 005	tipo piccolo			
		cad	53,46	
 010	tipo grande			
		cad	80,19	
05.P62.A30	Dispositivo elettronico per il controllo tenuta valvole, completo di pressostato -			
 005	protezione IP40			
		cad	338,40	
05.P62.A40	Filtro raccoglitore impurita'			
 005	diametro 3/4“			
		cad	13,41	
 010	diametro 1“			
		cad	19,26	
 015	diametro 1“1/4			
		cad	19,26	
 020	diametro 1“1/2			
		cad	19,26	
 025	diametro 2“			
		cad	43,29	
 030	diametro 2“1/2			
		cad	60,93	
 035	diametro 3“			
		cad	97,20	
05.P62.A50	Giunto antivibrante in acciaio inox			
 005	diametro 1/2“			
		cad	20,34	
 010	diametro 3/4“			
		cad	21,96	
 015	diametro 1“			
		cad	26,73	
 020	diametro 1“1/4			
		cad	39,60	
 025	diametro 1“1/2			
		cad	47,61	
 030	diametro 2“			
		cad	57,24	
 035	flang. DN 65			
		cad	117,00	
 040	flang. DN 80			
		cad	136,80	
 045	flang. DN 100			
		cad	178,20	
 050	flang. DN 125			
		cad	390,60	
 055	flang. DN 150			
		cad	454,50	
05.P62.A60	Giunto dielettrico			
 005	diametro 1“			
		cad	11,52	
 010	diametro 1 1/4“			
		cad	15,57	
 015	diametro 1 1/2“			
		cad	20,34	
 020	diametro 2“			
		cad	25,65	
 025	diametro 2 1/2“			
		cad	59,31	
 030	diametro 3“			
		cad	82,89	
 035	diametro DN 100			
		cad	164,70	
 040	diametro DN 125			
		cad	221,40	
 045	diametro DN 150			
		cad	288,90	
 050	diametro DN 200			
		cad	458,10	
 055	diametro DN 250			
		cad	629,10	
05.P62.A70	Manometro per pressione gas diam. 80			
 005	attacco diametro 3/8“			
		cad	25,65	
05.P62.A90	Pressostato gas			
 005	...			
		cad	48,69	
05.P62.B00	Riduttore regolatore di pressione			
 005	10 m³/h			
		cad	78,57	
 010	25 m³/h			
		cad	109,80	
 015	50 m³/h			
		cad	244,80	
 020	100 m³/h			
		cad	272,70	
05.P62.B10	Rilevatore automatico per fughe gas			
 005	tipo domestico			
		cad	88,20	
05.P62.B20	Centralina controllo fughe gas previsto per il collegamento fino a n. 3 sensori custodia in ABS prevista per il  ...
... montaggio a parete o ad incasso			
 005	dimensioni: 185x120			
		cad	146,70	
05.P62.B30	Centralina controllo fughe gas previsto per il collegamento di n. 1 sensore custodia in ABS prevista per il  ...
... montaggio ad incasso			
 005	dimensioni: 95x45			
		cad	80,10	
05.P62.B40	Centralina controllo fughe gas previsto per il collegamento fino a n. 3 sensori custodia stagna prevista per il  ...
... montaggio esterno			
 005	dimensioni: 210x180			
		cad	155,70	
05.P62.B50	Sensore in custodia stagna			
 005	dimensioni: 112x75			
		cad	36,36	
05.P62.B60	Centralina controllo fughe gas per montaggio nel locale caldaia sensore incorporato, cicalino di preallarme e  ...
... rele' per l'azionamento di una elettrovalvola che consente la chiusura automatica del gas			
 005	...			
		cad	114,30	
05.P62.B70	Centralina rivelazione fughe gas selettiva			
 005	a schede			
		cad	621,90	
 010	contenitore 2 posti			
		cad	146,70	
 015	contenitore 4 posti			
		cad	163,80	
 020	contenitore 8 posti			
		cad	180,90	
 025	centralina in contenitore stagno			
		cad	871,20	
 030	sensore in contenitore antideflagr.			
		cad	153,90	
 035	kit per la taratura			
		cad	253,80	
05.P62.B80	Centralina rivelazione fughe gas selettiva a schede - a sensori -			
 005	centralina per 4 sensori			
		cad	1.017,90	
 010	centralina per 6 sensori			
		cad	1.309,50	
 015	centralina per 8 sensori			
		cad	1.592,10	
 020	centralina per 10 sensori			
		cad	1.961,10	
 025	centralina per 12 sensori			
		cad	2.249,10	
 030	ricambio centralina per 2 sensori			
		cad	299,70	
 035	sensore in contenitore antideflagrante			
		cad	219,60	
05.P62.B90	Segnalatore acustico modulato visivo lampeggiante alimentazione 220 V			
 005	...			
		cad	55,08	
05.P62.C00	Rilevatore ottico di fumo			
 005	...			
		cad	153,00	
05.P62.C10	Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone			
 005	diametro 3/4“			
		cad	23,58	
 010	diametro 1“			
		cad	38,52	
 015	diametro 1“1/4			
		cad	49,23	
 020	diametro 1“1/2			
		cad	75,87	
 025	diametro 2“			
		cad	108,00	
 030	diametro 2“1/2			
		cad	184,50	
 035	diametro 3“			
		cad	258,30	
05.P62.C20	Rubinetto portamanometro a passaggio normale attacco mf con maniglia a farfalla:			
 005	diametro 3/8“			
		cad	2,57	
 010	diametro 1/2“			
		cad	2,99	
05.P62.C30	Rubinetto valvolato completo di accessori			
 005	...			
		cad	107,10	
05.P62.C40	Seconda valvola di sicurezza			
 005	diametro 3/4“			
		cad	93,60	
 010	diametro 1“			
		cad	99,00	
 015	diametro 1“1/4			
		cad	115,20	
 020	diametro 1“1/2			
		cad	142,20	
 025	diametro 2“			
		cad	246,60	
 030	diametro 2“1/2			
		cad	334,80	
 035	diametro 3“			
		cad	423,90	
05.P62.C50	Sensore per gas in custodia stagna			
 005	...			
		cad	43,29	
05.P62.C60	Servomotore regolazione aria			
 005	esecuzione modulante 120°C			
		cad	322,20	
 010	esecuzione modulante 400°C			
		cad	721,80	
 015	esecuzione modulante vapore			
		cad	372,60	
05.P62.C70	Sirena piezoelettrica di elevata intensita' con lampada di segnalazione protezione IP43			
 005	...			
		cad	56,16	
05.P62.C80	Sportello in lamiera per gas			
 005	700x400			
		cad	19,26	
 010	1000x700			
		cad	55,62	
 015	13000x1000			
		cad	91,80	
05.P62.C90	Stabilizzatori di pressione			
 005	diametro 3/8“			
		cad	8,44	
 010	diametro 1/2“			
		cad	9,36	
 015	diametro 3/4“			
		cad	13,41	
 020	diametro 1“			
		cad	24,48	
 025	diametro 1“1/4			
		cad	55,98	
 030	diametro 1“1/2			
		cad	61,47	
 035	diametro 2“			
		cad	96,30	
 040	diametro 2“1/2			
		cad	147,60	
 045	diametro 3“			
		cad	171,00	
 050	diametro 4“			
		cad	641,70	
05.P62.D00	Termocoppia per valvola elettropilostatica			
 005	l = cm 60			
		cad	4,28	
 010	l = cm 100			
		cad	5,35	
 015	l = cm 150			
		cad	10,71	
05.P62.D10	Tubo flessibile per gas inox			
 005	diametro 1/2“ x 200			
		cad	13,68	
 010	diametro 1/2“ x 350			
		cad	16,20	
 015	diametro 3/4“ x 250			
		cad	19,89	
 020	diametro 1“ x 350			
		cad	21,78	
 025	diametro 1“1/4 x 350			
		cad	35,55	
05.P62.D20	Valvola apertura lenta per gas con regolazione di portata			
 005	diametro 1/2“			
		cad	96,30	
 010	diametro 3/4“			
		cad	101,70	
 015	diametro 1“			
		cad	104,40	
 020	diametro 1“1/2			
		cad	150,30	
05.P62.D30	Valvola apertura rapida per gas			
 005	diametro 1/2“			
		cad	92,70	
 010	diametro 3/4“			
		cad	98,10	
 015	diametro 1“			
		cad	103,50	
 020	diametro 1“1/2			
		cad	149,40	
 025	diametro 2“			
		cad	258,30	
 030	diametro 2“1/2			
		cad	351,00	
 035	diametro 3“			
		cad	444,60	
05.P62.D40	Valvola apertura rapida per gas con regolazione di portata			
 005	diametro 1/2“			
		cad	96,30	
 010	diametro 3/4“			
		cad	101,70	
 015	diametro 1“			
		cad	104,40	
 020	diametro 1“1/2			
		cad	150,30	
 025	diametro 2“			
		cad	260,10	
 030	diametro 2“1/2			
		cad	349,20	
 035	diametro 3“			
		cad	437,40	
05.P62.D50	Valvola elettromagnetica di intercettaz. a diaframma 220 V ca. normalmente chiusa - omologata			
 005	diametro 1/2“			
		cad	53,46	
 010	diametro 3/4“			
		cad	73,80	
 015	diametro 1“			
		cad	79,11	
 020	diametro 1“1/4			
		cad	141,30	
 025	diametro 1“1/2			
		cad	149,40	
 030	diametro 2“			
		cad	230,40	
 035	diametro 2“1/2			
		cad	284,40	
 040	diametro 3“			
		cad	387,90	
05.P62.D60	Valvola elettromagnetica come articolo precedente ma per tensioni 12-24 V cc aumento sui prezzi dell'art. 62D50			
 005	aumento del			
		%	9%	
05.P62.D70	Valvola elettropilostatica di sicurezza per caldaia			
 005	diametro 1/2“			
		cad	133,20	
 010	diametro 3/4“			
		cad	139,50	
 015	diametro 1“			
		cad	158,40	
05.P62.D80	Valvola motorizzata per gas a 2 posizioni			
 005	diametro 3/4“			
		cad	232,20	
 010	diametro 1“			
		cad	232,20	
 015	diametro 1“1/2			
		cad	270,00	
 020	diametro 2“			
		cad	317,70	
 025	diametro 2“1/2			
		cad	387,90	
 030	diametro 3“			
		cad	414,00	
05.P62.D90	Valvola motorizzata per gas a 3 posizioni			
 005	diametro 3/4“			
		cad	273,60	
 010	diametro 1“			
		cad	273,60	
 015	diametro 1“1/2			
		cad	305,10	
 020	diametro 2“			
		cad	363,60	
 025	diametro 2“1/2			
		cad	407,70	
	05.P63 STUFE - TUBI DA FUMO - CANALIZZAZIONI - FILTRI			
05.P63.A05	Stufa a gas a flusso bilanciato, bruciatore atmosferico in acciaio, mantello in lamiera verniciata, doppio  ...
... condotto di espulsione fumi e presa aria esterna, accensione elettronica, ventilatore centrifugo per aspirazione aria, ventilatore tangenziale, orologio programmatore.			
 005	potenzialita' sino a 3500 Watt			
		cad	374,40	
 010	potenzialita' oltre 3500 Watt			
		cad	587,70	
05.P63.A06	Stufa a gas, con bruciatore atmosferico in acciaio, mantello in lamiera verniciata, con termostato ambiente  ...
... modulante, accensione elettronica.			
 005	potenzialita' sino a 8600 Watt			
		cad	214,20	
 010	potenzialita' sino a 9500 Watt			
		cad	235,80	
05.P63.A07	Stufa a gas, con recuperatore di calore, bruciatore atmosferico in acciaio, completa di termostato modulante,  ...
... mantello in lamiera verniciato, griglie immissione aria, accensione elettronica.			
 005	potenzialita' non inferiore a 12500 Watt			
		cad	347,40	
05.P63.A08	Stufa a gas, con ventilatore tangenziale a piu' velocita', termostato modulante, bruciatore atmosferico in  ...
... acciaio, mantello in lamiera verniciato, accensione elettronica.			
 005	potenzialita' sino a 12500 Watt			
		cad	454,50	
 010	potenzialita' sino a 16000 Watt			
		cad	507,60	
05.P63.A10	Stufe in ghisa di qualunque forma tipo e dimensioni			
 005	...			
		kg	2,85	
05.P63.A20	Gomiti pieghettati di lamiera, cilindrici, curvati a 45 o 90° per ogni cm di diametro			
 005	...			
		centimetri	0,15	
05.P63.A30	Manicotto di giunzione per tubo flessibile in alluminio			
 005	DN 80			
		cad	1,62	
 010	DN 100			
		cad	1,86	
 015	DN 120			
		cad	2,30	
 020	DN 125			
		cad	2,48	
 025	DN 130			
		cad	2,62	
 030	DN 140			
		cad	2,78	
 035	DN 150			
		cad	3,34	
 040	DN 160			
		cad	3,66	
 045	DN 180			
		cad	4,94	
 050	DN 200			
		cad	5,55	
 055	DN 225			
		cad	5,93	
 060	DN 250			
		cad	6,84	
 065	DN 300			
		cad	7,80	
 070	DN 350			
		cad	9,90	
 075	DN 400			
		cad	11,79	
05.P63.A40	Tubo flessibile in alluminio, estensibile, per convogliamento fumi al camino			
 005	DN 80			
		ml	7,48	
 010	DN 100			
		ml	7,80	
 015	DN 120			
		ml	8,55	
 020	DN 125			
		ml	9,09	
 025	DN 130			
		ml	9,63	
 030	DN 140			
		ml	10,17	
 035	DN 150			
		ml	11,25	
 040	DN 160			
		ml	12,33	
 045	DN 180			
		ml	13,95	
 050	DN 200			
		ml	16,11	
 055	DN 225			
		ml	21,24	
 060	DN 250			
		ml	23,94	
 065	DN 300			
		ml	30,33	
 070	DN 350			
		ml	35,28	
 075	DN 400			
		ml	43,83	
05.P63.A50	Tubi in lamiera cilindrata, chiodati o graffati per condotti da fumo di stufe			
 005	di qualsiasi diametro e spessore			
		kg	2,01	
05.P63.A60	Idem come articolo precedente ma in lamiera d'alluminio			
 005	di qualsiasi diam. e spessore			
		kg	7,90	
05.P63.A70	Tubi in lamiera chiodati o saldati per ciminiere di diametro oltre i cm 18			
 005	di qualsiasi spessore			
		kg	2,54	
05.P63.A80	Tubi in lamiera nera per canali di raccordo al camino, saldati e flangiati			
 005	spessore minimo 20/10			
		kg	2,54	
05.P63.A90	Tubi con saracinesca e pezzi speciali, di cm 30 di lunghezza;			
 005	per ogni cm di diametro			
		centimetri	0,18	
05.P63.B10	Canalizzazioni a sezione rettangolare o cilindrica, graffata, chiodata o saldata di qualsiasi dimensione, forma e  ...
... spessore			
 005	in lamiera zincata			
		kg	3,20	
 010	in lamiera d'acciaio inox			
		kg	6,68	
05.P63.B20	Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a doppia parete con intercapedine di 25 mm di lana  ...
... minerale di densita' superiore da 150 kg/m³, costituita da elementi modulari e da gomiti, giunti a T, scarichi di condensa, camere d'espansione, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento maschio-femmina e bloccaggio mediante fascetta di fermo, adatta per qualsiasi tipo di combustibile resistente ad una temperatura superiore ai 500°C in esercizio continuo ed ai 700°C in esercizio intermittente conforme alla L. 615.			
 005	condotto semplice diam. int. mm 127			
		ml	131,40	
 010	condotto semplice diam. int. mm 152			
		ml	139,50	
 015	condotto semplice diam. int. mm 178			
		ml	164,70	
 020	condotto semplice diam. int. mm 203			
		ml	183,60	
 025	condotto semplice diam. int. mm 254			
		ml	236,70	
 030	condotto semplice diam. int. mm 305			
		ml	278,10	
 035	condotto semplice diam. int. mm 355			
		ml	324,00	
 040	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 127			
		ml	161,10	
 045	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 152			
		ml	180,90	
 050	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 178			
		ml	208,80	
 055	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 203			
		ml	227,70	
 060	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 254			
		ml	284,40	
 065	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 305			
		ml	329,40	
 070	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 355			
		ml	400,50	
05.P63.B30	Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a doppia parete con intercapedine di 75 mm di lana  ...
... minerale di densita' superiore a 150 kg/m³, costituita da elementi modulari, gomiti, giunti a T, scarichi di condensa, camere d'ispezione, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento maschio-femmina ad innesto, guarnizione in fibra e fascette di fermo, adatta per  qualsiasi tipo di combustibile resistente ad una temperatura superiore ai 400°C in esercizio continuo ed ai 500°C in esercizio intermittente conforme alla L. 615.			
 005	condotto semplice diam. int. mm 254			
		ml	444,60	
 010	condotto semplice diam. int. mm 305			
		ml	497,70	
 015	condotto semplice diam. int. mm 355			
		ml	549,00	
 020	condotto semplice diam. int. mm 406			
		ml	603,90	
 025	condotto semplice diam. int. mm 457			
		ml	669,60	
 030	condotto semplice diam. int. mm 508			
		ml	733,50	
 035	condotto semplice diam. int. mm 559			
		ml	802,80	
 040	condotto semplice diam. int. mm 610			
		ml	894,60	
 045	condotto semplice diam. int. mm 711			
		ml	1.043,10	
 050	condotto semplice diam. int. mm 813			
		ml	1.208,70	
 055	condotto semplice diam. int. mm 914			
		ml	1.356,30	
 060	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 254			
		ml	545,40	
 065	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 305			
		ml	609,30	
 070	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 355			
		ml	666,90	
 075	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 406			
		ml	730,80	
 080	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 457			
		ml	808,20	
 085	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 508			
		ml	885,60	
 090	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 559			
		ml	972,00	
 095	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 610			
		ml	1.083,60	
 100	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 711			
		ml	1.255,50	
 105	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 813			
		ml	1.456,20	
 110	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 914			
		ml	1.625,40	
05.P63.B40	Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a singola parete costituita da elementi modulari,  ...
... giunti a T, scarichi condense, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento maschio-femmina ad innesto con guarnizione e fascette adatte per prodotto della combustione di caldaie a condensazione, aerazione locali, smaltimento vapori o ripristino di vecchie canne tradizionali.			
 005	condotto semplice diam. int. mm 70			
		ml	114,30	
 010	condotto semplice diam. int. mm 91			
		ml	121,50	
 015	condotto semplice diam. int. mm 130			
		ml	66,33	
 020	condotto semplice diam. int. mm 150			
		ml	73,80	
 025	condotto semplice diam. int. mm 180			
		ml	86,04	
 030	condotto semplice diam. int. mm 200			
		ml	93,60	
 035	condotto semplice diam. int. mm 250			
		ml	115,20	
 040	condotto semplice diam. int. mm 300			
		ml	136,80	
 045	condotto semplice diam. int. mm 400			
		ml	184,50	
 050	condotto semplice diam. int. mm 500			
		ml	228,60	
 055	condotto semplice diam. int. mm 600			
		ml	278,10	
 060	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 150			
		ml	83,34	
 065	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 180			
		ml	98,10	
 070	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 200			
		ml	105,30	
 075	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 250			
		ml	154,80	
 080	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 300			
		ml	153,90	
 085	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 400			
		ml	207,90	
 090	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 500			
		ml	258,30	
 095	condotto con pezzi speciali diam. int. mm 600			
		ml	313,20	
05.P63.B50	Pezzi speciali, per canalizzazioni graffati chiodati o saldati (curve a doppia angolazione, condotti a doppia  ...
... sezione trapezoidale ecc.) di qualsiasi dimensione e spessore			
 005	in lamiera zincata			
		kg	4,79	
 010	in lamiera di acciaio inox			
		kg	10,44	
05.P63.B60	Filtri per condizionatori d'aria da finestra			
 005	di qualsiasi tipo e spessore			
		cad	4,55	
05.P63.B70	Celle filtranti a perdere con materassino in fibra di vetro efficienza medio-alta			
 005	spessore mm 50 dimensioni varie			
		mq	43,29	
 010	spessore mm 25			
		mq	23,58	
05.P63.B80	Celle filtranti rigenerabili, efficienza 80-90%			
 005	ondulate - spessore mm 50			
		mq	54,54	
 010	piane - spessore mm 50			
		mq	51,30	
 015	piane - spessore mm 25			
		mq	35,28	
05.P63.B90	Materassini filtranti di fibre sintetiche rigenerabili in rotoli m 20x1,5 efficienza medio-alta			
 005	spessore mm 20			
		mq	3,74	
	05.P64 - IMPIANTI GAS CUCINE E LABORATORI - MATERIALI MINUTI E APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE			
05.P64.A10	Tubi di gomma e tela lisci tipo omologato UNI CIG			
 005	qualsiasi diametro			
		ml	2,67	
 010	fascette stringitubo			
		cad	1,07	
05.P64.A20	Elettroventilatori - a norme CEI - in lamiera verniciata o in plastica, motori a poli schermati, tipo elicoidale,  ...
... da muro o da finestra, completi di griglie a gravita'.			
 005	diametro cm 10			
		cad	17,91	
 010	diametro cm 12			
		cad	21,96	
 015	diametro cm 15			
		cad	42,75	
05.P64.A30	Ventilatori elettrici centrifughi per cappa assiale od angolare			
 005	diametro cm 10			
		cad	58,77	
05.P64.A40	Ventilatori elicoidali industriali per espulsione aria tipo a parete			
 005	modello piccolo diam. cm 10			
		cad	120,60	
 010	modello medio diam. cm 12			
		cad	147,60	
 015	modello grande diam. cm 15			
		cad	238,50	
05.P64.A50	Telaio metallico con rete antinfortunistica per ventilatori di qualsiasi dimensione			
 005	.......			
		cad	21,42	
05.P64.A60	Serrandina metallica od in PVC con chiusura a gravita'.			
 005	modello piccolo diam. 10 cm			
		cad	24,12	
 010	modello medio diam. 12 cm			
		cad	32,13	
 015	modello grande diam. 15 cm			
		cad	53,46	
05.P64.A70	Aspiratore centrifugo, tipo industriale, per cappe con ventola - pala scirocco - in lamiera  cadmiata, esecuzione  ...
... per condotto, con motore elettrico 4 poli trifase o monofase.			
 005	portata m³/h 500-800 ht 17-19 mm rum dba 50, hp 0.18			
		cad	117,90	
 010	port. m³/h 600-1200 ht 29-31 mm rumor. dba 57 hp 035			
		cad	139,50	
 015	port. m³/h 1000-1800 ht 30-42 mm rumor. dba 59 hp 050			
		cad	181,80	
05.P64.A80	Elettroaspiratore centrifugo da tetto, a pale rovesce, completo di basamento, cappello in alluminio, motore  ...
... elettrico con protezione IP 55 a sei poli, cestello di protezione ventola con  rete elettrosaldata zincata, verniciatura a forno, afonizzatore, (rumorosita' massimo 30 db misurata a bordo cappa oltre rumore di fondo.			
 005	port. m³/h 3500-6000 ht 2-25 mm c.a. hp. 1			
		cad	641,70	
 010	port. m³/h 3500-9000 ht 2-25 mm c.a. hp. 1,5			
		cad	747,90	
05.P64.A90	Canali di aspirazione per cappa diritti e a gomito di qualsiasi sezione			
 005	lamiera zincata 12/10			
		ml	48,15	
 010	lamiera inox 12/10			
		ml	161,10	
05.P64.B00	Regolatori di pressione per canali di aspirazione; di qualunque sezione.			
 005	lamiera zincata 12/10			
		cad	58,77	
 010	lamiera inox 12/10			
		cad	150,30	
05.P64.B10	Sfiatatoio in lamiera verniciata cm 10-12-13-14			
 005	...........			
		cad	5,35	
05.P64.B20	Particolari per ancoraggio cappe compresi tiranti, tasselli, bulloneria			
 005	alla serie			
		cad	53,46	
05.P64.B30	Flange di attacco per canali aspirazione			
 005	in lamiera zincata dim. 30x30 cm			
		cad	11,79	
 010	in lamiera zincata dim. 40x40 cm			
		cad	13,41	
 015	in acciaio inox dim. 30x30 cm			
		cad	35,28	
 020	in acciaio inox dim. 40x40 cm			
		cad	40,14	
05.P64.B40	Trappole suono			
 005	in lamiera zincata			
		cad	161,10	
 010	in lamiera inox			
		cad	267,30	
05.P64.B50	Tubi di alluminio lucido			
 005	diametro cm 8			
		ml	2,67	
 010	diametro cm 10			
		ml	3,20	
 015	diametro cm 12			
		ml	3,74	
 020	diametro cm 13			
		ml	4,28	
 025	diametro cm 14			
		ml	4,81	
 030	diametro cm 15			
		ml	5,35	
05.P64.B60	Tubi di lamiera smaltata			
 005	diametro cm 8			
		ml	2,93	
 010	diametro cm 10			
		ml	3,64	
 015	diametro cm 12			
		ml	4,28	
 020	diametro cm 13			
		ml	4,81	
05.P64.B70	Gomiti di alluminio lucido			
 005	diametro cm 8			
		cad	2,13	
 010	diametro cm 10			
		cad	2,67	
 015	diametro cm 12			
		cad	3,20	
 020	diametro cm 13			
		cad	3,74	
 025	diametro cm 14			
		cad	4,28	
 030	diametro cm 15			
		cad	4,81	
05.P64.B80	Gomiti di lamiera smaltata			
 005	diametro cm 8			
		cad	3,20	
 010	diametro cm 10			
		cad	3,74	
 015	diametro cm 12			
		cad	4,28	
 020	diametro cm 14			
		cad	4,81	
05.P64.B90	Rosoni di alluminio lucido con collarino			
 005	di qualsiasi diametro			
		cad	2,67	
05.P64.B95	Rosoni in lamiera smaltata			
 005	...			
		cad	2,13	
05.P64.C00	Riduzioni d'alluminio lucido			
 005	di qualsiasi diametro			
		cad	2,93	
05.P64.C05	Riduzioni in lamiera smaltata, staffe speciali  per sostegno tubi di alluminio e smaltati			
 005	................................................			
		cad	3,20	
05.P64.C10	Te d'alluminio lucido			
 005	di qualsiasi diametro			
		cad	6,68	
05.P64.C15	Te di lamiera smaltata			
 005	di qualsiasi diametro			
		cad	7,48	
05.P64.C20	Cappa di tiraggio a vetri o pannelli di alluminio con intelaiatura metallica uso domestico, a parete			
 005	da m 1,00 x 0,50			
		cad	64,17	
05.P64.C25	Cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 10/10, complete di filtri inox  ...
... rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40 W, con raccogli- gocce:			
 005	misurata in pianta			
		mq	267,30	
05.P64.C30	Cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 12/10, completo di filtri inox  ...
... rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40 W, con raccogligocce			
 005	misurata in pianta			
		mq	321,30	
05.P64.C35	Cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 10/10, complete di filtri in  ...
... acciaio inox rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40 W, con raccogligocce, complete di aspiratore sotto  cappa, motore IP55 a sei poli:			
 005	misurata in pianta			
		mq	321,30	
05.P64.C40	Cappa di tiraggio sospese a soffitto o a parete, spessore 12/10, completa di filtri in acciaio inox rigenerabili,  ...
... plafoniere stagne in resine  sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40 W, con raccogligocce, completa di aspiratore sotto cappa, motore IP55 a  sei poli			
 005	zincata misurata in pianta			
		mq	214,20	
 010	inox misurata in pianta			
		mq	374,40	
05.P64.C50	Staffe di sostegno per qualsiasi uso			
 005	.......			
		cad	4,01	
05.P64.F00	Piano di cottura a 4 fiamme con rubinetto di sicurezza valvolato			
 005	misure cm 70 x 70			
		cad	651,60	
 010	misure cm 80 x 90			
		cad	1.230,30	
05.P64.F05	Piano di cottura in acciaio inox a quattro fuochi, tipo ad incasso, di qualunque tipo, forma, dimensioni			
 005	con fuochi valvolati			
		cad	321,30	
05.P64.F10	Cavalletto per piano cottura cm 70 x 70			
 005	.......			
		cad	185,40	
05.P64.F20	Cucina economica tipo casalingo, con rubinetto  di sicurezza valvolato, completa di tutti gli accessori in acciaio  ...
... inox a quattro fuochi con  forno			
 005	........			
		cad	401,40	
05.P64.F30	Idem come art. 64F20 a quattro fuochi con rubinetto di sicurezza valvolato, due piastre elettriche con forno			
 005	.......			
		cad	454,50	
05.P64.F35	Cucina a gas in acciaio inox 18/8, dimensioni 80x85x82 circa, con 4 fuochi e forno valvolati. Completa di griglie  ...
... per fuochi, vassoi raccogli-gocce estraibili, termostato per forno, portina per forno a doppia parete con interposto materiale isolante, isolamento termico della camera forno, bruciatori indipendenti, valvola sicurezza antiscoppio, piedini regolabili in alluminio. Scarico fumi convogliato.			
 005	dimensioni circa 80x85x82			
		cad	1.870,20	
05.P64.F40	Cucina a gas ad elementi componibili completa di valvole di sicurezza			
 005	a 2 bruc fiamma stab vano a giorno su gamb			
		cad	601,20	
 010	a 1 piastra rad con freitop vano giorno su gamb.			
		cad	935,10	
 015	a 4 bruc fiamma stab e compl di forno su gamb			
		cad	1.698,30	
 020	idem come sopra ma con vano giorno			
		cad	1.230,30	
 025	a 2 bruc, 2 piastre rad forno compl di gamb			
		cad	1.805,40	
 030	idem come sopra ma senza forno			
		cad	1.337,40	
05.P64.F50	Forno a gas completo di valvole di sicurezza tipo a termoconvenzione (83x73xh68) e 5 teglie			
 005	........			
		cad	2.192,40	
05.P64.F60	Supporto a tavolo per forno			
 005	.......			
		cad	338,40	
05.P64.F70	Cucina gas completa di valvole di sicurezza misure cm 120 x 90			
 005	a sei fuochi e forno			
		cad	2.306,70	
 010	a sei fuochi e senza forno			
		cad	1.749,60	
 015	a 4 fuochi piastra radiante e forno			
		cad	2.385,00	
05.P64.F75	Lavastoviglie con circuito idraulico chiuso, coperti: n. 8. 12 combinazioni di lavaggio, ciclo rapido 22 minuti,  ...
... cestello superiore regolabile, cestello inferiore con griglia asportabile, pannelli fonoassorbenti, dimensioni (cm): 85x45x60			
 005	dimensioni (cm): 85x45x60			
		cad	641,70	
05.P64.F80	Colonnina portante il gruppo di erogazione di acqua calda e fredda a collo snodato con attacchi a pavimento da  ...
... 1/2“, completa di rubinetteria			
 005	..........			
		cad	187,20	
05.P64.F90	Banco pentola a riscaldamento diretto componibile, completo di pentola in acciaio inox, rubinetto di scarico da  ...
... 2“, gruppo di erogazione  acqua calda e fredda, collo snodo di erogazione acqua, su piedini compresi materiali di consumo, cestelli colapasta in acciaio inox, collegamenti idrici-gas			
 005	da l 100			
		cad	2.938,50	
 010	da l 150			
		cad	3.205,80	
05.P64.G00	Cestelli in acciaio inox 18/10 per pentoloni a gas divisi a due settori			
 005	ogni settore			
		cad	146,70	
05.P64.G20	Scaldabagno istantanei a gas completi di valvoladi sicurezza a termocoppia, attacchi per acqua calda e fredda			
 005	da l 5			
		cad	155,70	
 010	da l 10			
		cad	183,60	
05.P64.G30	Scaldabagno istantaneo a gas completo di valvoladi sicurezza a termocoppia, attacchi per acqua calda e fredda,  ...
... tipo modulante			
 005	da l 10			
		cad	225,90	
 006	da l 11			
		cad	241,20	
 010	da l 13			
		cad	320,40	
 011	da l 14			
		cad	336,60	
 015	da l 16			
		cad	380,70	
 016	da l 18			
		cad	416,70	
05.P64.G35	Scaldabagno istantaneo a gas, modulante, con camera stagna, a tiraggio forzato, accensione elettronica o  ...
... piezoelettrica con controllo di fiamma a ionizzazione, completo di accessori per scarico fumi			
 005	da litri/min 10			
		cad	534,60	
 010	da litri/min 13			
		cad	641,70	
05.P64.G40	Accumulatori a gas completi di valvole di sicurezza, di bruciatore e termostato, tipo pensile			
 005	da l 50			
		cad	208,80	
 010	da l 80			
		cad	216,00	
 015	da l 100			
		cad	225,00	
 020	da l 120			
		cad	261,90	
05.P64.G50	Accumulatori a gas completi di valvole di sicurezza, di bruciatore e termostato, tipo a basamento			
 005	da l 150			
		cad	509,40	
 010	da l 200			
		cad	558,00	
 015	da l 300			
		cad	852,30	
 020	da l 400			
		cad	1.098,90	
 025	da l 500			
		cad	1.330,20	
05.P64.G60	Frigorifero capacita' totale 50 litri. Pannellato noce. Funzionamento a compressore. 1 griglia + 1  ripiano.  ...
... Sbrinamento semiautomatico.			
 005	................................................			
		cad	248,40	
05.P64.G70	Frigorifero capacita' totale 170 litri. Scomparto ghiaccio. 2 griglie + 1 ripiano in vetro. 1 cassetto verdura.  ...
... Sbrinamento semiautomatico.			
 005	................................................			
		cad	304,20	
05.P64.G80	Frigorifero capacita' totale 180 litri. Vano congelatore capacita' 45 litri. Capacita' di congelazione 2 kg in 24  ...
... ore. 1 griglia di appoggio. Vano frigorifero da 135 litri. 2 griglie + 1 ripiano in vetro. 1 cassetto verdura. Sbrinamento automatico ciclico. Porte reversibili.			
 005	................................................			
		cad	352,80	
05.P64.G90	Frigorifero capacita' totale 225 litri. Vano congelatore capacita' 40 litri. Capacita' di congelazione 3 kg in 24  ...
... ore.1 griglia appoggio. Vano frigorifero da 185 litri. 3 griglie + 1 ripiano in vetro. 1 cassetto verdura. Sbrinamento automatico ciclico. Porte reversibili.			
 005	................................................			
		cad	379,80	
05.P64.H00	Frigorifero capacita' totale 250 litri. Vano frigorifero da 175 litri. 2 griglie + 1 ripiano in vetro. 2 cassetti  ...
... verdura. Sbrinamento automatico ciclico. Vano congelatore capacita' 75 litri. Capacita' di congelazione 4 kg in 24 ore. 2 cassetti estraibili. Porte reversibili.			
 005	................................................			
		cad	449,10	
05.P64.I00	Condotto di scarico coassiale fumi, per caldaie murali e flusso forzato stagne o per scaldabagni tipo stagno			
 005	di qualunque tipo			
		cad	107,10	
05.P64.I05	Condotto di scarico fumi, verticale, per tetti  inclinati, tipo passante per fuori tetto			
 005	di qualunque tipo			
		cad	241,20	
05.P64.I10	Tegola per scarico passante			
 005	per tetti inclinati o piani			
		cad	42,75	
05.P64.I15	Tubo coassiale di prolungamento, per caldaie murali o scaldabagni			
 005	di qualunque lunghezza e sezione			
		cad	58,77	
05.P64.I20	Curva  per tubo coassiale, completa di fascette, per caldaie murali o scaldabagni			
 005	di qualunque lunghezza  sezione o forma			
		cad	56,07	
05.P64.I25	Coppia di curve per tubo coassiale, completa di fascetta per caldaie murali e scaldabagni			
 005	di qualunque lunghezza sezione o forma			
		cad	126,00	
05.P64.I30	Griglia di protezione per uscita fumi per tubo coassiale			
 005	di qualsiasi tipo			
		cad	53,46	
05.P64.I35	Sdoppiatore per condotto di scarico completo di terminale di tiraggio per caldaie murali o scaldabagni			
 005	di qualunque lunghezza sezione tipo			
		cad	64,17	
05.P64.I40	Accessori a completamento sdoppiatori di qualunque lunghezza, sezione			
 005	tipo terminale			
		cad	26,73	
 010	tipo curve			
		cad	26,73	
 015	tipo prolunga da m 1			
		cad	37,44	
 020	tipo prolunga da m 2			
		cad	107,10	
	05.P65 ADDOLCIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA			
05.P65.A10	Addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a tempo, a scambio di base, completo di ogni accessorio d'uso,  ...
... capacita' scambio m³/gradi f.			
 005	portata sino 74/2000			
		cad	764,10	
 010	portata sino 108/2000			
		cad	903,60	
 015	portata sino 159/2000			
		cad	1.007,10	
 020	portata sino 239/2500			
		cad	1.069,20	
 025	portata sino 319/2500			
		cad	1.320,30	
 030	portata sino 319/4000			
		cad	1.737,00	
 035	portata sino 485/4500			
		cad	2.083,50	
 040	portata sino 684/4500			
		cad	2.938,50	
 045	portata sino 855/4500			
		cad	3.045,60	
 050	portata sino 570/5000			
		cad	3.739,50	
 055	portata sino 855/8000			
		cad	4.221,00	
 060	portata sino 1140/9000			
		cad	5.022,00	
 065	portata sino 1425/10000			
		cad	5.342,40	
 070	portata sino 1995/12000			
		cad	5.930,10	
05.P65.A20	Addolcitori d'acqua a scambio di base atti per rigenerazione automatica a volume			
 005	per addolcitori sino a m³/gradi f. 550			
		cad	481,50	
 010	per addolcitori oltre m³/gradi f. 550			
		cad	1.737,00	
05.P65.A30	Addolcitori d'acqua idem come art. 65A20 ma a scambio ionico			
 005	portate nominali m³/h 1.5-12.5			
		cad	5.609,70	
 010	portate nominali m³/h 2.5-22			
		cad	7.479,00	
 015	portate nominali m³/h 3.5-32			
		cad	7.639,20	
 020	portate nominali m³/h 3.5-35			
		cad	9.349,20	
 025	portate nominali m³/h 6-45			
		cad	12.286,80	
05.P65.A40	Calotta di copertura			
 005	......			
		cad	5,24	
05.P65.A50	Calza filtrante lavabile			
 005	in acciaio inox			
		cad	104,40	
 010	in nylon			
		cad	16,11	
05.P65.A60	Cartucce per filtri chiarificatori			
 005	normali			
		cad	19,80	
 010	lavabili			
		cad	34,74	
05.P65.A70	Cartucce per filtri decoloratori			
 005	......			
		cad	31,32	
05.P65.A80	Chiave			
 005	......			
		cad	21,42	
05.P65.A90	Cilindro porta valvole			
 005	......			
		cad	2,78	
05.P65.A95	Cilindro trasparente per dosatore			
 005	con attacchi da 3/4“			
		cad	35,28	
 010	con attacchi da 1“			
		cad	39,60	
 015	con attacchi da 1“ 1/2			
		cad	59,31	
 020	con attacchi da 2“			
		cad	79,11	
05.P65.B00	Cloruro di sodio per rigenerazione resine			
 005	in pastiglioni o granulare			
		kg	0,59	
05.P65.B04	Contatore per acqua fredda a rulli numerati, conforme alle norme CEE, getto unico, cassa in  ottone, turbina,  ...
... albero, perno, ecc. in materiale termoplastico e antifrizione, con segnalazione quadrante fino a 10 mila m³ e con pressione di esercizio fino a 10 bar			
 005	diametro 1/2“			
		cad	16,56	
 010	diametro 3/4“			
		cad	24,12	
 015	diametro 1“			
		cad	58,77	
 020	diametro 1“1/4			
		cad	76,95	
 025	diametro 1“1/2			
		cad	235,80	
 030	diametro 2“			
		cad	303,30	
05.P65.B06	Contatore per acqua calda a rulli numerati, conforme alle norme CEE, getto unico, cassa in  ottone, turbina,  ...
... albero, perno, ecc. in materiale termoplastico e antifrizione, con segnalazione quadrante fino a 10 mila m³ e con pressione di esercizio fino a 10 bar			
 005	diametro 1/2“			
		cad	32,67	
 010	diametro 3/4“			
		cad	36,36	
05.P65.B08	Contatore d'acqua ad alta precisione, flangiato, escluso controflange, in materiale inossidabile e resistente al  ...
... calore, con generatore di impulsi			
 005	DN 80			
		cad	721,80	
 010	DN 100			
		cad	780,30	
 015	DN 150			
		cad	1.522,80	
05.P65.B10	Coperchio della scatola di comando			
 005	......			
		cad	25,20	
05.P65.B15	Coperchio di chiusura per dosatore			
 005	con attacchi da 1“1/2 a 2“			
		cad	56,70	
05.P65.B20	Coppa trasparente per filtro			
 005	fino a 1“			
		cad	195,30	
 010	da 1“1/2 a 2“ e oltre			
		cad	198,90	
05.P65.B30	Corpo spugnoso			
 005	......			
		cad	4,81	
05.P65.B40	Deossigenante tipo “levoxin“ o similare			
 005	......			
		kg	5,24	
05.P65.B50	Dosatore di polifosfato			
 005	portata fino a 2,5 m³/h			
		cad	295,20	
 010	portata fino 5 m³/h			
		cad	347,40	
 015	portata fino a 8 m³/h			
		cad	694,80	
 020	portata fino a 12 m³/h e oltre			
		cad	1.015,20	
05.P65.B60	Filtro chiarificatore per acqua a cartuccia intercambiabile completo di contenitore in policarbonato, testa di  ...
... polipropilene, cartuccia, attacco a manicotto:			
 005	con attacchi da 3/4“			
		cad	108,00	
 010	con attacchi da 1“			
		cad	115,20	
 015	con attacchi a 1“1/4			
		cad	129,60	
 020	con attacchi da 1 1/2“			
		cad	216,90	
 025	con attacchi da 2“			
		cad	289,80	
05.P65.B70	Filtro completo di cartuccia con testata in bronzo			
 005	fino a 1“			
		cad	208,80	
 010	da 1“ 1/2			
		cad	289,80	
 015	da 2“ e oltre			
		cad	316,80	
05.P65.B80	Ganascia elastica reg. bloccante stringi coppe			
 005	......			
		cad	58,32	
05.P65.B90	Ghiere di attacco per tubi			
 005	fino a 1“			
		cad	5,61	
 010	da 1“ 1/2			
		cad	8,28	
 015	da 2“			
		cad	11,79	
05.P65.C00	Guarniz. toroidale or per coppe trasp. dos.			
 005	fino a 1“			
		cad	4,81	
 010	fino a 2“			
		cad	10,17	
05.P65.C10	Guarnizioni varie toroidali a or			
 005	......			
		cad	0,96	
05.P65.C15	Misuratori di volumi per acqua fino a 90°C			
 005	a turbina diametro 13			
		cad	32,13	
 010	a turbina diametro 20			
		cad	33,93	
 015	a turbina diametro 25			
		cad	44,37	
 020	a turbina diametro 30			
		cad	52,38	
 025	a turbina diametro 40			
		cad	89,28	
 030	assiale diametro 50			
		cad	195,30	
 035	assiale diametro 80			
		cad	240,30	
 040	assiale diametro 100			
		cad	280,80	
05.P65.C20	Molle a compressione			
 005	......			
		cad	4,55	
05.P65.C30	Neutralizzante di anidride carbonica e tamponante dei sali di durezza “tc4“ o soluzioni similari			
 005	......			
		cad	5,88	
05.P65.C40	Perno centrale filettato delle scatole di comando			
 005	......			
		cad	5,02	
05.P65.C50	Piastra di copertura per dosatore			
 005	attacchi fino a 1“			
		cad	8,28	
05.P65.C60	Piastra filtrante di carbone e tubo centrale			
 005	......			
		cad	30,51	
05.P65.C70	Polifosfati in polvere per dosatori			
 005	......			
		kg	17,64	
05.P65.C80	Pompa dosatrice tipo seko o similare			
 005	portata fino a 10 l/h			
		cad	590,40	
05.P65.C90	Resine batteriostatiche alta velocita' scambio			
 005	misurato al litro umido			
		lt	12,33	
05.P65.D00	Resine cationiche ad alta velocita' di scambio			
 005	misurate al litro umido			
		lt	10,17	
05.P65.D10	Rubinetti d'arresto di testate			
 005	......			
		cad	19,80	
05.P65.D20	Rubinetto scarico press. per dosatore			
 005	da 1“ 1/2			
		cad	12,87	
 010	da 2“			
		cad	19,26	
05.P65.D30	Sale per addolcitori d'acqua in pastiglioni			
 005	......			
		kg	0,53	
05.P65.D40	Scatola di comando completa tutti i particolari			
 005	......			
		cad	51,84	
05.P65.D50	Tappo di chiusura zoccolo porta ugelli			
 005	......			
		cad	3,20	
05.P65.D60	Tappo di scarico			
 005	......			
		cad	1,93	
05.P65.D70	Testate per dosatore			
 005	con attacchi fino a1“			
		cad	49,23	
 010	con attacchi da 1-1/4 a 2“			
		cad	166,50	
05.P65.D80	Testate per filtro chiarificatore bronzo			
 005	da 1“			
		cad	134,10	
 010	fino a 1“1/2			
		cad	180,90	
 015	oltre 1“1/2			
		cad	216,00	
05.P65.D90	Tubo di accel. per dosatore			
 005	con attacchi 3/4“			
		cad	192,60	
 010	con attacchi da 1“			
		cad	222,30	
 015	con attacchi da 1“1/2			
		cad	241,20	
 020	con attacchi da 2“			
		cad	501,30	
05.P65.E00	Tubo ascendente per dosatori			
 005	da 1“1/2 fino a 2“			
		cad	12,33	
05.P65.E10	Tubo di scarico parziale			
 005	......			
		cad	5,02	
05.P65.E20	Tubo pescante per dosatori fino a 1“			
 005	......			
		cad	4,81	
05.P65.E30	Ugelli diffusori			
 005	......			
		cad	1,93	
05.P65.E40	Valvole a cono			
 005	......			
		cad	3,42	
05.P65.E50	Zoccolo porta ugelli per dosatori			
 005	da 1“1/2 e 2“			
		cad	7,48	
05.P65.F10	Ricambi addolcitori archer o similari			
 005	gruppo coperchio poster completo di ridut.e guar			
		cad	123,30	
 010	gruppo corpo valvola 2“ completa di timer			
		cad	1.495,80	
 015	gruppo frontale completo di stelo e guarnizioni			
		cad	199,80	
 020	gruppo molla			
		cad	56,16	
 025	gruppo motorino a volume			
		cad	118,80	
 030	gruppo pistone anter.con tenute e guarnizioni			
		cad	110,70	
 035	gruppo pistone poster.con tenute e guarnizioni			
		cad	210,60	
 040	gruppo pulsantiera comando valvola completa di p			
		cad	255,60	
 045	gruppo scarico troppo pieno e cilindro salamoia			
		cad	44,37	
 050	gruppo staffe, albero e relative camme			
		cad	119,70	
 055	gruppo timer			
		cad	199,80	
 060	gruppo valvola ritegno e raccordo su aspirazione			
		cad	39,06	
 065	iniettori 0.75 gpm fino a 12 gpm			
		cad	41,22	
 070	limitatore 7 gpm fino a 45 gpm			
		cad	27,27	
 075	motorino per timer tempo			
		cad	12,33	
 080	regolatori di portata o dole 0.5 gpm			
		cad	36,90	
 085	regolatori di portata o dole 1.6 gpm			
		cad	39,06	
 090	regolatori di portata o dole 5.5 gpm			
		cad	41,76	
 095	strainer di fondo 2“			
		cad	116,10	
 100	strainer sotto valvola doppio 2“			
		cad	56,16	
 105	tubazione centrale con filtrino			
		cad	187,20	
05.P65.F20	Ricambi per modelli em, o similari, da 1“ testate in plastica			
 005	brine valve assembly (all two tank models)			
		cad	115,20	
 010	brine valve assembly c 90-4/c145-4			
		cad	126,90	
 015	drain assembly (4 cycle)			
		cad	17,10	
 020	flow control			
		cad	1,49	
 025	foot tank 10 inch			
		cad	33,21	
 030	injector assembly			
		cad	14,49	
 035	injector screen			
		cad	1,93	
 040	inlet piston assembly			
		cad	9,63	
 045	lower outlet seat assembly			
		cad	8,55	
 050	lower seat assembly inlet			
		cad	8,55	
 055	male elbow 3/8			
		cad	7,48	
 060	manifold assembly			
		cad	374,40	
 065	manifold nut assembly			
		cad	9,63	
 070	outlet piston assembly lower			
		cad	7,48	
 075	outlet piston assembly upper			
		cad	7,48	
 080	tank adaptator			
		cad	12,33	
 085	tank mineral 10“x47“ w/foot 275-4			
		cad	625,50	
 090	tank mineral 10“x47“-195-4			
		cad	446,40	
 095	tetraseal			
		cad	2,67	
 100	timer assembly comp.			
		cad	385,20	
 105	timer assembly control valve 145-4/c145-4			
		cad	416,70	
 110	timer motor 240/50 cycle (metal timer)			
		cad	129,60	
 115	upper seat assembly			
		cad	7,48	
 120	valve body assembly			
		cad	52,38	
 125	valve cover assembly (4 cycle)			
		cad	24,12	
 130	valvola spring			
		cad	0,96	
05.P65.F30	Ricambi per modelli sr e sre, o similari, con testata in bronzo e attacchi da 1“			
 005	assieme camme			
		cad	10,17	
 010	assieme piastre			
		cad	45,99	
 015	assieme tubo diffusore			
		cad	32,13	
 020	assieme pozzetto salamoia (per 18“x30“)			
		cad	17,10	
 025	assieme pozzetto salamoia (per 18“x41“)			
		cad	27,81	
 030	assieme valvola di controllo per src/sr 10-22			
		cad	1.042,20	
 035	assieme valvola di controllo per src/sr 70			
		cad	1.152,90	
 040	collare serbatoio resine r 1“			
		cad	171,00	
 045	controllo di portata			
		cad	42,75	
 050	corpo del raccordo gomito			
		cad	15,57	
 055	corpo scarico			
		cad	53,46	
 060	corpovalvole			
		cad	249,30	
 065	filtrino ugello			
		cad	0,96	
 070	griglia 24“ completa di 4 supporti			
		cad	144,00	
 075	guarnizione ad anello			
		cad	2,08	
 080	microinterruttore			
		cad	8,55	
 085	motorino programmatore			
		cad	80,73	
 090	pistone			
		cad	51,30	
 095	programmatore 6 giorni			
		cad	115,20	
 100	raccordo a gomito di scarico 1“1/2 gpm - 2“1/2 gpm			
		cad	21,42	
 105	rubinetto salamoia			
		cad	29,97	
 110	serbatoio in resina 7“x30“			
		cad	360,00	
 115	serbatoio in resina 7“x40“			
		cad	422,10	
 120	serbatoio in resina 8“x44“			
		cad	446,40	
 125	serbatoio in resina 10“x40“			
		cad	558,00	
 130	serbatoio in resina 10“x54“			
		cad	667,80	
 135	serbatoio in resina 13“x54“			
		cad	1.320,30	
 140	serbatoio salamoia 18“x30“			
		cad	262,80	
 145	serbatoio salamoia 18“x40“			
		cad	331,20	
 150	serbatoio salamoia 24“x40“			
		cad	497,70	
 155	servomotore			
		cad	119,70	
 160	tappo terminale			
		cad	14,49	
 165	tappo vite ugello			
		cad	4,55	
 170	ugello n 60			
		cad	3,20	
 175	valvola salamoia completa 18“x30“			
		cad	115,20	
 180	valvola salamoia completa 18“x40“			
		cad	116,10	
 185	valvola salamoia completa 24“x40“			
		cad	120,60	
05.P65.F40	Ricambi per modelli tipo ma da 1“1/2 con test. in bronzo e bombole in vetroresina o tipi similari			
 005	body			
		cad	432,00	
 010	brine tank 18“x40“			
		cad	224,10	
 015	brine tank 24“x40“			
		cad	498,60	
 020	brine well assy. 18“x40“/24“x40“			
		cad	29,43	
 025	bushing			
		cad	5,35	
 030	cap			
		cad	10,71	
 035	complete brine valve assy. for 18“x40“ ma 45			
		cad	115,20	
 040	complete brine valve assy. for 24“x40“ ma 70/150			
		cad	121,50	
 045	distributor			
		cad	39,06	
 050	end cap.			
		cad	25,65	
 055	flow control mod. 45/70/100			
		cad	43,29	
 060	flow control mod. 120			
		cad	62,01	
 065	flow control mod. 150			
		cad	116,10	
 070	gasket			
		cad	0,96	
 075	grid-plate 18“x24			
		cad	39,60	
 080	grid plate support 18“ dia-ma 45			
		cad	6,95	
 085	grid plate support 24“ dia-ma 70/150			
		cad	24,12	
 090	manifold pipe 45 and 70/100-120			
		cad	52,38	
 095	manifold pipe 45 and 70/150			
		cad	58,32	
 100	mineral tank 10“x54“			
		cad	694,80	
 105	mineral tank 13“x54“			
		cad	1.282,50	
 110	mineral tank 14“x65“			
		cad	1.923,30	
 115	mineral tank 16“x65“			
		cad	2.511,00	
 120	mineral tank 21“x65“			
		cad	4.060,80	
 125	nipple			
		cad	9,63	
 130	nozzle mod. 45/70/100/120/150			
		cad	3,20	
 135	plug			
		cad	9,63	
 140	plunger			
		cad	117,00	
 145	shut off valve			
		cad	31,05	
 150	tank adapter			
		cad	404,10	
 155	throat mod. 45/70/100/120/150			
		cad	2,67	
 160	tank foot			
		cad	32,67	
 165	timer e drive assembly			
		cad	1.042,20	
 170	timer mech. 7 day			
		cad	232,20	
 175	timer mech. 12 day			
		cad	291,60	
 180	timer motor			
		cad	68,94	
 185	vanne complete ma 45			
		cad	1.944,90	
 190	vanne complete ma 70			
		cad	1.966,50	
 195	vanne complete ma 100			
		cad	2.019,60	
 200	vanne complete ma 120/150			
		cad	2.068,20	
05.P65.F50	Ricambi per modelli tipo sric da 1“1/2 con testate in bronzo montate su bombole in acciaio o tipi similari			
 005	brine tank w brine valve hf 150			
		cad	1.175,40	
 010	brine tank w brine valve hf 300			
		cad	1.737,00	
 015	brine tank w brine valve hf 600			
		cad	2.500,20	
 020	brine valve pipe assembly comp. hf 240/600			
		cad	487,80	
 025	brine valve pipe assembly comp. hf 750/900			
		cad	2.297,70	
 030	complete brine valve assembly for hf 150			
		cad	127,80	
 035	flow control mod. 150/450			
		cad	124,20	
 040	nozzle mod. 150/450			
		cad	2,51	
 045	throat mod. 150/450			
		cad	2,51	
05.P65.F60	Ricambi per modelli tipo hf da 2“ a 2“1/2 con testata in bronzo montata su bombole in acciaio o tipi similari			
 005	drain casting			
		cad	80,73	
 010	glasket			
		cad	2,40	
 015	pipe plug			
		cad	9,63	
 020	piston assembly			
		cad	297,00	
 025	timer assembly 7 day			
		cad	255,60	
 030	timer e drive motor assembly 7 day			
		cad	1.211,40	
 035	timer motor 7 day			
		cad	80,73	
 040	valve body			
		cad	1.278,00	
 045	valve cap bach			
		cad	10,17	
05.P65.F70	Ricambi per modelli cillit-nekar 115-303 o similari			
 005	crepine inferiore			
		cad	12,33	
 010	gomito			
		cad	4,81	
 015	orologio a molla sa completo eccentrico accessor			
		cad	142,20	
 020	raccordo bicchierino			
		cad	3,37	
 025	testata automatica 1“			
		cad	375,30	
 030	testata automatica in bronzo 1“1/4			
		cad	552,60	
 035	timer semiautomatico			
		cad	149,40	
 040	tubo aspirazione salamoia			
		cad	5,35	
05.P65.F80	Ricambi per modelli cillit-nekar 500 o similari			
 005	boccola scorrimento			
		cad	22,50	
 010	bombola in vetroresina			
		cad	694,80	
 015	congegno miscelazione completo			
		cad	55,62	
 020	crepine (inferiore e superiore)			
		cad	12,33	
 025	disco chiusura superiore camera membrana			
		cad	16,65	
 030	eiettore completo			
		cad	34,74	
 035	eiettore fino a 150 l in resina			
		cad	13,95	
 040	motorino scarico completo			
		cad	89,82	
 045	oring testata			
		cad	4,81	
 050	parte inferiore camera membrana			
		cad	236,70	
 055	parte superiore camera membrana			
		cad	32,67	
 060	piastra eiettore			
		cad	32,67	
 065	testata automatica completa bronzo diam.1“1/4			
		cad	552,60	
05.P65.F90	Ricambi per modelli cillit-nekar 600 o similari			
 005	anello distanziale soffietto			
		cad	6,41	
 010	calotta			
		cad	21,42	
 015	coppa			
		cad	171,00	
 020	elettrodo combinato dedax completo di cavo m.5			
		cad	239,40	
 025	gruppo diaframma			
		cad	167,40	
 030	ph metro industriale con indicatore digitale			
		cad	903,60	
 035	piastrina con foro			
		cad	6,41	
 040	soffietto			
		cad	23,58	
 045	sonda cloro completa di cavi			
		cad	202,50	
 050	sonda ph completa di cavi			
		cad	477,00	
 055	testata parte inferiore			
		cad	86,58	
05.P65.G00	Ricambi addolcitori cosmos e fae o similari			
 005	controllo aspirazione salamoia (bicchierino)			
		cad	43,83	
 010	coperchio valvola			
		cad	17,10	
 015	corpo inferiore valvola - filtrino			
		cad	150,30	
 020	corpo superiore valvola			
		cad	239,40	
 025	filtrino per valvola inferiore			
		cad	3,74	
 030	gruppo albero a camme			
		cad	34,74	
 035	gruppo attacchi valvola da 3/4“			
		cad	27,27	
 040	gruppo attacchi valvola da 1“			
		cad	27,81	
 045	motore per timer			
		cad	76,41	
 050	regolatore controlavaggio			
		cad	17,10	
 055	timer a 7 giorni con motore			
		cad	177,30	
 060	tubazione centrale per cosmos 6-12			
		cad	6,41	
 065	tubazione centrale per cosmos 19-28 fae 940-740			
		cad	6,41	
 070	tubo aspirazione salamoia con filtrino			
		cad	9,63	
 075	tubo in politene con retinatura in nylon di rinf.			
		cad	2,51	
 080	tubo salamoia cosmos 6			
		cad	9,09	
 085	valvola completa per cosmos 6-12-19 e fae 740			
		cad	618,30	
 090	valvola completa per cosmos 28 e fae 940-1040			
		cad	632,70	
 095	valvola completa per fae 1248-1354-1465			
		cad	661,50	
05.P65.G02	Bustina gruppo guarnizioni complete + blocco valvola comprendente: part. 34f- 32-35f (4) - 37f-43f-38f (2) - 39f			
 005	......			
		cad	44,10	
05.P65.G04	Bustina regolatore della salamoia gruppo iniettore per cosmos 6-12-19 e fae 740 comprendente: part. 8f(2) -  ...
... 7f-28f-1f-4f			
 005	......			
		cad	61,47	
05.P65.G06	Bustina regolatore della salamoia gruppo iniettore per cosmos 28 e fae 940-1040-1248-1354-1465 comprendente: part.  ...
... 8f (2) - 7f-28f-1f-4f			
 005	......			
		cad	67,86	
05.P65.G10	Ricambi addolcitori domy c - t o similari			
 005	bottiglia resine domy c 1 e similari			
		cad	167,40	
 010	bottiglia resine domy c 2 e similari			
		cad	210,60	
 015	bottiglia resine domy c 3 e similari			
		cad	253,80	
 020	bottiglia resine domy c 4 e similari			
		cad	299,70	
 025	bottiglia resine domy t 1 e similari			
		cad	204,30	
 030	bottiglia resine domy t 2 e similari			
		cad	233,10	
 035	bottiglia resine domy t 3 e similari			
		cad	296,10	
 040	bottiglia resine domy t 4 e similari			
		cad	394,20	
 045	bottiglia resine domy t 5 e similari			
		cad	711,00	
 050	bottiglia resine domy t 6 e similari			
		cad	875,70	
 055	cabinato per domy c 1 - 2			
		cad	71,10	
 060	cabinato per domy c 3 - 4			
		cad	126,90	
 065	coperchio su timer domy t e similari			
		cad	41,76	
 070	gr. stranier sottovalvola con adattatore filett.			
		cad	11,79	
 075	motorino per timer (tutti i modelli)			
		cad	79,65	
 080	pistone completo (tutti i modelli)			
		cad	67,86	
 085	portagomma su scarico valvola			
		cad	1,22	
 090	raccordo, gomito con dado, ogiva rinforzo su tubo			
		cad	11,79	
 095	regolatore con molle su aspirazione e immissione			
		cad	57,24	
 100	regolatore scarico 1,5 gpm per domy c 1-2 t 1-2			
		cad	19,80	
 105	regolatore scarico 2,5 gpm per domy c 3-4 t 3-4			
		cad	21,42	
 110	regolatore scarico 7 gpm per domy t 6			
		cad	23,58	
 115	timer completo di motore (tutti i modelli)			
		cad	306,90	
 120	tubazione centrale con strainer di fondo			
		cad	5,88	
 125	tubo flessibile di collegamento			
		ml	4,86	
 130	valvola aspirazione salamoia e gallegiante, compl			
		cad	115,20	
 135	valvola completa domy c1 - 2 t 1 - 2			
		cad	534,60	
 140	valvola completa domy t 3 - 4 - 5			
		cad	721,80	
 145	valvola completa domy t 6			
		cad	574,20	
 150	vasca per sale domy t 1-2 senza coperchio e valv			
		cad	88,20	
 155	idem c.s. domy t 3-4			
		cad	124,20	
 160	idem c.s. domy t 5-6			
		cad	195,30	
05.P65.G20	Ricambi addolcitori domy r-sr-rd-rv o similari			
 005	coperchio timer (color legno)			
		cad	36,36	
 010	gruppo strainer sotto valvola con adattatore fil			
		cad	11,79	
 015	motore del timer per domy r-rd-rv-sr			
		cad	79,11	
 020	pistone per valvole domy r-rd-rv-sr			
		cad	60,93	
 025	portagomma su scarico valvole			
		cad	1,22	
 030	raccordo a gomito, dado, rinforzo e ogiva			
		cad	12,33	
 035	raccordo a te con dado, rinforzo e ogiva			
		cad	14,49	
 040	raccordo a te con pulsante domy sr-r-rv-rd			
		cad	117,00	
 045	raccordo a te biconico unione tubo flessibile			
		cad	12,33	
 050	raccordo a tre vie con pulsante (arrivo acqua)			
		cad	127,80	
 055	regolatore scarico da 2,5 gpm			
		cad	19,80	
 060	regolatore scarico da 7 gpm			
		cad	23,58	
 065	regolatore scarico da 10 gpm			
		cad	155,70	
 070	regolatore scarico da 15 gpm			
		cad	175,50	
 075	regolatore scarico da 2,5 gpm			
		cad	18,72	
 080	strainer collettore per domy r-rv-rd-sr			
		cad	1,07	
 085	timer completo di motore per domy r-sr			
		cad	210,60	
 090	tubo su aspiraz. completo di strainer per domy			
		cad	132,30	
 095	valvola aspiraz.salamoia e galleggiante completa			
		cad	108,00	
 100	valvola completa domy sr 1-2-3-4			
		cad	1.007,10	
 105	valvola completa domy r 1-2 (tempo)			
		cad	1.028,70	
 110	valvola completa domy r 3-4-5 (tempo)			
		cad	1.042,20	
05.P65.G25	Vasca salamoia completa di tubo di calma e supporti per piano di carico sale (ed eventuali bocce grigliate) per  ...
... addolcitori domy o similari			
 005	capacita' fino a l 250			
		cad	584,10	
 010	capacita' fino a l 350			
		cad	694,80	
 015	capacita' fino a l 500 e oltre			
		cad	903,60	
05.P65.G30	Ricambi dosatori polifosfati tipo cillit-immuno 38 o similari			
 005	anello fissaggio soffietto			
		cad	49,23	
 010	congegno taratura			
		cad	39,60	
 015	coperchio			
		cad	133,20	
 020	corpo dosatore			
		cad	457,20	
 025	maniglie coperchio			
		cad	17,10	
 030	piastra diffusore			
		cad	185,40	
 035	soffietto			
		cad	180,00	
 040	vetro spia completo di ghiera e guarnizione			
		cad	101,70	
	05.P66 PULIZIE                                         			
05.P66.A10	Pulizia di aerotermi installati sino ad un'altezza di 4 m (compreso attrezzi d'uso)			
 005	........			
		cad	16,11	
05.P66.A20	Pulizia di aerotermi installati ad altezza superiore a 4 m (nel prezzo e' comprensivo l'uso di ogni tipo di  ...
... attrezzo quali: scale, trabattelli, ponteggi, ecc.)			
 005	.......			
		cad	37,44	
05.P66.A30	Pulizia di caldaia in ghisa, o in ferro a tubi d'acqua, di potenzialita' inferiore a cal/h 60000 o caldaia murale  ...
... di qualsiasi potenzialita'			
 005	.......			
		cad	26,73	
05.P66.A40	Idem di caldaia di potenzialita' oltre cal/h 60000			
 005	.......			
		cad	38,52	
05.P66.A50	Pulizia di caldaia in ferro a tubi da fumo			
 005	tipo marina o pressurizzata in acciaio			
		cad	45,45	
 010	tipo cornovaglia			
		cad	64,17	
05.P66.A60	Pulizia di caldaia in ghisa, pressurizzata,			
 005	di qualsiasi potenzialita'			
		cad	45,45	
05.P66.A70	Pulizia di canne verticali in muratura o altro; per ogni camino verticale			
 005	di qualsiasi dimensione e altezza			
		cad	21,42	
05.P66.A80	Pulizia di condotto da fumo, compreso le rotture occorrenti ed i ripristini			
 005	per condotti inferiori a m 2			
		ml	10,17	
 010	per condotti oltre m 2			
		ml	4,55	
05.P66.A90	Pulizia di generatore d'aria calda			
 005	di qualsiasi potenzialita'			
		cad	37,44	
05.P66.B00	Pulizia mobiletti termoventilanti comprendente: la soffiatura o eventuale sostituzione del filtro, la pulizia  ...
... dello scambiatore, il controllo dei comandi elettrici			
 005	..........			
		cad	12,87	
05.P66.B10	Pulizia serbatoi combustibile			
 005	di qualunque dimensione			
		cad	241,20	
05.P66.B20	Pulizia stufe di qualunque tipo e dimensioni compresi i tubi e relativi ripristini			
 005	........			
		cad	13,41	
05.P66.B30	Rimozione di residuo della combustione, dai locali di deposito alle discariche, o nei luoghi stabiliti dalla  ...
... direzione lavori			
 005	........			
		mc	76,41	
05.P66.B35	Pulizie: tutti gli articoli da P66A30 a P66B30 dell'elenco prezzi “luglio 1991“- compreso trasporto dei residui e  ...
... oneri di smaltimento, nel pieno rispetto delle norme di legge e la necessaria documentazione, e per qualsiasi classificazione del residuo diverso dall'urbano. Aumento sui prezzi dei predetti articoli del:			
 005	aumento sui prezzi dei predetti articoli del:			
		%	50%	
	05.P67 PEZZI SPECIALI RACCORDERIA, TUBAZIONI, SARACINESCHE, VALVOLAME, RIPARAZIONI VARIE (MISURA UNI-GAS) - PROVVISTA E POSA IN OPERA			
05.P67.A10	Barrotti, griglie, in ghisa per caldaie			
 005	..........			
		kg	3,74	
05.P67.A20	Bulloni di ferro filettati con dado			
 005	.........			
		kg	2,50	
05.P67.A30	Bulloni di ottone filettati con dado			
 005	........			
		kg	6,15	
05.P67.A40	Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata sportello di lamiera verniciata bloccabile ad  ...
... incastro e con chiave			
 005	25x33			
		cad	26,73	
 010	25x50			
		cad	28,08	
 015	33x70			
		cad	36,63	
05.P67.A50	Chiusini di qualunque tipo e dimensioni			
 005	........			
		kg	2,40	
05.P67.A60	Collettori complanari componibili semplici, di rame, (impianto modul) completi di tappo cieco e ridotto			
 005	due derivazioni 3/4“ -1/2“			
		cad	5,35	
 010	due derivazioni 1“ - 1/2“			
		cad	8,01	
 015	tre derivazioni 3/4“ - 1/2“			
		cad	6,41	
 020	tre derivazioni 1“-1/2“			
		cad	10,17	
 025	quattro derivazioni 3/4“ - 1/2“			
		cad	7,48	
 030	quattro derivazioni 1“ -1/2“			
		cad	11,25	
05.P67.A70	Collettori complanari simmetrici derivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni  ...
... sui due lati. Di rame. Attacchi colonna a manicotto.			
 005	8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni su ciascun lato			
		cad	42,75	
 010	12 derivaz. (6x6) 6 derivazioni su ciascun lato			
		cad	58,77	
 015	16 derivaz. (8x8) 8 derivazioni su ciascun lato			
		cad	69,48	
 020	20 derivaz. (10x10) 10 derivaz. su ciascun lato			
		cad	85,50	
05.P67.A80	Collettori complanari asimmetrici derivazioni di entrata e uscita complanari ma con diverso numero di derivaz. sui  ...
... due lati  di rame. Attacchi colonna a manicotto.			
 005	6 deriv.(2x4)  - 2 deriv. su un lato 4 sull'altro			
		cad	37,44	
 010	10 deriv.(4x6) - 4 deriv. su un lato 6 sull'altro			
		cad	53,46	
 015	12 deriv.(4x8) - 4 deriv. su un lato 8 sull'altro			
		cad	58,77	
 020	14 deriv.(6x8) - 6 deriv. su un lato 8 sull'altro			
		cad	66,78	
 025	18 deriv.(8x10) - 8 deriv.su un lato 10 sull'altro			
		cad	80,19	
05.P67.A90	Compensatori di dilatazione a soffietto metallico plurilamellare in acciaio inox con giunzioni a flange e/o  ...
... manicotti od a codoli da saldare, dato in opera			
 005	- fino a DN 40			
		cad	225,00	
 010	- fino a DN 50			
		cad	233,10	
 015	- fino a DN 65			
		cad	299,70	
 020	- fino a DN 80			
		cad	321,30	
 025	- fino a DN 100			
		cad	390,60	
 030	- fino a DN 125			
		cad	502,20	
 035	- fino a DN 150			
		cad	534,60	
 040	- fino a DN 200			
		cad	710,10	
05.P67.B00	Curve ferro stampate nere diam. interno			
 005	diam. interno			
		mm	0,19	
05.P67.B10	Curve ferro stampate nere jutate e catram.			
 005	diam.interno			
		mm	0,23	
05.P67.B20	Curve in PVC			
 005	diam. interno			
		mm	0,16	
05.P67.B30	Detentori per radiatori compresi materiali di consumo			
 005	per ogni mm di diam. nominale			
		mm	0,40	
05.P67.B40	Flange in acciaio dolce di qualsiasi diametro, spessore, cieche o con fori per bulloni			
 005	per ogni mm di diam. nominale			
		mm	0,21	
05.P67.B50	Griglie in ghisa per stufe			
 005	..........			
		kg	3,20	
05.P67.B60	Mensole per radiatori			
 005	.........			
		cad	8,01	
05.P67.B70	Pezzi speciali in ghisa, quali portine, controportine, zoccoli per caldaie, piedi per radiatori, collettori,  ...
... flange, raccordi, compreso materiali di consumo			
 005	........			
		kg	4,01	
05.P67.B85	Provvista e posa in opera profilati in ferro di qualunque forma e dimensioni			
 005	qualunque forma e dimensioni			
		kg	3,20	
05.P67.B90	Staffe a collare per radiatori			
 005	.......			
		cad	6,41	
05.P67.B95	Provvista e posa in opera staffa di sostegno pertubaz. fino 1“ con collare in acciaio zincato, dado elettrosaldato  ...
... m8, tondino filettato, viti laterali e tassello in nylon			
 005	................................................			
		cad	3,74	
05.P67.C00	Tronchetti flangiati per caldaie (Legge 373) misuratori di portata completi di controflange			
 005	fino a DN 100 - per ogni mm di DN			
		mm	3,20	
 010	oltre a DN 100 - per ogni mm di DN			
		mm	9,63	
05.P67.C10	Raccorderia in bronzo per tubazioni in rame o ferro			
 005	........			
		kg	23,31	
05.P67.C20	Raccorderia in ghisa malleabile per tubazioni nere			
 005	........			
		kg	19,80	
05.P67.C30	Raccorderia per tubazione zincata			
 005	........			
		kg	21,33	
05.P67.C40	Raccorderia per tubazione zincata plastificata			
 005	.........			
		kg	24,66	
05.P67.C50	Raccorderia in PVC tutti i diametri (nominali)			
 005	per ogni mm di diam. nominale			
		mm	0,96	
05.P67.C60	Tubazione in acciaio normalizzato e rivestita in guaina di PVC			
 005	........			
		kg	13,68	
05.P67.C70	Tubazione in acciaio normalizzato come art. I67C60 ma incassata, compresa la formazione della traccia e ripristino			
 005	........			
		kg	34,20	
05.P67.C80	Tubazione di rame, nuda			
 005	.........			
		kg	12,87	
05.P67.C90	Tubazione di rame rivestita con guaina plastica PVC stellare termoisolante e protettiva			
 005	.........			
		kg	16,11	
05.P67.D00	Tubazione in rame rivestita come art. 67C90 incassata - compresa la formazione della traccia e ripristini			
 005	..........			
		kg	40,14	
05.P67.D05	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densita', con campo di impiego da +100 a -100°C per realizzazione di  ...
... impanti sotto pavimento a bassa temperatura e completi di cassette con sportello, collettori, valvolame a sfera, valvole e detentori, valvole sfogo aria automatiche, rubinetti di  scarico, attacchi staffe, termometro su ogni collettore, graffette di fissaggio e quant'altro necessario			
 005	emissione termica per m² di pavimento 60 W			
		mq	20,34	
 010	emissione termica per m² di pavimento 70 W			
		mq	21,42	
 015	emissione termica per m² di pavimento 80 W			
		mq	22,50	
 020	emissione termica per m² di pavimento 90 W			
		mq	24,12	
 025	emissione termica per m² di pavimento 100 W			
		mq	25,65	
 030	emissione termica per m² di pavimento 110 W			
		mq	27,27	
 035	emissione termica per m² di pavimento 120 W			
		mq	28,89	
 040	emissione termica per m² di pavimento 130 W			
		mq	29,97	
05.P67.D10	Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena, opere murarie,  ...
... verniciatura, ripristini			
 005	per diam. sino a 3/4“			
		kg	4,06	
 010	per diam. sino a 2“			
		kg	3,20	
 015	per diam. oltre a 2“			
		kg	2,62	
05.P67.D20	Tubi in ferro nero mannesmann, incassati, compreso giunzioni e saldatura autogena, opere murarie anche per  ...
... formazione delle tracce, verniciatura, ripristini			
 005	per diam. sino a 3/4“			
		kg	9,63	
 010	per diam. oltre 3/4“			
		kg	6,95	
05.P67.D30	Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere murarie, ripristini			
 005	per diam. sino a 3/4“			
		kg	4,49	
 010	per diam. sino a 2“			
		kg	3,42	
 015	per diam. oltre a 2“			
		kg	3,10	
05.P67.D40	Tubi in ferro mannesmann zincati, incassati compreso le giunzioni, opere murarie anche per formazione delle  ...
... tracce, ripristini			
 005	per diam. sino a 3/4“			
		kg	10,17	
 010	per diam. oltre 3/4“			
		kg	7,87	
05.P67.D50	Tubi in ferro mannesmann di cui agli articoli 67D10-67D20-67D30-67D40 per installazione complessiva, nel contesto  ...
... del lavoro effettuato, limitata ai seguenti quantitativi			
 005	da kg 0.5 a kg 10 aumento sugli art. su indicati			
		%	80%	
 010	da kg 10.1 a kg 40 aumento sugli art. su indicati			
		%	50%	
05.P67.D60	Tubi mannesmann jutati e catramati			
 005	per diametri sino a 2“			
		kg	4,28	
 010	per diametri oltre a 2“			
		kg	3,20	
05.P67.D70	Tubi in PVC			
 005	per diam. sino a 3/4“			
		ml	3,47	
 010	per diam. da 1“ a 1“ 1/2			
		ml	6,84	
 015	per diam. oltre 1“ 1/2			
		ml	10,17	
05.P67.D80	Tubi per caldaie a tubi da fumo, compreso lo smontaggio e rimozione di quelli da sostituire, taglio nelle giuste  ...
... misure, ricottura testate, mandrinatura, di qualunque diametro (escluse le murature)			
 005	sino alla sostituzione di 3 tubi			
		kg	17,64	
 010	oltre alla sostituzione di 3 tubi			
		kg	10,17	
05.P67.D90	Tubi preisolati e accessori - come da articolo 57H00 a art. 57H60			
 005	aumento su detti articoli			
		%	20%	
05.P67.E00	Tubi zincati rivestiti in polietilene - tutti i diametri			
 005	............			
		kg	4,62	
05.P67.E10	Rubinetterie in genere			
 005	per ogni mm di diam. nominale			
		mm	0,27	
05.P67.E20	Saracinesche con corpo in ghisa con flange			
 005	per ogni mm di diametro nominale			
		mm	1,28	
05.P67.E30	Saracinesche in bronzo a manicotto			
 005	per ogni mm di diam. nominale			
		mm	1,22	
05.P67.E40	Valvolame speciale a sfera in acciaio 			
 005	per ogni mm di diam. nominale			
		mm	8,01	
05.P67.E50	Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie			
 005	per ogni mm di diam. nominale			
		mm	1,44	
05.P67.E60	Valvolame a sfera in ottone, filettato, a piu' vie 			
 005	per ogni mm di diam. nominale			
		mm	1,33	
05.P67.E70	Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a 2 o piu' vie 			
 005	per ogni mm di diam. nominale			
		mm	1,82	
05.P67.E80	Valvolame in bronzo 			
 005	per ogni mm di diam. nominale			
		mm	1,25	
05.P67.E90	Valvolame speciale in ghisa a flange, compreso materiale di consumo 			
 005	per ogni mm di diametro nominale			
		mm	2,11	
05.P67.F00	Valvolame speciale in ghisa a vite, compreso materiale di consumo 			
 005	per ogni mm di diametro nominale			
		mm	2,03	
05.P67.F10	Valvole di taratura (per ottenimento portata costante indipendentemente dal grado di apertura, delle valvole di  ...
... zona a 3 vie) con regolazione micrometrica a manopola - di bronzo - attacchi e perno e bocchettone			
 005	diam. 3/4“-3/4“			
		cad	26,73	
 010	diam. 1“ - 3/4“			
		cad	32,13	
05.P67.F20	Valvole di zona motorizzate provviste di dispositivo di bloccaggio delle valvole in posizione aperta. Corpo di  ...
... bronzo - otturatore di ottone con guarnizione or - attacchi  a manicotto			
 005	diametro 1/2“			
		cad	82,89	
 010	diametro 3/4“			
		cad	117,90	
 015	diametro 1“			
		cad	123,30	
 020	diametro 1“1/4			
		cad	139,50	
05.P67.F30	Idem come articolo 67F20 ma a 3 vie			
 005	diam. 3/4“			
		cad	128,70	
 010	diam. 1“			
		cad	134,10	
05.P67.F40	Valvole per radiatori, compresi i materiali di consumo			
 005	per ogni mm di diam. nominale			
		mm	0,42	
05.P67.F50	Valvole in PVC tutti i diametri - nominali			
 005	per ogni mm di diam. nominale			
		mm	2,08	
05.P67.F60	Riparazioni di valvole, detentori, saracinesche, rubinetterie ecc. compresi i materiali di consumo			
 005	rifacimento premistoppa			
		cad	6,41	
 010	sostituzione guarnizioni			
		cad	8,01	
05.P67.F70	Ristaffaggio tubazioni con staffe in profilati metallici			
 005	................................................			
		kg	1,87	
05.P67.F80	Rulli di scorrimento montati su staffe o fissati stabilmente a muro			
 005	.............			
		cad	77,49	
05.P67.F90	Saldatura elettrica, compresa attrezzatura, elettrodi di qualsiasi metallo, ecc.			
 005	eseguita sul posto			
		centimetri	0,52	
 010	eseguita in officina			
		centimetri	0,35	
05.P67.G00	Saldatura ossiacetilenica			
 005	.............			
		centimetri	0,52	
05.P67.G10	Sostituzioni di parti in lega di alluminio, bronzo, acciaio speciale per riparazione pompe e bruciatori			
 005	................			
		kg	32,13	
	05.P68 SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, DEMOLIZIONI, APPARECCHI SCALDANTI E ACCESSORI			
05.P68.A10	Carico di impianto con sfogo aria			
 005	per edifici sino a m³ 5000			
		cad	26,73	
 010	per edifici sino a m³ 15000			
		cad	53,46	
 015	per edifici sino a m³ 45000			
		cad	80,19	
 020	per edifici oltre a m³ 45000			
		cad	134,10	
05.P68.A20	Demolizione o rimozione serbatoi per combustibili			
 005	di qualsiasi dimensione			
		kg	0,53	
05.P68.A30	Distacco dall'impianto di caldaia murale per sostituzione o demolizione			
 005	di qualsiasi potenzialita'			
		cad	16,11	
05.P68.A40	Distacco dall'impianto di elettropompe per sostituzione o demolizione			
 005	di qualsiasi portata			
		cad	18,72	
05.P68.A50	Distacco dall'impianto di qualsiasi tipo di bruciatore di olio combustibile o gas metano per sostituzione o demolizione			
 005	di qualsiasi tipo			
		cad	8,01	
05.P68.A60	Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di  ...
... consumo per sostituzione o demolizione			
 005	di qualsiasi dimensione			
		cad	9,63	
05.P68.A70	Distacco dall'impianto di saracinesche o valvole a vite o a flange per sostituzione o demolizione			
 005	a vite o a flange			
		cad	2,67	
05.P68.A80	Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o sostituzioni			
 005	di qualsiasi diametro			
		cad	1,87	
05.P68.A90	Distacco e riattacco all'impianto caldaia murale per riparazione			
 005	di qualsiasi potenzialita'			
		cad	26,73	
05.P68.B00	Distacco e riattacco all'impianto di valvole di intercettazione, saracinesche, inserite sulle tubazioni per riparazioni			
 005	saracinesche o valvole con flange			
		cad	10,71	
 010	saracinesche o valvole a vite			
		cad	19,80	
05.P68.B10	Lavaggio interno, con getto d'acqua, di radiatori			
 005	di qualsiasi dimensione			
		cad	10,71	
05.P68.B20	Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo			
 005	di qualsiasi dimensione			
		cad	13,41	
05.P68.B30	Riattacco di valvole o detentori per radiatori			
 005	di qualsiasi diam.			
		cad	2,40	
05.P68.B40	Scarico impianto di qualsiasi potenzialita'			
 005	di qualsiasi potenzialita'			
		cad	26,73	
05.P68.B50	Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti in ferro, di qualunque diametro o spessore, compresi  ...
... materiali di consumo - ripristini			
 005	di qualsiasi diametro o spessore			
		kg	0,96	
05.P68.B60	Smontaggio e rimontaggio batteria termo-ventilante di qualsiasi dimensione per riparazione o sostituzione,  ...
... comprese eventuali opere murarie per demolizioni, ripristini			
 005	di qualsiasi dimensione			
		cad	267,30	
05.P68.B70	Smontaggio e rimontaggio boyler di qualunque tipo, sia per riparazioni che per sostituzione serpentino, e pulizia  ...
... interna			
 005	per capacita' sino a l 500			
		cad	107,10	
 010	per capacita' oltre l 500			
		cad	171,00	
05.P68.B80	Smontaggio e rimontaggio caldaia in acciaio a tubi d'acqua di qualsiasi tipo e dimensioni per sostituzione tubi e  ...
... riparazioni			
 005	per caldaie sino cal/h 200000			
		cad	124,20	
 010	per caldaie oltre cal/h 200000			
		cad	164,70	
05.P68.B90	Smontaggio e rimontaggio caldaia in acciaio a tubi da fumo per sostituzione tubi 			
 005	cald. tipo marina o pres. - pot. sino cal/h 200000			
		cad	112,50	
 010	cald. tipo marina o pres. - pot. sino cal/h 500000			
		cad	187,20	
 015	cald. tipo marina o pres. - pot. sino cal/h 1000000			
		cad	321,30	
 020	cald. tipo marina o pres. - pot. oltre cal/h 1000000			
		cad	401,40	
 025	caldaie tipo marina scomponibile			
		cad	101,70	
 030	caldaie tipo cornovaglia			
		cad	321,30	
05.P68.C00	Smontaggio e rimontaggio caldaia in ghisa sia per sostituzione elementi o nipples, sia per riduzione o aumento  ...
... della superficie radiante, compresi i nipples nuovi e i materiali di consumo; per ogni elemento di testata di caldaie costituite da elementi monoblocco, oppure mezzo elemento di testata di caldaie normali, di potenzialita' sino a cal/h 200.000, ad elementi doppi			
 005	elem. test. monobl. o 1/2 elem.test. a elem. doppi			
		cad	88,20	
 010	per elemento monoblocco intermedio			
		cad	42,75	
 015	per mezzo elemento intermedio			
		cad	24,12	
05.P68.C10	Smontaggio e rimontaggio caldaia in ghisa sia per sostituzione elementi o nipples, sia per riduzione o aumento  ...
... della superficie radiante, compresi i nipples nuovi e i materiali di consumo; caldaie sia normali che pressurizzate di potenzialita' sino cal/h 500.000: per elemento di testata di caldaie costituite da elementi monoblocco, oppure mezzo elemento di testata di caldaie normali ad elementi doppi			
 005	elem. test. monobl. o 1/2 elem. test. a elem. doppi			
		cad	147,60	
 010	per elemento monoblocco intermedio			
		cad	58,50	
 015	per mezzo elemento intermedio			
		cad	32,13	
05.P68.C20	Smontaggio e rimontaggio caldaia in ghisa sia per sostituzione elementi o nipples, sia per riduzione o aumento  ...
... della superficie radiante, compresi i nipples nuovi e i materiali di consumo; caldaie sia normali che pressurizzate di potenzialita' oltre cal/h 500.000: per elemento di testata di caldaie costituite da elementi monoblocco, oppure mezzo elemento di testata di caldaie normali ad elementi doppi			
 005	elem. test. monobl. o 1/2 elem. test. a elem. doppi			
		cad	198,00	
 010	per elemento monoblocco intermedio			
		cad	74,88	
 015	per mezzo elemento intermedio			
		cad	43,83	
05.P68.C30	Smontaggio e rimontaggio coperchio passo d'uomo, serbatoi di combustibili, sia per sostituzione guarnizioni che  ...
... per esecuzione di qualsiasi lavoro, anche su di esso			
 005	........  			
		cad	80,19	
05.P68.C40	Smontaggio e rimontaggio radiatori in ghisa di qualsiasi tipo e dimensioni, per sostituzione elementi rotti,  ...
... riduzione o aumento di superficie, eliminazione perdite, compresi i nipples, tappi e materiali di consumo			
 005	per elemento			
		cad	5,35	
05.P68.C50	Smontaggio e rimontaggio scambiatori di calore di qualunque tipo, sia per riparazioni che per sostituzione  ...
... serpentino e pulizia interna			
 005	.........			
		cad	80,19	
05.P68.C60	Smontaggio, trasporto in officina per revisione, rimontaggio di qualsiasi tipo di bruciatore di olio combustibile  ...
... o gas metano			
 005	.......			
		cad	34,74	
05.P68.C70	Smontaggio, trasporto in officina per revisione, rimontaggio di qualsiasi tipo di elettropompa, compresi i  ...
... materiali di consumo			
 005	sino kW 1			
		cad	53,46	
 010	oltre kW 1 sino kW 3			
		cad	85,50	
 015	oltre kW 3			
		cad	107,10	
05.P68.C80	idem per motori elettrici di qualsiasi tipo:			
 005	sino kW 1			
		cad	42,75	
 010	oltre kW 1 sino kW 3			
		cad	64,17	
 015	oltre kW 3			
		cad	96,30	
05.P68.C90	Smontaggio e rimontaggio valvole motorizzate, valvole a tre o piu' vie, termoregolatori, scaricatori di condensa,  ...
... per riparazione o sostituzione			
 005	a flange			
		cad	26,73	
 010	a vite			
		cad	42,75	
05.P68.D00	Smontaggio e rimontaggio vaso d'espansione per pulizia, riparazioni, verniciatura, eventuale spostamento			
 005	sino a l 100			
		cad	34,74	
 010	sino a l 500			
		cad	50,76	
 015	oltre a l 500			
		cad	90,90	
05.P68.D10	Smontaggio per demolizione di caldaia in acciaio a tubi d'acqua compresi i materiali di consumo			
 005	per caldaie sino cal/h 200000			
		cad	261,90	
 010	per caldaie oltre cal/h 200000			
		cad	350,10	
05.P68.D20	Smontaggio per demolizione di caldaia in acciaio a tubi da fumo, compresi i materiali di consumo			
 005	per caldaie senza murature			
		cad	521,10	
 010	per caldaie con murature			
		cad	747,90	
05.P68.D30	Smontaggio per demolizione caldaia in ghisa, normale, di potenzialita' sino 200000 cal/h; per ogni elemento  ...
... monoblocco o due mezzi elementi			
 005	per ogni elemento monoblocco o due mezzi elementi			
		cad	32,13	
05.P68.D40	Smontaggio per demolizione caldaia in ghisa, sia normale che pressurizzata, di potenzialita' sino 500000 cal/h;  ...
... per ogni elemento monoblocco o due mezzi elementi			
 005	per ogni elemento monoblocco o due mezzi elementi			
		cad	47,61	
05.P68.D50	Smontaggio per demolizione caldaia in ghisa, sia normale che pressurizzata, di potenzialita' oltre 500000 cal/h;  ...
... per ogni elemento monoblocco o due mezzi elementi			
 005	per ogni elemento monoblocco o due mezzi elementi			
		cad	56,16	
	05.P69 CALDAIE - CORPI SCALDANTI - BOYLERS - ACCESSORI VASI ESPANSIONE			
05.P69.A10	Posa in opera di caldaia per impianti ad acqua calda di qualunque tipo, forma, dimensioni, completa di collettori  ...
... di andata e ritorno, mantello isolante con collegamento equipotenziale, nipples, portine, tiranti, termometro a quadrante a carica di mercurio, idrometro con rubinetto di prova, rubinetti carico e scarico, opere murarie per basamento e raccordo al camino, materiali di consumo, guarnizioni, bulloni, ecc. data funzionante in ogni sua parte per tutte le caldaie in ghisa ad elementi scomponibili			
 005	aumento sui prezzi degli art. da 58A10 a 58A40			
		%	40%	
05.P69.A15	Posa in opera di caldaia per impianti ad acqua calda di qualunque tipo, forma, dimensioni, completa di collettori  ...
... di andata e ritorno, mantello isolante con collegamento equipotenziale, termometro a quadrantea carica di mercurio, idrometro con rubinetto di prova, rubinetti carico e scarico, opere murarie per basamento e raccordo al camino, materiali di consumo, guarnizioni, bulloni, ecc. data funzionante in ogni sua parte. Per tutte le caldaie in acciaio, normali e pressurizzate, aumenti sui prezzi degli art. dal  58A50 al 58A90 - dal 58B10 al 58B60 - 58C20 - dal 58C40 al 58C60			
 005	aumento del			
		%	30%	
05.P69.A20	Posa in opera di caldaie in acciaio a tubi di fumo scomponibili in due o piu' parti			
 005	aumento sui prezzi dell'art. 58C30			
		%	35%	
05.P69.A25	Provvista e posa in opera caldaia in acciaio “low NOx“ per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e  ...
... dimensioni, completa di collettori di andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; per gas con bruciatore atmosferico incorporato, recuperatore di calore e ventilatore aria comburente			
 005	sino a calorie 11000 rese all'acqua			
		cad	4.254,30	
 010	sino a calorie 18000 rese all'acqua			
		cad	4.306,50	
 015	sino a calorie 26000 rese all'acqua			
		cad	4.352,40	
 020	sino a calorie 35000 rese all'acqua			
		cad	4.417,20	
05.P69.A26	Provvista e posa in opera di caldaia murale “low NOx“ a condensazione per impianti acqua calda, di qualunque tipo,  ...
... marca, forma e dimensioni, completa di collettori di andata e ritorno, mantello isolante, portine ecc.;  per gas, con bruciatore atmosferico a premiscelazione, accensione elettronica senza fiamma pilota con elettrodo a ionizzazione, data funzionante			
 005	sino a calorie 20000 rese all'acqua			
		cad	1.980,00	
05.P69.A27	Provvista e posa in opera caldaia murale “low NOx“ a condensazione con tutte le caratteristiche di cui  ...
... all'articolo precedente adatta anche per la produzione di acqua calda sanitaria. Data funzionante.			
 005	sino a calorie 20000 rese all'acqua			
		cad	2.796,30	
05.P69.A28	Posa in opera materiali ed accessori descritti all'articolo 58C90			
 005	aumento sui prezzi di detto articolo del			
		%	40%	
05.P69.A30	Posa in opera di generatore d'aria calda			
 005	aumento sui prezzi dell'art. 58E50			
		%	20%	
05.P69.A35	Provvista e posa in opera di: gruppo termico “low NOx“ ad alto rendimento per funzionamento con combustibili  ...
... liquidi o gassosi corpo caldaia in acciaio di qualita' con camera di combustione di forma sub-ovale ad “E“ con l'asse principale disposto verticalmente, percorso secondario dei fumi attraverso economizzatore montato nell'ovale superiore della camera di combustione, condotti fumo con rilievi interni stampati, cassa fumo posteriore con camera di calma. Bruciatore a riconvogliamento esterno dei fumi  a gas metano. Compreso linee ed allacciamenti elettrici e quant'altro necessario per consegnarlo completo e perfettamente funzionante			
 005	- cal/h rese all'acqua 200000-300000			
		cad	29.168,10	
 010	- cal/h rese all'acqua 300000-370000			
		cad	30.904,20	
 015	- cal/h rese all'acqua 400000-500000			
		cad	32.987,70	
 020	- cal/h rese all'acqua 500000-600000			
		cad	34.723,80	
 025	- cal/h rese all'acqua 600000-750000			
		cad	40.599,90	
 030	- cal/h rese all'acqua 750000-900000			
		cad	42.736,50	
05.P69.A37	Provvista e posa in opera gruppo termico “low NOx“ ad alto rendimento con tutte le caratteristiche di cui  ...
... all'articolo precedente ma con bruciatore, a riconvogliamento esterno dei fumi, a gasolio. Compreso linee ed allacciamenti elettrici e quant'altro necessario per consegnarlo completo e perfettamente funzionante			
 005	- cal/h rese all'acqua 200000-300000			
		cad	23.505,30	
 010	- cal/h rese all'acqua 300000-370000			
		cad	24.573,60	
 015	- cal/h rese all'acqua 400000-500000			
		cad	27.084,60	
 020	- cal/h rese all'acqua 500000-600000			
		cad	31.945,50	
 025	- cal/h rese all'acqua 600000-750000			
		cad	33.655,50	
 030	- cal/h rese all'acqua 750000-900000			
		cad	36.326,70	
05.P69.A40	Posa in opera di aerotermo con tubi alettati con serranda regolabile, motorino, mensole, opere murarie, materiali  ...
... di consumo, quadretto elettrico di comando, linee elettriche			
 005	escluso apparecchio - dato funzionante			
		cad	142,20	
05.P69.A45	Provvista e posa in opera boyler atmosferico a  pompa di calore ad accumulo a ciclo termodinamico, in acciaio  ...
... zincato verniciato con polveri epossidiche, pressione di esercizio 6 bar, evaporatori in tubo di rame e alettatura in alluminio protetti con vernice epossidica, condensatori in rame alettato, stagnato, estraibili. Funzionamento con automatismi integrati. Sbrinamento automatico con 4 cicli nelle 24 ore. Compressore di tipo ermetico speciale per pompa calore. Dato completo in ogni sua parte e funz.			
 005	zincato monobl. produz. 4100 l/giorno H2O calda			
		cad	1.195,20	
 010	zincato monobl. produz. 11700 l/giorno H2O calda			
		cad	1.469,70	
05.P69.A50	posa in opera di bollitore in acciaio inox o zincato			
 005	aumento sui prezzi dall'art. 59B00 al 59B30			
		%	25%	
05.P69.A60	Posa in opera di corpi scaldanti gia' esistenti in loco o dati in fornitura dal comune			
 005	per ogni mcal/h			
		cad	38,52	
05.P69.A65	Provvista e posa in opera di: adattatore per tubo di rame idoneo al collegamento tra il tubo di rame e la valvola  ...
... o il detentore dei radiatori			
 005	diametri 12x8 - 12x10 - 12x12			
		cad	1,49	
 010	diametro 12x14			
		cad	3,04	
 015	diametri 16x8-16x10-16x12-16x14-16x15-16x16			
		cad	2,08	
 020	diametri 18x10-18x12-18x14-18x15-18x16-18x18			
		cad	2,30	
 025	diametri 22x16 - 22x18 - 22x22			
		cad	3,15	
05.P69.A70	Posa in opera di corpi scaldanti limitata a cal/h 4500			
 005	aumento sui prezzi dell'art. 69A60			
		%	47%	
05.P69.A80	Provviste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli articoli: 57A30 - 57B20 - 57D30 - 57E90 - 57F00  ...
... - dal 58E10 al 58E40 - 58H10 - 58H20 - dal 59D30 al 59E60 - dal 59F10 al 59F50 - dal 59F70 al 59G10 dal 59G30 al 59H50 - dal 59H70 al 59H90 - dal 59I20 al 59I70 - 59I90 - 59L00 - dal 59L30 al 59N50 - dal 59N80 al 59P00 - dal 59P20 al 59T40			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli del			
		%	35%	
05.P69.A85	Provvista e posa in opera miscelatore termostatico regolabile per H2O sanitaria. In bronzo, attacchi a  ...
... bocchettone. regolazione di fabbrica a  48°C			
 005	diametro 1/2“			
		cad	486,90	
 010	diametro 3/4“			
		cad	576,00	
 015	diametro 1“			
		cad	607,50	
 020	diametro 1“1/4			
		cad	664,20	
 025	diametro 1“1/2			
		cad	1.042,20	
 030	diametro 2“			
		cad	1.189,80	
05.P69.A90	Posa in opera di piastra murale raggiante in acciaio completa di mensole, opere murarie, tappi, nipples, materiali  ...
... di consumo e verniciatura			
 005	...			
		cad	21,42	
05.P69.B00	Posa in opera di scambiatore di calore come agli articoli 59C10 - 59C20 - 59C30, per acqua calda e fredda			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli			
		%	25%	
05.P69.B05	Provvista e posa in opera pompa di calore con serbatoio dell'acqua protetto dalla corrosione da doppio  ...
... rivestimento di “tectan“, con evaporatore toroidale avente una grande superficie di scambio sull'estrazione dell'aria ambiente, con condensatore in acciaio al cromo, con scambiatore per caldaia in acciaio al cromo; rivestimento totale con schiuma di poliuretano. Produzione di acqua calda con prelievo istantaneo dopo la messa in temperatura l 305-420, continuativo/giorno l 2000 - 2200, data completa in ogni sua parte e funzionante			
 005	l 305 prelievo istant. dopo la messa in temper.			
		cad	3.620,70	
 010	l 420 prelievo istant. dopo la messa in temper.			
		cad	3.978,00	
05.P69.B10	Posa in opera di tubo alettato completamente in ferro con o senza flange, mensole, opere murarie, materiali di consumo			
 005	aumento sui prezzi dell'art. 58E90			
		ml	4,28	
05.P69.B20	Posa in opera di ventilconvettore escluse linee elettriche			
 005	.......................			
		cad	24,12	
05.P69.B22	Provvista e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in bronzo, valvola  ...
... in ottone, guarnizione, molla inox con imbuto a gomito incorporato per montaggio verticale discendente od orizzontale - PN 10			
 005	diametro 3/4“			
		cad	335,70	
 010	diametro 1“			
		cad	413,10	
 015	diametro 1“1/4			
		cad	467,10	
 020	diametro 1“1/2			
		cad	823,50	
 025	diametro 2“			
		cad	850,50	
05.P69.B23	Provvista e posa in opera disconnettore a zona  di pressione ridotta non controllabile, con corpo in bronzo,  ...
... valvola in ottone, molla in acciaio inox, membrana e guarnizione in nitrile, dado di  unione smontabile e posizionatore di evacuazione PN 10			
 010	diametro 3/4“			
		cad	77,49	
 015	diametro 1/2“			
		cad	70,56	
05.P69.B24	Provvista e posa in opera disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in ghisa a flange,  ...
... valvola in bronzo, guarnizioni in nitrile, molle in acciaio inox, imbuto incorporato PN 10			
 005	DN 60			
		cad	2.382,30	
 010	DN 65			
		cad	2.396,70	
 015	DN 80			
		cad	2.528,10	
 020	DN 100			
		cad	3.555,90	
 025	DN 150			
		cad	5.604,30	
 030	DN 200			
		cad	9.616,50	
 035	DN 250			
		cad	13.889,70	
05.P69.B25	Provvista e posa in opera disconnettore d'estremita' del tipo rompi vuoto con corpo in ottone, guarnizione e  ...
... membrana in nitrile, molla in acciaio inox, per montaggio verticale ascendente			
 005	diametro 3/4			
		cad	17,37	
05.P69.B26	Provvista e posa in opera elettrovalvola a due vie, per acqua, a manicotto, filettata, in bronzo			
 005	diametro 3/8“			
		cad	53,01	
 010	diametro 1/2“			
		cad	54,90	
 015	diametro 3/4“			
		cad	73,62	
 020	diametro 1“			
		cad	82,26	
 025	diametro 1“1/4			
		cad	135,90	
 030	diametro 1“1/2			
		cad	143,10	
 035	diametro 2“			
		cad	180,90	
05.P69.B27	Provvista e posa in opera di manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di  ...
... riferimento, attacco radiale, 6 ate, conforme ISPESL			
 005	diametro 80			
		cad	13,14	
 010	diametro 100			
		cad	15,48	
05.P69.B28	Provv. e posa in opera di manometro per acqua, molla a tubo metallico, sistema bourdon, cassa di acciaio stampato,  ...
... perno di ottone radiale, graduazione UNI, 6 ate, conforme ISPESL			
 005	diametro 63			
		cad	7,35	
 010	diametro 80			
		cad	19,98	
05.P69.B30	Provvista e posa in opera di radiatori per impianti ad acqua calda o vapore, comprese mensole, opere murarie,  ...
... nipples, tappi, materiali di consumo, verniciatura; in ghisa a colonnine			
 005	altezza sino a cm 35			
		Mcal/h	132,30	
 010	altezza sino a cm 45			
		Mcal/h	116,10	
 015	altezza sino a cm 60			
		Mcal/h	98,10	
 020	altezza sino a cm 69			
		Mcal/h	87,66	
 025	altezza sino a cm 88			
		Mcal/h	79,38	
 030	altezza oltre a cm 88			
		Mcal/h	79,74	
05.P69.B35	Provvista e posa in opera di radiatori per impianti ad acqua calda o vapore, comprese mensole, opere murarie,  ...
... nipples, tappi, materiali di consumo, verniciatura; in ghisa a piastre tipo tema			
 005	altezza sino a cm 45			
		Mcal/h	143,10	
 010	altezza sino a cm 60			
		Mcal/h	124,20	
 015	altezza sino a cm 69			
		Mcal/h	92,70	
 020	altezza sino a cm 88			
		Mcal/h	87,39	
 025	altezza oltre a cm 88			
		Mcal/h	79,38	
05.P69.B40	Provvista e posa in opera di radiatori per impianti ad acqua calda, comprese mensole, opere murarie, nipples,  ...
... tappi, materiali di consumo, verniciatura; in alluminio a colonnine			
 005	altezza sino a cm 35			
		Mcal/h	123,30	
 010	altezza sino a cm 45			
		Mcal/h	102,60	
 015	altezza sino a cm 60			
		Mcal/h	80,28	
 020	altezza sino a cm 69			
		Mcal/h	71,46	
 025	altezza sino a cm 88			
		Mcal/h	69,12	
05.P69.B45	Provvista e posa in opera di radiatori per impianti ad acqua calda o vapore, comprese mensole, opere murarie,  ...
... nipples, tappi, materiali di consumo, verniciatura; in acciaio a colonnine			
 005	altezza sino a cm 45			
		Mcal/h	99,90	
 010	altezza sino a cm 60			
		Mcal/h	80,28	
 015	altezza sino a cm 69			
		Mcal/h	74,97	
 020	altezza sino a cm 88			
		Mcal/h	74,43	
 025	altezza oltre a cm 88			
		Mcal/h	72,27	
05.P69.B50	Provvista e posa in opera di radiatori idem c.s. per installazione limitata a cal/h 4500			
 005	aumento sui prezzi art. 69B30-69B35-69B40-69B45			
		%	47%	
05.P69.B52	Provvista e posa in opera di: detentore cromato, con bocchettone  “antigoccia“; completo di adattatore per tubo rame			
 005	diametro 3/8“x12 - a squadra			
		cad	6,01	
 010	diametro 3/8“x16 - a squadra			
		cad	7,75	
 015	diametro 1/2“x18 - a squadra			
		cad	8,01	
 020	diametro 3/8“x12 - diritto			
		cad	6,30	
 025	diametro 3/8“x16 - diritto			
		cad	8,55	
 030	diametro 1/2“x18 - diritto			
		cad	8,81	
05.P69.B57	Provvista e posa in opera comando termostatico con sensore a distanza e regolatore sulla valvola; completo di ogni  ...
... accessorio e dato in opera funzionante			
 005	capillare m 2			
		cad	47,25	
 010	capillare m 5			
		cad	63,54	
 015	capillare m 10			
		cad	90,90	
05.P69.B58	Provvista e posa in opera comando termostatico con sensore e regolatore entrambi a distanza; completo di ogni  ...
... accessorio e dato in opera funzionante			
 005	capillare m 2			
		cad	70,74	
 010	capillare m 5			
		cad	86,94	
 015	capillare m 10			
		cad	115,20	
05.P69.B70	Provvista e posa in opera di boyler in lamiera zincata con fondo a flangia e serpentino in tubo rame, completo di  ...
... attacchi filettati per acqua calda e fredda, mensole, opere murarie, materiali di consumo, guarnizioni ecc.			
 005	per capacita' sino a 500 l			
		lt	1,93	
 010	per capacita' sino a 1000 l			
		lt	1,41	
 015	per capacita' sino a 2000 l			
		lt	1,09	
 020	per capacita' oltre a 2000 l			
		lt	0,96	
05.P69.B80	Provvista e posa in opera di boyler in lamiera zincata con fondo a flangia serpentino in tubo rame, e resistenze  ...
... elettriche corazzate, completo di attacchi filettati per acqua calda e fredda, mensole, opere murarie materiali di consumo, guarnizioni, ecc.			
 005	per capacita' sino a 500 l			
		lt	2,03	
 010	per capacita' sino a 1000 l			
		lt	1,49	
 015	per capacita' sino a 2000 l			
		lt	1,18	
 020	per capacita' oltre a 2000 l			
		lt	1,02	
05.P69.B82	Provvista e posa in opera di boyler in acciaio  inox come articolo 59A20			
 005	aumento sui prezzi di detto articolo			
		%	25%	
05.P69.B90	Provvista e posa in opera di fascio tubiero di ricambio come articolo 59C00, completo di pezzi speciali, materiali  ...
... di consumo, ecc.			
 005	in tubo zincato			
		kg	16,65	
 010	in tubo di rame			
		kg	24,12	
 015	in acciaio inox			
		kg	28,35	
05.P69.C00	Provvista e posa in opera di recuperatore economizzatore fumi/acqua accoppiabile a caldaia, completo di cassa di  ...
... contenimento con portine di pulizia e prova fumi, basamento con drenaggio, scambiatore in tubo speciale con relativi attacchi, serranda per by-pass, isolamento termico, accessori e rivestimento in lamierino d'acciaio			
 005	da 200000 a 400000 cal/h			
		cad	4.487,40	
 010	da 400001 a 525000 cal/h			
		cad	4.674,60	
 015	da 525001 a 640000 cal/h			
		cad	4.914,90	
 020	da 640001 a 800000 cal/h			
		cad	5.342,40	
 025	da 800001 a 1000000 cal/h			
		cad	6.143,40	
 030	da 1000001 a 1250000 cal/h			
		cad	7.586,10	
05.P69.C05	Provvista e posa in opera valvola anti colpo d'ariete costituita da corpo principale in ghisa a flange,valvola  ...
... d'isolamento a monte e a valle, filtro,valvola a spillo, valvola pilota di stabilizzazione a monte ed a valle, rubinetto di spurgo, valvole di isolamento, serbatoio accumulatore, PN 10-16			
 005	DN 50			
		cad	1.569,60	
 010	DN 65			
		cad	1.674,00	
 015	DN 80			
		cad	2.049,30	
 020	DN 100			
		cad	2.223,00	
 025	DN 150			
		cad	3.195,00	
 030	DN 200			
		cad	4.514,40	
 035	DN 250			
		cad	5.938,20	
 040	DN 300			
		cad	8.013,60	
05.P69.C07	Provvista e posa in opera valvola micrometrica termostatizzabile, cromata			
 005	diametro 3/8“ - a squadra			
		cad	6,95	
 010	diametro 1/2“ - a squadra			
		cad	9,45	
 015	diametro 3/4“ - a squadra			
		cad	14,49	
 020	diametro 1“ - a squadra			
		cad	20,97	
 025	diametro 3/8“ - diritta			
		cad	7,37	
 030	diametro 1/2“ - diritta			
		cad	10,08	
 035	diametro 3/4“ - diritta			
		cad	15,57	
 040	diametro 1“ - diritta			
		cad	22,05	
05.P69.C09	Provvista e posa in opera valvola micrometrica termostatizzabile, cromata, completa di adattatore per tubo di rame			
 005	diametro 3/8“x12 - a squadra			
		cad	7,48	
 010	diametro 1/2“x16 - a squadra			
		cad	8,97	
 015	diametro 1/2“x18 - a squadra			
		cad	9,63	
 020	diametro 3/8“x12 - diritta			
		cad	8,81	
 025	diametro 1/2“x16 - diritta			
		cad	10,17	
 030	diametro 1/2“x18 - diritta			
		cad	10,71	
05.P69.C12	Provvista e posa in opera testa termostatica con comando elettrico; completa e data funzionante			
 005	................................................			
		cad	51,93	
05.P69.C13	Provvista e posa in opera testa termostatica a liquido, limitatrice di temperatura; regolazione: 30°C - 60°C;  ...
... completa di ogni accessorio e data in opera funzionante			
 005	capillare m 2			
		cad	57,78	
05.P69.C14	Provvista e posa in opera testa termostatica a liquido, limitatrice di temperatura con ghiera da 1/2“ m a tenuta  ...
... sul capillare, oppure con pozzetto da 1/2“ m. regolazione: 30°C - 60°C; completa di ogni accessorio e data in opera funzionante			
 005	capillare m 2			
		cad	62,01	
05.P69.C15	Provvista e posa in opera testa elettrica completa di ghiera di aggancio; con ogni accessorio e data in opera  ...
... funzionante			
 005	sia a 24 V - sia a 220 V			
		cad	49,05	
05.P69.C16	Provvista e posa in opera testa termostatica con sensore a cera (elemento a cera a bassa isteresi) completa di  ...
... ogni accessorio e data in opera funzionante			
 005	................................................			
		cad	25,29	
05.P69.C17	Provvista e posa in opera testa termostatica a soffietto ad espansione di liquido; completa di ogni accessorio e  ...
... data in opera funzionante			
 005	................................................			
		cad	31,41	
05.P69.C25	Provvista e posa in opera di: valvola termostatizzabile, cromata, con attacco tubo ferro			
 005	diametro 3/8“ - a squadra			
		cad	6,68	
 010	diametro 1/2“ - a squadra			
		cad	9,09	
 015	diametro 3/4“ - a squadra			
		cad	14,13	
 020	diametro 1“ - a squadra			
		cad	20,34	
 025	diametro 3/8“ - diritta			
		cad	7,10	
 030	diametro 1/2“ - diritta			
		cad	9,54	
 035	diametro 3/4“ - diritta			
		cad	15,12	
 040	diametro 1“ - diritta			
		cad	21,24	
05.P69.C27	Provvista e posa in opera di: valvola termostatizzabile, cromata, completa di adattatore per tubo di rame			
 005	diametro 3/8“x12 - a squadra			
		cad	7,37	
 010	diametro 1/2“x16 - a squadra			
		cad	8,55	
 015	diametro 1/2“x18 - a squadra			
		cad	9,09	
 020	diametro 3/8“x12 - diritta			
		cad	8,55	
 025	diametro 1/2“x16 - diritta			
		cad	9,63	
 030	diametro 1/2“x18 - diritta			
		cad	10,17	
05.P69.C30	Provvista e posa in opera di vaso di espansione in lamiera zincata completo di coperchio, attacchi con manicotto  ...
... per carico, scarico, alimentazione, troppo pieno, rubinetto a galleggiante, rivestimento isolante, mensole, sottofondo con tubo scarico, opere murarie, materiali di consumo; compresa eventuale rimozione del vecchio vaso			
 005	1) per capacita' sino a 100 l spess. 15/10			
		lt	2,40	
 010	2) per capacita' sino a 200 l spess. 15/10			
		lt	1,95	
 015	3) per capacita' sino a 500 l spess. 20/10			
		lt	1,39	
 020	4) per capacita' oltre a 500 l spess. 30/10			
		lt	1,07	
05.P69.C35	Provvista e posa in opera vaso di espansione autopressurizzato compreso staffe, putrelle ecc.,  tutte le opere  ...
... murarie occorrenti e tutto quanto altro necessario			
 005	da litri 1250			
		cad	2.259,00	
 010	da litri 1500			
		cad	2.655,00	
 015	da litri 2000			
		cad	3.089,70	
 020	da litri 2500			
		cad	3.653,10	
 025	da litri 3000			
		cad	4.060,80	
05.P69.C40	Provvista e posa in opera di vaso di espansione in lamiera di acciaio inox AISI 304 completo di coperchio,  ...
... attacchi con manicotto per carico, scarico, alimentazione, troppo pieno, rubinetto a galleggiante inox, rivestimento isolante, mensole, sottofondo inox con tubo scarico, opere murarie, materiali di consumo; compresa eventuale rimozione del vecchio vaso			
 005	1) per capacita' sino a 100 l spess. 15/10			
		lt	3,74	
 010	2) per capacita' sino a 200 l spess. 15/10			
		lt	2,84	
 015	3) per capacita' sino a 500 l spess. 20/10			
		lt	1,87	
 020	4) per capacita' oltre a 500 l spess. 30/10			
		lt	1,79	
05.P69.C50	Provvista e posa in opera di vaso di espansione come articoli 69C30-69C40 ma assemblato in loco - aumento sui  ...
... prezzi di detti articoli			
 005	aumento su detti art. per assembl. in loco			
		%	15%	
05.P69.C55	Provvista e posa in opera volantino micrometrico per valvole a regolazione micrometrica			
 005	................................................			
		cad	1,02	
	05.P70 BRUCIATORI, ACCESSORI, SERBATOI PER COMBUSTIBILI RIVESTIMENTI REFRATTARI E ISOLANTI			
05.P70.A10	Posa in opera di gruppo bruciatore per nafta, gasolio, o gas, automatico completo di motore, compressore, ventola,  ...
... ugello, supporto, quadretto elettrico, linee elettriche dalla presa multipolare al bruciatore, piastra attacco caldaia, fotoresistenza ecc. materiale di consumo, eventuali opere murarie, dato funzionante, escluse le tubazioni e il valvolame dal serbatoio al bruciatore			
 005	aumento sui prezzi degli art. dal 60A10 al 60A35			
		%	30%	
05.P70.A15	Provvista e posa di cuffia afonica per qualsiasi tipo di bruciatore, in lamiera di acciaio verniciato, con  ...
... elementi interni di insonorizzazione			
 005	per bruciatori sino a kg/h 55			
		cad	234,00	
 010	per bruciatori oltre kg/h 55			
		cad	161,10	
05.P70.A20	Posa in opera materiali accessori descritti agli art. dal 60B00 al 60E10, dal 60E40 al 60G00			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli del			
		%	28%	
05.P70.A30	Posa in opera di serbatoio per nafta o gasolio, come art. da 60H00 a 60H30 posto in opera con selle di sostegno e  ...
... muretto di contenimento			
 005	aumento su detti articoli - per tutti i tipi -			
		mc	44,91	
05.P70.A40	Posa in opera di serbatoio per nafta o gasolio, come art. da 60H00 a 60H20 posto in opera compreso lo scavo e il  ...
... riempimento a piano campagna			
 005	aumento su detti articoli - per tutti i tipi -			
		mc	42,75	
05.P70.A50	Provvista e posa in opera di isolante flessibile schiumoso, struttura cellulare chiusa, colore nero, non  ...
... propagante la fiamma, assenza di gocciolamento, classe 1, omologato, campo di impiego da -40°C a +105°C, spessore minimo mm 13, secondo  prescrizione legge 30/4/76 n.373, nastro adesivo,  lamierini di finitura ecc.			
 005	sino a 1“			
		ml	2,57	
 010	da 1“ 1/4 sino a 2“			
		ml	5,08	
 015	da 2“ 1/4 sino a 4“			
		ml	9,90	
 020	oltre a 4“			
		ml	13,41	
05.P70.A60	Provvista e posa in opera di pigiata refrattaria leggera per portellone caldaie			
 005	per caldaia sino a cal/h 250.000			
		cad	135,00	
 010	per caldaia sino a cal/h 500.000			
		cad	192,60	
 015	per caldaia oltre a cal/h 500.000			
		cad	256,50	
05.P70.A70	Provvista e posa in opera di pigiata refrattaria robusta per portellone caldaie			
 005	per caldaia sino a cal/h 250.000			
		cad	214,20	
 010	per caldaia sino a cal/h 500.000			
		cad	267,30	
 015	per caldaia sino a cal/h 1.500.000			
		cad	534,60	
 020	per caldaia oltre a cal/h 1.500.000			
		cad	721,80	
05.P70.A80	Provvista e posa in opera di rivestimento antincendio e fonoassorbente applicato a spruzzo tipo “cafco d“ o similare			
 005	spessore di mm 25			
		mq	22,77	
05.P70.A90	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante con fiberglass come art. 57C30			
 005	................			
		mq	8,01	
05.P70.B00	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante con materiale di cui agli art. 57B50-57D00-57H80 e finitura con  ...
... nastro in PVC			
 005	aumento sui prezzi di tali articoli del			
		%	24%	
05.P70.B10	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale avente conducibilita'  ...
... (lambda) = 0,041 W/m °C e spessori della tabella “1“ proporzionati alla tabella “2“ dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052  eseguito con idonea barriera vapore e nastratura in PVC			
 005	diam. fino a mm 34			
		ml	4,33	
 010	diam. fino a mm 42			
		ml	4,55	
 015	diam. fino a mm 49			
		ml	4,64	
 020	diam. fino a mm 60			
		ml	4,97	
 025	diam. fino a mm 76			
		ml	5,66	
 030	diam. fino a mm 89			
		ml	6,04	
 035	diam. fino a mm 102			
		ml	6,79	
 040	diam. fino a mm 108			
		ml	7,86	
 045	diam. fino a mm 114			
		ml	8,55	
 050	diam. fino a mm 140			
		ml	9,72	
 055	diam. fino a mm 160			
		ml	12,06	
 060	diam. fino a mm 168			
		ml	12,69	
 065	diam. oltre mm 170			
		mq	18,63	
 070	e di boyler - vasi espansione - canali da fumo			
		mq	18,99	
 075	per ogni curva di qualunque diametro			
		cad	8,01	
05.P70.B20	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni come art. 70B10 ma eseguito con coppelle  ...
... in fibra di vetro e fasciatura in plastica rigida (tipo isogenopax)			
 005	diam. fino a mm 34			
		ml	5,02	
 010	diam. fino a mm 42			
		ml	5,99	
 015	diam. fino a mm 49			
		ml	6,30	
 020	diam. fino a mm 60			
		ml	7,16	
 025	diam. fino a mm 76			
		ml	7,64	
 030	diam. fino a mm 89			
		ml	8,12	
 035	diam. fino a mm 102			
		ml	10,71	
 040	diam. fino a mm 108			
		ml	11,34	
 045	diam. fino a mm 114			
		ml	12,06	
 050	diam. fino a mm 140			
		ml	13,95	
 055	diam. fino a mm 160			
		ml	15,30	
 060	diam. fino a mm 168			
		ml	15,93	
 065	diam. oltre mm 170			
		mq	21,96	
 070	e di boyler - vasi espansione - canali da fumo			
		mq	23,04	
 075	per ogni curva di qualunque diametro			
		cad	9,63	
05.P70.B30	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni come art. 70B10 ma eseguito con coppelle  ...
... in fibra di vetro e fasciatura in lamierino di alluminio			
 005	diam. fino a mm 34			
		ml	8,65	
 010	diam. fino a mm 42			
		ml	9,36	
 015	diam. fino a mm 49			
		ml	9,99	
 020	diam. fino a mm 60			
		ml	10,89	
 025	diam. fino a mm 76			
		ml	11,52	
 030	diam. fino a mm 89			
		ml	12,15	
 035	diam. fino a mm 102			
		ml	14,85	
 040	diam. fino a mm 108			
		ml	15,30	
 045	diam. fino a mm 114			
		ml	15,93	
 050	diam. fino a mm 140			
		ml	18,63	
 055	diam. fino a mm 160			
		ml	20,70	
 060	diam. fino a mm 168			
		ml	21,33	
 065	diam. oltre mm 170			
		mq	29,88	
 070	e di boyler - vasi espansione - canali da fumo			
		mq	31,05	
 075	per ogni curva di qualunque diametro			
		cad	13,41	
05.P70.B40	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex avente  ...
... caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di classe 1, certificate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax			
 005	diam. fino a mm 34			
		ml	8,50	
 010	diam. fino a mm 42			
		ml	10,62	
 015	diam. fino a mm 49			
		ml	11,52	
 020	diam. fino a mm 60			
		ml	13,14	
 025	diam. fino a mm 76			
		ml	15,30	
 030	diam. fino a mm 89			
		ml	16,65	
 035	diam. fino a mm 102			
		ml	18,81	
 040	diam. fino a mm 108			
		ml	20,07	
 045	diam. fino a mm 114			
		ml	21,51	
 050	diam. fino a mm 140			
		ml	26,64	
 055	diam. fino a mm 160			
		ml	29,61	
 060	diam. fino a mm 168			
		ml	30,96	
 065	diam. oltre mm 170			
		mq	36,63	
 070	e di boyler - vasi espansione - canali da fumo			
		mq	37,44	
 075	per ogni curva di qualunque diametro			
		cad	18,18	
05.P70.B50	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex avente  ...
... caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di classe 1, certificate, e fasciatura in lamierino di alluminio			
 005	diam. fino a mm 34			
		ml	11,52	
 010	diam. fino a mm 42			
		ml	13,95	
 015	diam. fino a mm 49			
		ml	15,66	
 020	diam. fino a mm 60			
		ml	17,01	
 025	diam. fino a mm 76			
		ml	18,63	
 030	diam. fino a mm 89			
		ml	19,98	
 035	diam. fino a mm 102			
		ml	23,31	
 040	diam. fino a mm 108			
		ml	24,30	
 045	diam. fino a mm 114			
		ml	25,29	
 050	diam. fino a mm 140			
		ml	31,23	
 055	diam. fino a mm 160			
		ml	33,21	
 060	diam. fino a mm 168			
		ml	34,92	
 065	diam. oltre mm 170			
		mq	39,87	
 070	e di boyler - vasi espansione - canali da fumo			
		mq	40,59	
 075	per ogni curva di qualunque diametro			
		cad	21,42	
05.P70.B60	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante di tubazioni eseguito con materiale idoneo, quali: lana di  ...
... vetro, spess. secondo legge, cartone canettato fasciato con nastro PVC e mussolona inamidata, lamierini di finitura ecc.			
 005	sino a 2“			
		ml	5,35	
 010	da 2“1/4 sino a 4“			
		ml	8,55	
 015	oltre 4“			
		ml	13,95	
 020	per ogni curva sino a 2“			
		cad	5,35	
 025	per ogni curva da 2“1/4 a 4“			
		cad	8,55	
 030	per ogni curva oltre 4“			
		cad	13,95	
05.P70.B70	Idem come art. 70B60 ma con fasciatura in lamierino d'alluminio			
 005	sino a 2“			
		ml	9,09	
 010	da 2“1/4 sino a 4“			
		ml	14,67	
 015	oltre 4“			
		ml	19,80	
 020	per ogni curva sino a 2“			
		cad	9,09	
 025	per ogni curva da 2“1/4 a 4“			
		cad	14,49	
 030	per ogni curva oltre 4“			
		cad	19,80	
05.P70.B80	Idem come art. 70B60 ma per boyler o scambiatore di calorie, rifinito con fasciatura in lamierino di alluminio			
 005	..........			
		mq	36,90	
05.P70.B90	Idem come art. 70B60 ma per boyler o scambiatore di calorie, finito con fasciatura di scagliola			
 005	...........			
		mq	20,61	
05.P70.C00	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante solai con lana di vetro in materassini			
 005	spessore cm 6 - densita' kg/m³ 12			
		mq	3,20	
05.P70.C10	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante tubi da fumo caldaie, vasi di espansione ecc. con lana di  ...
... roccia spessore cm 8			
 005	armatura con rete metallica zincata			
		mq	16,65	
 010	con fasciatura in lamierino d'alluminio			
		mq	29,97	
05.P70.C20	Provvista e posa in opera di rivestimenti refrattari al 42% di allumina del focolare di caldaie, di qualunque  ...
... tipo, funzionanti a olio combustibile, o rifacimento  compresa la rimozione e il trasporto alle pubbliche discariche di quello esistente, con mattoni laterali, voltini, tavelloni o quant'altro occorrente, comprese la rimozione e posa del bruciatore			
 005	per caldaie sino a cal/h 50000			
		cad	117,90	
 010	per caldaie sino a cal/h 100000			
		cad	203,40	
 015	per caldaie sino a cal/h 200000			
		cad	347,40	
 020	per caldaie sino a cal/h 300000			
		cad	390,60	
 025	per caldaie sino a cal/h 400000			
		cad	470,70	
 030	per caldaie sino a cal/h 500000			
		cad	534,60	
 035	per caldaie sino a cal/h 600000			
		cad	667,80	
 040	per caldaie oltre cal/h 600000			
		cad	801,90	
05.P70.C35	Sostituzione guarnizione, baderna di materiale termoisolante, portelloni caldaie			
 005	per caldaia sino a cal/h 300.000			
		cad	37,44	
 010	per caldaia sino a cal/h 600.000			
		cad	58,77	
 015	per caldaia oltre a cal/h 600.000			
		cad	69,48	
	05.P71 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - MOTORI  ELETTROPOMPE 			
05.P71.A10	Demolizione completa impianti elettrici esistenti compreso l'allontanamento dal fabbricato del materiale di risulta			
 005	impianto luce			
		cad	80,19	
 010	impianto f.m.			
		cad	214,20	
05.P71.A20	Provvista e posa di tubazioni per impianto elettrico adft IP44/40 in tubo zincato filettato, UNI 8863, diametro  ...
... minimo 1/2“ posato a vista con graffette a collare o staffe zincate fissate con viti compresi gli allacciamenti alle canaline e ai quadri elettrici e alle scatole di derivazione, esclusi i raccordi ispezionabili e i conduttori elettrici			
 005	diametro 1/2“			
		ml	4,28	
 010	diametro 3/4“			
		ml	5,24	
 015	diametro 1“			
		ml	7,75	
 020	diametro 1“1/4			
		ml	9,63	
 025	diametro 1“1/2			
		ml	10,98	
 030	diametro 2“			
		ml	15,30	
 035	diametro 2“1/2			
		ml	19,26	
 040	diametro 3“			
		ml	25,65	
05.P71.A30	Provvista e posa di tubazione per impianto elettrico di cui all'art. 71A20 per diam. da 1/2 a 3“ per installazione  ...
... limitata ai seguenti quantitativi, relativamente a tutto l'impianto			
 005	sino m 3 aumento sui prezzi di detto articolo			
		%	60%	
 010	sino m 5 aumento sui prezzi di detto articolo			
		%	40%	
05.P71.A40	Provvista e posa di tubazioni per impianto elettrico di cui agli art. 71A20-71A30, incassate sotto traccia  ...
... comprese le opere murarie ed i ripristini			
 005	aumento sui predetti articoli del			
		%	30%	
05.P71.A50	Provvista e posa di tubazioni per impianto elettrico in tubo zincato leggero elettrosaldato non filettabile,  ...
... posato a vista con graffette o staffe zincate fissate con viti, raccordato con giunti autobloccanti a tenuta IP67 e continuita' elettrica, esclusi i raccordi ispezionabili e i conduttori elettrici			
 005	diametro 14/16			
		ml	1,55	
 010	diametro 20/22			
		ml	2,13	
 015	diametro 25,6/28			
		ml	3,26	
 020	diametro 29,5/32			
		ml	3,37	
 025	diametro 35/38			
		ml	5,57	
 030	diametro 47/50			
		ml	10,71	
 035	diametro 56/60			
		ml	11,88	
05.P71.A60	Provvista e posa di curve zincate a 90° per tubo come art. 71A50 raccordate con giunti autobloccanti a tenuta IP67			
 005	diametro 14/16			
		cad	2,03	
 010	diametro 20/22			
		cad	2,30	
 015	diametro 25,6/28			
		cad	2,78	
 020	diametro 29,5/32			
		cad	3,10	
 025	diametro 35/38			
		cad	3,73	
 030	diametro 47/50			
		cad	6,63	
 035	diametro 56/60			
		cad	7,05	
05.P71.A70	Provvista e posa raccordi in acciaio zincato autobloccanti per giunzione tubo leggero di cui all'art. 71A50 e per  ...
... raccordo tubo alle cassette di derivazione, alle canaline e ai quadri elettrici			
 005	diametro 16			
		cad	3,31	
 010	diametro 22			
		cad	4,86	
 015	diametro 28			
		cad	6,73	
 020	diametro 32			
		cad	7,90	
 025	diametro 38			
		cad	11,16	
 030	diametro 50			
		cad	15,84	
 035	diametro 60			
		cad	24,93	
05.P71.A80	Provvista e posa di tubi in termoplastica 75on con marchio IMQ: posati in esecuzione stagna IP 54, a vista con  ...
... graffette in ferro zincato fissate con viti od incassato sotto traccia con ripristino, e comprese cassette o scatole di derivazione stagne IP 45, coperchi, fissati con viti, una ogni 3 metri circa od ogni 3 curve consecutive di cui			
 005	diametro mm 16			
		ml	3,69	
 010	diametro mm 20			
		ml	4,17	
 015	diametro mm 25			
		ml	4,89	
 020	diametro mm 32			
		ml	5,61	
 025	diametro mm 40			
		ml	6,41	
 030	diametro mm 50			
		ml	8,09	
 035	diametro mm 63			
		ml	9,63	
 040	diametro mm 82			
		ml	12,06	
05.P71.A90	Provvista e posa di tubi in ferro zincato mannesmann, posati a vista con graffette in ferro zincato e viti,  ...
... incassati con ripristino intonaco, compresi raccordi, curve, riduzioni, giunti cassette di derivazione e di contenimento frutti, miscela di bloccaggio, il tutto in esecuzione antideflagrante AD-PE omologato CESI di cui			
 005	diametro 3/4“			
		ml	23,85	
 010	diametro 1“			
		ml	32,49	
 015	diametro 1“1/4			
		ml	45,18	
 020	diametro 1“1/2			
		ml	51,30	
 025	diametro 2“			
		ml	68,94	
 030	diametro 2“1/2			
		ml	92,70	
 035	diametro 3“			
		ml	116,10	
 040	diametro 4“			
		ml	161,10	
05.P71.B00	Provvista e posa in opera di canalina autoportante in lamiera d'acciaio zincata a caldo, da installare a parete od  ...
... a soffitto, completa di coperchio, curve, derivazioni, setto separatore, mensole, tasselli, viti, bulloncini e di ogni altro accessorio, misurata sullo sviluppo dell'asse			
 005	delle dimensioni sino a 75x100 mm			
		ml	35,73	
 010	delle dimensioni sino a 75x200 mm			
		ml	42,21	
 015	delle dimensioni sino a 75x300 mm			
		ml	46,35	
05.P71.B10	Provvista e posa di canaline in ferro avente caratteristiche e dimensioni come all'art. 71B00 ma di tipo verniciato			
 005	aumento sui prezzi dell'art. 71B00			
		%	35%	
05.P71.B20	Provvista e posa di canalina in ferro zincato o verniciato di cui agli art. 71B00-71B10 per installazione limitata  ...
... ai seguenti quantitativi, relativamente a tutto l'impianto			
 005	fino a m 3 aumento del			
		%	60%	
 010	sino a m 5 aumento del			
		%	40%	
05.P71.B30	Provvista e posa di guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilita', ad alto coefficiente di  ...
... invecchiamento, resistente agli olii, autoestinguente e successivamente rivestita con treccia di filo zincato in acciaio; completa di raccordi filettati in acciaio zincato o ottone  cromato, diritti o ad angolo, adatti al collegamento stabile con continuita' elettrica dalle scatole di derivazione alle apparecchiature elettriche, per tratti sino a cm 80			
 005	diametro 10/15			
		cad	6,09	
 010	diametro 12/17			
		cad	7,00	
 015	diametro 15/21			
		cad	9,18	
 020	diametro 20/27			
		cad	15,12	
 025	diametro 27/36			
		cad	22,77	
 030	diametro 36/45			
		cad	25,65	
 035	diametro 40/50			
		cad	28,89	
 040	diametro 47/57			
		cad	43,83	
05.P71.B40	Provvista e posa di guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura, con rivestimento esterno liscio in  ...
... resina di polivinile, ad alto coefficiente di invecchiamento, resistente agli olii e autoestinguente; completa di raccordi filettati in acciaio zincato o ottone cromato, diritti o ad angolo, adatti al collegamento stabile con continuita' elettrica dalle scatole di derivazione alle apparecchiature elettriche, per  tratti sino a cm 80			
 005	diametro 10/15			
		cad	4,81	
 010	diametro 12/17			
		cad	5,61	
 015	diametro 15,5/21			
		cad	7,18	
 020	diametro 20/27			
		cad	9,99	
 025	diametro 26,5/34			
		cad	13,95	
 030	diametro 35/43			
		cad	22,41	
 035	diametro 40/48			
		cad	27,72	
 040	diametro 50/58,5			
		cad	43,20	
05.P71.B50	Provvista e posa di guaine flessibili di cui agli art. 71B30-71B40, per tratti sino a cm 150 (esclusivamente per  ...
... collegamento bruciatori)			
 005	aumento sui prezzi dei predetti articoli del			
		%	30%	
05.P71.B60	Provvista e posa di cassette di derivazione a forma rettangolare o quadrata, in fusione di alluminio con coperchio  ...
... d'ispezione e guarnizione di tenuta per impianti adft, IP44 filettate per raccordo tubazioni, complete di riduzioni e tappi; tipo a due vie			
 005	diametro 1/2“			
		cad	3,12	
 010	diametro 3/4“			
		cad	3,61	
 015	diametro 1“			
		cad	5,08	
 020	diametro 1“ 1/4			
		cad	7,64	
 025	diametro 1“ 1/2			
		cad	7,90	
 030	diametro 2“			
		cad	10,53	
05.P71.B70	Provvista e posa di cassette di derivazione a forma rettangolare o quadrata, in fusione di alluminio con coperchio  ...
...  d'ispezione e guarnizione di tenuta per impianti adft, IP44 filettate per raccordo tubazioni, complete di riduzioni e tappi; tipo a tre vie			
 005	diametro 1/2“			
		cad	3,53	
 010	diametro 3/4“			
		cad	3,82	
 015	diametro 1“			
		cad	5,45	
 020	diametro 1“ 1/4			
		cad	8,12	
 025	diametro 1“ 1/2			
		cad	8,55	
 030	diametro 2“			
		cad	11,43	
05.P71.B80	Provvista e posa di cassette di derivazione a forma rettangolare o quadrata, in fusione di alluminio con coperchio  ...
... d'ispezione e guarnizione di tenuta per impianti adft, IP44 filettate per raccordo tubazioni, complete di riduzioni e tappi; tipo a 4 vie			
 005	diametro 1/2“			
		cad	3,74	
 010	diametro 3/4“			
		cad	4,01	
 015	diametro 1“			
		cad	6,04	
 020	diametro 1“ 1/4			
		cad	8,84	
 025	diametro 1“ 1/2			
		cad	9,36	
 030	diametro 2“			
		cad	12,24	
05.P71.B90	Provvista e posa di curve a 90° in fusione di alluminio con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta per  ...
... impianti adft, filettate, per raccordo tubazioni			
 005	diametro 1/2“			
		cad	3,23	
 010	diametro 3/4“			
		cad	4,25	
 015	diametro 1“			
		cad	5,18	
 020	diametro 1“ 1/4			
		cad	10,71	
 025	diametro 1“ 1/2			
		cad	11,25	
 030	diametro 2“			
		cad	12,24	
 035	diametro 2“ 1/2			
		cad	15,30	
05.P71.C00	Provvista e posa di cassette di derivazione vuote in fusione di alluminio complete di piastre e guarnizioni per  ...
... chiusura finestre, e fori per raccordo tubazioni, a tenuta IP 44,  di dimensioni minime			
 005	mm 142 x 117 x 65			
		cad	15,93	
 010	mm 168 x 143 x 68			
		cad	21,78	
 015	mm 193 x 169 x 82			
		cad	26,37	
 020	mm 253 x 217 x 95			
		cad	46,26	
 025	mm 314 x 264 x 126			
		cad	70,02	
05.P71.C10	Provvista e posa di cavi flessibili multipolari tipo non propagante l'incendio n1vv-k norme CEI 20/22 tensione  ...
... nominale 600/1000 V, marchio IMQ con guaina antiabrasiva introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte di cui			
 005	2 x 1,5 mm²			
		ml	1,47	
 010	3 x 1,5 mm²			
		ml	1,76	
 015	4 x 1,5 mm²			
		ml	2,11	
 020	5 x 1,5 mm²			
		ml	2,54	
 025	7 x 1,5 mm²			
		ml	3,64	
 030	10 x 1,5 mm²			
		ml	4,73	
 035	14 x 1,5 mm²			
		ml	6,11	
 040	3 x 2,5 mm²			
		ml	2,38	
 045	4 x 2,5 mm²			
		ml	2,88	
 050	5 x 2,5 mm²			
		ml	3,47	
 055	3 x 4 mm²			
		ml	3,23	
 060	4 x 4 mm²			
		ml	3,95	
 065	5 x 4 mm²			
		ml	5,21	
 070	3 x 6 mm²			
		ml	4,19	
 075	4 x 6 mm²			
		ml	5,24	
 080	5 x 6 mm²			
		ml	7,21	
 085	4 x 10 mm²			
		ml	9,36	
 090	5 x 10 mm²			
		ml	12,51	
 095	4 x 16 mm²			
		ml	14,67	
 100	5 x 16 mm²			
		ml	18,72	
 105	4 x 25 mm²			
		ml	21,60	
 110	5 x 25 mm²			
		ml	27,27	
 115	4 x 35 mm²			
		ml	27,00	
 120	5 x 35 mm²			
		ml	32,22	
05.P71.C20	Provvista e posa di conduttori flessibili isolati in termoplastica tipo no7v-k, CEI 20/22, marchio IMQ, guaina non  ...
... propagante la fiamma, infilati entro condutture o canalizzazioni esistenti di cui			
 005	1,5 mm²			
		ml	0,27	
 010	2,5 mm²			
		ml	0,42	
 015	4 mm²			
		ml	0,69	
 020	6 mm²			
		ml	0,96	
 025	10 mm²			
		ml	1,76	
 030	16 mm²			
		ml	2,57	
 035	25 mm²			
		ml	3,69	
 040	35 mm²			
		ml	5,24	
 045	50 mm²			
		ml	7,59	
 050	70 mm²			
		ml	10,53	
 055	95 mm²			
		ml	14,49	
05.P71.C30	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22  ...
... marchio IMQ, tensione nominale  600/1000 V, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per una lampada interrotta con interruttore bipolare			
 005	con cavo 3x1.5 mm²			
		cad	26,46	
 010	con cavo 3x1.5 mm² per ogni m in piu' oltre 15			
		ml	1,76	
 015	con 3 cavi da 1.5 mm²			
		cad	12,33	
 020	con 3 cavi c.5. per ogni m in piu' oltre 15 m			
		ml	0,80	
05.P71.C35	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22  ...
... marchio IMQ, tensione nominale  600/1000 V, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per una o piu' lampade in parallelo alla voce 71C30			
 005	con cavo 3x1.5 mm²			
		cad	26,46	
 010	con cavo c.s. per ogni m in piu' oltre i 15 m			
		ml	1,76	
 015	con 3 cavi da 1.5 mm²			
		cad	12,33	
 020	con 3 cavi c.s. per ogni m in piu' oltre i 15 m			
		ml	0,80	
05.P71.C40	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22  ...
... marchio IMQ, tensione nominale  600/1000 V, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando, di apparecchiature di sicurezza e controllo quali termostati, flussostati, elettrovalvole, pressostati, sonde per centraline elettroniche, elettropompe monofase, ecc.			
 005	con cavo 3x1.5 mm²			
		cad	27,81	
 010	con cavo c.s. per ogni m in piu' oltre i 15 m			
		ml	1,76	
 015	con 3 cavi da 1.5 mm²			
		cad	13,41	
 020	con 3 cavi c.s. per ogni m in piu' oltre i 15 m			
		ml	0,80	
05.P71.C45	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22  ...
... marchio IMQ, tensione nominale  600/1000 V, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di apparecchiature tipo pompe			
 005	con cavo 4x1.5 mm²			
		cad	31,86	
 010	con cavo c.s. per ogni m in piu' oltre i 15 m			
		ml	2,11	
 015	con 4 cavi da 1.5 mm²			
		cad	16,11	
 020	con 4 cavi c.s. per ogni m in piu' oltre i 15 m			
		ml	1,07	
05.P71.C50	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22  ...
... marchio IMQ, tensione nominale  600/1000 V, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di apparecchiature tipo servomotore per valvole motorizzate			
 005	con cavo 7x1.5 mm²			
		cad	54,54	
 010	con cavo c.s. per ogni m in piu' oltre i 15 m			
		ml	3,64	
 015	con 6 cavi da 1.5 mm²			
		cad	24,12	
 020	con 6 cavi c.s. per ogni m in piu' oltre i 15 m			
		ml	1,60	
05.P71.C55	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22  ...
... marchio IMQ, tensione nominale  600/1000 V, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di servomotore per valvole motorizzate per comando elettropompe			
 005	con cavo 3x1.5 mm²			
		cad	27,81	
 010	con cavo c.s. per ogni m in piu' oltre i 15 m			
		ml	1,76	
 015	con 3 cavi da 1.5 mm²			
		cad	13,41	
 020	con 3 cavi c.s. per ogni m in piu' oltre 15 m			
		ml	0,80	
05.P71.C60	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22  ...
... marchio IMQ, tensione nominale  600/1000 V, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di apparecchiature tipo pompe motori, ecc.			
 005	con cavo 4x2.5 mm²			
		cad	43,29	
 010	con cavo c.s. per ogni m in piu' oltre 15 m			
		ml	2,88	
 015	con cavo 4x4 mm²			
		cad	59,31	
 020	con cavo c.s. per ogni m in piu' oltre i 15 m			
		ml	3,95	
 025	con cavo 4x6 mm²			
		cad	78,57	
 030	con cavo c.s. per ogni m in piu' oltre 15 m			
		ml	5,24	
 035	con 4 cavi da 2.5 mm²			
		cad	25,65	
 040	con 4 cavi c.s. per ogni m in piu' oltre 15 m			
		ml	1,93	
 045	con 4 cavi da 4 mm²			
		cad	41,76	
 050	con 4 cavi c.s. per ogni m in piu' oltre 15 m			
		ml	2,78	
 055	con 4 cavi da 6 mm²			
		cad	57,78	
 060	con 4 cavi c.s. per ogni m in piu' oltre 15 m			
		ml	3,84	
05.P71.C65	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22  ...
... marchio IMQ, tensione nominale  600/1000 V, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di apparecchiature quali bruciatori			
 005	con cavo 5x2.5 mm²			
		cad	52,11	
 010	con cavo c.s. per ogni m in piu' oltre 15 m			
		ml	3,47	
 015	con cavo 5x4 mm²			
		cad	78,03	
 020	con cavo c.s. per ogni m in piu' oltre 15 m			
		ml	5,21	
 025	con cavo 5x6 mm²			
		cad	108,00	
 030	con cavo c.s. per ogni m in piu' oltre 15 m			
		ml	7,21	
 035	con 5 cavi da 2.5 mm²			
		cad	32,13	
 040	con 5 cavi c.s. per ogni m in piu' oltre 15 m			
		ml	2,13	
 045	con 5 cavi da 4 mm²			
		cad	52,11	
 050	con 5 cavi c.s. per ogni m in piu' oltre 15 m			
		ml	3,47	
 055	con 5 cavi da 6 mm²			
		cad	72,18	
 060	con 5 cavi c.s. per ogni m in piu' oltre 15 m			
		ml	4,81	
05.P71.C70	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22  ...
... marchio IMQ, tensione nominale  600/1000 V, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 40 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dai bruciatori di quadretti di segnalazione visiva e acustica funzionamento bruciatori			
 005	con cavo 5x1.5 mm² - per ogni bruciatore			
		cad	101,70	
 010	con cavo c.s. per ogni m in piu' oltre 40 m			
		ml	2,54	
 015	con 5 cavi da 1.5 mm² - per ogni bruciatore			
		cad	72,18	
 020	con 5 cavi c.s. per ogni m in piu' oltre 40 m			
		ml	4,81	
05.P71.C75	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22  ...
... marchio IMQ, tensione nominale  600/1000 V, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 30 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di sonde esterne per centraline elettroniche			
 005	con cavo da 3x2.5 mm²			
		cad	71,37	
 010	con cavo c.s. per ogni m in piu' oltre 30 m			
		ml	2,38	
 015	con 3 cavi da 2.5 mm²			
		cad	38,52	
 020	con 3 cavi c.s. per ogni m in piu' oltre 30 m			
		ml	1,28	
05.P71.C80	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare in materiale plastico autoestinguente  con grado di  ...
... protezione IP55, completo di portella di chiusura trasparente o piena, eventuale portella interna, pannello di fondo, ed ogni altro accessorio necessario a rendere idoneo il quadro al montaggio delle apparecchiature ed al cablagg (telai, guide, morsettiere, canaline, ecc.) completo di ogni accessorio per posa a parete			
 005	di dimensioni non inferiore a mm 300x200x160			
		cad	77,49	
 010	di dimensioni non inferiore a mm 400x300x160			
		cad	161,10	
 015	di dimensioni non inferiore a mm 500x400x160			
		cad	225,00	
 020	di dimensioni non inferiore a mm 600x400x230			
		cad	243,90	
 025	di dimensioni non inferiore a mm 700x500x230			
		cad	355,50	
 030	di dimensioni non inferiore a mm 800x600x300			
		cad	451,80	
 035	di dimensioni non inferiore a mm 1000x800x300			
		cad	746,10	
05.P71.C90	Provviste e posa di cassette con corpo in PVC e sportello trasparente in policarbonato a tenuta IP 55 per  ...
... contenimento interruttori magnetotermici e differenziali			
 005	dimensioni non inferiori a mm 170x260x90			
		cad	24,12	
 010	dimensioni non inferiori a mm 170x130x90			
		cad	20,34	
 015	dimensioni non inferiori a mm 170x95x90			
		cad	16,65	
 020	dimensioni non inferiori a mm 130x70x90			
		cad	13,41	
05.P71.D00	Provvista e posa di presa a norme CEE completa di interruttore di blocco e interruttore magnetotermico  ...
... differenziale, il tutto in custodia a tenuta IP 56;			
 005	presa pentapolare da 32 A differenziale da 20 A			
		cad	116,10	
 010	presa quadripolare da 16 A differenziale da 10 A			
		cad	93,60	
05.P71.D10	Provv. e posa spine volanti IP56, per prese CEE 32 come art. 71D00-005			
 005	........			
		cad	8,28	
05.P71.D20	Spine volanti, IP 56 per prese CEE da 16 A come art. 71D00-010			
 005	........			
		cad	6,68	
05.P71.D30	Provvista e posa di interruttore stagno per esterno comando impianto luce			
 005	interruttore unipolare			
		cad	4,81	
 010	interruttore bipolare			
		cad	5,88	
 015	deviatore			
		cad	5,18	
 020	presa 2 p + terra 10/16A			
		cad	6,15	
05.P71.D40	Provvista e posa di pulsante, per sgancio interruttore generale ct, racchiuso in cassetta a rottura di vetro in  ...
... lamiera elettrozincata tenuta IP44			
 005	......			
		cad	79,11	
05.P71.D50	Provvista e posa connettore multiplo a 16 poli, protezione IP55 (presa + spina)			
 005	......			
		cad	49,59	
05.P71.D60	Formazione di impianto di terra equipotenziale in centrale termica completo di piastra equipotenziale e  ...
... collegamenti alle masse estranee (almeno 5 punti) e i serbatoi del combustibil con cavo flessibile rivestito, tipo no7v-k (non  propagante l'incendio) IMQ, in tubo PVC pesante autoestinguente			
 005	per centrali sino a 2 caldaie e 1 o 2 serbatoi			
		cad	347,40	
 010	per centrali con oltre 2 caldaie o piu' serbatoi			
		cad	416,70	
05.P71.D70	Provvista e posa entro chiusino di adduzione combustibile, di piastre in rame stagnato, di sezione minime 100 mm,  ...
... collegata all'impianto di terra per collegamenti equipotenziali dei mezzi di trasporto			
 005	......			
		cad	69,48	
05.P71.D80	Provvista montaggio e posa di armadio in lamiera di ferro zincopassivata, verniciata al forno con vernici  ...
... epossidiche, con zoccolo per posa a pavimento, altezza minima m 2, larghezza minima m 0,8 componibile, con porta anteriore e posteriore chiusa a chiave e cassetto portadisegni tipo municipale; completo di barre laterali e posteriori preformate e segregate con pannelli in materiale isolante trasparente, di montanti con pannelli di fondo e regoli DIN per il montaggio delle apparecchiature, con accessori, dispositivo di blocco porta, segnalatore di tensione in arrivo a tre lampade con sequenza di fase e microinterruttore di disinserimento, pannelli anteriori di chiusura preformati; morsetterie per arrivo e partenza linee, ed ogni altro accessorio atto a fornire il quadro completo e funzionante di cui			
 005	profondita' mm 350 IP 437 stagno			
		mq	746,10	
 010	profondita' mm 475 IP 437 stagno			
		mq	893,70	
 015	profondita' mm 725 IP 437 stagno			
		mq	1.095,30	
 020	profondita' mm 620 circa stagno IP559			
		mq	614,70	
 025	profondita' mm 870 circa stagno IP559			
		mq	1.191,60	
05.P71.D90	Provvista montaggio e posa di armadio in lamieradi ferro zinco-passivato verniciato a forno con vernici  ...
... epossidiche, grado di protezione non inferiore a IP44, completo di pannello di fondo con morsettiera di arrivo e di partenza, pannello e regoli “DIN“ per il montaggio delle apparecchiature con accessori, dispositivo blocco portasegnalatore ottico di tensione in arrivo a tre lampade con sequenza di fase e microinterruttore di disinserimento, sportello con schermo trasparente infrangibile, chiave municipale ed ogni altro accessorio necessario a rendere il quadro idoneo al montaggio delle apparecchiature ed al cablaggio; in lamiera di spessore 20/10 e di profondita' minima di cm 40			
 005	per quadri sino m² 0,8			
		mq	1.335,60	
 010	per quadri sino m² 1,5			
		mq	1.149,30	
05.P71.D95	Provvista montaggio e posa di armadio in lamieradi ferro zinco-passivato con caratteristiche identiche a quelle  ...
... dell'art. 71D90 ma in lamiera di spessore 15/10 e di profondita' minima di cm 27			
 005	per quadri sino m² 0,8			
		mq	962,10	
 010	per quadri sino m² 1,5			
		mq	747,90	
05.P71.E00	Provvista, montaggio, cablaggio e posa compresi i collegamenti, sui quadri, od armadi di apparecchiature di  ...
... protezione e comando di interruttore magnetotermico modulare con potere di interruzione non inferiore a 6 kA			
 005	unipolare della portata da 1 a 5 A			
		cad	19,26	
 010	unipolare della portata da 8 a 32 A			
		cad	13,41	
 015	unipolare + neutro apribile da 1 a 32 A			
		cad	13,14	
 020	bipolare da 1 a 8 A			
		cad	25,20	
 025	tripolare da 1 a 5 A			
		cad	34,74	
 030	quadripolare da 1 a 5 A			
		cad	42,75	
05.P71.E10	Interruttore magnetotermico modulare, con potere d'interruzione non inferiore a 6 kA			
 005	bipolare della portata da 10 a 32 A			
		cad	33,21	
 010	bipolare della portata di 40 A			
		cad	38,52	
 015	bipolare della portata di 50 o di 63 A			
		cad	39,87	
 020	bipolare della portata di 80 A			
		cad	50,76	
 025	bipolare della portata di 100 A			
		cad	59,31	
 030	tripolare della portata da 10 a 32 A			
		cad	42,48	
 035	tripolare della portata di 40 A			
		cad	55,62	
 040	tripolare della portata di 50 o di 63 A			
		cad	56,97	
 045	tripolare della portata di 80 A			
		cad	76,95	
 050	tripolare della portata di 100 A			
		cad	92,70	
 055	quadripolare della portata da 10 a 32 A			
		cad	58,77	
 060	quadripolare della portata di 40 A			
		cad	67,86	
 065	quadripolare della portata di 50 o di 63 A			
		cad	69,21	
 070	quadripolare della portata di 80 A			
		cad	108,00	
 075	quadripolare della portata di 100 A			
		cad	123,30	
05.P71.E20	Interruttore magnetotermico differenziale modulare, con potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a 380 V,  ...
... corrente d'intervento 30 mA, classe to2,			
 005	bipolare della portata da 10 a 32 A			
		cad	63,63	
 010	bipolare della portata di 40 A			
		cad	99,00	
 015	bipolare della portata di 50 o di 63 A			
		cad	100,80	
 020	bipolare della portata di 80 A			
		cad	109,80	
 025	bipolare della portata di 100 A			
		cad	118,80	
 030	tripolare della portata da 10 a 32 A			
		cad	97,20	
 035	tripolare della portata di 40 A			
		cad	99,00	
 040	tripolare della portata di 50 o di 63 A			
		cad	135,90	
 045	tripolare della portata di 80 A			
		cad	166,50	
 050	tripolare della portata di 100 A			
		cad	181,80	
 055	quadripolare della portata da 10 a 32 A			
		cad	116,10	
 060	quadripolare della portata di 40 A			
		cad	163,80	
 065	quadripolare della portata di 50 o di 63 A			
		cad	164,70	
 070	quadripolare della portata di 80 A			
		cad	203,40	
 075	quadripolare della portata di 100 A			
		cad	218,70	
05.P71.E30	Interruttore magnetotermico differenziale modulare, con potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a 380 V,  ...
... corrente d'intervento 300 mA, classe t2,			
 005	bipolare della portata da 10 a 32 A			
		cad	62,82	
 010	bipolare della portata di 40 A			
		cad	86,31	
 015	bipolare della portata di 50 o di 63 A			
		cad	87,66	
 020	bipolare della portata di 80 A			
		cad	98,10	
 025	bipolare della portata di 100 A			
		cad	107,10	
 030	tripolare della portata da 10 a 32 A			
		cad	80,19	
 035	tripolare della portata di 40 A			
		cad	108,90	
 040	tripolare della portata di 50 o di 63 A			
		cad	110,70	
 045	tripolare della portata di 80 A			
		cad	135,00	
 050	tripolare della portata di 100 A			
		cad	150,30	
 055	quadripolare della portata da 10 a 32 A			
		cad	100,80	
 060	quadripolare della portata di 40 A			
		cad	125,10	
 065	quadripolare della portata di 50 o di 63 A			
		cad	126,90	
 070	quadripolare della portata di 80 A			
		cad	169,20	
 075	quadripolare della portata di 100 A			
		cad	184,50	
05.P71.E40	Interruttore magnetotermico in scatola isolante, con potere d'interruzione non inferiore a 25 kA a 380 V			
 005	tripolare della portata di 100 A			
		cad	209,70	
 010	tripolare della portata di 125 A			
		cad	325,80	
 015	tripolare della portata di 160 A			
		cad	459,90	
 020	tripolare della portata di 250 A			
		cad	501,30	
 025	quadripolare della portata di 100 A			
		cad	256,50	
 030	quadripolare della portata di 125 A			
		cad	405,90	
 035	quadripolare della portata di 160 A			
		cad	438,30	
 040	quadripolare della portata di 250 A			
		cad	625,50	
05.P71.E50	Interruttore quadripolare, magnetotermico differenziale, corrente differenziale d'intervento 0,03/2 A, in scatola  ...
... isolante, con potere d'interruzione non inferiore a 25 kA a 380 V			
 005	della portata di 100 A			
		cad	591,30	
 010	della portata di 125 A			
		cad	740,70	
 015	della portata di 160 A			
		cad	773,10	
 020	della portata di 250 A			
		cad	960,30	
05.P71.E60	Interruttore differenziale puro - 6000 A  c.c/380 V con corrente di intervento da 300 a 500 ma di cui			
 005	25 A nominale - al polo			
		cad	17,64	
 010	40 A nominali - al polo			
		cad	21,96	
 015	63 A nominali - al polo			
		cad	26,19	
 020	100 A nominali - al polo			
		cad	46,53	
 025	160 A nominali - al polo			
		cad	73,26	
05.P71.E70	Interruttori non automatici 6000 A c.c./380 V modulare di cui			
 005	20 A nominali - al polo			
		cad	8,01	
 010	32 A nominali - al polo			
		cad	9,09	
 015	63 A nominali - al polo			
		cad	12,87	
 020	100 A nominali - al polo			
		cad	18,72	
05.P71.F00	Provvista, montaggio, cablaggio e posa, compresi i collegamenti di voltmetri elettromagnetici aperiodici per  ...
... montaggio retroquadro, flangia quadrata sino mm 96x96 circa, a scala motore   0-500 V			
 005	.....			
		cad	44,91	
05.P71.F05	Provvista, montaggio, cablaggio e posa, compresi i collegamenti, di: commutatori volmetrici trifasi  ...
... (fase-fase/fase-neutro), montaggio retroquadro con posizione di riposo			
 005	.....			
		cad	22,50	
05.P71.F10	Provvista, montaggio, cablaggio e posa, compresi i collegamenti, di: amperometri elettromagnetici aperiodici,  ...
... montaggio retroquadro, flangia quadrata mm 96x96 circa, a scala motore 0 - 1000 A predisposti per t.a.			
 005	.....			
		cad	45,99	
05.P71.F15	Provvista, montaggio, cablaggio e posa, compresi i collegamenti, di: riduttori amperometrici t.a. 0-1000 A  ...
... secondario 5 A da sbarra o cavo completi di accessori			
 005	.....			
		cad	24,66	
05.P71.F20	Provvista e posa lettere di rilievo, metallo lucido h = cm 5 circa, fissato ai pannelli con viti			
 005	.....			
		cad	2,40	
05.P71.F25	Provvista, montaggio, cablaggio e posa, compresi i collegamenti, di: trasformatore di sicurezza conforme alle  ...
... norme CEI 14-6-IMQ da 150 VA con protezioni magnetotermiche a monte e a valle, posato entro contenitore, compresi collegamenti, stagno IP65, IMQ			
 005	.....			
		cad	211,50	
05.P71.F30	Provvista, montaggio, cablaggio e posa, compresi i collegamenti, di: trasformatori di sicurezza conformi alle  ...
... norme CEI 14.6 300 VA completi di protezioni magnetotermiche a monte, e a valle, posato entro contenitore compresi i collegamenti, stagno IP65			
 005	.....			
		cad	310,50	
05.P71.F35	Provvista e posa di targhette indicatrici in metallo o plastica cm 2x6 circa fissate ai pannelli con viti			
 005	.....			
		cad	2,93	
05.P71.F40	Provvista e posa di barrette per schemi sinottici sui pannelli in diversi colori			
 005	.....			
		ml	4,91	
05.P71.F43	Provvista e posa di convertitore indirizzabile a microprocessore di comando marcia/arresto di utenza (pompe,  ...
... ventilatori fan-coils, lampade, ecc.) in funzione del programma orario e dei comandi della centrale di dialogo. esecuzione per  montaggio da parete o da quadro su binari dim. alimentazione 24 V consumo 8 VA escluso collegamento elettrico			
 005	................................................			
		cad	128,70	
05.P71.F44	Provvista e posa su quadro di piastrine di indirizzo indispensabile per ogni regolatore collegato alla centrale di  ...
... dialogo			
 005	confezione con indirizzi da 1 a 30			
		cad	53,19	
 010	confezione con indirizzi da 1 a 60			
		cad	87,03	
 015	confezione con indirizzi da 1 a 90			
		cad	120,60	
 020	confezione con indirizzi da 1 a 120			
		cad	153,90	
 025	confezione con indirizzi da 1 a 150			
		cad	186,30	
 030	confezione con indirizzi da 1 a 180			
		cad	219,60	
 035	confezione con indirizzi da 1 a 210			
		cad	253,80	
 040	confezione con indirizzi da 1 a 240			
		cad	287,10	
05.P71.F45	Provvista e posa di frecce di partenza ed arrivo in diversi colori per schemi sinottici sui pannelli			
 005	.....			
		cad	1,60	
05.P71.F50	Provvista e posa di simbolo di trasformatore in diversi colori per schemi sinottici sui pannelli			
 005	.....			
		cad	5,35	
05.P71.F55	Provvista e posa di simbolo di terra, interruttore ed altre apparecchiature in diversi colori per schemi sinottici  ...
... sui pannelli			
 005	.....			
		cad	4,01	
05.P71.F57	Provvista e posa compresi i collegamenti di comando elettrico completo di aste di comando per l'apertura e la  ...
... chiusura di serranda di gravita' oppure di evaquatore-immissore con coefficiente aeraulico non inferiore a cv = 0.65, della portata di almeno 100 W			
 005	della potenza di almeno 100 W			
		cad	426,60	
05.P71.F60	Provvista, montaggio, cablaggio e posa, compresi i collegamenti, di: commutatori modulari 20 A circa			
 005	a 2 posizioni			
		cad	19,80	
 010	a 3 posizioni			
		cad	19,80	
05.P71.F65	Provvista e posa compreso i collegamenti di pulsanti modulari a doppio contatto 16 A circa			
 005	semplici			
		cad	9,63	
 010	completi di lampada spia			
		cad	16,92	
05.P71.F70	Provvista e posa compresi i collegamenti di lampada spia modulare con gemme a piu' colori			
 005	.....			
		cad	16,11	
05.P71.F75	Provvista e posa compresi i collegamenti di dispositivo lampeggiante a tre lampade con sequenza di fase n. 1			
 005	.....			
		cad	45,45	
05.P71.F80	Provvista e posa compreso i collegamenti di microinterruttore da quadro per disinserimento dispositivo  ...
... lampeggiante o per altre funzioni			
 005	.....			
		cad	16,92	
05.P71.F85	Provvista e posa compresi i collegamenti di rele' ausiliario con innesto a spinotti completo di zoccolo per  ...
... innesto e collegamenti			
 005	.....			
		cad	10,71	
05.P71.F90	Provvista e posa compresi i collegamenti di suoneria			
 005	a timpano modulare			
		cad	8,55	
 010	a ronzatore modulare			
		cad	8,01	
05.P71.F95	Provvista e posa compresi i collegamenti di trasformatore 10-40 VA secondari 6/12/24 V modulari			
 005	.....			
		cad	34,74	
05.P71.G00	Provvista e posa compresi i collegamenti di trasformatore di sicurezza conforme norme CEI 14.6			
 005	100 VA secondari 12/24 V			
		cad	74,88	
 010	200 VA secondari 12/24 V			
		cad	104,40	
 015	300 VA secondari 12/24/48 V			
		cad	135,90	
 020	500 VA secondari 12/24/48 V			
		cad	187,20	
 025	1000 VA secondari 12/24/48 V			
		cad	294,30	
05.P71.G05	Provvista e posa compresi i collegamenti di terna di fusibili da quadro per protezione voltmetro			
 005	......			
		cad	20,34	
05.P71.G10	Provvista e posa compreso i collegamenti di contattore tripolare con contatti ausiliari			
 005	da 8/10 A			
		cad	25,65	
 010	da 16/20 A			
		cad	35,82	
 015	da 32/35 A			
		cad	71,01	
 020	da 50/65 A			
		cad	153,90	
 025	da 90/125 A			
		cad	273,60	
 030	da 180/225 A			
		cad	422,10	
 035	da 300/350 A			
		cad	636,30	
05.P71.G15	Provvista e posa compresi i collegamenti di rele' termici per contattori			
 005	tripolari da 8/10 A			
		cad	23,58	
 010	tripolari da 16/20 A			
		cad	25,20	
 015	tripolari da 32/35 A			
		cad	47,88	
 020	tripolari da 50/65 A			
		cad	65,43	
 025	tripolari da 90/125 A			
		cad	101,70	
 030	tripolari da 180/225 A			
		cad	252,90	
 035	tripolari da 300/350 A			
		cad	267,30	
05.P71.G20	Provvista e posa compresi i collegamenti di interruttore salvamotore con protezioni magnetotermiche regolabili,  ...
... tripolare piu' contatto ausiliario			
 005	sino a 16 A			
		cad	63,63	
 010	sino a 25 A			
		cad	111,60	
 015	sino a 63 A			
		cad	14,49	
 020	sino a 100 A			
		cad	181,80	
05.P71.G25	Provvista e posa compresi i collegamenti di interruttore sezionatore sotto carico con comando frontale o laterale,  ...
... tipo blocco-porta, completo di copri morsetti			
 005	4x25 A			
		cad	38,52	
 010	4x32 A			
		cad	58,77	
 015	4x63 A			
		cad	80,19	
 020	4x100 A			
		cad	96,30	
 025	4x125 A			
		cad	104,40	
 030	4x160 A			
		cad	123,30	
 035	4x250 A			
		cad	176,40	
05.P71.G30	Provvista e posa di trasformatore 160 W  -24 V di sicurezza, conforme norme CEI 14.6 per lampade portatili, in  ...
... contenitore di materiale isolante a tenuta IP 44, con protezione con valvole a tappo sul primario e secondario, presa a norme CEE per bassissima tensione 2p - 16A, primario azionato dall'inserimento della spina			
 005	................			
		cad	158,40	
05.P71.G40	Provvista e posa di trasformatore 100 W/24 V di sicurezza, conforme norme CEE 14.6, completo di protezioni  ...
... magnetotermiche a monte e a valle di presa a norme cee per bassissima tensione 2p 16 A - 24 V, (primario trasformatore azionato dall'inserimento della spina) in contenitore in poliestere rinforzato con fibre di vetro a tenuta IP 55 di adeguate dimensioni			
 005	................			
		cad	214,20	
05.P71.G50	Provvista e posa di lampada portatile completa di gabbia, riflettore, srotolatore per fissaggio a parete, m 10 di  ...
... cavo antifiamma, lampadina 60  W - 24 V e spina a norme CEE per bassissima tensione 2p 16 A - 24 V			
 005	................			
		cad	45,45	
05.P71.G60	Aggiunta o sostituzione di apparecchiature su quadri esistenti di cui agli articoli dal 71E00 al 71G25 aumento del  ...
... prezzo dei suddetti articoli			
 005	aumento del prezzo dei predetti articoli			
		%	20%	
05.P71.G70	Montaggio e posa di corpi illuminanti con tubi fluorescenti compresi tasselli a ribaltamento o ad espansione  ...
... metallici di cui			
 005	con 1 tubo fluorescente da 18,36,58 W			
		cad	13,95	
 010	con 2 tubi fluorescenti da 18,36,58 W			
		cad	15,03	
 015	con 3 o 4 tubi fluorescenti da 18,36,58 W			
		cad	22,50	
05.P71.G80	Montaggio e posa di corpi illuminanti ad incandescenza compresi tasselli a ribaltamento o ad espansione metallici			
 005	...			
		cad	10,71	
05.P71.G90	Fornitura e posa di vernice intumescente per la compartimentazione a REI 120 di tubi, canaline, cavi e qualunque  ...
... superficie richiesta, previa pulitura delle stesse, da stendere a pennello o a spruzzo nella quantita' di mani necessarie			
 005	......			
		mq	24,12	
05.P71.H00	Fornitura e posa di sigillante intumescente per la chiusura di vani di passaggio di cavi, tubi, ecc., nella  ...
... quantita' necessaria per assicurare la compartimentazione REI 120			
 005	......			
		dmq	15,03	
05.P71.H10	Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico serigrafato su alluminio anodizzato, spessore minimo 0,5 mm  ...
... indicante: divieto, pericolo, obbligo, salvataggio o informazione, in dimensioni, colori e grafica conforme alle norme DPR 524 dell' 8/6/1982 e CEE 79/640			
 005	......			
		dmq	1,07	
05.P71.L00	Certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la rispondenza alle norme: CEI (64.2;64.8, DPR  ...
... 547 ecc.) degli impianti elettrici, completi di quadro, di centrali termiche, o cucine, o laboratori, compreso i locali serbatoio e pompe e annessi			
 005	per impianti di nuova costruzione			
		cad	161,10	
 010	per imp. esistenti con 1 caldaia o cucine labor.			
		cad	214,20	
 015	per ogni caldaia in piu' oltre la prima			
		cad	107,10	
 020	per modifica o ampliam. di impianti e quadri elet			
		cad	107,10	
05.P71.L10	Esecuzione di misure di terra con un valore totale e due valori parziali compresa relazione tecnica			
 005	......			
		cad	107,10	
05.P71.L20	Esecuzione e fornitura su lucido riproducibile, piu' due copie su carta, schema impianto elettrico di centrale  ...
... termica compreso il quadro di comando			
 005	per impianti elettrici di nuova costruzione			
		cad	107,10	
 010	per impianti elettrici esistenti			
		cad	267,30	
 015	rifacim. parz.di impianti con modif. quadro elettr			
		cad	80,19	
05.P71.L25	Per rilievi, riguardanti il solo impianto o il solo quadro riduzione del 50% sulle voci dell'art. 71L20			
 005	riduzione su voci dell'art. 71L20			
		%	40%	
05.P71.L30	Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso opere murarie per eventuale basamento aumento  ...
... sui prezzi degli art. dal 61A10 al 61C40			
 005	aumento sui prezzi degli art. dal 61A10 al 61C40			
		%	20%	
05.P71.L40	Posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli art. dal 61C50 al 61E60 dal 61E90 al 61F90 dal 61G20 al  ...
... 61G60 aumento sui prezzi  di detti articoli			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli			
		%	28%	
05.P71.L50	Provvista e posa di motore elettrico a due velocita', trifase, completo di puleggie a gola, cinghie trapezoidali e  ...
... carter di protezione			
 005	fino 1 kW			
		cad	191,70	
 010	fino a 1,5 kW			
		cad	199,80	
 015	fino a 2 kW			
		cad	246,60	
 020	fino a 3 kW			
		cad	294,30	
 025	fino a 4 kW			
		cad	377,10	
 030	fino a 5,5 kW			
		cad	477,90	
 035	fino a 7,5 kW			
		cad	587,70	
 040	fino a 10 kW			
		cad	793,80	
 045	fino a 15 kW			
		cad	999,00	
05.P71.L60	Provvista e posa di regolatore elettronico per economizzatore fumi/acqua, composto di servocomando, regolatore  ...
... elettronico, sonda termoresistiva, collegamenti, linee elettriche e quanto altro necessario			
 005	......			
		cad	962,10	
05.P71.L70	Revisione completa elettropompa monoblocco verticale con sostituzione cuscinetti e organo a tenuta, imboccolatura  ...
... albero con boccole in acciaio inox, sabbiatura e pulizia totale, guarnizioni, verniciatura e collaudo in officina (esclusa la ribobinatura motore elettrico)			
 005	sino kW 1			
		cad	99,00	
 010	sino kW 2			
		cad	128,70	
 015	sino kW 3			
		cad	159,30	
 020	sino kW 4			
		cad	189,00	
 025	sino kW 5,5			
		cad	227,70	
 030	sino kW 7,5			
		cad	294,30	
 035	sino kW 10			
		cad	412,20	
 040	sino kW 15			
		cad	497,70	
 045	per ogni kW in piu' oltre i 15 kW			
		cad	5,35	
05.P71.L75	Revisione completa come art. 71L70 di elettropompa orizzontale. Aumento sui prezzi detto art.			
 005	aumento sui prezzi di detto art.			
		%	32%	
05.P71.L80	Revisione di motore elettrico			
 005	rifacim. avvolgim. motore sino kW 1			
		cad	48,69	
 010	rifacim. avvolgim. motore sino kW 2			
		cad	53,46	
 015	rifacim. avvolgim. motore sino kW 3			
		cad	64,71	
 020	rifacim. avvolgim. motore sino kW 4			
		cad	71,64	
 025	rifacim. avvolgim. motore sino kW 5,5			
		cad	82,89	
 030	rifacim. avvolgim. motore sino kW 7,5			
		cad	141,30	
 035	rifacim. avvolgim. motore sino kW 10			
		cad	194,40	
 040	rifacim. avvolgim. motore sino kW 15			
		cad	282,60	
 045	per ogni kW in piu' oltre i 15 kW			
		cad	4,28	
 050	sostituz. cuscin., motore sino kW 1			
		cad	20,88	
 055	sostituz. cuscin., motore sino kW 2			
		cad	29,43	
 060	sostituz. cuscin., motore sino kW 3			
		cad	37,44	
 065	sostituz. cuscin., motore sino kW 4			
		cad	43,83	
 070	sostituz. cuscin., motore sino kW 5,5			
		cad	53,46	
 075	sostituz. cuscin., motore sino kW 7,5			
		cad	73,26	
 080	sostituz. cuscin., motore sino kW 10			
		cad	117,90	
 085	sostituz. cuscin., motore sino kW 15			
		cad	147,60	
 090	per ogni kW in piu' oltre i 15 kW			
		cad	3,20	
05.P71.L85	Revisione quadro elettrico generale per adeguamento e messa a norma			
 005	per quadri a parete			
		cad	96,30	
 010	per quadri ad armadio			
		cad	139,50	
05.P71.L90	Revisione, pulizia, disossidazione eventuali contatti, quadri elettrici di comando apparecchiature impianto			
 005	......			
		cad	53,46	
	05.P72 ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI A GAS METANO			
05.P72.A10	Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di cui agli articoli dal 62A10 al 62A70 dal 62A90 al 62C20 dal  ...
... 62C40 al 62C70 dal 62C90 al 62D90			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli del			
		%	35%	
05.P72.A15	Provvista e posa di rubinetto a sfera, passaggio totale, per gas, corpo in ottone			
 005	diametro 1/2“			
		cad	16,11	
05.P72.A20	Posa in opera di quanto descritto all'articolo 62C80			
 005	............			
		cad	18,72	
05.P72.A30	Provvista e posa in opera di: comando elettromagnetico per valvole a farfalla			
 005	diametro 50 - 65 - 80			
		cad	275,40	
 010	diametro 100			
		cad	292,50	
 015	diametro 125			
		cad	306,90	
 020	diametro 150			
		cad	350,10	
 025	diametro 200			
		cad	400,50	
05.P72.A40	Rubinetto valvolato completo di accessori			
 005	...........			
		cad	128,70	
05.P72.A50	Valvole a farfalla flangiate in acciaio per metano a sgancio elettromagnetico			
 005	diametro 50			
		cad	98,10	
 010	diametro 65			
		cad	111,60	
 015	diametro 80			
		cad	126,90	
 020	diametro 100			
		cad	141,30	
 025	diametro 125			
		cad	177,30	
 030	diametro 150			
		cad	206,10	
 035	diametro 200			
		cad	372,60	
05.P72.A60	Rivelatore di fughe gas ad altissima sensibilita' di tipo selettivo, in esecuzione modulare tarato per metano			
 005	campo misura: 0 - 100% lie per unita' controllo			
		cad	1.122,30	
05.P72.A70	Contenitore per montaggio a fronte quadro idoneo a portare su slitte			
 005	fino a otto unita'			
		cad	295,20	
 010	per quattro unita'			
		cad	267,30	
 015	per due unita'			
		cad	237,60	
05.P72.A80	Kit di taratura per rivelatore fughe gas, selettivo, in robusta valigetta metallica dimensioni 325x450x150 mm			
 005	completo di tutti gli accessori per la taratura			
		cad	292,50	
05.P72.A90	Testina di campionamento per rilevatore fughe gas			
 005	...........			
		cad	258,30	
	05.P73 VENTILAZIONE - TRATTAMENTO ARIA			
05.P73.A10	Provvista e posa in opera di: afonizzatore ad alta efficienza per elettroaspiratore o torrino, in lamiera zincata  ...
... con isolante interno e diaframmi antirumore interni in grado di ridurre del 50% la rumorosita' dell'aspiratore o del torrino, di portata			
 005	fino a 4000 m³/h			
		cad	614,70	
 010	oltre 4000 m³/h fino a 8.000 m³/h			
		cad	909,00	
 015	oltre 8000 m³/h fino a 32.000 m³/h			
		cad	1.164,60	
05.P73.A20	Provvista e posa in opera di armadi condizionatori ad acqua			
 005	per potenzialita' fino a 9000 fr/h			
		cad	3.971,70	
 010	per potenzialita' oltre 9000 fino 15000 fr/h			
		cad	5.110,20	
 020	per potenzialita' oltre 15000 fino 21000 fr/h			
		cad	7.078,50	
 025	per potenzialita' oltre 21000 fino 30000 fr/h			
		cad	9.888,30	
 030	per potenzialita' oltre 30000 fino 45000 fr/h			
		cad	12.821,40	
 035	per potenzialita' oltre 45000 fr/h			
		cad	15.545,70	
05.P73.A30	Provvista e posa in opera di armadi condizionatori raffreddati ad aria			
 005	per potenzialita' fino a 9000 fr/h			
		cad	4.221,00	
 010	per potenzialita' oltre 9000 fino 15000 fr/h			
		cad	6.090,30	
 015	per potenzialita' oltre 15000 fino 21000 fr/h			
		cad	9.215,10	
 020	per potenzialita' oltre 21000 fino 30000 fr/h			
		cad	11.133,00	
 025	per potenzialita' oltre 30000 fino 45000 fr/h			
		cad	13.516,20	
 030	per potenzialita' oltre 45000 fr/h			
		cad	16.240,50	
05.P73.A35	Provvista e posa in opera di banca del ghiaccio formata da serbatoio in polietilene ad alta densita', di spessore  ...
... 9 mm, isolato esternamente con poliuretano di spessore 50 mm e rifinito con lamierino di alluminio, contenente uno scambiatore di calore realizzato con tubi speciali in PVC avvolti a spirale. Installazione sia interna che esterna e completo di indicatore di livello pneumatico da quadro con pompa dell'aria, manometri, sonde, microinterruttori e flessibili di collegamento in acciaio. Caratteristiche: capacita' accumulo latente: kW 560 altezza serbatoio: mm 2500 diametro serbatoio: mm 2250 volume acqua (ghiaccio): l 6150  volume scambiatore: l 560			
 005	per ogni kW di accumulo latente			
		kw	22,77	
05.P73.A40	Provvista e posa in opera di condizionatore ambiente “monosplit e dualsplit“ costituito da due sezioni separate:  ...
... sezione condensante posta all'esterno dell'ambiente e sezione evaporante all'interno dell'ambiente; e' compreso il collegamento delle tubazioni idrauliche e di tutte le parti elettriche (esclusa l'esecuzione dei circuiti refrigeranti ed eventuale installazione di alimentazione elettrica dedicata), lavaggio con azoto e operazione di vuoto, carica del gas contenuto nell'unita' esterna (esclusa la fornitura di eventuale gas aggiuntivo), misura e regolazione delle pressioni e delle temperature, prova di funzionamento			
005	Fornitura in opera di monosplit  con pompa di calore fino a 7000 BTU			
		cad	1.335,60	
010	Fornitura in opera di monosplit  con pompa di calore da 7001 fino a 9000 BTU			
		cad	1.442,70	
015	Fornitura in opera di monosplit  con pompa di calore e inverter  da 7001 fino a 9000 BTU			
		cad	1.710,00	
020	Fornitura in opera di monosplit  con pompa di calore da 9001 fino a 12000 BTU			
		cad	2.019,60	
025	Fornitura in opera di monosplit  con pompa di calore e inverter  da 9001 fino a 12000 BTU			
		cad	805,21	
030	Fornitura in opera di monosplit  con pompa di calore da 12001 fino a 18000 BTU			
		cad	876,99	
035	Fornitura in opera di monosplit  con pompa di calore e inverter  da 12001 fino a 18000 BTU			
		cad	1.009,85	
040	Fornitura in opera di dualsplit con 1 compressore, con pompa di calore e inverter,  9000 + 9000 BTU 			
		cad	1.432,13	
045	Fornitura in opera di dualsplit con 1 compressore, con pompa di calore e inverter,  12000 + 12000 BTU 			
		cad	1.738,27	
050	Fornitura in opera di dualsplit con 1 compressore, con pompa di calore e inverter,  9000 + 12000 BTU 			
		cad	1.452,18	
055	Fornitura in opera di dualsplit con 2 compressorI, con pompa di calore,   9000 + 9000 BTU 			
		cad	1.086,33	
060	Fornitura in opera di dualsplit con 2 compressorI, con pompa di calore,   9000 + 12000 BTU 			
		cad	1.148,85	
065	Posa di condizionatore ambiente, costituito da due sezioni separate : sezione condensante posta all'esterno e una   ...
... sezione evaporante posta all'interno fino a 24000 BTU			
		cad	121,09	
070	Posa di condizionatore ambiente, costituito da due sezioni separate : sezione condensante posta all'esterno e due   ...
... sezioni evaporanti poste all'interno, fino a 24000 BTU ciascuna			
		cad	151,47	
075	Rimozione di condizionatore ambiente, adatto a essere reinstallato, costituito da due sezioni separate : sezione  ...
... condensante posta all'esterno e una  sezione evaporante posta all'interno fino a 24000 BTU			
		cad	27,86	
080	Rimozione di condizionatore ambiente, adatto a essere reinstallato, costituito da due sezioni separate : sezione  ...
... condensante posta all'esterno e due  sezioni evaporanti poste all'interno, fino a 24000 BTU ciascuna			
		cad	38,30	
085	Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R22			
		kg	5,10	
090	Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R407C			
		kg	13,23	
095	Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R410A			
		kg	14,00	
100	Fornitura e posa di filtro aria			
		cad	4,62	
105	Fornitura e posa di gruppo compressore completo di accessori per  apparecchio condizionatore da 14.200 BTU			
		cad	296,89	
110	Fornitura e posa di condensatore elettrico da 25 µF			
		cad	14,93	
115	Fornitura e posa di condensatore elettrico da  3,15  µF			
		cad	9,34	
120	Fornitura e posa di staffa di sostegno per batteria evaporatrice			
		cad	8,27	
125	Fornitura e posa in opera di gruppo pompa per lo scarico della condensa per condizionatori tipo Split compresi i  ...
... collegamenti elettrici, la tubazione in gomma e le prove di funzionamento			
		cad	177,17	
130	Fornitura e posa di ruote pivottanti			
		cad	4,73	
135	Fornitura e posa di timer			
		cad	24,05	
140	Fornitura e posa di pulsantiera di selezione funzioni			
		cad	19,12	
145	Fornitura e posa di termostato			
		cad	34,89	
05.P73.A50	CONDIZIONATORI PORTATILI             			
005	Fornitura di condizionatore portatile monoblocco, classe di efficienza energetica A, dotato di controlli e comandi  ...
... elettronici a bordo macchina, telecomando, pompa di scarico condensa integrata, gas refrigerante ecologico, 8000 BTU, timer elettronico.			
		cad	801,90	
010	Fornitura di condizionatore portatile con split esterno, con pompa di calore, classe di efficienza energetica A  ...
... sia in raffreddamento che in riscaldamento,dotato di guaina di collegamento tra le unità di 4 metri, controlli e comandi elettronici a bordo macchina, telecomando a infrarossi, pompa di scarico condensa integrata, gas refrigerante ecologico, 9300 BTU in raffreddamento, timer elettronico.  			
		cad	935,10	
015	Posa di condizionatore autonomo portatile, con o senza unità esterna, comprensivo di trasporto , di qualsiasi  ...
... potenza frigorifera, escluso il taglio del vetro della finestra			
		cad	1.426,50	
05.P73.A55	Smaltimento condizionatori contenenti CFC e HCFC e/o comunque classificati “pericolosi“ secondo il D. Lgs 22/97,  ...
... comprensivo di trasporto			
005	...			
		kg	0,59	
05.P73.A60	Provvista e posa in opera di elettroaspiratore centrifugo a basamento, in lamiera verniciata a forno, struttura  ...
... esterna in lamiera metallica zincata o d'alluminio in doppia parete con interposto strato isolante (poliuretano espanso iniettato a pressione), motore a semplice e doppia aspirazione a due velocita', supporto motore, girante con pale a profilo alare o rovesce, bocca aspirante estraibile, ventilatore centrifugo, ad alto rendimento, trasmissione con puleggia			
 005	della portata di 20.000 m³/h			
		cad	4.914,90	
 010	della portata di 40.000 m³/h			
		cad	7.132,50	
05.P73.A70	Provvista e posa in opera di elettroventilatori elicoidali orizzontali, completi di cannoncini di supporto in  ...
... lamiera d'acciaio verniciata con serranda sovrappressione in alluminio incorporata, motore elettrico 6-8 poli e ventole di acciaio, per portata d'aria			
 005	fino a 1.000 m³/h			
		cad	159,30	
 010	oltre 1.000 m³/h fino a 2.500 m³/h			
		cad	198,00	
 015	oltre 2.500 m³/h fino a 3.500 m³/h			
		cad	225,00	
 020	oltre 3.500 m³/h fino a 5.000 m³/h			
		cad	241,20	
 025	oltre 5.000 m³/h fino a 7.000 m³/h			
		cad	267,30	
 030	oltre 7.000 m³/h fino a 10.000 m³/h			
		cad	299,70	
 035	oltre 10.000 m³/h fino a 12.500 m³/h			
		cad	465,30	
 040	oltre 12.500 m³/h fino a 15.000 m³/h			
		cad	558,90	
 045	oltre 15.000 m³/h fino a 20.000 m³/h			
		cad	801,90	
 050	oltre 20.000 m³/h fino a 32.000 m³/h			
		cad	1.202,40	
05.P73.A80	Provvista e posa in opera di gruppo d'espulsione e ricircolo in lamiera di acciaio zincata irrobustita con  ...
... elementi strutturali in acciaio, completa di serrande, escluso motore, velocita' aria superficie frontale 3 m/s			
 005	portata fino a 5.000 m³/h			
		cad	1.266,30	
 010	da 5.001 a 10.000 m³/h			
		cad	1.646,10	
 015	da 10.001 a 20.000 m³/h			
		cad	2.660,40	
 020	da 20.001 a 30.000 m³/h			
		cad	3.899,70	
 025	da 30.001 a 40.000 m³/h			
		cad	4.914,90	
 030	oltre 40.000 m³/h			
		cad	6.143,40	
05.P73.A90	Provvista e posa in opera gruppo refrigeratore d'acqua monoblocco con condensatori raffreddati ad aria  ...
... multicompressori alternativi, completo di armadio metallico, ventilatori bilanciati, evaporatori ad espansione secca, circuiti frigoriferi, sicurezze, ecc.			
 005	per potenzialita' fino a 10000 fr/h			
		cad	5.449,50	
 010	per potenzialita' oltre 10000 fino 25000 fr/h			
		cad	8.173,80	
 015	per potenzialita' oltre 25000 fino 40000 fr/h			
		cad	9.990,00	
 020	per potenzialita' oltre 40000 fino 80000 fr/h			
		cad	18.056,70	
 025	per potenzialita' oltre 80000 fino 120000 fr/h			
		cad	23.505,30	
 030	per potenzialita' oltre 120000 fino 160000 fr/h			
		cad	29.381,40	
 035	per potenzialita' oltre 160000 fino 243000 fr/h			
		cad	43.164,00	
 040	per potenzialita' oltre 243000 fino 320000 fr/h			
		cad	57.053,70	
05.P73.B00	Provvista e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua monoblocco con condensatori raffreddati ad acqua  ...
... multicompressori alternativi, completo di armadio metallico, circuiti frigoriferi, accessori e sicurezze ecc.			
 005	per potenzialita' fino a 15000 fr/h			
		cad	4.754,70	
 010	per potenzialita' oltre 15000 fino 25000 fr/h			
		cad	5.706,00	
 015	per potenzialita' oltre a 25000 fino 40000 fr/h			
		cad	7.613,10	
 020	per potenzialita' oltre a 40000 fino 80000 fr/h			
		cad	12.821,40	
 025	per potenzialita' oltre a 80000 fino 120000 fr/h			
		cad	17.094,60	
 030	per potenzialita' oltre a 120000 fino 160000fr/h			
		cad	20.941,20	
 035	per potenzialita' oltre a 160000 fr/h			
		cad	25.641,90	
05.P73.B10	Provvista e posa in opera radiatori di raffreddamento ad acqua 7-12°C, delta t = 5°C con batteria in tubo di rame  ...
... ed alette in rame a 4 ranghi			
 005	fino a 5.000 m³/h - fino a 35.000 frig/h			
		cad	1.089,90	
 010	da 5.001 a 10.000 m³/h - da 35.001 a 70.000 frig/h			
		cad	1.851,30	
 015	da 10.001 a 20.000 m³/h da 70.001 a 125.000 frig/h			
		cad	3.227,40	
 020	da 20.001 a 30.000 m³/h da 125.001 a 200.000 frig/h			
		cad	4.808,70	
 025	da 30.001 a 40.000 m³/h da 200.001 a 250.000 frig/h			
		cad	5.679,00	
 030	oltre 40.000 m³/h - oltre 250.000 frig/h			
		cad	7.746,30	
05.P73.B20	Provvista e posa in opera radiatori di raffreddamento ad acqua 7-12°C, delta t =5°C con batteria in tubo di rame e  ...
... alette in rame, a 6 ranghi			
 005	fino a 5.000 m³/h - fino a 48.000 frig/h			
		cad	1.602,90	
 010	da 5.001 a 10.000 m³/h - da 48.001 a 95.000 frig/h			
		cad	2.671,20	
 015	da 10.001  a 20.000 m³/h - da 95.001 a 180.000 frig/h			
		cad	4.407,30	
 020	da 20.001  a 30.000 m³/h - da 180.001 a 280.000 frig/h			
		cad	6.678,00	
 025	da 30.001 a 40.000 m³/h - da 280.001 a 355.000 frig/h			
		cad	8.226,90	
 030	oltre 40.000 m³/h - oltre 355.000 frig/h			
		cad	10.951,20	
05.P73.B30	Provvista e posa in opera radiatori di riscaldamento ad acqua calda con batteria in tubo di rame ed alette in rame  ...
... ad 1 rango			
 005	fino a 5.000 m³/h - fino a 16.000 cal/h			
		cad	406,80	
 010	da 5.001 a 10.000 m³/h - da 16.001 a 32.000 cal/h			
		cad	716,40	
 015	da 10.001 a 20.000 m³/h - da 32.001 a 60.000 cal/h			
		cad	1.111,50	
 020	da 20.001 a 30.000 m³/h - da 60.001 a 100.000 cal/h			
		cad	1.544,40	
 025	da 30.001 a 40.000 m³/h - da 100.001 a 120.000 cal/h			
		cad	1.827,00	
 030	oltre 40.000 m³/h - oltre 120.000 cal/h			
		cad	2.527,20	
05.P73.B40	Provvista e posa in opera radiatori di riscaldamento ad acqua calda con batteria in tubo di rame e alette in rame,  ...
... a 2 ranghi			
 005	fino a 5.000 m³/h - fino a 40.000 cal/h			
		cad	678,60	
 010	da 5.001 a 10.000 m³/h - da 40.001 a 80.000 cal/h			
		cad	1.020,60	
 015	da 10.001 a 20.000 m³/h - da 80.001 a 150.000 cal/h			
		cad	1.613,70	
 020	da 20.001 a 30.000 m³/h - da 150.001 a 240.000 cal/h			
		cad	2.404,80	
 025	da 30.001 a 40.000 m³/h - da 240.001 a 350.000 cal/h			
		cad	2.976,30	
 030	oltre 40.000 m³/h - oltre 350.000 cal/h			
		cad	4.006,80	
05.P73.B50	Provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo aria-aria, con funzionamento dei fluidi in  ...
... controcorrente, provvisto di pacco scambiatore in lamiera di alluminio di spaziatura 4 mm, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, rendimento 70-80% per portata d'aria			
 005	fino a 2.500 m³/h			
		cad	1.495,80	
 010	oltre 2.500 m³/h fino a 3.000 m³/h			
		cad	1.790,10	
 015	oltre 3.000 m³/h fino a 3.500 m³/h			
		cad	2.129,40	
 020	oltre 3.500 m³/h fino a 4.500 m³/h			
		cad	2.468,70	
 025	oltre 4.500 m³/h fino a 5.500 m³/h			
		cad	2.671,20	
 030	oltre 5.500 m³/h fino a 6.500 m³/h			
		cad	3.087,90	
 035	oltre 6.500 m³/h fino a 8.000 m³/h			
		cad	3.959,10	
 040	oltre 8.000 m³/h fino a 10.000 m³/h			
		cad	4.594,50	
 045	oltre 10.000 m³/h fino a 12.000 m³/h			
		cad	5.444,10	
 050	oltre 12.000 m³/h fino a 15.000 m³/h			
		cad	6.651,00	
 055	oltre 15.000 m³/h fino a 18.000 m³/h			
		cad	8.734,50	
 060	oltre 18.000 m³/h fino a 25.000 m³/h			
		cad	10.975,50	
 065	oltre 25.000 m³/h fino a 32.000 m³/h			
		cad	12.631,50	
 070	oltre 32.000 m³/h fino a 40.000 m³/h			
		cad	15.332,40	
 075	oltre 40.000 m³/h fino a 50.000 m³/h			
		cad	19.250,10	
 080	oltre 50.000 m³/h fino a 60.000 m³/h			
		cad	23.353,20	
 085	oltre 60.000 m³/h fino a 70.000 m³/h			
		cad	27.440,10	
05.P73.B60	Provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo aria-aria, con funzionamento dei fluidi in  ...
... controcorrente, provvisto di pacco scambiatore in lamiera di alluminio di spaziatura 8 mm, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, rendimento 50-60% per portata d'aria			
 005	fino a 2.500 m³/h			
		cad	1.066,50	
 010	oltre 2.500 m³/h fino a 3.000 m³/h			
		cad	1.215,90	
 015	oltre 3.000 m³/h fino a 3.500 m³/h			
		cad	1.373,40	
 020	oltre 3.500 m³/h fino a 4.500 m³/h			
		cad	1.613,70	
 025	oltre 4.500 m³/h fino a 5.500 m³/h			
		cad	1.771,20	
 030	oltre 5.500 m³/h fino a 6.500 m³/h			
		cad	2.137,50	
 035	oltre 6.500 m³/h fino a 8.000 m³/h			
		cad	2.538,00	
 040	oltre 8.000 m³/h fino a 10.000 m³/h			
		cad	3.139,20	
 045	oltre 10.000 m³/h fino a 12.000 m³/h			
		cad	3.721,50	
 050	oltre 12.000 m³/h fino a 15.000 m³/h			
		cad	4.482,00	
 055	oltre 15.000 m³/h fino a 18.000 m³/h			
		cad	6.410,70	
 060	oltre 18.000 m³/h fino a 25.000 m³/h			
		cad	7.941,60	
 065	oltre 25.000 m³/h fino a 32.000 m³/h			
		cad	9.111,60	
 070	oltre 32.000 m³/h fino a 40.000 m³/h			
		cad	11.101,50	
 075	oltre 40.000 m³/h fino a 50.000 m³/h			
		cad	14.103,00	
 080	oltre 50.000 m³/h fino a 60.000 m³/h			
		cad	14.952,60	
 085	oltre 60.000 m³/h fino a 70.000 m³/h			
		cad	17.391,60	
05.P73.B70	Provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo aria-aria, con passaggio fumi in correnti  ...
... incrociate, provvisto di pacco scambiatore in acciaio inossidabile, involucro esterno in lamiera di acciaio inossidabile			
 005	fino a 2.500 m³/h			
		cad	911,70	
 010	oltre 2.500 m³/h fino a 3.000 m³/h			
		cad	1.113,30	
 015	oltre 3.000 m³/h fino a 3.500 m³/h			
		cad	1.314,90	
 020	oltre 3.500 m³/h fino a 4.500 m³/h			
		cad	1.737,00	
 025	oltre 4.500 m³/h fino a 5.500 m³/h			
		cad	1.917,00	
 030	oltre 5.500 m³/h fino a 6.500 m³/h			
		cad	2.119,50	
 035	oltre 6.500 m³/h fino a 8.000 m³/h			
		cad	2.938,50	
 040	oltre 8.000 m³/h fino a 10.000 m³/h			
		cad	3.579,30	
 045	oltre 10.000 m³/h fino a 12.000 m³/h			
		cad	4.033,80	
 050	oltre 12.000 m³/h fino a 15.000 m³/h			
		cad	4.995,00	
 055	oltre 15.000 m³/h fino a 18.000 m³/h			
		cad	6.785,10	
 060	oltre 18.000 m³/h fino a 25.000 m³/h			
		cad	8.472,60	
 065	oltre 25.000 m³/h fino a 32.000 m³/h			
		cad	10.791,00	
05.P73.B80	Provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo aria-aria, con passaggio dei fluidi a correnti  ...
... incrociate, provvisto di pacco scambiatore in lamiera di alluminio a larga spaziatura, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, rendimento del 60-70% per portata d'aria			
 005	fino a 2.500 m³/h			
		cad	681,30	
 010	oltre 2.500 m³/h fino a 3.000 m³/h			
		cad	826,20	
 015	oltre 3.000 m³/h fino a 3.500 m³/h			
		cad	989,10	
 020	oltre 3.500 m³/h fino a 4.500 m³/h			
		cad	1.362,60	
 025	oltre 4.500 m³/h fino a 5.500 m³/h			
		cad	1.400,40	
 030	oltre 5.500 m³/h fino a 6.500 m³/h			
		cad	1.544,40	
 035	oltre 6.500 m³/h fino a 8.000 m³/h			
		cad	2.110,50	
 040	oltre 8.000 m³/h fino a 10.000 m³/h			
		cad	2.612,70	
 045	oltre 10.000 m³/h fino a 12.000 m³/h			
		cad	2.911,50	
 050	oltre 12.000 m³/h fino a 15.000 m³/h			
		cad	3.614,40	
 055	oltre 15.000 m³/h fino a 18.000 m³/h			
		cad	4.647,60	
 060	oltre 18.000 m³/h fino a 25.000 m³/h			
		cad	6.082,20	
 065	oltre 25.000 m³/h fino a 32.000 m³/h			
		cad	7.826,40	
05.P73.B90	Provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo rotativo, provvisto di pacco scambiatore calore  ...
... latente, con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, completo di motore elettrico e di sistema di controllo velocita' escluse linee elettriche, per portata d'aria			
 005	fino a 4.000 m³/h			
		cad	4.581,00	
 010	oltre 4.000 m³/h fino a 7.000 m³/h			
		cad	5.315,40	
 015	oltre 7.000 m³/h fino a 11.000 m³/h			
		cad	5.796,90	
 020	oltre 11.000 m³/h fino a 15.000 m³/h			
		cad	6.250,50	
 025	oltre 15.000 m³/h fino a 18.000 m³/h			
		cad	6.851,70	
 030	oltre 18.000 m³/h fino a 23.000 m³/h			
		cad	9.054,90	
 035	oltre 23.000 m³/h fino a 30.000 m³/h			
		cad	9.789,30	
 040	oltre 30.000 m³/h fino a 35.000 m³/h			
		cad	11.124,90	
 045	oltre 35.000 m³/h fino a 42.000 m³/h			
		cad	14.130,00	
 050	oltre 42.000 m³/h fino a 53.000 m³/h			
		cad	17.268,30	
 055	oltre 53.000 m³/h fino a 65.000 m³/h			
		cad	18.697,50	
05.P73.C00	Provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo rotativo, provvisto di pacco scambiatore sensibile  ...
... con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, completo di motore elettrico e di sistema di controllo velocita', escluse linee elettriche, per portata d'aria			
 005	fino a 4.000 m³/h			
		cad	3.579,30	
 010	oltre 4.000 m³/h fino a 7.000 m³/h			
		cad	4.781,70	
 015	oltre 7.000 m³/h fino a 11.000 m³/h			
		cad	5.182,20	
 020	oltre 11.000 m³/h fino a 15.000 m³/h			
		cad	5.582,70	
 025	oltre 15.000 m³/h fino a 18.000 m³/h			
		cad	5.983,20	
 030	oltre 18.000 m³/h fino a 23.000 m³/h			
		cad	7.786,80	
 035	oltre 23.000 m³/h fino a 30.000 m³/h			
		cad	8.454,60	
 040	oltre 30.000 m³/h fino a 35.000 m³/h			
		cad	9.122,40	
 045	oltre 35.000 m³/h fino a 42.000 m³/h			
		cad	12.447,00	
 050	oltre 42.000 m³/h fino a 53.000 m³/h			
		cad	15.118,20	
 055	oltre 53.000 m³/h fino a 65.000 m³/h			
		cad	16.453,80	
05.P73.C10	Provvista e posa in opera di separatore di gocce costruito in lamiera di acciaio zincato a lamelle a due pieghe			
 005	portata fino a 5.000 m³/h			
		cad	267,30	
 010	da 5.001 a 10.000 m³/h			
		cad	416,70	
 015	da 10.001 a 20.000 m³/h			
		cad	721,80	
 020	da 20.001 a 30.000 m³/h			
		cad	1.069,20	
 025	da 30.001 a 40.000 m³/h			
		cad	1.271,70	
 030	oltre 40.000 m³/h			
		cad	1.811,70	
05.P73.C20	Provvista e posa in opera sezione di batteria di riscaldamento in lamiera di acciaio zincato escluso radiatori			
 005	portata fino a 5000 m³/h			
		cad	181,80	
 010	da 5.001 a 10.000 m³/h			
		cad	256,50	
 015	da 10.001 a 20.000 m³/h			
		cad	347,40	
 020	da 20.001 a 30.000 m³/h			
		cad	427,50	
 025	da 30.001 a 40.000 m³/h			
		cad	513,00	
 030	oltre 40.000 m³/h			
		cad	667,80	
05.P73.C30	Provvista e posa in opera di sezione di filtraggio a bassa velocita' costituita da struttura in lamiera zincata  ...
... completa di filtri rigenerabili con disposizione delle celle a “V“ e/o a superficie ondulata completi di telaio in lamiera zincata e massa filtrante composta da fibre acriliche			
 005	portata fino a 5.000 m³/h			
		cad	321,30	
 010	da 5.001 a 10.000 m³/h			
		cad	481,50	
 015	da 10.001 a 20.000 m³/h			
		cad	614,70	
 020	da 20.001 a 30.000 m³/h			
		cad	828,90	
 025	da 30.001 a 40.000 m³/h			
		cad	962,10	
 030	oltre 40.000 m³/h			
		cad	1.149,30	
05.P73.C40	Provvista e posa in opera di sezione di miscelazione dell'aria completa di serrande disposte a 90°C e/o 180°C  ...
... costruita in lamiera d'acciaio zincato, isolata internamente completa di comando manuale e portello d'ispezione			
 005	portata fino a 5.000 m³/h			
		cad	587,70	
 010	da 5.001 a 10.000 m³/h			
		cad	673,20	
 015	da 10.001 a 20.000 m³/h			
		cad	838,80	
 020	da 20.001 a 30.000 m³/h			
		cad	1.255,50	
 025	da 30.001 a 40.000 m³/h			
		cad	1.495,80	
 030	oltre 40.000 m³/h			
		cad	2.110,50	
05.P73.C50	Provvista e posa in opera di sezione di umidificazione ad acqua spinta nel senso dell'aria con efficienza di  ...
... saturazione fino al 68% composta da blocco base in lamiera di acciaio zincata rivestita da uno spesso strato di prodotto a base resinosa, completa di pompa e separatore di gocce			
 005	portata fino a 5.000 m³/h			
		cad	2.115,90	
 010	da 5.001 a 10.000 m³/h			
		cad	2.725,20	
 015	da 10.001 a 20.000 m³/h			
		cad	3.819,60	
 020	da 20.001 a 30.000 m³/h			
		cad	4.914,90	
 025	da 30.001 a 40.000 m³/h			
		cad	6.063,30	
 030	oltre 40.000 m³/h			
		cad	6.678,00	
05.P73.C60	Provvista e posa in opera di sezione di ventilazione a pale avanti in lamiera di acciaio zincata irrobustita da  ...
... elementi strutturali in acciaio escluso motore, completa di bacino, velocita' aria sulla superficie frontale 3 m/s			
 005	portata fino a 5.000 m³/h			
		cad	1.843,20	
 010	da 5.001 a 10.000 m³/h			
		cad	2.137,50	
 015	da 10.001 a 20.000 m³/h			
		cad	2.645,10	
 020	da 20.001 a 30.000 m³/h			
		cad	3.879,00	
 025	da 30.001 a 40.000 m³/h			
		cad	4.754,70	
 030	oltre 40.000 m³/h			
		cad	6.560,10	
05.P73.C65	Provvista e posa di ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, del tipo a trasmissione, costituito da  ...
... chiocciola in acciaio, corten e girante centrifuga in acciaio AISI 321 a pale rovesce, dinamicamente equilibrata su macchina a controllo elettronico. Trasmissione composta da monoblocco, pulegge, cinghie trapezoidali, carter di protezione, portina di ispezione, basamento, controflange, verniciatura con antiruggine ed epossidica nelle parti in lamiera non trattata. Caratteristiche tecniche con temperatura di 20°C - portata aria non inferiore a 25000 m³/h -pressione statica non inferiore a 70 mm c.a. -giri al primo 1000-1100 - potenza motore HP15 in esecuzione IP55 con albero prolungato e ventolina dissipatrice  - tensione di alimentazione 380V/3/50 Hz, il tutto dovra' sopportare una temperatura di eserciz. di 400°C per 2 ore, montato sul posto, con canale di raffreddamento motore, compresi mezzi di sollevamento.			
 005	................................................			
		cad	8.547,30	
05.P73.C70	Provvista e posa in opera di silenziatore per raffreddatori evaporativi a circuito chiuso costituito da struttura  ...
... metallica ed elementi fono assorbenti			
 005	per potenzialita' fino a 30.000 cal/h			
		cad	1.389,60	
 010	per potenzialita' oltre 30.000 fino 100.000 cal/h			
		cad	1.790,10	
 015	per potenzialita' oltre 100.000 fino 150.000 cal/h			
		cad	1.977,30	
 020	per potenzialita' oltre 150.000 fino 250.000 cal/h			
		cad	2.297,70	
05.P73.C80	Provvista e posa in opera di silenziatore per torri di raffreddamento evaporative in struttura metallica con  ...
... pannelli fono assorbenti			
 005	per potenzialita' fino a 100.000 cal/h			
		cad	1.469,70	
 010	per potenzialita' oltre 100.000 fino 150.000 cal/h			
		cad	1.870,20	
 015	per potenzialita' oltre 150.000 fino 250.000 cal/h			
		cad	2.110,50	
05.P73.C90	Provvista e posa in opera di torri di raffreddamento evaporative a circuito chiuso di tipo centrifugo			
 005	fino a 30.000 cal/h			
		cad	2.565,00	
 010	oltre a 30.000 fino a 50.000 cal/h			
		cad	3.152,70	
 015	oltre a 50.000 fino a 100.000 cal/h			
		cad	4.274,10	
 020	oltre a 100.000 fino a 150.000 cal/h			
		cad	6.410,70	
 025	oltre a 150.000 fino a 250.000 cal/h			
		cad	9.081,90	
05.P73.D00	Provvista e posa in opera di torri evaporative di raffreddamento tipo centrifugo			
 005	per potenzialita' fino a 30.000 cal/h			
		cad	1.229,40	
 010	per potenzialita' oltre 30.000 fino 50.000 cal/h			
		cad	1.325,70	
 015	per potenzialita' oltre 50.000 fino 100.000 cal/h			
		cad	1.522,80	
 020	per potenzialita' oltre 100.000 fino 150.000 cal/h			
		cad	2.003,40	
 025	per potenzialita' oltre 150.000 fino 250.000 cal/h			
		cad	2.751,30	
05.P73.D10	Provvista e posa in opera di torrini di estrazione aria, da tetto, centrifughi, a scarico radiale, completi di  ...
... base in lamiera verniciata e staffe di ancoraggio, cappello in resina rinforzata, motore elettrico a 6-8 poli e ventole in acciaio, serranda di sovrappressione per una portata di			
 005	fino a 1.500 m³/h			
		cad	569,70	
 010	oltre 1.500 m³/h fino a 2.500 m³/h			
		cad	642,60	
 015	oltre 2.500 m³/h fino a 4.000 m³/h			
		cad	726,30	
 020	oltre 4.000 m³/h fino a 8.000 m³/h			
		cad	875,70	
 025	oltre 8.000 m³/h fino a 15.000 m³/h			
		cad	1.563,30	
 030	oltre 15.000 m³/h fino a 20.000 m³/h			
		cad	1.972,80	
 035	oltre 20.000 m³/h fino a 32.000 m³/h			
		cad	3.438,00	
05.P73.D20	Provvista e posa in opera di torrini di estrazione aria, da tetto, elicoidali, a scarico radiale, completi di base  ...
... in lamiera verniciata e staffe ancoraggio, cappello in resina rinforzata, motore elettrico a 6-8 poli e ventole in acciaio, serranda di sovrappressione per una portata di			
 005	fino a 1.500 m³/h			
		cad	500,40	
 010	oltre 1.500 m³/h fino a 2.500 m³/h			
		cad	604,80	
 015	oltre 2.500 m³/h fino a 4.000 m³/h			
		cad	642,60	
 020	oltre 4.000 m³/h fino a 8.000 m³/h			
		cad	739,80	
 025	oltre 8.000 m³/h fino a 15.000 m³/h			
		cad	1.174,50	
 030	oltre 15.000 m³/h fino a 20.000 m³/h			
		cad	1.632,60	
 035	oltre 20.000 m³/h fino a 32.000 m³/h			
		cad	2.326,50	
05.P73.F00	Provvista e posa in opera di anemostato per distribuzione aria in fusione di alluminio anodizzato			
 005	per diametro 125			
		cad	35,55	
 010	per diametro 150			
		cad	38,79	
 015	per diametro 200			
		cad	46,53	
05.P73.F10	Provvista e posa in opera di anemostato per distribuzione aria in lamiera di acciaio verniciato a fuoco			
 005	per diametro sino a 125 mm			
		cad	23,31	
 010	per diametro sino a 150 mm			
		cad	25,02	
 015	per diametro 200 mm			
		cad	28,35	
05.P73.F20	Provvista e posa in opera di bocchetta mandata o ripresa aria in alluminio anodizzato a doppia fila di alette con  ...
... serranda di taratura			
 005	............			
		dmq	14,58	
05.P73.F30	Provvista e posa in opera di bocchetta normale mandata aria ad alette orientabili, in acciaio verniciato a fuoco,  ...
... completa di serrandina di regolazione			
 005	aria frontale sino dm² 1.40			
		dmq	19,80	
 010	aria frontale da dm² 1.41 a 2			
		dmq	14,22	
 015	aria frontale oltre dm² 2.01			
		dmq	11,25	
05.P73.F40	Provvista e posa in opera di bocchetta ripresa aria a semplice ordine di alette in lamiera i.c.s.			
 005	aria frontale sino dm² 1.40			
		dmq	18,36	
 010	aria frontale da dm² 1.41 a 2			
		dmq	13,68	
 015	aria frontale oltre dm² 2.01			
		dmq	10,98	
05.P73.F50	Provvista e posa in opera di bocchette di transito in alluminio con cornice perimetrale o controtelaio			
 005	..........			
		dmq	6,41	
05.P73.F60	Provvista e posa in opera di bocchette di transito in metallo verniciato con alette fisse a labirinto			
 005	...........			
		cad	31,05	
05.P73.F70	Provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera di acciaio inox di sezione circolare			
 005	senza rivestimento			
		kg	9,09	
 010	con rivestimenti in neoprene autoad. e autoest.			
		kg	12,06	
05.P73.F80	Provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera zincata di sezione circolare compresa imprimitura ed una  ...
... mano smalto			
 005	senza rivestimento			
		kg	5,35	
 010	con rivestimenti in neoprene autoad. ed autoest.			
		kg	7,21	
05.P73.F85	Provvista e posa in opera di canalizzazione in  lamiera di acciaio inox, di qualsiasi sezione, tipo graffato o  ...
... chiodato o saldato, di qualsiasi dimensione, forma o spessore, comprese eventuali flange per giunzioni, staffe o tiranti di sostegno, opere murarie, ecc.			
 005	................................................			
		kg	13,68	
05.P73.F90	Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di acciaio inox a sezione rettangolare o quadrata,  ...
... graffata, chiodata o saldata di qualsiasi dimensione, forma o spessore			
 005	.............			
		kg	13,68	
05.P73.G00	Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, graffata,  ...
... chiodata o saldata di qualsiasi dimensione, forma o spessore			
 005	..............			
		kg	4,81	
05.P73.G12	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell’aria, composta da pannelli sandwich di spessore 20 mm  ...
... costituiti da un’anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC ne’ HFC, densità 50-54 kg/m³, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato di spessore 80 mm, protetto con 2 g/m² di lacca antiossidante al poliestere, conduttività termica iniziale lambda = 0,022 W(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione, posa in opera.			
 005	Per quantitativi fino ai primi 250 m²			
		mq	54,00	
 010	Per quantitativi da 250 m² a 1000 m²			
		mq	45,00	
 015	Per quantitativi superiori a 1000 m²			
		mq	40,50	
05.P73.G13	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell’aria, composta da pannelli sandwich di spessore 30 mm  ...
... costituiti da un’anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC ne’ HFC, densità 46-50 kg/m³, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato di spessore 200 mm sul lato esterno e spessore 80 mm sul lato interno, protetto con 2 g/m² di lacca antiossidante al poliestere, conduttività termica iniziale lambda = 0,022 W(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per una assoluta tenuta all’acqua e all’aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione, posa in opera.			
 005	Per quantitativi fino ai primi 250 m²			
			67,50	
 010	Per quantitativi da 250 m² a 1000 m²			
			63,00	
 015	Per quantitativi superiori a 1000 m²			
			58,50	
05.P73.G15	Provvista e posa di evaquatore-immissore costruito con telaio in lega di alluminio anodizzato, acciaio verniciato  ...
... a fuoco o inox, con coefficiente aeraulico non inferiore a cv = 0.65, completo di quanto necessario			
 005	con alette in lega di alluminio estruso			
		dmq	8,55	
 010	con alette in vetro rinforzato retinato			
		dmq	10,80	
05.P73.G20	Provvista e posa in opera di filtri, celle filtranti, aumento sui prezzi degli articoli dal 63B60 al 63B90			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli			
		%	20%	
05.P73.G30	Provvista e posa in opera di filtro d'aria di tipo rigenerabile costituito da telaio in lamiera zincata con massa  ...
... filtrante in calza metallica e protezione con rete zincata			
 005	............			
		mq	134,10	
05.P73.G40	Provvista e posa in opera di giunto antivibrante di collegamento tra canalizzazione e gruppo termoventilante o  ...
... similare, per m di sviluppo perimetrale			
 005	con giunti a baionetta			
		ml	21,42	
 010	con giunti a flangia			
		ml	25,38	
05.P73.G50	Provvista e posa in opera di griglia presa od espulsione aria, in acciaio inox con rete esterna			
 005	............			
		dmq	16,11	
05.P73.G60	Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato, alette passo mm 25, con  ...
... rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure standard da altezza h = mm200 fino mm 1000 e da lunghezza mm 300  fino a mm 1000, suddivise di mm 100 in 100			
 005	fino dm² 50			
		dmq	4,55	
 010	da dm² 51 a dm² 100			
		dmq	3,42	
05.P73.G65	Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato, alette passo mm 25, con  ...
... rete antitopo completa di controtelaio nelle misure extra standard non contemplate in quelle di cui all'art. 73G60			
 005	aumento sui prezzi dell'art. 73g60			
		%	30%	
05.P73.G70	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera di acciaio inox (braghe con curve,  ...
... tronchetti, coni, ecc.)			
 005	senza rivestimento			
		kg	21,78	
 010	con rivestimento in neoprene autoestinguente			
		kg	25,65	
05.P73.G80	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera zincata (braghe con curve, tronchetti,  ...
... coni, ecc.)			
 005	senza rivestimento			
		kg	12,06	
 010	con rivestimento in neoprene autoestinguente			
		kg	14,22	
05.P73.G90	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali in lamiera di acciaio inox, graffati, chiodati o saldati  ...
... (curve a doppia angolazione, condotti a doppia sezione trapezoidale ecc.) di qualsiasi dimensione e spessore			
 005	...............			
		kg	16,65	
05.P73.H00	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali in lamiera zincata, graffati, chiodati o saldati (curve a  ...
... doppia angolazione, condotti a doppia sezione trapezoidale ecc.) di qualsiasi dimensione e spessore			
 005	..............			
		kg	8,44	
05.P73.H10	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante interno di canalizzazioni in materiale di neoprene o similare  ...
... autoadesivo, autoestinguente, dello spessore di mm 10, completo di nastro adesivo, anch'esso in neoprene, sulle giunzioni			
 005	.............			
		mq	19,89	
05.P73.H20	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante interno di canalizzazioni eseguito in materiale di ultralito  ...
... plastofilmata o similare, autoestinguente			
 005	............			
		mq	8,28	
05.P73.H30	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante-coibente di canali dell'aria eseguito sulla superficie esterna  ...
... con feltro in fibra di vetro trattato con resine termoindurenti rivestito su una facciata con velo di vetro trattato con resina neoprenica, di conducibilita' (lambda) = 0,041 W/m³, con certificazione di comportamento al fuoco in classe “1“, fissato stabilmente al canale con collari in filo o piattina ferro zincato, eseguito con fasciatura in rete metallica zincata con rombi cm 5 circa			
 005	densita' kg/m³ 20 spessore mm 25			
		mq	9,99	
 010	densita' kg/m³ 32 spessore mm 25			
		mq	10,53	
 015	densita' kg/m³ 32 spessore mm 30			
		mq	11,07	
05.P73.H40	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante-coibente di canali dell'aria eseguito sulla  superficie esterna  ...
... con feltro in fibra di vetro trattato con resine termoindurenti rivestito su una facciata con velo di vetro trattato con resina neoprenica, di conducibilita' (lambda) = 0,041 W/m³, con certificazione di comportamento al fuoco in classe 1, fissato stabilmente al canale con collari in filo o piattina ferro zincato, eseguito con fasciatura in lamierino di alluminio			
 005	densita' kg/m³ 20 spessore mm 25			
		mq	28,62	
 010	densita' kg/m³ 32 spessore mm 25			
		mq	29,88	
 015	densita' kg/m³ 32 spessore mm 30			
		mq	30,60	
05.P73.H50	Provvista e posa in opera di serranda antigelo, motorizzabile, comandata da termostato da canale tarato per  ...
... chiusura a + 5°C			
 005	............			
		cad	200,70	
05.P73.H60	Provvista e posa in opera di serranda di gravita' con telaio in lamiera zincata ed alette di alluminio			
 005	............			
		cad	294,30	
05.P73.H70	Provvista e posa in opera di serranda di regolazione della portata, in acciaio verniciato			
 005	di sezione circolare per diam. sino a mm 125			
		cad	37,44	
 010	di sezione circolare per diam. sino a mm 150			
		cad	40,14	
 015	di sezione circolare per diam. oltre mm 150			
		cad	53,46	
 020	di sezione rettangolare o quadrata			
		dmq	3,31	
05.P73.H80	Provvista e posa in opera di  serrande tagliafuoco, con certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per  ...
... installazione sia a canale che a muro, con involucro e parti di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, pala con interposta ceramica amianto, dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, rele' termico con fusibile a 72°C, leva  di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita' di mm 300, sino			
 005	dm² 3			
		dmq	33,48	
 010	dm² 4,5			
		dmq	26,19	
 015	dm² 8			
		dmq	14,13	
 020	dm² 15			
		dmq	8,85	
 025	dm² 24			
		dmq	5,99	
 030	dm² 35			
		dmq	4,71	
 035	dm² 48			
		dmq	3,71	
 040	dm² 63			
		dmq	3,31	
 045	dm² 80			
		dmq	2,78	
 050	dm² 99			
		dmq	2,59	
 055	dm² 135			
		dmq	2,12	
05.P73.H90	Provvista e posa in opera di serrande tagliafuoco idem come art. 73H80 ma di profondita' 500 mm			
 005	aumento sui prezzi dell'art. 73H80			
		%	12%	
05.P73.H95	Provvista e posa in opera di servocomando a due posizioni, elettromeccanico per serranda tagliafuoco con  ...
... dispositivo di ritorno in mancanza di tensione. Protezione da sovraccarico elettrico. Custodia in alluminio pressofuso IP54 con cavo  di collegamento elettrico e squadra di ancoraggio			
 005	................................................			
		cad	207,90	
05.P73.H97	Provvista e posa di sgancio elettromagnetico, montato su serranda tagliafuoco, alimentato con  corrente alternata  ...
... con comando a distanza (eventuale centralina), completo di cablaggio ed accessori			
 005	................................................			
		cad	118,80	
05.P73.L00	Provvista e posa in opera di: controllore umidificatore/deumidificatore modulante atto a regolare automaticamente  ...
... il grado di umidificazione dell'ambiente, costituito da elemento sensibile a nastro di nylon e contatti a microinterruttore, manopola di regolazione, con campo di funzionamento 20 - 80% di u.r. con tolleranza + o - 6%, escluso collegamento elettrico			
 005	........			
		cad	534,60	
05.P73.L10	Provvista e posa in opera di sonda da canale diametro 1/2“ e lunghezza 200 mm completa di guaina, flange di  ...
... montaggio e bocchettoni pressacavo			
 005	.........			
		cad	60,12	
05.P73.L20	Provvista e posa in opera di termostato da canale di tipo stagno con scala da -10°C a +40°C, completo di elemento  ...
... sensibile, potenziometro, contenitore, guaina in rame e raccordi			
 005	.........			
		cad	179,10	
05.P73.L30	Provvista e posa in opera di umidificatore/deumidificatore			
 005	.........			
		cad	80,19	
05.P73.L40	Provvista e posa in opera di umidostato da canale a due posizioni, costituito da elemento sensibile, cinematismo  ...
... di trasmissione, microinterruttore, piastre di base, campo di regolazione 20 - 80% di u.r. differenziale c.a. 5% di umidita' relativa, escluso collegamento elettrico			
 005	...........			
		cad	299,70	
05.P73.L50	Provvista e posa in opera su quadro di unita' centrale di dialogo elettronica a microprocessore con display  ...
... multifunzione per il comando e la comunicazione, tramite bus di massimo 240 regolatori ambiente. Comando manuale temporaneo o  permanente. Esecuzione in custodia da incasso con tastiera frontale di programmazione protetta da coperchio trasparente con chiusura a chiave. Valori di assegnazione ai regolatori: -valori prescritti di confort ed economia -parametri di regolazione -modifiche dei valori prescritti -tipo di funzionamento  valori di ricezione da ciascun regolatore:  -valori prescritti  -valori di temperatura  -posizione degli organi finali  -codifica del senso d'azione -eventuali anomalie con visualizzaz. sul display -memoria di programma permanente  -orologio annuale con riserva di 100 ore  alimentazione 24 V - comsumo 65 VA			
 005	esclusa scheda di supervisione di colleg. elettr.			
		cad	3.366,00	
	05.P74 OPERE COMPIUTE IMPIANTI GAS			
05.P74.A10	Posa in opera di ventilatori elettrici come da art. 64A20 - 64A30 completi di linee elettriche incassate sotto  ...
... tubo, tubo e materiali d'uso			
 005	aumento sul prezzo art. 64A20 - diam.10 e 12 - e 64A30			
		%	28%	
 010	aumento sul prezzo art 64A20 - diam. cm 15			
		%	36%	
05.P74.A15	Provvista e posa in opera di turbo aspiratore  eolico completo di girante in lamiera alluminata, spessore pale  ...
... 7/10, montata su cuscinetti a sfera, serranda di regolazione con catena di comando, basamento universale, razze a doppia rivettatura			
 005	da 4“  a 8“			
		cad	160,20	
 010	da 5“  a 14“			
		cad	187,20	
 015	da 16“ a 18“			
		cad	401,40	
 020	da 20“ a 24“			
		cad	855,00	
 025	da 30“ a 36“			
		cad	1.602,90	
05.P74.A20	Posa in opera di trappole, tubi, gomiti e rosoni in alluminio			
 005	aumento sui prezzi degli art. dal 64B40 al 64C05			
		%	28%	
05.P74.A30	Posa in opera di cappe di tiraggio compresi tasselli, catene e materiali d'uso			
 005	aumento sui prezzi degli art. dal 64C20 al 64C40			
		%	36%	
05.P74.A32	Provvista e posa in opera cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 10/10,  ...
... complete di filtri inox  rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40 W, con raccogligocce			
 005	misurata in pianta			
		mq	360,90	
05.P74.A34	Provvista e posa in opera di cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore  ...
... 8/10, con rinforzi interni in inox, complete di filtri, a griglia, in acciaio inox rigenerabili, plafoniere stagne IP55 in resine sintetiche resistenti ai grassi, schermate, con tubo fluorescente da 36 W, ecc			
 005	misurata in pianta			
		mq	241,20	
05.P74.A35	Provvista e posa in opera cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 10/10,  ...
... complete di filtri in acciaio inox rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate  di tubo fluorescente da 40 W, con raccogligocce, complete di aspiratore sotto cappa, motore IP55 a sei poli: 			
 005	misurata in pianta			
		mq	432,90	
05.P74.A37	Provvista e posa in opera di cappe di tiraggio sospese o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 8/10, con  ...
... rinforzi interni in inox, complete di filtri, a griglia, in acciaio inox rigenerabili, con plafoniere stagne IP55 in resine sintetiche resistenti ai grassi, schermate, con tubo fluorescente da 36 W, completa di aspiratore sottocappa - motore IP55 - classe f - con regolatore di velocita'			
 005	misurata in pianta			
		mq	267,30	
05.P74.A40	Posa in opera di piano di cottura gas compreso  trasporto, regolazione - collaudo ecc.			
 005	aumento sul prezzo dell'art. 64F00			
		%	20%	
05.P74.A43	Provvista e posa di rubinetto portagomma per gascon corpo in ottone, di qualunque tipo e diametro			
 005	................................................			
		mm	1,44	
05.P74.A45	Smontaggio-rimontaggio apparecchiature di cottura a gas metano di qualsiasi tipo, compresi scollegamento e  ...
... ricollegamento agli impianti, escluse rubinetterie di intercettazione			
 005	................................................			
		cad	107,10	
05.P74.A48	Provvista e posa di tubo metallico in acciaio inox, flessibile, a parete continua per allacciamento  ...
... apparecchiature gas fisse o ad incasso, di qualunque sezione o lunghezza, materiali di consumo compresi, omologato UNI-CIG			
 005	................................................			
		cad	53,46	
05.P74.A50	Posa in opera di cucine a gas e forni, compreso trasporto, regolazione-collaudo			
 005	aumento sui prezzi degli art. dal 64F20 al 64F70			
		%	20%	
05.P74.A55	Provvista e posa in opera cucina a gas in acciaio inox 18/8, dimensioni 80x85x82 circa, con 4 fuochi e forno  ...
... valvolati. completa di griglie per fuochi, vassoi raccogligocce estraibili, termostato per forno, portina per forno a doppia parete con interposto materiale isolante, isolamento termico della camera forno, bruciatori indipendenti, valvola sicurezza antiscoppio, piedini regolabili in alluminio. Scarico fumi convogliato. Compreso regolazione-collaudo, data funz.			
 005	dimensioni circa 80x85x82			
		cad	2.243,70	
05.P74.A60	Posa in opera materiali ed accessori descritti all'articolo 64F90, compreso trasporto-collaudo			
 005	aumento sui prezzi di detto articolo del			
		%	32%	
05.P74.A70	Posa in opera di scaldabagno a gas, compreso trasporto, regolazione-collaudo			
 005	aumento sui prezzi degli art. 64G20 e 64G30			
		%	28%	
05.P74.A80	Smontaggio scaldabagno a gas e rimozione previa chiusura tubazioni acqua e gas			
 005	......			
		cad	50,76	
05.P74.A85	Smontaggio-rimozione di apparecchiature di cottura a gas metano di qualsiasi tipo, caldaiette murali, ecc. con  ...
... eventuali ripristini murali, ed annullamento collegamenti idraulici-gas			
 005	................................................			
		cad	53,46	
05.P74.A90	Rimozione di mensole in ferro			
 005	.......			
		cad	13,41	
05.P74.A95	Rimozione e ricollocamento di mensole in ferro			
 005	compresi i materiali di consumo			
		cad	29,43	
05.P74.B00	Rimozione di piano in marmo			
 005	......			
		cad	26,73	
05.P74.B05	Rimozione e ricollocamento di piano in marmo			
 005	compresi i materiali di consumo			
		cad	53,46	
05.P74.B10	Rimozione di cappe di tiraggio			
 005	di qualsiasi dimensione			
		cad	93,60	
05.P74.B15	Rimozione e ricollocamento di cappe di tiraggio			
 005	di qualunque dimensione			
		cad	150,30	
05.P74.B20	Rimozione e trasporto cucine e pentole a gas			
 005	......			
		cad	134,10	
05.P74.B30	Provvista e posa di griglie smaltate nere per cucina a gas			
 005	piccole			
		cad	14,76	
 010	medie			
		cad	20,07	
 015	grandi per cucine industriali			
		cad	80,19	
 020	griglie per forno			
		cad	42,75	
05.P74.B40	Provvista e posa di vassoi sottobruciatore			
 005	........			
		cad	34,74	
05.P74.B50	Provviste e posa di piastre ghisa			
 005	a 1 fuoco			
		cad	107,10	
 010	a 2 fuochi			
		cad	200,70	
05.P74.B60	Provvista e posa di rosoni cromati in genere per rubinetti			
 005	........			
		cad	2,13	
05.P74.B70	Provvista e posa di bruciatori a gas a norme UNI CIG			
 005	per cucine economiche tipo piccolo			
		cad	26,73	
 010	per cucine economiche tipo medio			
		cad	42,75	
 015	per cucine economiche tipo grande			
		cad	53,46	
 020	per cucine industriali tipo piccolo			
		cad	42,75	
 025	per cucine industriali tipo medio			
		cad	48,15	
 030	per cucine industriali tipo grande			
		cad	53,46	
 035	per cucine industriali tipo sottopiastra			
		cad	80,19	
 040	per cucine industriali tipo per forno			
		cad	107,10	
 045	per cucine industriali tipo per pentolone			
		cad	48,15	
05.P74.B80	Provvista e posa di supporto per bruciatori per cucine industriali			
 005	di qualunque tipo e dimensione			
		cad	37,44	
05.P74.B90	Provvista e posa di spartifiamma per cucine industriali			
 005	tipo piccolo			
		cad	26,73	
 010	tipo medio			
		cad	29,43	
 015	tipo grande			
		cad	32,13	
05.P74.C00	Provvista e posa di rampa gas portarubinetti per cucine industriali			
 005	........			
		cad	161,10	
05.P74.C10	Provvista e posa di rubinetti valvolati per accensione e regolazione fiamma, omologati			
 005	per cucine economiche			
		cad	42,75	
 010	per cucine industriali - tipo nazionale			
		cad	66,78	
 015	per cucine industriali - tipo estero			
		cad	120,60	
 020	per pentoloni			
		cad	40,14	
05.P74.C20	Provvista e posa di rubinetti acqua per carico pentole a gas			
 005	........			
		cad	53,46	
05.P74.C30	Smontaggio e revisione valvola idraulica per scaldabagno gas			
 005	........			
		cad	34,74	
05.P74.C40	Provvista e posa di valvola completa con membrana premistoppa ecc. per scaldabagno gas			
 005	.......			
		cad	93,60	
05.P74.C50	Provv. e posa di termocoppia per scaldabagno gas			
 005	.......			
		cad	29,43	
05.P74.C60	Provvista e posa di manopole di qualsiasi tipo, per rubinetti accensione e regolazione fiamma			
 005	per piano cottura e cucine economiche			
		cad	20,07	
 010	per cucine tipo pesante			
		cad	25,38	
 015	per scaldabagni			
		cad	18,72	
 020	per rubinetti acqua carico e pentole gas			
		cad	29,43	
05.P74.C70	Provvista e posa di maniglia porta forno, cucina tipo industriale			
 005	.......			
		cad	40,14	
05.P74.C75	Provvista e posa di scarico minestra per pentolone			
 005	................................................			
		cad	321,30	
05.P74.C80	Provvista e posa di manopola e fermo per rubinettone scarico pentolone gas			
 005	.......			
		cad	32,13	
05.P74.C90	Provvista e posa di molla per bilancere coperchio pentolone gas			
 005	.......			
		cad	134,10	
05.P74.D00	Provv. e posa erogatore acqua per pentolone gas			
 005	.....			
		cad	40,14	
05.P74.D10	Provvista e posa di attacchi speciali per scaldabagno gas			
 005	semplici			
		cad	26,73	
 010	con rubinetto			
		cad	32,13	
05.P74.D20	Provvista e posa di griglia scarico sifonata a pavimento per scarico pentoloni gas			
 005	......			
		cad	134,10	
05.P74.D30	Smontaggio serpentina scaldabagno, disincrostazione con acido, rimontaggio compresi materiali di consumo, prove di  ...
... funzionamento, per qualsiasi tipo di scaldabagno			
 005	..........			
		cad	40,14	
05.P74.D40	Provvista e posa di nuova serpentina in rame per scaldabagno, compreso smontaggio vecchia serpentina prove di  ...
... funzionamento			
 005	per scaldabagno da l 5			
		cad	107,10	
 010	per scaldabagno da l 10			
		cad	80,19	
 015	per scaldabagno da l 13			
		cad	161,10	
 020	per scaldabagno da l 16			
		cad	173,70	
 025	per caldaia riscaldamento acqua sanitaria			
		cad	241,20	
05.P74.D50	Provvista e posa insieme manopole a molla per accensione scaldabagno a gas			
 005	......			
		cad	40,14	
05.P74.D60	Provvista e posa magnete per scaldabagni a gas			
 005	........			
		cad	34,74	
05.P74.D70	Provvista e posa di beccuccio spia per qualsiasi tipo di scaldabagno, cucina a gas, pentolini ecc			
 005	........			
		cad	13,41	
05.P74.D80	Provvista e posa di raccordi per allacciamenti  dal contatore alla rete in ferro zincato, compresi i pezzi   ...
... speciali e il materiale di consumo			
 005	per contatore tipo domestico			
		cad	42,75	
 010	per contatore tipo semindustriale			
		cad	53,46	
 015	per contatore tipo industriale			
		cad	80,19	
05.P74.D90	Provvista e posa coulisse per rubinetti valvolati per accensione gas			
 005	tipo nazionale			
		cad	34,74	
 010	tipo estero			
		cad	37,44	
 015	tipo cucina economica			
		cad	30,51	
05.P74.E00	Provvista e posa di piedini per elementi cucina e pentola gas			
 005	.......			
		cad	80,19	
05.P74.E10	Provvista e posa di valvola di sicurezza per elemento cucina e pentola a gas			
 005	.......			
		cad	90,90	
05.P74.E20	Provvista e posa di termocoppia per qualsiasi valvola di sicurezza			
 005	.......			
		cad	37,44	
05.P74.E30	Provvista e posa di gruppo spia per elemento cucina e pentola di qualsiasi tipo			
 005	........			
		cad	42,75	
05.P74.E40	Provvista e posa di fornelloni completi di valvole di sicurezza con piedistallo			
 005	a fiamma unica			
		cad	227,70	
 010	a due fiamme			
		cad	267,30	
05.P74.E50	Provvista e posa di supporto per fornelloni gas			
 005	........			
		cad	66,78	
05.P74.E60	Provvista e posa di tasselli a espansione e a pistola qualsiasi uso			
 005	........			
		cad	4,01	
05.P74.E70	Provvista e posa di gruppo gas completo per scaldabagno gas			
 005	........			
		cad	93,60	
05.P74.E80	Provvista e posa bruciatore gas per scaldabagni gas			
 005	.......			
		cad	80,19	
05.P74.E90	Provvista e posa accensione elettronica per scaldabagni, cucine, pentole gas, apparecchi gas			
 005	.......			
		cad	40,14	
05.P74.F00	Provvista e posa candeletta per accensione			
 005	........			
		cad	26,73	
05.P74.F10	Provvista e posa valvola termostatica per forno cucina gas			
 005	.......			
		cad	147,60	
05.P74.F20	Provvista e posa cavetto accensione elettronica			
 005	........			
		cad	18,72	
05.P74.F30	Provvista e posa magnete per valvole sicurezza			
 005	........			
		cad	45,45	
05.P74.F40	Provvista e posa cerniere per porte forno			
 005	alla coppia			
		cad	72,18	
05.P74.F50	Provvista e posa portarullini			
 005	alla coppia			
		cad	40,14	
05.P74.F60	Provvista e posa guarnizione speciale per porta forno			
 005	.......			
		cad	99,00	
05.P74.F70	Provvista e posa valvole per stufe gas			
 005	......			
		cad	147,60	
05.P74.F80	Provvista e posa gruppi spie per qualsiasi valvola per stufe gas e scaldabagni gas			
 005	.......			
		cad	40,14	
05.P74.F90	Provvista e posa guarnizioni speciali per valvole sicurezza			
 005	...........			
		cad	13,41	
05.P74.G00	Provvista e posa anelli speciali di tenuta per qualsiasi uso			
 005	.......			
		cad	18,99	
05.P74.G10	Provvista e posa nicchia in lamiera per contatore gas			
 005	tipo piccolo			
		cad	32,13	
 010	tipo medio			
		cad	45,45	
 015	tipo grande			
		cad	72,18	
05.P74.G20	Provv. e posa bocchette aspirazione in lamiera			
 005	........			
		cad	147,60	
05.P74.G30	Provv. e posa bocchette lamiera per aspirazione			
 005	tipo regolabile			
		cad	24,12	
 010	tipo semplice			
		cad	21,42	
05.P74.G40	Provvista e posa filtro inox per scarico acqua interno pentolone gas			
 005	.....			
		cad	26,73	
05.P74.G50	Provvista e posa sportelli lamiera per ispezione			
 005	.......			
		cad	20,34	
05.P74.G60	Provv. e posa riduzione per griglie cucine gas			
 005	.......			
		cad	20,07	
05.P74.G65	Verniciatura tubazioni adduzione gas di qualunque tipo o sezione con una ripresa di sottofondo ai cromati di  ...
... zinco, e una ripresa di rifinitura con smalto opaco color giallo			
 005	................................................			
		ml	2,67	
05.P74.G70	Provvista e posa di filtro per cappe aspirazione vapori, con cella filtrante in calza metallica  in acciaio inox,  ...
... AISI 316, completo di telaio e maniglia di estrazione			
 005	................................................			
		dmq	1,87	
	05.P75 ADDOLCIMENTO E DEPURAZIONE ACQUE MATERIALI E PROVVISTE IN OPERA - OPERE COMPIUTE - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO			
05.P75.A10	Addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli art. 65A10-65A20-65A30 per posa in opera			
 005	aumento del			
		%	25%	
05.P75.A20	Analisi acqua completa; durezza, cloruri, salinita' tds, alcalinita', silicati ferro, ecc. compresa la tenuta  ...
... registri acqua caldaia per centrali a vapore b.p. e m.p. oppure acqua surriscaldata			
 005	con un generatore di calore			
		cad	104,40	
 010	per centrali con due o piu' generatori			
		cad	173,70	
05.P75.A30	Analisi chimica acqua delle caldaie a vapore, con rilascio certificato di analisi comprovante le caratteristiche  ...
... chimiche dell'acqua analizzata			
 005	................................................			
		cad	104,40	
05.P75.A35	Provvista e posa in opera di autoclave montaliquidi in lamiera di acciaio zincato, collaudato ispesl e corredato  ...
... di caricatore automatico di  mantenimento costante cuscino d'aria, pressostati differenziali di minima e di massima, quadro di comando e protezione, indicatore di livello con paralivello, manometro a quadrante con rubinetto di prova, giunti antivibranti			
 005	................................................			
		lt	2,67	
05.P75.A40	Contatore per acqua calda a quadrante asciutto			
 005	diametro 1/2“			
		cad	58,77	
 010	diametro 3/4“			
		cad	63,09	
05.P75.A50	Contatore per acqua calda a quadrante bagnato			
 005	diametro 1/2“			
		cad	37,44	
 010	diametro 3/4“			
		cad	48,15	
 015	diametro 1“			
		cad	139,50	
05.P75.A60	Contatore per acqua fredda a rulli numerati getto unico cassa di ottone - turbine di materiale termoplastico -  ...
... attacchi a bocchettone - conforme alle norme CEE			
 005	a quadrante asciutto diametro 1/2“			
		cad	53,46	
 010	a quadrante asciutto diametro 3/4“			
		cad	64,17	
 015	a quadrante asciutto diametro 1“			
		cad	107,10	
 020	a quadrante asciutto diametro 1“1/4			
		cad	134,10	
 025	a quadrante asciutto diametro 1“1/2			
		cad	267,30	
 030	a quadrante asciutto diametro 2“			
		cad	395,10	
 035	a quadrante bagnato diametro 1/2“			
		cad	32,13	
 040	a quadrante bagnato diametro 3/4“			
		cad	42,75	
 045	a quadrante bagnato diametro 1“			
		cad	96,30	
 050	a quadrante bagnato diametro 1“1/4			
		cad	112,50	
05.P75.A80	Distacco dall'impianto di filtri chiarificatori e decloratori per sostituzione			
 005	per filtri con attacchi fino a 1“			
		cad	10,71	
 010	per filtri con attacchi da 1“1/4 a 2“			
		cad	18,18	
 015	per filtri con attacchi sup. 2“ oppure multipli			
		cad	26,73	
05.P75.A90	Flaconi di ricambio con liquidi titolanti per gli art. 75B00 - 75B10			
 005	per gli articoli 75B00-75B10			
		cad	9,09	
05.P75.B00	kit per analisi C1-pH-Fe ammoniaca, nitrati, ecc			
 005	................................................			
		cad	15,57	
05.P75.B10	Kit per analisi durezza acqua temporanea e permanente			
 005	...			
		cad	12,33	
05.P75.B20	Intervento su addolcitori comprendente le seguenti prove e verifiche: - prelievo dei campioni di H2O greggia e  ...
... addolcita e successive analisi, ritarature del programmatore in caso di sfasamento o mancata corrente elettrica e tutto quanto e' attinente alla manutenzione e all'assistenza delle apparecchiature  - controllo  - verifica del buon funzionamento delle apparecchiature per i necessari rilievi e controlli    - prelievo di campioni d'acqua greggia e addolcita e successive analisi, compresi i materiali di consumo per le stesse - ritaratura del programmatore nel caso di sfasamento  - pulizia dei serbatoi di accumulo sale al fine di liberarli dalla melma e dalle altre impurita' che il nac1 trascina e produce - revisione e pulizia delle valvole e dei filtrini della testata programmatore e dei filtrini pozzetta salamoia			
 005	per ogni interv. su qualsiasi tipo di addolcitore			
		cad	56,16	
 010	per ogni visita successiva al primo intervento			
		cad	21,42	
05.P75.B30	Intervento su dosatori di polifosfati, per pulizia, manutenzione di qualsiasi specie, rabbocchi di prodotto, ecc.			
 005	...			
		cad	21,42	
05.P75.B40	Intervento su dosatori di polifosfati per revisione, previo smontaggio dall'impianto, trasporto in officina e  ...
... rimontaggio, escluse le parti di ricambio			
 005	per apparecchi con diametro fino a 1“			
		cad	31,05	
 010	per apparecchi con diametro da 1“1/4 a 2“			
		cad	41,76	
05.P75.B50	Intervento su filtri chiarificatori e decloratori previo lo smontaggio della coppa per la successiva pulizia ed il  ...
... lavaggio della calza filtrante con apposito detersivo oppure la sostituzione della medesima ed il successivo rimontaggio con l'eventuale cambio della guarnizione di tenuta			
 005	per filtro singolo			
		cad	17,10	
 010	per filtro multiplo fino a 10 cartucce			
		cad	27,81	
05.P75.B60	Messa in opera del materiale, gia' a pie' d'opera, di cui agli art. 65B00-65D30			
 005	...			
		kg	0,08	
05.P75.B70	Messa in opera del materiale, gia' a pie' d'opera, di cui all'art. 65C70			
 005	...			
		kg	0,35	
05.P75.B80	Posa in opera apparecchiature di cui agli art. dal 65B50 al 65B70 e il 65C80			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli			
		%	25%	
05.P75.B90	Posa in opera dei materiali di consumo di cui agli art. 65B40-65C30 dal 65A50 al 65A70-65C90  -65D00			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli			
		%	15%	
05.P75.C00	Posa in opera delle parti di ricambio di cui agli art. 65A40 dal 65A80 al 65A95 dal 65B10 al 65B30 dal 65B80 al  ...
... 65C20 dal 65C40 al 65C60  dal 65D10 al 65D20 dal 65D40 al 65E50 al 65G30			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli			
		%	15%	
05.P75.C10	Posa in opera delle parti di ricambio di cui agli art. dal 65F10 al 65G20			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli			
		%	25%	
05.P75.C15	Posa in opera delle apparecchiature di cui agli art. 65B08 e 65C15			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli			
		%	35%	
05.P75.C20	Smontaggio e rimontaggio per riparazioni, addolcitore e depuratore d'acqua di qualunque portata			
 005	...			
		cad	69,48	
05.P75.C24	Provvista e posa in opera di riduttore di pressione tipo “orione“ per acqua sino a 90°C ad aria compressa,  ...
... pressione di esercizio a monte 25 bar, a valle 2-4 bar, corpo in ottone, membrana a disco in gomma, completo di attacchi per manometro di controllo			
 005	diametro 3/8“			
		cad	35,82	
 010	diametro 1/2“			
		cad	45,90	
 015	diametro 3/4“			
		cad	56,07	
 020	diametro 1“			
		cad	87,03	
 025	diametro 1“ 1/4			
		cad	107,10	
 030	diametro 1“ 1/2			
		cad	134,10	
 035	diametro 2“			
		cad	299,70	
 040	diametro 2“ 1/2			
		cad	855,00	
 045	DN 80			
		cad	962,10	
 050	DN 100			
		cad	1.042,20	
05.P75.C25	Smontaggio per demolizione addolcitore o depuratore d'acqua di qualunque portata, compreso vasca salamoia,  ...
... trasporto alle pubbliche discariche delle resine ed ogni onere relativo			
 005	di qualunque portata			
		cad	187,20	
05.P75.C27	Provvista e posa in opera di serbatoio accumulo acqua in lamiera di acciaio zincato sia estrnamente che  ...
... internamente, completo di passo d'uomo regolamentare, rubinetto a galleggiante meccanico, interruttore di mimima e di massima			
 005	................................................			
		lt	0,53	
05.P75.C30	Smontaggio e rimontaggio per riparazioni, dosatore di gas-cloro di qualunque portata			
 005	...			
		cad	48,69	
05.P75.C40	Trasporto a pie' d'opera dei materiali di cui agli articoli 65B00-65C70-65D30 acquistati direttamente dal comune  ...
... ed in deposito presso i magazzini municipali dell'economato e trasportati dalla ditta al posto di impiego			
 005	per sacchi fino a kg 25			
		kg	0,24	
 010	per sacchi superiori a kg 25			
		kg	0,22	
05.P75.C50	Valigetta per analisi acqua, completa			
 005	...			
		cad	173,70	
05.P75.C60	Provvista e posa di cassetta con nastro rotante completa di sportello in lamiera con verniciatura epossidica  ...
... rossa, rullo girevole verniciato  rosso, tubo semirigido “UNI 25“ in nylon gommato e armato con spirale, valvola di intercettazione in entrata in ottone, lancia regolabile a tre effetti (chiuso, getto pieno, getto nebulizzato) in lega leggera con ugello e cono di scarico in plastica resistente agli urti, completa di velo protettivo regolabile			
 005	con tubo semirigido da 15 metri			
		cad	281,70	
 010	con tubo semirigido da 20 metri			
		cad	295,20	
 015	con tubo semirigido da 25 metri			
		cad	308,70	
 020	con tubo semirigido da 30 metri			
		cad	322,20	
05.P75.C70	Provvista e posa di complesso idrante a parete o incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in acciaio  ...
... inox o lega di alluminio anodizzato, vetro frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di quant'altro necessario e conforme alla legislazione vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo norme “UNI 45“			
 005	con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame			
		cad	150,30	
 010	con manich. da 20 m - tre effetti - nebulizzato			
		cad	220,50	
 015	con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame			
		cad	162,00	
 020	con manich. da 25 m - tre effetti - nebulizzato			
		cad	232,20	
 025	con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame			
		cad	173,70	
 030	con manich. da 30 m - tre effetti - nebulizzato			
		cad	243,90	
05.P75.C80	Provvista e posa di complesso idrante a parete o incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in acciaio  ...
... inox o lega di alluminio anodizzato, vetro frangibile, manichetta in nylon-poliestere, gommato con 70 bar di pressione di scoppio, omologata, raccordi in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di quant'altro necessario e conforme alla legislazione vigente (opere murarie per incasso escluse), secondo norme “UNI 70“			
 005	con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame			
		cad	210,60	
 010	con manich. da 20 m - tre effetti - nebulizzato			
		cad	341,10	
 015	con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame			
		cad	227,70	
 020	con manich. da 25 m - tre effetti - nebulizzato			
		cad	357,30	
 025	con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame			
		cad	243,90	
 030	con manich. da 30 m - tre effetti - nebulizzato			
		cad	374,40	
05.P75.C90	Provvista e posa di complesso idrante per esterno con cassetta in lamiera verniciata rosso epossidico, con tetto  ...
... inclinato e feritoia aria laterale, sportello in lamiera verniciata o inox vetro frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato con pressione di scoppio 70 bar, omologata, raccordi in ottone, legature con filo plastificato e coprilegatura in gomma, rubinetto idrante in ottone completo di tutto il necessario e conforme alla legislazione vigente, secondo norme “UNI 70“			
 005	con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame			
		cad	156,60	
 010	con manich. da 20 m - tre effetti - nebulizzato			
		cad	225,90	
 015	con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame			
		cad	168,30	
 020	con manich. da 25 m - tre effetti - nebulizzato			
		cad	238,50	
 025	con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame			
		cad	180,00	
 030	con manich. da 30 m - tre effetti - nebulizzato			
		cad	249,30	
05.P75.C95	Provvista e posa di complesso idrante per esterno con cassetta in lamiera verniciata rosso epossidico, con tetto  ...
... inclinato e feritoia aria laterale, sportello in lamiera verniciata o inox vetro frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato con pressione di scoppio 70 bar, omologata, raccordi in ottone, legature con filo plastificato e coprilegature in gomma, rubinetto idrante in ottone completo di tutto il necessario e conforme alla legislazione vigente, secondo morme “UNI 70“			
 005	con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame			
		cad	216,90	
 010	con manich. da 20 m - tre effetti - nebulizzato			
		cad	346,50	
 015	con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame			
		cad	233,10	
 020	con manich. da 25 m - tre effetti - nebulizzato			
		cad	363,60	
 025	con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame			
		cad	250,20	
 030	con manich. da 30 m - tre effetti - nebulizzato			
		cad	385,20	
05.P75.D00	Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontale o verticale, completo di saracinesche, valvola  di ritegno e  ...
... valvola di sicurezza			
 005	diametro 2“  n.1 UNI 70			
		cad	193,50	
 010	diametro 2“1/2  n.1 UNI 70			
		cad	234,00	
 015	diametro 3“  n.2 UNI 70			
		cad	372,60	
 020	diametro 4“  n.2 UNI 70			
		cad	451,80	
05.P75.D10	Provvista e posa di gruppo valvola a secco, con corpo valvola, saracinesche di prova, scarico ad asta uscente  ...
... flangiata, manometri, campana idraulica, pressostato, completa di omologazione			
 005	diametro fino a 3“			
		cad	1.656,00	
 010	diametro 3“1/2 e 4“			
		cad	1.763,10	
 015	diametro oltre 4“			
		cad	2.190,60	
05.P75.D15	Provvista e posa di gruppo di pressurizzazione espinta, in esecuzione monoblocco delle dimensioni di circa cm  ...
... 150x90x150 composto da: -n.2 elettropompe centrifughe ad asse orizzontale o verticale, costruite in ghisa, della portata ognuna di ca. 24 l/sec.; prevalenza non inferiore a 55 m; potenza di ca. 20 kW 380 V;  -n.1 eventuale serbatoio di adescamento montato sopra il gruppo stesso della capacita' prevista dalle norme UNI 9490;  -collettore di mandata flangiato completo di saracinesche di intercettazione a sfera, valvole di ritegno, anticolpo d'ariete, giunti antivibranti; -pressostati di comando elettropompa; -autoclavi a membrana intercambiabile; -basamento di assemblaggio monoblocco con piedini antivibranti in gomma; -quadro elettrico di comando elettropompa in cassetta di lamiera con rivestimento anticorrosione, grado di protezione IP55, telesalvamotori, temporizzatori, fusibili, sezionatore generale, circuito ausiliario di bassa tensione, lampade spia, trasformatore e quant'altro necessario			
 005	................................................			
		cad	9.802,80	
05.P75.D20	Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario			
 005	DN 50  est. 600			
		cad	315,90	
 010	DN 50  est. 900			
		cad	338,40	
 015	DN 70  est. 600			
		cad	374,40	
 020	DN 70  est. 900			
		cad	387,90	
 025	DN 70 + UNI 100			
		cad	421,20	
 030	DN 80  est. 600			
		cad	383,40	
 035	DN 80  est. 900			
		cad	402,30	
 040	DN 80 + UNI 100			
		cad	431,10	
 045	DN 100  est. 600			
		cad	431,10	
 050	DN 100  est. 900			
		cad	450,90	
 055	DN 100 + UNI 100			
		cad	478,80	
 060	DN 125 + UNI 100			
		cad	518,40	
05.P75.D30	Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario			
 005	DN 50			
		cad	204,30	
 010	DN 70			
		cad	225,90	
05.P75.D40	Provvista e posa di ugello a lama o a cono per cortine d'acqua			
 005	diametro 1/2“			
		cad	21,42	
 010	diametro 3/4“			
		cad	22,50	
05.P75.E00	Rilievo e riproduzione rete idranti antincendio fino a 3 idranti. Rilievo del percorso delle tubazioni, con  ...
... individuazione del diametro, del tipo di posa, delle apparecchiature intermedie e o terminali, per reti fino a tre idranti o attacchi motopompa. Riproduzione grafica su supporto cartaceo ed elettronico in formato compatibile con lo standard adottatto dalla citta' dell'impianto in pianta ed in schema prospettico, con indicazione dei rilievi eseguiti. Fornitura di riproduzione del disegno: - due copie su carta; - una copia su cartoncino plastificato; - una copia su file compatibile. Posa con tasselli della planimetria plastificata in un locale del fabbricato. Per ogni rete antincendio a servizio del fabbricato. 			
005	fino a tre idranti o attacchi motopompa			
		cad	131,40	
010	per ogni idrante o attacco motopompa in più oltre ai primi tre			
		cad	26,19	
05.P75.E10	Verifica di pressione e portata di rete idranti antincendio. Rilievo dei valori di pressione e portata alle tre  ...
... lance idraulicamente piu' sfavorite con apertura simultanea di tre idranti. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento delle manichette  flessibili e loro riposizionamenti in sito, la richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale delle valvole idrante. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti			
005	per ogni rete antincendio			
		cad	98,10	
05.P75.E15	Verifica pressione e portata lancia o attacco motopompa. rilievo dei valori di pressione e portata di lancia o  ...
... attacco motopompa con apertura e successiva richiusura della valvola idrante UNI 45 o UNI 70. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della manichetta flessibile e suo riposizionamento in sito, la richiusura della valvola e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola idrante. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti			
005	per ogni idrante o attacco motopompa			
		cad	18,36	
05.P75.E20	Verifica della pressione di rete antincendio. controllo e rilievo della pressione idraulica statica o dinamica  ...
... indicata da manometro installato su rete antincendio. E' compresa la verifica del sigillo posto sull'attacco del  manometro, la manovra per la verifica dell'efficienza dello strumento indicatore e la comparazione dell'indicazione con il manometro campione, la compilazione del verbale di verifica, la firma di tecnico abilitato dello stesso. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature e i mezzi d'opera.			
005	per ogni manometro verificato			
		cad	4,19	
05.P75.E25	Allacciamento rete idranti a presa stradale a.a.m.opere di assistenza alla squadra a.a.m. per l'allacciamento alla  ...
... rete stradale dell'impianto antincendio. Le opere consistono nei lavori necessari e complementari alle lavorazioni effettuate dall'a.a.m. sulla tubazione di adduzione acqua ed al collegamento della rete interna a  quest' ultima. Nel prezzo sono inclusi per tutta la durata dell'intervento della squadra  a.a.m.:- la paga oraria comprensiva di oneri contributivi, utili d'impresa, spese generali della squadra tipo composta da un operaio specializzato ed un operaio qualificato; - il nolo dei mezzi d'opera necessari; - il nolo delle attrezzature; - i materiali di consumo			
005	per ogni rete allacciata			
		cad	168,30	
05.P75.E30	Schermo antinfortunistico per cassetta idrante o attacco motopompa. Provvista e posa di schermo frangibile in  ...
... materiale plastico omologato per la protezione delle apparecchiature antincendio poste nelle cassette idranti o motopompa. In caso di sostituzione di schermo in vetro sono comprese le opere per la rimozione e smaltimento del vetro esistente. Sono altresi' compresi i noli delle attrezzature e i mezzi d'opera			
005	per ogni schermo			
		cad	9,45	
05.P75.E35	Fornitura e posa di duplicato di planimetria di rete idranti. Fornitura e posa di copia di riproduzione grafica su  ...
... supporto in cartoncino plastificato dell'impianto in pianta ed in schema prospettico, con indicazione dei rilievi eseguiti. Posa con tasselli della planimetria plastificata in un locale del fabbricato			
005	per ogni copia			
		cad	15,75	
05.P75.E40	Lucchetto in acciaio inox con staffa di fissaggio e due chiavi. Provvista e posa di lucchetto e staffa di  ...
... fissaggio per  bloccaggio  valvole  di intercettazione in posizione predeterminata. staffa di tipo avvolgente la tubazione e la valvola in acciaio inox non  smontabile a lucchetto chiuso. Chiave lucchetto di tipo unificato			
005	per ogni staffa			
		cad	20,25	
05.P75.E45	Serbatoio in vetroresina rinforzata politilene da interrare. Fornitura in opera di serbatoio in vetroresina  ...
... rinforzata idoneo all'installazione interrata, completo di passo d'uomo, 2 attacchi flangiati da 6“ e 2 a manicotto da 1“ nella zona inferiore, 1 attacco flangiato 4“ e 2 a manicotto 2“ sul passo d'uomo. Il sebatoio dovra' essere corredato di certificato di collaudo alla pressione di 1 bar e di resistenza alla spinta  del terreno e a sovraccarico accidentale di 1000 kg/m² con profondita' di posa a m 0,70  misurata dalla generatrice superiore a serbatoio vuoto			
005	per ogni m³ di capacità complessiva			
		mc	341,10	
05.P75.E50	Provvista e posa di gruppo di sovrapressione elettrico e diesel. Provvista e posa in opera compreso allacciamenti  ...
... e rifornimento di carburante di gruppo di sovrapressione a norme UNI 9490 e 10779. Il gruppo dovra' essere costituito da pompa elettrica, pompa diesel, elettrocircolatore di mantenimento. Completo di quadro elettrico di comando e controllo, batterie al piombo, alimentatore a bassa tensione, misuratore di portata, diaframmi, pressostato, valvole, manometri e rubinetterie, temporizzatore per arresto  automatico, collettori e flange, serbatoio e incastellatura. Compreso verniciatura, smontaggio ed eventuale riassemblaggio sul posto, collegamenti alla rete antincendio e alla vasca di accumulo, collaudo funzionale			
005	portata di 60 m³/h, prevalenza 0,7 mPa circa			
		cad	15.787,80	
05.P75.E55	Vasca di adescamento per gruppi di surpressione sopra battente. Provvista e posa in opera di vasca di adescamento  ...
... in acciaio inox AISI 304 di capacita' l 200 circa. Completa di tutto quanto necessario per il collegamento al gruppo di surpressione, quali tubazioni, diaframmi, rubinetti a galleggiante, raccordi, flange e materiale di consumo. costruzione a norma UNI 9490.			
005	in acciaio inox AISI 304, capacità l 200, costruita a norme UNI 9490			
		cad	701,10	
05.P75.E60	Provvista e posa di valvola di riempimento a membrana braukmann. Provvista e posa in opera di valvola di  ...
... riempimento a membrana tipo braukmann diametro DN 100 per il riempimento delle vasche di accumulo. Pressione di esercizio 12 bar completa di rubinetto a gallegggiante pilota da 3/4“ e tubi di collegamento. Corpo valvola, disco membrana, e otturatore in ghisa, molla e albero di acciaio inox, membrana in gomma sintetica, galleggiante in acciaio inox.			
005	per ogni valvola diametro DN 100			
		cad	2.383,20	
05.P75.E65	Provvista e posa di tappo maschio attacco UNI 70 in bronzo 			
005	per ogni tappo in bronzo			
		cad	14,22	
05.P75.E70	Provvista e posa di manichetta UNI 45 certificata m.i.a norma UNI 9487, m 20 di lunghezza e con raccordi in ot 58  ...
... a norma UNI 804			
005	lunghezza m 20, norme UNI 9487			
		cad	76,50	
05.P75.E75	Provvista e posa di manichetta UNI 70 certificata m.i.a norma UNI 9487, m 20 di lunghezza e con raccordi in ot 58  ...
... a  norma UNI 804.			
005	lunghezza m 20 norme UNI 9487			
		cad	130,50	
05.P75.E80	Provvista e posa di lancia antincendio a piu' effetti UNI 25. A norma UNI 671/1, di tipo pesante, in lega di  ...
... alluminio, con o.r. di  protezione al bocchello, con valvola selettrice a tre posizioni. Diametro attacco un 25, ugello DN 25			
005	tipo pesante, a più effetti, a norma UNI 671/1			
		cad	65,52	
05.P75.E85	Provvista e posa di lancia antincendio a piu' effetti UNI 45. A norma UNI 671/2, di tipo pesante, in lega di  ...
... alluminio, con o.r. di  protezione al bocchello, con valvola selettrice a tre posizioni, getto pieno e velo diffuso, diametro  attacco un 45,  ugello DN 12, approvata r.i.na.			
005	tipo pesante, a più effetti, a norma UNI 671/2			
		cad	105,30	
05.P75.E90	Provvista e posa di lancia antincendio a piu' effetti UNI 70. A norma UNI 671/2, di tipo pesante, in lega di  ...
... alluminio, con o.r. di  protezione al bocchello, con valvola selettrice a tre posizioni, getto pieno e velo diffuso, diametro attacco UNI 70, ugello DN 16,  approvata r.i.na.			
005	tipo pesante, a più effetti, a norma UNI 671/2			
		cad	199,80	
05.P75.E95	Provvista e posa di tubo semirigido a norma UNI 9488, DN 25 di colore rosso, per naspi antincendio, completo di  ...
... accessori di montaggio			
005	per naspi antincendio, colore rosso			
		ml	7,34	
05.P75.F00	Verifica periodica di gruppo di surpressione per impianto antincendio. Verifica di funzionamento comprendente la  ...
... messa in funzione di tutte le pompe del gruppo con rilievo delle portate effettive, della regolarita' della sequenza di funzionameto. Ripristino dei livelli di carburante, olio, elettrolita per batteria, ecc. Verifica ed eventuale sostituzione di parti elettriche del quadro di comando. Controllo funzionamento del temporizzatore per l'arresto automatico. Controllo della linea di alimentazione elettrica e dell'alimentatore ausiliario. Controllo e verifica di funzionamento dell'alimentazione idrica e della riserva idrica. Controllo della correta posizione delle valvole di intercettazione  e  verifica del loro funzionamento. Compilazione di verbale di verifica periodica, del registro di manutenzione, del cartellino di verifica da posizionare sulla porta del locale di installazione del gruppo di surpressione e sigillatura con apposizione di piombino e marchio aziendale alla serratura della porta stessa			
005	per impianto antincendio			
		cad	105,30	
05.P75.F05	Provvista e posa di vasca componibile in vetroresina per riserva idrica impianti antincendio. Serbatoio composto  ...
... da pannelli prefabbricati in vetroresina rinforzata con fibre di vetro di dimensioni 1.22 x 1.22 m ciascuno, ricoperti nella parte interna a contatto con l'acqua da uno strato di resina poliestere isoftalica. Pannelli imbullonati con bulloni in acciaio inox AISI 316, con interposizione di guarnizioni in gomma sintetica butilica e schiuma PVC a cellule chiuse. Provvisto di tiranti interni di rinforzo in acciaio inox AISI 316 bloccati all'esterno con flange in acciaio galvanizzato. Completo di fori e tronchetti flangiati per il collegamento dei tubi di troppo pieno, scarico di fondo, doppia entrata, doppia uscita, ricircolo. Dato in opera collaudato escluso il basamento.			
005	per ogni m³ o frazione di volume utile a norma UNI 9490			
		mc	357,30	
05.P75.F10	Provvista e posa in opera di valvola di ritegno antinquinamento da riflusso. Provvista e posa in opera di valvola  ...
... di ritegno con flange. Costituita da corpo in ghisa con rivestimento epossidico 150 micron, ritegno e sede in bronzo, asta e molla in acciaio inox, tenuta in gomma epdm. Dotata di coperchio smontabile per ispezione e sostituzione di sede e tenuta. Rubinetti di controllo montati sui bordi delle flange di tipo a sfera con comando a farfalla. Con certificato di conformita' n.f. anti-pollution classe a, completa di rubinetto di controllo			
005	per ogni mm di diametro			
		mm	13,14	
05.P75.F15	Quadretto controllo e monitoraggio impianto surpressione per reti idranti e naspi. Provvista e posa in opera di  ...
... quadretto in policarbonato IP55 con segnalazioni ottiche, a diodi led inseriti in supporti metallici, e sonora dei malfunzionamenti dell'impianto di surpressione e riserva idrica a servizio degli impianti antincendio. Il quadretto dovra' essere composto da due diodi led in parallelo per ciascuna segnalazione di mm 12 di diametro, generatore elettronico di segnalazione acustica, pulsante a chiave di reset segnalazione acustica, contattori ausiliari, trasformatore 220/24 volt, alimentatore in tampone, batteria al piombo, segnalatore lampeggiante, sirena 110 db, interruttore generale MTD. Previsto per la segnalazione e rilievo delle seguenti anomalie e funzioni: basso livello acqua, alto livello acqua, bassa pressione alimentazione acquedotto, riserva carburante, bassa temperatura acqua, blocco elettropompa principale, blocco elettropompa secondaria, avaria motopompa, mancanza alimentazione elettrica principale, avaria alimentazione elettrica secondaria motopompa, dispersione di corrente su linea principale, funzionamento impianto antincendio.			
005	per reti idranti e naspi			
		cad	367,20	
05.P75.F20	Verifica di attacco motopompa.verifica del funzionamento dell'attacco motopompa con apertura e successiva  ...
... richiusura della valvola di chisura dell'attacco e della valvola UNI 70. Sono comprese le opere di apertura e richiusura della cassetta, la ripulitura la richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola UNI 70. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa delle valvole.			
005	per ogni attacco motopompa			
		cad	7,86	
05.P75.F25	Verifica di tenuta valvola di ritegno per impianto anticendio. Verifica del funzionamento della valvola di ritegno  ...
... con apertura e successiva richiusura della valvola di prova e della valvola generale a monte. Sono comprese le opere di apertura e richusura della cassetta o chiusino del pozzo di presa, la ripulitura la riapertura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle apparecchaiture e delle cassette, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola generale. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa delle valvole			
005	per ogni valvola di ritegno			
		cad	10,53	
05.P75.F30	Maggiorazione per tubazioni e raccordi in politilene pressione PN 16. Maggiorazione percentuale sui prezzi degli  ...
... articoli dell'elenco prezzi citta' di Torino richiamato in contratto relativi alle tubazioni e raccordi in politilene con pressione di esercizio PN 10, di cui ai codici articolo dal P08.M00 al P08.M70.			
005	aumento dei prezzi relativi alle tubazioni con pressione di esercizio PN 10			
		%	45%	
05.P75.F35	Taglio, filettature, modifiche tubazioni diam 1“ 1/4 e oltre. Taglio, esecuzione di filettature sulle estremità,  ...
... predisposizione degli spezzoni, misurazioni, preparazione delle tubazioni alla saldatura, esecuzioni di guarnizioni di tenuta su filetto o puntatura di flange a saldare. Sono compresi i noli delle apparecchiature, le attrezzature, i mezzi d'opera, i materiali di consumo per guarnizioni e saldature			
005	per ciascun intervento di modifica			
		cad	41,94	
05.P75.F40	Verifica pressione e portata lancia in luogo ristretto con uso di collettore d' acqua. Rilievo dei valori di  ...
... pressione e portata di lancia o attacco motopompa con apertura e successiva richiusura della valvola idrante UNI 45 o UNI 70 con utilizzo di attrezzatura idonea a raccogliere l'acqua in uscita dalla lancia in prova e al suo convogliamento nella colonna di scarico più prossima senza fuoriuscita di liquido nei locali o spazi aperti.  Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della manichetta flessibile e suo riposizionamento in sito, la posa della apparecchiatura di raccolta dell'acqua in uscita dalla lancia, la posa della tubazione di convogliamento dell'acqua allo scarico in modo stabile, l'asciugatura delle eventuali fuoriuscite di acqua, la rimozione dell'apparecchiatura al termine della prova, la richiusura della valvola e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola idrante. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti.			
005	per ogni idrante, con utilizzo di idoneo convogliatore d'acqua			
		cad	20,97	
05.P75.F45	Prova a secco di manichetta antincendio alla pressione di 1.2 MPa (12 bar) verifica  della tenuta e rilievo dei  ...
... valori di pressione per manichetta idrante UNI 45 o UNI 70. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della manichetta flessibile e suo riposizionamento in sito, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti.			
005	alla pressione di 1.2 MPa  (12 bar)			
		cad	13,14	
05.P75.F50	Verifica pressione e portata lancia per naspo.rilievo dei valori di pressione e portata di lancia con apertura e  ...
... successiva richiusura della valvola naspo UNI 25. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della tubazione e suo riposizionamento in sito, la richiusura della valvola e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta naspo, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette, della ruota, e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola naspo. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti.			
005	per ogni idrante			
		cad	15,75	
05.P75.F55	Verifica visiva di cassetta  idrante o naspo, di attacco motopompa, idrante a colonna soprasuolo o  ...
... sottosuolo.verifica visiva atta ad accertare le condizioni di manutenzione delle cassette antincendio e delle apparecchiature ivi contenute, la funzionalità, completezza delle dotazioni ed efficienza di idrante UNI 45 o UNI 70 o naspo, idrante sottosuolo o a colonnina soprasuolo, attacco motopompa, e relativa cartellonistica di segnalazione e integrità del sigillo a.a.m.. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della manichetta flessibile e suo riposizionamento in sito, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta antincendio, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la eventuale richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola idrante. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera.			
005	per ogni idrante			
		cad	9,45	
05.P75.F60	Collaudo di impianto antincendio secondo norma UNI 9490 e 10779. Collaudo di impianto antincendio con esecuzione  ...
... di tutte le operazioni prescritte dalla norma UNI 9490 e 10779. In particolare e in modo non esaustivo sono da effettuarsi il rilievo dei valori di pressione e portata a tutte le lance, la prova idraulica alla massima pressione di progetto, la verifica delle apparecchiature e tubazioni, la verifica degli staffaggi, la verifica della idoneità delle coibentazioni, la verifica dei dispositivi di monitoraggio, la verifica della efficienza dell alimentazioni idriche ed eletttriche secondo le modalità previste dalla norma uni di riferimento. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento delle manichette flessibili e loro riposizionamenti in sito, la richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale delle valvole idrante, il rilascio del certificato di collaudo valido ai fini di certificazioni di legge. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti, le parcelle dei professionisti. 			
005	per ogni idrante UNI 45, UNI  70 o naspo, attacco per motopompa, idrante sottosuolo, colonnina idrante soprasuolo,  ...
... di rete antincedio a servizio del fabbricato			
		cad	26,28	
05.P75.F65	Controllo funzionamento quadretto controllo presenza pressione di rete. Controllo di quadretto con segnalazioni  ...
... ottiche  e sonora dei malfunzionamenti dell'impianto di surpressione e riserva idrica a servizio degli impianti antincendio con simulazione di mancanza alimentazione previa chiusura di valvola generale e apertura di valvola di controllo. Compreso assistenza e chiamata della.a.m. per le opere di sua competenza, la compilazione del verbale di verifica, la firma di tecnico abilitato dello stesso. Sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature e i mezzi d'opera. Per ogni quadretto verificato			
005	per ogni quadretto verificato			
		cad	22,59	
05.P75.F70	Sostituzione di cassetta idrante incassata. Rimozione della cassetta esistente ed installazione di nuova cassetta  ...
... incassata, compreso opere di demolizione delle murature e ripristini di intonaco e ritinteggiatura con colore simile a quello esistente della zona interessata alla sostituzione di estensione di circa un m². Compreso noli, materiali di consumo e mezzi d'opera			
005	compreso: rimozione, posa, ripristini, tinteggiatura			
		cad	65,52	
05.P75.F80	Numerazione di cassetta idrante, naspo, attacco per autopompa e altri componenti antincendio. Provvista e posa in  ...
... opera su cartello segnaletico esistente di numero di identificazione in pellicola adesiva serigrafata di dimensioni cm 4 di altezza e fino a 5 cifre			
005	numero di identificazione in pellicola adesiva			
		cad	2,10	
05.P75.F85	Elettropompa per acque luride in ghisa con motore sommergibile o esterno e girante trituratrice. Fornitura e posa  ...
... in opera di elettropompa in costruzione pesante in ghisa o acciaio inox con girante idonea al pompaggio di acque con sedimenti in sospensione di diametro fino a 5 cm motore elettrico monofase o trifase a rotore in bagno d'olio o a secco. Accoppiamento tra motore e pompa diretto per elettropompe in esecuzione sommergibile e tramite albero di trasmissione e premistoppa se a motore esterno. Completa di ogni accessorio di funzionamento, allacciamenti idraulici, elettrici, cavo di alimentazione.			
005	aumento sui prezzi degli articoli da  P61A10 a P61B30 			
		%	195%	
05.P75.G05	Intervento da effettuare entro 60 minuti dalla chiamata documentata per mezzo di fax o posta elettronica e verbale  ...
... di avvenuto intervento redatto sul posto da parte del direttore dei lavori o suo delegato. L'intervento comprende gli spostamenti tempestivi del personale, tutte le lavorazioni sulle tubazioni e apparecchiature antincendio, sezionamenti, filettature, saldature e forniture di tappi, fasce di riparazione, ecc., materiale di consumo e mezzi d'opera per l’eliminazione della perdita dalla rete idrica e la messa in sicurezza dell'impianto con apposizione dei cartelli di segnalazione della parte di rete antincendio fuori esercizio.			
 005	Per ogni chiamata			
		cad	144,00	
05.P75.G10	Posa di condotta antincendio comprendente l'esecuzione dello scavo in trincea ad almeno cm 80 di profondità, con  ...
... le occorrenti armature anche se perse, la posa e fornitura in opera della tubazione in PVC costituente la camicia di contenimento della tubazione di adduzione acqua, su letto di calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm, il bloccaggio del vano residuo con pietrame ed argilla o cemento. E' inoltre compreso l'infilaggio del tubo di adduzione nella camicia e l'esecuzioni delle saldature o incollaggi dei tubi di PVC costituenti la camicia ed ogni opera accessoria con la sola esclusione della fornitura e giunzioni della tubazione di adduzione e della rottura e ripristino dell'eventuale manto stradale.			
 005	Per ogni metro			
		ml	117,00	
05.P75.G15	Sostituzione di rubinetto idrante UNI 45 / 70 compreso smontaggio rubinetto esistente, fornitura e posa di nuovo  ...
... rubinetto, scollegamento e ricollegamento dei componenti antincendio, scarico e ricarico impianto, assistenza al personale della società acquedotto per la sigillatura fiscale (piombatura) dell'impianto.			
 005	Per ogni rubinetto			
		cad	81,00	
05.P75.G20	Sostituzione di rubinetto idrante UNI 45 / 70 compreso smontaggio rubinetto esistente, fornitura e posa di nuovo  ...
... rubinetto, scollegamento e ricollegamento dei componenti antincendio, assistenza al personale della società acquedotto per la sigillatura fiscale (piombatura) dell'impianto.			
 005	Per ogni rubinetto			
		cad	32,40	
05.P75.G25	Provvista e posa di cassetta antincendio compreso sportello con vetro in materiale plastico prefratturato e  ...
... cartello regolamentare di segnalazione e numerazione con numeri serigrafati. Compreso ogni materiale di consumo e componenti di fissaggio. Sono escluse  la fornitura di rubinetto idrante, lancia, manichetta.			
 005	Per ogni cassetta			
		cad	50,40	
05.P75.G30	Provvista e posa di cassetta antincendio compreso sportello con vetro in materiale plastico prefratturato e  ...
... cartello regolamentare di segnalazione e numerazione con numeri serigrafati. Compreso ogni materiale di consumo e componenti di fissaggio ed eventuale scarico e carico dell'impianto, smontaggio e rimontaggio del rubinetto idrante e dei componenti antincendio contenuti alli'interno della cassetta preesistente, rimozione e allontanamento cassetta sostituita, assistenza al personale della società acquedotto per la sigillatura fiscale (piombatura) dell'impianto. Sono escluse  la fornitura di rubinetto idrante, lancia, manichetta.			
 005	Per ogni cassetta			
		cad	122,40	
05.P75.G35	Fornitura e posa di cassetta antincendio completa di chiave per apertura idrante a colonna soprassuolo  o  ...
... sottosuolo e chiusino, manichetta UNI 70 certificata M.I. e lancia UNI 70  a norma UNI 671 e omologata R.I.N.A, cartello di segnalazione, vetro frangibile in materiale plastico.			
 005	Per ogni cassetta			
		cad	375,30	
05.P75.G40	Fornitura e posa di vasca di accumulo  acqua in acciaio inox  per riserva idrica antincendio, spessore minimo  ...
... delle lamiere 50/10 mm, con rinforzi in profilati a U posti esternamente alla vasca, anch'essi in acciaio inox, in quantità e dimensione per evitare spanciamenti del manufatto riempito. E' compresa la  verniciata esterna della vasca con smalto rosso RAL 3000 a due mani previa preparazione del fondo con idoneo primer, nonchè le saldature TIG effettuate sul posto per l'assemblaggio del serbatoio nel locale di installazione, le lavorazioni sui lembi di saldatura, i cannotti filettati e le flange, la botola per passo d'uomo, i gradini alla marinara per la risalita dal fondo vasca, il basamento in CLS di 50 cm di altezza e di dimensione in pianta come la vasca piu' cm 10.			
 005	Per ogni m³			
		cad	661,50	
05.P75.G45	Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento EN 3 compreso bretelle e cosciali e fascia dorsale e  ...
... dispositivo di caduta frizionata con cavo di acciaio m 20 tipo Forever Spot Max o similare			
 005	...			
		cad	585,00	
05.P75.G50	Provvista e posa di cassetta per attrezzatura antincendio a parete per idrante  UNI 45, 70 ad anta sigillabile con  ...
... lastra trasparente Safe Crash o lastra opaca, completamente in materiale plastico e  senza spigoli vivi, completa di selletta e lastra, colore rosso RAL 3000.			
 005	Per ogni cassetta			
		cad	81,00	
05.P75.G55	Provvista e posa di cartello a bandiera bifacciale con indicazione componenti antincendio dimensioni cm 24x29 circa			
 005	...			
		cad	16,20	
05.P75.G60	Provvista e posa di cartello  con indicazione componenti antincendio dimensioni cm 24x29 circa			
 005	...			
		cad	7,20	
05.P75.G65	Provvista e posa di cassetta antincendio con portello pieno sigillabile completa di bobina avvolgitubo per idranti  ...
... o naspi UNI 25, 45, 70, colore rosso RAL 3000, in acciaio zincato			
 005	...			
		cad	139,50	
05.P75.G70	Provvista e posa di cassetta antincendio con portello pieno sigillabile per idranti UNI 45, 70, colore rosso RAL  ...
... 3000 in acciao zincato			
 005	...			
		cad	75,60	
05.P75.G75	Provvista e posa di piantana per cassetta antincendio colore rosso RAL 3000 in acciaio completa di plinto di  ...
... fondazione o ancoraggio alla soletta esistente			
 005	...			
		cad	38,70	
05.P75.G80	Provvista e posa di tubo fessibile in PVC, 4 ate, con spirale in PVC o acciaio, fino a 50 mm interni			
 005	Per ogni metro			
		ml	10,80	
05.P75.G85	Provvista e posa di tubo flessibile in PVC, 4 ate, con spirale in PVC o acciaio, diametro da 51 mm interni  fino a  ...
... 100 mm interni			
 005	Per ogni metro			
		ml	29,70	
05.P75.G90	Provvista e posa di tubo flessibile in PVC, 4 ate, con spirale in PVC o acciaio, diametro da 101 mm interni fino a  ...
... 200 mm interni			
 005	Per ogni metro			
		ml	52,20	
05.P75.G95	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate REI a norma di legge con lamierino di  ...
... finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a T diametro fino a 1“ 1/2			
 005	Per ogni metro			
		ml	35,10	
05.P75.H05	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate REI a norma di legge con lamierino di  ...
... finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a T diametro da 2“ fino a 2“ 1/2			
 005	Per ogni metro			
		ml	40,50	
05.P75.H10	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate REI a norma di legge con lamierino di  ...
... finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a T diametro 3”			
 005	Per ogni metro			
		ml	45,00	
05.P75.H15	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate REI a norma di legge con lamierino di  ...
... finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a T diametro da 4” fino a 5”			
 005	Per ogni metro			
		ml	49,50	
05.P75.H20	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate REI a norma di legge con lamierino di  ...
... finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a T da diametro 6” e oltre			
 005	Per ogni metro			
		ml	94,50	
05.P75.H25	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate REI a norma di legge con lamierino di  ...
... finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a T diametro fino a 1”1/2			
 005	Per ogni metro			
		ml	42,30	
05.P75.H30	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate REI a norma di legge con lamierino di  ...
... finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a T diametro da 2” fino a 2”1/2			
 005	Per ogni metro			
		ml	49,50	
05.P75.H35	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate REI a norma di legge con lamierino di  ...
... finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a T diametro 3”			
 005	Per ogni metro			
		ml	54,00	
05.P75.H40	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate REI a norma di legge con lamierino di  ...
... finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a T diametro da 4” fino a 5”			
 005	Per ogni metro			
		ml	58,50	
05.P75.H45	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate REI a norma di legge con lamierino di  ...
... finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a T da diametro 6” e oltre			
 005	Per ogni metro			
		ml	112,50	
05.P75.H50	Provvista e posa di collari per compartimentazioni antincendio di passaggi tubazioni REI 180 certificate a norma  ...
... di legge. 			
 005	Per ciascun mm di diametro esterno della tubazione compartimentata			
		mm	0,50	
05.P75.H55	Costruzione di cassonetti o vani, in cartongesso, silicato di calcio o similare, REI 120 certificati in opera a  ...
... norma di legge, per contenimento tubazioni o strutture di acciaio, sia orizzontali che verticali, costruiti con doppia lastra di protezione ed isolante in lana di vetro o minerale, angolari in lamiera di acciaio, stuccatura, rasatura, garza sulle giunzioni e spigoli, paraspigoli, verniciatura all’acqua o a smalto a due mani, più mano di fondo del colore a scelta del committente. Per qualsiasi forma e tipo di cassonetto anche ad andamento non lineare, misurato sulla lunghezza del manufatto protetto			
 005	Per ogni metro			
		ml	112,50	
05.P75.H60	Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera a  ...
... norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere accessorio alla lavorazione e mezzi d’opera			
 005	...			
		cad	5,40	
05.P75.H65	Provvista e posa di lancia antincendio a più effetti UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo o ugello in  ...
... plastica, certificata a norma di legge diametro UNI 25			
 005	...			
		cad	21,60	
05.P75.H70	Provvista e posa di lancia antincendio a più effetti UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo o ugello in  ...
... plastica, certificata a norma di legge diametro UNI 45			
 005	...			
		cad	26,10	
05.P75.H75	Provvista e posa di lancia antincendio a più effetti UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo o ugello in  ...
... plastica, certificata a norma di legge diametro UNI 70			
 005	...			
		cad	63,00	
05.P75.H80	Provvista e posa di lancia antincendio a getto regolabile UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo in  ...
... plastica, certificata a norma di legge, ghiera rotante per la regolazione del getto, diametro UNI 25			
 005	...			
		cad	13,50	
05.P75.H85	Provvista e posa di lancia antincendio a getto regolabile UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo in  ...
... plastica, certificata a norma di legge, ghiera rotante per la regolazione del getto, diametro UNI 45			
 005	...			
		cad	18,00	
05.P75.H90	Provvista e posa di lancia antincendio a getto regolabile UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo in  ...
... plastica, certificata a norma di legge, ghiera rotante per la regolazione del getto, diametro UNI 70			
 005	...			
		cad	23,40	
05.P75.H95	Provvista e posa di pressostato  a doppi contatti di scambio grado di protezione IP67, portata 10 A, regolazione  ...
... della taratura con manopola esterna e scala graduata con indice su finestra protetta da schermo trasparente, manopola per la regolazione del differenziale			
 005	...			
		cad	130,50	
05.P75.I05	Fornitura di pompa idraulica manuale con pressioni di pompaggio fino a 50 bar completa di bacinella, raccordi,  ...
... tubazioni, manometro, attacchi rapidi di innesto			
 005	...			
		cad	343,80	
05.P75.I10	Prova idraulica di impianto antincendio o suoi componenti alla massima pressione di collaudo per il tempo e la  ...
... pressione normalizzata con rilascio di certificato di prova a firma di tecnico abilitato, compreso noli di attrezzature, materiale di consumo, mano d’opera per l’assistenza alla prova			
 005	...			
		cad	99,00	
05.P75.I15	Prova di apertura e chiusura, o viceversa di valvola di sezionamento o intercettazione di impianto antincendio o  ...
... suoi componenti, verifica di efficienza con rilascio di certificato di prova a firma di tecnico abilitato, compreso noli di attrezzature, materiale di consumo e mano d’opera per riparazione o ripristino della funzionalità, sigillatura con piombino, marchio aziendale e cartelino di verifica nella posizione di funzionamento previsto dal progetto			
 005	...			
		cad	4,05	
05.P75.I20	Provvista e posa in opera di valvola di riempimento a membrana per il riempimento delle vasche di accumulo,  ...
... completa di rubinetto a galleggiante pilota e tubi di collegamento; corpo valvola con attacchi a manicotto o flangiati in ghisa o bronzo, verniciatura rosso RAL 3000			
 005	...			
		mm	6,62	
05.P75.I25	Aumento o diminuzione del prezzo dell’articolo 05.P75.E50 005 calcolato per ogni kW in più o in meno rispetto alla  ...
... potenza di targa complessiva (52 kW) di tutte le pompe installate per la provvista e posa in opera, compreso allacciamenti e rifornimento di carburante di gruppo di sovrapressione a norme UNI 9490 e 10779. Il gruppo dovrà essere costituito da pompa elettrica,pompa diesell, elettrocircolatore di mantenimento, completo di quadro elettrico di comando e controllo, batterie al piombo, alimentatore a bassa tensione, misuratore di portata, diaframmi, valvole, manometri e rubinetterie, temporizzatore per arresto automatico, collettori e flange, serbatoio e incastellatura, compreso verniciatura, smontaggio ed eventuale riassemblaggio sul posto, collegamenti alla rete antincendio e alla vasca di accumulo, collaudo funzionale			
 005	Per ogni kW			
		kw	177,30	
05.P75.I30	Provvista e posa di cavo ad isolamento minerale resistente al fuoco 180 minuti con rivestimento esterno in rame  ...
... rivestito PVC colore RAL 3000, conforme alle norme CEI 64-8 (sezione 751 e 752) e CEI 64-15, completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e  all'alimentazione. In esecuzione IP67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo serie H 4 x 6 + T (450/750 V)			
 005	per ogni metro			
		ml	36,72	
05.P75.I35	Provvista e posa di cavo ad isolamento minerale resistente al fuoco 180 minuti con rivestimento esterno in rame  ...
... rivestito PVC colore RAL 3000, conforme alle norme CEI 64-8 (sezione 751 e 752) e CEI 64-15, completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e  all'alimentazione. In esecuzione IP67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo serie H 4 x 10 +T  (450/750 V)			
 005	per ogni metro			
		ml	43,38	
05.P75.I40	Provvista e posa di cavo ad isolamento minerale resistente al fuoco 180 minuti con rivestimento esterno in rame  ...
... rivestito PVC colore RAL 3000, conforme alle norme CEI 64-8 (sezione 751 e 752) e CEI 64-15, completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e  all'alimentazione. In esecuzione IP67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo serie H 4 x 16 +T  (450/750 V)			
 005	per ogni metro			
		ml	54,00	
05.P75.I45	Provvista e posa di cavo flessibile isolato con mescola elastomerica G 10, sotto guaina termoplastica di qualità  ...
... M1 resistente al fuoco 180 minuti completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e all'alimentazione. In esecuzione IP67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo FTG 10 (O)M1 RF31-22 - 4 x 6 + T  (600/1000 V)			
 005	per ogni metro			
		ml	16,56	
05.P75.I50	Provvista e posa di cavo flessibile isolato con mescola elastomerica G 10, sotto guaina termoplastica di qualità  ...
... M1 resistente al fuoco 180 minuti completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e all'alimentazione. In esecuzione IP67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo FTG 10 (O)M1 RF31-22 - 4 x 10 + T  (600/1000 V)			
 005	per ogni metro			
		ml	21,06	
05.P75.I55	Provvista e posa di cavo flessibile isolato con mescola elastomerica G 10, sotto guaina termoplastica di qualità  ...
... M1 resistente al fuoco 180 minuti completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e all'alimentazione. In esecuzione IP67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo FTG 10 (O)M1 RF31-22 - 4 x 16 + T  (600/1000 V)			
 005	per ogni metro			
		ml	26,55	
05.P75.I60	Provvista e posa in opera di valvola di riempimento corpo in ghisa con flange e galleggiante in acciao inox per il  ...
... riempimento delle vasche di accumulo. Valvola di regolazione di livello automatica a galleggiante a 2 vie di scarico per utilizzo sia a squadra che a via diritta; caratteristiche conformi alla norma ISO 5752 serie 1; piattello di chiusura servoassistita e compensata dall'azione di un pistone solidale e contrapposto di pari superficie; asta orientabile di 45° rispetto all'asse della tubazione; corpo e cappello in ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico atossico alimentare, parti interne in acciaio inox e bronzo, guarnizioni in NBR; galleggiante e tubo di collegamento in acciaio inox. Pressione di esercizio 16 mPa.Compreso materiale di consumo			
 005	Per ogni mm			
		mm	13,10	
05.P75.I65	Provvista e posa in opera di attuatore elettrico per il comando di valvole a farfalla con pressione di esercizio  ...
... sino a 16 bar; isolamento classe F, alimentazione 220 / 24 Volt, grado di protezione IP 67 secondo EN 60 529, classe di servizio S4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di protezione epossidica spessore minimo 80 micron per il riempimento delle vasche di accumulo. Per comando valvole da DN 50 fino a DN 65, compreso accessori di montaggio, allacciamenti elettrici, verifica funzionale			
 005	Per ogni servomotore			
		cad	976,46	
05.P75.I70	Provvista e posa in opera di attuatore elettrico per il comando di valvole a farfalla con pressione di esercizio  ...
... sino a 16 bar; isolamento classe F, alimentazione 220 / 24 Volt, grado di protezione IP 67 secondo EN 60 529, classe di servizio S4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di protezione epossidica spessore minimo 80 micron per il riempimento delle vasche di accumulo. Per comando valvole oltre a DN 65 fino a DN 100, compreso accessori di montaggio, allacciamenti elettrici, verifica funzionale			
 005	Per ogni servomotore			
		cad	1.128,06	
05.P75.I75	Provvista e posa in opera di attuatore elettrico per il comando di valvole a farfalla con pressione di esercizio  ...
... sino a 16 bar; isolamento classe F, alimentazione 220 / 24 Volt, grado di protezione IP 67 secondo EN 60 529, classe di servizio S4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di protezione epossidica spessore minimo 80 micron per il riempimento delle vasche di accumulo. Per comando valvole oltre a DN100 fino a DN 150, compreso accessori di montaggio, allacciamenti elettrici, verifica funzionale			
 005	Per ogni servomotore			
		cad	1.386,68	
05.P75.I80	Provvista e posa di struttura in tubo mannesman nero diametro 1“1/4 realizzata a forma di cornice rettangolare con  ...
... quattro curve saldate sugli angoli e quattro Ti in adiacenza a ciascuna curva. Sul lato libero di ogni Ti dovranno essere saldati dei tronconi  di lunghezza idonea per il collegamento al muro di ancoraggio della cassetta antincendio (circa spessore cassetta più 4 cm) la parte verso il muro dei tronconi dovrà terminare con una flangia in acciaio forata per il montaggio di almeno due tasselli per ciascun troncone. Compreso tasselli, verniciatura rosso RAL 3000, eventuale infilaggio di protezione in tubo di gomma spugnosa tipo isolante armaflex			
 005	Per ogni protezione			
		cad	159,76	
05.P75.I85	Provvista e posa di cartello segnaletico serigrafato su alluminio anodizzato, o materiale sintetico rigido  ...
... spessore minimo 1 mm con scritte o disegni vari indicante: divieto, pericolo, obbligo, salvataggio o informazione o monitore a piu' colori per fondo e per scritte o pittogrammi, per segnalazioni non di serie o non disponibili a catalogo. Colori e grafica conforme alle norme DPR 524 dell'8/6/1982 e CEE79/640. Compreso materiali di montaggio 			
 005	Per ogni dm²			
		dmq	9,36	
05.P75.I90	Provvista e posa di scheda a microprocessore per alimentazione e controllo alimentazione batterie gruppi pompe  ...
... antincendio, completa di trasformatore, raddrizzatore, diodi led, e ogni accessorio e materiale di consumo, collaudo funzionale compreso			
 005	Per ogni centralina			
		cad	1.139,31	
05.P75.I95	Provvista e posa di scheda a microprocessore per controllo funzioni e gestione allarmi  gruppi pompe antincendio,  ...
... completa di ogni accessorio, programmazione e colaudo funzionale			
 005	Per ogni centralina			
		cad	2.209,77	
05.P75.L05	Provvista e posa di carenatura antivandalo e protezione antinfortunistica applicabile a colonna idrante  ...
... antincendio soprassuolo di qualsiasi dn, anche preesistente, in alluminio, colore rosso RAL  3000			
 005	Per ogni carenatura			
		cad	347,58	
05.P75.L10	Provvista e posa di lastra semitrasparente o opaca con pittogrammi antincendio in plastica antivandalo “Blindo  ...
... light“ per cassetta lance antincendio UNI 45/70, attacchi autopompa, cassette naspo UNI 25, compreso rimozione e smaltimento eventuale lastra sostituita			
 005	per ogni lastra 			
		cad	22,50	
05.P75.L15	Provvista e posa di sportello “normo kit“ in plastica colore RAL 3000 per cassetta antincedio da incasso UNI 70,  ...
... attacco autopompa, naspo UNI 25, in sostituzione di sportello esistente, completa di vetro in materiale sintetico prefratturato o antivandalo, compreso rimozione e smaltimento sportello sostituito			
 005	per ogni sportello			
		cad	72,00	
05.P75.L20	Provvista e posa di sportello “normo kit“ in plastica colore RAL 3000 per cassetta antincedio da incasso UNI 45 in  ...
... sostituzione di sportello esistente, completa di vetro in materiale sintetico prefratturato o antivandalo, compreso rimozione e smaltimento sportello sostituito			
 005	per ogni sportello			
		cad	46,80	
05.P75.L25	Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo completa di naspo DN 25 con tubazione semirigida 15 m,  ...
... sportello con vetro “blindo light“, bobina diametro minimo 470 mm, lancia DN25 in alluminio, braccetto a pantografo snodabile, cartello monofacciale, collettore irrigidito da molla coassiale 1000 mm, valvola a sfera m/f con codolo 1“,  telaio colore RAL 3000, conforme norma UNI			
 005	Per ogni cassetta completa			
		cad	360,00	
05.P75.L30	Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo completa di naspo DN 25 con tubazione semirigida 20 m,  ...
... sportello con vetro “blindo light“, bobina diametro minimo 470 mm, lancia DN25 in alluminio, braccetto a pantografo snodabile, cartello monofacciale, collettore irrigidito da molla coassiale 1000 mm, valvola a sfera m/f con codolo 1“,  telaio colore RAL 3000, conforme norma UNI			
 005	Per ogni cassetta completa			
		cad	382,50	
05.P75.L35	Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo completa di naspo DN 25 con tubazione semirigida 25 m,  ...
... sportello con vetro “blindo light“, bobina diametro minimo 470 mm, lancia DN25 in alluminio, braccetto a pantografo snodabile, cartello monofacciale, collettore irrigidito da molla coassiale 1000 mm, valvola a sfera m/f con codolo 1“,  telaio colore RAL 3000, conforme norma UNI			
 005	Per ogni cassetta completa			
		cad	409,50	
05.P75.L40	Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo completa di naspo DN 25 con tubazione semirigida 30 m,  ...
... sportello con vetro “blindo light“, bobina diametro minimo 470 mm, lancia DN25 in alluminio, braccetto a pantografo snodabile, cartello monofacciale, collettore irrigidito da molla coassiale 1000 mm, valvola a sfera m/f con codolo 1“,  telaio colore RAL 3000, conforme norma UNI			
 005	Per ogni cassetta completa			
		cad	436,50	
05.P75.L45	Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo per naspo UNI 25, adatta a contenere bobina con tubazione  ...
... fino a 30 m, lancia UNI 25 in alluminio 25. Composta da telaio componibile colore RAL 3000, sportello con vetro “blindo light“, in sostituzione di cassetta in acciaio, compreso smontaggio di cassetta esistente, smontaggio e rimontaggio rubinetto naspo, sistema di raccolta, tubazione semirigida, lancia. Smaltimento di cassetta sostituita.			
 005	Per ogni cassetta 			
		cad	117,00	
05.P75.L50	Provvista e posa in sostituzione di bobina esistente di bobina per raccolta tubazione DN 25 per naspo lunghezza  ...
... fino a 30 m, diametro disco circa  530 mm, completa di valvola di intercettazione, sistema di alimentazione idrica, braccio telescopico orientabile, tasselli e piastra per montaggio a parete, compreso smontaggio e rimontaggio di tubazione, lancia, tubo collettore, e smaltimento dei materiali di risulta.			
 005	Per ogni bobina			
		cad	171,00	
05.P75.L55	Provvista e posa di tubo collettore per alimentazione naspo completo di raccordi 1“ e molla di protezione  ...
... coassiale antischiacciamento			
 005	Per ogni tubo collettore			
		cad	14,22	
05.P75.L60	Sostituzione di filtro olio per motopompa antincendio, compreso fornitura del filtro di primaria marca produttrice  ...
... e conforme con le prescrizioni del costruttore del motore, e smaltimento di quello sostituito con conferimento al consorzio autorizzato			
 005	per ogni filtro			
		cad	16,20	
05.P75.L65	Sostituzione di filtro aria per motopompa antincendio, compreso fornitura filtro nuovo, di primaria marca  ...
... produttrice e conforme con le prescrizioni del costruttore del motore, e smaltimento di quello sostituito			
 005	per ogni filtro			
		cad	19,80	
05.P75.L70	Sostituzione di filtro carburante per motopompa antincendio, compreso fornitura filtro nuovo, di primaria marca  ...
... produttrice e conforme con le prescrizioni del costruttore del motore, e smaltimento di quello sostituito			
 005	per ogni filtro			
		cad	21,60	
05.P75.L75	Sostituzione  olio motore con olio nuovo di primaria marca produttrice e conforme con le prescrizioni del  ...
... costruttore del motore, per motopompa antincendio, compreso smaltimento olio esausto con conferimento al consorzio autorizzato 			
 005	...			
		cad	14,40	
05.P75.L80	Provvista e posa di scaldiglie per coppa olio motore motopompa antincendio, acquistate come ricambio originale dal  ...
... produttore del motore, compreso collegamenti elettrici e prova di funzionamento			
 005	Per ogni scaldiglia			
		cad	180,00	
05.P75.L85	Provvista e posa di batteria al piombo 12 volt per motore diesel tipo autocarro, compreso smaltimento della  ...
... batteria esausta presso il centro di conferimento per lo smaltimento dei rifiuti nocivi. Prova di funzionamento con avviamenti ripetuti del motore			
 005	Per ogni ampere x ora			
		A/h	1,26	
05.P75.L90	Smontaggio dal basamento, rimozione dal luogo di installazione, trasporto in officina di motopompa o elettropompa  ...
... principale di stazione pompe antincendio per riparazione, o alla sede della società autorizzata al trattamento dei rifiuti speciali, in caso di  demolizione. Compreso materiali di consumo, costi di smaltimento, mezzi di  trasporti, mezzi d'opera			
 005	Per ciascuna pompa rimossa			
		cad	354,60	
05.P75.L95	Trasporto dall' officina al locale di installazione, montaggio, prova funzionale di motopompa o elettropompa  ...
... principale di stazione pompe antincendio con collegamento al basamento e all'impianto conseguente a riparazione, compreso materiali di consumo, mezzi di trasporto, mezzi d'opera, ripristino livelli di carburante. E' altresì compresa la prova di funzionamento con effettivo avviamento sequenziale di tutte le pompe, anche quelle non rimosse, la verifica dei circuiti e dei dispositivi di avviamento, controllo, segnalazioni allarme. 			
 005	Per ciascuna pompa trasportata			
		cad	401,40	
05.P75.M05	Intervento per riparazione su motore a combustione interna con smontaggio e rimontaggio di componenti sostituiti o  ...
... riparati o per manutenzione periodica con rimontaggio dello stesso componente compreso materiali di consumo, sigillanti, vernici, guarnizioni, ammortamento attrezzature e utensili, energia, ecc.. E' inoltre compreso l'onere di anticipazione del costo dei ricambi originali e il loro trasporto dal luogo di vendita al luogo di impiego. Escluso il solo costo dei ricambi più imposte, rimborsato come da  importo fattura della società venditrice intestata al commitente			
 005	di circuito di scarico (marmitta, collettore di scarico, tubi di evacuazione fumi, giunti elastici)			
		cad	115,20	
 010	di circuito di alimentazione (serbatoio, pompa alimentazione, tubazioni, valvole intercettazione e regolazione,  ...
... cinematismi motrici, dispositivi di spurgo, filtri, adescatore manuale, pompa iniezione, regolatore d'anticipo, regolatore centrifugo, polverizzatori, ecc.)			
		cad	245,70	
 015	di circuito di accensione (cavi elettrici, motorino avviamento, alternatore, cinematismi motrici, regolatore di  ...
... tensione, elettromagnete arresto motore, batteria ecc.)			
		cad	144,90	
 020	di circuito di lubrificazione (condotti, pompa olio, coppa olio, cinematismi motrici, filtro,  ecc.)			
		cad	270,00	
 025	di circuito di raffreddamento (condotti, carter, ventilatore, cinematismi motrici, filtro, radiatore, dissipatore,  ...
... ecc.)			
		cad	198,90	
 030	di circuito di distribuzione (punterie, aste, bilanceri, carter, albero a camme, albero dei bilanceri, cinematismi  ...
... motrici, valvole, ecc.)			
		cad	455,40	
 035	di coppa olio			
		cad	36,00	
 040	di albero motore, cuscinetti di banco e di biella, compreso eventuale rettifica delle sedi			
		cad	318,60	
 045	di volano compreso sostituzione di cuscinetto o corona dentata			
		cad	73,80	
 050	di bielle, pistoni, spinotti, anelli elastici e raschia olio, compreso sostituzione totale o parziale di alcune  ...
... parti e lavorazioni delle sedi			
		cad	60,30	
 055	di coperchio valvole o carter vari			
		cad	27,00	
 060	di testata motore compreso rettifica per spianamento di rimontaggio e eventuale smerigliatura sedi valvole			
		cad	382,50	
 065	di valvole, compreso eventuale guida valvole			
		cad	18,00	
 070	di bilanceri compreso lavorazioni al banco su essi o sull'albero porta bilanceri			
		cad	13,50	
 075	di albero a camme compreso lavorazioni al banco su esso o sostituzione di cuscinetti			
		cad	17,10	
 080	di catena di distribuzione compreso compreso ingranaggi di calettamento			
		cad	33,30	
 085	di punterie compreso lavorazioni al banco 			
		cad	9,00	
 090	di basamento motore per rettifica cilindri o sostituzione delle camicie compreso lavorazioni al banco			
		cad	275,40	
 095	di iniettori compreso lavorazioni al banco di pulizia			
		cad	103,50	
 100	di pompa iniezione completa di  regolatori di marcia e anticipo compreso  lavorazioni al banco di pulizia o  ...
... sostituzioni di parti			
		cad	360,00	
 105	di pompa alimentazione completa  compreso  lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti			
		cad	123,30	
 110	di pompa olio o acqua completa compreso lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti			
		cad	31,50	
 115	di ventilatore aria raffredamento completo compreso lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti			
		cad	25,20	
 120	di motorino di avviamento compreso lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti			
		cad	36,00	
 125	di alternatore compreso  lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti			
		cad	51,30	
 130	di radiatore compreso  lavorazioni al banco di pulizia			
		cad	62,10	
05.P75.M10	Intervento di manutenzione programmata su motopompa antincendio dopo 300 ore di funzionamento effettuato da  ...
... personale di officina autorizzata dal fabbricante consistente in: pulizia alette di raffreddamento, registrazione giochi bilanceri, pulizia e taratura iniettori, sostituzioni filtri aria, acqua, carburante, olio. Sono comprese le opportune regolazioni e lavorazioni per il ripristino dei valori di riferimento			
 005	Per ogni revisione			
		cad	136,35	
05.P75.M15	Intervento di manutenzione programmata su motopompa antincendio dopo 2400 ore di funzionamento effettuato da  ...
... personale di officina autorizzata dal fabbricante consistente in revisione parziale con: smerigliatura valvole e sedi, revisione pulizia e taratura iniettori, revisione pompa iniezione, controllo sporgenza iniettori, controllo anticipo iniezione, controllo spazio morto tra testa e pistone, controllo gioco assiale di albero motore, controllo gioco assiale di albero a camme, serragio bulloni e bloccaggio testata, pulizia alette di raffreddamento, registrazione giochi bilanceri, sostituzioni filtri aria, acqua, carburante, olio. Sono comprese le opportune regolazioni e lavorazioni per il ripristino dei valori di riferimento			
 005	Per ogni revisione			
		cad	697,50	
05.P75.M20	Intervento di manutenzione programmata su motopompa antincendio dopo 4800 ore di funzionamento effettuato da  ...
... personale di officina autorizzata dal fabbricante consistente in revisione generale con: smerigliatura valvole e sedi, revisione, pulizia e taratura iniettori e controllo sporgenza, revisione pompa iniezione, controllo anticipo iniezione, controllo spazio morto tra testa e pistone, controllo gioco assiale di albero motore, controllo gioco assiale di albero a camme, serragio bulloni e bloccaggio testata, rettifica o sostituzione cilindri, sostituzione pistoni, sostituzione o rettifica di sedi, guide e valvole, sostituzione o rettifica dell'albero motore e  bronzine di banco e di biella, pulizia alette di raffreddamento, registrazione giochi bilanceri, sostituzioni filtri aria, acqua, carburante, olio. Sono comprese le opportune regolazioni e lavorazioni per il ripristino dei valori di riferimento			
 005	Per ogni revisione			
		cad	1.384,20	
05.P75.M25	Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di impianto antincendio o strutture esistenti, consistente  ...
... in rilievo o redazione e produzione di elaborati grafici, calcoli di verifica, relazione con accertamenti tecnici  e conclusioni, compilazione di moduli predisposti dagli enti di controllo, redatto da professionista abilitato ed iscritto negli elenche del M.I. ai sensi della Legge 7/12/84 n° 818. Con fornitura della documentazione in tre copie formato cartaceo ed una su supporto informatico. Compreso ogni onere, materiale di consumo, strumentazione diagnostica, certificazione per prova di materiali a cura di laboratori autorizzati			
 005	di centrale di pompaggio impianto idrico antincendio, compreso alimentazione			
		cad	336,60	
 010	di rete idranti o naspi impianto idrico antincendio, compreso alimentazione  fino a 10 idranti / naspi / colonne  ...
... idrante / idranti sottosuolo / attacco autopompa			
		cad	342,00	
 015	di rete idranti o naspi impianto idrico antincendio, per ogni idrante / naspo / colonna  idrante / attacco vvf  ...
... successivo a 10			
		cad	23,40	
 020	di impianto elettrico per alimentazione stazione pompe impianto antincendio			
		cad	418,50	
 025	di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti o separanti quali strutture, pilastri, solai, muri  ...
... tagliafuoco, porte, ecc.			
		cad	292,50	
 030	di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti o separanti quali strutture, pilastri , solai, muri  ...
... tagliafuoco, porte, ecc.			
		cad	365,40	
 035	di  reazione al fuoco di materiali da costruzione, rivestimenti, arredi, ecc. Compreso oneri per il campionamento,  ...
... la consegna al laboratorio di prova, i costi per l'esecuzione delle prove sperimentali e della redazione del rapporto			
		cad	2.052,00	
 040	di classificazione al fuoco di edificio. Compreso oneri per i campionamenti, le indagini, i saggi, i sopralluoghi,  ...
... la redazione di relazione idonea ad accertare e a dimostrare l'idoneità e la conformità alle norme di sicurezza antincendio e Legge 626 94 e s.m.i.. Sono inclusi altresì tutti i costi per l'esecuzione delle prove sperimentali eventualmente effettuate da laboratori certificati e i noli di attrezzature e consumi vari.			
		cad	542,70	
05.P75.M30	Provvista e posa di lampada spia a diodo led a a colori vari, attacco baionetta BA 9s o con conduttori per  ...
... cablaggio, anche in sostituzione di lampada esistente, su quadri elettrici vari			
 005	Per ogni lampadina led			
		cad	9,90	
05.P75.M35	Provvista e posa di lampada spia a diodo led completa di lente diffusore con morsetti per cablaggio, corpo in lega  ...
... leggera e plastica, morsetti a vite per serraggio conduttori, ghiera di regolazione per motaggio su quadro, anche in sostituzione di lampada esistente, su quadri elettrici vari			
 005	Per ogni lampadina led			
		cad	22,50	
05.P75.M40	Scarico impianto rete idrica antincendio totale o parziale comprendente chiusura valvola intercettazione rete,  ...
... apertura rubinetto di scarico o idrante per scarico in luogo idoneo al convogliamento dell'acqua, con svolgimento e successivo riavvolgimento della manichetta. Fornitura e posa di segnalazioni di avviso impianto scarico a tutti gli idranti fuori servizio			
 005	 Per ogni idrante			
		cad	0,93	
05.P75.M45	Carico impianto rete idrica antincendio totale o parziale comprendente apertura valvola intercettazione rete,  ...
... chiusura rubinetti di scarico e idranti eventulamente aperti. Rimozione delle segnalazioni di avviso impianto scarico a tutti gli idranti, controllo preventivo di verifica della chiusura di tutti gli idranti e rubinetti vari derivati dal ramo di rete da alimentare. Controllo successivo al carico dell'impianto di tutti gli idranti e rubinetti vari derivati dal ramo di rete alimentato, per verifica della assenza di perdite, ed eventuale loro eliminazione			
 005	 Per ogni idrante			
		cad	1,53	
	05.P76 PARTICOLARI PRESTAZIONI D'OPERA			
05.P76.A10	Posa in opera di canne fumarie di cui agli articoli 63B20, 63B30, 63B40, (ponteggio da conteggiare a parte)			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli			
		%	15%	
05.P76.A20	Posa in opera di materiali di cui agli articoli 57A10, 57C80, 57D10, 57D20, 57F50, 57F70, 57G30, 57H70			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli			
		%	20%	
05.P76.A25	Provvista e posa in opera guarnizioni in gomma di materiale termoisolante per passi d'uomo o boyler			
 005	di qualunque dimensione			
		cad	15,03	
05.P76.A30	Posa in opera di collari di tamponamento e lastra di schiuma di cui agli articoli 57B40 e 57D60			
 005	aumento sui prezzi di detti materiali			
		%	15%	
05.P76.A32	Provvista e posa in opera lastre per guarnizioni di gomma, superficie liscia, altezza mm 1200, per  impieghi generici			
 005	spessore mm 2			
		kg	6,52	
 010	spessore mm 3			
		kg	5,45	
 015	spessore mm 4			
		kg	5,66	
05.P76.A35	Provvista e posa in opera lastre per guarnizioni di fibre ceramiche o sintetiche, con esclusione  di ogni derivato  ...
... dell'amianto, esercizio: 100  bar a 250°C, dim. mm 1500 x 1500			
 005	spessore mm 2			
		kg	40,14	
 010	spessore mm 3			
		kg	39,60	
05.P76.A37	Provvista e posa in opera lastre per guarnizioni di teflon, per tutti i fluidi, sfogliate delle dimensioni di mm  ...
... 600 x 1000 stampate delle dimensioni di mm 1200 x 1200			
 005	sfogliate spessore mm 0.5			
		cad	40,23	
 010	sfogliate spessore mm 1			
		cad	80,55	
 015	stampate spessore mm 2			
		cad	346,50	
 020	stampate spessore mm 3			
		cad	523,80	
05.P76.A40	Posa in opera di portelle coibenti, serrande in ferro e sportello in lamiera			
 005	materiali di cui agli art. 59E90-59F60-61G10			
		cad	13,41	
05.P76.A50	Posa in opera di piedini per radiatori			
 005	aumento sul prezzo dell'art. 57E70			
		%	15%	
05.P76.A60	Posa in opera di porta antincendio in ferro, come art. 59E70, compreso i ripristini murari e imbiancatura pareti  ...
... interessate			
 005	...			
		cad	161,10	
05.P76.A70	Posa in opera di porte in ferro coibentate			
 005	come articolo 59E80			
		cad	53,46	
05.P76.A80	Posa in opera di portelle in lamiera nera e porte in genere			
 005	come articolo 59F00			
		kg	1,07	
05.P76.A85	Posa in opera stufe a gas di qualunque tipo marca e dimensioni; compreso messa a punto, taratura di regolazione,  ...
... linee ed allacciamenti elettrici eventuali. Data completa e funzionante.			
 005	................................................			
		cad	267,30	
05.P76.A90	Posa in opera di stufe in ghisa come art. 63A10 con relativi tubi, gomiti, saracinesche			
 005	esclusa la fornitura			
		cad	26,73	
05.P76.B00	Posa in opera di teleindicatori come agli articoli 60E20, 60E30			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli			
		%	25%	
05.P76.B10	Posa in opera di tubi da fumo di qualsiasi diametro, gomiti, tubi con sarac. ecc. esclusa la fornitura, di cui  ...
... agli art. 57F60 dal 63A20 al 63A60 e 63A90			
 005	aumento sui prezzi di detti articoli			
		%	20%	
05.P76.B20	Provvista e posa in opera di: avvisatore automatico di fumo e comando porte tagliafuoco completo di centralina,  ...
... rilevatore, sistema ottico-acustico di allarme			
 005	...			
		cad	321,30	
 010	solo centralina			
		cad	161,10	
 015	solo rivelatore con basette			
		cad	107,10	
 020	basetta e sistema ottico-acustico di allarme			
		cad	42,75	
05.P76.B30	Provvista e posa in opera canali di raccordo al camino come art. 63A80 in lamiera nera dello spessore di 20/10 con  ...
... giunzioni longitunali e saldatura, costituiti da braghe, curve, tratti di unione, ecc. materiali di consumo, ripristini; e tubi per ciminiere come art. 63A70			
 005	...			
		kg	3,47	
05.P76.B40	Provvista e posa in opera di compressore per aria compressa con stantuffo di tipo alternativo, della portata di  ...
... circa 500 l/min, funzionante alla pressione di 8-12 atm, completo di serbatoio da l 300, apparecchiatura di controllo, regolazione e sicurezza			
 005	...			
		cad	1.763,10	
05.P76.B50	Cunicolo interrato (formazione di) in conglomerato cementizio R'bk 250, con fondo spessore cm 20 + 5 cm di cls di  ...
... pulitura, pareti spessore cm 20 in c.a.compreso i casseri di muratura, il disarmo, il ferro Fe B 38 K di armatura, dato in opera perfettamente lavorato, compreso lo scavo di qualsiasi natura, il successivo reinterro e il trasporto alle pubbliche discariche delle eccedenze e il ripristino suolo, ad esclusione solo dei lastroni di copertura. E' compreso nel prezzo il reinterro a lavori ultimati e la formazione del piano di campagna: con uso di mezzi meccanici			
 005	con sezione interna netta (b x h) cm 65x40			
		ml	61,47	
 010	con sezione interna netta (b x h) cm 85x50			
		ml	88,20	
 015	con sezione interna netta (b x h) cm 105x70			
		ml	142,20	
 020	con sezione interna netta (b x h) cm 130x70			
		ml	157,50	
 025	con sezione interna netta (b x h) cm 130x100			
		ml	176,40	
 030	con sezione interna netta (b x h) cm 130x130			
		ml	192,60	
 035	con sezione interna netta (b x h) cm 130x200			
		ml	267,30	
05.P76.B60	Cunicolo interrato (formazione di) in conglomerato cementizio R'bk 250, con fondo spessore cm 20 + 5cm cls di  ...
... pulitura, pareti spessore cm 20 in c.a compreso i casseri di muratura, il disarmo, il  ferro Fe B 38 K di armatura, dato in opera perfettamente lavorato, compreso lo scavo di qualsiasi natura, il successivo reinterro e il trasporto alle pubbliche discariche delle eccedenze e il ripristino suolo, ad esclusione solo dei lastroni di copertura, e' compreso nel prezzo il reinterro a lavori ultimati e la formazione del piano di campagna: senza possibilita' di uso di mezzi meccanici per demolizioni, scavi, ecc.			
 005	aumento sull'articolo 76B50			
		%	70%	
05.P76.B70	Provvista e posa di estintore omologato pressurizato, a polvere polivalente A-B-C da 6 kg con capacita'  ...
... estinguente per fuoco 13 A-89 B “completo di valvola a pulsante e manometro, stabilmente fissato a muro, relativa omologazione punzonata sull'involucro			
 005	...			
		cad	64,17	
05.P76.B75	Provvista e posa estintore carrellato a CO2 od a polvere per fuochi di classe A-B-C a scarica inpercettabile con  ...
... bombola collaudata a 250 ate, carrello in acciaio con ruote gommate, valvola  in ottone, manichetta flessibile, cono gasificatore dielettrico, da 50 kg			
 005	da kg 50			
		cad	1.015,20	
05.P76.B80	Provvista e posa di cartello indicante (formato 23x31) il posizionamento di estintore			
 005	...			
		cad	2,67	
05.P76.B90	Provvista e posa di gancio metallico per blocco porta REI e scatola di incasso con elettrocomando collegato alla  ...
... centralina fumi			
 005	...			
		cad	171,00	
05.P76.C00	Provvista e posa di idropulitrice completa di: caldaia, dispositivo anticalcare a goccia incorporato, stop totale  ...
... all'impugnatura pistola, dispositivo mancanza acqua, regolatore di pressione da 30 a 150 bar, regolatore di temperatura da 30°C a 140°C,dotata di dispositivo di allacciamento alla rete idrica o aspirazione diretta da recipiente apposito, dispositivi di sicurezza, serbatoio gasolio per bruciatore e di detergente incorporati, carrellata su tre ruote, funzionante a tensioni 220/380 V e tutto quant'altro necessario			
 005	...			
		cad	2.511,00	
05.P76.C10	Provvista e posa di lastroni in cemento armato, spessore minimo cm 12 per la copertura di cunicoli, compreso il  ...
... ferro d'armatura e la sigillatura completa con catrame e con fogli plastificati, calcolati per i seguenti sovraccarichi			
 005	con sovraccarico di kg/m² 2000			
		mc	181,80	
 010	con sovraccarico di kg/m² 500			
		mc	164,70	
05.P76.C20	Provvista e posa di sensore fumo			
 005	...			
		cad	107,10	
05.P76.C25	Esecuzione, mediante apparecchiatura elettronica ad ultrasuoni, di misurazioni di portata di acqua o altri  ...
... liquidi. Le misurazioni, se in numero maggiore di una, si intendono tutte eseguite nello stesso edificio; la prestazione comprende spostamenti del personale e delle apparecchiature in sito, mano d'opera specializzata, rilievi e misure, materiali di consumo e relazione tecnica che illustri i risultati delle prove. Sono esclusi i mezzi di sollevamento quali scale, trabattelli e simili			
 005	prima misurazione			
		cad	280,80	
 010	ogni misurazione successiva alla prima			
		cad	131,40	
05.P76.C30	Provvista e posa di strumentazione per il controllo della combustione, secondo Legge 615, costituita da un  ...
... complesso di misure normalizzato composto da: analizzatore elettrofisico misuratore di % di CO2 e % di CO+H2, completo di presa fumi, filtro con portafiltro, rubinetto di intercettazione, vaso raccoglitore condensa, rubinetto a tre vie, refrigerante ad acqua e raccordo a T; indicatore galvanometrico con scala lineare graduata per CO2; indicatore galvanometrico con scala lineare graduata per CO+H2 con contatto di massima per gli incombusti; dispositivo di allarme per gli incombusti con segnalatori luminosi e suoneria; termocoppia per il rilevamento temperatura fumi completa di guaina in acciaio inox, attacco, cavo compensato, scatola di giunto a freddo e strumento a misura; registratore galvanometrico per registrazione su nastro mensile a tre grafici; pressodeprimometro a due colonne liquide con scala graduata; quadro in lamiera completo di montaggio e cablaggio apparecchiature sopradescritte fino alle morsetterie di partenza: con registratore galvanometrico per registrazione su nastro mensile			
 005	nastro mensile a un grafico			
		cad	4.338,00	
 010	nastro mensile a tre grafici			
		cad	4.608,90	
05.P76.D00	Adeguamento pozzetti serbatoi con formazione di pozzetto con chiusino per il carico del combustibile			
 005	...			
		cad	96,30	
05.P76.D10	Analisi combustione con registrazione dati sul libretto di centrale			
 005	per ogni caldaia			
		cad	53,46	
05.P76.D20	Certificazione di tenuta serbatoi di combustibili rilasciata, debitamente sottoscritta, da tecnico abilitato  ...
... esclusa prova e assistenza (art. 76F30)			
 005	...			
		cad	107,10	
05.P76.D30	Compilazione libretto di centrale con prove di combustione			
 005	per ogni caldaia			
		cad	96,30	
05.P76.D40	Demolizione selle serbatoi e ripristini			
 005	...			
		cad	74,79	
05.P76.D50	Disincrostazione chimica di caldaie e tubazioni,opere tutte comprese quali immissione disincrostante, svuotamento  ...
... a trattamento effettuato, lavaggio, ripristini parti smontate, eventuale trasporto di residui alle pubbliche discariche, per ogni litro di disincrostante			
 005	per ogni litro di disincrostante			
		lt	3,20	
05.P76.D55	Disincrostazione chimica di fascio tubiero per qualsiasi uso destinato, di scambiatore di calore a piastre,  ...
... compreso lavaggio, ripristini parti smontate, eventuale trasporto di residui alle pubbliche discariche, eventuale trasporto in localita' ritenuta “la piu' idonea“ per effettuare il trattamento			
 005	qualsiasi tipo e dimensione			
		cad	241,20	
05.P76.D60	Disincrostazione meccanica di caldaie, serpentini e boyler, compreso il trasporto dei residui alle pubbliche  ...
... discariche, per m² di superficie disincrostata			
 005	...			
		mq	15,03	
05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di			
 005	solette di qualsiasi tipo e spessore			
		cad	53,46	
 010	volte in muratura			
		cad	74,88	
 015	murature qualsiasi tipo spessore oltre cm 25			
		cad	45,45	
 020	muri in cls spessore oltre cm 10			
		cad	45,45	
 025	murature con spessore fino a cm 25			
		cad	29,43	
 030	muri in cls spessore fino a cm 10			
		cad	29,43	
05.P76.D80	Formazione pozzetti passo d'uomo serbatoi compreso lo scavo, escluso il chiusino			
 005	...			
		cad	128,70	
05.P76.D90	Lavaggio chimico controllato ad azione lenta di qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento, a radiatori,  ...
... ventiloconvettori, pannelli radianti, ecc. (sia nel periodo invernale che nel periodo estivo) con l'immissione nell'impianto, per mezzo di elettropompa o tramite il vaso di espansione di prodotti chimici a pH neutro e percio' non aggressivi; atti a disperdere i depositi di calcare; fanghi e scaglie di ossido di ferro, convertendoli in polverino sospeso scaricabile alla fine dell'intervento insieme con l'acqua dell'impianto. Ricircolo della  soluzione per 4 - 5 settimane con utilizzo delle stesse pompe dell'impianto con controllo settimanale del grado di rimozione dei depositi mediante campionatura ed analisi dell'acqua			
 005	per impianti edifici sino a m³ 1600 riscaldati			
		cad	198,00	
 010	per impianti edifici sino a m³ 3300 riscaldati			
		cad	336,60	
 015	per impianti edifici sino a m³ 8300 riscaldati			
		cad	1.335,60	
 020	per impianti edifici sino a m³ 11660 riscaldati			
		cad	1.602,90	
 025	per impianti edifici sino a m³ 18300 riscaldati			
		cad	2.137,50	
 030	per impianti edifici sino a m³ 25000 riscaldati			
		cad	2.403,90	
 035	per impianti edifici sino a m³ 33500 riscaldati			
		cad	2.938,50	
 040	per impianti edifici sino a m³ 50000 riscaldati			
		cad	3.739,50	
 045	per impianti edifici sino a m³ 66500 riscaldati			
		cad	4.754,70	
 050	per impianti edifici sino a m³ 110000 riscaldati			
		cad	6.143,40	
05.P76.E00	Riparazione stufa in ghisa o lamiera, compresa la sostituzione dei refrattari			
 005	...			
		cad	38,52	
05.P76.E10	Spostamento serbatoio esistente con ripristino selle di sostegno e piano pavimento			
 005	...			
		cad	161,10	
05.P76.E20	Verniciatura con minio e smalto previa pulitura delle parti metalliche			
 005	una mano di minio piu' una di smalto			
		mq	5,13	
 010	due mani di minio piu' una di smalto			
		mq	6,94	
05.P76.E30	Vetrificazione interno di serbatoio con vetroresina rinforzata spessore minimo 40/10 previo travaso del  ...
... combustibile, asportazione del residuo melmoso, bonifica con eliminazione dei gas. pulizia del fasciame, ricerca fori e loro tamponamento			
 005	...			
		mq	53,46	
05.P76.F00	Predisposizione domande vv.f.per n.o.p. legge 814/84 sottoscritta da tecnico abilitato completa di   - relazione  ...
... tecnica elaborati grafici documentazione tecnica qualificata scheda 91 certificazioni dove richieste			
 005	...			
		cad	347,40	
05.P76.F10	Prova di tenuta di impianto di adduzione gas, per centrali termiche, laboratori, ai sensi norma UNI-CIG 7129/72,  ...
... compreso dichiarazione			
 005	...			
		cad	80,19	
05.P76.F20	Idem come art. 76F10 con prova certificata da tecnico abilitato			
 005	...			
		cad	187,20	
05.P76.F30	Prova di tenuta serbatoio di combustibile esistente con assistenza di tecnico abilitato, ma esclusa certificazione  ...
... (art. 76D20)			
 005	...			
		cad	267,30	
05.P76.F40	Prova di tenuta tubazione parziale linea gas con dichiarazione			
 005	...			
		cad	26,73	
05.P76.F50	Quota a rimborso delle spese di allestimento elaborati per conseguimento decreto prefettizio e denuncia utif per  ...
... serbatoi combustibili; compilazione denunce e firma tecnico abilitato, assistenza, per localita'			
 005	per elaborato			
		cad	241,20	
05.P76.F60	Quota a rimborso delle spese di elaborazione progetto ISPESL, compilazione denuncia e firma tecnico abilitato, per  ...
... localita': è compreso assistenza e rielaborazione per iter pratica e pagamento tariffe richieste da ISPESL per esame e collaudo			
 005	per potenz.ta' impianto sino a kcal/h 300000			
		cad	321,30	
 010	per potenz.ta' imp. da 300001 a 900000 kcal/h			
		cad	481,50	
 015	per potenz.ta' impianto oltre kcal/h 900000			
		cad	534,60	
 020	aumento voci prec. per imp. vapore o acqua surr.			
		%	80%	
05.P76.F70	Quota a rimborso per spese ispesl come art. 76F60 ma per modifiche parziali			
 005	riduzione sui prezzi dell'articolo 76F60			
		%	50%	
05.P76.F80	Quota a rimborso delle spese di elaborazione progetto v.f. compilazione relazione e firma tecnico abilitato,  ...
... assistenza iter pratica. Richiesta collaudo, per localita' e compreso pagamento tariffe richieste dai v.v.f.per esame e collaudo			
 005	................................................			
		cad	534,60	
05.P76.F82	Quota a rimborso delle spese di elaborazione progetto vv.ff. come art. 76F80, ma per modifiche parziali apportate  ...
... all'impianto			
 005	per localita' compreso pag. tariffe vv.ff.			
		cad	267,30	
05.P76.F85	Quota a rimborso delle spese per certificato di collaudo di nuovo impianto termico o di condizionamento dell'aria,  ...
... a norma della legge 46/90, rilasciato, debitamente firmato, da professionista abilitato iscritto all'albo professionale, compreso visite, prove, relazione			
 005	per impianti fino a 100000 cal/h o frig/h			
		cad	161,10	
 010	per imp. da 100001 a 300000 cal/h o frig/h			
		cad	267,30	
 015	per imp. da 300001 a 900000 cal/h o frig/h			
		cad	374,40	
 020	per impianti oltre 900000 cal/h o frig/h			
		cad	534,60	
05.P76.F86	Quota a rimborso delle spese per certificato di collaudo come articolo 76F85 ma per sola centrale termica o per  ...
... sola centrale frigorifera			
 005	riduzione sui prezzi dell'articolo 76F85 del			
		%	50%	
05.P76.F87	Quota a rimborso delle spese per certificato di collaudo come articolo 76F85, ma per impianto esistente			
 005	aumento sui prezzi dell'articolo 76F85 del			
		%	50%	
05.P76.F88	Quota a rimborso delle spese per elaborazione completa di progetto esecutivo di nuovo impianto termico o di  ...
... condizionamento dell'aria secondo le disposizioni vigenti, la legge 46/90, e il DPR 447/91, comprendente: relazione tecnica, calcoli tecnici, elaborati grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze iscritto all'albo professionale; compresa assistenza e rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati.			
 005	per caldaia sino kcal 50000 rese all'acqua			
		cad	267,30	
05.P76.F89	Quota a rimborso delle spese per elaborazione completa di progetto esecutivo di nuovo impianto termico o di  ...
... condizionamento dell'aria secondo le disposizioni vigenti, la legge 46/90, e il DPR 447/91, comprendente: relazione tecnica, calcoli tecnici, elaborati grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze iscritto all'albo professionale; compresa assistenza e rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati. Per caldaie oltre kcal 50000 rese all'acqua			
 005	per ogni mcal utile (mcal rese all'acqua)			
		cad	5,31	
 010	per mcal utile per imp.  a vapore o acqua surrisc			
		cad	7,31	
 015	per ogni megafrigoria (impianto condiz. dell'aria)			
		cad	12,69	
05.P76.F91	Quota a rimborso delle spese per elaborazione completa di progetto esecutivo come art. 76F90  ma per sola centrale  ...
... termica o per sola centrale frigorifera			
 005	riduzione sui prezzi dell'articolo 76F90			
		%	70%	
05.P76.F92	Quota a rimborso delle spese per elaborazione completa di progetto esecutivo come art. 76F90  ma per sole  ...
... modifiche o ampliamenti di impianto termico o di condizionamento dell'aria esistente per ogni kcal utile relativa all'intervento			
 005	riduzione sui prezzi dell'articolo 76F90			
		%	50%	
05.P76.F93	Quota a rimborso delle spese per l'elaborazione completa di progetto per l'isolamento termico e fabbisogno  ...
... energetico di edificio secondo le norme vigenti (legge 10/91) completo di: relazione tecnica, calcoli tecnici, elaborati grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze iscritto all'albo professionale; compresa assistenza e rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati			
 005	per fabbisogno energetico sino 50000 kcal/h			
		cad	161,10	
 010	per ogni Mcal/h di fabbis. energ. oltre 50 Mcal/h			
		cad	2,66	
05.P76.F94	Quota a rimborso delle spese per l'elaborazione completa di progetto impianto di distribuzione e d'utilizzazione  ...
... gas combustibili con portata termica superiore a 34.8 kW secondo DPR 447/91 completo di: relazione tecnica, calcoli tecnici, elaborati grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze iscritto all'albo professionale; compreso assistenza ed eventuale rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati.			
 005	................................................			
		cad	107,10	
05.P76.F95	Quota rimborso spese per il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato (fen) per qualunque tipo di edificio,  ...
... ai sensi del DPR 412/93 e  norme UNI, comprendente: -relazione tecnica -calcoli tecnici -elaborati grafici (lucidi, controlucidi, 3 copie) -particolari costruttivi eventuali  il tutto a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze, comprese spese, assistenza e rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati			
 005	per i primi 2000 m³ 			
		mc	0,42	
 010	per i successivi m³  2001 sino a m³  5000			
		mc	0,27	
 015	per i successivi m³  5001 sino a 10000			
		mc	0,16	
 020	per i successivi m³  10001 sino a m³  20000			
		mc	0,11	
 025	per i m³ eccedenti ai 20000			
		mc	0,05	
05.P76.G00	Rimborso spese per elaborazione progetti esecutivi comprensivi di ogni onere e spesa per indagini, sopralluoghi,  ...
... calcoli, redazione disegni, esami progetti da parte di autorita' competenti, spese cancelleria e mezzi informatici. Compreso firma professionista abilitato.Per opere progettate a lordo delle variazioni di gara da € 25.823 a € 51.646, o da € 51.646 a € 77.468,  considerando in caso di piu' impianti la somma degli stessi e con valutazione delle sole opere e forniture idrauliche.			
005	importo delle opere da € 25.823 a € 51.646			
		cad	1.728,90	
010	importo delle opere da € 51.646 a € 77.468			
		cad	2.278,80