Articolo di
Elenco	I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I	Unità di
misura	PREZZO 
EURO	
				
	07 ACQUEDOTTI			
	07.P01 FORNITURA MATERIALI			
07.P01.C	Materiali metallici			
				
07.P01.C 01	Profilati			
 005	acciaio a sezione tubolare mista rotonda/quadra			
		kg	1,58	
 010	acciaio a sezione circolare piena, profilati a sezione mista, ecc.			
		kg	0,53	
 015	putrella di acciaio di qualsiasi sezione			
		kg	0,79	
07.P01.C 02	Staffe			
 005	staffa ancoraggio per rubinetti; di diam. fino a 1“1/2			
		cad	3,98	
 010	staffa ancoraggio per pezzi speciali, saracinesche, ecc.; diam. da 60 a 100			
		cad	22,30	
 015	staffa per idrante DN 45			
		cad	11,15	
 020	staffa per idrante DN 70			
		cad	8,51	
 025	asta manovra per saracinesca			
		cad	22,30	
07.P01.C 03	Lamiere e reti			
 005	lamiera piana e striata			
		kg	0,79	
 010	lamiera traforata			
		kg	1,05	
 015	rete metallica elettrosaldata a maglia con tondini di diversi diametri			
		kg	0,79	
07.P01.C 04	Gradini e fili			
 005	gradini alla marinara in acciaio			
		cad	5,31	
 010	gradini di ghisa sferoidale per pozzetti			
		cad	7,97	
 015	filo di ferro nero			
		kg	0,64	
 020	filo di ferro zincato			
		kg	0,79	
 025	filo di ferro rivestito in plastica			
		kg	1,32	
07.P01.C 05	Chiusini			
 005	chiusini di ghisa sferoidale			
		kg	1,58	
 010	chiusini di ghisa lamellare (Ghisa grigia)			
		kg	1,05	
07.P01.C 06	Bulloni			
 005	bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diam. da 10 mm a 20 mm			
		kg	2,92	
 010	bulloni in acciaio zincato, completi dadi, diam. da 22 mm a 28 mm			
		kg	3,62	
 015	bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diam. da 30 mm a 36 mm			
		kg	4,25	
 020	bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diam. da oltre 36 mm			
		kg	5,31	
 025	bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diam. da 10 mm a 20 mm			
		kg	9,56	
 030	bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diam. da 22 mm a 30 mm			
		kg	13,81	
07.P01.D	Tubazioni acciaio			
				
07.P01.D 01	Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per condotte di acqua potabile, con estremità a bicchiere  ...
... cilindrico e/o sferico;			
 005	per tubi DN 50			
		ml	3,72	
 010	per tubi DN 80			
		ml	5,31	
 015	per tubi DN 100			
		ml	7,97	
 020	per tubi DN 150			
		ml	14,86	
 025	per tubi DN 200			
		ml	23,90	
 030	per tubi DN 250			
		ml	33,45	
 035	per tubi DN 300			
		ml	42,48	
 040	per tubi DN 350			
		ml	49,92	
 045	per tubi DN 400			
		ml	53,10	
 050	per tubi DN 500			
		ml	69,02	
 055	per tubi DN 600			
		ml	106,20	
 060	per tubi DN 700			
		ml	138,05	
 065	per tubi DN 800			
		ml	159,28	
07.P01.D 02	Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici e  ...
... protetti all'esterno con rivestimento bituminoso di tipo pesante, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico;			
 005	per tubi di spessore 2. 9 mm; DN 50			
		ml	6,89	
 010	per tubi di spessore 2. 9 mm; DN 65			
		ml	8,51	
 015	per tubi di spessore 2. 9 mm; DN 80			
		ml	10,09	
 020	per tubi di spessore 3. 2 mm; DN 100			
		ml	13,81	
 025	per tubi di spessore 4. 0 mm; DN 150			
		ml	23,36	
 030	per tubi di spessore 5. 0 mm; DN 200			
		ml	36,66	
 035	per tubi di spessore 5. 6 mm; DN 250			
		ml	50,44	
 040	per tubi di spessore 5. 9 mm; DN 300			
		ml	63,18	
 045	per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 350			
		ml	75,93	
 050	per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 400			
		ml	86,54	
 055	per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 450			
		ml	101,42	
 060	per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 500			
		ml	111,51	
 065	per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 600			
		ml	127,43	
 070	per tubi di spessore 7. 1 mm; DN 700			
		ml	156,63	
 075	per tubi di spessore 7. 1 mm; DN 800			
		ml	181,59	
07.P01.E	Tubazioni ghisa			
				
07.P01.E 01	Tubi in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile, con giunti tipo rapido e guarnizioni in elastomero;  ...
... rivestiti internamente con cemento di alto forno;			
 005	per tubi di spessore circa 6 mm, DN 60			
		ml	19,12	
 010	per tubi di spessore circa 6 mm, DN 80			
		ml	22,83	
 015	per tubi di spessore circa 6. 1 mm, DN 100			
		ml	23,36	
 020	per tubi di spessore circa 6. 3 mm, DN 150			
		ml	35,05	
 025	per tubi di spessore circa 6. 4 mm, DN 200			
		ml	48,32	
 030	per tubi di spessore circa 6. 8 mm, DN 250			
		ml	63,18	
 035	per tubi di spessore circa 7. 2 mm, DN 300			
		ml	80,70	
 040	per tubi di spessore circa 7. 7 mm, DN 350			
		ml	104,07	
 045	per tubi di spessore circa 8. 1 mm, DN 400			
		ml	124,24	
 050	per tubi di spessore circa 8. 6 mm, DN 450			
		ml	142,83	
 055	per tubi di spessore circa 9 mm, DN 500			
		ml	163,53	
 060	per tubi di spessore circa 9. 9 mm, DN 600			
		ml	208,67	
07.P01.F	Tubazioni PVC			
				
07.P01.F 01	Tubi in PVC rigido per scarico; UNI 7443/85 tipo 302;			
 005	per tubi diametro 50 mm			
		ml	1,43	
 010	per tubi diametro 63 mm			
		ml	1,66	
 015	per tubi diametro 80 mm			
		ml	2,14	
 020	per tubi diametro 110 mm			
		ml	2,66	
 025	per tubi diametro 125 mm			
		ml	3,35	
 030	per tubi diametro 140 mm			
		ml	3,88	
 035	per tubi diametro 160 mm			
		ml	4,77	
 040	per tubi diametro 200 mm			
		ml	7,34	
07.P01.G	Tubazioni pead			
				
07.P01.G 01	Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;			
 005	per tubi di spessore 1. 9 mm, PN 10 diam. 20 mm			
		ml	0,39	
 010	per tubi di spessore 2. 3 mm, PN 10 diam. 25 mm			
		ml	0,58	
 015	per tubi di spessore 3. 0 mm, PN 10 diam. 32 mm			
		ml	0,96	
 020	per tubi di spessore 3. 7 mm, PN 10 diam. 40 mm			
		ml	1,42	
 025	per tubi di spessore 4. 6 mm, PN 10 diam. 50 mm			
		ml	2,21	
 030	per tubi di spessore 5. 8 mm, PN 10 diam. 63 mm			
		ml	3,49	
 035	per tubi di spessore 6. 9 mm, PN 10 diam. 75 mm			
		ml	4,94	
 040	per tubi di spessore 8. 2 mm, PN 10 diam. 90 mm			
		ml	6,81	
 045	per tubi di spessore 10 mm, PN 10 diam. 110 mm			
		ml	10,10	
 050	per tubi di spessore 11. 4 mm, PN 10 diam. 125 mm			
		ml	13,06	
 055	per tubi di spessore 12. 8 mm, PN 10 diam. 140 mm			
		ml	16,41	
 060	per tubi di spessore 14. 6 mm, PN 10 diam. 160 mm			
		ml	21,37	
 065	per tubi di spessore 16. 4 mm, PN 10 diam. 180 mm			
		ml	26,99	
 070	per tubi di spessore 18. 2 mm, PN 10 diam. 200 mm			
		ml	33,28	
 075	per tubi di spessore 20. 5 mm, PN 10 diam. 225 mm			
		ml	42,12	
 080	per tubi di spessore 22. 8 mm, PN 10 diam. 250 mm			
		ml	51,96	
 085	per tubi di spessore 25. 5 mm, PN 10 diam. 280 mm			
		ml	65,12	
 090	per tubi di spessore 28. 7 mm, PN 10 diam. 315 mm			
		ml	82,38	
 095	per tubi di spessore 32. 3 mm, PN 10 diam. 355 mm			
		ml	104,49	
 100	per tubi di spessore 36. 4 mm, PN 10 diam. 400 mm			
		ml	132,62	
 105	per tubi di spessore 2. 8 mm, PN 16 diam. 20 mm			
		ml	0,58	
 110	per tubi di spessore 3. 5 mm, PN 16 diam. 25 mm			
		ml	0,83	
 115	per tubi di spessore 4. 5 mm, PN 16 diam. 32 mm			
		ml	1,40	
 120	per tubi di spessore 5. 6 mm, PN 16 diam. 40 mm			
		ml	2,07	
 125	per tubi di spessore 6. 9 mm, PN 16 diam. 50 mm			
		ml	3,20	
 130	per tubi di spessore 8. 7 mm, PN 16 diam. 63 mm			
		ml	5,11	
 135	per tubi di spessore 10. 4 mm, PN 16 diam. 75 mm			
		ml	7,25	
 140	per tubi di spessore 12. 5 mm, PN 16 diam. 90 mm			
		ml	10,09	
 145	per tubi di spessore 15. 2 mm, PN 16 diam. 110 mm			
		ml	14,96	
 150	per tubi di spessore 17. 3 mm, PN 16 diam. 125 mm			
		ml	19,36	
 155	per tubi di spessore 19. 4 mm, PN 16 diam. 140 mm			
		ml	24,26	
 160	per tubi di spessore 22. 1 mm, PN 16 diam. 160 mm			
		ml	31,56	
 165	per tubi di spessore 24. 9 mm, PN 16 diam. 180 mm			
		ml	39,96	
 170	per tubi di spessore 27. 6 mm, PN 16 diam. 200 mm			
		ml	49,20	
 175	per tubi di spessore 31. 1 mm, PN 16 diam. 225 mm			
		ml	62,40	
 180	per tubi di spessore 34. 5 mm, PN 16 diam. 250 mm			
		ml	76,88	
07.P01.H	Saracinesche e gruppi			
				
07.P01.H 01	Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio  ...
... totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;			
 005	DN 50			
		cad	127,43	
 010	DN 65			
		cad	153,97	
 015	DN 80			
		cad	172,56	
 020	DN 100			
		cad	200,71	
 025	DN 150			
		cad	305,31	
 030	DN 200			
		cad	647,77	
 035	DN 250			
		cad	934,48	
 040	DN 300			
		cad	1.343,32	
 045	DN 400			
		cad	2.561,88	
 050	DN 500			
		cad	3.318,50	
 055	DN 600			
		cad	3.902,55	
07.P01.H 02	Gruppo di saracinesche tipo COMBI, corpo e coperchio in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540, rivestito con resine  ...
... epossidiche, albero di manovra in acciaio inox, cunei in ghisa sferoidale rivestiti in gomma nitrilica, completo di cappellotti per l'inserimento della chiave di manovra; flangiato UNI PN 10;			
 005	a tre saracinesche DN 80 x 80			
		cad	775,21	
 010	a tre saracinesche DN 100 x 100			
		cad	881,38	
 015	a tre saracinesche DN 150 x 150			
		cad	1.338,01	
 020	a tre saracinesche DN 200 x 200			
		cad	2.320,30	
 025	a quattro saracinesche DN 80 x 80			
		cad	892,02	
 030	a quattro saracinesche DN 100 x 100			
		cad	1.067,23	
 035	a quattro saracinesche DN 150 x 150			
		cad	1.741,55	
 040	a quattro saracinesche DN 200 x 200			
		cad	3.031,78	
07.P01.I	Valvole a farfalla			
				
07.P01.I 01	Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI  ...
... 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 10;			
 005	DN 50			
		cad	159,28	
 010	DN 65			
		cad	172,56	
 015	DN 80			
		cad	191,13	
 020	DN 100			
		cad	201,77	
 025	DN 125			
		cad	244,25	
 030	DN 150			
		cad	355,73	
 035	DN 200			
		cad	435,38	
 040	DN 250			
		cad	647,77	
 045	DN 300			
		cad	785,82	
 050	DN 400			
		cad	1.773,41	
 055	DN 500			
		cad	2.681,36	
 060	DN 600			
		cad	4.497,23	
07.P01.I 02	Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI  ...
... 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16;			
 005	DN 50			
		cad	281,40	
 010	DN 65			
		cad	307,96	
 015	DN 80			
		cad	339,81	
 020	DN 100			
		cad	355,73	
 025	DN 125			
		cad	414,15	
 030	DN 150			
		cad	483,17	
 035	DN 200			
		cad	642,45	
 040	DN 250			
		cad	950,43	
 045	DN 300			
		cad	1.104,39	
 050	DN 400			
		cad	2.506,13	
 055	DN 500			
		cad	3.711,40	
 060	DN 600			
		cad	5.936,13	
07.P01.I 03	Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa sferoidale 500 - 7, albero in acciaio  ...
... inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16;			
 005	DN 300			
		cad	1.316,76	
 010	DN 400			
		cad	2.431,80	
 015	DN 500			
		cad	3.137,97	
 020	DN 600			
		cad	4.104,32	
07.P01.I 04	Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa sferoidale 500 - 7, albero in acciaio  ...
... inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 25;			
 005	DN 300			
		cad	2.049,51	
 010	DN 400			
		cad	2.914,97	
 015	DN 500			
		cad	4.247,69	
 020	DN 600			
		cad	7.114,85	
07.P01.I 05	Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI  ...
... 416; verniciata con resine epossidiche; equipaggiata di riduttore e attuatore elettrico con motore trifase e dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16;			
 005	DN 50			
		cad	945,11	
 010	DN 80			
		cad	969,00	
 015	DN 100			
		cad	1.003,52	
 020	DN 150			
		cad	1.115,01	
 025	DN 200			
		cad	1.221,20	
 030	DN 250			
		cad	1.407,04	
 035	DN 300			
		cad	2.219,41	
 040	DN 400			
		cad	3.037,09	
 045	DN 500			
		cad	3.971,58	
 050	DN 600			
		cad	4.778,64	
07.P01.J	Valvole di ritegno ed automatiche			
				
07.P01.J 01	Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo -  ...
... alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16;			
 005	DN 50			
		cad	70,08	
 010	DN 65			
		cad	75,93	
 015	DN 80			
		cad	82,30	
 020	DN 100			
		cad	116,81	
 025	DN 150			
		cad	175,22	
 030	DN 200			
		cad	309,55	
 035	DN 250			
		cad	456,62	
 040	DN 300			
		cad	661,04	
 045	DN 400			
		cad	1.348,64	
 050	DN 500			
		cad	2.500,82	
 055	DN 600			
		cad	4.035,29	
07.P01.J 02	Valvola automatica di regolazione costituita da corpo e coperchio in ghisa sferoidale, sede in bronzo e stelo in  ...
... acciaio inox, completa di indicatore di posizione, n° 2 rubinetti a pulsante e manometro; escluso il circuito pilota; flangiata UNI PN 10;			
 005	DN 50			
		cad	862,81	
 010	DN 65			
		cad	1.061,92	
 015	DN 80			
		cad	1.295,53	
 020	DN 100			
		cad	1.762,79	
 025	DN 125			
		cad	2.516,75	
 030	DN 150			
		cad	2.920,28	
 035	DN 200			
		cad	5.097,22	
 040	DN 250			
		cad	7.550,24	
 045	DN 300			
		cad	12.036,85	
07.P01.J 03	Circuito pilota, da installare su valvola automatica, con funzione di riduttore di pressione			
 005	...			
		cad	881,38	
07.P01.J 04	Circuito pilota, da installare su valvola automatica, con funzione di controllo dei livelli di massimo e minimo  ...
... del serbatoio			
 005	...			
		cad	1.359,26	
07.P01.J 05	Circuito pilota, da installare su valvola automatica, con funzione di regolazione della portata			
 005	...			
		cad	1.693,76	
07.P01.K	Valvole a sfera			
				
07.P01.K 01	Valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 1/2“			
 005	...			
		cad	8,24	
07.P01.K 02	Valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 3/4“			
 005	...			
		cad	9,30	
07.P01.K 03	Valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 1“			
 005	...			
		cad	19,39	
07.P01.K 04	Valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 1“1/4			
 005	...			
		cad	20,70	
07.P01.K 05	Valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 1“1/2			
 005	...			
		cad	22,83	
07.P01.K 06	Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 25; diam. 3/8“			
 005	...			
		cad	2,92	
07.P01.K 07	Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 25; diam. 1/2“			
 005	...			
		cad	3,72	
07.P01.K 08	Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 25; diam. 3/4“			
 005	...			
		cad	5,05	
07.P01.K 09	Valvola a sfera , maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diam. 1“			
 005	...			
		cad	7,43	
07.P01.K 10	Valvola a sfera , maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diam. 1“1/4			
 005	...			
		cad	10,88	
07.P01.K 11	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diam. 1“1/2			
 005	...			
		cad	23,90	
07.P01.K 12	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diam. 2“			
 005	...			
		cad	28,94	
07.P01.K 13	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diam. 2“1/2			
 005	...			
		cad	37,69	
07.P01.K 14	Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 25; diam. 3“			
 005	...			
		cad	61,60	
07.P01.K 15	Valvola a sfera con portagomma fino al diametro di 1“			
 005	...			
		cad	6,63	
07.P01.L	Riduttori di pressione			
				
07.P01.L 01	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 1/2“			
 005	...			
		cad	42,73	
07.P01.L 02	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 3/4“			
 005	...			
		cad	52,30	
07.P01.L 03	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 1“			
 005	...			
		cad	68,23	
07.P01.L 04	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 1“1/4			
 005	...			
		cad	73,80	
07.P01.L 05	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 1“1/2			
 005	...			
		cad	123,45	
07.P01.L 06	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 2“			
 005	...			
		cad	275,04	
07.P01.L 07	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 2“1/2			
 005	...			
		cad	298,67	
07.P01.M	Giunti adattabili			
				
07.P01.M 01	Giunto adattabile, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con  ...
... materiale termoplastico completo di guarnizione;			
 005	per tubi di diametro esterno 45 - 69 mm; diam. 50			
		cad	101,95	
 010	per tubi di diametro esterno 63 - 87 mm; diam. 65			
		cad	112,56	
 015	per tubi di diametro esterno 84 - 108 mm; diam. 80			
		cad	122,12	
 020	per tubi di diametro esterno 93 - 130 mm; diam. 100			
		cad	131,69	
 025	per tubi di diametro esterno 123 - 168 mm; diam. 125			
		cad	157,70	
 030	per tubi di diametro esterno 158 - 182 mm; diam. 150			
		cad	170,97	
 035	per tubi di diametro esterno 178 - 238 mm; diam. 200			
		cad	209,74	
 040	per tubi di diametro esterno 236 - 288 mm; diam. 250			
		cad	257,00	
 045	per tubi di diametro esterno 321 - 345 mm; diam. 300			
		cad	523,53	
 050	per tubi di diametro esterno 420 - 444 mm; diam. 400			
		cad	1.136,25	
 055	per tubi di diametro esterno 496 - 546 mm; diam. 500			
		cad	1.338,01	
 060	per tubi di diametro esterno 598 - 653 mm; diam. 600			
		cad	1.510,59	
07.P01.M 02	Giunto adattabile, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; non flangiato; rivestito con materiale  ...
... termoplastico completo di guarnizione;			
 005	per tubi di diametro esterno 45 - 69 mm; diam. 50			
		cad	39,29	
 010	per tubi di diametro esterno 63 - 87 mm; diam. 65			
		cad	40,36	
 015	per tubi di diametro esterno 84 - 108 mm; diam. 80			
		cad	51,52	
 020	per tubi di diametro esterno 93 - 130 mm; diam. 100			
		cad	63,18	
 025	per tubi di diametro esterno 123 - 182 mm; diam. 125			
		cad	79,11	
 030	per tubi di diametro esterno 158 - 182 mm; diam. 150			
		cad	81,77	
 035	per tubi di diametro esterno 192 - 238 mm; diam. 200			
		cad	119,48	
 040	per tubi di diametro esterno 264 - 310 mm; diam. 250			
		cad	177,88	
 045	per tubi di diametro esterno 321 - 345 mm; diam. 300			
		cad	608,47	
 050	per tubi di diametro esterno 420 - 444 mm; diam. 400			
		cad	759,27	
 055	per tubi di diametro esterno 496 - 546 mm; diam. 500			
		cad	986,53	
 060	per tubi di diametro esterno 629 - 692 mm; diam. 600			
		cad	1.327,40	
07.P01.M 03	Giunto adattabile zoppo, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; non flangiato; rivestito con  ...
... materiale termoplastico completo di guarnizione;			
 005	per tubi di diametro esterno 204 - 228 mm; diam. 200			
		cad	376,97	
 010	per tubi di diametro esterno 282 - 306 mm; diam. 250			
		cad	451,32	
 015	per tubi di diametro esterno 312 - 336 mm; diam. 300			
		cad	1.258,37	
 020	per tubi di diametro esterno 420 - 444 mm; diam. 400			
		cad	1.476,06	
 025	per tubi di diametro esterno 498 - 522 mm; diam. 500			
		cad	1.677,83	
07.P01.N	Giunti a tre pezzi			
				
07.P01.N 01	Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato;			
 005	per tubi di diametro esterno 65 - 85 mm; diam. 65			
		cad	40,88	
 010	per tubi di diametro esterno 87 - 103 mm; diam. 80			
		cad	65,84	
 015	per tubi di diametro esterno 108 - 126 mm; diam. 100			
		cad	73,80	
 020	per tubi di diametro esterno 133 - 158 mm; diam. 125			
		cad	147,07	
 025	per tubi di diametro esterno 159 - 184 mm; diam. 150			
		cad	178,95	
 030	per tubi di diametro esterno 211 - 236 mm; diam. 200			
		cad	290,42	
 035	per tubi di diametro esterno 262 - 288 mm; diam. 250			
		cad	330,26	
 040	per tubi di diametro esterno 314 - 340 mm; diam. 300			
		cad	663,70	
 045	per tubi di diametro esterno 410 - 460 mm; diam. 400			
		cad	934,48	
 050	per tubi di diametro esterno 510 - 565 mm; diam. 500			
		cad	1.117,67	
 055	per tubi di diametro esterno 610 - 665 mm; diam. 600			
		cad	1.184,04	
07.P01.N 02	Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato e derivazione  ...
... non flangiata;			
 005	DN 60 x 1“1/4			
		cad	93,97	
 010	DN 60 x 1“1/2			
		cad	98,23	
 015	DN 60 x 2“			
		cad	101,42	
 020	DN 80 x 1“1/2			
		cad	117,34	
 025	DN 80 x 2“			
		cad	123,19	
 030	DN 80 x 2“1/2			
		cad	126,37	
 035	DN 100 x 2“			
		cad	142,83	
 040	DN 100 x 2“1/2			
		cad	148,67	
 045	DN 150 x 4“			
		cad	238,93	
 050	DN 250 x 3“			
		cad	453,97	
07.P01.N 03	Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato e derivazione  ...
... flangiata UNI PN 10;			
 005	DN 60 x 50			
		cad	93,46	
 010	DN 80 x 65			
		cad	126,89	
 015	DN 100 x 65			
		cad	199,64	
 020	DN 100 x 80			
		cad	208,13	
 025	DN 125 x 50			
		cad	227,79	
 030	DN 125 x 65			
		cad	237,87	
 035	DN 150 x 65			
		cad	278,76	
 040	DN 150 x 80			
		cad	292,03	
 045	DN 150 x 100			
		cad	321,24	
 050	DN 200 x 65			
		cad	329,18	
 055	DN 200 x 80			
		cad	343,00	
 060	DN 200 x 100			
		cad	366,37	
 065	DN 250 x 80			
		cad	681,74	
 070	DN 250 x 150			
		cad	781,05	
 075	DN 300 x 150			
		cad	842,09	
 080	DN 350 x 150			
		cad	926,52	
 085	DN 400 x 150			
		cad	1.154,84	
 090	DN 400 x 200			
		cad	1.393,78	
 095	DN 450 x 150			
		cad	1.672,53	
 100	DN 500 x 150			
		cad	1.953,93	
07.P01.O	Giunti compensatori e dielettrici			
				
07.P01.O 01	Giunto compensatore assiale a parete multipla, con convogliatore e soffietto in acciaio inox, flange al carbonio  ...
... forate UNI PN 16;			
 005	DN 50			
		cad	169,91	
 010	DN 65			
		cad	191,13	
 015	DN 80			
		cad	223,01	
 020	DN 100			
		cad	257,51	
 025	DN 125			
		cad	286,71	
 030	DN 150			
		cad	318,57	
 035	DN 200			
		cad	408,83	
 040	DN 250			
		cad	541,59	
 045	DN 300			
		cad	700,86	
 050	DN 400			
		cad	992,89	
 055	DN 500			
		cad	1.460,12	
 060	DN 600			
		cad	2.102,61	
07.P01.O 02	Giunti monolitici dielettrici, rivestiti in resine epossidiche atossiche; per una pressione massima di esercizio PN 25;			
 005	DN 50			
		cad	37,16	
 010	DN 65			
		cad	48,84	
 015	DN 80			
		cad	58,42	
 020	DN 100			
		cad	84,95	
 025	DN 125			
		cad	116,81	
 030	DN 150			
		cad	148,67	
 035	DN 200			
		cad	238,93	
 040	DN 250			
		cad	329,18	
 045	DN 300			
		cad	430,07	
 050	DN 400			
		cad	769,89	
 055	DN 500			
		cad	1.115,01	
 060	DN 600			
		cad	1.645,98	
 065	DN 700			
		cad	2.076,06	
 070	DN 800			
		cad	2.973,38	
07.P01.P	Pezzi speciali			
				
07.P01.P 01	Pezzi speciali			
 005	pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc. ; diam. fino al 150			
		kg	4,77	
 010	pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc. ; diam. da 175 a 300			
		kg	4,25	
 015	pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc. ; diam. da 350 a 500			
		kg	3,98	
 020	pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc. ; diam. oltre il 500			
		kg	3,46	
 025	pezzi speciali in acciaio: selle, mensole, ecc. ;			
		kg	3,72	
 030	pezzi speciali in ghisa sferoidale; diam. fino al 150			
		kg	6,39	
 035	pezzi speciali in ghisa sferoidale; diam. da 175 a 300			
		kg	5,84	
 040	pezzi speciali in ghisa sferoidale; diam. da 350 a 500			
		kg	5,31	
 045	pezzi speciali in ghisa sferoidale; diam. oltre il 500			
		kg	4,77	
 050	pezzi speciali in acciaio inox; diam. fino al 150			
		kg	14,59	
 055	pezzi speciali in acciaio inox; diam. da 175 a 300			
		kg	13,28	
 060	pezzi speciali in acciaio inox; diam. da 350 a 500			
		kg	11,95	
 065	pezzi speciali in acciaio inox; diam. oltre il 500			
		kg	10,88	
07.P01.P 02	Flange			
 005	flange in acciaio da saldare; fino a DN 300			
		kg	4,25	
 010	flange in acciaio da saldare; da DN 350 a DN 500			
		kg	4,77	
 015	flange in acciaio da saldare; oltre a DN 500			
		kg	5,31	
 020	flangia con giunto per tubi pead UNI, PN 10; diam. 80 x 90			
		cad	31,06	
 025	flangia con giunto per tubi pead UNI, PN 10; diam. 100 x 110			
		cad	39,03	
 030	flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diam. 50 x 63			
		cad	15,93	
 035	flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diam. 65 x 75			
		cad	23,90	
 040	flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diam. 80 x 90			
		cad	30,79	
 045	flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diam. 100 x 110			
		cad	43,54	
 050	flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diam. 150 x 160			
		cad	49,11	
 055	flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10; diam. 65 x 75			
		cad	18,59	
 060	flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10; diam. 80 x 90			
		cad	25,50	
 065	flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10; diam. 100 x 110			
		cad	40,09	
07.P01.Q	Collari			
				
07.P01.Q 01	Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale, filettato gas completa di guarnizione di gomma ed una  ...
... staffa di bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi e rondelle piane;			
 005	per tubi DN 50			
		cad	7,97	
 010	per tubi DN 65			
		cad	9,56	
 015	per tubi DN 80			
		cad	12,22	
 020	per tubi DN 100			
		cad	16,99	
 025	per tubi DN 125			
		cad	20,18	
 030	per tubi DN 150			
		cad	22,30	
 035	per tubi DN 200			
		cad	25,50	
 040	per tubi DN 250			
		cad	31,86	
 045	per tubi DN 300			
		cad	38,22	
 050	per tubi DN 400			
		cad	55,22	
 055	per tubi DN 500			
		cad	77,52	
 060	per tubi DN 600			
		cad	87,62	
07.P01.Q 02	Collare di presa di ghisa sferoidale costituito da due semicilindri simili e contrapposti di cui uno dotato di  ...
... derivazione filettata gas e uniti da bulloni in acciaio zincato; per tubi di PEAD;			
 005	fino a diam. 50			
		cad	6,89	
 010	diam. 63			
		cad	15,41	
 015	diam. 75			
		cad	19,65	
 020	diam. 90			
		cad	21,76	
 025	diam. 110			
		cad	22,83	
 030	diam. 140			
		cad	25,50	
 035	diam. 160			
		cad	29,73	
 040	diam. 180			
		cad	31,86	
 045	diam. 200			
		cad	37,16	
07.P01.Q 03	Collare di tenuta lungo adattabile costituito da nastro di acciaio inox, morsetti di ghisa malleabile, bulloni di  ...
... acciaio zincato e guarnizione in neoprene;			
 005	per tubi di diametro esterno 76 - 83 mm; DN 60			
		cad	21,76	
 010	per tubi di diametro esterno 88 - 110 mm; DN 80			
		cad	23,90	
 015	per tubi di diametro esterno 114 - 137 mm; DN 100			
		cad	36,11	
 020	per tubi di diametro esterno 138 - 160 mm; DN 125			
		cad	37,69	
 025	per tubi di diametro esterno 160 - 182 mm; DN 150			
		cad	43,00	
 030	per tubi di diametro esterno 202 - 224 mm; DN 200			
		cad	48,84	
 035	per tubi di diametro esterno 262 - 284 mm; DN 250			
		cad	61,06	
 040	per tubi di diametro esterno 324 - 344 mm; DN 300			
		cad	86,01	
 045	per tubi di diametro esterno 423 - 443 mm; DN 400			
		cad	119,48	
07.P01.R	Misuratori			
				
07.P01.R 01	Elettromagnetici			
 005	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10  ...
... DN 50			
		cad	1.617,31	
 010	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10  ...
... DN 65			
		cad	1.645,98	
 015	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10  ...
... DN 80			
		cad	1.667,21	
 020	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10  ...
... DN 100			
		cad	1.729,34	
 025	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10  ...
... DN 125			
		cad	1.837,12	
 030	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10  ...
... DN 150			
		cad	2.017,66	
 035	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10  ...
... DN 200			
		cad	2.207,21	
 040	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10  ...
... DN 250			
		cad	2.954,78	
 045	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10  ...
... DN 300			
		cad	3.655,67	
 050	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10  ...
... DN 400			
		cad	4.573,15	
 055	sovrapprezzo per misuratore di portata con elettronica separata; IP 68 DN 50 - 200			
		cad	74,33	
 060	sovrapprezzo per misuratore di portata con elettronica separata; IP 68 DN 250 - 500			
		cad	100,87	
 065	visualizzatore digitale per la misura di portata erogata a servizio del misuratore			
		cad	175,22	
07.P01.R 02	Contatori			
 005	contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per  ...
... telelettura; lunghezza 165 mm, DN 15			
		cad	29,73	
 010	contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per  ...
... telelettura; lunghezza 190 mm, DN 20			
		cad	39,82	
 015	contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per  ...
... telelettura; lunghezza 260 mm, DN 25			
		cad	87,62	
 020	contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per  ...
... telelettura; lunghezza 260 mm, DN 30			
		cad	102,48	
 025	contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per  ...
... telelettura; lunghezza 300 mm, DN 40			
		cad	244,25	
 030	contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per  ...
... telelettura; lunghezza 300 mm, DN 50			
		cad	297,35	
 035	contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto  ...
... per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 40			
		cad	238,93	
 040	contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto  ...
... per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 50			
		cad	292,03	
 045	contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto  ...
... per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 65			
		cad	403,53	
 050	contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto  ...
... per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 80			
		cad	584,06	
 055	contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto  ...
... per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 100			
		cad	690,25	
 060	contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo  ...
... estraibile; predisposto per telelettura; DN 65			
		cad	318,57	
 065	contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo  ...
... estraibile; predisposto per telelettura; DN 80			
		cad	338,75	
 070	contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo  ...
... estraibile; predisposto per telelettura; DN 100			
		cad	384,95	
 075	contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo  ...
... estraibile; predisposto per telelettura; DN 150			
		cad	630,77	
 080	contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo  ...
... estraibile; predisposto per telelettura; DN 200			
		cad	796,46	
 085	contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 65			
		cad	391,85	
 090	contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 80			
		cad	419,45	
 095	contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 100			
		cad	631,84	
 100	contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 150			
		cad	1.194,65	
07.P01.S	Bocche incendio			
				
07.P01.S 01	Bocche incendio			
 005	bocchettone per colonna bocca incendio UNI; diam. 45			
		cad	37,69	
 010	bocchettone per colonna bocca incendio UNI; diam. 70			
		cad	46,46	
 015	colonna sopra - suolo UNI altezza 500 mm; diam. 70			
		cad	74,33	
 020	colonna sopra - suolo UNI altezza 700 mm; diam. 70			
		cad	83,63	
 025	colonna sopra - suolo UNI altezza 900 mm; diam. 70			
		cad	97,16	
 030	girello in ottone per bocche incendio UNI; diam. 45			
		cad	3,19	
 035	girello in ottone per bocche incendio UNI; diam. 70			
		cad	6,39	
 040	raccordo in ottone maschio - femmina UNI; diam. 45 x 1“1/2			
		cad	4,77	
 045	raccordo in ottone maschio - maschio UNI; diam. 45 x 1“1/2			
		cad	6,89	
 050	raccordo in ottone maschio - femmina UNI; diam. 70 x 2“			
		cad	11,67	
 055	raccordo in ottone maschio - maschio UNI; diam. 70 x 2“			
		cad	15,93	
 060	raccordo in ottone maschio - femmina UNI; diam. 70 x 2“1/2			
		cad	13,81	
 065	raccordo in ottone maschio - maschio UNI; diam. 70 x 2“1/2			
		cad	19,39	
 070	targa ovale per segnalazione bocca antincendio			
		cad	1,58	
 075	targa rotonda per segnalazione bocca antincendio			
		cad	1,32	
07.P01.S 02	Idranti			
 005	bocchettone per colonna idrante VPPTO; diam. 45			
		cad	32,13	
 010	colonna sotto - suolo VPPTO altezza 500 mm; diam. 45			
		cad	56,81	
 015	colonna sotto - suolo VPPTO altezza 700 mm; diam. 45			
		cad	87,35	
 020	colonna sotto - suolo VPPTO altezza 900 mm; diam. 45			
		cad	117,86	
 025	raccordo in ottone VPPTO femmina - maschio UNI; diam. 45 x 45			
		cad	26,55	
 030	raccordo in ottone VPPTO femmina - maschio UNI; diam. 45 x 70			
		cad	43,28	
07.P01.T	Raccorderie			
				
07.P01.T 01	Bout (imbocco flangiato)			
 005	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 65			
		cad	15,67	
 010	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI,PN 10; diam. 80			
		cad	17,52	
 015	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 100			
		cad	20,97	
 020	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 150			
		cad	37,16	
 025	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 200			
		cad	63,18	
 030	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 250			
		cad	84,95	
 035	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 300			
		cad	100,35	
 040	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 350			
		cad	126,89	
 045	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 400			
		cad	152,92	
 050	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 450			
		cad	187,69	
 055	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 500			
		cad	227,24	
 060	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 600			
		cad	390,53	
07.P01.T 02	Tulippe (tazza)			
 005	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 65			
		cad	25,50	
 010	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 80			
		cad	31,06	
 015	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 100			
		cad	37,16	
 020	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 150			
		cad	56,55	
 025	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 200			
		cad	83,63	
 030	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 250			
		cad	101,14	
 035	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 300			
		cad	106,98	
 040	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 350			
		cad	160,34	
 045	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 400			
		cad	209,46	
 050	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 450			
		cad	287,25	
 055	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 500			
		cad	365,03	
 060	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 600			
		cad	492,73	
07.P01.T 03	Croci			
 005	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 65 x 65			
		cad	47,25	
 010	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 80 x 80			
		cad	51,78	
 015	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 100 x 100			
		cad	72,73	
 020	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 150 x 150			
		cad	111,77	
 025	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 200 x 200			
		cad	212,37	
07.P01.T 04	Curve			
 005	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 60			
		cad	35,58	
 010	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 60			
		cad	32,92	
 015	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 60			
		cad	31,86	
 020	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 60			
		cad	29,73	
 025	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 80			
		cad	53,10	
 030	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 80			
		cad	46,19	
 035	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 80			
		cad	41,95	
 040	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 80			
		cad	37,69	
 045	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 100			
		cad	59,46	
 050	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 100			
		cad	55,75	
 055	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 100			
		cad	52,57	
 060	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 100			
		cad	48,84	
 065	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 150			
		cad	90,26	
 070	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 150			
		cad	83,36	
 075	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 150			
		cad	79,11	
 080	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 150			
		cad	74,86	
 085	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 200			
		cad	108,84	
 090	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 200			
		cad	101,95	
 095	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 200			
		cad	99,29	
 100	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 200			
		cad	96,10	
 105	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 250			
		cad	163,02	
 110	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 250			
		cad	149,20	
 115	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 250			
		cad	140,71	
 120	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 250			
		cad	131,13	
 125	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 300			
		cad	239,46	
 130	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 300			
		cad	226,19	
 135	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 300			
		cad	222,48	
 140	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 300			
		cad	218,22	
 145	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 350			
		cad	287,78	
 150	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 350			
		cad	244,78	
 155	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 350			
		cad	194,87	
 160	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 400			
		cad	349,90	
 165	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 400			
		cad	315,91	
 170	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 500			
		cad	630,25	
 175	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 500			
		cad	509,72	
 180	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 600			
		cad	922,29	
 185	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 600			
		cad	681,74	
 190	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 65			
		cad	18,05	
 195	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 65			
		cad	16,46	
 200	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 80			
		cad	29,73	
 205	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 80			
		cad	26,02	
 210	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 100			
		cad	36,66	
 215	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 100			
		cad	30,27	
 220	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 125			
		cad	60,53	
 225	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 125			
		cad	50,97	
 230	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 150			
		cad	71,15	
 235	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 150			
		cad	63,18	
 240	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 200			
		cad	119,99	
 245	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 200			
		cad	109,38	
 250	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 250			
		cad	167,25	
 255	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 250			
		cad	128,49	
07.P01.T 05	Manicotti			
 005	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 60			
		cad	28,46	
 010	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 80			
		cad	35,05	
 015	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 100			
		cad	50,44	
 020	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 150			
		cad	74,86	
 025	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 200			
		cad	82,83	
 030	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 250			
		cad	87,62	
 035	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 300			
		cad	134,87	
 040	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 350			
		cad	160,34	
 045	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 400			
		cad	182,65	
 050	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 450			
		cad	315,91	
 055	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 500			
		cad	355,73	
 060	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 600			
		cad	376,97	
07.P01.T 06	Rubinetti			
 005	rubinetti a sfera per sfiati, PN 6 - 16; diam. 1/2“			
		cad	5,57	
 010	rubinetti a sfera per sfiati, PN 6 - 16; diam. 3/4“			
		cad	7,97	
 015	rubinetti a sfera per sfiati, PN 6 - 16; diam. 1“			
		cad	12,74	
 020	rubinetti a sfera per sfiati, PN 6 - 16; diam. 1“1/2			
		cad	23,90	
 025	rubinetti a sfera per sfiati, PN 6 - 16; diam. 2“			
		cad	44,07	
07.P01.U	Materiali vari			
				
07.P01.U 01	Guarnizioni gomma			
 005	Guarnizioni in gomma telata per DN 50 - 100			
		cad	1,12	
 010	Guarnizioni in gomma telata per DN 125 - 150			
		cad	1,86	
 015	Guarnizioni in gomma telata per DN 200			
		cad	2,70	
 020	Guarnizioni in gomma telata per DN 250			
		cad	4,42	
 025	Guarnizioni in gomma telata per DN 300			
		cad	6,39	
 030	Guarnizioni in gomma telata per DN 350			
		cad	7,43	
 035	Guarnizioni in gomma telata per DN 400			
		cad	9,92	
 040	Guarnizioni in gomma telata per DN 450			
		cad	14,08	
 045	Guarnizioni in gomma telata per DN 500			
		cad	16,46	
 050	Guarnizioni in gomma telata per DN 600			
		cad	22,30	
 055	Guarnizioni in gomma telata per DN 700			
		cad	27,08	
 060	Guarnizioni in gomma telata per DN 800			
		cad	33,98	
07.P01.U 02	Elettrodi			
 005	Elettrodo citobasico , diam. 2. 5 mm			
		cad	0,11	
 010	Elettrodo citobasico , diam. 3. 2 mm			
		cad	0,21	
 015	Elettrodo citobasico , diam. 4. 0 mm			
		cad	0,28	
 020	Elettrodo citoflex , diam. 2. 5 mm			
		cad	0,10	
 025	Elettrodo citoflex , diam. 3. 2 mm			
		cad	0,17	
 030	Elettrodo citoflex , diam. 4. 0 mm			
		cad	0,24	
07.P01.U 03	Legno			
 005	Tavole di abete per armatura			
		mc	225,65	
 010	Tavole di abete per ponteggi			
		mc	225,65	
 015	Tavole di pioppo da lavoro			
		mc	165,65	
 020	Puntelli squadrati triestini			
		mc	232,57	
07.P01.U 04	Nastri			
 005	Nastro segnalatore tubo larghezza 12 cm			
		ml	0,06	
 010	Nastro segnalatore tubo larghezza 24 cm			
		ml	0,13	
07.P01.U 05	Varie			
 005	Gas acetilenico			
		kg	5,31	
 010	Ossigeno			
		mc	3,62	
	07.A01 OPERE COMPIUTE			
07.A01.A	Scavi			
				
07.A01.A 01	Sbancamento			
 005	Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a qualunque profondita, eseguito con  ...
... escavatore meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto in cantiere; deposito del materiale di risulta in cantiere ad una distanza massima di 300 m			
		mc	3,19	
 010	Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a qualunque profondita, eseguito con  ...
... escavatore meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle discariche			
		mc	7,97	
07.A01.A 02	Strade			
 005	Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento  ...
... manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1. 5 m			
		mc	11,67	
 010	Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento  ...
... manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1. 5 m			
		mc	14,86	
 015	Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento  ...
... manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1. 5 m			
		mc	15,93	
 020	Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento  ...
... manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita oltre a 1. 5 m			
		mc	19,65	
 025	Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla  ...
... Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1. 5 m			
		mc	58,42	
 030	Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla  ...
... Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1. 5 m			
		mc	92,93	
07.A01.A 03	terreni naturali			
 005	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento  ...
... manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1. 5 m			
		mc	6,89	
 010	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento  ...
... manuale ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1. 5 m			
		mc	9,03	
 015	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla  ...
... Direzione Lavori; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1. 5 m			
		mc	47,78	
 020	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla  ...
... Direzione Lavori; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1. 5 m			
		mc	79,65	
07.A01.A 04	Varie			
 005	Scavo in roccia mediante l'impiego di demolitore chimico e/o esplosivo, esclusa la mina; compreso il carico, il  ...
... trasporto e smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere			
		mc	237,87	
 010	Scavo in galleria a sezione inferiore a 4 m³/m e di lunghezza inferiore a 5 m ; in terreno di qualsiasi natura non  ...
... roccioso; compreso ogni onere per armature e puntellamenti, estrazione dei materiali scavati e rinterro con costipamento; compreso il carico del materiale di risulta su autocarro, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata			
		mc	212,37	
 015	Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo, richiedenti  ...
... l'uso prolungato del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito			
		mc	15,41	
 020	Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale  ...
... roccioso richiedenti l'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito			
		mc	44,07	
 025	Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a  ...
... lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere			
		mc	11,67	
07.A01.B	Trasporti e smaltimento			
				
07.A01.B 01	Materiali scavo			
 005	Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o inidonei al rinterro;			
		mc	5,31	
 010	Carico, trasporto e scarico a depositi provvisori dei materiali di risulta; a distanza fra 300 e 3000 m; con  ...
... successiva ripresa dei materiali stessi e loro carico, trasporto e posa negli scavi;			
		mc	7,43	
07.A01.B 02	Materiali vari			
 005	Carico, trasporto di tubi ghisa; compreso il carico nei magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo  ...
... scarico e l'accatastamento; per tubi di lunghezza di 6 m (per q)			
		km	0,32	
 010	Carico, trasporto di tubi acciaio; compreso il carico nei magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo  ...
... scarico e l'accatastamento; per tubi di lunghezza fino a 12 m (per q)			
		km	0,42	
 015	Carico, trasporto di saracinesche, pezzi speciali, chiusini e materiali vari; compreso il carico nei magazzini o  ...
... depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico a pie d'opera; (per q)			
		km	0,42	
07.A01.C	Murature e pozzi di mattoni			
				
07.A01.C 01	Murature			
 005	Muratura di mattoni pieni comuni e malta cementizia di qualunque forma e spessore; per la costruzione di camere  ...
... sotterranee; compresi i ponteggi ed ogni altro onere			
		mc	223,01	
 010	Costruzione di pozzetto di presa in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm , e malta di cemento; rastremato  ...
... alla sommità per accogliere un chiusino di 31x31 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio del rubinetto di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; delle dimensioni interne di 45x45x60 cm			
		cad	53,10	
07.A01.C 02	Pozzi di mattoni			
 005	Costruzione di pozzo circolare in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla  ...
... sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 110 - 125 cm, altezza max 140 cm			
		cad	265,48	
 010	Costruzione di pozzo circolare in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla  ...
... sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 110 - 125 cm, altezza max 160 cm			
		cad	284,06	
 015	Costruzione di pozzo circolare in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla  ...
... sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 110 - 125 cm, altezza max 180 cm			
		cad	302,63	
 020	Costruzione di pozzo circolare in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla  ...
... sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 130 - 145 cm, altezza max 160 cm			
		cad	318,57	
 025	Costruzione di pozzo circolare in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla  ...
... sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 130 - 145 cm, altezza max 180 cm			
		cad	339,81	
 030	Costruzione di pozzo circolare in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla  ...
... sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 130 - 145 cm, altezza max 200 cm			
		cad	361,05	
 035	Ripristino di murature in mattoni pieni e malta cementizia ammalorata, oppure costruzione o rifacimento di selle,  ...
... sostegni e tamponamenti; in camere sotterranee o pozzi; compreso asportazione e trasporto a discarica dei detriti			
		mc	318,57	
07.A01.D	Prefabbricati			
				
07.A01.D 01	Pozzi			
 005	Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e  ...
... calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere			
		cad	31,86	
 010	Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 100 - 120 cm, composto da base,  ...
... anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere			
		cad	135,40	
 015	Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 150 - 200 cm, composto da base,  ...
... anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere			
		cad	185,83	
 020	Posa in opera di anelli prefabbricati in cls armato aggiuntivi, per formazione di pozzi circolari, di altezza 25 -  ...
... 50 cm; compreso il trasporto ed ogni altro onere; di diametro interno 100 - 120 cm			
		cad	26,55	
 025	Posa in opera di anelli prefabbricati in cls armato aggiuntivi, per formazione di pozzi circolari, di altezza 25 -  ...
... 50 cm; compreso il trasporto ed ogni altro onere; di diametro interno 150 - 200 cm			
		cad	40,36	
07.A01.D 02	Camere			
 005	Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, anelli e C, per formazione camere interrate, di altezza 50  ...
... cm; escluso la platea in c. a.; compreso la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 160x160 cm			
		cad	42,48	
 010	Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, anelli e C, per formazione camere interrate, di altezza 50  ...
... cm; escluso la platea in c. a.; compreso la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 180x180 cm			
		cad	53,10	
 015	Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, anelli e C, per formazione camere interrate, di altezza 50  ...
... cm; escluso la platea in c. a.; compreso la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 200x260 cm			
		cad	79,65	
 020	Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per camere interrate; compreso la malta cementizia ed ogni  ...
... altro onere; di dimensioni interne 160x160 cm			
		cad	45,14	
 025	Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per camere interrate; compreso la malta cementizia ed ogni  ...
... altro onere; di dimensioni interne 180x180 cm			
		cad	69,02	
 030	Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per camere interrate; compreso la malta cementizia ed ogni  ...
... altro onere; di dimensioni interne 200x260 cm			
		cad	106,20	
 035	Posa in opera di portachiusino prefabbricati in cls armato, per camere interrate; compreso la malta cementizia ed  ...
... ogni altro onere			
		cad	21,24	
07.A01.D 03	Tubi			
 005	Posa in opera di tubazioni in cemento ad incastro per condotte orizzontali; compreso il massello continuo di  ...
... altezza 15 cm e rinfianco in conglomerato cementizio 15 N/mm²; sigillatura dei giunti in cemento, escluso scavo e rinterro; per tubi di diametro 10 cm			
		ml	6,39	
 010	Posa in opera di tubazioni in cemento ad incastro per condotte orizzontali; compreso il massello continuo di  ...
... altezza 15 cm e rinfianco in conglomerato cementizio 15 N/mm²; sigillatura dei giunti in cemento, escluso scavo e rinterro; per tubi di diametro 15 cm			
		ml	7,43	
 015	Posa in opera di tubazioni in cemento ad incastro per condotte orizzontali; compreso il massello continuo di  ...
... altezza 15 cm e rinfianco in conglomerato cementizio 15 N/mm²; sigillatura dei giunti in cemento, escluso scavo e rinterro; per tubi di diametro 20 cm			
		ml	8,76	
 020	Posa in opera di tubazioni in cemento ad incastro per condotte orizzontali; compreso il massello continuo di  ...
... altezza 15 cm e rinfianco in conglomerato cementizio 15 N/mm²; sigillatura dei giunti in cemento, escluso scavo e rinterro; per tubi di diametro 30 cm			
		ml	12,22	
 025	Posa in opera di tubazioni in cemento ad incastro per condotte orizzontali; compreso il massello continuo di  ...
... altezza 15 cm e rinfianco in conglomerato cementizio 15 N/mm²; sigillatura dei giunti in cemento, escluso scavo e rinterro; per tubi di diametro 40 cm			
		ml	15,93	
 030	Posa in opera di tubazioni in cemento ad incastro per condotte orizzontali; compreso il massello continuo di  ...
... altezza 15 cm e rinfianco in conglomerato cementizio 15 N/mm²; sigillatura dei giunti in cemento, escluso scavo e rinterro; per tubi di diametro 50 cm			
		ml	20,18	
 035	Allacciamento di tubazione di scarico a canale bianco municipale; compreso le opere accessorie e la sigillatura;  ...
... escluso lo scavo e il rinterro			
		cad	26,55	
07.A01.E	Opere metalliche			
				
07.A01.E 01	Chiusini			
 005	Posa in opera di chiusini ghisa, misure fino a 31x31 cm; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro onere			
		cad	8,51	
 010	Posa in opera di chiusini ghisa, misure 64x64 cm; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro onere			
		cad	15,93	
 015	Posa in opera di chiusini ghisa, misure 80x80 cm; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro onere			
		cad	21,24	
07.A01.E 02	Scale e gradini			
 005	Fornitura e posa in opera di scaletta metallica zincata a caldo per accesso camere; compresa la malta cementizia  ...
... ed ogni altro onere			
		ml	26,55	
 010	Fornitura e posa in opera di scaletta in acciaio inox per accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni  ...
... altro onere			
		ml	53,10	
 015	Posa in opera di gradini in ferro o ghisa sferoidale; compreso i fori, la malta cementizia ed ogni altro onere			
		cad	4,25	
07.A01.F	Tubazioni acciaio			
				
07.A01.F 01	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso l'eventuale carico e trasporto da  ...
... deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 10 m, la saldatura, l'esecuzione dei tagli anche obliqui, la posa delle curve; compreso la fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt, ma esclusa la fornitura del materiale ; escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo, prova di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;			
 005	per tubi fino a DN 65			
		ml	4,77	
 010	per tubi DN 80			
		ml	6,39	
 015	per tubi DN 100			
		ml	8,51	
 020	per tubi DN 150			
		ml	10,09	
 025	per tubi DN 200			
		ml	12,22	
 030	per tubi DN 250			
		ml	14,86	
 035	per tubi DN 300			
		ml	16,99	
 040	per tubi DN 350			
		ml	19,12	
 045	per tubi DN 400			
		ml	21,76	
 050	per tubi DN 500			
		ml	26,55	
 055	per tubi DN 600			
		ml	31,32	
 060	per tubi DN 700			
		ml	36,11	
 065	per tubi DN 800			
		ml	40,88	
 070	per tubi DN 900			
		ml	45,68	
 075	per tubi DN 1000			
		ml	50,44	
 080	per tubi DN 1100			
		ml	55,22	
 085	per tubi DN 1200			
		ml	59,99	
07.A01.G	Tubazioni ghisa			
				
07.A01.G 01	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e trasporto  ...
... da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;			
 005	per tubi fino a DN 60			
		ml	3,19	
 010	per tubi dn 80			
		ml	3,72	
 015	per tubi dn 100			
		ml	4,25	
 020	per tubi dn 150			
		ml	5,31	
 025	per tubi dn 200			
		ml	6,39	
 030	per tubi dn 250			
		ml	7,43	
 035	per tubi dn 300			
		ml	9,03	
 040	per tubi dn 350			
		ml	11,15	
 045	per tubi dn 400			
		ml	13,81	
 050	per tubi dn 500			
		ml	16,99	
 055	per tubi dn 600			
		ml	20,70	
07.A01.H	Tubazioni PVC			
				
07.A01.H 01	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PVC rigido, in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e  ...
... trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, con giunzioni a bicchiere incollati o tenuti a pressione con anello di gomma; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;			
 005	per tubi fino a diam. 63 mm			
		ml	2,14	
 010	per tubi diam. 80 mm			
		ml	2,66	
 015	per tubi diam. 110 mm			
		ml	3,19	
 020	per tubi diam. 140 mm			
		ml	3,72	
 025	per tubi diam. 160 mm			
		ml	4,25	
 030	per tubi diam. 200 mm			
		ml	4,77	
07.A01.I	Tubazioni PEAD			
				
07.A01.I 01	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e  ...
... trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;			
 005	per tubi fino a diam. 32 mm			
		ml	1,58	
 010	per tubi diam. 40 - 63 mm			
		ml	2,66	
 015	per tubi diam. 75 mm			
		ml	3,72	
 020	per tubi diam. 90 mm			
		ml	4,77	
07.A01.I 02	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e  ...
... trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;			
 005	per tubi diam. 110 mm			
		ml	6,39	
 010	per tubi diam. 125 mm			
		ml	6,89	
 015	per tubi diam. 140 mm			
		ml	7,43	
 020	per tubi diam. 160 mm			
		ml	8,51	
 025	per tubi diam. 180 mm			
		ml	10,09	
 030	per tubi diam. 200 mm			
		ml	11,15	
 035	per tubi diam. 225 mm			
		ml	12,22	
 040	per tubi diam. 250 mm			
		ml	13,28	
 045	per tubi diam. 280 mm			
		ml	15,41	
 050	per tubi diam. 315 mm			
		ml	18,05	
 055	per tubi diam. 355 mm			
		ml	20,70	
 060	per tubi diam. 400 mm			
		ml	23,90	
07.A01.J	Tubi guaina e spingitubo			
				
07.A01.J 01	Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in acciaio; compresa la posa dei distanziatori e  ...
... l'eventuale chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati;			
 005	per tubi DN 100			
		ml	8,51	
 010	per tubi DN 150			
		ml	10,09	
 015	per tubi DN 200			
		ml	12,22	
 020	per tubi DN 250			
		ml	14,86	
 025	per tubi DN 300			
		ml	16,99	
 030	per tubi DN 350			
		ml	19,12	
 035	per tubi DN 400			
		ml	21,76	
 040	per tubi DN 500			
		ml	26,55	
 045	per tubi DN 600			
		ml	31,32	
 050	per tubi DN 700			
		ml	36,11	
 055	per tubi DN 800			
		ml	40,88	
 060	per tubi DN 900			
		ml	45,68	
 065	per tubi DN 1000			
		ml	50,44	
 070	per tubi DN 1100			
		ml	55,22	
 075	per tubi DN 1200			
		ml	59,99	
07.A01.J 02	Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale  ...
... chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati;			
 005	per tubi di diametro fino a 63 mm			
		ml	2,14	
 010	per tubi di diametro 80 mm			
		ml	2,66	
 015	per tubi di diametro 110 mm			
		ml	3,19	
 020	per tubi di diametro 140 mm			
		ml	3,72	
 025	per tubi di diametro 160 mm			
		ml	4,25	
 030	per tubi di diametro 200 mm			
		ml	4,77	
07.A01.J 03	Posa in opera di tubi in acciaio di protezione mediante spingitubo; escluso lo scavo per la collocazione del  ...
... macchinario e le opere murarie; compreso la formazione del cantiere, la fornitura della tubazione, l'installazione dei macchinari e delle opere reggispinta, la spinta, i tagli e le saldature, con verifica di quest'ultime secondo le norme previste in Capitolato relativo a Posa Condotte; compreso l'eliminazione di sfridi, l'estrazione a mano e carico, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta proveniente dallo spingitubo; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta;			
 005	per tubi di spessore 5,0 mm; DN 200			
		ml	148,67	
 010	per tubi di spessore 5,6 mm; DN 250			
		ml	169,91	
 015	per tubi di spessore 5,9 mm; DN 300			
		ml	193,80	
 020	per tubi di spessore 6,3 mm; DN 350			
		ml	217,70	
 025	per tubi di spessore 6,3 mm; DN 400			
		ml	238,93	
 030	per tubi di spessore 6,3 mm; DN 500			
		ml	292,03	
 035	per tubi di spessore 6,3 mm; DN 600			
		ml	355,73	
 040	per tubi di spessore 7,1 mm; DN 700			
		ml	424,77	
 045	per tubi di spessore 7,1 mm; DN 800			
		ml	491,13	
 050	per tubi di spessore 8,8 mm; DN 900			
		ml	592,02	
07.A01.K	Fasciature e nastri			
				
07.A01.K 01	Fasciature			
 005	Fasciatura di tubi nudi e/o pezzi speciali, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio  ...
... rivelatore a scarica da 15000 volt; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; a freddo			
		mq	18,59	
 010	Fasciatura di tubi nudi e/o pezzi speciali, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio  ...
... rivelatore a scarica da 15000 volt; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; a caldo			
		mq	29,21	
 015	Rifasciatura di tubi rivestiti, senza asportazione del rivestimento, fino a soddisfacente prova di scintillamento  ...
... mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; per la parte eccedente la fasciatura dei giunti e le riparazioni dei rivestimenti per rottura e strappi dovuti al trasporto ed allo sfilamento; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; a freddo			
		mq	18,59	
 020	Rifasciatura di tubi rivestiti, senza asportazione del rivestimento, fino a soddisfacente prova di scintillamento  ...
... mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; per la parte eccedente la fasciatura dei giunti e le riparazioni dei rivestimenti per rottura e strappi dovuti al trasporto ed allo sfilamento; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; a caldo			
		mq	29,21	
 025	Asportazione del rivestimento su tubazioni in acciaio			
		mq	21,24	
07.A01.K 02	Nastri			
 005	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita  ...
... di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere			
		ml	0,90	
07.A01.L	Tagli			
				
07.A01.L 01	Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la  ...
... smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;			
 005	per DN fino a 65			
		cad	3,19	
 010	per DN 80			
		cad	3,98	
 015	per DN 100			
		cad	4,51	
 020	per DN 150			
		cad	5,31	
 025	per DN 200			
		cad	6,39	
 030	per DN 250			
		cad	7,70	
 035	per DN 300			
		cad	9,03	
 040	per DN 350			
		cad	10,61	
 045	per DN 400			
		cad	12,22	
 050	per DN 450			
		cad	13,81	
 055	per DN 500			
		cad	15,41	
 060	per DN 600			
		cad	18,05	
 065	per DN 700			
		cad	20,70	
 070	per DN 800			
		cad	23,36	
07.A01.L 02	Esecuzione di tagli diritti su tubi ghisa sferoidale, con mola flessibile; compresa la rifilatura, la smussatura,  ...
... la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;			
 005	per DN fino a 65			
		cad	3,72	
 010	per DN 80			
		cad	4,51	
 015	per DN 100			
		cad	4,77	
 020	per DN 150			
		cad	6,63	
 025	per DN 200			
		cad	9,03	
 030	per DN 250			
		cad	11,15	
 035	per DN 300			
		cad	13,28	
 040	per DN 350			
		cad	15,67	
 045	per DN 400			
		cad	17,78	
 050	per DN 450			
		cad	20,18	
 055	per DN 500			
		cad	22,30	
 060	per DN 600			
		cad	27,08	
07.A01.L 03	Esecuzione di tagli obliqui su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la  ...
... smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;			
 005	per DN fino a 65			
		cad	3,72	
 010	per DN 80			
		cad	4,51	
 015	per DN 100			
		cad	5,31	
 020	per DN 150			
		cad	6,11	
 025	per DN 200			
		cad	7,43	
 030	per DN 250			
		cad	9,03	
 035	per DN 300			
		cad	10,61	
 040	per DN 350			
		cad	12,22	
 045	per DN 400			
		cad	14,08	
 050	per DN 450			
		cad	15,93	
 055	per DN 500			
		cad	17,78	
 060	per DN 600			
		cad	20,70	
 065	per DN 700			
		cad	23,90	
 070	per DN 800			
		cad	27,08	
07.A01.M	Saldature			
				
07.A01.M 01	Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei  ...
... materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;			
 005	per DN fino a 65			
		cad	18,59	
 010	per DN 80			
		cad	23,10	
 015	per DN 100			
		cad	28,67	
 020	per DN 150			
		cad	43,00	
 025	per DN 200			
		cad	57,35	
 030	per DN 250			
		cad	71,95	
 035	per DN 300			
		cad	86,01	
 040	per DN 350			
		cad	100,87	
 045	per DN 400			
		cad	116,55	
 050	per DN 450			
		cad	130,89	
 055	per DN 500			
		cad	145,76	
 060	per DN 600			
		cad	174,69	
 065	per DN 700			
		cad	203,89	
 070	per DN 800			
		cad	233,08	
07.A01.M 02	Esecuzione di saldature oblique, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei  ...
... materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;			
 005	per DN fino a 65			
		cad	21,53	
 010	per DN 80			
		cad	26,55	
 015	per DN 100			
		cad	32,92	
 020	per DN 150			
		cad	49,38	
 025	per DN 200			
		cad	66,11	
 030	per DN 250			
		cad	82,58	
 035	per DN 300			
		cad	99,02	
 040	per DN 350			
		cad	115,76	
 045	per DN 400			
		cad	134,07	
 050	per DN 450			
		cad	150,79	
 055	per DN 500			
		cad	167,25	
 060	per DN 600			
		cad	200,96	
 065	per DN 700			
		cad	234,43	
 070	per DN 800			
		cad	268,14	
07.A01.N	Saracinesche e valvole			
				
07.A01.N 01	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei  ...
... giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;			
 005	per DN fino a 100			
		cad	13,28	
 010	per DN 150			
		cad	27,08	
 015	per DN 200			
		cad	60,53	
 020	per DN 250			
		cad	88,14	
 025	per DN 300			
		cad	117,86	
 030	per DN 400			
		cad	169,91	
 035	per DN 500			
		cad	270,78	
 040	per DN 600			
		cad	369,02	
 045	per DN 700			
		cad	467,24	
 050	per DN 800			
		cad	557,51	
07.A01.N 02	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di gruppo di saracinesche tipo “Combi“; compresa la formazione dei  ...
... giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; a tre o a quattro saracinesche;			
 005	DN 80 x 80			
		cad	21,24	
 010	DN 100 x 100			
		cad	26,55	
 015	DN 150 x 150			
		cad	51,52	
 020	DN 200 x 200			
		cad	78,59	
07.A01.N 03	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di intercettazione o di ritegno, in acciaio o in  ...
... ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;			
 005	per DN fino a 100			
		cad	10,61	
 010	per DN 150			
		cad	21,24	
 015	per DN 200			
		cad	48,32	
 020	per DN 250			
		cad	70,62	
 025	per DN 300			
		cad	96,64	
 030	per DN 400			
		cad	146,02	
 035	per DN 500			
		cad	216,62	
 040	per DN 600			
		cad	295,21	
 045	per DN 700			
		cad	374,33	
 050	per DN 800			
		cad	496,45	
07.A01.O	Giunti rapido e express			
				
07.A01.O 01	Esecuzione di giunti tipo rapido su tubi ghisa sferoidale; compresa la fornitura dei materiali di uso, della  ...
... attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;			
 005	per DN fino a 60			
		cad	2,39	
 010	per DN 80			
		cad	2,66	
 015	per DN 100			
		cad	2,92	
 020	per DN 150			
		cad	3,46	
 025	per DN 200			
		cad	3,98	
 030	per DN 250			
		cad	4,51	
 035	per DN 300			
		cad	5,05	
 040	per DN 350			
		cad	5,57	
 045	per DN 400			
		cad	6,11	
 050	per DN 450			
		cad	6,63	
 055	per DN 500			
		cad	7,16	
 060	per DN 600			
		cad	8,24	
07.A01.O 02	Esecuzione di giunti tipo express GS su tubi e pezzi speciali in ghisa sferoidale; compreso il serraggio dei  ...
... bulloni con chiave dinamometrica, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;			
 005	per DN fino a 60			
		cad	5,31	
 010	per DN 80			
		cad	6,11	
 015	per DN 100			
		cad	6,63	
 020	per DN 150			
		cad	7,97	
 025	per DN 200			
		cad	9,56	
 030	per DN 250			
		cad	10,88	
 035	per DN 300			
		cad	12,22	
 040	per DN 350			
		cad	13,81	
 045	per DN 400			
		cad	15,14	
 050	per DN 450			
		cad	16,46	
 055	per DN 500			
		cad	17,78	
 060	per DN 600			
		cad	20,70	
07.A01.P	Giunti flangia e compensatori			
				
07.A01.P 01	Esecuzione di giunti a flangia; compreso il serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, della attrezzatura  ...
... occorrente e di ogni altro onere; con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;			
 005	da DN 60 a DN 100			
		cad	3,72	
 010	da DN 150 a DN 250			
		cad	4,77	
 015	da DN 300 a DN 500			
		cad	6,39	
 020	da DN 600 a DN 700			
		cad	9,56	
 025	da DN 800 e oltre			
		cad	13,28	
07.A01.P 02	Posa in opera di giunti compensatori in acciaio o di ghisa, nelle trincee o nei manufatti; compresa la formazione  ...
... dei giunti con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;			
 005	per DN fino a 100			
		cad	9,56	
 010	per DN 150			
		cad	18,59	
 015	per DN 200			
		cad	42,48	
 020	per DN 250			
		cad	61,60	
 025	per DN 300			
		cad	82,30	
 030	per DN 400			
		cad	119,48	
 035	per DN 500			
		cad	189,55	
 040	per DN 600			
		cad	260,16	
 045	per DN 700			
		cad	329,18	
 050	per DN 800			
		cad	451,32	
07.A01.Q	Pezzi speciali			
				
07.A01.Q 01	Costruzione			
 005	Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei  ...
... materiali occorrenti; per diametri fino a DN 100			
		kg	2,92	
 010	Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei  ...
... materiali occorrenti; per diametri da DN 125 a 300			
		kg	1,58	
 015	Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei  ...
... materiali occorrenti; per diametri da DN 350 a 600			
		kg	1,05	
07.A01.Q 02	Posa			
 005	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T, croci, tronchetti  ...
... di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte			
		kg	0,53	
 010	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in ghisa con giunti tipo rapido o tipo express, con  ...
... le relative controflange, guarnizioni, bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte			
		kg	0,79	
 015	Posa in opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, compressori, ecc. ; compreso la  ...
... manodopera, l'autogrù ed ogni altro onere necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi fino a 1000 kg			
		kg	0,64	
 020	Posa in opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, compressori, ecc. ; compreso la  ...
... manodopera, l'autogrù ed ogni altro onere necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi oltre a 1000 kg			
		kg	0,32	
07.A01.R	Prese			
				
07.A01.R 01	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; in vie già sistemate, a pareti  ...
... verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante;			
 005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		cad	350,42	
 010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		cad	515,03	
07.A01.R 02	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per ogni metro di  ...
... scavo eccedente i 4 m;			
 005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		ml	34,52	
 010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		ml	45,14	
07.A01.R 03	Supplemento per prolungamento o aumento di condotta eseguito in contemporanea alla costruzione di nuove  ...
... derivazioni; per tratte inferiori a 15 m			
 005	...			
		ml	45,14	
07.A01.R 04	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, con problematiche; in vie già  ...
... sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dalla Amministrazione Appaltante); compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante;			
 005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		cad	438,05	
 010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 m			
		cad	646,18	
07.A01.R 05	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, con problematiche; per  ...
... ogni metro di scavo eccedente i 4 m;			
 005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		ml	45,14	
 010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		ml	55,75	
07.A01.R 06	Scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina  ...
... con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante;			
 005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		cad	438,05	
 010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		cad	646,18	
07.A01.R 07	Supplemento allo scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;			
 005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		ml	45,14	
 010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		ml	55,75	
07.A01.R 08	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa in contemporanea con posa di nuova condotta; in vie già  ...
... sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante;			
 005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		cad	262,84	
 010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		cad	384,95	
07.A01.R 09	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa in contemporanea con posa di nuova condotta;  ...
... per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;			
 005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		ml	26,55	
 010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		ml	34,52	
07.A01.R 10	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa, in terreni naturali; a pareti verticali, eseguito a macchina  ...
... con eventuale intervento manuale ove occorra; per la , di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante;			
 005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		cad	244,25	
 010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		cad	358,41	
07.A01.R 11	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa, in terreni naturali; per ogni metro di scavo  ...
... eccedente i 4 m;			
 005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		ml	23,90	
 010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		ml	31,86	
07.A01.R 12	Costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, di lunghezza fino a 4 m, mediante l'assemblaggio  ...
... di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, compresa l'eventuale manovra sulla rete, l'esecuzione dell'allacciamento e la costruzione del pozzo o pozzetto di presa che verra compensato a parte;			
 005	per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		cad	45,14	
 010	per prese eseguite in acciaio del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		cad	67,44	
 015	per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		cad	67,44	
 020	per prese eseguite in acciaio o ghisa del diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		cad	134,87	
07.A01.R 13	Supplemento alla costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per ogni metro di lunghezza  ...
... della presa eccedente i 4 m;			
 005	per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		ml	11,15	
 010	per prese eseguite in acciaio del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		ml	13,81	
 015	per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		ml	14,86	
 020	per prese eseguite in acciaio o ghisa del diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		ml	16,46	
07.A01.R 14	Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; in vie già sistemate, a pareti  ...
... verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 1. 50 m e profondita media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso;			
 005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		cad	86,01	
 010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		cad	126,89	
07.A01.R 15	Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro  ...
... di scavo eccedente i 1. 50 m;			
 005	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		ml	34,52	
 010	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		ml	45,14	
07.A01.R 16	Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa, mediante l'assemblaggio  ...
... di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m			
 005	per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm			
		cad	27,08	
 010	per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		cad	38,22	
 015	per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm			
		cad	54,16	
 020	per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		cad	81,23	
07.A01.R 17	Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni  ...
... metro di lunghezza della presa eccedente i 1. 50 m;			
 005	per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm			
		ml	11,15	
 010	per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 13 mm ed i 40 mm			
		ml	13,81	
 015	per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm			
		ml	14,86	
 020	per prese eseguite con tubi in acciaio o ghisa di diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm			
		ml	16,46	
07.A01.S	Manutenzione			
				
07.A01.S 01	Fughe			
 005	Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato; eseguito con mezzi meccanici su strade urbane,  ...
... per un volume massimo di 3 m³; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto e smaltimento a discarica pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a pie d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante; esclusa la riparazione della fuga			
		cad	333,43	
 010	Supplemento allo scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato; per scavi oltre i 3 m³			
		mc	57,35	
 015	Esecuzione di riparazione della fuga su tubi di diametro fino a 200 mm con collari e morsetti antifuga o con  ...
... giunti, forniti dall'Amministrazione appaltante o compensati a parte			
		cad	56,28	
 020	Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato, con problematiche; eseguito con mezzi meccanici,  ...
... su strade extraurbane (statali, comunali, provinciali), in centri storici e in tutti i casi che comportano l'adozione di particolari misure per la regolarizzazione del traffico, in accordo con le Amministrazioni competenti, per un volume massimo di 3 m³; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto e smaltimento a discarica pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a pie d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante; esclusa la riparazione della fuga			
		cad	437,51	
 025	Supplemento allo scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato, con problematiche; per scavi  ...
... oltre i 3 m³			
		mc	70,62	
 030	Maggiorazione per scavi per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato, durante le ore notturne (20,00  ...
... - 06,00), domenica e festivi;			
		cad	135,40	
07.A01.S 02	Rubinetti o saracinesche			
 010	Inserimento di rubinetti di presa su tubazioni esistenti; compresa la rimozione della pavimentazione, lo scavo, la  ...
... ricerca della tubazione, il trasporto e smaltimento a discarica del materiale scavato, la manovra sulla rete, il taglio del tubo, l'inserimento della raccorderia con gli eventuali ancoraggi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, la costruzione del pozzetto in mattoni o prefabbricato in cls, la posa del chiusino 31x 31, la fornitura a pie d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio ed ogni altro onere; per rubinetti di DN da 13 a 40 mm			
		cad	201,77	
 015	Sostituzione di rubinetti; compreso la manovra sulla rete, lo smontaggio e rimontaggio del rubinetto e della  ...
... raccorderia forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso la pulizia del pozzetto, la rimozione e il ricollocamento del chiusino 31 x 31; per rubinetti di DN da 13 a 40 mm			
		cad	83,36	
 020	Inserimento di saracinesche o valvole su tubazioni esistenti; compresa la rimozione della pavimentazione, lo  ...
... scavo, la ricerca della tubazione, il trasporto e smaltimento a discarica del materiale scavato, la manovra sulla rete, il taglio del tubo, l'inserimento della raccorderia con gli eventuali ancoraggi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, la costruzione del pozzetto in mattoni o prefabbricato in cls adatto al contenimento della saracinesca, la posa del chiusino, la fornitura a pie d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio ed ogni altro onere; per saracinesche di DN da 60 a 150 mm			
		cad	594,68	
 025	Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere; compresa l'eventuale pulizia del manufatto, il  ...
... taglio e la sostituzione dei bulloni, delle guarnizioni e della saracinesca o organo flangiato con materiali di fornitura dell'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso l'eventuale impiego di motopompa per l'allontanamento dell'acqua fuoriuscita; per saracinesche e organi flangiati di DN da 50 a 100 m			
		cad	169,91	
 030	Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere; compresa l'eventuale pulizia del manufatto, il  ...
... taglio e la sostituzione dei bulloni, delle guarnizioni e della saracinesca o organo flangiato con materiali di fornitura dell'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso l'eventuale impiego di motopompa per l'allontanamento dell'acqua fuoriuscita; per saracinesche e organi flangiati di DN da 150 a 200 mm			
		cad	227,24	
07.A01.S 03	premistoppa			
 005	Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della  ...
... flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 50 a 100 mm.			
		cad	58,94	
 010	Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della  ...
... flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 150 a 200 mm.			
		cad	73,27	
 015	Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della  ...
... flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 300 mm a 400 mm			
		cad	88,14	
 020	Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della  ...
... flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 500 a 600 mm.			
		cad	117,34	
07.A01.S 04	Contatori			
 005	Sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori; posizionati in cantina, in nicchia o in pozzetto pulito;  ...
... per contatori DN da 13 a 40 mm			
		cad	55,75	
 010	Sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori; posizionati in cantina, in nicchia o in pozzetto pulito;  ...
... per contatori con DN maggiori di 40 mm			
		cad	90,26	
 015	Supplemento a sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori ove necessita una preliminare pulizia e/o  ...
... sistemazione muraria			
		cad	28,14	
 020	Sostituzione di contatori ove necessiti una vera e propria modifica idraulica, riscontrata ed autorizzata da  ...
... personale dell'Amministrazione Appaltante; compresa la fornitura di materiali di ristagno occorrenti, esclusi gli organi di intercettazione e i raccordi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; per contatori DN da 13 a 40 mm			
		cad	181,04	
 025	Sostituzione di contatori ove necessiti una vera e propria modifica idraulica, riscontrata ed autorizzata da  ...
... personale dell'Amministrazione Appaltante; compresa la fornitura di materiali di ristagno occorrenti, esclusi gli organi di intercettazione e i raccordi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; per contatori con DN maggiori di 40 mm			
		cad	242,12	
07.A01.S 05	Pulizia e lavaggi			
 005	Pulizia di pozzi e camerette da limo, detriti, terra, ecc. ; compreso il trasporto e smaltimento a discarica del  ...
... materiale asportato; per lavori effettuati con motopompa o canaljet			
		mc	146,02	
 010	Pulizia di pozzi e camerette da limo, detriti, terra, ecc. ; compreso il trasporto e smaltimento a discarica del  ...
... materiale asportato; per lavori effettuati ad estrazione manuale			
		mc	217,70	
 015	Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato o effettuazione della  ...
... manovra sotto il controllo dell'Amministrazione Appaltante; eventuale svuotamento parziale delle tubazioni ed introduzione, in più riprese, dell'ipoclorito nelle quantità prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di ipoclorito			
		cad	54,68	
 020	Lavaggio di condotte e prese; compreso lo spurgo di scarichi, idranti, bocche incendio, ecc. con l'ausilio di  ...
... manichette od attacchi speciali flangiati ed eventuali motopompe, escluse le ricerche dei chiusini e le modifiche di quota di quelli trovati inagibili; per ogni spurgo effettuato			
		cad	54,68	
07.A01.S 06	Chiusini			
 005	Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo  ...
... e relative staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amministrazione Appaltante; per chiusini misura 31 x 31			
		cad	14,33	
 010	Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo  ...
... e relative staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amministrazione Appaltante; per chiusini misura 64 x 64			
		cad	28,67	
 015	Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo  ...
... e relative staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amministrazione Appaltante; per chiusini misura 80 x 80			
		cad	43,54	
 020	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la  ...
... formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31			
		cad	29,21	
 025	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la  ...
... formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di manovra			
		cad	43,54	
 030	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la  ...
... formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64			
		cad	108,32	
 035	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la  ...
... formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x 80			
		cad	121,05	
 040	Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un  ...
... massimo di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 64 x 64			
		cad	159,28	
 045	Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un  ...
... massimo di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 80 x 80			
		cad	178,40	
 050	Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a seguito della rimozione del chiusino, per una superficie non  ...
... superiore a 1 mq			
		cad	15,41	
 055	Supplemento per uso di cemento presa rapida per lavori eseguiti su strade ad intenso traffico			
		cad	40,36	
07.A01.V	Varie			
				
07.A01.V 01	Indennità			
 005	Compenso a corpo, esclusivamente per i lavori di riparazione fughe e costruzione prese, nei giorni precedenti  ...
... l'intervento, per la delimitazione dell'area interessata dai lavori mediante il trasporto e la posa di cavalletti e segnaletica; secondo quanto previsto dal codice della strada e secondo le disposizioni della Direzione Lavori			
		cad	61,06	
07.A01.V 02	Reperibilità			
 005	Per il mantenimento delle condizioni di reperibilità continua del personale e di disponibilità di mezzi d'opera,  ...
... costituenti l'unita operativa impegnata nel servizio di reperibilità e pronto intervento, ogni qualvolta venga richiesta la prestazione di reperibilità verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari; in giorni feriali			
		giorni	53,10	
 010	Per il mantenimento delle condizioni di reperibilità continua del personale e di disponibilità di mezzi d'opera,  ...
... costituenti l'unita operativa impegnata nel servizio di reperibilità e pronto intervento, ogni qualvolta venga richiesta la prestazione di reperibilità verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari; in giorni festivi			
		giorni	79,65	
 015	Per il mantenimento delle condizioni di reperibilità continua del personale e di disponibilità di mezzi d'opera,  ...
... costituenti l'unita operativa impegnata nel servizio di reperibilità e pronto intervento, ogni qualvolta venga richiesta la prestazione di reperibilità verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari; dalle ore 16 del Venerdì alle ore 8 del Lunedì successivo			
		giorni	212,37	
 020	Ogni qualvolta venga richiesto un potenziamento dell'unita operativa mediante l'inserimento di un terzo operatore,  ...
... verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari aggiuntivi; in giorni feriali			
		giorni	15,93	
 025	Ogni qualvolta venga richiesto un potenziamento dell'unita operativa mediante l'inserimento di un terzo operatore,  ...
... verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari aggiuntivi; in giorni festivi			
		giorni	23,90	
 030	Ogni qualvolta venga richiesto un potenziamento dell'unita operativa mediante l'inserimento di un terzo operatore,  ...
... verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari aggiuntivi; dalle ore 16 del Venerdì alle ore 8 del Lunedì successivo			
		giorni	53,10