Articolo di
Elenco	I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I	Unità di
misura	PREZZO 
EURO	
				
	08 FOGNATURE			
	08.P01 FORNITURE MATERIALI			
08.P01.A	Leganti			
				
08.P01.A 01	Cemento osmotico biermetico per contenimento acque:			
 005	Normale			
		kg	1,58	
 010	Antiacido per acque fognarie			
		kg	2,23	
08.P01.B	Elementi in conglomerato			
				
08.P01.B 01	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori			
 005	spessore cm 3; dimensioni interne cm 25x25x25 diam. 15			
		cad	7,41	
 010	spessore cm 3; dimensioni interne cm 30x30x30 diam. 20			
		cad	7,57	
 015	spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 30			
		cad	11,53	
 020	spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40			
		cad	16,77	
 025	spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45			
		cad	26,71	
 030	spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60			
		cad	58,99	
 035	spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80			
		cad	102,79	
 040	spessore cm 10; dimensioni interne cm120x120x100 diam. 100			
		cad	206,33	
08.P01.B 02	Prolunghe per pozzetti			
 005	dimensioni interne cm 25x25x25			
		cad	7,19	
 010	dimensioni interne cm 30x30x30			
		cad	7,27	
 015	dimensioni interne cm 40x40x40			
		cad	10,71	
 020	dimensioni interne cm 50x50x50			
		cad	15,77	
 025	dimensioni interne cm 60x60x60			
		cad	23,73	
 030	dimensioni interne cm 80x80x80			
		cad	51,05	
 035	dimensioni interne cm 80x80x25			
		cad	27,08	
 040	dimensioni interne cm 80x80x50			
		cad	44,91	
 045	dimensioni interne cm 100x100x100			
		cad	86,76	
 050	dimensioni interne cm 100x100x25			
		cad	43,22	
 055	dimensioni interne cm 100x100x50			
		cad	61,05	
 060	dimensioni interne cm 120x120x100			
		cad	187,60	
 065	dimensioni interne cm 120x120x50			
		cad	119,03	
 070	dimensioni interne cm 120x120x25			
		cad	102,21	
08.P01.B 03	Pozzetti sifonati in cls			
 005	dimensioni 30x30x45			
		cad	11,80	
 010	dimensioni 40x40x50			
		cad	14,45	
08.P01.B 04	Prolunghe per pozzetti sifonati			
 005	dimensioni 30x30x40			
		cad	11,31	
 010	dimensioni 40x40x50			
		cad	13,97	
08.P01.B 05	Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi			
 005	diametro interno cm 10			
		ml	2,96	
 010	diametro interno cm 15			
		ml	4,73	
 015	diametro interno cm 20			
		ml	5,42	
 020	diametro interno cm 25			
		ml	6,82	
 025	diametro interno cm 30			
		ml	7,70	
 030	diametro interno cm 40			
		ml	12,22	
 035	diametro interno cm 50			
		ml	15,09	
 040	diametro interno cm 60			
		ml	19,25	
 045	diametro interno cm 80			
		ml	32,27	
 050	diametro interno cm 100			
		ml	44,24	
 055	diametro interno cm 120			
		ml	59,85	
 060	diametro interno cm 150			
		ml	92,63	
08.P01.B 06	Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto  ...
... con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035			
 005	diametro interno cm 30			
		ml	17,69	
 010	diametro interno cm 40			
		ml	23,15	
 015	diametro interno cm 50			
		ml	32,56	
 020	diametro interno cm 60			
		ml	40,52	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	49,44	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	70,25	
 035	diametro interno cm 120			
		ml	104,08	
 040	diametro interno cm 150			
		ml	161,32	
08.P01.B 07	Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto  ...
... con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,30 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035			
 005	diametro interno cm 30			
		ml	18,73	
 010	diametro interno cm 40			
		ml	22,90	
 015	diametro interno cm 50			
		ml	32,27	
 020	diametro interno cm 60			
		ml	36,42	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	52,05	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	74,93	
 035	diametro interno cm 120			
		ml	111,88	
08.P01.B 08	Condotto prefabbricato a sezione ovoidale in cls vibrocompresso munito di idoneo giunto a bicchiere, avente una  ...
... resistenza minima di kN 1 per ogni cm di larghezza e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto			
 005	sezione interna cm 30x45			
		ml	16,50	
 010	sezione interna cm 40x60			
		ml	22,84	
 015	sezione interna cm 50x75			
		ml	33,09	
 020	sezione interna cm 60x90			
		ml	37,05	
 025	sezione interna cm 70x105			
		ml	47,87	
 030	sezione interna cm 70x120			
		ml	52,34	
 035	sezione interna cm 80x120			
		ml	55,26	
 040	sezione interna cm 100x150			
		ml	80,35	
08.P01.B 09	Provvista di tubi in cls turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi una  ...
... resistenza minima di 0,60 kN a m² per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, con incastro a bicchiere e rivestiti con resine poliuretaniche o epossidiche, completi di anello di tenuta elastomerica o in neoprene			
 005	diametro interno cm 40			
		ml	13,27	
 010	diametro interno cm 50			
		ml	16,39	
 015	diametro interno cm 60			
		ml	21,59	
 020	diametro interno cm 70			
		ml	29,39	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	35,13	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	47,35	
 035	diametro interno cm 110			
		ml	57,25	
 040	diametro interno cm 120			
		ml	68,69	
08.P01.B 10	Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi una  ...
... resistenza minima di 1,00 kN a m² per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70+/- 10 shore a, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, DIN 4033, DIN 4032, DIN 4035, DIN 4060.			
 005	diametro interno cm 40			
		ml	46,00	
 010	diametro interno cm 50			
		ml	55,22	
 015	diametro interno cm 60			
		ml	71,34	
 020	diametro interno cm 70			
		ml	90,61	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	108,39	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	150,46	
 035	diametro interno cm 110			
		ml	179,12	
 040	diametro interno cm 120			
		ml	207,68	
 045	diametro interno cm 140			
		ml	273,49	
 050	diametro interno cm 150			
		ml	301,03	
 055	diametro interno cm 160			
		ml	328,76	
 060	diametro interno cm 180			
		ml	378,68	
 065	diametro interno cm 200			
		ml	442,75	
 070	diametro interno cm 220			
		ml	504,90	
 075	diametro interno cm 250			
		ml	638,78	
08.P01.B 11	Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi una  ...
... resistenza minima di 1,30 kN a m² per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70+/- 10 shore a, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, DIN 4033, DIN 4032, DIN 4035, DIN 4060.			
 005	diametro interno cm 40			
		ml	53,17	
 010	diametro interno cm 50			
		ml	62,87	
 015	diametro interno cm 60			
		ml	80,91	
 020	diametro interno cm 70			
		ml	104,00	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	123,69	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	170,55	
 035	diametro interno cm 110			
		ml	202,07	
 040	diametro interno cm 120			
		ml	234,45	
 045	diametro interno cm 140			
		ml	305,05	
 050	diametro interno cm 150			
		ml	338,32	
 055	diametro interno cm 160			
		ml	371,79	
 060	diametro interno cm 180			
		ml	430,32	
 065	diametro interno cm 200			
		ml	500,12	
 070	diametro interno cm 220			
		ml	570,88	
 075	diametro interno cm 250			
		ml	696,15	
08.P01.B 12	Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi una  ...
... resistenza minima di 1,30 kN a m² per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere, con rivestimento interno completo a 360° compresi punta maschio ed incastro femmina in resina poliuretanica, durezza 70+/- 10 shore a, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, DIN 4033, DIN 4032, DIN 4035, DIN 4060, ASTM C 76.			
 005	diametro interno cm 40			
		ml	124,41	
 010	diametro interno cm 50			
		ml	146,06	
 015	diametro interno cm 60			
		ml	177,49	
 020	diametro interno cm 70			
		ml	216,84	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	248,96	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	306,39	
 035	diametro interno cm 110			
		ml	350,28	
 040	diametro interno cm 120			
		ml	390,92	
 045	diametro interno cm 140			
		ml	484,63	
 050	diametro interno cm 150			
		ml	526,71	
 055	diametro interno cm 160			
		ml	553,48	
 060	diametro interno cm 180			
		ml	655,99	
 065	diametro interno cm 200			
		ml	767,87	
 070	diametro interno cm 220			
		ml	882,62	
 075	diametro interno cm 250			
		ml	1.051,88	
08.P01.B 13	Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi una  ...
... resistenza minima di 1,50 kN a m² per ogni cm di diametro interno e per ogni ml di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere, con rivestimento interno completo a 360° compresi punta maschio ed incastro femmina in resina poliuretanica, durezza 70+/- 10 shore a, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, DIN 4033, DIN 4032, DIN 4035, DIN 4060, ASTM C 76.			
 005	diametro interno cm 40			
		ml	131,58	
 010	diametro interno cm 50			
		ml	153,71	
 015	diametro interno cm 60			
		ml	187,06	
 020	diametro interno cm 70			
		ml	230,23	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	264,26	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	326,47	
 035	diametro interno cm 110			
		ml	373,23	
 040	diametro interno cm 120			
		ml	413,10	
 045	diametro interno cm 140			
		ml	515,42	
 050	diametro interno cm 150			
		ml	563,99	
 055	diametro interno cm 160			
		ml	596,51	
 060	diametro interno cm 180			
		ml	707,63	
 065	diametro interno cm 200			
		ml	825,25	
 070	diametro interno cm 220			
		ml	953,38	
 075	diametro interno cm 250			
		ml	1.133,15	
08.P01.B 14	Provvista di tubi in materiale poliuretanico con rinforzo in calcestruzzo armato complete di guarnizioni in gomma  ...
... del tipo incorporato con protezione - classe di resistenza a norme U73.04.096.0			
 005	DN 400			
		ml	44,50	
 010	DN 500			
		ml	60,69	
 015	DN 600			
		ml	76,87	
 020	DN 700			
		ml	139,90	
 025	DN 800			
		ml	182,04	
 030	DN 1000			
		ml	222,50	
 035	DN 1200			
		ml	291,28	
 040	DN 1400			
		ml	384,32	
 045	DN 1600			
		ml	453,10	
 050	DN 1800			
		ml	562,32	
 055	DN 2000			
		ml	722,12	
 060	DN 2200			
		ml	748,41	
08.P01.B 15	Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi una  ...
... resistenza minima di 1,00 kN a m² per ogni cm di diametro interno e per ogni ml di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene - a norme UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035			
 005	diametro interno cm 40			
		ml	94,79	
 010	diametro interno cm 50			
		ml	109,74	
 015	diametro interno cm 60			
		ml	132,15	
 020	diametro interno cm 70			
		ml	162,04	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	183,51	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	222,27	
 035	diametro interno cm 110			
		ml	252,16	
 040	diametro interno cm 120			
		ml	278,78	
 045	diametro interno cm 140			
		ml	343,22	
 050	diametro interno cm 150			
		ml	372,64	
 055	diametro interno cm 160			
		ml	388,51	
 060	diametro interno cm 180			
		ml	464,63	
 065	diametro interno cm 200			
		ml	536,99	
 070	diametro interno cm 220			
		ml	621,05	
08.P01.B 16	Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi una  ...
... resistenza minima di 1,50 kN a m² per ogni cm di diametro interno e per ogni ml di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene - a norme UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035			
 005	diametro interno cm 40			
		ml	101,02	
 010	diametro interno cm 50			
		ml	116,47	
 015	diametro interno cm 60			
		ml	139,93	
 020	diametro interno cm 70			
		ml	172,93	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	197,01	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	239,39	
 035	diametro interno cm 110			
		ml	270,84	
 040	diametro interno cm 120			
		ml	300,05	
 045	diametro interno cm 140			
		ml	367,61	
 050	diametro interno cm 150			
		ml	401,17	
 055	diametro interno cm 160			
		ml	420,68	
 060	diametro interno cm 180			
		ml	502,50	
 065	diametro interno cm 200			
		ml	577,48	
 070	diametro interno cm 220			
		ml	667,75	
08.P01.B 17	Pozzetti in cls vibrocompresso circolari (dimensioni diam. 1000) a norme DIN 4034 spessore max cm 15			
 005	riduzione tronco-conica 1000/600;h 60			
		cad	88,82	
 010	riduzione tronco-conica 1000/600;h 85			
		cad	118,43	
 015	riduzione tronco-conica 1000/600;h 110			
		cad	142,31	
 020	riduzione tronco-conica 1000/600;h 135			
		cad	169,05	
 025	riduzione tronco-conica 1000/600;h 160			
		cad	192,92	
 030	riduzione tronco-conica 1000/600;h 185			
		cad	217,76	
 035	prolunga diam. 1000 mm; h. 33			
		cad	66,85	
 040	prolunga diam. 1000 mm; h. 66			
		cad	81,18	
 045	prolunga diam. 1000 mm; h. 99			
		cad	119,39	
 050	prolunga diam. 1000 mm; h. 150			
		cad	181,47	
 055	base diam. 1000 mm; riv. Polycrete (diam. 200)			
		cad	334,28	
 060	base diam. 1000 mm; riv. Polycrete (diam. 250)			
		cad	339,06	
 065	base diam. 1000 mm; riv. Polycrete (diam. 300/350)			
		cad	345,74	
 070	base diam. 1000 mm; riv. Resina (diam. 200)			
		cad	271,24	
 075	base diam. 1000 mm; riv. Resina (diam. 250)			
		cad	276,98	
 080	base diam. 1000 mm; riv. Resina (diam. 300/350)			
		cad	282,71	
08.P01.B 18	Pozzetti in cls vibrocompresso circolari (dimensioni diam. 1000) a norme DIN 4034 spessore max cm 23			
 005	base diam. 1000 mm; riv. Polycrete (diam. 400)			
		cad	441,25	
 010	base diam. 1000 mm; riv. Polycrete (diam. 500)			
		cad	453,66	
 015	base diam. 1000 mm; riv. Polycrete (diam. 600)			
		cad	457,49	
 020	base diam. 1000 mm; riv. Resina (diam. 400)			
		cad	378,22	
 025	base diam. 1000 mm; riv. Resina (diam. 500)			
		cad	389,67	
 030	base diam. 1000 mm; riv. Resina (diam. 600)			
		cad	394,45	
08.P01.B 19	Pozzetti in cls vibrocompresso circolari (dimensioni diam. 1200) a norme DIN 4034 spessore max cm 15			
 005	riduzione tronco-conica 1200/600; h 60			
		cad	100,29	
 010	riduzione tronco-conica 1200/600; h 85			
		cad	126,07	
 015	riduzione tronco-conica 1200/600; h 110			
		cad	151,86	
 020	riduzione tronco-conica 1200/600; h 135			
		cad	181,47	
 025	riduzione tronco-conica 1200/600; h 160			
		cad	206,30	
 030	riduzione tronco-conica 1200/600; h 185			
		cad	234,00	
 035	prolunga diam. 1200 mm; h. 33			
		cad	71,63	
 040	prolunga diam. 1200 mm; h. 66			
		cad	90,73	
 045	prolunga diam. 1200 mm; h. 99			
		cad	133,71	
 050	prolunga diam. 1200 mm; h. 150			
		cad	200,57	
 055	base diam. 1200 mm; riv. Polycrete (diam. 200)			
		cad	418,33	
 060	base diam. 1200 mm; riv. Polycrete (diam. 250)			
		cad	422,15	
 065	base diam. 1200 mm; riv. Polycrete (diam. 300/350)			
		cad	428,83	
 070	base diam. 1200 mm; riv. Resina (diam. 200)			
		cad	322,82	
 075	base diam. 1200 mm; riv. Resina (diam. 250)			
		cad	327,59	
 080	base diam. 1200 mm; riv. Resina (diam. 300/350)			
		cad	333,32	
08.P01.B 20	Pozzetti in cls vibrocompresso circolari (dimensioni diam. 1200) a norme DIN 4034 spessore max cm 23			
 005	base diam. 1200 mm; riv. Polycrete (diam. 400)			
		cad	528,17	
 010	base diam. 1200 mm; riv. Polycrete (diam. 500)			
		cad	540,58	
 015	base diam. 1200 mm; riv. Polycrete (diam. 600)			
		cad	544,40	
 020	base diam. 1200 mm; riv. Resina (diam. 400)			
		cad	432,66	
 025	base diam. 1200 mm; riv. Resina (diam. 500)			
		cad	445,07	
 030	base diam. 1200 mm; riv. Resina (diam. 600)			
		cad	448,89	
08.P01.B 21	Pozzetti in cls vibrocompresso circolari (dimensioni diam. 1200) a norme DIN 4034 spessore max cm 31			
 005	base diam. 1200 mm; riv. Polycrete (diam. 700)			
		cad	614,12	
 010	base diam. 1200 mm; riv. Polycrete (diam. 800)			
		cad	637,05	
 015	base diam. 1200 mm; riv. Resina (diam. 700)			
		cad	518,62	
 020	base diam. 1200 mm; riv. Resina (diam. 800)			
		cad	541,53	
08.P01.B 22	Chiusini in cls			
 005	dimensioni 35x35			
		cad	10,05	
 010	dimensioni 40x40			
		cad	10,42	
 015	dimensioni 50x50			
		cad	12,85	
 020	dimensioni 60x60			
		cad	15,40	
 025	dimensioni 80x80			
		cad	25,40	
 030	dimensioni diam. 100			
		cad	29,09	
 035	dimensioni diam. 120			
		cad	35,55	
 040	dimensioni diam. 140			
		cad	52,64	
08.P01.B 23	Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale			
 005	100x100x15 diam. 50			
		cad	105,80	
 010	120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo)			
		cad	121,67	
 015	140x140x15 diam. 60 (passo d'uomo)			
		cad	148,13	
08.P01.B 24	Camerette di ispezione per tubazioni da DN 1000 a DN 2200 - dimensioni 100x160 (luce netta 80x135)			
 005	dimensioni 100x160 (luce netta 80x135)			
		cad	190,29	
 010	elementi di alzata h 75 cm sovrapponibili			
		cad	112,91	
 015	soletta in c.a. dimensioni 105x160 spessore 20 cm 			
		cad	112,91	
08.P01.B 25	Pozzetti a sezione rettangolare in cls			
 005	Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 800x1000 mm, h 1000 mm, spessore parete 110 mm con fondo a sezione  ...
... idraulica per tubazioni diametro max 600 mm, completo di soletta in c.a. con foro per passo d’uomo			
		cad	284,71	
 010	elementi di prolunga 800x1000 (h 500 mm)			
		cad	58,91	
08.P01.B 26	Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 1200x1400 mm, h 1400 mm, spessore parete 130 mm con fondo a  ...
... sezione idraulica per tubazioni diametro max 1200 mm, completo di soletta in c.a. con foro per passo d’uomo			
 005	...			
		cad	490,84	
 010	elementi di prolunga 1200x1400 (h 500 mm)			
		cad	73,62	
08.P01.C	Calcestruzzi preconfezionati (pozzolanici)			
				
08.P01.C 01	Calcestruzzo preconfezionato a dosaggio secondo le norme UNI 9858/91			
 005	Rck 5			
		mc	56,49	
 010	Rck 10			
		mc	60,15	
 015	Rck 15			
		mc	63,81	
 020	Rck 20			
		mc	67,46	
 025	Rck 25 secco cl.1 a/c= 0,65			
		mc	71,13	
 030	Rck 25 umido senza gelo 2a a/c= 0,60			
		mc	73,49	
 035	Rck 30 secco cl.1 a/c= 0,65			
		mc	74,78	
 040	Rck 30 umido senza gelo 2a a/c= 0,60			
		mc	77,20	
 045	Rck 30 debolmente aggresivo 5a a/c= 0,55			
		mc	78,93	
 050	Rck 30 umido con gelo 2b a/c= 0,55			
		mc	84,53	
 055	Rck 35 secco cl.1 a/c= 0,65			
		mc	78,50	
 060	Rck 35 umido senza gelo 2a a/c= 0,60			
		mc	80,87	
 065	Rck 35 debolmente aggressivo 5a a/c= 0,55			
		mc	82,64	
 070	Rck 35 marino senza gelo moderatamente aggressivo 4a-5b a/c= 0,50			
		mc	83,00	
 075	Rck 35 umido con gelo 2b a/c= 0,55			
		mc	86,71	
 080	Rck 35 marino con gelo-umido con gelo e sali disgelanti 4b-3 a/c= 0,50			
		mc	89,04	
 085	Rck 37 secco cl.1 a/c= 0,65			
		mc	78,98	
 090	Rck 37 umido senza gelo 2a a/c= 0,60			
		mc	81,32	
 095	Rck 37 debolmente aggressivo 5a a/c= 0,55			
		mc	83,06	
 100	Rck 37 marino senza gelo moderatamente aggressivo 4a-5b a/c= 0,50			
		mc	84,80	
 105	Rck 37 umido con gelo 2b a/c= 0,55			
		mc	88,50	
 110	Rck 37 marino con gelo-umido con gelo e sali disgelanti 4b-3 a/c= 0,50			
		mc	90,84	
 115	Rck 40 secco cl.1 a/c= 0,65			
		mc	80,78	
 120	Rck 40 umido senza gelo 2a a/c= 0,60			
		mc	83,12	
 125	Rck 40 debolmente aggressivo 5a a/c= 0,55			
		mc	84,86	
 130	Rck 40 marino senza gelo moderatamente aggressivo 4a-5b a/c= 0,50			
		mc	86,59	
 135	Rck 40 umido con gelo 2b a/c= 0,55			
		mc	90,31	
 140	Rck 40 marino con gelo-umido con gelo e sali disgelanti 4b-3 a/c= 0,50			
		mc	92,63	
 145	Rck 45 secco cl.1 a/c= 0,65			
		mc	84,38	
 150	Rck 45 umido senza gelo 2a a/c= 0,60			
		mc	86,71	
 155	Rck 45 debolmente aggressivo 5a a/c= 0,55			
		mc	88,45	
 160	Rck 45 marino senza gelo moderatamente aggressivo 4a-5b a/c= 0,50			
		mc	90,21	
 165	Rck 45 fortemente aggressivo 5c a/c= 0,45			
		mc	91,94	
 170	Rck 45 umido con gelo 2b a/c= 0,55			
		mc	93,90	
 175	Rck 45 fortemente aggressivo con gelo 5c+2b a/c= 0,45			
		mc	93,90	
 180	Rck 45 marino con gelo-umido con gelo e sali disgelanti 4b-3 a/c= 0,50			
		mc	96,29	
 185	dosaggio 150 cemento 32,5			
		mc	55,55	
 190	dosaggio 150 cemento 42,5			
		mc	56,45	
 195	dosaggio 200 cemento 32,5			
		mc	59,08	
 200	dosaggio 200 cemento 42,5			
		mc	60,52	
 205	supplemento per consistenza s4			
		mc	3,18	
 210	supplemento per consistenza s5			
		mc	6,35	
08.P01.D	Materiali in gres			
				
08.P01.D 01	Fondi fogna in gres ceramico			
 005	diametro interno cm 15, aper.120°			
		ml	7,29	
 010	diametro interno cm 20, aper.120°			
		ml	7,97	
 015	diametro interno cm 25, aper.120°			
		ml	9,32	
 020	diametro interno cm 30, aper.120°			
		ml	11,85	
 025	diametro interno cm 35, aper.120°			
		ml	14,98	
 030	diametro interno cm 40, aper.120°			
		ml	17,11	
 035	diametro interno cm 45, aper.120°			
		ml	19,58	
 040	diametro interno cm 50, aper.120°			
		ml	24,65	
 045	diametro interno cm 60, aper.120°			
		ml	34,95	
 050	diametro interno cm 70, aper.120°			
		ml	45,15	
 055	diametro interno cm 15, aper.180°			
		ml	8,91	
 060	diametro interno cm 20, aper.180°			
		ml	10,37	
 065	diametro interno cm 25, aper.180°			
		ml	11,30	
 070	diametro interno cm 30, aper.180°			
		ml	14,98	
 075	diametro interno cm 35, aper.180°			
		ml	19,24	
 080	diametro interno cm 40, aper.180°			
		ml	22,20	
 085	diametro interno cm 45, aper.180°			
		ml	27,30	
 090	diametro interno cm 50, aper.180°			
		ml	36,88	
 095	diametro interno cm 60, aper.180°			
		ml	50,83	
 100	diametro interno cm 70, aper.180°			
		ml	61,16	
08.P01.D 02	Mattonelle in gres dimensioni cm 20x10x1,5 (rosso)			
 005	dimensioni cm 20x10x1,5 (rosso)			
		mq	10,39	
08.P01.D 03	Mattonelle in gres ceramico per fognature			
 005	dimensioni cm 24x12x1,3 spess. min. cm 1,3			
		mq	10,56	
 010	dimensioni cm 24x12x1,5 spess. min. cm 1,5			
		mq	11,18	
 015	dimensioni cm 24x12x1,7 spess. min. cm 1,7			
		mq	11,99	
08.P01.D 04	Piastrelle in gres, di colore rosso dello spessore di mm 9-10			
 005	dimensioni cm 7,5x15 - a superficie liscia			
		mq	7,01	
08.P01.D 05	Tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/92. Con “cs“ viene indicato il carico di schiacciamento  ...
... espresso in chilo -newton al metro			
 005	diametro interno cm 10 “cs“34 kN/m, l. 1,00 m			
		ml	11,97	
 010	diametro interno cm 12,5 “cs“34 kN/m, l. 1,00 m			
		ml	13,00	
 015	diametro interno cm 15 “cs“34 kN/m, l. 1,00 m			
		ml	15,04	
 020	diametro interno cm 15 “cs“40 kN/m, l. 1,00 m			
		ml	21,50	
 025	diametro interno cm 10 “cs“34 kN/m, l. 1,25 m			
		ml	11,97	
 030	diametro interno cm 12,5 “cs“34 kN/m, l. 1,25 m			
		ml	13,00	
 035	diametro interno cm 15 “cs“34 kN/m, l. 1,25 m			
		ml	14,81	
 040	diametro interno cm 15 “cs“34 kN/m, l. 1,50 m			
		ml	14,81	
 045	diametro interno cm 15 “cs“40 kN/m, l. 1,50 m			
		ml	20,48	
 050	diametro interno cm 20 “cs“32 kN/m, l. 1,50 m			
		ml	25,75	
 055	diametro interno cm 25 “cs“40 kN/m, l. 1,50 m			
		ml	33,79	
 060	diametro interno cm 30 “cs“48 kN/m, l. 1,50 m			
		ml	44,65	
 065	diametro interno cm 20 “cs“32 kN/m, l. 2,00 m			
		ml	25,75	
 070	diametro interno cm 20 “cs“48 kN/m, l. 2,00 m			
		ml	26,53	
 075	diametro interno cm 25 “cs“60 kN/m, l. 2,00 m			
		ml	34,43	
 080	diametro interno cm 30 “cs“72 kN/m, l. 2,00 m			
		ml	47,25	
 085	diametro interno cm 40 “cs“48 kN/m, l. 2,00 m			
		ml	58,12	
 090	diametro interno cm 40 “cs“80 kN/m, l. 2,00 m			
		ml	77,29	
 095	diametro interno cm 60 “cs“80 kN/m, l. 2,50 m			
		ml	114,82	
 100	diametro interno cm 60 “cs“72 kN/m, l. 2,50 m			
		ml	170,31	
 105	diametro interno cm 70 “cs“84 kN/m, l. 2,50 m			
		ml	205,88	
 110	diametro interno cm 80 “cs“60 kN/m, l. 2,50 m			
		ml	259,64	
08.P01.D 06	Curve semplici in gres ceramico a 15°-30°-45° conformi alle norme UNI EN 295/92			
 005	diametro interno cm 10, fn 34			
		cad	15,52	
 010	diametro interno cm 12,5, fn 34			
		cad	17,72	
 015	diametro interno cm 15, fn 34			
		cad	21,65	
 020	diametro interno cm 15, fn 40			
		cad	36,07	
 025	diametro interno cm 20, fn 32			
		cad	43,07	
 030	diametro interno cm 20, fn 48			
		cad	47,57	
 035	diametro interno cm 25, fn 40			
		cad	72,45	
 040	diametro interno cm 25, fn 60			
		cad	79,70	
 045	diametro interno cm 30, fn 48			
		cad	101,91	
 050	diametro interno cm 30, fn 72			
		cad	111,99	
 055	diametro interno cm 35, fn 56			
		cad	146,24	
 060	diametro interno cm 40, fn 48			
		cad	193,01	
 065	diametro interno cm 40, fn 64			
		cad	212,16	
 070	diametro interno cm 50, fn 60			
		cad	376,74	
08.P01.D 07	Curve semplici in gres ceramico a 90° conformi alle norme UNI EN 295/92			
 005	diametro interno cm 10, fn 34			
		cad	17,17	
 010	diametro interno cm 12,5, fn 34			
		cad	19,30	
 015	diametro interno cm 15, fn 34			
		cad	23,79	
 020	diametro interno cm 15, fn 40			
		cad	37,40	
 025	diametro interno cm 20, fn 32			
		cad	47,73	
 030	diametro interno cm 20, fn 48			
		cad	52,29	
 035	diametro interno cm 25, fn 40			
		cad	79,38	
 040	diametro interno cm 25, fn 60			
		cad	89,46	
 045	diametro interno cm 30, fn 48			
		cad	119,23	
 050	diametro interno cm 30, fn 72			
		cad	139,15	
 055	diametro interno cm 35, fn 56			
		cad	174,04	
 060	diametro interno cm 40, fn 48			
		cad	228,61	
 065	diametro interno cm 40, fn 64			
		cad	245,86	
 070	diametro interno cm 50, fn 60			
		cad	459,75	
08.P01.D 08	Giunti a squadra in gres ceramico a braccio uguale e minore conformi alle norme UNI EN 295/92			
 005	diametro > cm 30 < cm 25-20-15-12			
		cad	89,22	
 010	diametro > cm 40 < cm 30-25-20-15			
		cad	116,67	
 015	diametro > cm 50 < cm 30-25-20-15			
		cad	180,72	
08.P01.D 09	Giunti semplici a 45° in gres ceramico a braccio uguale e minore conformi alle norme UNI EN 295/92			
 005	100-100 FN 34/34 F/F			
		cad	22,86	
 010	125-100 FN 34/34 F/F			
		cad	25,52	
 015	125-125 FN 34/34 F/F			
		cad	25,52	
 020	150-100 FN 34/34 F/F			
		cad	35,19	
 025	150-125 FN 34/34 F/F			
		cad	35,19	
 030	150-150 FN 34/34 F/F			
		cad	35,19	
 035	150-100 FN 40/34 C/F			
		cad	48,42	
 040	150-125 FN 40/34 C/F			
		cad	48,42	
 045	150-150 FN 40/34 C/F			
		cad	48,42	
 050	150-150 FN 40/40 C/C			
		cad	48,42	
 055	200-100 FN 32/34 F/F			
		cad	50,31	
 060	200-100 FN 32/34 C/F			
		cad	66,87	
 065	200-125 FN 32/34 F/F			
		cad	50,22	
 070	200-125 FN 32/34 C/F			
		cad	66,87	
 075	200-150 FN 32/34 C/F			
		cad	66,87	
 080	200-150 FN 32/40 C/C			
		cad	66,87	
 085	200-200 FN 32/32 C/C			
		cad	68,22	
 090	250-125 FN 40/34 C/F			
		cad	90,99	
 095	250-150 FN 40/34 C/F			
		cad	90,99	
 100	250-150 FN 40/40 C/C			
		cad	90,99	
 105	250-200 FN 40/32 C/C			
		cad	92,61	
 110	250-250 FN 40/40 C/C			
		cad	156,06	
 115	300-125 FN 48/34 C/F			
		cad	119,07	
 120	300-150 FN 48/34 C/F			
		cad	119,07	
 125	300-150 FN 48/40 C/C			
		cad	119,07	
 130	300-200 FN 48/32 C/C			
		cad	119,07	
 135	300-250 FN 48/40 C/C			
		cad	136,62	
 140	300-300 FN 48/48 C/C			
		cad	180,45	
 145	350-150 FN 56/34 C/F			
		cad	164,70	
 150	350-150 FN 56/40 C/C			
		cad	164,70	
 155	350-200 FN 56/48 C/C			
		cad	164,70	
 160	350-250 FN 56/60 C/C			
		cad	167,90	
 165	350-300 FN 56/72 C/C			
		cad	181,53	
 170	400-150 FN 48/34 C/F			
		cad	165,78	
 175	400-150 FN 48/40 C/C			
		cad	165,78	
 180	400-200 FN 48/32 C/C			
		cad	165,78	
 185	400-250 FN 48/40 C/C			
		cad	196,25	
 190	400-300 FN 48/48 C/C			
		cad	203,81	
 195	500-150 FN 60/34 C/F			
		cad	263,70	
 200	500-150 FN 60/40 C/C			
		cad	263,70	
 205	500-200 FN 60/32 C/C			
		cad	269,10	
 210	500-250 FN 60/40 C/C			
		cad	279,00	
 215	500-300 FN 60/48 C/C			
		cad	288,00	
 220	600-150 FN 57/34 C/F			
		cad	309,60	
 225	600-150 FN 57/40 C/C			
		cad	309,60	
 230	600-200 FN 57/32 C/C			
		cad	315,90	
 235	600-250 FN 57/40 C/C			
		cad	371,70	
 240	600-300 FN 57/48 C/C			
		cad	378,90	
 245	200-150 FN 48/34 C/F			
		cad	73,71	
 250	200-150 FN 48/40 C/C			
		cad	73,71	
 255	200-200 FN 48/48 C/C			
		cad	74,97	
 260	250-125 FN 60/34 C/F			
		cad	99,95	
 265	250-150 FN 60/34 C/F			
		cad	99,95	
 270	250-150 FN 60/40 C/C			
		cad	99,95	
 275	250-200 FN 60/48 C/C			
		cad	101,97	
 280	250-250 FN 60/60 C/C			
		cad	171,68	
 285	300-125 FN 72/34 C/F			
		cad	130,95	
 290	300-150 FN 72/34 C/F			
		cad	130,95	
 295	300-150 FN 72/40 C/C			
		cad	130,95	
 300	300-200 FN 72/48 C/C			
		cad	130,95	
 305	300-250 FN 72/60 C/C			
		cad	150,26	
 310	300-300 FN 72/72 C/C			
		cad	194,22	
 315	400-150 FN 64/34 C/F			
		cad	175,59	
 320	400-150 FN 64/40 C/C			
		cad	175,59	
 325	400-200 FN 64/32 C/C			
		cad	175,59	
 330	400-250 FN 64/40 C/C			
		cad	215,91	
 335	400-300 FN 64/72 C/C			
		cad	225,63	
08.P01.D 10	Giunti semplici a 90° in gres ceramico a braccio uguale e minore conformi alle norme UNI EN 295/92			
 005	100-100 FN 34/34 F/F			
		cad	22,86	
 010	125-100 FN 34/34 F/F			
		cad	25,52	
 015	125-125 FN 34/34 F/F			
		cad	25,52	
 020	150-100 FN 34/34 F/F			
		cad	35,19	
 025	150-125 FN 34/34 F/F			
		cad	35,19	
 030	150-150 FN 34/34 F/F			
		cad	35,19	
 035	150-100 FN 40/34 C/F			
		cad	46,71	
 040	150-125 FN 40/34 C/F			
		cad	46,71	
 045	150-150 FN 40/34 C/F			
		cad	46,71	
 050	150-150 FN 40/40 C/C			
		cad	46,71	
 055	200-100 FN 32/34 F/F			
		cad	50,22	
 060	200-100 FN 32/34 C/F			
		cad	62,82	
 065	200-125 FN 32/34 F/F			
		cad	50,22	
 070	200-125 FN 32/34 C/F			
		cad	62,82	
 075	200-150 FN 32/34 C/F			
		cad	62,82	
 080	200-150 FN 32/40 C/C			
		cad	62,82	
 085	200-200 FN 32/32 C/C			
		cad	63,90	
 090	250-125 FN 40/34 C/F			
		cad	81,45	
 095	250-150 FN 40/34 C/F			
		cad	81,45	
 100	250-150 FN 40/40 C/C			
		cad	81,45	
 105	250-200 FN 40/32 C/C			
		cad	82,98	
 110	250-250 FN 40/40 C/C			
		cad	146,43	
 115	300-125 FN 48/34 C/F			
		cad	108,99	
 120	300-150 FN 48/34 C/F			
		cad	108,99	
 125	300-150 FN 48/40 C/C			
		cad	108,99	
 130	300-200 FN 48/32 C/C			
		cad	108,99	
 135	300-250 FN 48/40 C/C			
		cad	126,81	
 140	300-300 FN 48/48 C/C			
		cad	165,78	
 145	350-150 FN 56/34 C/F			
		cad	148,32	
 150	350-150 FN 56/40 C/C			
		cad	148,32	
 155	350-200 FN 56/48 C/C			
		cad	148,32	
 160	350-250 FN 56/60 C/C			
		cad	151,02	
 165	350-300 FN 56/72 C/C			
		cad	159,30	
 170	400-150 FN 48/34 C/F			
		cad	150,30	
 175	400-150 FN 48/40 C/C			
		cad	150,30	
 180	400-200 FN 48/32 C/C			
		cad	150,30	
 185	400-250 FN 48/40 C/C			
		cad	165,78	
 190	400-300 FN 48/48 C/C			
		cad	173,07	
 195	500-150 FN 60/34 C/F			
		cad	243,90	
 200	500-150 FN 60/40 C/C			
		cad	243,90	
 205	500-200 FN 60/32 C/C			
		cad	248,54	
 210	500-250 FN 60/40 C/C			
		cad	272,25	
 215	500-300 FN 60/48 C/C			
		cad	280,89	
 220	600-150 FN 57/34 C/F			
		cad	302,40	
 225	600-150 FN 57/40 C/C			
		cad	302,40	
 230	600-200 FN 57/32 C/C			
		cad	307,35	
 235	600-250 FN 57/40 C/C			
		cad	351,45	
 240	600-300 FN 57/48 C/C			
		cad	360,90	
 245	200-150 FN 48/34 C/F			
		cad	68,99	
 250	200-150 FN 48/40 C/C			
		cad	68,99	
 255	200-200 FN 48/48 C/C			
		cad	70,34	
 260	250-125 FN 60/34 C/F			
		cad	89,55	
 265	250-150 FN 60/34 C/F			
		cad	89,55	
 270	250-150 FN 60/40 C/C			
		cad	89,55	
 275	250-200 FN 60/48 C/C			
		cad	91,17	
 280	250-250 FN 60/60 C/C			
		cad	160,97	
 285	300-125 FN 72/34 C/F			
		cad	119,97	
 290	300-150 FN 72/34 C/F			
		cad	119,97	
 295	300-150 FN 72/40 C/C			
		cad	119,97	
 300	300-200 FN 72/48 C/C			
		cad	119,97	
 305	300-250 FN 72/60 C/C			
		cad	140,49	
 310	300-300 FN 72/72 C/C			
		cad	175,59	
 315	400-150 FN 64/34 C/F			
		cad	160,02	
 320	400-150 FN 64/40 C/C			
		cad	160,02	
 325	400-200 FN 64/32 C/C			
		cad	160,02	
 330	400-250 FN 64/40 C/C			
		cad	180,50	
 335	400-300 FN 64/72 C/C			
		cad	188,82	
08.P01.D 11	Innesti per pozzetti in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/92			
 005	diametro 150, fn 34			
		cad	12,69	
 010	diametro 150, fn 40			
		cad	18,16	
 015	diametro 200, fn 32			
		cad	20,73	
 020	diametro 200, fn 48			
		cad	22,68	
 025	diametro 250, fn 40			
		cad	25,86	
 030	diametro 250, fn 60			
		cad	28,42	
 035	diametro 300, fn 48			
		cad	31,39	
 040	diametro 300, fn 72			
		cad	34,50	
 045	diametro 350, fn 56			
		cad	40,03	
 050	diametro 400, fn 48			
		cad	48,40	
 055	diametro 400, fn 64			
		cad	53,19	
 060	diametro 500, fn 60			
		cad	63,72	
 065	diametro 600, fn 57			
		cad	87,21	
08.P01.D 12	Elementi conici diritti in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/92			
 005	diametro 125, fn 34			
		cad	19,38	
 010	diametro 150, fn 34			
		cad	21,54	
 015	diametro 150, fn 40			
		cad	30,65	
 020	diametro 200, fn 32			
		cad	41,72	
 025	diametro 200, fn 48			
		cad	45,84	
 030	diametro 250, fn 40			
		cad	66,22	
 035	diametro 250, fn 60			
		cad	72,77	
 040	diametro 300, fn 48			
		cad	89,44	
 045	diametro 300, fn 72			
		cad	98,42	
 050	diametro 350, fn 56			
		cad	121,10	
 055	diametro 400, fn 48			
		cad	139,86	
 060	diametro 400, fn 64			
		cad	153,70	
 065	diametro 500, fn 60			
		cad	195,21	
08.P01.D 13	Riduttori per giunti semplici o a squadra in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/92			
 005	diametro > cm 12 < cm 10			
		cad	21,92	
 010	diametro > cm 15 < cm 12,5-10			
		cad	24,48	
 015	diametro > cm 20 < cm 15-12,5-10			
		cad	33,34	
 020	diametro > cm 25 < cm 20-15-12,5			
		cad	52,85	
 025	diametro > cm 30 < cm 25-20-15-12,5			
		cad	71,50	
 030	diametro > cm 35 < cm 25-20-15			
		cad	87,68	
 035	diametro > cm 40< cm 30-25-20-15			
		cad	111,52	
 040	diametro > cm 50< cm 30-25-20-15			
		cad	156,13	
08.P01.D 14	Ispezioni in gres ceramico munite di tappo di chiusura e serratappo, conformi alle norme UNI EN 295/92			
 005	diametro interno cm 10			
		cad	30,59	
 010	diametro interno cm 12,5			
		cad	33,46	
 015	diametro interno cm 15			
		cad	38,43	
 020	diametro interno cm 20			
		cad	51,87	
 025	diametro interno cm 25			
		cad	69,20	
 030	diametro interno cm 30			
		cad	89,79	
 035	diametro interno cm 35			
		cad	112,10	
 040	diametro interno cm 40			
		cad	116,10	
08.P01.D 15	Sifoni orizzontali (tipo Firenze) in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/92			
 005	diametro interno cm 12,5			
		cad	55,08	
 010	diametro interno cm 15 kN 160			
		cad	76,28	
 015	diametro interno cm 15 kN 240			
		cad	99,77	
 020	diametro interno cm 20, kN 160			
		cad	154,24	
 025	diametro interno cm 25, kN 160			
		cad	214,79	
 030	diametro interno cm 30, kN 160			
		cad	325,42	
 030	diametro interno cm 15, chiuso			
		cad	325,42	
08.P01.D 16	Sifoni rovesci (tipo Mortara) in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/92			
 005	diametro interno cm 10, aperto			
		cad	27,32	
 010	diametro interno cm 12,5, aperto			
		cad	29,77	
 015	diametro interno cm 15, aperto			
		cad	50,00	
 020	diametro interno cm 10, chiuso			
		cad	29,14	
 025	diametro interno cm 12,5, chiuso			
		cad	32,45	
08.P01.D 17	Sifoni verticali (tipo Torino) in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/92			
 005	diametro interno cm 10			
		cad	71,50	
 010	diametro interno cm 12,5			
		cad	77,21	
 015	diametro interno cm 15			
		cad	82,92	
 020	diametro interno cm 20			
		cad	115,53	
08.P01.D 18	Raccordi per pozzetti maschio/femmina in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/92; lunghezza 0,75 m			
 005	diametro 15, FN 34			
		cad	21,74	
 010	diametro 15, FN 40			
		cad	28,29	
 015	diametro 20, FN 32			
		cad	37,13	
 020	diametro 20, FN 48			
		cad	40,98	
 025	diametro 25, FN 40			
		cad	43,68	
 030	diametro 25, FN 60			
		cad	47,93	
 035	diametro 30, FN 48			
		cad	58,46	
 040	diametro 30, FN 72			
		cad	64,26	
 045	diametro 35, FN 56			
		cad	82,62	
 050	diametro 40, FN 48			
		cad	87,35	
 055	diametro 40, FN 64			
		cad	95,85	
 060	diametro 50, FN 60			
		cad	125,69	
 065	diametro 50, FN 80			
		cad	207,21	
 070	diametro 60, FN 57			
		cad	157,95	
 075	diametro 70, FN 60			
		cad	230,52	
 080	diametro 80, FN 60			
		cad	308,34	
08.P01.D 19	Tubazioni in gres ceramico con finestra conformi alle norme UNI EN 295/92, lunghezza 1,50 m			
 005	diametro 20, FN 32			
		cad	70,28	
 010	diametro 25, FN 40			
		cad	82,52	
08.P01.D 20	Tubazioni in gres ceramico con finestra conformi alle norme UNI EN 295/92, lunghezza 2,00 m			
 005	diametro 20, FN 48			
		cad	67,03	
 010	diametro 25, FN 60			
		cad	78,22	
 015	diametro 30, FN 48			
		cad	90,17	
 020	diametro 30, FN 72			
		cad	106,05	
 025	diametro 35, FN 56			
		cad	113,12	
 030	diametro 40, FN 48			
		cad	130,91	
08.P01.D 21	Tubazioni in gres ceramico con finestra conformi alle norme UNI EN 295/92, lunghezza 2,500 m			
 005	diametro 50, FN 60			
		cad	180,64	
 010	diametro 60, FN 57			
		cad	226,54	
 015	diametro 70, FN 60			
		cad	310,49	
 020	diametro 80, FN 60			
		cad	409,94	
 025	diametro 40, FN 64			
		cad	144,21	
 030	diametro 50, FN 80			
		cad	215,06	
08.P01.E	 Materiali polimerici (PVC )			
				
08.P01.E 01	Collante per PVC  			
 005	...			
		kg	24,86	
08.P01.E 02	Detergente per PVC  			
 005	...			
		lt	13,76	
08.P01.E 03	Teflon in nastri per guarnizioni			
 005	...			
		cad	0,42	
08.P01.E 04	Telai e chiusini in PVC 			
 005	dimensioni 20x20			
		cad	6,44	
 010	dimensioni 30x30			
		cad	9,71	
 015	dimensioni 40x40			
		cad	10,46	
 020	dimensioni 55x55			
		cad	28,29	
08.P01.E 05	Coperchi o griglie in PVC 			
 005	dimensioni 20x20			
		cad	6,76	
 010	dimensioni 30x30			
		cad	14,25	
 015	dimensioni 40x40			
		cad	29,04	
 020	dimensioni 55x55			
		cad	81,08	
08.P01.E 06	Chiusini completi in PVC 			
 005	dimensioni 20x20			
		cad	13,19	
 010	dimensioni 30x30			
		cad	23,97	
 015	dimensioni 40x40			
		cad	39,49	
 020	dimensioni 55x55			
		cad	109,37	
08.P01.E 07	Pozzetti - prolunghe (con o senza fondo) in PVC 			
 005	dimensioni 20x20			
		cad	11,61	
 010	dimensioni 30x30			
		cad	26,65	
 015	dimensioni 40x40			
		cad	46,71	
 020	dimensioni 55x55			
		cad	98,70	
08.P01.E 08	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 1			
 005	diametro esterno cm 5			
		ml	2,04	
 010	diametro esterno cm 6,3			
		ml	2,48	
 015	diametro esterno cm 8			
		ml	3,18	
 020	diametro esterno cm 10			
		ml	4,20	
 025	diametro esterno cm 12,5			
		ml	4,86	
 030	diametro esterno cm 14			
		ml	5,66	
 035	diametro esterno cm 16			
		ml	6,88	
 040	diametro esterno cm 20			
		ml	10,80	
08.P01.E 09	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 2			
 005	diametro esterno cm 5			
		cad	3,86	
 010	diametro esterno cm 6,3			
		cad	4,71	
 015	diametro esterno cm 8			
		cad	6,13	
 020	diametro esterno cm 10			
		cad	7,04	
 025	diametro esterno cm 12,5			
		cad	8,94	
 030	diametro esterno cm 14			
		cad	10,73	
 035	diametro esterno cm 16			
		cad	13,12	
 040	diametro esterno cm 20			
		cad	20,74	
08.P01.E 10	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 3			
 005	diametro esterno cm 5			
		cad	5,45	
 010	diametro esterno cm 6,3			
		cad	6,61	
 015	diametro esterno cm 8			
		cad	8,51	
 020	diametro esterno cm 10			
		cad	9,84	
 025	diametro esterno cm 12,5			
		cad	12,18	
 030	diametro esterno cm 14			
		cad	15,08	
 035	diametro esterno cm 16			
		cad	18,45	
 040	diametro esterno cm 20			
		cad	28,99	
08.P01.E 11	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI EN 1329			
 005	diametro esterno cm 5			
		cad	1,01	
 010	diametro esterno cm 6,3			
		cad	1,18	
 015	diametro esterno cm 8			
		cad	1,42	
 020	diametro esterno cm 10			
		cad	1,96	
 025	diametro esterno cm 12,5			
		cad	3,02	
 030	diametro esterno cm 14			
		cad	4,11	
 035	diametro esterno cm 16			
		cad	5,84	
 040	diametro esterno cm 20			
		cad	9,84	
08.P01.E 12	Curve a 15 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI EN 1401			
 005	diametro esterno cm 11			
		cad	2,20	
 010	diametro esterno cm 12,5			
		cad	2,93	
 015	diametro esterno cm 16			
		cad	5,50	
 020	diametro esterno cm 20			
		cad	9,84	
 025	diametro esterno cm 25			
		cad	31,15	
 030	diametro esterno cm 31,5			
		cad	61,29	
 035	diametro esterno cm 40			
		cad	140,89	
 040	diametro esterno cm 50			
		cad	177,12	
08.P01.E 13	Curve a 30 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI EN 1401			
 005	diametro esterno cm 11			
		cad	2,20	
 010	diametro esterno cm 12,5			
		cad	2,93	
 015	diametro esterno cm 16			
		cad	5,50	
 020	diametro esterno cm 20			
		cad	9,84	
 025	diametro esterno cm 25			
		cad	31,15	
 030	diametro esterno cm 31,5			
		cad	61,29	
 035	diametro esterno cm 40			
		cad	140,89	
 040	diametro esterno cm 50			
		cad	177,12	
08.P01.E 14	Curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI EN 1401			
 005	diametro esterno cm 11			
		cad	2,20	
 010	diametro esterno cm 12,5			
		cad	2,93	
 015	diametro esterno cm 16			
		cad	5,50	
 020	diametro esterno cm 20			
		cad	9,84	
 025	diametro esterno cm 25			
		cad	37,66	
 030	diametro esterno cm 31,5			
		cad	69,72	
 035	diametro esterno cm 40			
		cad	143,37	
 040	diametro esterno cm 50			
		cad	189,49	
08.P01.E 15	Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI EN 1329			
 005	diametro esterno cm 5			
		cad	1,18	
 010	diametro esterno cm 6,3			
		cad	1,42	
 015	diametro esterno cm 8			
		cad	1,85	
 020	diametro esterno cm 10			
		cad	2,30	
 025	diametro esterno cm 12,5			
		cad	3,48	
 030	diametro esterno cm 14			
		cad	4,95	
 035	diametro esterno cm 16			
		cad	6,92	
 040	diametro esterno cm 20			
		cad	12,03	
08.P01.E 16	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI EN 1401			
 005	diametro esterno cm 11			
		cad	3,02	
 010	diametro esterno cm 12,5			
		cad	3,43	
 015	diametro esterno cm 16			
		cad	6,63	
 020	diametro esterno cm 20			
		cad	11,64	
 025	diametro esterno cm 25			
		cad	39,92	
 030	diametro esterno cm 31.5			
		cad	74,84	
 035	diametro esterno cm 40			
		cad	202,29	
 040	diametro esterno cm 50			
		cad	317,89	
08.P01.E 17	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI EN 1329			
 005	diametro esterno cm 5			
		cad	1,75	
 010	diametro esterno cm 6,3			
		cad	1,92	
 015	diametro esterno cm 8			
		cad	3,09	
 020	diametro esterno cm 10			
		cad	4,11	
 025	diametro esterno cm 12,5			
		cad	5,84	
 030	diametro esterno cm 14			
		cad	7,80	
 035	diametro esterno cm 16			
		cad	10,78	
 040	diametro esterno cm 20			
		cad	20,84	
08.P01.E 18	Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI EN 1329			
 005	diametro maggiore esterno cm 11			
		cad	5,24	
 010	diametro maggiore esterno cm 12,5			
		cad	5,73	
 015	diametro maggiore esterno cm 16			
		cad	10,34	
 020	diametro maggiore esterno cm 20			
		cad	20,13	
 025	diametro maggiore esterno cm 25			
		cad	59,60	
 030	diametro maggiore esterno cm 31,5			
		cad	114,98	
 035	diametro maggiore esterno cm 40			
		cad	205,44	
08.P01.E 19	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI EN 1401, munite di tappo di chiusura			
 005	diametro esterno cm 11			
		cad	9,05	
 010	diametro esterno cm 12.5			
		cad	10,96	
 015	diametro esterno cm 16			
		cad	24,70	
 020	diametro esterno cm 20			
		cad	36,36	
 025	diametro esterno cm 25			
		cad	59,71	
 030	diametro esterno cm 31,5			
		cad	82,66	
08.P01.E 20	Sifoni tipo firenze in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI EN 1401			
 005	diametro esterno cm 11			
		cad	25,13	
 010	diametro esterno cm 12.5			
		cad	28,46	
 015	diametro esterno cm 16			
		cad	43,52	
 020	diametro esterno cm 20			
		cad	62,40	
08.P01.E 21	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle norme UNI EN 1329			
 005	diametro esterno cm 8			
		cad	8,44	
 010	diametro esterno cm 10			
		cad	10,74	
 015	diametro esterno cm 12,5			
		cad	15,86	
 020	diametro esterno cm 14			
		cad	19,62	
 025	diametro esterno cm 16			
		cad	39,47	
 030	diametro esterno cm 20			
		cad	55,27	
08.P01.E 22	Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI EN 1329			
 005	diametro esterno cm 6,3			
		cad	5,96	
 010	diametro esterno cm 8			
		cad	6,42	
 015	diametro esterno cm 10			
		cad	8,26	
 020	diametro esterno cm 12,5			
		cad	11,82	
 025	diametro esterno cm 14			
		cad	13,49	
 030	diametro esterno cm 16			
		cad	23,62	
 035	diametro esterno cm 20			
		cad	33,84	
08.P01.E 23	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI EN 1329			
 005	diametro maggiore cm 6,3			
		cad	1,46	
 010	diametro maggiore cm 8			
		cad	1,64	
 015	diametro maggiore cm 10			
		cad	2,48	
 020	diametro maggiore cm 12,5			
		cad	3,39	
 025	diametro maggiore cm 14			
		cad	4,49	
 030	diametro esterno cm 16			
		cad	5,63	
 035	diametro esterno cm 20			
		cad	10,18	
08.P01.E 24	Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI EN 1401			
 005	diametro esterno cm 12,5			
		cad	12,76	
 010	diametro esterno cm 16			
		cad	16,64	
 015	diametro esterno cm 20			
		cad	19,79	
 020	diametro esterno cm 25			
		cad	31,93	
 025	diametro esterno cm 31,5			
		cad	48,64	
 030	diametro esterno cm 40			
		cad	60,84	
08.P01.E 25	Tubi in PVC -u a parete strutturata con cavita' longitudinali a parete int. ed est. liscia tipo A1 per condotte  ...
... fognarie civili ed industriali costruiti secondo PR EN 13476-1/2002 - serie SN 2 kN/m²  barre lunghezza m 3,00			
 005	diametro esterno 630 de			
		ml	80,20	
 010	diametro esterno 800 de			
		ml	140,08	
 015	diametro esterno 1000 de			
		ml	246,02	
 020	diametro esterno 1200 de			
		ml	350,69	
08.P01.E 26	Tubi in PVC -u a parete strutturata con cavita' longitudinali a parete int. ed est. liscia tipo A1 per condotte  ...
... fognarie civili ed industriali costruiti secondo PR EN 13476-1/2002 - serie SN 2 kN/m²  barre lunghezza m 6,00			
 005	diametro esterno 630 de			
		ml	66,68	
 010	diametro esterno 800 de			
		ml	124,60	
 015	diametro esterno 1000 de			
		ml	218,60	
 020	diametro esterno 1200 de			
		ml	317,16	
08.P01.E 27	Tubi in PVC -u a parete strutturata con cavita' longitudinali a parete int. ed est. liscia tipo A1 per condotte  ...
... fognarie civili ed industriali costruiti secondo PR EN 13476-1/2002 - serie SN 4 kN/m²  barre lunghezza m 3,00			
 005	diametro esterno 200 de			
		ml	9,19	
 010	diametro esterno  250 de			
		ml	14,37	
 015	diametro esterno 315 de			
		ml	22,54	
 020	diametro esterno 400 de			
		ml	36,41	
 025	diametro esterno 500 de			
		ml	61,32	
 030	diametro esterno 630 de			
		ml	99,68	
 035	diametro esterno 800 de			
		ml	172,31	
 040	diametro esterno 1000 de			
		ml	267,99	
 045	diametro esterno 1200 de			
		ml	410,11	
08.P01.E 28	Tubi in PVC -u  a parete strutturata con cavita' longitudinali a parete int. ed est. liscia tipo A1 per condotte  ...
... fognarie civili ed industriali costruiti secondo PR EN 13476-1/2002 - serie SN 4 kN/m²  barre lunghezza m 6,00			
 005	diametro esterno 200 de			
		ml	8,16	
 010	diametro esterno 250 de			
		ml	12,84	
 015	diametro esterno 315 de			
		ml	19,99	
 020	diametro esterno 400 de			
		ml	32,32	
 025	diametro esterno 500 de			
		ml	54,18	
 030	diametro esterno 630 de			
		ml	82,93	
 035	diametro esterno 800 de			
		ml	153,09	
 040	diametro esterno 1000 de			
		ml	238,22	
 045	diametro esterno 1200 de			
		ml	342,07	
08.P01.E 29	Tubi in PVC -u  a parete strutturata per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo PR EN  ...
... 13476-1/2002 - serie SN 8 kN/m²  barre lunghezza m 3,00			
 005	diametro esterno 200 de			
		ml	11,83	
 010	diametro esterno 250 de			
		ml	17,35	
 015	diametro esterno 315 de			
		ml	27,64	
 020	diametro esterno 400 de			
		ml	44,57	
 025	diametro esterno 500 de			
		ml	80,80	
 030	diametro esterno 630 de			
		ml	121,63	
 035	diametro esterno 800 de			
		ml	200,47	
 040	diametro esterno 1000 de			
		ml	375,33	
08.P01.E 30	Tubi in PVC -u  a parete strutturata per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo PR EN  ...
... 13476-1/2002 - serie SN 8 kN/m² barre lunghezza m 6,00			
 005	diametro esterno 200 de			
		ml	10,13	
 010	diametro esterno 250 de			
		ml	15,48	
 015	diametro esterno 315 de			
		ml	24,58	
 020	diametro esterno 400 de			
		ml	39,64	
 025	diametro esterno 500 de			
		ml	67,36	
 030	diametro esterno 630 de			
		ml	101,38	
 035	diametro esterno 800 de			
		ml	178,18	
 040	diametro esterno 1000 de			
		ml	294,53	
08.P01.E 31	Guarnizioni elastomeriche a norma UNI EN 681-1			
 005	DN 160			
		ml	0,46	
 010	DN 200			
		ml	0,68	
 015	DN 250			
		ml	1,86	
 020	DN 315			
		ml	2,45	
 025	DN 400			
		ml	3,77	
 030	DN 500			
		ml	5,83	
 035	DN 630			
		ml	7,93	
 040	DN 800			
		ml	23,99	
 045	DN 1000			
		ml	30,36	
 050	DN 1200			
		ml	36,23	
08.P01.E 32	Tubi in PVC  rigido per fognature, tipo SN 2 kN/m² - SDR 51 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere  ...
... con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6			
 005	DE 160			
		ml	5,38	
 010	DE 200			
		ml	7,77	
 015	DE 250			
		ml	12,18	
 020	DE 315			
		ml	19,52	
 025	DE 355			
		ml	29,34	
 030	DE 400			
		ml	31,48	
 035	DE 450			
		ml	41,38	
 040	DE 500			
		ml	48,78	
 045	DE 630			
		ml	77,44	
 050	DE 710			
		ml	111,58	
 055	DE 800			
		ml	136,94	
 060	DE 900			
		ml	201,74	
 065	DE 1000			
		ml	240,53	
 070	DE 1200			
		ml	353,30	
08.P01.E 33	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 2 kN/m² - SDR 51 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con  ...
... anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3			
 005	DE 250			
		ml	13,65	
 010	DE 315			
		ml	21,99	
 015	DE 355			
		ml	33,04	
 020	DE 400			
		ml	35,42	
 025	DE 450			
		ml	52,65	
 030	DE 500			
		ml	58,52	
 035	DE 630			
		ml	92,92	
 040	DE 710			
		ml	133,91	
 045	DE 800			
		ml	154,07	
 050	DE 900			
		ml	226,95	
 055	DE 1000			
		ml	270,63	
08.P01.E 34	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con  ...
... anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6			
 005	DE 110			
		ml	3,96	
 010	DE 125			
		ml	4,18	
 015	DE 160			
		ml	6,58	
 020	DE 200			
		ml	9,23	
 025	DE 250			
		ml	15,17	
 030	DE 315			
		ml	22,91	
 035	DE 355			
		ml	35,92	
 040	DE 400			
		ml	37,10	
 045	DE 450			
		ml	57,56	
 050	DE 500			
		ml	60,88	
 055	DE 630			
		ml	96,22	
 060	DE 710			
		ml	138,92	
 065	DE 800			
		ml	169,88	
 070	DE 900			
		ml	249,03	
 075	DE 1000			
		ml	298,86	
 080	DE 1200			
		ml	436,14	
08.P01.E 35	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con  ...
... anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3			
 005	DE 160			
		ml	7,49	
 010	DE 200			
		ml	10,33	
 015	DE 250			
		ml	16,46	
 020	DE 315			
		ml	25,77	
 025	DE 355			
		ml	40,40	
 030	DE 400			
		ml	41,72	
 035	DE 450			
		ml	64,72	
 040	DE 500			
		ml	73,06	
 045	DE 630			
		ml	115,42	
 050	DE 710			
		ml	166,70	
 055	DE 800			
		ml	191,11	
 060	DE 900			
		ml	280,15	
 065	DE 1000			
		ml	336,20	
 070	DE 1200			
		ml	523,37	
08.P01.E 36	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con  ...
... anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6			
 005	DE 110			
		ml	3,96	
 010	DE 125			
		ml	5,15	
 015	DE 160			
		ml	8,33	
 020	DE 200			
		ml	12,02	
 025	DE 250			
		ml	18,68	
 030	DE 315			
		ml	29,71	
 035	DE 355			
		ml	45,64	
 040	DE 400			
		ml	50,01	
 045	DE 450			
		ml	74,00	
 050	DE 500			
		ml	77,96	
 055	DE 630			
		ml	124,16	
 060	DE 710			
		ml	186,57	
 065	DE 800			
		ml	236,84	
08.P01.E 37	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con  ...
... anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3			
 005	DE 125			
		ml	5,82	
 010	DE 160			
		ml	9,44	
 015	DE 200			
		ml	13,56	
 020	DE 250			
		ml	20,96	
 025	DE 315			
		ml	33,47	
 030	DE 355			
		ml	51,28	
 035	DE 400			
		ml	56,26	
 040	DE 450			
		ml	83,27	
 045	DE 500			
		ml	93,56	
 050	DE 630			
		ml	149,00	
 055	DE 710			
		ml	223,89	
 060	DE 800			
		ml	266,46	
08.P01.E 38	Guarnizioni elastomeriche (a labbro) norme UNI EN 681-1			
 005	DE 110			
		cad	0,13	
 010	DE 125			
		cad	0,21	
 015	DE 160			
		cad	0,28	
 020	DE 200			
		cad	0,40	
 025	DE 250			
		cad	1,09	
 030	DE 315			
		cad	1,38	
 035	DE 355			
		cad	2,13	
 040	DE 400			
		cad	2,23	
 045	DE 450			
		cad	3,11	
 050	DE 500			
		cad	3,38	
 055	DE 630			
		cad	4,83	
 060	DE 710			
		cad	7,52	
 065	DE 800			
		cad	14,18	
 070	DE 900			
		cad	16,62	
 075	DE 1000			
		cad	18,18	
 080	DE 1200			
		cad	20,77	
08.P01.F	Materiali polimerici (PEAD - PP)			
				
08.P01.F 01	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni del PR EN 13476-1 del  ...
... settembre 2002 e successive modifiche o aggiornamenti, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m², rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, con parete interna liscia, priva di ondulazioni:			
 005	diametro esterno 200			
		ml	5,26	
 010	diametro esterno 250			
		ml	8,53	
 015	diametro esterno 315			
		ml	12,29	
 020	diametro esterno 400			
		ml	20,57	
 025	diametro esterno 500			
		ml	34,15	
 030	diametro esterno 630			
		ml	49,33	
 035	diametro esterno 800			
		ml	95,77	
 040	diametro esterno 1000			
		ml	142,53	
 045	diametro esterno 1200			
		ml	218,37	
 050	diametro interno 300			
		ml	12,74	
 055	diametro interno 400			
		ml	22,27	
 060	diametro interno 500			
		ml	38,67	
 065	diametro interno 600			
		ml	58,31	
 070	diametro interno 800			
		ml	101,93	
08.P01.F 02	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni del PR EN 13476-1 del  ...
... settembre 2002 e successive modifiche o aggiornamenti, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, con parete interna liscia, priva di ondulazioni:			
 005	diametro esterno 125			
		ml	3,12	
 010	diametro esterno 160			
		ml	4,60	
 015	diametro esterno 200			
		ml	7,37	
 020	diametro esterno 250			
		ml	10,24	
 025	diametro esterno 315			
		ml	16,37	
 030	diametro esterno 400			
		ml	23,77	
 035	diametro esterno 500			
		ml	41,09	
 040	diametro esterno 630			
		ml	55,85	
 045	diametro esterno 800			
		ml	107,18	
 050	diametro esterno 1000			
		ml	148,63	
 055	diametro esterno 1200			
		ml	219,32	
 060	diametro interno 300			
		ml	17,75	
 065	diametro interno 400			
		ml	28,88	
 070	diametro interno 500			
		ml	44,68	
 075	diametro interno 600			
		ml	69,99	
 080	diametro interno 800			
		ml	125,89	
08.P01.F 03	Fornitura tubazioni in polipropilene (PP) strutturato di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni del PR EN  ...
... 13476-1 del settembre 2002 e successive modifiche o aggiornamenti, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 16 kN/m², rispond			
 005	diametro esterno 200			
		ml	3,54	
 010	diametro esterno 250			
		ml	5,19	
 015	diametro esterno 315			
		ml	8,25	
 020	diametro esterno 350			
		ml	10,21	
 025	diametro esterno 400			
		ml	12,03	
 030	diametro esterno 465			
		ml	16,61	
 035	diametro esterno 500			
		ml	20,89	
 040	diametro esterno 580			
		ml	25,70	
 045	diametro esterno 630			
		ml	29,61	
 050	diametro esterno 700			
		ml	40,25	
 055	diametro esterno 800			
		ml	123,26	
 060	diametro esterno 930			
		ml	138,31	
 065	diametro esterno 1000			
		ml	170,92	
 070	diametro esterno 1200			
		ml	252,23	
08.P01.F 04	Manicotti per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	diametro esterno 125			
		cad	1,15	
 010	diametro esterno 160			
		cad	1,58	
 015	diametro esterno 200			
		cad	2,11	
 020	diametro esterno 250			
		cad	5,81	
 025	diametro esterno 315			
		cad	7,50	
 030	diametro esterno 400			
		cad	11,36	
 035	diametro esterno 500			
		cad	20,13	
 040	diametro esterno 630			
		cad	32,53	
 045	diametro esterno 800			
		cad	102,67	
 050	diametro esterno 1000			
		cad	173,75	
 055	diametro esterno 1200			
		cad	252,72	
08.P01.F 05	Guarnizioni per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	diametro esterno 125			
		cad	0,51	
 010	diametro esterno 160			
		cad	0,67	
 015	diametro esterno 200			
		cad	1,02	
 020	diametro esterno 250			
		cad	1,23	
 025	diametro esterno 315			
		cad	2,00	
 030	diametro esterno 400			
		cad	3,33	
 035	diametro esterno 500			
		cad	6,78	
 040	diametro esterno 630			
		cad	12,64	
 045	diametro esterno 800			
		cad	18,19	
 050	diametro esterno 1000			
		cad	53,25	
 055	diametro esterno 1200			
		cad	74,66	
08.P01.F 06	Curve 60° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	diametro esterno 125			
		cad	15,02	
 010	diametro esterno 160			
		cad	16,37	
 015	diametro esterno 200			
		cad	24,89	
 020	diametro esterno 250			
		cad	28,85	
 025	diametro esterno 315			
		cad	39,74	
 030	diametro esterno 400			
		cad	73,92	
 035	diametro esterno 500			
		cad	112,22	
 040	diametro esterno 630			
		cad	193,17	
 045	diametro esterno 800			
		cad	579,49	
 050	diametro esterno 1000			
		cad	823,33	
 055	diametro esterno 1200			
		cad	1.172,37	
08.P01.F 07	Curve 90° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	diametro esterno 125			
		cad	15,02	
 010	diametro esterno 160			
		cad	16,37	
 015	diametro esterno 200			
		cad	24,89	
 020	diametro esterno 250			
		cad	28,85	
 025	diametro esterno 315			
		cad	39,74	
 030	diametro esterno 400			
		cad	73,92	
 035	diametro esterno 500			
		cad	112,22	
 040	diametro esterno 630			
		cad	193,17	
 045	diametro esterno 800			
		cad	579,49	
 050	diametro esterno 1000			
		cad	823,33	
 055	diametro esterno 1200			
		cad	1.172,37	
08.P01.F 08	Curve 30° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	diametro esterno 125			
		cad	8,73	
 010	diametro esterno 160			
		cad	9,51	
 015	diametro esterno 200			
		cad	15,20	
 020	diametro esterno 250			
		cad	18,07	
 025	diametro esterno 315			
		cad	24,96	
 030	diametro esterno 400			
		cad	44,47	
 035	diametro esterno 500			
		cad	66,08	
 040	diametro esterno 630			
		cad	108,82	
 045	diametro esterno 800			
		cad	308,87	
 050	diametro esterno 1000			
		cad	483,87	
 055	diametro esterno 1200			
		cad	675,00	
08.P01.F 09	Curve 45° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	diametro esterno 125			
		cad	8,73	
 010	diametro esterno 160			
		cad	9,51	
 015	diametro esterno 200			
		cad	15,20	
 020	diametro esterno 250			
		cad	18,07	
 025	diametro esterno 315			
		cad	24,96	
 030	diametro esterno 400			
		cad	44,47	
 035	diametro esterno 500			
		cad	66,08	
 040	diametro esterno 630			
		cad	108,82	
 045	diametro esterno 800			
		cad	308,87	
 050	diametro esterno 1000			
		cad	483,87	
 055	diametro esterno 1200			
		cad	675,00	
08.P01.F 10	Braghe per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	diametro esterno 125			
		cad	20,56	
 010	diametro esterno 160			
		cad	22,21	
 015	diametro esterno 200			
		cad	30,32	
 020	diametro esterno 250			
		cad	35,76	
 025	diametro esterno 315			
		cad	52,92	
 030	diametro esterno 400			
		cad	104,90	
 035	diametro esterno 500			
		cad	217,35	
 040	diametro esterno 630			
		cad	472,50	
 045	diametro esterno 800			
		cad	862,32	
 050	diametro esterno 1000			
		cad	1.602,57	
 055	diametro esterno 1200			
		cad	1.865,12	
08.P01.F 11	Braghe ridotte per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	Diam. 160 -125			
		cad	35,91	
 010	Diam. 200 - 125/160			
		cad	38,20	
 015	Diam. 250 - 125/200			
		cad	47,25	
 020	Diam. 315 - 125/250			
		cad	57,41	
 025	Diam. 400 - 125/315			
		cad	167,27	
 030	Diam. 500 - 125/400			
		cad	280,67	
 035	Diam. 630 - 125/500			
		cad	396,90	
 040	Diam. 800 - 250/630			
		cad	473,45	
 045	Diam. 1000 - 250/630			
		cad	633,94	
 050	Diam. 1200 - 250/630			
		cad	856,17	
08.P01.F 12	Tee per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	diametro esterno 125			
		cad	20,01	
 010	diametro esterno 160			
		cad	21,19	
 015	diametro esterno 200			
		cad	28,83	
 020	diametro esterno 250			
		cad	32,61	
 025	diametro esterno 315			
		cad	42,61	
 030	diametro esterno 400			
		cad	107,10	
 035	diametro esterno 500			
		cad	169,16	
 040	diametro esterno 630			
		cad	290,12	
 045	diametro esterno 800			
		cad	787,50	
 050	diametro esterno 1000			
		cad	1.360,02	
 055	diametro esterno 1200			
		cad	1.653,75	
08.P01.F 13	Tee ridotti per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	Diam. 160 -125			
		cad	35,91	
 010	Diam. 200 - 125/160			
		cad	38,20	
 015	Diam. 250 - 125/200			
		cad	46,31	
 020	Diam. 315 - 125/250			
		cad	48,20	
 025	Diam. 400 - 125/315			
		cad	160,65	
 030	Diam. 500 - 125/400			
		cad	236,25	
 035	Diam. 630 - 125/500			
		cad	357,21	
 040	Diam. 800 - 250/630			
		cad	458,33	
 045	Diam. 1000 - 250/630			
		cad	581,18	
 050	Diam. 1200 - 250/630			
		cad	680,40	
08.P01.F 14	Ispezioni lineari per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	diametro esterno 125			
		cad	41,35	
 010	diametro esterno 160			
		cad	42,21	
 015	diametro esterno 200			
		cad	50,95	
 020	diametro esterno 250			
		cad	53,40	
 025	diametro esterno 315			
		cad	54,81	
 030	diametro esterno 400			
		cad	61,43	
 035	diametro esterno 500			
		cad	74,74	
08.P01.F 15	Aumenti eccentrici per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	Diam. 160 - 110/125			
		cad	35,08	
 010	Diam. 200 - 110/160			
		cad	53,54	
 015	Diam. 250 - 110/200			
		cad	60,88	
 020	Diam. 315 - 110/250			
		cad	135,40	
 025	Diam. 400 - 110/315			
		cad	143,09	
 030	Diam. 500 - 110/400			
		cad	180,86	
08.P01.F 16	Manicotti scorrevoli per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	diametro esterno 125			
		cad	6,53	
 010	diametro esterno 160			
		cad	7,09	
 015	diametro esterno 200			
		cad	7,56	
 020	diametro esterno 250			
		cad	16,07	
 025	diametro esterno 315			
		cad	18,50	
 030	diametro esterno 400			
		cad	26,78	
 035	diametro esterno 500			
		cad	33,87	
 040	diametro esterno 630			
		cad	45,68	
08.P01.F 17	Tappi per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	diametro esterno 160			
		cad	14,18	
 010	diametro esterno 200			
		cad	14,97	
 015	diametro esterno 250			
		cad	29,93	
 020	diametro esterno 315			
		cad	33,87	
 025	diametro esterno 400			
		cad	51,19	
 030	diametro esterno 500			
		cad	59,85	
 035	diametro esterno 630			
		cad	75,60	
 040	diametro esterno 800			
		cad	163,02	
 045	diametro esterno 1000			
		cad	211,05	
 050	diametro esterno 1200			
		cad	296,89	
08.P01.F 18	Sifoni tipo “Firenze“ per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	diametro esterno 125			
		cad	121,50	
 010	diametro esterno 160			
		cad	125,15	
 015	diametro esterno 200			
		cad	133,65	
 020	diametro esterno 250			
		cad	145,80	
 025	diametro esterno 315			
		cad	182,25	
 030	diametro esterno 400			
		cad	230,85	
 035	diametro esterno 500			
		cad	291,60	
 040	diametro esterno 630			
		cad	583,20	
 045	diametro esterno 800			
		cad	1.316,25	
 050	diametro esterno 1000			
		cad	2.150,05	
 055	diametro esterno 1200			
		cad	3.037,50	
08.P01.F 19	Manicotti ridotti per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	diametro esterno 160			
		cad	25,05	
 010	diametro esterno 200			
		cad	33,87	
 015	diametro esterno 250			
		cad	40,95	
 020	diametro esterno 315			
		cad	48,04	
 025	diametro esterno 400			
		cad	117,34	
 030	diametro esterno 500			
		cad	129,15	
 035	diametro esterno 630			
		cad	204,75	
 040	diametro esterno 800			
		cad	354,38	
 045	diametro esterno 1000			
		cad	535,50	
 050	diametro esterno 1200			
		cad	700,88	
08.P01.F 20	Curve 30°/45° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno			
 005	diametro interno 300			
		cad	32,04	
 010	diametro interno 400			
		cad	50,58	
 015	diametro interno 500			
		cad	76,32	
 020	diametro interno 600			
		cad	222,44	
 025	diametro interno 800			
		cad	370,80	
08.P01.F 21	Curve 60°/90° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno			
 005	diametro interno 300			
		cad	55,80	
 010	diametro interno 400			
		cad	97,38	
 015	diametro interno 500			
		cad	146,97	
 020	diametro interno 600			
		cad	417,33	
 025	diametro interno 800			
		cad	630,00	
08.P01.F 22	Braghe per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno			
 005	diametro interno 300			
		cad	91,80	
 010	diametro interno 400			
		cad	202,50	
 015	diametro interno 500			
		cad	435,15	
 020	diametro interno 600			
		cad	754,65	
 025	diametro interno 800			
		cad	1.490,40	
08.P01.F 23	Braghe ridotte per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno			
 005	diametro interno 300			
		cad	261,00	
 010	diametro interno 400/300			
		cad	365,40	
 015	diametro interno 500/300			
		cad	414,27	
 020	diametro interno 600/300			
		cad	589,50	
08.P01.F 24	Tee per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno			
 005	diametro interno 300			
		cad	94,50	
 010	diametro interno 400			
		cad	159,03	
 015	diametro interno 500			
		cad	261,45	
 020	diametro interno 600			
		cad	691,65	
 025	diametro interno 800			
		cad	1.264,50	
08.P01.F 25	Tee ridotti per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno			
 005	diametro interno 300			
		cad	219,74	
 010	diametro interno 400/300			
		cad	274,05	
 015	diametro interno 500/300			
		cad	334,35	
 020	diametro interno 600/300			
		cad	500,99	
08.P01.F 26	Manicotti ridotti per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno			
 005	diametro interno 300			
		cad	120,15	
 010	diametro interno 400/300			
		cad	189,00	
 015	diametro interno 500/300			
		cad	310,05	
 020	diametro interno 600/300			
		cad	498,15	
08.P01.F 27	Manicotti scorrevoli per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno			
 005	diametro interno 300			
		cad	24,75	
 010	diametro interno 400			
		cad	31,50	
 015	diametro interno 500			
		cad	42,12	
08.P01.F 28	Tappi per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno			
 005	diametro interno 300			
		cad	45,00	
 010	diametro interno 400			
		cad	55,67	
 015	diametro interno 500			
		cad	69,57	
 020	diametro interno 600			
		cad	150,53	
 025	diametro interno 800			
		cad	196,29	
08.P01.F 29	Curve 30°/45° con ispezione per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno			
 005	diametro interno 300			
		cad	79,20	
 010	diametro interno 400			
		cad	97,83	
 015	diametro interno 500			
		cad	123,57	
 020	diametro interno 600			
		cad	270,00	
 025	diametro interno 800			
		cad	418,05	
08.P01.F 30	Curve 60°/90° con ispezione per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro interno			
 005	diametro interno 300			
		cad	103,05	
 010	diametro interno 400			
		cad	144,63	
 015	diametro interno 500			
		cad	194,22	
 020	diametro interno 600			
		cad	464,54	
 025	diametro interno 800			
		cad	677,97	
08.P01.F 31	Raccordi a quattro vie per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	diametro esterno 160			
		cad	45,43	
 010	diametro esterno 200			
		cad	54,51	
 015	diametro esterno 250			
		cad	64,90	
 020	diametro esterno 315			
		cad	99,95	
 025	diametro esterno 400			
		cad	181,68	
 030	diametro esterno 500			
		cad	233,60	
08.P01.F 32	Pozzetti d'ispezione per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	di linea, altezza 1000 mm; diametro 630, diam. 160			
		cad	305,78	
 010	di linea, altezza 1000 mm; diametro 630, diam. 200			
		cad	305,78	
 015	di linea, altezza 1000 mm; diametro 630, diam. 250			
		cad	305,78	
 020	di linea, altezza 1000 mm; diametro 630, diam. 315			
		cad	305,78	
 025	di linea, altezza 1000 mm; diametro 630, diam. 400			
		cad	305,78	
 030	di linea, altezza 1000 mm; diametro 800, diam. 200			
		cad	460,35	
 035	di linea, altezza 1000 mm; diametro 800, diam. 250			
		cad	460,35	
 040	di linea, altezza 1000 mm; diametro 800, diam. 315			
		cad	460,35	
 045	di linea, altezza 1000 mm; diametro 800, diam. 400			
		cad	460,35	
 050	di linea, altezza 1000 mm; diametro 800, diam. 500			
		cad	460,35	
 055	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 250			
		cad	769,39	
 060	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 315			
		cad	769,39	
 065	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 400			
		cad	769,39	
 070	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 500			
		cad	830,03	
 075	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 630			
		cad	866,25	
 080	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 800			
		cad	1.220,63	
 085	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 250			
		cad	878,85	
 090	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 315			
		cad	878,85	
 095	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 400			
		cad	891,45	
 100	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 500			
		cad	976,50	
 105	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 630			
		cad	1.000,13	
 110	di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 800			
		cad	1.318,28	
 115	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 160			
		cad	386,10	
 120	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 200			
		cad	386,10	
 125	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 250			
		cad	386,10	
 130	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 315			
		cad	386,10	
 135	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 200			
		cad	548,78	
 140	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 250			
		cad	548,78	
 145	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 315			
		cad	548,78	
 150	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 400			
		cad	548,78	
 155	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250			
		cad	670,28	
 160	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315			
		cad	670,28	
 165	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400			
		cad	670,28	
 170	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250			
		cad	785,70	
 175	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315			
		cad	785,70	
 180	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400			
		cad	785,70	
 185	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500			
		cad	841,73	
 190	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 160			
		cad	492,75	
 195	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 200			
		cad	492,75	
 200	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 250			
		cad	587,25	
 205	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 200			
		cad	668,25	
 210	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 250			
		cad	680,40	
 215	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 315			
		cad	695,25	
 220	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250			
		cad	834,30	
 225	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315			
		cad	864,00	
 230	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400			
		cad	884,25	
 235	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250			
		cad	938,25	
 240	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315			
		cad	965,25	
 245	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400			
		cad	1.012,50	
 250	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500			
		cad	1.154,25	
 255	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 160			
		cad	418,50	
 260	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 200			
		cad	418,50	
 265	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 250			
		cad	418,50	
 270	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 200			
		cad	554,18	
 275	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 250			
		cad	554,18	
 280	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 315			
		cad	554,18	
 285	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250			
		cad	815,40	
 290	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315			
		cad	815,40	
 295	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400			
		cad	815,40	
 300	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250			
		cad	976,73	
 305	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315			
		cad	976,73	
 310	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400			
		cad	976,73	
 315	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500			
		cad	976,73	
 320	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 160			
		cad	455,63	
 325	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 200			
		cad	455,63	
 330	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 250			
		cad	455,63	
 335	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 200			
		cad	553,50	
 340	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 250			
		cad	553,50	
 345	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 315			
		cad	553,50	
 350	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250			
		cad	769,50	
 355	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315			
		cad	769,50	
 360	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400			
		cad	769,50	
 365	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250			
		cad	876,15	
 370	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315			
		cad	876,15	
 375	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400			
		cad	876,15	
 380	di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500			
		cad	876,15	
08.P01.F 33	Rialzo + guarnizione + riduttore conico + cassaforma + scala + saldatura manicotto			
 005	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/250			
		cad	558,00	
 010	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/315			
		cad	558,00	
 015	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/400			
		cad	558,00	
 020	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/500			
		cad	616,50	
 025	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/630			
		cad	616,50	
 030	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/800			
		cad	616,50	
 035	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/250			
		cad	663,30	
 040	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/315			
		cad	663,30	
 045	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/400			
		cad	663,30	
 050	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/500			
		cad	721,80	
 055	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/630			
		cad	721,80	
 060	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/800			
		cad	721,80	
 065	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/1000			
		cad	721,80	
08.P01.F 34	Riduttori conici per pozzetti in PEAD strutturato di tipo corrugato			
 005	diametro 630 - diametro 1000			
		cad	190,09	
 010	diametro 630 - diametro 1200			
		cad	194,74	
08.P01.F 35	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, rigidezza circonferenziale SN 2 kN/m², aventi parete  ...
... interna liscia e con cavita' circolari atte al miglioramento del momento d'inerzia, prodotti secondo il progetto di norma europea 13476-1 (o successive edizioni aggiornate), complete di bicchiere con giunto elastomerico:			
 005	DN 500			
		ml	85,41	
 010	DN 600			
		ml	105,75	
 020	DN 800			
		ml	174,88	
 030	DN 1000			
		ml	305,03	
 035	DN 1200			
		ml	451,45	
 045	DN 1500			
		ml	634,46	
08.P01.F 36	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, rigidezza circonferenziale SN 4 kN/m², aventi parete  ...
... interna liscia con cavita' circolari atte al miglioramento del momento d'inerzia, prodotti secondo il progetto di norma europea 13476 - 1 (o successive edizioni aggiornate), complete di bicchiere con giunto elastomerico:			
 005	DN 500			
		ml	99,64	
 010	DN 600			
		ml	122,01	
 015	DN 800			
		ml	217,58	
 020	DN 1000			
		ml	409,16	
 025	DN 1200			
		ml	543,37	
 030	DN 1500			
		ml	902,89	
08.P01.F 37	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, rigidezza circonferenziale SN 8 kN/m², aventi parete  ...
... interna liscia con cavita' circolari atte al miglioramento del momento d'inerzia, prodotti secondo il progetto di norma europea 13476 - 1 (o successive edizioni aggiornate), complete di bicchiere con giunto elastomerico:			
 005	DN 500			
		ml	108,59	
 010	DN 600			
		ml	163,90	
 015	DN 800			
		ml	290,80	
 020	DN 1000			
		ml	521,80	
 025	DN 1200			
		ml	750,38	
08.P01.F 38	Pozzetti d'ispezione in PEAD strutturato di tipo spiralato classe 3 - altezza 1000 mm			
 005	DN 500			
		cad	184,64	
 010	DN 600			
		cad	236,54	
 015	DN 800			
		cad	345,38	
 020	DN 1000			
		cad	455,76	
 025	DN 1200			
		cad	663,81	
 030	DN 1500			
		cad	864,74	
08.P01.F 39	Prolunghe per pozzetti d'ispezione come all'articolo precedente			
 005	DN 500			
		ml	67,45	
 010	DN 600			
		ml	85,61	
 015	DN 800			
		ml	145,28	
 020	DN 1000			
		ml	235,22	
 025	DN 1200			
		ml	318,22	
 030	DN 1500			
		ml	477,34	
08.P01.F 40	Pozzetti d'ispezione in PEAD strutturato di tipo spiralato classe 4 - altezza 1000 mm			
 005	DN 500			
		cad	207,53	
 010	DN 600			
		cad	267,56	
 015	DN 800			
		cad	410,50	
 020	DN 1000			
		cad	534,11	
 025	DN 1200			
		cad	813,88	
 030	DN 1500			
		cad	1.156,20	
08.P01.F 41	Prolunghe per pozzetti d'ispezione come all'articolo precedente - e -  fornitura di tubazioni in polietilene ad  ...
... alta densita' - (PEAD) a parete piena, con corrugamenti interni costituiti da risalti circonferenziali a passo costante, per il convogliamento di acque di fognatura a forte pendenza in conformita - alle norme UNI EN 29000/ISO 9000 e UNI CEN EN 45012			
 005	DN 500			
		ml	81,68	
 010	DN 600			
		ml	100,31	
 015	DN 800			
		ml	179,87	
 020	DN 1000			
		ml	281,90	
 025	DN 1200			
		ml	399,92	
 030	DN 1500			
		ml	639,91	
08.P01.F 42	Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) a parete piena, con corrugamenti interni costituiti  ...
... da risalti circonferenziali a passo costante, per il convogliamento di acque di fognatura a forte pendenza in conformita' alle norme UNI EN 29000/ISO 9000 e UNI CEN EN 45012.			
 005	DE 250			
		ml	48,33	
 010	DE 315			
		ml	73,53	
 015	DE 400			
		ml	115,56	
 020	DE 450			
		ml	168,08	
 025	DE 500			
		ml	186,99	
 030	DE 630			
		ml	222,51	
 035	DE 710			
		ml	293,11	
 040	DE 800			
		ml	378,19	
08.P01.F 43	Tubazioni in polietilene ad alta densita' PE 100 sigma 80 = 80kgf/cm q- pren 12201 - 2  e UNI iso 15494			
 005	DE 160, PN 6			
		ml	9,25	
 010	DE 180, PN 6			
		ml	11,52	
 015	DE 200, PN 6			
		ml	14,29	
 020	DE 225, PN 6			
		ml	17,94	
 025	DE 250, PN 6			
		ml	22,22	
 030	DE 280, PN 6			
		ml	27,71	
 035	DE 315, PN 6			
		ml	35,31	
 040	DE 355, PN 6			
		ml	44,62	
 045	DE 400, PN 6			
		ml	56,57	
 050	DE 450, PN 6			
		ml	71,51	
 055	DE 500, PN 6			
		ml	88,22	
 060	DE 560, PN 6			
		ml	110,56	
 065	DE 630, PN 6			
		ml	140,10	
 070	DE 710, PN 6			
		ml	178,34	
 075	DE 800, PN 6			
		ml	225,88	
 080	DE 900, PN 6			
		ml	286,82	
 085	DE 1000, PN 6			
		ml	352,51	
 090	DE 90, PN 10			
		ml	4,23	
 095	DE 110, PN 10			
		ml	6,31	
 100	DE 125, PN 10			
		ml	8,04	
 105	DE 140, PN 10			
		ml	10,08	
 110	DE 160, PN 10			
		ml	13,16	
 115	DE 180, PN 10			
		ml	16,61	
 120	DE 200, PN 10			
		ml	20,50	
 125	DE 225, PN 10			
		ml	26,01	
 130	DE 250, PN 10			
		ml	31,88	
 135	DE 280, PN 10			
		ml	41,91	
 140	DE 315, PN 10			
		ml	53,09	
 145	DE 355, PN 10			
		ml	67,56	
 150	DE 400, PN 10			
		ml	85,38	
 155	DE 450, PN 10			
		ml	108,14	
 160	DE 500, PN 10			
		ml	133,66	
 165	DE 560, PN 10			
		ml	167,43	
 170	DE 630, PN 10			
		ml	212,05	
 175	DE 710, PN 10			
		ml	269,45	
 180	DE 800, PN 10			
		ml	341,69	
 185	DE 900, PN 10			
		ml	432,20	
 190	DE 1000, PN 10			
		ml	534,17	
 195	DE 90, PN 16			
		ml	6,19	
 200	DE 110, PN 16			
		ml	9,16	
 205	DE 125, PN 16			
		ml	11,86	
 210	DE 140, PN 16			
		ml	14,81	
 215	DE 160, PN 16			
		ml	19,41	
 220	DE 180, PN 16			
		ml	24,53	
 225	DE 200, PN 16			
		ml	30,27	
 230	DE 225, PN 16			
		ml	38,30	
 235	DE 250, PN 16			
		ml	47,12	
 240	DE 280, PN 16			
		ml	61,81	
 245	DE 315, PN 16			
		ml	78,24	
 250	DE 355, PN 16			
		ml	99,34	
 255	DE 400, PN 16			
		ml	126,12	
 260	DE 450, PN 16			
		ml	159,68	
 265	DE 500, PN 16			
		ml	197,03	
 270	DE 560, PN 16			
		ml	246,83	
 275	DE 630, PN 16			
		ml	312,75	
 280	DE 90, PN 25			
		ml	8,76	
 285	DE 110, PN 25			
		ml	13,10	
 290	DE 125, PN 25			
		ml	16,85	
 295	DE 140, PN 25			
		ml	21,17	
 300	DE 160, PN 25			
		ml	27,53	
 305	DE 180, PN 25			
		ml	34,82	
 310	DE 200, PN 25			
		ml	43,06	
 315	DE 225, PN 25			
		ml	54,41	
 320	DE 250, PN 25			
		ml	67,16	
 325	DE 280, PN 25			
		ml	88,16	
 330	DE 315, PN 25			
		ml	111,62	
 335	DE 355, PN 25			
		ml	141,50	
 340	DE 400, PN 25			
		ml	179,72	
 345	DE 450, PN 25			
		ml	227,33	
08.P01.F 44	Curve a 30° per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DE 160, PN 6,3			
		cad	36,80	
 010	DE 180, PN 6,3			
		cad	41,25	
 015	DE 200, PN 6,3			
		cad	45,70	
 020	DE 225, PN 6,3			
		cad	53,04	
 025	DE 250, PN 6,3			
		cad	69,21	
 030	DE 280, PN 6,3			
		cad	89,83	
 035	DE 315, PN 6,3			
		cad	119,83	
 040	DE 355, PN 6,3			
		cad	124,21	
 045	DE 400, PN 6,3			
		cad	168,40	
 050	DE 450, PN 6,3			
		cad	248,91	
 055	DE 500, PN 6,3			
		cad	265,15	
 060	DE 560, PN 6,3			
		cad	353,55	
 065	DE 630, PN 6,3			
		cad	488,62	
 070	DE 710, PN 6,3			
		cad	770,94	
 075	DE 800, PN 6,3			
		cad	1.016,45	
 080	DE 900, PN 6,3			
		cad	1.335,63	
 085	DE 1000, PN 6,3			
		cad	1.659,72	
 090	DE 160, PN 10			
		cad	48,58	
 095	DE 180, PN 10			
		cad	53,54	
 100	DE 200, PN 10			
		cad	60,36	
 105	DE 225, PN 10			
		cad	70,71	
 110	DE 250, PN 10			
		cad	100,17	
 115	DE 280, PN 10			
		cad	125,18	
 120	DE 315, PN 10			
		cad	152,23	
 125	DE 355, PN 10			
		cad	186,60	
 130	DE 400, PN 10			
		cad	250,43	
 135	DE 450, PN 10			
		cad	348,64	
 140	DE 500, PN 10			
		cad	427,20	
 145	DE 560, PN 10			
		cad	439,97	
 150	DE 630, PN 10			
		cad	530,33	
 155	DE 710, PN 10			
		cad	1.222,68	
 160	DE 800, PN 10			
		cad	1.610,61	
 165	DE 160, PN 16			
		cad	57,95	
 170	DE 180, PN 16			
		cad	62,39	
 175	DE 200, PN 16			
		cad	70,25	
 180	DE 225, PN 16			
		cad	84,47	
 185	DE 250, PN 16			
		cad	116,87	
 190	DE 280, PN 16			
		cad	157,14	
 195	DE 315, PN 16			
		cad	182,67	
 200	DE 355, PN 16			
		cad	235,69	
 205	DE 400, PN 16			
		cad	326,51	
 210	DE 450, PN 16			
		cad	387,93	
 215	DE 500, PN 16			
		cad	476,31	
 220	DE 560, PN 16			
		cad	657,99	
 225	DE 630, PN 16			
		cad	790,57	
 230	DE 160, PN 25			
		cad	82,96	
 235	DE 180, PN 25			
		cad	89,14	
 240	DE 200, PN 25			
		cad	100,40	
 245	DE 225, PN 25			
		cad	120,80	
 250	DE 250, PN 25			
		cad	166,95	
 255	DE 280, PN 25			
		cad	224,91	
 260	DE 315, PN 25			
		cad	261,23	
 265	DE 355, PN 25			
		cad	336,85	
 270	DE 400, PN 25			
		cad	466,49	
 275	DE 450, PN 25			
		cad	554,35	
 280	DE 500, PN 25			
		cad	680,58	
08.P01.F 45	Curve a 45° per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DE 160, PN 6,3			
		cad	67,53	
 010	DE 180, PN 6,3			
		cad	70,94	
 015	DE 200, PN 6,3			
		cad	76,14	
 020	DE 225, PN 6,3			
		cad	87,92	
 025	DE 250, PN 6,3			
		cad	103,12	
 030	DE 280, PN 6,3			
		cad	120,29	
 035	DE 315, PN 6,3			
		cad	142,39	
 040	DE 355, PN 6,3			
		cad	166,95	
 045	DE 400, PN 6,3			
		cad	225,87	
 050	DE 450, PN 6,3			
		cad	341,31	
 055	DE 500, PN 6,3			
		cad	432,12	
 060	DE 560, PN 6,3			
		cad	459,15	
 065	DE 630, PN 6,3			
		cad	539,68	
 070	DE 710, PN 6,3			
		cad	1.153,94	
 075	DE 800, PN 6,3			
		cad	1.522,22	
 080	DE 900, PN 6,3			
		cad	2.027,99	
 085	DE 1000, PN 6,3			
		cad	2.543,58	
 090	DE 160, PN 10			
		cad	85,97	
 095	DE 180, PN 10			
		cad	90,35	
 100	DE 200, PN 10			
		cad	99,71	
 105	DE 225, PN 10			
		cad	120,34	
 110	DE 250, PN 10			
		cad	134,08	
 115	DE 280, PN 10			
		cad	152,23	
 120	DE 315, PN 10			
		cad	186,60	
 125	DE 355, PN 10			
		cad	225,87	
 130	DE 400, PN 10			
		cad	297,11	
 135	DE 450, PN 10			
		cad	461,57	
 140	DE 500, PN 10			
		cad	577,00	
 145	DE 560, PN 10			
		cad	653,08	
 150	DE 630, PN 10			
		cad	726,74	
 155	DE 710, PN 10			
		cad	1.831,58	
 160	DE 800, PN 10			
		cad	2.415,92	
 165	DE 160, PN 16			
		cad	104,85	
 170	DE 180, PN 16			
		cad	110,22	
 175	DE 200, PN 16			
		cad	120,34	
 180	DE 225, PN 16			
		cad	146,33	
 185	DE 250, PN 16			
		cad	154,71	
 190	DE 280, PN 16			
		cad	190,52	
 195	DE 315, PN 16			
		cad	225,87	
 200	DE 355, PN 16			
		cad	284,81	
 205	DE 400, PN 16			
		cad	368,28	
 210	DE 450, PN 16			
		cad	581,86	
 215	DE 500, PN 16			
		cad	731,64	
 220	DE 560, PN 16			
		cad	969,55	
 225	DE 630, PN 16			
		cad	1.085,21	
 230	DE 160, PN 25			
		cad	149,74	
 235	DE 180, PN 25			
		cad	157,65	
 240	DE 200, PN 25			
		cad	171,87	
 245	DE 225, PN 25			
		cad	209,19	
 250	DE 250, PN 25			
		cad	220,98	
 255	DE 280, PN 25			
		cad	272,56	
 260	DE 315, PN 25			
		cad	323,10	
 265	DE 355, PN 25			
		cad	407,11	
 270	DE 400, PN 25			
		cad	526,39	
 275	DE 450, PN 25			
		cad	831,30	
 280	DE 500, PN 25			
		cad	1.045,40	
08.P01.F 46	Curve a 60° per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DE 160, PN 6,3			
		cad	71,35	
 010	DE 180, PN 6,3			
		cad	74,53	
 015	DE 200, PN 6,3			
		cad	78,57	
 020	DE 225, PN 6,3			
		cad	89,90	
 025	DE 250, PN 6,3			
		cad	105,61	
 030	DE 280, PN 6,3			
		cad	124,72	
 035	DE 315, PN 6,3			
		cad	152,23	
 040	DE 355, PN 6,3			
		cad	182,21	
 045	DE 400, PN 6,3			
		cad	240,61	
 050	DE 450, PN 6,3			
		cad	387,93	
 055	DE 500, PN 6,3			
		cad	490,52	
 060	DE 560, PN 6,3			
		cad	525,41	
 065	DE 630, PN 6,3			
		cad	643,28	
 070	DE 710, PN 6,3			
		cad	1.276,70	
 075	DE 800, PN 6,3			
		cad	1.649,89	
 080	DE 900, PN 6,3			
		cad	2.239,14	
 085	DE 1000, PN 6,3			
		cad	2.798,93	
 090	DE 160, PN 10			
		cad	92,08	
 095	DE 180, PN 10			
		cad	96,25	
 100	DE 200, PN 10			
		cad	106,94	
 105	DE 225, PN 10			
		cad	124,49	
 110	DE 250, PN 10			
		cad	140,62	
 115	DE 280, PN 10			
		cad	153,21	
 120	DE 315, PN 10			
		cad	204,04	
 125	DE 355, PN 10			
		cad	229,81	
 130	DE 400, PN 10			
		cad	302,01	
 135	DE 450, PN 10			
		cad	515,60	
 140	DE 500, PN 10			
		cad	667,80	
 145	DE 560, PN 10			
		cad	719,24	
 150	DE 630, PN 10			
		cad	834,77	
 155	DE 710, PN 10			
		cad	2.027,99	
 160	DE 800, PN 10			
		cad	2.619,73	
 165	DE 160, PN 16			
		cad	116,29	
 170	DE 180, PN 16			
		cad	121,44	
 175	DE 200, PN 16			
		cad	134,32	
 180	DE 225, PN 16			
		cad	156,62	
 185	DE 250, PN 16			
		cad	163,26	
 190	DE 280, PN 16			
		cad	198,40	
 195	DE 315, PN 16			
		cad	245,06	
 200	DE 355, PN 16			
		cad	335,12	
 205	DE 400, PN 16			
		cad	428,41	
 210	DE 450, PN 16			
		cad	770,94	
 215	DE 500, PN 16			
		cad	996,81	
 220	DE 560, PN 16			
		cad	1.109,40	
 225	DE 630, PN 16			
		cad	1.247,24	
 230	DE 160, PN 25			
		cad	166,14	
 235	DE 180, PN 25			
		cad	173,60	
 240	DE 200, PN 25			
		cad	191,91	
 245	DE 225, PN 25			
		cad	223,91	
 250	DE 250, PN 25			
		cad	233,28	
 255	DE 280, PN 25			
		cad	283,36	
 260	DE 315, PN 25			
		cad	350,38	
 265	DE 355, PN 25			
		cad	478,78	
 270	DE 400, PN 25			
		cad	612,36	
08.P01.F 47	Curve a 90° per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DE 160, PN 6,3			
		cad	75,10	
 010	DE 180, PN 6,3			
		cad	78,10	
 015	DE 200, PN 6,3			
		cad	87,40	
 020	DE 225, PN 6,3			
		cad	104,10	
 025	DE 250, PN 6,3			
		cad	108,04	
 030	DE 280, PN 6,3			
		cad	134,02	
 035	DE 315, PN 6,3			
		cad	166,95	
 040	DE 355, PN 6,3			
		cad	210,17	
 045	DE 400, PN 6,3			
		cad	270,06	
 050	DE 450, PN 6,3			
		cad	429,70	
 055	DE 500, PN 6,3			
		cad	554,88	
 060	DE 560, PN 6,3			
		cad	594,16	
 065	DE 630, PN 6,3			
		cad	751,29	
 070	DE 710, PN 6,3			
		cad	1.546,77	
 075	DE 800, PN 6,3			
		cad	2.013,26	
 080	DE 900, PN 6,3			
		cad	2.708,12	
 085	DE 1000, PN 6,3			
		cad	3.393,08	
 090	DE 160, PN 10			
		cad	98,21	
 095	DE 180, PN 10			
		cad	102,14	
 100	DE 200, PN 10			
		cad	114,15	
 105	DE 225, PN 10			
		cad	128,66	
 110	DE 250, PN 10			
		cad	146,81	
 115	DE 280, PN 10			
		cad	172,33	
 120	DE 315, PN 10			
		cad	221,43	
 125	DE 355, PN 10			
		cad	274,99	
 130	DE 400, PN 10			
		cad	353,55	
 135	DE 450, PN 10			
		cad	564,70	
 140	DE 500, PN 10			
		cad	839,67	
 145	DE 560, PN 10			
		cad	972,25	
 150	DE 630, PN 10			
		cad	1.301,26	
 155	DE 710, PN 10			
		cad	2.455,18	
 160	DE 800, PN 10			
		cad	3.196,67	
 165	DE 160, PN 16			
		cad	127,67	
 170	DE 180, PN 16			
		cad	132,59	
 175	DE 200, PN 16			
		cad	148,31	
 180	DE 225, PN 16			
		cad	166,95	
 185	DE 250, PN 16			
		cad	171,87	
 190	DE 280, PN 16			
		cad	206,24	
 195	DE 315, PN 16			
		cad	264,18	
 200	DE 355, PN 16			
		cad	385,43	
 205	DE 400, PN 16			
		cad	488,62	
 210	DE 450, PN 16			
		cad	785,66	
 215	DE 500, PN 16			
		cad	1.178,48	
 220	DE 560, PN 16			
		cad	1.451,05	
 225	DE 630, PN 16			
		cad	1.944,51	
 230	DE 160, PN 25			
		cad	182,44	
 235	DE 180, PN 25			
		cad	189,55	
 240	DE 200, PN 25			
		cad	211,91	
 245	DE 225, PN 25			
		cad	238,64	
 250	DE 250, PN 25			
		cad	245,51	
 255	DE 280, PN 25			
		cad	294,62	
 260	DE 315, PN 25			
		cad	377,58	
 265	DE 355, PN 25			
		cad	550,95	
 270	DE 400, PN 25			
		cad	698,27	
 275	DE 450, PN 25			
		cad	1.122,51	
 280	DE 500, PN 25			
		cad	1.683,75	
08.P01.F 48	Tee a 90° per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DE 160, PN 6,3			
		cad	66,79	
 010	DE 180, PN 6,3			
		cad	73,67	
 015	DE 200, PN 6,3			
		cad	77,59	
 020	DE 225, PN 6,3			
		cad	110,45	
 025	DE 250, PN 6,3			
		cad	112,95	
 030	DE 280, PN 6,3			
		cad	133,56	
 035	DE 315, PN 6,3			
		cad	161,53	
 040	DE 355, PN 6,3			
		cad	216,06	
 045	DE 400, PN 6,3			
		cad	299,54	
 050	DE 450, PN 6,3			
		cad	417,38	
 055	DE 500, PN 6,3			
		cad	495,95	
 060	DE 560, PN 6,3			
		cad	638,36	
 065	DE 630, PN 6,3			
		cad	869,14	
 070	DE 710, PN 6,3			
		cad	1.325,81	
 075	DE 800, PN 6,3			
		cad	1.669,54	
 080	DE 900, PN 6,3			
		cad	2.960,96	
 085	DE 1000, PN 6,3			
		cad	4.114,92	
 090	DE 160, PN 10			
		cad	84,92	
 095	DE 180, PN 10			
		cad	93,77	
 100	DE 200, PN 10			
		cad	98,21	
 105	DE 225, PN 10			
		cad	140,96	
 110	DE 250, PN 10			
		cad	157,14	
 115	DE 280, PN 10			
		cad	198,84	
 120	DE 315, PN 10			
		cad	260,25	
 125	DE 355, PN 10			
		cad	324,08	
 130	DE 400, PN 10			
		cad	414,90	
 135	DE 450, PN 10			
		cad	488,56	
 140	DE 500, PN 10			
		cad	643,28	
 145	DE 560, PN 10			
		cad	1.031,18	
 150	DE 630, PN 10			
		cad	1.468,21	
 155	DE 710, PN 10			
		cad	2.104,07	
 160	DE 800, PN 10			
		cad	2.651,62	
 165	DE 160, PN 16			
		cad	116,63	
 170	DE 180, PN 16			
		cad	128,88	
 175	DE 200, PN 16			
		cad	135,06	
 180	DE 225, PN 16			
		cad	193,47	
 185	DE 250, PN 16			
		cad	202,77	
 190	DE 280, PN 16			
		cad	244,53	
 195	DE 315, PN 16			
		cad	299,54	
 200	DE 355, PN 16			
		cad	402,64	
 205	DE 400, PN 16			
		cad	540,14	
 210	DE 450, PN 16			
		cad	711,99	
 215	DE 500, PN 16			
		cad	972,25	
 220	DE 560, PN 16			
		cad	1.539,38	
 225	DE 630, PN 16			
		cad	2.190,04	
 230	DE 160, PN 25			
		cad	166,72	
 235	DE 180, PN 25			
		cad	126,40	
 240	DE 200, PN 25			
		cad	192,95	
 245	DE 225, PN 25			
		cad	276,48	
 250	DE 250, PN 25			
		cad	289,71	
 255	DE 280, PN 25			
		cad	349,61	
 260	DE 315, PN 25			
		cad	428,18	
 265	DE 355, PN 25			
		cad	575,50	
 270	DE 400, PN 25			
		cad	771,91	
 275	DE 450, PN 25			
		cad	1.017,44	
 280	DE 500, PN 25			
		cad	1.389,17	
08.P01.F 49	Raccordi a 4 vie per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DE 90, PN 6,3			
		cad	20,74	
 010	DE 110, PN 6,3			
		cad	39,17	
 015	DE 125, PN 6,3			
		cad	59,33	
 020	DE 140, PN 6,3			
		cad	59,68	
 025	DE 160, PN 6,3			
		cad	78,92	
 030	DE 180, PN 6,3			
		cad	102,37	
 035	DE 200, PN 6,3			
		cad	142,28	
 040	DE 225, PN 6,3			
		cad	190,75	
 045	DE 250, PN 6,3			
		cad	176,78	
 050	DE 280, PN 6,3			
		cad	189,55	
 055	DE 315, PN 6,3			
		cad	225,87	
 060	DE 355, PN 6,3			
		cad	347,64	
 065	DE 400, PN 6,3			
		cad	479,25	
 070	DE 450, PN 6,3			
		cad	601,55	
 075	DE 500, PN 6,3			
		cad	810,22	
 080	DE 560, PN 6,3			
		cad	1.031,18	
 085	DE 630, PN 6,3			
		cad	1.389,64	
 090	DE 90, PN 10			
		cad	21,56	
 095	DE 110, PN 10			
		cad	43,10	
 100	DE 125, PN 10			
		cad	60,94	
 105	DE 140, PN 10			
		cad	79,96	
 110	DE 160, PN 10			
		cad	86,71	
 115	DE 180, PN 10			
		cad	106,88	
 120	DE 200, PN 10			
		cad	171,17	
 125	DE 225, PN 10			
		cad	233,51	
 130	DE 250, PN 10			
		cad	211,15	
 135	DE 280, PN 10			
		cad	257,76	
 140	DE 315, PN 10			
		cad	333,91	
 145	DE 355, PN 10			
		cad	488,10	
 150	DE 400, PN 10			
		cad	622,64	
 155	DE 450, PN 10			
		cad	736,55	
 160	DE 500, PN 10			
		cad	967,34	
 165	DE 560, PN 10			
		cad	1.399,47	
 170	DE 630, PN 10			
		cad	1.915,07	
 175	DE 90, PN 16			
		cad	24,78	
 180	DE 110, PN 16			
		cad	49,05	
 185	DE 125, PN 16			
		cad	70,19	
 190	DE 140, PN 16			
		cad	92,31	
 195	DE 160, PN 16			
		cad	99,66	
 200	DE 180, PN 16			
		cad	122,77	
 205	DE 200, PN 16			
		cad	195,88	
 210	DE 225, PN 16			
		cad	267,59	
 215	DE 250, PN 16			
		cad	270,06	
 220	DE 280, PN 16			
		cad	319,18	
 225	DE 315, PN 16			
		cad	378,11	
 230	DE 355, PN 16			
		cad	682,53	
 235	DE 400, PN 16			
		cad	883,87	
 240	DE 450, PN 16			
		cad	1.055,75	
 245	DE 500, PN 16			
		cad	1.399,47	
 250	DE 90, PN 25			
		cad	35,47	
 255	DE 110, PN 25			
		cad	70,14	
 260	DE 125, PN 25			
		cad	100,40	
 265	DE 140, PN 25			
		cad	132,12	
 270	DE 160, PN 25			
		cad	142,39	
 275	DE 180, PN 25			
		cad	175,80	
 280	DE 200, PN 25			
		cad	279,89	
 285	DE 225, PN 25			
		cad	382,50	
 290	DE 250, PN 25			
		cad	385,97	
 295	DE 280, PN 25			
		cad	456,21	
 300	DE 315, PN 25			
		cad	540,14	
 305	DE 355, PN 25			
		cad	975,20	
 310	DE 400, PN 25			
		cad	1.262,95	
 315	DE 450, PN 25			
		cad	1.508,47	
 320	DE 500, PN 25			
		cad	1.999,50	
08.P01.F 50	Tee a 90° a codolo lungo per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DE 90, PN 10			
		cad	15,49	
 010	DE 110, PN 10			
		cad	22,82	
 015	DE 125, PN 10			
		cad	34,67	
 020	DE 140, PN 10			
		cad	50,62	
 025	DE 160, PN 10			
		cad	64,06	
 030	DE 180, PN 10			
		cad	86,19	
 035	DE 200, PN 10			
		cad	122,81	
 040	DE 225, PN 10			
		cad	153,21	
 045	DE 250, PN 10			
		cad	270,06	
 050	DE 280, PN 10			
		cad	407,57	
 055	DE 315, PN 10			
		cad	466,49	
 060	DE 90, PN 16			
		cad	17,96	
 065	DE 110, PN 16			
		cad	26,29	
 070	DE 125, PN 16			
		cad	39,51	
 075	DE 140, PN 16			
		cad	58,41	
 080	DE 160, PN 16			
		cad	74,12	
 085	DE 180, PN 16			
		cad	97,97	
 090	DE 200, PN 16			
		cad	141,42	
 095	DE 225, PN 16			
		cad	170,65	
 100	DE 250, PN 16			
		cad	311,84	
 105	DE 280, PN 16			
		cad	468,91	
 110	DE 315, PN 16			
		cad	537,71	
 115	DE 90, PN 25			
		cad	23,22	
 120	DE 110, PN 25			
		cad	38,23	
 125	DE 125, PN 25			
		cad	64,76	
 130	DE 140, PN 25			
		cad	91,80	
 135	DE 160, PN 25			
		cad	122,52	
 140	DE 180, PN 25			
		cad	211,91	
 145	DE 200, PN 25			
		cad	290,16	
 150	DE 225, PN 25			
		cad	342,74	
 155	DE 250, PN 25			
		cad	589,26	
08.P01.F 51	Calotte per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DE 90, PN 6,3			
		cad	7,52	
 010	DE 110, PN 6,3			
		cad	11,15	
 015	DE 125, PN 6,3			
		cad	12,65	
 020	DE 140, PN 6,3			
		cad	20,40	
 025	DE 160, PN 6,3			
		cad	20,79	
 030	DE 180, PN 6,3			
		cad	24,67	
 035	DE 200, PN 6,3			
		cad	42,92	
 040	DE 225, PN 6,3			
		cad	49,33	
 045	DE 250, PN 6,3			
		cad	54,01	
 050	DE 280, PN 6,3			
		cad	62,61	
 055	DE 315, PN 6,3			
		cad	79,03	
 060	DE 355, PN 6,3			
		cad	115,43	
 065	DE 90, PN 10			
		cad	7,91	
 070	DE 110, PN 10			
		cad	11,67	
 075	DE 125, PN 10			
		cad	13,22	
 080	DE 140, PN 10			
		cad	21,37	
 085	DE 160, PN 10			
		cad	21,73	
 090	DE 180, PN 10			
		cad	25,75	
 095	DE 200, PN 10			
		cad	43,16	
 100	DE 225, PN 10			
		cad	53,21	
 105	DE 250, PN 10			
		cad	57,95	
 110	DE 280, PN 10			
		cad	74,40	
 115	DE 315, PN 10			
		cad	131,60	
 120	DE 355, PN 10			
		cad	135,06	
 125	DE 90, PN 16			
		cad	9,06	
 130	DE 110, PN 16			
		cad	13,46	
 135	DE 125, PN 16			
		cad	15,19	
 140	DE 140, PN 16			
		cad	24,67	
 145	DE 160, PN 16			
		cad	25,01	
 150	DE 180, PN 16			
		cad	29,63	
 155	DE 200, PN 16			
		cad	49,68	
 160	DE 225, PN 16			
		cad	61,11	
 165	DE 250, PN 16			
		cad	66,61	
 170	DE 280, PN 16			
		cad	85,44	
 175	DE 315, PN 16			
		cad	151,24	
 180	DE 355, PN 16			
		cad	155,17	
 185	DE 90, PN 25			
		cad	25,29	
 190	DE 110, PN 25			
		cad	33,85	
 195	DE 125, PN 25			
		cad	36,46	
 200	DE 140, PN 25			
		cad	54,25	
 205	DE 160, PN 25			
		cad	57,42	
 210	DE 180, PN 25			
		cad	76,03	
 215	DE 200, PN 25			
		cad	85,44	
 220	DE 225, PN 25			
		cad	103,12	
 225	DE 250, PN 25			
		cad	112,95	
 230	DE 280, PN 25			
		cad	171,87	
 235	DE 315, PN 25			
		cad	238,18	
 240	DE 355, PN 25			
		cad	244,53	
08.P01.F 52	Gomiti a 45° per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DE 90, PN 10			
		cad	10,28	
 010	DE 110, PN 10			
		cad	19,93	
 015	DE 125, PN 10			
		cad	28,94	
 020	DE 140, PN 10			
		cad	34,78	
 025	DE 160, PN 10			
		cad	40,61	
 030	DE 180, PN 10			
		cad	49,73	
 035	DE 200, PN 10			
		cad	68,75	
 040	DE 225, PN 10			
		cad	88,39	
 045	DE 250, PN 10			
		cad	171,87	
 050	DE 90, PN 16			
		cad	11,78	
 055	DE 110, PN 16			
		cad	22,93	
 060	DE 125, PN 16			
		cad	33,27	
 065	DE 140, PN 16			
		cad	40,03	
 070	DE 160, PN 16			
		cad	46,67	
 075	DE 180, PN 16			
		cad	57,20	
 080	DE 200, PN 16			
		cad	79,08	
 085	DE 225, PN 16			
		cad	101,67	
 090	DE 250, PN 16			
		cad	197,93	
 095	DE 90, PN 20			
		cad	23,33	
 100	DE 110, PN 20			
		cad	38,76	
 105	DE 125, PN 20			
		cad	82,50	
 110	DE 140, PN 20			
		cad	105,08	
 115	DE 160, PN 20			
		cad	121,79	
 120	DE 180, PN 20			
		cad	176,27	
 125	DE 200, PN 20			
		cad	184,11	
 130	DE 225, PN 20			
		cad	255,34	
 135	DE 250, PN 20			
		cad	338,81	
 140	DE 90, PN 25			
		cad	23,33	
 145	DE 110, PN 25			
		cad	38,76	
 150	DE 125, PN 25			
		cad	82,50	
 155	DE 140, PN 25			
		cad	105,08	
 160	DE 160, PN 25			
		cad	121,79	
 165	DE 180, PN 25			
		cad	176,27	
 170	DE 200, PN 25			
		cad	184,11	
 175	DE 225, PN 25			
		cad	255,34	
 180	DE 250, PN 25			
		cad	338,81	
08.P01.F 53	Flange libere per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DN 80; acciaio zincato - PN 10			
		cad	7,11	
 010	DN 100; acciaio zincato - PN 10			
		cad	8,26	
 015	DN 125; acciaio zincato - PN 10			
		cad	11,44	
 020	DN 150; acciaio zincato - PN 10			
		cad	13,58	
 025	DN 200; acciaio zincato - PN 10			
		cad	19,99	
 030	DN 250; acciaio zincato - PN 10			
		cad	27,39	
 035	DN 300; acciaio zincato - PN 10			
		cad	34,26	
 040	DN 350; acciaio zincato - PN 10			
		cad	52,57	
 045	DN 400; acciaio zincato - PN 10			
		cad	66,33	
 050	DN 500; acciaio zincato - PN 10			
		cad	91,33	
 055	DN 500; acciaio zincato - PN 10			
		cad	101,30	
 060	DN 600; acciaio zincato - PN 10			
		cad	131,60	
 065	DN 700; acciaio zincato - PN 10			
		cad	171,87	
 070	DN 800; acciaio zincato - PN 10			
		cad	235,70	
 075	DN 900; acciaio zincato - PN 10			
		cad	336,33	
 080	DN 1000; acciaio zincato - PN 10			
		cad	432,12	
 085	DN 80; acciaio zincato - PN 16			
		cad	7,11	
 090	DN 100; acciaio zincato - PN 16			
		cad	8,26	
 095	DN 125; acciaio zincato - PN 16			
		cad	11,44	
 100	DN 150; acciaio zincato - PN 16			
		cad	13,58	
 105	DN 200; acciaio zincato - PN 16			
		cad	19,99	
 110	DN 250; acciaio zincato - PN 16			
		cad	33,68	
 115	DN 300; acciaio zincato - PN 16			
		cad	38,30	
 120	DN 350; acciaio zincato - PN 16			
		cad	70,82	
 125	DN 400; acciaio zincato - PN 16			
		cad	85,67	
 130	DN 80; acciaio zincato -PN 25			
		cad	11,85	
 135	DN 100; acciaio zincato -PN 25			
		cad	15,31	
 140	DN 125; acciaio zincato -PN 25			
		cad	20,74	
 145	DN 150; acciaio zincato -PN 25			
		cad	26,01	
 150	DN 200; acciaio zincato -PN 25			
		cad	37,84	
 155	DN 250; acciaio zincato -PN 25			
		cad	52,57	
 160	DN 300; acciaio zincato -PN 25			
		cad	71,24	
 165	DN 350; acciaio zincato -PN 25			
		cad	110,45	
 170	DN 400; acciaio zincato -PN 25			
		cad	146,33	
 175	DN 80; acciaio zincato - PN 40			
		cad	11,85	
 180	DN 100; acciaio zincato - PN 40			
		cad	15,31	
 185	DN 125; acciaio zincato - PN 40			
		cad	20,74	
 190	DN 150; acciaio zincato - PN 40			
		cad	26,01	
 195	DN 200; acciaio zincato - PN 40			
		cad	45,17	
 200	DN 250; acciaio zincato - PN 40			
		cad	77,59	
 205	DN 300; acciaio zincato - PN 40			
		cad	105,61	
 210	DN 350; acciaio zincato - PN 40			
		cad	164,53	
 215	DN 400; acciaio zincato - PN 40			
		cad	239,17	
08.P01.F 54	Flange cieche per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DN 80; acciaio zincato - PN 10			
		cad	12,25	
 010	DN 100; acciaio zincato - PN 10			
		cad	14,62	
 015	DN 125; acciaio zincato - PN 10			
		cad	20,27	
 020	DN 150; acciaio zincato - PN 10			
		cad	26,41	
 025	DN 200; acciaio zincato - PN 10			
		cad	42,97	
 030	DN 250; acciaio zincato - PN 10			
		cad	63,49	
 035	DN 300; acciaio zincato - PN 10			
		cad	82,39	
 040	DN 350; acciaio zincato - PN 10			
		cad	112,95	
 045	DN 400; acciaio zincato - PN 10			
		cad	148,53	
 050	DN 80; acciaio zincato - PN 16			
		cad	12,25	
 055	DN 100; acciaio zincato - PN 16			
		cad	14,62	
 060	DN 125; acciaio zincato - PN 16			
		cad	20,27	
 065	DN 150; acciaio zincato - PN 16			
		cad	26,41	
 070	DN 200; acciaio zincato - PN 16			
		cad	42,97	
 075	DN 250; acciaio zincato - PN 16			
		cad	66,95	
 080	DN 300; acciaio zincato - PN 16			
		cad	89,60	
 085	DN 350; acciaio zincato - PN 16			
		cad	136,28	
 090	DN 400; acciaio zincato - PN 16			
		cad	175,55	
 095	DN 80; acciaio zincato - PN 25			
		cad	27,09	
 100	DN 100; acciaio zincato - PN 25			
		cad	34,21	
 105	DN 125; acciaio zincato - PN 25			
		cad	44,07	
 110	DN 150; acciaio zincato - PN 25			
		cad	56,55	
 115	DN 200; acciaio zincato - PN 25			
		cad	88,79	
 120	DN 250; acciaio zincato - PN 25			
		cad	127,26	
 125	DN 300; acciaio zincato - PN 25			
		cad	162,61	
 130	DN 80; acciaio zincato - PN 40			
		cad	27,09	
 135	DN 100; acciaio zincato - PN 40			
		cad	34,21	
 140	DN 125; acciaio zincato - PN 40			
		cad	44,07	
 145	DN 150; acciaio zincato - PN 40			
		cad	56,55	
 150	DN 200; acciaio zincato - PN 40			
		cad	109,99	
 155	DN 250; acciaio zincato - PN 40			
		cad	188,56	
 160	DN 300; acciaio zincato - PN 40			
		cad	252,21	
08.P01.F 55	Gomiti a 90° con codolo lungo per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DE 90, PN 10			
		cad	10,28	
 010	DE 110, PN 10			
		cad	20,52	
 015	DE 125, PN 10			
		cad	28,99	
 020	DE 140, PN 10			
		cad	38,07	
 025	DE 160, PN 10			
		cad	41,32	
 030	DE 180, PN 10			
		cad	50,90	
 035	DE 200, PN 10			
		cad	81,51	
 040	DE 225, PN 10			
		cad	110,45	
 045	DE 250, PN 10			
		cad	193,99	
 050	DE 280, PN 10			
		cad	333,91	
 055	DE 315, PN 10			
		cad	343,21	
 060	DE 90, PN 16			
		cad	11,85	
 065	DE 110, PN 16			
		cad	23,63	
 070	DE 125, PN 16			
		cad	33,34	
 075	DE 140, PN 16			
		cad	43,79	
 080	DE 160, PN 16			
		cad	47,49	
 085	DE 180, PN 16			
		cad	58,41	
 090	DE 200, PN 16			
		cad	93,82	
 095	DE 225, PN 16			
		cad	127,16	
 100	DE 250, PN 16			
		cad	222,95	
 105	DE 280, PN 16			
		cad	390,40	
 110	DE 315, PN 16			
		cad	395,25	
 115	DE 90, PN 20			
		cad	23,98	
 120	DE 110, PN 20			
		cad	40,14	
 125	DE 125, PN 20			
		cad	84,69	
 130	DE 140, PN 20			
		cad	107,28	
 135	DE 160, PN 20			
		cad	128,88	
 140	DE 180, PN 20			
		cad	176,54	
 145	DE 200, PN 20			
		cad	208,67	
 150	DE 225, PN 20			
		cad	272,03	
 155	DE 250, PN 20			
		cad	417,38	
 160	DE 90, PN 25			
		cad	23,98	
 165	DE 110, PN 25			
		cad	40,14	
 170	DE 125, PN 25			
		cad	84,69	
 175	DE 140, PN 25			
		cad	107,28	
 180	DE 160, PN 25			
		cad	128,88	
 185	DE 180, PN 25			
		cad	176,54	
 190	DE 200, PN 25			
		cad	208,67	
 195	DE 225, PN 25			
		cad	272,03	
 200	DE 250, PN 25			
		cad	417,38	
08.P01.F 56	Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DE 90, PN 6/16			
		cad	15,77	
 010	DE 110, PN 6/16			
		cad	19,59	
 015	DE 125, PN 6/16			
		cad	27,91	
 020	DE 140, PN 6/16			
		cad	38,37	
 025	DE 160, PN 6/16			
		cad	37,04	
 030	DE 180, PN 6/16			
		cad	51,89	
 035	DE 200, PN 6/16			
		cad	57,95	
 040	DE 225, PN 6/16			
		cad	69,44	
 045	DE 250, PN 6/16			
		cad	123,35	
 050	DE 280, PN 6/16			
		cad	150,14	
 055	DE 315, PN 6/16			
		cad	179,60	
 060	DE 355, PN 6/16			
		cad	365,17	
 065	DE 400, PN 6/16			
		cad	454,54	
 070	DE 450, PN 6/16			
		cad	757,65	
 075	DE 500, PN 6/16			
		cad	861,28	
 080	DE 90, PN 20/25			
		cad	25,53	
 085	DE 110, PN 20/25			
		cad	31,14	
 090	DE 125, PN 20/25			
		cad	42,46	
 095	DE 140, PN 20/25			
		cad	51,02	
 100	DE 160, PN 20/25			
		cad	56,50	
 105	DE 180, PN 20/25			
		cad	82,32	
 110	DE 200, PN 20/25			
		cad	95,68	
 115	DE 225, PN 20/25			
		cad	117,39	
 120	DE 250, PN 20/25			
		cad	164,76	
 125	DE 280, PN 20/25			
		cad	224,72	
 130	DE 315, PN 20/25			
		cad	255,70	
 135	DE 355, PN 20/25			
		cad	434,55	
 140	DE 400, PN 20/25			
		cad	552,91	
08.P01.F 57	Gomiti a 90° elettrici per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DE 90			
		cad	46,97	
 010	DE 110			
		cad	67,42	
 015	DE 125			
		cad	88,62	
 020	DE 160			
		cad	125,66	
 025	DE 180			
		cad	165,51	
08.P01.F 58	Gomiti a 45° elettrici per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DE 90			
		cad	49,57	
 010	DE 110			
		cad	64,19	
 015	DE 125			
		cad	90,35	
 020	DE 160			
		cad	126,18	
 025	DE 180			
		cad	165,51	
08.P01.F 59	Tee a 90° elettrosaldabili per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DE 90			
		cad	51,07	
 010	DE 110			
		cad	69,44	
 015	DE 125			
		cad	92,44	
 020	DE 160			
		cad	152,23	
 025	DE 180			
		cad	199,71	
08.P01.F 60	Riduzioni elettriche per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	DE 90 X 63			
		cad	38,30	
 010	DE 110 X 90			
		cad	46,33	
 015	DE 125 X 90			
		cad	65,63	
 020	DE 125 X 110			
		cad	72,15	
 025	DE 160 X 110			
		cad	83,99	
 030	DE 180 X 125			
		cad	116,47	
 035	DE 250 X 225			
		cad	282,50	
08.P01.F 61	Riduzioni concentriche per tubazioni in polietilene ad alta densita'			
 005	250 x 180-200-225, PN 6,3			
		cad	59,86	
 010	280 x 200-225-250, PN 6,3			
		cad	66,55	
 015	315 x 225-250-280, PN 6,3			
		cad	76,42	
 020	355 x 250-280-315, PN 6,3			
		cad	121,55	
 025	400 x 280, PN 6,3			
		cad	222,95	
 030	400 x 315, PN 6,3			
		cad	170,88	
 035	400 x355, PN 6,3			
		cad	152,23	
 040	450 x 315, PN 6,3			
		cad	325,52	
 045	450 x 355, PN 6,3			
		cad	234,19	
 050	450 x 400, PN 6,3			
		cad	176,78	
 055	500 x 355, PN 6,3			
		cad	412,48	
 060	500 x 400, PN 6,3			
		cad	265,15	
 065	500 x 450, PN 6,3			
		cad	165,98	
 070	560 x 400, PN 6,3			
		cad	510,69	
 075	560 x 450, PN 6,3			
		cad	363,38	
 080	560 x 500, PN 6,3			
		cad	224,91	
 085	630 x 450, PN 6,3			
		cad	699,70	
 090	630 x 500, PN 6,3			
		cad	466,49	
 095	630 x 560, PN 6,3			
		cad	373,19	
 100	710 x 560, PN 6,3			
		cad	726,74	
 105	710 x 630, PN 6,3			
		cad	621,14	
 110	800 x 710, PN 6,3			
		cad	972,25	
 115	250 x 180-200-225, PN 10			
		cad	62,11	
 120	280 x 200-225-250, PN 10			
		cad	68,86	
 125	315 x 225-250-280, PN 10			
		cad	78,68	
 130	355 x 250-280-315, PN 10			
		cad	123,75	
 135	400 x 280, PN 10			
		cad	230,79	
 140	400 x 315, PN 10			
		cad	181,68	
 145	400 x355, PN 10			
		cad	160,53	
 150	450 x 315, PN 10			
		cad	351,05	
 155	450 x 355, PN 10			
		cad	247,94	
 160	450 x 400, PN 10			
		cad	186,60	
 165	500 x 355, PN 10			
		cad	468,91	
 170	500 x 400, PN 10			
		cad	373,19	
 175	500 x 450, PN 10			
		cad	260,25	
 180	560 x 400, PN 10			
		cad	530,33	
 185	560 x 450, PN 10			
		cad	436,05	
 190	560 x 500, PN 10			
		cad	306,87	
 195	630 x 450, PN 10			
		cad	834,77	
 200	630 x 500, PN 10			
		cad	564,70	
 205	630 x 560, PN 10			
		cad	464,00	
 210	250 x 180-200-225, PN 16			
		cad	71,45	
 215	280 x 200-225-250, PN 16			
		cad	123,44	
 220	315 x 225-250-280, PN 16			
		cad	151,36	
 225	355 x 250-280-315, PN 16			
		cad	241,58	
 230	400 x 280, PN 16			
		cad	265,68	
 235	400 x 315, PN 16			
		cad	208,67	
 240	400 x355, PN 16			
		cad	184,64	
 245	450 x 315, PN 16			
		cad	405,60	
 250	450 x 355, PN 16			
		cad	284,81	
 255	450 x 400, PN 16			
		cad	214,55	
 260	500 x 355, PN 16			
		cad	539,17	
 265	500 x 400, PN 16			
		cad	429,17	
 270	500 x 450, PN 16			
		cad	299,54	
 275	560 x 400, PN 16			
		cad	609,88	
 280	560 x 450, PN 16			
		cad	500,86	
 285	560 x 500, PN 16			
		cad	353,55	
 290	630 x 450, PN 16			
		cad	957,53	
 295	630 x 500, PN 16			
		cad	648,18	
 300	630 x 560, PN 16			
		cad	533,29	
 305	250 x 180-200-225, PN 25			
		cad	125,25	
 310	280 x 200-225-250, PN 25			
		cad	134,08	
 315	315 x 225-250-280, PN 25			
		cad	164,76	
 320	355 x 250-280-315, PN 25			
		cad	263,03	
08.P01.F 62	Pozzetti d'ispezione per condotte in PEAD - altezza 1000 mm			
 005	diametro esterno 500			
		cad	205,21	
 010	diametro esterno 560			
		cad	291,60	
 015	diametro esterno 630			
		cad	376,33	
 020	diametro esterno 710			
		cad	458,30	
 025	diametro esterno 800			
		cad	598,05	
 030	diametro esterno 900			
		cad	706,99	
 035	diametro esterno 1000			
		cad	821,42	
 040	diametro esterno 1200			
		cad	1.713,82	
08.P01.F 63	Prolunge per pozzetti d'ispezione come all'art. precedente			
 005	diametro esterno 500			
		ml	85,28	
 010	diametro esterno 560			
		ml	107,28	
 015	diametro esterno 630			
		ml	135,34	
 020	diametro esterno 710			
		ml	171,67	
 025	diametro esterno 800			
		ml	217,32	
 030	diametro esterno 900			
		ml	277,85	
 035	diametro esterno 1000			
		ml	342,21	
 040	diametro esterno 1200			
		ml	547,43	
08.P01.F 64	Tubazioni in polietilene ad alta densita' PE 80 rivestite da doppio nastro in alluminio e protette da strato  ...
... esterno in polietilene ad alta densita' (PE 100) per condotte in pressione - UNI EN 12201			
 005	DE 50, PN 8 SDR 17			
		ml	5,58	
 010	DE 63, PN 8 SDR 17			
		ml	6,84	
 015	DE 75, PN 8 SDR 17			
		ml	9,14	
 020	DE 90, PN 8 SDR 17			
		ml	11,93	
 025	DE 110, PN 8 SDR 17			
		ml	17,15	
 030	DE 125, PN 8 SDR 17			
		ml	21,26	
 035	DE 140, PN 8 SDR 17			
		ml	26,08	
 040	DE 160, PN 8 SDR 17			
		ml	32,50	
 045	DE 180, PN 8 SDR 17			
		ml	41,66	
 050	DE 200, PN 8 SDR 17			
		ml	49,67	
 055	DE 225, PN 8 SDR 17			
		ml	61,96	
 060	DE 250, PN 8 SDR 17			
		ml	74,21	
 065	DE 280, PN 8 SDR 17			
		ml	91,57	
 070	DE 315, PN 8 SDR 17			
		ml	113,78	
 075	DE 355, PN 8 SDR 17			
		ml	141,98	
 080	DE 400, PN 8 SDR 17			
		ml	177,07	
 085	DE 450, PN 8 SDR 17			
		ml	221,13	
 090	DE 500, PN 8 SDR 17			
		ml	270,09	
 095	DE 560, PN 8 SDR 17			
		ml	334,31	
 100	DE 630, PN 8 SDR 17			
		ml	419,53	
 105	DE 25, PN 12,5 SDR 11			
		ml	2,83	
 110	DE 32, PN 12,5 SDR 11			
		ml	4,01	
 115	DE 40, PN 12,5 SDR 11			
		ml	5,38	
 120	DE 50, PN 12,5 SDR 11			
		ml	7,20	
 125	DE 63, PN 12,5 SDR 11			
		ml	9,04	
 130	DE 75, PN 12,5 SDR 11			
		ml	11,96	
 135	DE 90, PN 12,5 SDR 11			
		ml	15,84	
 140	DE 110, PN 12,5 SDR 11			
		ml	23,09	
 145	DE 125, PN 12,5 SDR 11			
		ml	29,06	
 150	DE 140, PN 12,5 SDR 11			
		ml	35,35	
 155	DE 160, PN 12,5 SDR 11			
		ml	44,57	
 160	DE 180, PN 12,5 SDR 11			
		ml	57,49	
 165	DE 200, PN 12,5 SDR 11			
		ml	68,79	
 170	DE 225, PN 12,5 SDR 11			
		ml	85,58	
 175	DE 250, PN 12,5 SDR 11			
		ml	103,35	
 180	DE 280, PN 12,5 SDR 11			
		ml	127,71	
 185	DE 315, PN 12,5 SDR 11			
		ml	159,44	
 190	DE 355, PN 12,5 SDR 11			
		ml	199,89	
 195	DE 400, PN 12,5 SDR 11			
		ml	250,95	
 200	DE 450, PN 12,5 SDR 11			
		ml	314,62	
 205	DE 500, PN 12,5 SDR 11			
		ml	385,13	
08.P01.F 65	Tubazioni in polietilene ad alta densita' PE 100 rivestite da doppio nastro in alluminio e protette da strato  ...
... esterno in polietilene ad alta densita' (PE 100) per condotte in pressione - UNI EN 12201			
 005	DE 160, PN 6 SDR 26			
		ml	25,57	
 010	DE 180, PN 6 SDR 26			
		ml	32,72	
 015	DE 200, PN 6 SDR 26			
		ml	38,50	
 020	DE 225, PN 6 SDR 26			
		ml	48,08	
 025	DE 250, PN 6 SDR 26			
		ml	57,38	
 030	DE 280, PN 6 SDR 26			
		ml	72,35	
 035	DE 315, PN 6 SDR 26			
		ml	89,62	
 040	DE 355, PN 6 SDR 26			
		ml	110,62	
 045	DE 400, PN 6 SDR 26			
		ml	136,98	
 050	DE 450, PN 6 SDR 26			
		ml	170,09	
 055	DE 500, PN 6 SDR 26			
		ml	206,47	
 060	DE 560, PN 6 SDR 26			
		ml	254,79	
 065	DE 630, PN 6 SDR 26			
		ml	318,01	
 070	DE 50, PN 10 SDR 17			
		ml	6,02	
 075	DE 63, PN 10 SDR 17			
		ml	7,46	
 080	DE 75, PN 10 SDR 17			
		ml	11,75	
 085	DE 90, PN 10 SDR 17			
		ml	14,49	
 090	DE 110, PN 10 SDR 17			
		ml	19,13	
 095	DE 125, PN 10 SDR 17			
		ml	23,30	
 100	DE 140, PN 10 SDR 17			
		ml	28,58	
 105	DE 160, PN 10 SDR 17			
		ml	35,69	
 110	DE 180, PN 10 SDR 17			
		ml	45,83	
 115	DE 200, PN 10 SDR 17			
		ml	54,60	
 120	DE 225, PN 10 SDR 17			
		ml	68,09	
 125	DE 250, PN 10 SDR 17			
		ml	81,65	
 130	DE 280, PN 10 SDR 17			
		ml	100,77	
 135	DE 315, PN 10 SDR 17			
		ml	125,16	
 140	DE 355, PN 10 SDR 17			
		ml	156,24	
 145	DE 400, PN 10 SDR 17			
		ml	194,86	
 150	DE 450, PN 10 SDR 17			
		ml	243,36	
 155	DE 500, PN 10 SDR 17			
		ml	297,23	
 160	DE 560, PN 10 SDR 17			
		ml	367,94	
 165	DE 630, PN 10 SDR 17			
		ml	461,76	
 170	DE 25, PN 16 SDR 11			
		ml	3,20	
 175	DE 32, PN 16 SDR 11			
		ml	4,45	
 180	DE 40, PN 16 SDR 11			
		ml	5,81	
 185	DE 50, PN 16 SDR 11			
		ml	7,85	
 190	DE 63, PN 16 SDR 11			
		ml	9,85	
 195	DE 75, PN 16 SDR 11			
		ml	15,28	
 200	DE 90, PN 16 SDR 11			
		ml	19,23	
 205	DE 110, PN 16 SDR 11			
		ml	25,63	
 210	DE 125, PN 16 SDR 11			
		ml	31,98	
 215	DE 140, PN 16 SDR 11			
		ml	38,68	
 220	DE 160, PN 16 SDR 11			
		ml	49,02	
 225	DE 180, PN 16 SDR 11			
		ml	63,23	
 230	DE 200, PN 16 SDR 11			
		ml	75,67	
 235	DE 225, PN 16 SDR 11			
		ml	94,15	
 240	DE 250, PN 16 SDR 11			
		ml	113,69	
 245	DE 280, PN 16 SDR 11			
		ml	140,48	
 250	DE 315, PN 16 SDR 11			
		ml	175,44	
 255	DE 355, PN 16 SDR 11			
		ml	219,97	
 260	DE 400, PN 16 SDR 11			
		ml	276,20	
 265	DE 450, PN 16 SDR 11			
		ml	346,30	
 270	DE 500, PN 16 SDR 11			
		ml	423,90	
 275	DE 63, PN 25 SDR 11			
		ml	12,89	
 280	DE 75, PN 25 SDR 11			
		ml	20,21	
 285	DE 90, PN 25 SDR 11			
		ml	25,41	
 290	DE 25, PN 25 SDR 7,4			
		ml	3,20	
 295	DE 32, PN 25 SDR 7,4			
		ml	4,45	
 300	DE 40, PN 25 SDR 7,3			
		ml	5,81	
 305	DE 50, PN 25 SDR 7,4			
		ml	7,85	
 310	DE 63, PN 25 SDR 7,4			
		ml	14,61	
 315	DE 75, PN 25 SDR 7,4			
		ml	22,91	
 320	DE 90, PN 25 SDR 7,4			
		ml	28,79	
 325	DE 110, PN 25 SDR 7,4			
		ml	34,52	
 330	DE 125, PN 25 SDR 7,4			
		ml	43,15	
 335	DE 140, PN 25 SDR 7,4			
		ml	52,36	
 340	DE 160, PN 25 SDR 7,4			
		ml	66,29	
 345	DE 180, PN 25 SDR 7,4			
		ml	85,98	
 350	DE 200, PN 25 SDR 7,4			
		ml	103,51	
 355	DE 225, PN 25 SDR 7,4			
		ml	128,61	
 360	DE 250, PN 25 SDR 7,4			
		ml	138,24	
 365	DE 280, PN 25 SDR 7,4			
		ml	153,44	
 370	DE 315, PN 25 SDR 7,4			
		ml	193,20	
08.P01.F 66	Tubazioni in polietilene ad alta densita' PE 80 rivestite e protette da strato esterno in polietilene ad alta  ...
... densita' (PE 100) per condotte in pressione - UNI EN 12201			
 005	DE 50, PN 8 SDR 17			
		ml	2,82	
 010	DE 63, PN 8 SDR 17			
		ml	3,65	
 015	DE 75, PN 8 SDR 17			
		ml	5,03	
 020	DE 90, PN 8 SDR 17			
		ml	6,90	
 025	DE 110, PN 8 SDR 17			
		ml	9,70	
 030	DE 125, PN 8 SDR 17			
		ml	12,02	
 035	DE 140, PN 8 SDR 17			
		ml	14,80	
 040	DE 160, PN 8 SDR 17			
		ml	19,86	
 045	DE 180, PN 8 SDR 17			
		ml	24,61	
 050	DE 200, PN 8 SDR 17			
		ml	32,09	
 055	DE 225, PN 8 SDR 17			
		ml	40,97	
 060	DE 250, PN 8 SDR 17			
		ml	49,58	
 065	DE 280, PN 8 SDR 17			
		ml	68,00	
 070	DE 315, PN 8 SDR 17			
		ml	87,31	
 075	DE 355, PN 8 SDR 17			
		ml	109,03	
 080	DE 400, PN 8 SDR 17			
		ml	135,75	
 085	DE 450, PN 8 SDR 17			
		ml	171,56	
 090	DE 500, PN 8 SDR 17			
		ml	210,61	
 095	DE 560, PN 8 SDR 17			
		ml	259,86	
 100	DE 630, PN 8 SDR 17			
		ml	328,04	
 105	DE 25, PN 12,5 SDR 11			
		ml	1,28	
 110	DE 32, PN 12,5 SDR 11			
		ml	2,00	
 115	DE 40, PN 12,5 SDR 11			
		ml	2,56	
 120	DE 50, PN 12,5 SDR 11			
		ml	3,80	
 125	DE 63, PN 12,5 SDR 11			
		ml	5,01	
 130	DE 75, PN 12,5 SDR 11			
		ml	6,79	
 135	DE 90, PN 12,5 SDR 11			
		ml	9,43	
 140	DE 110, PN 12,5 SDR 11			
		ml	13,91	
 145	DE 125, PN 12,5 SDR 11			
		ml	19,07	
 150	DE 140, PN 12,5 SDR 11			
		ml	24,76	
 155	DE 160, PN 12,5 SDR 11			
		ml	32,18	
 160	DE 180, PN 12,5 SDR 11			
		ml	41,15	
 165	DE 200, PN 12,5 SDR 11			
		ml	50,22	
 170	DE 225, PN 12,5 SDR 11			
		ml	64,25	
 175	DE 250, PN 12,5 SDR 11			
		ml	78,29	
 180	DE 280, PN 12,5 SDR 11			
		ml	96,44	
 185	DE 315, PN 12,5 SDR 11			
		ml	123,29	
 190	DE 355, PN 12,5 SDR 11			
		ml	154,49	
 195	DE 400, PN 12,5 SDR 11			
		ml	193,92	
 200	DE 450, PN 12,5 SDR 11			
		ml	245,30	
08.P01.F 67	Tubazioni in polietilene ad alta densita' PE 100 rivestite e protette da strato esterno in polietilene ad alta  ...
... densita' (PE 100) per condotte in pressione - UNI EN 12201			
 005	DE 160, PN 6 SDR 26			
		ml	18,24	
 010	DE 180, PN 6 SDR 26			
		ml	23,26	
 015	DE 200, PN 6 SDR 26			
		ml	27,93	
 020	DE 225, PN 6 SDR 26			
		ml	35,93	
 025	DE 250, PN 6 SDR 26			
		ml	43,31	
 030	DE 280, PN 6 SDR 26			
		ml	52,84	
 035	DE 315, PN 6 SDR 26			
		ml	66,68	
 040	DE 355, PN 6 SDR 26			
		ml	83,14	
 045	DE 400, PN 6 SDR 26			
		ml	103,35	
 050	DE 450, PN 6 SDR 26			
		ml	130,68	
 055	DE 500, PN 6 SDR 26			
		ml	157,58	
 060	DE 560, PN 6 SDR 26			
		ml	194,83	
 065	DE 630, PN 6 SDR 26			
		ml	242,48	
 070	DE 50, PN 10 SDR 17			
		ml	3,26	
 075	DE 63, PN 10 SDR 17			
		ml	4,25	
 080	DE 75, PN 10 SDR 17			
		ml	7,54	
 085	DE 90, PN 10 SDR 17			
		ml	9,40	
 090	DE 110, PN 10 SDR 17			
		ml	13,01	
 095	DE 125, PN 10 SDR 17			
		ml	15,23	
 100	DE 140, PN 10 SDR 17			
		ml	19,78	
 105	DE 160, PN 10 SDR 17			
		ml	25,07	
 110	DE 180, PN 10 SDR 17			
		ml	31,17	
 115	DE 200, PN 10 SDR 17			
		ml	37,85	
 120	DE 225, PN 10 SDR 17			
		ml	48,33	
 125	DE 250, PN 10 SDR 17			
		ml	57,05	
 130	DE 280, PN 10 SDR 17			
		ml	77,45	
 135	DE 315, PN 10 SDR 17			
		ml	98,34	
 140	DE 355, PN 10 SDR 17			
		ml	123,44	
 145	DE 400, PN 10 SDR 17			
		ml	154,19	
 150	DE 450, PN 10 SDR 17			
		ml	194,74	
 155	DE 500, PN 10 SDR 17			
		ml	237,66	
 160	DE 560, PN 10 SDR 17			
		ml	299,58	
 165	DE 630, PN 10 SDR 17			
		ml	370,00	
 170	DE 25, PN 16 SDR 11			
		ml	1,65	
 175	DE 32, PN 16 SDR 11			
		ml	2,43	
 180	DE 40, PN 16 SDR 11			
		ml	2,99	
 185	DE 50, PN 16 SDR 11			
		ml	4,45	
 190	DE 63, PN 16 SDR 11			
		ml	5,82	
 195	DE 75, PN 16 SDR 11			
		ml	10,11	
 200	DE 90, PN 16 SDR 11			
		ml	12,82	
 205	DE 110, PN 16 SDR 11			
		ml	16,45	
 210	DE 125, PN 16 SDR 11			
		ml	21,99	
 215	DE 140, PN 16 SDR 11			
		ml	28,09	
 220	DE 160, PN 16 SDR 11			
		ml	36,63	
 225	DE 180, PN 16 SDR 11			
		ml	46,90	
 230	DE 200, PN 16 SDR 11			
		ml	57,11	
 235	DE 225, PN 16 SDR 11			
		ml	72,81	
 240	DE 250, PN 16 SDR 11			
		ml	88,63	
 245	DE 280, PN 16 SDR 11			
		ml	109,66	
 250	DE 315, PN 16 SDR 11			
		ml	139,08	
 255	DE 355, PN 16 SDR 11			
		ml	174,92	
 260	DE 400, PN 16 SDR 11			
		ml	220,04	
 265	DE 450, PN 16 SDR 11			
		ml	278,22	
 270	DE 63, PN 25 SDR 11			
		ml	7,82	
 275	DE 75, PN 25 SDR 11			
		ml	13,72	
 280	DE 90, PN 25 SDR 11			
		ml	17,28	
 285	DE 25, PN 25 SDR 7,4			
		ml	2,12	
 290	DE 32, PN 25 SDR 7,4			
		ml	3,14	
 295	DE 40, PN 25 SDR 7,4			
		ml	3,94	
 300	DE 50, PN 25 SDR 7,4			
		ml	5,98	
 305	DE 63, PN 25 SDR 7,4			
		ml	8,86	
 310	DE 75, PN 25 SDR 7,4			
		ml	15,54	
 315	DE 90, PN 25 SDR 7,4			
		ml	19,58	
 320	DE 110, PN 25 SDR 7,4			
		ml	22,58	
 325	DE 125, PN 25 SDR 7,4			
		ml	30,15	
 330	DE 140, PN 25 SDR 7,4			
		ml	38,56	
 335	DE 160, PN 25 SDR 7,4			
		ml	50,18	
 340	DE 180, PN 25 SDR 7,4			
		ml	64,52	
 345	DE 200, PN 25 SDR 7,4			
		ml	78,99	
 350	DE 225, PN 25 SDR 7,4			
		ml	100,40	
 355	DE 250, PN 25 SDR 7,4			
		ml	122,89	
 360	DE 280, PN 25 SDR 7,4			
		ml	153,77	
08.P01.F 68	Tubazioni in polietilene ad alta densita' PE 100, PN 3,2 / SDR 33 -  rivestite da doppio nastro in alluminio e  ...
... protette da strato esterno in polietilene ad alta densita' (PE 100) per condotte in pressione - UNI EN 12201			
 005	DE 110			
		ml	12,98	
 010	DE 125			
		ml	15,71	
 015	DE 140			
		ml	19,57	
 020	DE 160			
		ml	23,90	
 025	DE 180			
		ml	30,06	
 030	DE 200			
		ml	35,27	
 035	DE 225			
		ml	44,31	
 040	DE 250			
		ml	52,82	
08.P01.F 69	Tubazioni in polietilene ad alta densita' PE 100, PN 3,2 / SDR 33 rivestite e protette da strato esterno in  ...
... polietilene ad alta densita' (PE 100) per condotte in pressione - UNI EN 12201			
 005	DE 110			
		ml	7,25	
 010	DE 125			
		ml	9,59	
 015	DE 140			
		ml	12,90	
 020	DE 160			
		ml	16,31	
 025	DE 180			
		ml	20,39	
 030	DE 200			
		ml	24,51	
 035	DE 225			
		ml	31,85	
 040	DE 250			
		ml	38,43	
 045	DE 280			
		ml	46,11	
 050	DE 315			
		ml	59,73	
 055	DE 355			
		ml	73,41	
 060	DE 400			
		ml	90,60	
 065	DE 450			
		ml	114,44	
 070	DE 500			
		ml	138,51	
 075	DE 560			
		ml	170,70	
 080	DE 630			
		ml	214,86	
08.P01.F 70	Tubazioni in polietilene bicchierate ad alta densita' PE 100, complete di anello e guarnizione elastomerica, per  ...
... condotte interrate in pressione - UNI 12201, marchio IIP UNI			
 005	DE 90, PN 16 SDR 11			
		ml	8,82	
 010	DE 110, PN 16 SDR 11			
		ml	12,87	
 015	DE 125, PN 16 SDR 11			
		ml	16,38	
 020	DE 160, PN 16 SDR 11			
		ml	26,55	
 025	DE 180, PN 16 SDR 11			
		ml	24,35	
 030	DE 200, PN 16 SDR 11			
		ml	41,00	
 035	DE 225, PN 16 SDR 11			
		ml	52,83	
 040	DE 250, PN 16 SDR 11			
		ml	63,90	
 045	DE 90, PN 10 SDR 17			
		ml	6,39	
 050	DE 110, PN 10 SDR 17			
		ml	9,23	
 055	DE 125, PN 10 SDR 17			
		ml	11,52	
 060	DE 160, PN 10 SDR 17			
		ml	18,59	
 065	DE 180, PN 10 SDR 17			
		ml	23,31	
 070	DE 200, PN 10 SDR 17			
		ml	28,71	
 075	DE 225, PN 10 SDR 17			
		ml	37,98	
 080	DE 250, PN 10 SDR 17			
		ml	44,64	
08.P01.F 71	Gomiti a 45° per tubazioni in polietilene bicchierate 			
 005	DE 90, PN 10 SDR 17			
		cad	56,70	
 010	DE 110, PN 10 SDR 17			
		cad	78,44	
 015	DE 125, PN 10 SDR 17			
		cad	96,80	
 020	DE 160, PN 10 SDR 17			
		cad	128,52	
 025	DE 180, PN 10 SDR 17			
		cad	156,15	
 030	DE 200, PN 10 SDR 17			
		cad	205,02	
 035	DE 225, PN 10 SDR 17			
		cad	236,39	
 040	DE 250, PN 10 SDR 17			
		cad	296,55	
 045	DE 90, PN 16 SDR 11			
		cad	57,87	
 050	DE 110, PN 16 SDR 11			
		cad	80,60	
 055	DE 125, PN 16 SDR 11			
		cad	99,90	
 060	DE 160, PN 16 SDR 11			
		cad	133,11	
 065	DE 180, PN 16 SDR 11			
		cad	161,28	
 070	DE 200, PN 16 SDR 11			
		cad	212,40	
 075	DE 225, PN 16 SDR 11			
		cad	245,97	
 080	DE 250, PN 16 SDR 11			
		cad	309,60	
08.P01.F 72	Gomiti a 90° per tubazioni in polietilene bicchierate 			
 005	DE 90, PN 10 SDR 17			
		cad	57,24	
 010	DE 110, PN 10 SDR 17			
		cad	79,02	
 015	DE 125, PN 10 SDR 17			
		cad	96,89	
 020	DE 160, PN 10 SDR 17			
		cad	129,29	
 025	DE 180, PN 10 SDR 17			
		cad	157,10	
 030	DE 200, PN 10 SDR 17			
		cad	223,43	
 035	DE 225, PN 10 SDR 17			
		cad	241,65	
 040	DE 250, PN 10 SDR 17			
		cad	328,05	
 045	DE 90, PN 16 SDR 11			
		cad	58,50	
 050	DE 110, PN 16 SDR 11			
		cad	81,27	
 055	DE 125, PN 16 SDR 11			
		cad	99,99	
 060	DE 160, PN 16 SDR 11			
		cad	134,01	
 065	DE 180, PN 16 SDR 11			
		cad	162,59	
 070	DE 200, PN 16 SDR 11			
		cad	232,65	
 075	DE 225, PN 16 SDR 11			
		cad	251,60	
 080	DE 250, PN 16 SDR 11			
		cad	344,34	
08.P01.F 73	Tee per tubazioni in polietilene bicchierate			
 005	DE 90, PN 10 SDR 17			
		cad	108,00	
 010	DE 110, PN 10 SDR 17			
		cad	138,60	
 015	DE 125, PN 10 SDR 17			
		cad	168,80	
 020	DE 160, PN 10 SDR 17			
		cad	234,41	
 025	DE 180, PN 10 SDR 17			
		cad	297,54	
 030	DE 200, PN 10 SDR 17			
		cad	399,15	
 035	DE 225, PN 10 SDR 17			
		cad	447,57	
 040	DE 250, PN 10 SDR 17			
		cad	598,37	
 045	DE 90, PN 16 SDR 11			
		cad	109,76	
 050	DE 110, PN 16 SDR 11			
		cad	141,12	
 055	DE 125, PN 16 SDR 11			
		cad	171,90	
 060	DE 160, PN 16 SDR 11			
		cad	241,20	
 065	DE 180, PN 16 SDR 11			
		cad	306,72	
 070	DE 200, PN 16 SDR 11			
		cad	412,74	
 075	DE 225, PN 16 SDR 11			
		cad	463,95	
 080	DE 250, PN 16 SDR 11			
		cad	625,14	
08.P01.F 74	Croce per tubazioni in polietilene bicchierate			
 005	DE 110, PN 10 SDR 17			
		cad	230,67	
 010	DE 125, PN 10 SDR 17			
		cad	287,10	
 015	DE 160, PN 10 SDR 17			
		cad	415,17	
 020	DE 180, PN 10 SDR 17			
		cad	531,09	
 025	DE 200, PN 10 SDR 17			
		cad	723,96	
 030	DE 225, PN 10 SDR 17			
		cad	821,84	
 035	DE 250, PN 10 SDR 17			
		cad	1.143,95	
 040	DE 110, PN 16 SDR 11			
		cad	242,69	
 045	DE 125, PN 16 SDR 11			
		cad	305,01	
 050	DE 160, PN 16 SDR 11			
		cad	448,11	
 055	DE 180, PN 16 SDR 11			
		cad	576,14	
 060	DE 200, PN 16 SDR 11			
		cad	790,29	
 065	DE 225, PN 16 SDR 11			
		cad	902,16	
 070	DE 250, PN 16 SDR 11			
		cad	1.275,66	
08.P01.F 75	Doppio bicchiere per tubazioni in polietilene bicchierate			
 005	DE 90, PN 10 SDR 17			
		cad	62,64	
 010	DE 110, PN 10 SDR 17			
		cad	78,12	
 015	DE 125, PN 10 SDR 17			
		cad	88,34	
 020	DE 160, PN 10 SDR 17			
		cad	115,29	
 025	DE 180, PN 10 SDR 17			
		cad	140,31	
 030	DE 200, PN 10 SDR 17			
		cad	176,31	
 035	DE 225, PN 10 SDR 17			
		cad	227,97	
 040	DE 250, PN 10 SDR 17			
		cad	268,61	
 045	DE 90, PN 16 SDR 11			
		cad	62,64	
 050	DE 110, PN 16 SDR 11			
		cad	78,12	
 055	DE 125, PN 16 SDR 11			
		cad	88,34	
 060	DE 160, PN 16 SDR 11			
		cad	115,29	
 065	DE 180, PN 16 SDR 11			
		cad	140,31	
 070	DE 200, PN 16 SDR 11			
		cad	176,31	
 075	DE 225, PN 16 SDR 11			
		cad	227,97	
 080	DE 250, PN 16 SDR 11			
		cad	268,61	
08.P01.F 76	Tubazioni in polietilene corrugato fessurate per condotte di drenaggio, SN 4 - UNI 12201 - UNI 7613			
 005	DE 200			
		ml	6,84	
 010	DE 250			
		ml	12,42	
 015	DE 315			
		ml	16,20	
 020	DE 400			
		ml	21,33	
 025	DE 500			
		ml	32,22	
 030	DE 630			
		ml	53,82	
 035	DE 800			
		ml	92,21	
 040	DE 1000			
		ml	137,79	
 045	DE 1200			
		ml	204,75	
08.P01.F 77	Tubazioni in polietilene corrugato fessurate per condotte di drenaggio, SN 8 - UNI 12201 - UNI 7613			
 005	DE 160			
		ml	5,54	
 010	DE 200			
		ml	8,55	
 015	DE 250			
		ml	13,59	
 020	DE 315			
		ml	19,62	
 025	DE 400			
		ml	25,92	
 030	DE 500			
		ml	41,85	
 035	DE 630			
		ml	56,79	
 040	DE 800			
		ml	109,98	
 045	DE 1000			
		ml	149,63	
 050	DE 1200			
		ml	220,50	
08.P01.F 78	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, sistema di doppia canalizzazione costituita da tubo  ...
... esterno e tubo interno a doppia parete, rispondenti alle prescrizioni del PR EN 13476-1 tipo B del settembre 2002 e successive modifiche o aggio			
 005	diametro 250/ ID 300			
		ml	63,40	
 010	diametro 315/ ID 400			
		ml	81,50	
 015	diametro ID 300/500			
		ml	92,53	
 020	diametro 400/ ID 500			
		ml	105,92	
 025	diametro ID 400/630			
		ml	120,10	
 030	diametro 500/ ID 600			
		ml	153,95	
 035	diametro ID 500/800			
		ml	188,60	
 040	diametro 630 / ID 800			
		ml	235,47	
 045	diametro ID 600/ ID 800			
		ml	263,42	
 050	diametro 800/1200			
		ml	359,50	
 055	diametro ID 800/1200			
		ml	410,29	
08.P01.F 79	Pozzetto o cameretta di ispezione DN 1000 in polietilene o polipropilene di tipo autoportante, realizzato con  ...
... elementi stampati ad iniezione, componibili in altezza. Gli elementi saranno provvisti di una serie di nervature di rinforzo cinconferenziali. La base dovra' avere fondo piano e i bocchelli con innesto femmina saranno provvisti di guarnizione incorporata atta a garantire la tenuta alla pressione di 0,5 bar. Le giunzioni fra gli elementi di prolunga sono previste con guarnizione di tenuta a 0,5 bar. Lo spessore della parete del pozzetto sara' almeno di 12 mm. Il cono superiore di chiusura, eccentrico e rinforzato. Il pozzetto e' previsto di scala di accesso incorporata realizzata in conformita' alla norma DIN 19555.			
 005	diametro interno 1000/160 altezza 1160 mm			
		cad	485,77	
 010	diametro interno 1000/200 altezza 1220 mm			
		cad	506,07	
 015	diametro interno 1000/250 altezza 1275 mm			
		cad	529,78	
 020	diametro interno 1000/315 altezza 1330 mm			
		cad	556,86	
 025	diametro interno 1000/400 altezza 1400 mm			
		cad	723,74	
 030	elemento di prolunga e guarnizione di 1000 - h 1000 mm			
		cad	407,91	
 035	elemento di prolunga e guarnizione di 1000 - h 500 mm			
		cad	231,88	
08.P01.F 80	Pozzetto di ispezione in polietilene o polipropilene, autoportante, composto da base rinforzata piu' elemento di  ...
... prolunga. Ingressi provvisti di guarnizione incorporata atta a garantire la pressione di 0,5 bar. La giunzione fra base ed elemento di prolunga e' prevista mediante guarnizione di tenuta a 0,5 bar.			
 005	DN 600 / 160 h 645 mm guarnizione compresa			
		cad	179,42	
 010	DN 600 / 200 h 645 mm guarnizione compresa			
		cad	186,18	
 015	DN 600 / 315 h 705 mm guarnizione compresa			
		cad	199,73	
 020	DN 600 / 400 h 705 mm guarnizione compresa			
		cad	216,65	
 025	DN 600 / 400 h 715 mm guarnizione compresa			
		cad	236,95	
 030	Elemento di prolunga DN 600 SN 4			
		cad	67,70	
08.P01.F 81	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, rigidezza circonferenziale SR 24 8 kN/m², aventi parete  ...
... interna liscia con cavita' circolari atte al miglioramento del momento d'inerzia, prodotti secondo la norma DIN 16961 1/2 (o successive edizioni)			
 005	DN 500			
		ml	79,31	
 010	DN 600			
		ml	100,46	
 015	DN 800			
		ml	170,82	
 020	DN 1000			
		ml	276,56	
 025	DN 1200			
		ml	374,18	
 030	DN 1500			
		ml	561,26	
08.P01.F 82	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, rigidezza circonferenziale SR 24 16 kN/m², aventi  ...
... parete interna liscia con cavita' circolari atte al miglioramento del momento d'inerzia, prodotti secondo la norma DIN 16961 1/2 (o successive edizioni)			
 005	DN 500			
		ml	95,99	
 010	DN 600			
		ml	117,95	
 015	DN 800			
		ml	211,49	
 020	DN 1000			
		ml	331,47	
 025	DN 1200			
		ml	470,15	
 030	DN 1500			
		ml	803,25	
08.P01.G	 Materiali in vetroresina			
				
08.P01.G 01	Tubazioni monoparete a spessore costante in PRFV (vetro-resina), conformi alle norme UNI 9032 e 9033 classe A o C,  ...
... per fognatura, aventi rigidezza verificata all'interramento secondo norme AWWAC.950 e/o ATV pari a 2500 N/m² con giunto a bicchiere o a manicotto con guarnizione elastomerica a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, inserita nel manicotto stesso, tale da costruire un fascia in elastomero pari alla larghezza del manicotto.			
 005	DN 250			
		ml	40,19	
 010	DN 300			
		ml	45,77	
 015	DN 350			
		ml	52,14	
 020	DN 400			
		ml	53,92	
 025	DN 450			
		ml	61,29	
 030	DN 500			
		ml	69,69	
 035	DN 600			
		ml	91,81	
 040	DN 700			
		ml	113,94	
 045	DN 800			
		ml	149,54	
 050	DN 900			
		ml	180,88	
 055	DN 1000			
		ml	206,78	
 060	DN 1200			
		ml	282,82	
 065	DN 1300			
		ml	334,20	
 070	DN 1400			
		ml	409,23	
 075	DN 1500			
		ml	450,68	
 080	DN 1600			
		ml	582,72	
08.P01.G 02	Tubazioni monoparete a spessore costante in PRFV (vetro-resina), conformi alle norme UNI 9032 e 9033 classe A o C,  ...
... per fognatura, aventi rigidezza verificata all'interramento secondo norme AWWAC.950 e/o ATV pari a 5000 N/m² con giunto a bicchiere o a manicotto con guarnizione elastomerica a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, inserita nel manicotto stesso, tale da costruire un fascia in elastomero pari alla larghezza del manicotto.			
 005	DN 250			
		ml	42,23	
 010	DN 300			
		ml	48,32	
 015	DN 350			
		ml	54,94	
 020	DN 400			
		ml	58,74	
 025	DN 450			
		ml	66,38	
 030	DN 500			
		ml	76,10	
 035	DN 600			
		ml	101,08	
 040	DN 700			
		ml	126,67	
 045	DN 800			
		ml	170,45	
 050	DN 900			
		ml	201,79	
 055	DN 1000			
		ml	232,51	
 060	DN 1200			
		ml	323,51	
 065	DN 1300			
		ml	383,03	
 070	DN 1400			
		ml	465,17	
 075	DN 1500			
		ml	516,29	
 080	DN 1600			
		ml	658,73	
08.P01.G 03	 Tubazioni monoparete a spessore costante in PRFV (vetro-resina), conformi alle norme UNI 9032 e 9033 classe A o  ...
... C, per fognatura, aventi rigidezza verificata all'interramento secondo norme AWWAC.950 e/o ATV pari a 10.000 N/m² con giunto a bicchiere o a manicotto con guarnizione elastomerica a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, inserita nel manicotto stesso, tale da costruire un fascia in elastomero pari alla larghezza del manicotto.			
 005	DN 250			
		ml	43,64	
 010	DN 300			
		ml	50,56	
 015	DN 350			
		ml	58,14	
 020	DN 400			
		ml	63,07	
 025	DN 450			
		ml	72,85	
 030	DN 500			
		ml	77,83	
 035	DN 600			
		ml	112,67	
 040	DN 700			
		ml	142,22	
 045	DN 800			
		ml	186,73	
 050	DN 900			
		ml	227,84	
 055	DN 1000			
		ml	264,71	
 060	DN 1200			
		ml	375,64	
 065	DN 1300			
		ml	444,07	
 070	DN 1400			
		ml	536,03	
 075	DN 1500			
		ml	597,89	
 080	DN 1600			
		ml	750,49	
08.P01.G 04	Pezzi speciali in poliestere rinforzato con fibre di vetro per fognature dal diametro 150 mm al diametro 1000 mm			
 005	...			
		kg	10,90	
08.P01.G 05	Pozzetti monolitici in PRFV per tubazioni in PVC 			
 005	diametro 500, diam. 160			
		cad	145,54	
 010	diametro 500, diam. 200			
		cad	146,31	
 015	diametro 500, diam. 250			
		cad	159,80	
 020	diametro 500, diam. 315			
		cad	172,77	
 025	diametro 800, diam. 160			
		cad	168,10	
 030	diametro 800, diam. 200			
		cad	175,89	
 035	diametro 800, diam. 250			
		cad	190,41	
 040	diametro 800, diam. 315			
		cad	205,97	
 045	diametro 800, diam. 355			
		cad	226,74	
 050	diametro 800, diam. 400			
		cad	243,33	
 055	diametro 800, diam. 500			
		cad	296,26	
 060	diametro 800, diam. 630			
		cad	390,69	
 065	diametro 1000, diam. 160			
		cad	228,81	
 070	diametro 1000, diam. 200			
		cad	237,11	
 075	diametro 1000, diam. 250			
		cad	251,11	
 080	diametro 1000, diam. 315			
		cad	264,09	
 085	diametro 1000, diam. 355			
		cad	296,26	
 090	diametro 1000, diam. 400			
		cad	313,91	
 095	diametro 1000, diam. 500			
		cad	369,41	
 100	diametro 1000, diam. 630			
		cad	454,25	
 105	diametro 1200, diam. 160			
		cad	316,24	
 110	diametro 1200, diam. 200			
		cad	324,27	
 115	diametro 1200, diam. 250			
		cad	339,58	
 120	diametro 1200, diam. 315			
		cad	354,64	
 125	diametro 1200, diam. 355			
		cad	385,51	
 130	diametro 1200, diam. 400			
		cad	403,66	
 135	diametro 1200, diam. 500			
		cad	459,18	
 140	diametro 1200, diam. 630			
		cad	555,68	
08.P01.G 06	Pozzetti monolitici in PRFV per tubazioni in gres-ceramico			
 005	diametro 500, diam. 150			
		cad	182,63	
 010	diametro 500, diam. 200			
		cad	202,36	
 015	diametro 500, diam. 250			
		cad	209,87	
 020	diametro 500, diam. 300			
		cad	243,08	
 025	diametro 800, diam. 160			
		cad	218,70	
 030	diametro 800, diam. 200			
		cad	236,85	
 035	diametro 800, diam. 250			
		cad	246,97	
 040	diametro 800, diam. 300			
		cad	274,47	
 045	diametro 800, diam. 350			
		cad	309,74	
 050	diametro 800, diam. 400			
		cad	329,99	
 055	diametro 800, diam. 500			
		cad	381,09	
 060	diametro 800, diam. 600			
		cad	469,30	
 065	diametro 1000, diam. 150			
		cad	277,58	
 070	diametro 1000, diam. 200			
		cad	300,41	
 075	diametro 1000, diam. 250			
		cad	308,19	
 080	diametro 1000, diam. 300			
		cad	334,40	
 085	diametro 1000, diam. 350			
		cad	382,91	
 090	diametro 1000, diam. 400			
		cad	403,92	
 095	diametro 1000, diam. 500			
		cad	442,05	
 100	diametro 1000, diam. 600			
		cad	523,00	
 105	diametro 1200, diam. 150			
		cad	365,27	
 110	diametro 1200, diam. 200			
		cad	386,80	
 115	diametro 1200, diam. 250			
		cad	394,33	
 120	diametro 1200, diam. 300			
		cad	419,48	
 125	diametro 1200, diam. 350			
		cad	476,30	
 130	diametro 1200, diam. 400			
		cad	496,02	
 135	diametro 1200, diam. 500			
		cad	545,30	
 140	diametro 1200, diam. 600			
		cad	595,38	
08.P01.G 07	Tubi prolunga in PRFV per pozzetti			
 005	diametro 500			
		ml	101,74	
 010	diametro 800			
		ml	178,04	
 015	diametro 1000			
		ml	269,60	
08.P01.G 08	Innesti supplementari PVC e PEAD a pareti liscia o strutturata			
 005	diametro 160			
		cad	25,43	
 010	diametro 200			
		cad	30,53	
 015	diametro 250			
		cad	45,77	
 020	diametro 315			
		cad	66,13	
 025	diametro 355			
		cad	71,21	
 030	diametro 400			
		cad	76,30	
 035	diametro 500			
		cad	122,08	
 040	diametro 630			
		cad	203,46	
08.P01.G 09	Innesti supplementari gres-fibrocemento e ghisa			
 005	diametro 150			
		cad	61,04	
 010	diametro 200			
		cad	68,67	
 015	diametro 250			
		cad	76,30	
 020	diametro 300			
		cad	106,83	
 025	diametro 350			
		cad	122,08	
 030	diametro 400			
		cad	150,06	
 035	diametro 500			
		cad	198,38	
 040	diametro 600			
		cad	259,43	
08.P01.H	Materiali per rivestimenti - isolanti			
				
08.P01.H 01	Elementi trafilati in klinker per rivestimenti costituiti da listelli normali delle dimensioni di cm 6x23 circa,  ...
... esclusi i pezzi speciali (angolari, architravi, mezzi listelli, ecc.)			
 005	Colore rosso chiaro			
		mq	13,93	
 010	Colori chiari correnti (avorio-sabbia-rosato)			
		mq	13,93	
 015	Colori chiari speciali (avana-grigio sabbia-ec.)			
		mq	13,93	
08.P01.H 02	Elementi trafilati in klinker ceramico smaltato lucido od opaco, per rivestimento di piscine			
 005	 Colori correnti			
		mq	20,09	
 010	 Colori speciali			
		mq	23,84	
08.P01.H 03	Resina epossidica bicomponente autolivellante ad altissima resistenza all'usura per formazione di pavimentazione  ...
... interna			
 005	 Uso industriale			
		kg	6,34	
08.P01.H 04	Prodotti impermeabilizzanti e protettivi a base di elastomeri poliuretano catrame per rivestimenti anticorrosivi  ...
... di opere in cls quali: canali, tubazioni, vasche, impianti di depurazione, estradosso di condotte interrate, ecc.; impermeabilizzazione di murature controterra, rivestimento interno di digestori per la produzione dei biogas.			
 005	...			
		kg	10,65	
08.P01.H 05	Prodotti protettivi a base di elastomeri epossidici e/o poliuretanici per la protezione di strutture in c.a.  ...
... quali: barriere, cordoli, viadotti; impermeabilizzazione di canali, tubazioni, paramenti a monte di dighe; rivestimenti elastici per impianti di depurazione e collettori fognari.			
 005	...			
		kg	18,02	
08.P01.H 06	Prodotti epossidici senza solvente, anticorrosivi antiacido per la protezione del calcestruzzo negli impianti di  ...
... depurazione dalle acque e nei collettori fognari 			
 005	...			
		kg	12,02	
08.P01.H 07	Cordolo bentonitico idroespansivo (waterstop)			
 005	sez. 25x25 mm			
		ml	12,60	
 010	sez. 20x2 mm			
		ml	6,08	
 015	sez. 20x3 mm			
		ml	7,68	
 020	sez. 20x5 mm			
		ml	9,70	
08.P01.H 08	Polistirolo espanso			
 005	densita' 15 kg/m³			
		mc	58,93	
 010	densita' 20 kg/m³			
		mc	77,68	
 015	densita' 30 kg/m³			
		mc	115,19	
08.P01.H 09	Provvista di pannelli rigidi in lana di roccia idrorepellente legata con resine termoindurenti, per isolamenti  ...
... termoacustici, rivestiti su una faccia con strato bituminoso armato con velo di vetro e film in polipropilene, aventi densita' non inferiore a 150 kg/m³, elevata resistenza a compressione e stabilita' dimensionale, certificati per la classe 0 di reazione al fuoco:			
 005	spessore mm 30			
		mq	4,68	
 010	spessore mm 40			
		mq	6,26	
 015	spessore mm 50			
		mq	7,80	
 020	spessore mm 60			
		mq	9,39	
08.P01.H 10	Provvista di membrane di polietilene semirigido ad alta densita - (HDPE)			
 005	M 20, altezza variabile			
		mq	3,52	
08.P01.I	Materiali metallici			
				
08.P01.I 01	In acciaio inossidabile tipo 18/8			
 005	...			
		kg	4,28	
08.P01.I 02	In lega cromo alluminio			
 005	...			
		kg	3,01	
08.P01.I 03	In lega leggera di alluminio			
 005	...			
		kg	2,83	
08.P01.I 04	Tubi in ghisa sferoidale per fognatura, con giunti tipo rapido e guarnizioni in elastomero; rivestiti internamente  ...
... con cemento alluminoso; conformi alla norma UNI EN 598.			
 005	per tubi DN 100 mm.			
		ml	23,22	
 010	per tubi DN 125 mm.			
		ml	32,21	
 015	per tubi DN 150 mm.			
		ml	34,64	
 020	per tubi DN 200 mm.			
		ml	46,63	
 025	per tubi DN 250 mm.			
		ml	60,87	
 030	per tubi DN 300 mm.			
		ml	77,63	
 035	per tubi DN 350 mm.			
		ml	99,91	
 040	per tubi DN 400 mm.			
		ml	119,11	
 045	per tubi DN 450 mm.			
		ml	137,46	
 050	per tubi DN 500 mm.			
		ml	151,04	
 055	per tubi DN 600 mm.			
		ml	196,78	
 060	per tubi DN 700 mm.			
		ml	269,49	
 065	per tubi DN 800 mm.			
		ml	329,60	
 070	per tubi DN 900 mm.			
		ml	392,06	
 075	Per tubi DN 1000 mm.			
		ml	447,58	
 080	Per tubi DN 1200 mm.			
		ml	730,36	
08.P01.I 05	Pezzi speciali per tubi in ghisa sferoidale per fognature conformi alla norma UNI EN 598 (ti, curve, riduzioni,  ...
... imbocchi, tazze)			
				
08.P01.I 05 005	Ti a 3 bicchieri a giunto automatico rapido			
08.P01.I 05 010	Ti 3 bicchieri DN 100/ 100 /100			
		cad	98,59	
08.P01.I 05 015	Ti 3 bicchieri DN 125/ 100 /125			
		cad	114,21	
08.P01.I 05 020	Ti 3 bicchieri DN 125/ 125 /125			
		cad	115,28	
08.P01.I 05 025	Ti 3 bicchieri DN 150/ 100 /150			
		cad	131,45	
08.P01.I 05 030	Ti 3 bicchieri DN 150/ 125 /150			
		cad	132,53	
08.P01.I 05 035	Ti 3 bicchieri DN 150/ 150 /150			
		cad	133,60	
08.P01.I 05 040	Ti 3 bicchieri DN 200/ 100 /200			
		cad	181,55	
08.P01.I 05 045	Ti 3 bicchieri DN 200/ 125 /200			
		cad	182,62	
08.P01.I 05 050	Ti 3 bicchieri DN 200/ 150 /200			
		cad	183,70	
08.P01.I 05 055	Ti 3 bicchieri DN 200/ 200 /200			
		cad	188,00	
08.P01.I 05 060	Ti 3 bicchieri DN 250/ 150 /250			
		cad	371,16	
08.P01.I 05 065	Ti 3 bicchieri DN 250/ 200 /250			
		cad	373,31	
08.P01.I 05 070	Ti 3 bicchieri DN 250/ 250 /250			
		cad	384,63	
08.P01.I 05 075	Ti 3 bicchieri DN 300/ 150 /300			
		cad	493,43	
08.P01.I 05 080	Ti 3 bicchieri DN 300/ 200 /300			
		cad	496,67	
08.P01.I 05 085	Ti 3 bicchieri DN 300/ 250 /300			
		cad	500,45	
08.P01.I 05 090	Ti 3 bicchieri DN 300/ 300 /300			
		cad	505,83	
08.P01.I 05 095	Ti a 2 bicchieri e flangia a giunto automatico rapido			
08.P01.I 05 100	Ti 2 bicch./fl DN   100/100/100			
		cad	72,19	
08.P01.I 05 105	Ti 2 bicch./fl DN   125/100/125			
		cad	84,57	
08.P01.I 05 110	Ti 2 bicch./fl DN   125/125/125			
		cad	86,72	
08.P01.I 05 115	Ti 2 bicch./fl DN   150/100/150			
		cad	100,74	
08.P01.I 05 120	Ti 2 bicch./fl DN   150/125/150			
		cad	98,05	
08.P01.I 05 125	Ti 2 bicch./fl DN   150/150/150 			
		cad	100,20	
08.P01.I 05 130	Ti 2 bicch./fl DN   200/100/200			
		cad	137,90	
08.P01.I 05 135	Ti 2 bicch./fl DN   200/125/200			
		cad	137,90	
08.P01.I 05 140	Ti 2 bicch./fl DN   200/150/200			
		cad	137,90	
08.P01.I 05 145	Ti 2 bicch./fl DN   200/200/200			
		cad	137,90	
08.P01.I 05 150	Ti 2 bicch./fl DN   250/100/250			
		cad	235,40	
08.P01.I 05 155	Ti 2 bicch./fl DN   250/150/250			
		cad	230,55	
08.P01.I 05 160	Ti 2 bicch./fl DN   250/200/250			
		cad	235,40	
08.P01.I 05 165	Ti 2 bicch./fl DN   250/250/250			
		cad	235,40	
08.P01.I 05 170	Ti 2 bicch./fl DN   300/100/300			
		cad	394,33	
08.P01.I 05 175	Ti 2 bicch./fl DN   300/150/300			
		cad	394,33	
08.P01.I 05 180	Ti 2 bicch./fl DN   300/200/300			
		cad	402,95	
08.P01.I 05 185	Ti 2 bicch./fl DN   300/300/300			
		cad	401,87	
08.P01.I 05 190	Ti 2 bicch./fl DN   350/100/350			
		cad	400,78	
08.P01.I 05 195	Ti 2 bicch./fl DN   350/150/350			
		cad	413,72	
08.P01.I 05 200	Ti 2 bicch./fl DN   350/200/350			
		cad	408,32	
08.P01.I 05 205	Ti 2 bicch./fl DN   350/350/350			
		cad	474,05	
08.P01.I 05 210	Ti 2 bicch./fl DN   400/100/400			
		cad	441,72	
08.P01.I 05 215	Ti 2 bicch./fl DN   400/150/400			
		cad	456,27	
08.P01.I 05 220	Ti 2 bicch./fl DN   400/200/400			
		cad	479,44	
08.P01.I 05 225	Ti 2 bicch./fl DN   400/400/400			
		cad	496,14	
08.P01.I 05 230	Ti 2 bicch./fl DN   500/100/500			
		cad	892,62	
08.P01.I 05 235	Ti 2 bicch./fl DN   500/150/500			
		cad	892,62	
08.P01.I 05 240	Ti 2 bicch./fl DN   500/200/500			
		cad	906,08	
08.P01.I 05 245	Ti 2 bicch./fl DN   500/400/500			
		cad	968,03	
08.P01.I 05 250	Ti 2 bicch./fl DN   500/500/500			
		cad	982,04	
08.P01.I 05 255	Ti 2 bicch./fl DN   600/100/600			
		cad	1.261,61	
08.P01.I 05 260	Ti 2 bicch./fl DN   600/200/600			
		cad	1.274,55	
08.P01.I 05 265	Ti 2 bicch./fl DN   600/400/600			
		cad	1.388,21	
08.P01.I 05 270	Ti 2 bicch./fl DN   600/600/600			
		cad	1.400,06	
08.P01.I 05 275	Ti 2 bicch./fl DN   700/150/700			
		cad	1.397,92	
08.P01.I 05 280	Ti 2 bicch./fl DN   700/200/700			
		cad	1.455,00	
08.P01.I 05 285	Ti 2 bicch./fl DN   700/400/700			
		cad	1.885,42	
08.P01.I 05 290	Ti 2 bicch./fl DN   700/700/700			
		cad	2.238,80	
08.P01.I 05 295	Ti 2 bicch./fl DN   800/150/800			
		cad	2.326,07	
08.P01.I 05 300	Ti 2 bicch./fl DN   800/200/800			
		cad	2.345,46	
08.P01.I 05 305	Ti 2 bicch./fl DN   800/400/800			
		cad	2.376,71	
08.P01.I 05 310	Ti 2 bicch./fl DN   800/800/800			
		cad	2.541,02	
08.P01.I 05 315	Ti 2 bicch./fl DN   900/200/900			
		cad	2.407,42	
08.P01.I 05 320	Ti 2 bicch./fl DN   900/400/900			
		cad	2.593,26	
08.P01.I 05 325	Ti 2 bicch./fl DN   900/900/900			
		cad	3.688,43	
08.P01.I 05 330	Ti 2 bicch./fl DN 1000/150/1000			
		cad	2.715,00	
08.P01.I 05 335	Ti 2 bicch./fl DN 1000/200/1000			
		cad	2.745,71	
08.P01.I 05 340	Ti 2 bicch./fl DN 1000/400/1000			
		cad	2.344,22	
08.P01.I 05 345	Ti 2 bicch./fl DN 1000/1000/1000			
		cad	4.507,78	
08.P01.I 06	Riduzioni a due bicchieri a giunto rapido			
 005	riduzione DN 125/100			
		cad	136,19	
 010	riduzione DN 150/100			
		cad	155,52	
 015	riduzione DN 200/150			
		cad	210,56	
 020	riduzione DN 250/200			
		cad	273,03	
 025	riduzione DN 300/200			
		cad	352,40	
 030	riduzione DN 300/250			
		cad	356,37	
 035	riduzione DN 350/300			
		cad	428,40	
 040	riduzione DN 400/300			
		cad	477,77	
 045	riduzione DN 500/400			
		cad	1.061,37	
 050	riduzione DN 600/500			
		cad	1.386,19	
08.P01.I 07	Curve a 2 bicchieri a 90° a giunto automatico rapido 			
 005	Curva 90° a 2 bicch. DN 100			
		cad	68,96	
 010	Curva 90° a 2 bicch. DN 150			
		cad	94,82	
 015	Curva 90° a 2 bicch. DN 200			
		cad	133,06	
 020	Curva 90° a 2 bicch. DN 250			
		cad	225,18	
 025	Curva 90° a 2 bicch. DN 300			
		cad	346,37	
08.P01.I 08	Curve a 2 bicchieri a 45° a giunto automatico rapido 			
 005	Curva 45° a 2 bicch. DN  100			
		cad	73,27	
 010	Curva 45° a 2 bicch. DN  125			
		cad	86,18	
 015	Curva 45° a 2 bicch. DN  150			
		cad	100,20	
 020	Curva 45° a 2 bicch. DN  200			
		cad	137,90	
 025	Curva 45° a 2 bicch. DN  250			
		cad	235,40	
 030	Curva 45° a 2 bicch. DN  300			
		cad	347,45	
 035	Curva 45° a 2 bicch. DN  350			
		cad	371,16	
 040	Curva 45° a 2 bicch. DN  400			
		cad	408,32	
 045	Curva 45° a 2 bicch. DN  450			
		cad	496,67	
 050	Curva 45° a 2 bicch. DN  500			
		cad	786,49	
 055	Curva 45° a 2 bicch. DN  600			
		cad	1.144,73	
 060	Curva 45° a 2 bicch. DN  700			
		cad	1.462,55	
 065	Curva 45° a 2 bicch. DN  800			
		cad	1.985,62	
 070	Curva 45° a 2 bicch. DN  900			
		cad	2.321,23	
 075	Curva 45° a 2 bicch. DN 1000			
		cad	3.751,45	
08.P01.I 09	Curve a 2 bicchieri a 22°30' a giunto automatico rapido 			
 005	Curva 22°30' a 2 bicch. DN  100			
		cad	71,64	
 010	Curva 22°30' a 2 bicch. DN  125			
		cad	86,18	
 015	Curva 22°30' a 2 bicch. DN  150			
		cad	100,20	
 020	Curva 22°30' a 2 bicch. DN  200			
		cad	141,68	
 025	Curva 22°30' a 2 bicch. DN  250			
		cad	235,40	
 030	Curva 22°30' a 2 bicch. DN  300			
		cad	353,92	
 035	Curva 22°30' a 2 bicch. DN  350			
		cad	336,69	
 040	Curva 22°30' a 2 bicch. DN  400			
		cad	371,16	
 045	Curva 22°30' a 2 bicch. DN  450			
		cad	447,66	
 050	Curva 22°30' a 2 bicch. DN  500			
		cad	580,72	
 055	Curva 22°30' a 2 bicch. DN  600			
		cad	801,04	
 060	Curva 22°30' a 2 bicch. DN  700			
		cad	1.022,98	
 065	Curva 22°30' a 2 bicch. DN  800			
		cad	1.367,74	
 070	Curva 22°30' a 2 bicch. DN  900			
		cad	1.486,25	
 075	Curva 22°30' a 2 bicch. DN 1000			
		cad	2.112,21	
08.P01.I 10	Curve a 2 bicchieri a 11°15' a giunto automatico rapido			
 005	Curva 11°15' a 2 bicch. DN  100			
		cad	71,64	
 010	Curva 11°15' a 2 bicch. DN  125			
		cad	84,57	
 015	Curva 11°15' a 2 bicch. DN  150			
		cad	98,05	
 020	Curva 11°15' a 2 bicch. DN  200			
		cad	141,68	
 025	Curva 11°15' a 2 bicch. DN  250			
		cad	235,40	
 030	Curva 11°15' a 2 bicch. DN  300			
		cad	353,92	
 035	Curva 11°15' a 2 bicch. DN  350			
		cad	329,15	
 040	Curva 11°15' a 2 bicch. DN  400			
		cad	371,16	
 045	Curva 11°15' a 2 bicch. DN  450			
		cad	447,66	
 050	Curva 11°15' a 2 bicch. DN  500			
		cad	580,72	
 055	Curva 11°15' a 2 bicch. DN  600			
		cad	801,04	
 060	Curva 11°15' a 2 bicch. DN  700			
		cad	1.022,98	
 065	Curva 11°15' a 2 bicch. DN  800			
		cad	1.367,74	
 070	Curva 11°15' a 2 bicch. DN  900			
		cad	1.486,25	
 075	Curva 11°15' a 2 bicch. DN 1000			
		cad	2.112,21	
08.P01.I 11	Piatto chiusura (flangia cieca)			
 005	Piatto chiusura  DN   100			
		cad	19,39	
 010	Piatto chiusura  DN   125			
		cad	27,47	
 015	Piatto chiusura  DN   150			
		cad	27,47	
 020	Piatto chiusura  DN   200			
		cad	33,94	
 025	Piatto chiusura  DN   250			
		cad	96,96	
 030	Piatto chiusura  DN   300			
		cad	113,66	
 035	Piatto chiusura  DN   350			
		cad	102,36	
 040	Piatto chiusura  DN   400			
		cad	131,99	
 045	Piatto chiusura  DN   450			
		cad	147,06	
 050	Piatto chiusura  DN   500			
		cad	159,45	
 055	Piatto chiusura  DN   600			
		cad	237,56	
 060	Piatto chiusura  DN   700			
		cad	420,71	
 065	Piatto chiusura  DN   800			
		cad	510,68	
 070	Piatto chiusura  DN   900			
		cad	604,41	
 075	Piatto chiusura  DN 1000			
		cad	745,55	
08.P01.I 12	Imbocchi			
 005	Imbocco  p.liscia / fl  DN   100			
		cad	35,56	
 010	Imbocco  p.liscia / fl  DN   125			
		cad	45,24	
 015	Imbocco  p.liscia / fl  DN   150			
		cad	50,64	
 020	Imbocco  p.liscia / fl  DN   200			
		cad	66,80	
 025	Imbocco  p.liscia / fl  DN   250			
		cad	183,16	
 030	Imbocco  p.liscia / fl  DN   300			
		cad	248,87	
 035	Imbocco  p.liscia / fl  DN   350			
		cad	199,86	
 040	Imbocco  p.liscia / fl  DN   400			
		cad	221,40	
 045	Imbocco  p.liscia / fl  DN   450			
		cad	232,17	
 050	Imbocco  p.liscia / fl  DN   500			
		cad	273,11	
 055	Imbocco  p.liscia / fl  DN   600			
		cad	353,39	
 060	Imbocco  p.liscia / fl  DN   700			
		cad	509,60	
 065	Imbocco  p.liscia / fl  DN   800			
		cad	659,76	
 070	Imbocco  p.liscia / fl  DN   900			
		cad	768,71	
 075	Imbocco  p.liscia / fl  DN 1000			
		cad	793,49	
08.P01.I 13	Tazza 			
 005	Tazza   bicch. / fl  DN   100			
		cad	44,98	
 010	Tazza   bicch. / fl  DN   125			
		cad	52,31	
 015	Tazza   bicch. / fl  DN   150			
		cad	62,24	
 020	Tazza   bicch. / fl  DN   200			
		cad	86,81	
 025	Tazza   bicch. / fl  DN   250			
		cad	146,95	
 030	Tazza   bicch. / fl  DN   300			
		cad	190,38	
 035	Tazza   bicch. / fl  DN   350			
		cad	219,14	
 040	Tazza   bicch. / fl  DN   400			
		cad	234,83	
 045	Tazza   bicch. / fl  DN   450			
		cad	282,94	
 050	Tazza   bicch. / fl  DN   500			
		cad	406,89	
 055	Tazza   bicch. / fl  DN   600			
		cad	552,81	
 060	Tazza   bicch. / fl  DN   700			
		cad	711,81	
 065	Tazza   bicch. / fl  DN   800			
		cad	934,61	
 070	Tazza   bicch. / fl  DN   900			
		cad	1.128,64	
 075	Tazza   bicch. / fl  DN 1000			
		cad	1.501,54	
08.P01.I 14	Pezzi speciali per tubi in ghisa sferoidale per fognature conformi alla norma UNI EN 598 (allacci, placche,  ...
... botole, manicotti)			
				
08.P01.I 14 005	Allacci orientabili per immissioni			
08.P01.I 14 010	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 250-300/all. DN 125 			
		cad	173,47	
08.P01.I 14 015	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 250-300/all. DN 150			
		cad	185,85	
08.P01.I 14 020	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 350-600/all. DN 125			
		cad	173,47	
08.P01.I 14 025	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 350-600/all. DN 150			
		cad	182,08	
08.P01.I 14 030	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 400/all. DN 200			
		cad	206,87	
08.P01.I 14 035	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 450-600/all. DN 200			
		cad	233,79	
08.P01.I 14 040	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 700-1200/all. DN 125			
		cad	182,08	
08.P01.I 14 045	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 700-1200/all. DN 150			
		cad	182,08	
08.P01.I 14 050	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 700-800/all. DN 200			
		cad	233,79	
08.P01.I 14 055	Allacci orientabili a intaglio circolare DN 900-1200/all. DN 200			
		cad	233,79	
08.P01.I 15	Allacci a sella per immissioni			
 005	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 250/all. DN 150			
		cad	101,82	
 010	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 300/all. DN 150			
		cad	101,82	
 015	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 350-400/all. DN 150			
		cad	101,82	
 020	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 450-600/all. DN 150			
		cad	220,87	
 025	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 700-1200/all. DN 150			
		cad	220,87	
 030	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 1400-2000/all. DN 150			
		cad	220,87	
 035	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 300/all. DN 200			
		cad	220,87	
 040	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 350/all. DN 200			
		cad	220,87	
 045	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 400/all. DN 200			
		cad	220,87	
 050	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 450-600/all. DN 200			
		cad	220,87	
 055	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 700-800/all. DN 200			
		cad	331,31	
 060	Allacci a sella a 90° ad intaglio circolare DN 900-1200/all. DN 200			
		cad	331,31	
08.P01.I 16	Placche d'immissione			
 005	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 400/all. DN 150			
		cad	372,23	
 010	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 400/all. DN 200			
		cad	433,11	
 015	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 400/all. DN 250			
		cad	460,92	
 020	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 500/all. DN 150			
		cad	394,86	
 025	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 500/all. DN 200			
		cad	479,97	
 030	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 500/all. DN 250			
		cad	505,77	
 035	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 600/all. DN 150			
		cad	400,25	
 040	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 600/all. DN 200			
		cad	489,67	
 045	Placche d' immissione a 67°30' ad intaglio rettangolare (2 collari) DN 600/all. DN 250			
		cad	520,88	
08.P01.I 17	Botole di accesso			
 005	Botole di accesso DN 150			
		cad	225,36	
 010	Botole di accesso DN 200			
		cad	225,36	
 015	Botole di accesso DN 250			
		cad	471,90	
 020	Botole di accesso DN 300			
		cad	471,90	
 025	Botole di accesso DN 400			
		cad	415,33	
 030	Botole di accesso DN 500			
		cad	401,32	
 035	Botole di accesso DN 600			
		cad	648,59	
 040	Botole di accesso DN 700			
		cad	648,59	
 045	Botole di accesso DN 800			
		cad	648,59	
08.P01.I 18	Ti d'ispezione			
 005	Ti d' ispezione con coperchio e contrappeso DN 150/diramaz. DN 400			
		cad	680,99	
 010	Ti d' ispezione con coperchio e contrappeso DN 200/diramaz. DN 400			
		cad	680,99	
 015	Ti d' ispezione con coperchio e contrappeso DN 250/diramaz. DN 400			
		cad	680,99	
 020	Ti d' ispezione con coperchio e contrappeso DN 300/diramaz. DN 400			
		cad	726,99	
08.P01.I 19	Ti di pulizia			
 005	Ti di pulizia DN 150/diramaz. DN 400			
		cad	507,64	
 010	Ti di pulizia DN 200/diramaz. DN 400			
		cad	507,64	
 015	Ti di pulizia DN 250/diramaz. DN 400			
		cad	507,64	
 020	Ti di pulizia DN 300/diramaz. DN 400			
		cad	553,64	
08.P01.I 20	Manicotti murari			
 005	Manicotti murari a giunto rapido DN 150			
		cad	42,33	
 010	Manicotti murari a giunto rapido DN 200			
		cad	59,01	
 015	Manicotti murari a giunto rapido DN 250			
		cad	80,27	
 020	Manicotti murari a giunto rapido DN 300			
		cad	109,36	
 025	Manicotti murari a giunto rapido DN 350			
		cad	162,14	
 030	Manicotti murari a giunto rapido DN 400			
		cad	158,38	
 035	Manicotti murari a giunto rapido DN 450			
		cad	210,63	
 040	Manicotti murari a giunto rapido DN 500			
		cad	221,93	
 045	Manicotti murari a giunto rapido DN 600			
		cad	264,50	
 050	Manicotti murari a giunto rapido DN 700			
		cad	428,80	
 055	Manicotti murari a giunto rapido DN 800			
		cad	488,59	
 060	Manicotti murari a giunto rapido DN 900			
		cad	607,64	
 065	Manicotti murari a giunto rapido DN 1000			
		cad	665,82	
 070	Manicotti murari a giunto rapido DN 1200			
		cad	1.483,02	
08.P01.I 21	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe d 400 per traffico intenso, a  ...
... telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore			
 005	peso ca kg 90: telaio rotondo mm. 850-passo d'uomo mm. 600 minimi			
		cad	140,45	
 010	peso ca kg 100: telaio quadrato lato mm. 850-passo d'uomo mm. 600 minimi			
		cad	150,75	
08.P01.I 22	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe d 400 per traffico normale, a  ...
... telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato  ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore.			
 005	Peso ca kg 57: telaio rotondo mm. 850-passo d'uomo mm. 600 minimi			
		cad	80,52	
 010	Peso ca kg 65: telaio quadrato lato mm. 850-passo d'uomo mm. 600 minimi			
		cad	91,76	
08.P01.I 23	Gradini in ghisa sferoidale rivestiti in catrame del peso di kg.3,4 circa			
 005	 dimensioni mm.350x270			
		cad	9,52	
08.P01.I 24	 Ghisa in getti per bocchette apribili superiormente con suggello incernierato con perni in acciaio inox			
 005	 Del tipo a “gola di lupo“ 			
		kg	1,27	
08.P01.I 25	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini classe f 900 - e 600			
 005	...			
		kg	2,02	
08.P01.I 26	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini classe d 400 - c 250 - b 125			
 005	...			
		kg	1,90	
08.P01.I 27	Provvista a pie' d'opera di suggelli a cerniera per caditoie stradali, costruiti in profilati metallici conformi  ...
... ai disegni forniti dalla citta'			
 005	 Parkerizzati o fosfatati			
		cad	29,09	
08.P01.I 28	 Condotte metalliche in lamiera d'acciaio ondulata e zincata a piastre multiple o elementi incastrati:			
 005	 Nei tipi circolari-ribassate-policentriche			
		kg	1,62	
08.P01.J	Pietre e marmi			
				
08.P01.J 01	Pietra di luserna (spessore costante)			
 005	in lastre dello spessore di cm 2			
		mq	82,00	
 010	in lastre dello spessore di cm 3			
		mq	112,16	
 015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq	145,49	
 020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq	165,05	
 025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq	193,10	
 030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq	221,65	
 035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq	249,17	
 040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq	277,73	
 045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq	306,31	
 050	in masselli			
		mq	3.031,79	
08.P01.J 02	Pietra di Luserna a spacco. Cava, in lastre rettangolari a coste rifilate			
 005	spessore cm 3-5 - dimensioni fino a 30x15			
		mq	31,74	
 010	spessore cm 3-5 - dimensioni da 30x15 a 80x40			
		mq	39,67	
 015	spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40			
		mq	56,07	
 020	spessore cm 6-7 - dimensioni fino a 80x40			
		mq	55,55	
 025	spessore cm 6-7 - dimensioni oltre 80x40			
		mq	56,07	
 030	spessore cm 8-10 - dimensioni fino a 80x40			
		mq	63,48	
	08.P02 Noli			
08.P02.A	Noli			
				
08.P02.A 01	Nolo di autobotte munita di pompa per l'estrazione di materie luride da collettori fognari, impianti di  ...
... depurazione e loro manufatti, compresa la paga dell'autista ed il consumo di carburante e lubrificante sia per il pompaggio che per il trasporto, per i			
 005	Capacita' da 7 a 15 m³			
		h	36,54	
 010	Capacita' da 16 a 22 m³			
		h	42,84	
08.P02.A 02	Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti, canali o pozzi  ...
... interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 			
 005	Capacita' decompressore fino a 15000  l aria/min; pressione pompa fino a 200 atm con massa d'acqua inferiore  200  ...
... l/min ed una capacita'  di carico fino a 6 m³			
		h	43,79	
 010	Capacita' decompressore fino a 30000  l aria/min; pressione pompa pari a 200 atm con massa d'acqua pari 200 l/min  ...
... ed una capacita' di carico tra 9 e 15 m³			
		h	52,20	
 015	Capacita' decompressore fino a 30000 l aria/min; pressione pompa pari a 200 atm con massa d'acqua pari o maggiore  ...
... di 200 l/min ed una capacita' di carico di 20 m³ ed oltre			
		h	59,09	
08.P02.A 03	Nolo di autobotte od autocarro con filtro per riciclo acque luride munito di pompa a pressione per pulizia e  ...
... disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per i			
 005	Capacita' decompressore fino a 15000 l aria/min; pressione pompa fino a 200 atm con massa d'acqua inferiore 200  ...
... l/min ed una capacita'  di  carico tra 8 e 15 m³			
		h	63,00	
 010	Capacita' decompressore fino a 30000 l aria/min; pressione pompa pari a 200 atm con massa d'acqua pari o maggiore  ...
... di 200 l/min ed una capacita' di carico di 20 m³ ed oltre			
		h	67,50	
08.P02.A 04	Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e quanto altro  ...
... occorrente per l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento ed il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore:			
 005	Della potenza fino a 0.50 hp			
		h	2,21	
 010	Della potenza oltre 0.50 hp fino a 5 hp			
		h	2,41	
 015	Della potenza oltre 5 hp fino a 10 hp			
		h	2,63	
 020	Della potenza oltre 10 hp fino a 20 hp			
		h	3,15	
08.P02.A 05	Posa in opera di tappo pneumatico per fognature, compreso ogni onere per la discesa nel pozzo, il gonfiaggio, la  ...
... rimozione e la sua pulizia e disinfezione:			
				
08.P02.A 05 005	sezione circolare			
08.P02.A 05 010	dal diametro 600 mm al diametro 1000 mm			
		a corpo	262,74	
08.P02.A 05 015	dal diametro 1100 mm al diametro 1500 mm			
		a corpo	367,83	
08.P02.A 05 020	dal diametro 1600 mm al diametro 1800 mm			
		a corpo	525,48	
08.P02.A 05 025	sezione ovoidale			
08.P02.A 05 030	500 x 750; 600 x 900; 700 x 1050;			
		a corpo	262,74	
08.P02.A 05 035	800 x 1200; 900 x 1350;			
		a corpo	367,83	
08.P02.A 05 040	1000 x 1500; 1200 x 1800;			
		a corpo	525,48	
	08.P03 Opere compiute			
08.P03.A	Fondazioni speciali - diaframmi - scavi			
				
08.P03.A 01	Diaframma a parete continua, costituito da pannelli aventi la sagoma prescritta dalla direzione dei lavori, in  ...
... conglomerato cementizio semplice od armato avente un Rck => 250 kg/cm² eseguito mediante l'impiego di benne autopenetranti in fango attivo di bentonite compreso lo scavo in terreno di qualunque natura e consistenza, anche in presenza di trovanti compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, nonche la fornitura e posa dei dispositivi di sostegno delle armature metalliche, ove previste. Nel prezzo è pure compreso e compensato ogni onere per il getto in presenza di armature metalliche, la formazione delle corree di guida di sezione non inferiore a cm 40x50 e quant'altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte con l'esclusione della sola eventuale fornitura e posa in opera dell'armatura metallica: dello spessore di cm 60			
 005	...			
		mq	105,06	
08.P03.A 02	Diaframma a parete continua, costituito da pannelli aventi la sagoma prescritta dalla direzione dei lavori, in  ...
... conglomerato cementizio semplice od armato avente un Rck => 250 kg/cm² eseguito mediante l'impiego di benne autopenetranti in fango attivo di bentonite compreso lo scavo in terreno di qualunque natura e consistenza, anche in presenza di trovanti compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, nonche la fornitura e posa dei dispositivi di sostegno delle armature metalliche, ove previste. Nel prezzo è pure compreso e compensato ogni onere per il getto in presenza di armature metalliche, la formazione delle corree di guida di sezione non inferiore a cm 40x50 e quant'altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte con l'esclusione della sola eventuale fornitura e posa in opera dell'armatura metallica: dello spessore di cm 80			
 005	...			
		mq	127,31	
08.P03.A 03	Formazione impianto wellpoint a postazione fissa:drenaggio di terreno per la posa di condotte eseguito con  ...
... impianto tipo wellpoint, costituito da pompa centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondita' massima di m 6,00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una profondita' massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00			
 005	...			
		ml	40,55	
08.P03.A 04	Formazione impianto wellpoint a postazione fissa:drenaggio di terreno per la posa di condotte eseguito con  ...
... impianto tipo wellpoint, costituito da pompa centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondita' massima di m 8,00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una profondita' massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00			
 005	...			
		ml	45,82	
 010	Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo wellpoint, costituito da pompa  ...
... elettrica centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondita' massima di m 6,00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a m² 400 e per una profondita' massima di scavo dal piano di campagna di m 4,00:			
		cad	6.502,27	
 015	Esercizio			
		giorni	171,92	
08.P03.A 05	Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo wellpoint, costituito da pompa  ...
... elettrica centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondita' massima di m 8,00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a m² 400 e per una profondita' massima di scavo dal piano di campagna di m 4,00:			
 005	...			
		cad	7.202,82	
 010	Esercizio			
		giorni	192,40	
08.P03.A 06	Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,  ...
... od in presenza di acqua fino a 20 cm Rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³ 1,00 compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti montate su cingolati : sino alla profondita' di m  4,00 dal piano di campagna			
 005	...			
		mc	4,69	
08.P03.A 07	Come al precedente ma dalla profondita' di m 4,01 a m 8,00			
 005	...			
		mc	5,44	
08.P03.A 08	Come al precedente ma oltre la profondita' di m  8,01			
 005	...			
		mc	6,70	
08.P03.A 09	 Scavo eseguito in galleria per allacciamenti di fabbricati alla rete fognaria municipale e condutture, compresa  ...
... l'armatura in legname anche se persa (la sezione sara' in ogni caso computata non inferiore a m². 1)			
 005	Con trasporto alle discariche			
		mc	234,66	
 010	Con trasporto alle discariche - presenza d'acqua asportata con pompa			
		mc	294,00	
 015	Con trasporto e spianamento in cantiere			
		mc	232,34	
 020	Con trasporto in cantiere - presenza d'acqua asportata con pompa			
		mc	311,43	
08.P03.A 10	 Scavo in galleria di materie di natura compatta a qualunque profondita', compresa l'armatura, l'estrazione delle  ...
... materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo			
 005	Per sezioni di scavo sino a m².2,24 compreso			
		mc	168,89	
 010	Per sezioni di scavo oltre m².2,24			
		mc	155,94	
08.P03.A 11	 Scavo per pozzi a sezione circolare, di materie rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato a  ...
... termine di capitolato, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo			
 005	A qualsiasi profondita'			
		mc	128,19	
08.P03.A 12	 Scavo, per pozzi a sezione quadrata o rettangolare, di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso  ...
... continuo di mazze e scalpelli, misurato a termine di capitolato compresa l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate e del deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo			
 005	A qualsiasi profondita'			
		mc	152,91	
08.P03.A 13	Scavo per pozzi circolari di grande diametro (maggiore di 1,5 m) eseguito con mezzo meccanico, compresa la  ...
... finitura manuale dello scavo, di materiale di qualunque natura e consistenza ivi incluso eventuali murature, trovanti o conglomerati naturali (puddinghe - resistenza a compressione monoassiale <= 25 mpa = 250 kg/cm q) rimovibili con l'uso di mazze e scalpelli o martelli demolitori ed esclusa la sola roccia la cui demolizione comporta l'impiego di mine o particolari attrezzature, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo.il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.			
 005	A qualsiasi profondita'			
		mc	67,09	
08.P03.A 14	 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli  ...
... demolitori etc. Di blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili			
 005	Eseguiti in galleria esclusi i massi o trovanti			
		mc	50,97	
08.P03.A 15	 Variazione al prezzo degli scavi eseguiti in galleria, incluso ogni onere relativo all'estrazione, trascinamento  ...
... lungo la galleria, sollevamento e carico sui mezzi di trasporto nonche' l'onere dell'eventuale maggior scavo e successivo riempimento del vano della galleria. Tale sovrapprezzo e' applicato al volume riferito alla sezione tipo della galleria compreso tra i piani verticali ortogonali all'asse della galleria e tangenti l'ingombro del trovante stesso			
 005	Estrazione massi di dimensione media > cm 50			
		mc	136,48	
08.P03.A 16	 Variazione al prezzo degli scavi in galleria di cui all'art. 08.p03.a 10 eseguiti in presenza di acqua di falda  ...
... avente altezza non inferiore a cm 10, compreso l'onere dell'esaurimento dell'acqua mediante l'impiego anche continuo di pompe, applicato all'intera sezione tipo della galleria escluse le opere di drenaggio			
 005	Per ogni decimetro completo di altezza d'acqua			
		mc	4,94	
08.P03.B	 Impermeabilizzazioni - trattamenti protettivi			
				
08.P03.B 01	 Posa a secco di manti sintetici in PVC , comprendente l'ispezione e preparazione della superficie da  ...
... impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, posa del manto sintetico, saldatura con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuoriuscenti e finitura bocchettoni pluviali			
 005	Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc.			
		mq	10,13	
 010	Per la protezione di muri controterra, rampe, viadotti impermeabilizzati			
		mq	12,89	
08.P03.B 02	 Posa in aderenza di membrana di polietilene semirigido ad alta densita' (hdpe), di tipo tridimensionale, la cui  ...
... superficie e' caratterizzata da un fitto reticolo di profonde impressioni tronco-piramidali a base quadrata o circolare, comprendente l'ispezione e la preparazione della superficie, il fissaggio con opportUNI chiodini, il taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area impermeabilizzata da proteggere in fase di reinterro  per la protezione di muri controterra impermeabilizzati			
		mq	6,63	
08.P03.B 03	 Posa in aderenza di manti sintetici in PVC , sp. 1,5 mm comprendente l'ispezione e preparazione della superficie,  ...
... spalmatura di bitume o emulsione vinilica, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, stesura ed incollaggio del manto sullo strato bituminoso fatto rinvenire a caldo, saldatura dei teli con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuoriuscenti e finitura bocchettoni pluviali			
 005	Per impermeabilizzazioni di coperture di qualsiasi tipo (piane, a volta, in pendenza etc), di parcheggi, rampe,  ...
... viadotti			
		mq	15,18	
08.P03.B 04	Stesa di vernice protettiva di resine sintetiche ad alta elasticita', in base acquosa, atossica, ininfiammabile,  ...
... resistente agli acidi e ai raggi u.v. Su manti impermeabili in base acquosa			
 005	...			
		mq	3,32	
08.P03.B 05	Trattamento protettivo ed impermeabilizzante a base di elastomeri poliuretano-catrame per rivestimenti  ...
... anticorrosivi di opere in cls quali: canali, tubazioni, vasche, impianti di depurazione, estradossi di condotte interrate, ecc., impermeabilizzazione di murature controterra, rivestimento interno di digestori per la produzione di biogas.(spessore min. 500 micron). A due riprese			
 005	...			
		mq	12,27	
08.P03.B 06	Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo, pellicolare ad alto spessore, realizzato mediante la stesa a  ...
... pennello o a spruzzo di una ripresa di fondo a base di resine poliammidiche in solvente e successivo rivestimento protettivo ed impermeabilizzante a base di elastomeri poliuretanici ( spessore minimo 300 micron). A due riprese			
 005	...			
		mq	15,46	
08.P03.B 07	Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo negli impianti di depurazione e nei collettori fognari  ...
... realizzato mediante la stesa a pennello o a spruzzo di una ripresa di fondo a base di resine poliammidiche in solvente e successivo rivestimento protettivo ed impermeabilizzante a base epossidica senza solventi, anticorrosivi antiacido.(spessore min. 300 micron)			
 005	...			
		mq	10,03	
08.P03.B 08	Smalto cementizio per cappe su manufatti formato con malta confezionata con q.li 5,00 di cemento tipo 325 per m³  ...
... di sabbia dello spessore medio di cm 3 con la superficie lisciata			
 005	...			
		mq	8,11	
08.P03.B 09	Cappa di asfalto colato su manufatti, dello spessore di cm 2 dato in opera a due riprese su superfici piane o curve			
 005	...			
		mq	11,40	
08.P03.B 10	 Impermeabilizzazione di solette con resine epossidiche e guaine prefabricate con o senza armatura irrigidente ad  ...
... elevato allungamento o del tipo non tessuto. Compresa la sabbiatura a pressione della superficie d'estradosso, la primerizzazione, la sigillatura ed il trattamento superficiale d'irruvidimento:			
 005	Per superfici nuove			
		mq	20,06	
 010	Per superfici vecchie			
		mq	22,89	
08.P03.B 11	Applicazione di vernice impermeabilizzante a base epossidica su pareti di calcestruzzo date anche in due tempi per  ...
... lo spessore e le qualita' indicate dalla d.l. E comunque con un trattamento finale di spessore non inferiore ai 500 micron			
 005	...			
		mq	13,82	
08.P03.B 12	Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo realizzato mediante la stesa a pennello o a spruzzo di resina  ...
... epossidica in due riprese rispettivamente di 100 e 400 micron di spessore, previa pulizia del fondo mediante sabbiatura e applicazione di primer per fondi umidi.			
 005	...			
		mq	24,91	
08.P03.B 13	Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico, di forma rettangolare, dimensioni minime mm. 20x25, con  ...
... caratteristiche di espansione a contatto con l'acqua sino a 6 volte il suo volume iniziale senza che cio' comporti modifiche alle sue caratteristiche di tenuta, garantendo una resistenza alla spinta idraulica non inferiore a 500 kpa. Il giunto dovra' essere ancorato al piano di posa mediante rete metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio graduale, oppure incollata con idoneo collante quando il piano di posa non consenta alcun tipo di chiodatura.			
 005	...			
		ml	23,54	
08.P03.B 14	Fornitura e posa in opera di membrana bentonitica, spessore minimo totale mm. 6, contenente non meno di 8 kg/m² di  ...
... bentonite previa pulizia accurata del fondo, le sovrapposizioni (min. 10 cm ), e quanto altro necessario			
 005	...			
		mq	28,04	
08.P03.B 15	 Sabbiatura eseguita su manufatti esterni			
 005	Tipo semplice, per la pulizia di superfici murali o metalliche grezze.			
		mq	7,21	
 010	Tipo industriale, per la pulizia di superfici metalliche.			
		mq	13,11	
 015	Tipo metallo bianco, per la pulizia di strutture metalliche.			
		mq	19,66	
08.P03.B 16	 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata  ...
... elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi			
 005	Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a 250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti			
		mq	3,40	
 010	Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela  ...
... combinata di acqua ed inerti silicei selezionati, per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro			
		mq	6,67	
08.P03.B 17	Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati  ...
... in solvente a forte penetrazione, fino a rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa la pulizia del fondo e gli eventuali ponteggi di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci			
 005	...			
		mq	9,81	
08.P03.B 18	Protezione di superfici interne di canali di fognatura mediante applicazione, a spruzzo o pennello, di cemento  ...
... osmotico impermeabilizzante protettivo biermetico, antiacido e antiusura, per uno spessore medio di ricoprimento conseguente ad un dosaggio pari a 4 kg/m² sulla semicirconferenza inferiore e 2 kg/m² sulla semicirconferenza superiore, compresa l'eliminazione di eventuali venute d'acqua in pressione o delle permeazioni continue, la regolarizzazione dei giunti in corrispondenza delle riprese di getto, la perfetta pulitura della superficie di posa con particolare attenzione alla rimozione di parti incoerenti, olii e disarmanti eventualmente presenti, la sua successiva preparazione mediante bagnatura con acqua a rifiuto ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completamente ultimato a perfetta regola d'arte anche su superfici lisce, resistente alle soluzioni sature di nitrato di calcio, cloruro di magnesio, solfato ammonico, cloruro sodico, cloruro di calcio, urea ed alle soluzioni acquose contenenti fino al 10% di acido nitrico, acido cloridrico, acido lattico, solfato ammonico, acido solforico, acido formico, solfato sodico.			
 005	...			
		mq	14,01	
08.P03.B 19	Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della larghezza minima di cm 20 con bulbo centrale, in muri,  ...
... spalle, solette, etc., compreso ogni onere per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali			
 005	...			
		ml	21,88	
08.P03.C	 Rivestimenti			
				
08.P03.C 01	Fornitura e posa di pavimento in piastrelle antiacido (klinker) dimensioni cm 12 x 24,5 x 0,8 (spessore) per  ...
... rivestimenti, prima scelta, comprendente: _pulizia croste, polvere, residui che possano compromettere l'adesione delle piastrelle; _preparazione e stesa con spatola dentata sul massetto di collante (4 kg/m²) impastato con adesivo cementizio elasticizzante (kg 0,8-1/m²); _posa delle piastrelle con relative crocette da 5 mm. Giunti di dilatazione sia perimetrali che di suddivisione posati ogni 5 m; _stuccatura delle fughe, previa pulizia, da eseguirsi con apposito sigillante epossidico a due componenti antiacido (1,9 kg/m²); _giunti di dilatazione con sigillante siliconico; _pulizia del rivestimento quando tutti gli impasti utilizzati sono ancora freschi, con velo d'acqua e successiva asportazione dei residui con spugna o spatola in gomma.			
 005	...			
		mq	44,08	
08.P03.C 02	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali in klinker, con gola di raccordo a becco di civetta.			
 005	...			
		ml	8,69	
08.P03.C 03	Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle antiacido (klinker) dimensioni cm 12 x 24,5 x 0,8 (spessore) per  ...
... rivestimenti, prima scelta, comprendente: _ pulizia croste, polvere, residui che possano compromettere l'adesione delle piastrelle; _preparazione e stesa con spatola dentata sul massetto di collante (4 kg/m²) impastato con adesivo cementizio elasticizzante (kg 0,8-1/m²); _posa delle piastrelle con relative crocette da 5 mm, giunti di dilatazione sia perimetrali che di suddivisione posati ogni 5 m; _stuccatura delle fughe, previa pulizia, da eseguirsi con apposito sigillante epossidico a due componenti antiacido (1,9 kg/m²); _giunti di dilatazione con sigillante siliconico; _pulizia del rivestimento quando tutti gli impasti utilizzati sono ancora freschi, con velo d'acqua e successiva asportazione dei residui con spugna o spatola in gomma.			
 005	...			
		mq	46,92	
08.P03.C 04	Pannelli di facciata prefabbricati, tipo monostrato dello spessore di 8 cm , non portanti, realizzati con cemento  ...
... normale, superficie in ghiaietto lavato, resi in opera completi di inserti metallici zincati di ancoraggio, compresa la sigillatura dei giunti verticali ed orizzontali, eseguita con mastici idonei.			
 005	...			
		mq	147,02	
08.P03.D	Opere in gres			
				
08.P03.D 01	Provvista e posa in opera di fondi fogna in gres compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa  ...
... all'interno del manufatto e la posa con malta di cemento per la formazione dei giunti, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:			
 005	del diametro interno di cm 15 ed apertura a 120 gradi			
		ml	19,11	
 010	del diametro interno di cm 20 ed apertura a 120 gradi			
		ml	19,85	
 015	del diametro interno di cm 25 ed apertura a 120 gradi			
		ml	21,42	
 020	del diametro interno di cm 30 ed apertura a 120 gradi			
		ml	24,17	
 025	del diametro interno di cm 35 ed apertura a 120 gradi			
		ml	39,60	
 030	del diametro interno di cm 40 ed apertura a 120 gradi			
		ml	45,85	
 035	del diametro interno di cm 45 ed apertura a 120 gradi			
		ml	48,93	
 040	del diametro interno di cm 50 ed apertura a 120 gradi			
		ml	56,66	
 045	del diametro interno di cm 60 ed apertura a 120 gradi			
		ml	73,22	
 050	del diametro interno di cm 70 ed apertura a 120 gradi			
		ml	84,97	
 055	del diametro interno di cm 15 ed apertura a 180 gradi			
		ml	32,99	
 060	del diametro interno di cm 20 ed apertura a 180 gradi			
		ml	35,74	
 065	del diametro interno di cm 25 ed apertura a 120 gradi			
		ml	36,78	
 070	del diametro interno di cm 30 ed apertura a 180 gradi			
		ml	40,67	
 075	del diametro interno di cm 35 ed apertura a 180 gradi			
		ml	48,14	
 080	del diametro interno di cm 40 ed apertura a 180 gradi			
		ml	54,53	
 085	del diametro interno di cm 45 ed apertura a 180 gradi			
		ml	61,46	
 090	del diametro interno di cm 50 ed apertura a 180 gradi			
		ml	72,95	
 095	del diametro interno di cm 60 ed apertura a 180 gradi			
		ml	89,10	
 100	del diametro interno di cm 70 ed apertura a 180 gradi			
		ml	100,97	
08.P03.D 02	Provvista e posa in opera di mattonelle in gres ceramico compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera la loro  ...
... discesa all'interno del manufatto e la posa con malta per la formazione dei giunti compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	mattonelle delle dimensioni commerciali di cm 24x12 con spessore minimo di cm 1,3			
		mq	36,96	
 010	mattonelle delle dimensioni commerciali di cm 24x12 con spessore minimo di cm 1,5			
		mq	39,03	
 015	mattonelle delle dimensioni commerciali di cm 24x12 con spessore minimo di cm 1,7			
		mq	41,15	
08.P03.D 03	Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/1992, compreso il carico e lo  ...
... scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte:			
 005	diametro interno cm 10 “cs“34 kN/m, l. 1,00 m.			
		ml	20,27	
 010	diametro interno cm 12,5 “cs“34 kN/m, l. 1,00 m.			
		ml	21,29	
 015	diametro interno cm 15 “cs“34 kN/m, l. 1,00 m.			
		ml	26,57	
 020	diametro interno cm 15 “cs“40 kN/m, l. 1,00 m.			
		ml	35,68	
 025	diametro interno cm 10 “cs“34 kN/m, l. 1,25 m.			
		ml	20,44	
 030	diametro interno cm 12,5 “cs“34 kN/m, l. 1,25 m.			
		ml	21,46	
 035	diametro interno cm 15 “cs“34 kN/m, l. 1,25 m.			
		ml	27,57	
 040	diametro interno cm 15 “cs“34 kN/m, l. 1,50 m.			
		ml	28,98	
 045	diametro interno cm 15 “cs“40 kN/m, l. 1,50 m.			
		ml	34,65	
 050	diametro interno cm 20 “cs“32 kN/m, l. 1,50 m.			
		ml	41,10	
 055	diametro interno cm 25 “cs“40 kN/m, l. 1,50 m.			
		ml	53,81	
 060	diametro interno cm 30 “cs“48 kN/m, l. 1,50 m.			
		ml	71,51	
 065	diametro interno cm 20 “cs“32 kN/m, l. 2,00 m.			
		ml	40,77	
 070	diametro interno cm 20 “cs“48 kN/m, l. 2,00 m.			
		ml	41,54	
 075	diametro interno cm 25 “cs“60 kN/m, l. 2,00 m.			
		ml	54,45	
 080	diametro interno cm 30 “cs“72 kN/m, l. 2,00 m.			
		ml	73,78	
 085	diametro interno cm 40 “cs“48 kN/m, l. 2,00 m.			
		ml	97,67	
 090	diametro interno cm 40 “cs“80 kN/m, l. 2,00 m.			
		ml	116,84	
 095	diametro interno cm 50 “cs“80 kN/m, l. 2,50 m.			
		ml	174,92	
 100	diametro interno cm 60 “cs“72 kN/m, l. 2,50 m.			
		ml	230,41	
 105	diametro interno cm 70 “cs“84 kN/m, l. 2,50 m.			
		ml	299,40	
 110	diametro interno cm 80 “cs“60 kN/m, l. 2,50 m.			
		ml	373,13	
08.P03.D 04	Provvista e posa in opera di curve in gres ceramico semplice a 15-30-45 gradi conformi alle norme UNI EN 295/1992  ...
... compreso il carico e scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e la posa con malta di cemento per la formazione dei giunti, esclusa sola la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte :			
 005	del diametro interno di cm 10			
		cad	25,20	
 010	del diametro interno di cm 12,5			
		cad	28,53	
 015	del diametro interno di cm 15, 34 kn			
		cad	34,71	
 020	del diametro interno di cm 15, 40 kn			
		cad	49,30	
 025	del diametro interno di cm 20, 32 kn			
		cad	57,52	
 030	del diametro interno di cm 20, 48 kn			
		cad	63,59	
 035	del diametro interno di cm 25, 40 kn			
		cad	91,40	
 040	del diametro interno di cm 25, 60 kn			
		cad	100,72	
 045	del diametro interno di cm 30, 48 kn			
		cad	112,73	
 050	del diametro interno di cm 30, 72 kn			
		cad	124,08	
 055	del diametro interno di cm 35, 56 kn			
		cad	154,34	
 060	del diametro interno di cm 40, 48 kn			
		cad	201,11	
 065	del diametro interno di cm 40, 64 kn			
		cad	220,38	
 070	del diametro interno di cm 50, 60 fn			
		cad	376,30	
08.P03.D 05	Provvista e posa in opera di curve in gres ceramico semplici a 90 gradi conformi alle norme UNI EN 295-1992  ...
... compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e la posa con malta di cemento per la formazione dei giunti, esclusa sola la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte			
 005	del diametro interno di cm 10			
		cad	26,96	
 010	del diametro interno di cm 12,5			
		cad	29,09	
 015	del diametro interno di cm 15, 34 kn			
		cad	38,41	
 020	del diametro interno di cm 15, 40 kn			
		cad	52,43	
 025	del diametro interno di cm 20, 32 kn			
		cad	64,96	
 030	del diametro interno di cm 20, 48 kn			
		cad	71,32	
 035	del diametro interno di cm 25, 40 kn			
		cad	103,41	
 040	del diametro interno di cm 25, 60 kn			
		cad	116,50	
 045	del diametro interno di cm 30, 48 kn			
		cad	131,38	
 050	del diametro interno di cm 30, 72 kn			
		cad	150,32	
 055	del diametro interno di cm 35, 56 kn			
		cad	181,98	
 060	del diametro interno di cm 40, 48 kn			
		cad	239,37	
 065	del diametro interno di cm 40, 64 kn			
		cad	254,04	
 070	del diametro interno di cm 50, 60 kn			
		cad	450,86	
08.P03.D 06	Provvista e posa in opera di  giunti semplici a 45° in gres ceramico a braccio uguale e minore compreso il carico  ...
... e lo scarico a pie' d'opera - la loro discesa nella trincea - ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	100-100 fn 34/34 f/f			
		cad	37,88	
 010	125-100 fn 34/34 f/f			
		cad	45,54	
 015	125-125 fn 34/34 f/f			
		cad	45,54	
 020	150-100 fn 34/34 f/f			
		cad	60,22	
 025	150-125 fn 34/34 f/f			
		cad	60,22	
 030	150-150 fn 34/34 f/f			
		cad	61,12	
 035	150-100 fn 40/34 c/f			
		cad	73,45	
 040	150-125 fn 40/34 c/f			
		cad	73,45	
 045	150-150 fn 40/34 c/f			
		cad	73,45	
 050	150-150 fn 40/40 c/c			
		cad	73,45	
 055	200-100 fn 32/34 f/f			
		cad	80,35	
 060	200-100 fn 32/34 c/f			
		cad	96,91	
 065	200-125 fn 32/34 f/f			
		cad	80,26	
 070	200-125 fn 32/34 c/f			
		cad	96,91	
 075	200-150 fn 32/34 c/f			
		cad	96,91	
 080	200-150 fn 32/40 c/c			
		cad	96,91	
 085	200-200 fn 32/32 c/c			
		cad	98,26	
 090	250-125 fn 40/34 c/f			
		cad	112,38	
 095	250-150 fn 40/34 c/f			
		cad	112,38	
 100	250-150 fn 40/40 c/c			
		cad	112,38	
 105	250-200 fn 40/32 c/c			
		cad	113,76	
 110	250-250 fn 40/40 c/c			
		cad	167,70	
 115	300-125 fn 48/34 c/f			
		cad	141,26	
 120	300-150 fn 48/34 c/f			
		cad	141,26	
 125	300-150 fn 48/40 c/c			
		cad	141,26	
 130	300-200 fn 48/32 c/c			
		cad	141,26	
 135	300-250 fn 48/40 c/c			
		cad	156,18	
 140	300-300 fn 48/48 c/c			
		cad	193,44	
 145	350-150 fn 56/34 c/f			
		cad	185,05	
 150	350-150 fn 56/40 c/c			
		cad	185,05	
 155	350-200 fn 56/48 c/c			
		cad	185,05	
 160	350-250 fn 56/60 c/c			
		cad	187,77	
 165	350-300 fn 56/72 c/c			
		cad	199,36	
 170	400-150 fn 48/34 c/f			
		cad	190,98	
 175	400-150 fn 48/40 c/c			
		cad	190,98	
 180	400-200 fn 48/32 c/c			
		cad	190,98	
 185	400-250 fn 48/40 c/c			
		cad	216,87	
 190	400-300 fn 48/48 c/c			
		cad	223,30	
 195	500-150 fn 60/34 c/f			
		cad	284,22	
 200	500-150 fn 60/40 c/c			
		cad	284,22	
 205	500-200 fn 60/32 c/c			
		cad	288,81	
 210	500-250 fn 60/40 c/c			
		cad	297,23	
 215	500-300 fn 60/48 c/c			
		cad	304,88	
 220	600-150 fn 57/34 c/f			
		cad	333,25	
 225	600-150 fn 57/40 c/c			
		cad	333,25	
 230	600-200 fn 57/32 c/c			
		cad	338,61	
 235	600-250 fn 57/40 c/c			
		cad	386,04	
 240	600-300 fn 57/48 c/c			
		cad	392,16	
 245	200-150 fn 48/34 c/f			
		cad	108,76	
 250	200-150 fn 48/40 c/c			
		cad	108,76	
 255	200-200 fn 48/48 c/c			
		cad	110,02	
 260	250-125 fn 60/34 c/f			
		cad	140,00	
 265	250-150 fn 60/34 c/f			
		cad	140,00	
 270	250-150 fn 60/40 c/c			
		cad	140,00	
 275	250-200 fn 60/48 c/c			
		cad	142,02	
 280	250-250 fn 60/60 c/c			
		cad	185,98	
 285	300-125 fn 72/34 c/f			
		cad	156,37	
 290	300-150 fn 72/34 c/f			
		cad	156,37	
 295	300-150 fn 72/40 c/c			
		cad	156,37	
 300	300-200 fn 72/48 c/c			
		cad	156,37	
 305	300-250 fn 72/60 c/c			
		cad	172,77	
 310	300-300 fn 72/72 c/c			
		cad	210,38	
 315	400-150 fn 64/34 c/f			
		cad	199,31	
 320	400-150 fn 64/40 c/c			
		cad	199,31	
 325	400-200 fn 64/32 c/c			
		cad	199,31	
 330	400-250 fn 64/40 c/c			
		cad	233,59	
 335	400-300 fn 64/72 c/c			
		cad	241,85	
08.P03.D 07	Provvista e posa in opera di  giunti semplici a 45° in gres ceramico a braccio uguale e minore compreso il carico  ...
... e lo scarico a pie' d'opera - la loro discesa nella trincea - ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	100-100 fn 34/34 f/f			
		cad	42,91	
 010	125-100 fn 34/34 f/f			
		cad	45,54	
 015	125-125 fn 34/34 f/f			
		cad	45,54	
 020	150-100 fn 34/34 f/f			
		cad	60,22	
 025	150-125 fn 34/34 f/f			
		cad	60,22	
 030	150-150 fn 34/34 f/f			
		cad	60,22	
 035	150-100 fn 40/34 c/f			
		cad	71,74	
 040	150-125 fn 40/34 c/f			
		cad	71,74	
 045	150-150 fn 40/34 c/f			
		cad	71,74	
 050	150-150 fn 40/40 c/c			
		cad	71,74	
 055	200-100 fn 32/34 f/f			
		cad	80,26	
 060	200-100 fn 32/34 c/f			
		cad	92,86	
 065	200-125 fn 32/34 f/f			
		cad	80,26	
 070	200-125 fn 32/34 c/f			
		cad	92,86	
 075	200-150 fn 32/34 c/f			
		cad	92,86	
 080	200-150 fn 32/40 c/c			
		cad	92,86	
 085	200-200 fn 32/32 c/c			
		cad	93,94	
 090	250-125 fn 40/34 c/f			
		cad	116,50	
 095	250-150 fn 40/34 c/f			
		cad	116,50	
 100	250-150 fn 40/40 c/c			
		cad	116,50	
 105	250-200 fn 40/32 c/c			
		cad	118,03	
 110	250-250 fn 40/40 c/c			
		cad	159,51	
 115	300-125 fn 48/34 c/f			
		cad	132,70	
 120	300-150 fn 48/34 c/f			
		cad	132,70	
 125	300-150 fn 48/40 c/c			
		cad	132,70	
 130	300-200 fn 48/32 c/c			
		cad	132,70	
 135	300-250 fn 48/40 c/c			
		cad	147,84	
 140	300-300 fn 48/48 c/c			
		cad	180,96	
 145	350-150 fn 56/34 c/f			
		cad	171,13	
 150	350-150 fn 56/40 c/c			
		cad	171,13	
 155	350-200 fn 56/48 c/c			
		cad	171,13	
 160	350-250 fn 56/60 c/c			
		cad	173,42	
 165	350-300 fn 56/72 c/c			
		cad	180,46	
 170	400-150 fn 48/34 c/f			
		cad	177,82	
 175	400-150 fn 48/40 c/c			
		cad	177,82	
 180	400-200 fn 48/32 c/c			
		cad	177,82	
 185	400-250 fn 48/40 c/c			
		cad	190,98	
 190	400-300 fn 48/48 c/c			
		cad	197,17	
 195	500-150 fn 60/34 c/f			
		cad	267,39	
 200	500-150 fn 60/40 c/c			
		cad	267,39	
 205	500-200 fn 60/32 c/c			
		cad	271,33	
 210	500-250 fn 60/40 c/c			
		cad	291,49	
 215	500-300 fn 60/48 c/c			
		cad	298,84	
 220	600-150 fn 57/34 c/f			
		cad	327,13	
 225	600-150 fn 57/40 c/c			
		cad	327,13	
 230	600-200 fn 57/32 c/c			
		cad	331,34	
 235	600-250 fn 57/40 c/c			
		cad	368,82	
 240	600-300 fn 57/48 c/c			
		cad	376,86	
 245	200-150 fn 48/34 c/f			
		cad	104,03	
 250	200-150 fn 48/40 c/c			
		cad	104,03	
 255	200-200 fn 48/48 c/c			
		cad	105,38	
 260	250-125 fn 60/34 c/f			
		cad	129,60	
 265	250-150 fn 60/34 c/f			
		cad	129,60	
 270	250-150 fn 60/40 c/c			
		cad	129,60	
 275	250-200 fn 60/48 c/c			
		cad	131,22	
 280	250-250 fn 60/60 c/c			
		cad	176,87	
 285	300-125 fn 72/34 c/f			
		cad	147,03	
 290	300-150 fn 72/34 c/f			
		cad	147,03	
 295	300-150 fn 72/40 c/c			
		cad	147,03	
 300	300-200 fn 72/48 c/c			
		cad	147,03	
 305	300-250 fn 72/60 c/c			
		cad	164,48	
 310	300-300 fn 72/72 c/c			
		cad	194,31	
 315	400-150 fn 64/34 c/f			
		cad	186,08	
 320	400-150 fn 64/40 c/c			
		cad	186,08	
 325	400-200 fn 64/32 c/c			
		cad	186,08	
 330	400-250 fn 64/40 c/c			
		cad	203,48	
 335	400-300 fn 64/72 c/c			
		cad	210,56	
08.P03.D 08	Provvista e posa in opera di innesti per pozzetti in gres ceramico, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera  ...
... - la loro discesa nella trincea - ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	diametro 150, fn 34			
		cad	18,50	
 010	diametro 150, fn 40			
		cad	26,48	
 015	diametro 200, fn 32			
		cad	30,09	
 020	diametro 200, fn 48			
		cad	32,98	
 025	diametro 250, fn 40			
		cad	37,61	
 030	diametro 250, fn 60			
		cad	41,44	
 035	diametro 300, fn 68			
		cad	44,45	
 040	diametro 300, fn 72			
		cad	48,94	
 045	diametro 350, fn 56			
		cad	54,48	
 050	diametro 400, fn 48			
		cad	67,64	
 055	diametro 400, fn 64			
		cad	72,43	
 060	diametro 500, fn 60			
		cad	86,86	
 065	diametro 600, fn 57			
		cad	118,54	
08.P03.D 09	Provvista e posa in opera di elementi conici diritti per pozzetti in gres ceramico, compreso il carico e lo  ...
... scarico a pie' d'opera - la loro discesa nella trincea - ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	diametro 125, fn 34			
		cad	29,39	
 010	diametro 150, fn 34			
		cad	34,05	
 015	diametro 150, fn 40			
		cad	50,67	
 020	diametro 200, fn 32			
		cad	67,82	
 025	diametro 200, fn 48			
		cad	74,09	
 030	diametro 250, fn 40			
		cad	103,63	
 035	diametro 250, fn 60			
		cad	113,89	
 040	diametro 300, fn 48			
		cad	135,78	
 045	diametro 300, fn 72			
		cad	153,78	
 050	diametro 350, fn 56			
		cad	160,22	
 055	diametro 400, fn 48			
		cad	182,67	
 060	diametro 400, fn 64			
		cad	201,10	
 065	diametro 500, fn 60			
		cad	236,92	
08.P03.D 10	Provvista e posa in opera di riduttori per giunti semplici o a squadra in gres ceramico, compreso il carico e lo  ...
... scarico a pie' d'opera - la loro discesa nella trincea - ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	diametro > cm 12 < cm 10			
		cad	33,00	
 010	diametro > cm 15 < cm 12,5-10			
		cad	35,78	
 015	diametro > cm 20 < cm 15-12,5-10			
		cad	48,29	
 020	diametro > cm 25 < cm 20-15-12,5			
		cad	73,94	
 025	diametro > cm 30 < cm 25-20-15-12,5			
		cad	97,53	
 030	diametro > cm 35 < cm 25-20-15			
		cad	118,30	
 035	diametro > cm 40< cm 30-25-20-15			
		cad	129,71	
 040	diametro > cm 50< cm 30-25-20-15			
		cad	169,52	
08.P03.D 11	Provvista e posa in opera di ispezioni in gres ceramico munito di tappo di chiusura e serratappo compreso il  ...
... carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	del diametro interno di cm 10			
		cad	44,15	
 010	del diametro interno di cm 12,5			
		cad	48,48	
 015	del diametro interno di cm 15			
		cad	58,38	
 020	del diametro interno di cm 20			
		cad	76,33	
 025	del diametro interno di cm 25			
		cad	102,60	
 030	del diametro interno di cm 30			
		cad	133,07	
 035	del diametro interno di cm 35			
		cad	162,03	
 040	del diametro interno di cm 40			
		cad	169,67	
08.P03.D 12	Provvista e posa in opera di sifoni orizzontali (tipo Firenze) in gres ceramico , muniti di tappo di chisura e  ...
... serratappo, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	del diametro interno di cm 12,5			
		cad	66,17	
 010	del diametro interno di cm 15, kN 160			
		cad	91,30	
 015	del diametro interno di cm 15, kN 240			
		cad	114,79	
 020	del diametro interno di cm 20, kN 160			
		cad	151,13	
 025	del diametro interno di cm 25, kN 160			
		cad	209,75	
 030	del diametro interno di cm 30, kN 160			
		cad	306,64	
08.P03.D 13	Provvista e posa in opera di sifoni rovesci (tipo Mortara) in gres ceramico , muniti di tappo di chisura e  ...
... serratappo, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	diametro interno cm 10 , aperto			
		cad	37,34	
 010	diametro interno cm 12,5 , aperto			
		cad	40,85	
 015	diametro interno cm 15 , aperto			
		cad	65,03	
 020	diametro interno cm 10 , chiuso			
		cad	39,15	
 025	diametro interno cm 12,5 , chiuso			
		cad	43,53	
 030	diametro interno cm 15 , chiuso			
		cad	68,93	
08.P03.D 14	Provvista e posa in opera di sifoni verticali (tipo Torino) in gres ceramico, muniti di tappo di chisura e  ...
... serratappo, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	diametro interno cm 10			
		cad	81,51	
 010	diametro interno cm 12,5			
		cad	88,30	
 015	diametro interno cm 15			
		cad	97,94	
 020	diametro interno cm 20			
		cad	135,56	
08.P03.D 15	Provvista e posa in opera di  giunti a squadra in gres ceramico a braccio uguale e minore compreso il carico e lo  ...
... scarico a pie' d'opera - la loro discesa nella trincea - ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	diametro > cm 30 < cm 25-20-15-12			
		cad	97,53	
 010	diametro > cm 40 < cm 30-25-20-15			
		cad	130,19	
 015	diametro > cm 50 < cm 30-25-20-15			
		cad	169,52	
08.P03.E	Opere da fabbro			
				
08.P03.E 01	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali,  ...
... centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine in ferro, compresa una ripresa di antiruggine			
 005	a lavorazione chiodata o bullonata			
		kg	3,94	
 010	a lavorazione saldata			
		kg	3,71	
08.P03.E 02	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,  ...
... rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura in ferro, compresa una ripresa di antiruggine			
 005	...			
		kg	4,79	
08.P03.E 03	Provvista di paratoia rettangolare a scorrimento verticale, composta da lente nervata od a struttura cellulare  ...
... anche in elementi componibili, vite senza fine, argani, traversa superiore, soglia inferiore etc; totalmente in acciaio inossidabile AISI 304 con chiocciole in bronzo e volano di comando			
 005	...			
		kg	14,62	
08.P03.E 04	Provvista di gruppo di ingranaggi riduttori in ferro a bagno d'olio per paratoie rettangolari a scorrimento  ...
... verticale compreso il montaggio sulle paratoie			
 005	...			
		cad	676,60	
08.P03.E 05	 rovvista di paratoia a sezione circolare, a movimento basculante, composta da lente, telaio, vite senza fine,  ...
... chiocciola in bronzo e comandi totalmente in acciaio inossidabile AISI 304			
 005	luce netta diametro cm 40			
		cad	649,54	
 010	luce netta diametro cm 50			
		cad	757,80	
08.P03.E 06	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme UNI 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione			
 005	di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o  ...
... dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.			
		kg	1,09	
 010	di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate			
		kg	0,79	
 015	di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)			
		kg	0,65	
08.P03.E 07	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato o in tubi per ringhiere, parapetti, griglie e lavori  ...
... similari, secondo i tipi che verranno indicati dalla direzione lavori comprese due mani di vernice ad olio ed ogni opera provvisoriale quali centine, sostegni, ecc.tale da dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.			
 005	...			
		kg	2,54	
08.P03.F	Opere in ghisa			
				
08.P03.F 01	Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale per fognatura, con giunti tipo rapido e guarnizioni in  ...
... elastomero; rivestiti internamente con cemento alluminoso; conformi alla norma UNI EN 598.			
 005	per tubi DN 100 mm.			
		ml	32,54	
 010	per tubi DN 125 mm.			
		ml	43,76	
 015	per tubi DN 150 mm.			
		ml	47,11	
 020	per tubi DN 200 mm.			
		ml	61,69	
 025	per tubi DN 250 mm.			
		ml	80,44	
 030	per tubi DN 300 mm.			
		ml	104,04	
 035	per tubi DN 350 mm.			
		ml	131,28	
 040	per tubi DN 400 mm.			
		ml	158,90	
 045	per tubi DN 450 mm.			
		ml	182,92	
 050	per tubi DN 500 mm.			
		ml	204,86	
 055	per tubi DN 600 mm.			
		ml	278,41	
 060	per tubi DN 700 mm.			
		ml	363,56	
 065	per tubi DN 800 mm.			
		ml	434,84	
 070	per tubi DN 900 mm.			
		ml	519,03	
 075	per tubi DN 1000 mm.			
		ml	595,60	
 080	per tubi DN 1200 mm.			
		ml	932,47	
08.P03.F 02	Fornitura e posa in opera di gradini in ghisa sferoidale delle dimensioni di mm 350x270 e del peso di kg 3,4  ...
... rivestiti in catrame:			
 005	...			
		cad	17,81	
08.P03.F 03	Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la misurazione, ecc. e ogni altra  ...
... provvista e mano d'opera, escluso il trasporto:			
 005	per chiusini 0,31x0,31 o di manovra			
		cad	39,66	
 010	per chiusini 0,64x0,64			
		cad	42,25	
 015	per chiusini 0,80x0,80			
		cad	44,95	
08.P03.F 04	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per  ...
... traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore			
 005	peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi			
		cad	193,54	
 010	peso ca kg 100: telaio quadrato lato mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi			
		cad	203,83	
08.P03.F 05	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per  ...
... traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato  ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore.			
 005	peso ca kg 57: telaio rotondo mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi			
		cad	133,61	
 010	peso ca kg 65: telaio quadrato lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi			
		cad	144,85	
08.P03.G	Opere in cls			
				
08.P03.G 01	Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di  ...
... appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5			
		ml	33,23	
 010	del diametro interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5.2			
		ml	39,51	
 015	del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6			
		ml	50,55	
 020	del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8			
		ml	60,96	
 025	del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4			
		ml	78,06	
 030	del diametro interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 11			
		ml	102,97	
 035	del diametro interno di cm 120 e dello spessore minimo di cm 12.6			
		ml	153,14	
 040	del diametro interno di cm 150 e dello spessore minimo di cm 13			
		ml	222,65	
08.P03.G 02	Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di  ...
... appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.30 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5			
		ml	34,26	
 010	del diametro interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5.2			
		ml	39,25	
 015	del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6			
		ml	50,26	
 020	del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8			
		ml	56,87	
 025	del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4			
		ml	80,67	
 030	del diametro interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 11			
		ml	107,65	
 035	del diametro interno di cm 120 e dello spessore minimo di cm 12.6			
		ml	160,95	
08.P03.G 03	Provvista e posa in opera di canale prefabbricato a sezione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso, munito di  ...
... idoneo giunto a bicchiere, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Il prezzo deve essere corrisposto per ogni m di effettivo sviluppo in opera. Posato fino ad una profondita' massima di m 6,00 sotto il piano stradale:			
 005	sezione interna cm 30x45			
		ml	44,84	
 010	sezione interna cm 40x60			
		ml	53,28	
 015	sezione interna cm 50x75			
		ml	65,95	
 020	sezione interna cm 60x90			
		ml	74,10	
 025	sezione interna cm 70x105			
		ml	91,68	
 030	sezione interna cm 70x120			
		ml	99,70	
 035	sezione interna cm 80x120			
		ml	106,19	
 040	sezione intena cm 100x150			
		ml	139,52	
08.P03.G 04	Posa di tubazioni in conglomerato cementizio, compreso lo scavo in trincea eseguito a mano o a macchina  ...
... l'eventuale dissodamento della massicciata di superficie bituminosa o non anche in presenza di servizi di sottosuolo, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente, il letto di posa per uno spessore di cm 15 in calcestruzzo cementizio, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo eseguito e costipato a strati regolari, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; per ogni metro lineare di tubo effettivamente posato e l'asse dei tubi senza tenere conto delle sovrapposizioni dei giunti			
 005	del diametro fino a cm 25			
		ml	30,33	
 010	del diametro da cm 30 a cm 40			
		ml	37,85	
 015	del diametro da cm 50 a cm 60			
		ml	47,32	
 020	del diametro oltre cm 60			
		ml	60,78	
08.P03.G 05	Posa di tubazioni in conglomerato cementizio, compreso lo scavo in trincea eseguito a mano o a macchina, con  ...
... eventuale dissodamento della massicciata di superficie bituminosa o non anche in presenza di servizi di sottosuolo, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente il letto di posa per uno spessore di cm 15 in calcestruzzo cementizio, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo eseguito e costipato a strati regolari e la realizzazione di cappa di protezione in calcestruzzo cementizio avente spessore di cm 15, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; per ogni metro lineare di tubo effettivamente posato e misurato in opera lungo l'asse dei tubi senza tener conto delle sovrapposizioni dei giunti			
 005	del diametro interno fino a cm 25			
		ml	36,23	
 010	del diametro interno da cm 30 a cm 40			
		ml	47,05	
 015	del diametro interno da cm 50 a cm 60			
		ml	69,01	
 020	del diametro oltre cm 60			
		ml	85,87	
08.P03.G 06	Provvista e posa in opera di tubi in cls turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o a compressione radiale)  ...
... aventi una resistenza minima di 0,60 kN/m² per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, con incastro a bicchiere e rivestiti con resine poliuretaniche o epossidiche, completi di anello di tenuta elastomerico o in neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	diametro interno cm 40			
		ml	32,47	
 010	diametro interno cm 50			
		ml	33,75	
 015	diametro interno cm 60			
		ml	45,16	
 020	diametro interno cm 70			
		ml	59,54	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	70,29	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	90,32	
 035	diametro interno cm 110			
		ml	102,46	
 040	diametro interno cm 120			
		ml	127,31	
08.P03.G 07	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi  ...
... una resistenza minima di kN/m² 1,00 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, DIN 4033, DIN 4032, DIN 4035, DIN 4060			
 005	diametro interno cm 40			
		ml	65,82	
 010	diametro interno cm 50			
		ml	74,93	
 015	diametro interno cm 60			
		ml	94,80	
 020	diametro interno cm 70			
		ml	120,47	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	143,56	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	193,03	
 035	diametro interno cm 110			
		ml	224,33	
 040	diametro interno cm 120			
		ml	265,74	
 045	diametro interno cm 140			
		ml	336,02	
 050	diametro interno cm 150			
		ml	370,84	
 055	diametro interno cm 160			
		ml	402,21	
 060	diametro interno cm 180			
		ml	460,20	
 065	diametro interno cm 200			
		ml	535,42	
 070	diametro interno cm 220			
		ml	607,94	
 075	diametro interno cm 250			
		ml	763,85	
08.P03.G 08	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi  ...
... una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, DIN 4033, DIN 4032, DIN 4035, DIN 4060			
 005	diametro interno cm 40			
		ml	71,49	
 010	diametro interno cm 50			
		ml	82,18	
 015	diametro interno cm 60			
		ml	100,73	
 020	diametro interno cm 70			
		ml	127,46	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	158,86	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	213,00	
 035	diametro interno cm 110			
		ml	269,11	
 040	diametro interno cm 120			
		ml	307,39	
 045	diametro interno cm 140			
		ml	383,87	
 050	diametro interno cm 150			
		ml	420,79	
 055	diametro interno cm 160			
		ml	464,58	
 060	diametro interno cm 180			
		ml	536,51	
 065	diametro interno cm 200			
		ml	614,42	
 070	diametro interno cm 220			
		ml	704,97	
 075	diametro interno cm 250			
		ml	860,37	
08.P03.G 09	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi  ...
... una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere, con rivestimento interno completo a 360° compresi punta maschio ed incastro femmina in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, DIN 4033, DIN 4032, DIN 4035, DIN 4060 - diametro interno cm 40			
 005	diametro interno cm 40			
		ml	142,73	
 010	diametro interno cm 50			
		ml	165,83	
 015	diametro interno cm 60			
		ml	199,56	
 020	diametro interno cm 70			
		ml	242,55	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	284,12	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	348,84	
 035	diametro interno cm 110			
		ml	395,50	
 040	diametro interno cm 120			
		ml	448,99	
 045	diametro interno cm 140			
		ml	547,16	
 050	diametro interno cm 150			
		ml	596,51	
 055	diametro interno cm 160			
		ml	626,93	
 060	diametro interno cm 180			
		ml	737,51	
 065	diametro interno cm 200			
		ml	860,54	
 070	diametro interno cm 220			
		ml	985,65	
 075	diametro interno cm 250			
		ml	1.176,95	
08.P03.G 10	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi  ...
... una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere, con rivestimento interno completo a 360° compresi punta maschio ed incastro femmina in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, DIN 4033, DIN 4032, DIN 4035, DIN 4060 - diametro interno cm 40			
 005	diametro interno cm 40			
		ml	149,90	
 010	diametro interno cm 50			
		ml	173,48	
 015	diametro interno cm 60			
		ml	210,51	
 020	diametro interno cm 70			
		ml	260,09	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	299,42	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	369,04	
 035	diametro interno cm 110			
		ml	440,28	
 040	diametro interno cm 120			
		ml	486,04	
 045	diametro interno cm 140			
		ml	594,24	
 050	diametro interno cm 150			
		ml	646,46	
 055	diametro interno cm 160			
		ml	689,30	
 060	diametro interno cm 180			
		ml	813,83	
 065	diametro interno cm 200			
		ml	939,55	
 070	diametro interno cm 220			
		ml	1.087,47	
 075	diametro interno cm 250			
		ml	1.297,39	
08.P03.G 11	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi  ...
... una resistenza minima di kN/m² 1,00 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	diametro interno cm 40			
		ml	116,55	
 010	diametro interno cm 50			
		ml	131,77	
 015	diametro interno cm 60			
		ml	156,71	
 020	diametro interno cm 70			
		ml	193,29	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	221,45	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	266,35	
 035	diametro interno cm 110			
		ml	297,41	
 040	diametro interno cm 120			
		ml	339,57	
 045	diametro interno cm 140			
		ml	407,11	
 050	diametro interno cm 150			
		ml	444,11	
 055	diametro interno cm 160			
		ml	465,01	
 060	diametro interno cm 180			
		ml	548,56	
 065	diametro interno cm 200			
		ml	632,28	
 070	diametro interno cm 220			
		ml	731,41	
08.P03.G 12	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi  ...
... una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	diametro interno cm 40			
		ml	124,27	
 010	diametro interno cm 50			
		ml	139,34	
 015	diametro interno cm 60			
		ml	166,35	
 020	diametro interno cm 70			
		ml	206,12	
 025	diametro interno cm 80			
		ml	237,99	
 030	diametro interno cm 100			
		ml	284,56	
 035	diametro interno cm 110			
		ml	318,19	
 040	diametro interno cm 120			
		ml	362,79	
 045	diametro interno cm 140			
		ml	433,42	
 050	diametro interno cm 150			
		ml	474,30	
 055	diametro interno cm 160			
		ml	498,83	
 060	diametro interno cm 180			
		ml	587,48	
 065	diametro interno cm 200			
		ml	673,70	
 070	diametro interno cm 220			
		ml	783,37	
08.P03.G 13	Fornitura e posa di pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni  ...
... interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 20) o ad elementi prefabbricati in cemento armato, compreso il ferro di armatura (spessore delle pareti minimo cm 10). Soletta di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:			
 005	dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)			
		cad	254,77	
 010	dell'altezza fra m 2,01 fino a m 3,00			
		cad	338,87	
 015	dell'altezza superiore a m 3,00			
		cad	389,90	
08.P03.G 14	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati  ...
... in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sara' formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformita' alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante.tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti			
 005	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.020,11	
 010	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.026,21	
 015	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm			
		cad	1.034,21	
 020	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	957,08	
 025	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	964,13	
 030	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno  ...
... 300/350 mm			
		cad	971,17	
 035	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.053,39	
 040	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.059,48	
 045	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm			
		cad	1.067,49	
 050	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	990,35	
 055	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	997,41	
 060	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno  ...
... 300/350 mm			
		cad	1.004,45	
 065	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.080,94	
 070	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.087,03	
 075	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm			
		cad	1.095,04	
 080	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.017,90	
 085	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.024,95	
 090	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno  ...
... 300/350 mm			
		cad	1.032,00	
 095	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.111,35	
 100	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.117,45	
 105	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm			
		cad	1.125,45	
 110	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.048,31	
 115	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.055,37	
 120	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno  ...
... 300/350 mm			
		cad	1.062,41	
 125	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.138,90	
 130	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.144,99	
 135	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm			
		cad	1.153,00	
 140	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.075,86	
 145	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.082,92	
 150	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno  ...
... 300/350 mm			
		cad	1.089,96	
 155	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.167,40	
 160	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.173,49	
 165	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm			
		cad	1.181,50	
 170	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.104,36	
 175	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.111,41	
 180	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno  ...
... 300/350 mm			
		cad	1.118,47	
08.P03.G 15	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati  ...
... in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 230 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sara' formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diam. interno di 1000 mm completo di cono di riduzione fino al diam. di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformita' alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante. Tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti			
 005	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.135,00	
 010	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.151,37	
 015	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.156,51	
 020	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.071,96	
 025	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.087,38	
 030	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.093,47	
 035	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.168,27	
 040	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.184,65	
 045	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.189,79	
 050	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.105,24	
 055	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.120,66	
 060	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.126,76	
 065	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.195,82	
 070	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.212,20	
 075	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 6000 mm			
		cad	1.217,34	
 080	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.132,79	
 085	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.148,21	
 090	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.154,30	
 095	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.226,24	
 100	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.242,61	
 105	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.247,75	
 110	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.163,21	
 115	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.178,62	
 120	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.184,72	
 125	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.253,78	
 130	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.270,16	
 135	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.275,30	
 140	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.190,75	
 145	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.206,17	
 150	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.212,26	
 155	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.282,28	
 160	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.298,66	
 165	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.303,80	
 170	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.219,25	
 175	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.234,67	
 180	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.240,77	
08.P03.G 16	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati  ...
... in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 150 mm per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sara' formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1200 mm e altezza 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diam. interno di 1200 mm completo di cono di riduzione fino al diam. di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformita' alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante.tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti			
 005	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.221,10	
 010	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.226,24	
 015	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm			
		cad	1.234,24	
 020	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.125,59	
 025	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.131,69	
 030	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno  ...
... 300/350 mm			
		cad	1.138,73	
 035	elemento di rialzo monolitico h 850 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.250,56	
 040	elemento di rialzo monolitico h 850 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.255,70	
 045	elemento di rialzo monolitico h 850 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm			
		cad	1.263,70	
 050	elemento di rialzo monolitico h 850 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.155,05	
 055	elemento di rialzo monolitico h 850 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.161,14	
 060	elemento di rialzo monolitico h 850 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno  ...
... 300/350 mm			
		cad	1.168,19	
 065	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.276,34	
 070	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.285,16	
 075	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm			
		cad	1.293,16	
 080	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.184,51	
 085	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.190,60	
 090	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno  ...
... 300/350 mm			
		cad	1.197,65	
 095	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.313,29	
 100	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.318,43	
 105	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm			
		cad	1.326,44	
 110	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.217,78	
 115	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.223,87	
 120	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno  ...
... 300/350 mm			
		cad	1.230,93	
 125	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.341,79	
 130	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.346,93	
 135	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm			
		cad	1.354,94	
 140	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.246,28	
 145	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.252,38	
 150	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno  ...
... 300/350 mm			
		cad	1.259,43	
 155	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm 			
		cad	1.373,17	
 160	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.378,31	
 165	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm			
		cad	1.386,31	
 170	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm			
		cad	1.277,66	
 175	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm			
		cad	1.283,75	
 180	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno  ...
... 300/350 mm			
		cad	1.290,80	
08.P03.G 17	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati  ...
... in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 230 mm per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sara' formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1200 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diam.interno di 1200 mm completo di cono di riduzione fino al diam. di 625 mm., predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformita' alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante. Tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti			
 005	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.338,85	
 010	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.356,54	
 015	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.360,37	
 020	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.243,34	
 025	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.261,04	
 030	elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.264,86	
 035	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.368,31	
 040	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.386,00	
 045	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.389,83	
 050	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.272,80	
 055	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.290,49	
 060	elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.294,32	
 065	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.397,76	
 070	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.415,46	
 075	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 6000 mm			
		cad	1.419,28	
 080	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.302,26	
 085	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.319,95	
 090	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.323,77	
 095	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.431,05	
 100	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.448,74	
 105	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.452,56	
 110	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.335,54	
 115	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.353,23	
 120	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.357,05	
 125	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.459,55	
 130	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.477,24	
 135	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.481,06	
 140	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.364,04	
 145	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.381,73	
 150	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.385,55	
 155	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.490,91	
 160	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.508,61	
 165	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.512,43	
 170	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm			
		cad	1.395,41	
 175	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm			
		cad	1.413,10	
 180	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm			
		cad	1.416,92	
08.P03.G 18	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati  ...
... in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 310 mm per condotte d'innesto fino al diam. 800 mm. La struttura monolitica sara' formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1200 mm e altezza 1150 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diam. interno di 1200 mm  completo di cono di riduzione fino al diam. di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformita' alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante.tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti:			
 005	elemento di rialzo monolitico h 600 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 700 mm			
		cad	1.438,00	
 010	elemento di rialzo monolitico h 600 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 800 mm			
		cad	1.460,93	
 015	elemento di rialzo monolitico h 600 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 700 mm			
		cad	1.342,49	
 020	elemento di rialzo monolitico h 600 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 800 mm			
		cad	1.365,42	
 025	elemento di rialzo monolitico h 850 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 700 mm			
		cad	1.467,46	
 030	elemento di rialzo monolitico h 850 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 800 mm			
		cad	1.490,38	
 035	elemento di rialzo monolitico h 850 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 700 mm			
		cad	1.371,95	
 040	elemento di rialzo monolitico h 850 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 800 mm			
		cad	1.394,87	
 045	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 700 mm			
		cad	1.496,92	
 050	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 800 mm			
		cad	1.519,84	
 055	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 700 mm			
		cad	1.401,41	
 060	elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 800 mm			
		cad	1.424,33	
 065	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 700 mm			
		cad	1.530,20	
 070	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 800 mm			
		cad	1.553,12	
 075	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 700 mm			
		cad	1.434,69	
 080	elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 800 mm			
		cad	1.457,25	
 085	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 700 mm			
		cad	1.558,70	
 090	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 800 mm			
		cad	1.581,62	
 095	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 700 mm			
		cad	1.463,19	
 100	elemento di rialzo monolitico h 1600 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 800 mm			
		cad	1.486,12	
 105	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 700 mm			
		cad	1.590,07	
 110	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm:  base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 800 mm			
		cad	1.612,99	
 115	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 700 mm			
		cad	1.494,56	
 120	elemento di rialzo monolitico h 1850 mm:  base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 800 mm			
		cad	1.517,48	
08.P03.G 19	Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetti come agli articoli 08.P03.G 14 e 08.P03.G 15 e 08.P03.G 16 e  ...
... 08.P03.G 17 e 08.P03.G 18			
 005	prolunga diametro 1000; altezza 33			
		cad	81,34	
 010	prolunga diametro 1000; altezza 66			
		cad	95,67	
 015	prolunga diametro 1000; altezza 99			
		cad	133,88	
 020	prolunga diametro 1000; altezza 150			
		cad	200,93	
08.P03.G 20	Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetti come agli articoli 08.P03.G 14 e 08.P03.G 15 e 08.P03.G 16 e  ...
... 08.P03.G 17 e 08.P03.G 18			
 005	prolunga diametro 1200; altezza 33			
		cad	88,80	
 010	prolunga diametro 1200; altezza 66			
		cad	107,90	
 015	prolunga diametro 1200; altezza 99			
		cad	150,89	
 020	prolunga diametro 1200; altezza 150			
		cad	207,31	
08.P03.G 21	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni  ...
... interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura			
 005	...			
		cad	149,06	
08.P03.G 22	Solette in c.a. pozzolanico prefabbicate, caratteristica minima di kg/cm² 300, armate con ferro Fe B 44 K, dello  ...
... spessore di cm 25, compreso un foro del diametro di mm 600, varate in opera con autogru', compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi, per l'esecuzione dei pozzi d'ispezione:			
 005	dimensioni minime 150 x 150 cm 			
		cad	184,88	
 010	dimensioni minime 180 x 180 cm 			
		cad	252,17	
 015	dimensioni minime 200 x 200 cm 			
		cad	309,63	
 020	dimensioni minime 150 x 180 cm 			
		cad	209,92	
 025	dimensioni minime 150 x 200 cm 			
		cad	231,90	
 030	dimensioni minime 180 x 200 cm 			
		cad	279,64	
08.P03.G 23	Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno di cm 100,  ...
... spessore minimo delle pareti di cm 15, di soletta di copertura, compresa la scala di discesa in acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
 005	...			
		ml	215,77	
08.P03.G 24	Provvista e posa in opera di elementi prefabbricati scatolari in conglomerato cementizio armato muniti di giunto  ...
... in metallo e guarnizione di tenuta in gomma neoprene per la realizzazione di pozzi d'ispezione certificati DIN 4034. Compensati dal prezzo d'elenco sono: il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa nella trincea, la fornitura e la posa in opera del giunto bentonitico idroespansivo di tenuta idraulica da applicarsi sull'elemento di base prima del getto del cls di fondo, il getto della platea di fondo con cls r'ck >200 kg/cm² spessore minimo cm 25, la realizzazione dei fori per il passaggio dei tubi, la loro sigillatura da realizzarsi con malta di cemento e giunto bentonitico idroespansivo. dimensioni interne minime cm 180x120 - spessore minimo pareti cm 18			
 005	...			
		ml	600,82	
08.P03.G 25	Provvista e posa in opera di solette prefabbricate carrabili in conglomerato cementizio armato complete di  ...
... chiusino in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124 classe D 400 e ganci in acciaio inox per il sollevamento. Dimensioni conformi alla dimensione del pozzo d'ispezione di cui al precedente articolo. Spessore minimo cm 20			
 005	...			
		cad	299,06	
08.P03.H	Opere con materiali polimerici (PVC )			
				
08.P03.H 01	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo  ...
... scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte:			
 005	del diametro esterno di cm 10			
		ml	6,75	
 010	del diametro esterno di cm 12,5			
		ml	8,81	
 015	del diametro esterno di cm 14			
		ml	9,37	
 020	del diametro esterno di cm 16			
		ml	10,31	
 025	del diametro esterno di cm 20			
		ml	13,69	
08.P03.H 02	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello  ...
... elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie’ d’opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l’opera perfettamente ultimata a regola			
 005	serie SN 2 kN/m² SDR 51:del diametro esterno di cm 16			
		ml	10,99	
 010	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 20			
		ml	14,16	
 015	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 25			
		ml	21,26	
 020	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 31,5			
		ml	38,46	
 025	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 35,5			
		ml	54,19	
 030	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 40			
		ml	61,61	
 035	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 45			
		ml	77,54	
 040	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 50			
		ml	90,88	
 045	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 63			
		ml	144,23	
 050	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 71			
		ml	186,23	
 055	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 80			
		ml	223,41	
 060	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 90			
		ml	300,97	
 065	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 100			
		ml	380,65	
 070	serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 120			
		ml	526,51	
 075	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 11			
		ml	8,08	
 080	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 12,5			
		ml	9,04	
 085	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16			
		ml	12,19	
 090	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 20			
		ml	15,62	
 095	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 25			
		ml	24,25	
 100	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 31,5			
		ml	41,84	
 105	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 35,5			
		ml	60,76	
 110	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 40			
		ml	67,21	
 115	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 45			
		ml	93,72	
 120	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 50			
		ml	102,99	
 125	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 63			
		ml	163,01	
 130	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 71			
		ml	213,56	
 135	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 80			
		ml	256,34	
 140	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 90			
		ml	348,26	
 145	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 100			
		ml	438,99	
 150	serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 120			
		ml	603,25	
 155	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 11			
		ml	8,08	
 160	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 12,5			
		ml	10,01	
 165	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 16			
		ml	13,93	
 170	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 20			
		ml	18,41	
 175	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 25 			
		ml	27,77	
 180	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 31,5			
		ml	48,65	
 185	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 35,5			
		ml	70,49	
 190	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 40 			
		ml	80,13	
 195	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 45			
		ml	110,15	
 200	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 50 			
		ml	120,06	
 205	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 63			
		ml	190,94	
 210	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 71			
		ml	261,22	
 215	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 80			
		ml	323,31	
08.P03.H 03	Provvista e posa in opera di curve a 15 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401; giunto a bicchiere  ...
... con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	del diametro esterno di cm 11			
		cad	7,52	
 010	del diametro esterno di cm 12.5			
		cad	8,25	
 015	del diametro esterno di cm 16			
		cad	10,83	
 020	del diametro esterno di cm 20			
		cad	15,17	
 025	del diametro esterno di cm 25			
		cad	40,46	
 030	del diametro esterno di cm 31,5			
		cad	75,93	
 035	del diametro esterno di cm 40			
		cad	164,19	
 040	del diametro esterno di cm 50			
		cad	215,06	
08.P03.H 04	Provvista e posa in opera di curve a 30 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401; giunto a bicchiere  ...
... con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	del diametro esterno di cm 11			
		cad	7,52	
 010	del diametro esterno di cm 12.5			
		cad	8,25	
 015	del diametro esterno di cm 16			
		cad	10,83	
 020	del diametro esterno di cm 20			
		cad	15,17	
 025	del diametro esterno di cm 25			
		cad	40,46	
 030	del diametro esterno di cm 31,5			
		cad	75,93	
 035	del diametro esterno di cm 40			
		cad	164,19	
 040	del diametro esterno di cm 50			
		cad	215,06	
08.P03.H 05	Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere  ...
... con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	del diametro esterno di cm 11			
		cad	9,51	
 010	del diametro esterno di cm 12.5			
		cad	10,25	
 015	del diametro esterno di cm 16			
		cad	12,83	
 020	del diametro esterno di cm 20			
		cad	18,49	
 025	del diametro esterno di cm 25			
		cad	48,38	
 030	del diametro esterno di cm 31,5			
		cad	86,36	
 035	del diametro esterno di cm 40			
		cad	170,66	
 040	del diametro esterno di cm 50			
		cad	232,74	
08.P03.H 06	Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere  ...
... con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni onere e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	del diametro esterno di cm 11			
		cad	9,68	
 010	del diametro esterno di cm 12.5			
		cad	10,09	
 015	del diametro esterno di cm 16			
		cad	13,96	
 020	del diametro esterno di cm 20			
		cad	20,29	
 025	del diametro esterno di cm 25			
		cad	55,22	
 030	del diametro esterno di cm 31,5			
		cad	97,47	
 035	del diametro esterno di cm 40			
		cad	240,89	
 040	del diametro esterno di cm 50			
		cad	377,78	
08.P03.H 07	Provvista e posa in opera di braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN  ...
... 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	del diametro esterno di cm 11			
		cad	12,56	
 010	del diametro esterno di cm 12.5			
		cad	13,06	
 015	del diametro esterno di cm 16			
		cad	18,99	
 020	del diametro esterno di cm 20			
		cad	30,78	
 025	del diametro esterno di cm 25			
		cad	78,24	
 030	del diametro esterno di cm 31,5			
		cad	141,61	
 035	del diametro esterno di cm 40			
		cad	252,04	
08.P03.H 08	Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con  ...
... anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	del diametro esterno di cm 12.5			
		cad	23,41	
 010	del diametro esterno di cm 16			
		cad	28,62	
 015	del diametro esterno di cm 20			
		cad	31,77	
 020	del diametro esterno di cm 25			
		cad	52,56	
 025	del diametro esterno di cm 31,5			
		cad	77,92	
 030	del diametro esterno di cm 40			
		cad	112,09	
08.P03.H 09	  Provvista e posa in opera di ispezioni in PVC  rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con  ...
... anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	del diametro esterno di cm 11			
		cad	15,71	
 010	del diametro esterno di cm 12.5			
		cad	17,62	
 015	del diametro esterno di cm 16			
		cad	32,01	
 020	del diametro esterno di cm 20			
		cad	45,02	
 025	del diametro esterno di cm 25			
		cad	75,02	
 030	del diametro esterno di cm 31,5			
		cad	105,29	
08.P03.H 10	  Provvista e posa in opera di sifoni in PVC  rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con  ...
... anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte			
 005	del diametro esterno di cm 11			
		cad	31,78	
 010	del diametro esterno di cm 12.5			
		cad	35,11	
 015	del diametro esterno di cm 16			
		cad	50,84	
 020	del diametro esterno di cm 20			
		cad	71,06	
08.P03.H 11	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC  ø 200 mm tipo SN 8 kN/m² conformi alla norma UNI EN 1401 per  ...
... formazione caditoie, compreso il disfacimento della pavimentazione stradale di qualunque spessore, lo scavo a sezione obbligata a pareti verticali, il rinfianco delle tubazioni con cls Rck 15 N/mm² (inclusa la fornitura), il trasporto alle pp.dd. dei materiali di risulta, la fornitura, la costipatura e l'innaffiatura di misto granulare anidro, il ripristino definitivo della pavimentazione stradale con stesa di tout-venant sp. cm 10 e quant'altro per completare l'opera a regola d'arte.			
 005	diametro esterno 200 mm			
		ml	46,49	
08.P03.H 12	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC ø 200 mm tipo SN 8 kN/m² conformi alla norma UNI EN 1401 per  ...
... formazione caditoie, compreso il disfacimento della pavimentazione stradale di qualunque spessore, lo scavo a sezione obbligata a pareti verticali, il rinfianco delle tubazioni con cls Rck 15 N/mm² (inclusa la fornitura), il trasporto alle pp.dd. dei materiali di risulta, la fornitura, la costipatura e l'innaffiatura di misto granulare anidro, il ripristino definitivo della pavimentazione stradale con stesa di tout-venant sp. cm 10 e quant'altro per completare l'opera a regola d'arte.			
 005	diametro esterno 250 mm			
		ml	60,54	
08.P03.H 13	Posa in opera di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm  ...
... 130-200 per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls:			
 005	...			
		ml	13,05	
08.P03.H 14	Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in cav con griglia, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm  ...
... 130-200 per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls:			
 005	...			
		ml	14,19	
08.P03.H 15	Provvista e posa in opera di tubi in PVC  -u a parete strutturata per fognature secondo PR EN 13476-1/2001, giunto  ...
... a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie’ d’opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l’opera perfettamente ultimata a regola			
 005	serie SN 2 kN/m²:diametro esterno  630			
		ml	136,57	
 010	serie SN 2 kN/m²:diametro esterno  800			
		ml	220,88	
 015	serie SN 2 kN/m²: diametro esterno  1000			
		ml	370,91	
 020	serie SN 2 kN/m²: diametro esterno  1200			
		ml	505,84	
 025	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno  200			
		ml	14,83	
 030	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno  250			
		ml	22,69	
 035	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno  315			
		ml	39,99	
 040	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno  400			
		ml	63,97	
 045	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno  500			
		ml	98,73	
 050	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno  630			
		ml	152,81	
 055	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno  800			
		ml	249,36	
 060	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno  1000			
		ml	371,84	
 065	serie SN 4 kN/m²: diametro esterno  1200			
		ml	507,38	
 070	serie SN 8 kN/m²:  diametro esterno  200			
		ml	16,79	
 075	serie SN 8 kN/m²: diametro esterno  250 			
		ml	25,33	
 080	serie SN 8 kN/m²:  diametro esterno  315			
		ml	44,58	
 085	serie SN 8 kN/m²:  diametro esterno  400			
		ml	71,28	
 090	serie SN 8 kN/m²:  diametro esterno  500			
		ml	111,92	
 095	serie SN 8 kN/m²:  diametro esterno  630			
		ml	171,26	
 100	serie SN 8 kN/m²: diametro esterno  800 			
		ml	274,46	
 105	serie SN 8 kN/m²:  diametro esterno  1000			
		ml	428,14	
08.P03.I	Opere con materiali polimerici (PEAD - PP)			
				
08.P03.I 01	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni del  ...
... PR EN 13476 del settembre 2002 e successive modifiche o aggiornamenti, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m², rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:			
 005	diametro esterno 200			
		ml	13,25	
 010	diametro esterno 250			
		ml	19,18	
 015	diametro esterno 315			
		ml	25,87	
 020	diametro esterno 400			
		ml	37,55	
 025	diametro esterno 500			
		ml	55,38	
 030	diametro esterno 630			
		ml	74,80	
 035	diametro esterno 800			
		ml	102,73	
 040	diametro esterno 1000			
		ml	193,48	
 045	diametro esterno 1200			
		ml	286,29	
 050	diametro interno 300			
		ml	28,02	
 055	diametro interno 400			
		ml	41,64	
 060	diametro interno 500			
		ml	61,93	
 065	diametro interno 600			
		ml	88,03	
 070	diametro interno 800			
		ml	144,38	
08.P03.I 02	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni del  ...
... PR EN 13476 del settembre 2002 e successive modifiche o aggiornamenti, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:			
 005	diametro esterno 125			
		ml	7,79	
 010	diametro esterno 160			
		ml	10,59	
 015	diametro esterno 200			
		ml	15,35	
 020	diametro esterno 250			
		ml	20,89	
 025	diametro esterno 315			
		ml	29,96	
 030	diametro esterno 400			
		ml	40,75	
 035	diametro esterno 500			
		ml	62,31	
 040	diametro esterno 630			
		ml	81,33	
 045	diametro esterno 800			
		ml	141,14	
 050	diametro esterno 1000			
		ml	199,57	
 055	diametro esterno 1200			
		ml	287,24	
 060	diametro interno 300			
		ml	33,03	
 065	diametro interno 400			
		ml	47,89	
 070	diametro interno 500			
		ml	67,93	
 075	diametro interno 600			
		ml	99,71	
 080	diametro interno 800			
		ml	168,35	
08.P03.I 03	Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene (PP) strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle  ...
... prescrizioni del PR EN 13476 del settembre 2002 e successive modifiche o aggiornamenti, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 16 kN/m², rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:			
 005	diametro esterno 200			
		ml	14,28	
 010	diametro esterno 250			
		ml	18,67	
 015	diametro esterno 315			
		ml	22,09	
 020	diametro esterno 350			
		ml	25,77	
 025	diametro esterno 400			
		ml	29,32	
 030	diametro esterno 465			
		ml	35,63	
 035	diametro esterno 500			
		ml	42,51	
 040	diametro esterno 580			
		ml	49,04	
 045	diametro esterno 630			
		ml	55,55	
 050	diametro esterno 700			
		ml	70,51	
 055	diametro esterno 800			
		ml	157,85	
 060	diametro esterno 930			
		ml	181,55	
 065	diametro esterno 1000			
		ml	222,80	
 070	diametro esterno 1200			
		ml	321,40	
08.P03.I 04	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, secondo il progetto di norma europea  ...
... PREN 13476, rigidezza circonferenziale SN = 2 kN/m², realizzati con parete interna liscia con rinforzi interni mediante cavita' circolari, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:			
 005	DN 500			
		ml	106,64	
 010	DN 600			
		ml	131,22	
 015	DN 800			
		ml	208,85	
 020	DN 1000			
		ml	355,98	
 025	DN 1200			
		ml	519,37	
 030	DN 1500			
		ml	714,21	
08.P03.I 05	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, secondo il progetto di norma europea  ...
... PREN 13476, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m², realizzati con parete interna liscia con rinforzi interni mediante cavita' circolari, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:			
 005	DN 500			
		ml	120,87	
 010	DN 600			
		ml	147,48	
 015	DN 800			
		ml	251,55	
 020	DN 1000			
		ml	460,10	
 025	DN 1200			
		ml	611,29	
 030	DN 1500			
		ml	982,64	
08.P03.I 06	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo spiralato, secondo il progetto di norma europea  ...
... PREN 13476, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², realizzati con parete interna liscia con rinforzi interni mediante cavita' circolari, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:			
 005	DN 500			
		ml	129,82	
 010	DN 600			
		ml	189,38	
 015	DN 800			
		ml	324,77	
 020	DN 1000			
		ml	572,75	
 025	DN 1200			
		ml	818,31	
08.P03.I 07	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD a parete piena, con corrugamenti interni costituiti da risalti  ...
... circonferenziali a passo costante, per il convogliamento di fognature a forte pendenza prodotte con certificazione cisq sqp eqnet in conformita' alle norme UNI EN 29000/ISO 9000 e UNI CEN EN 45012, fornite in barre di qualsiasi lunghezza, giuntabili per saldatura, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera:			
 005	DE 250			
		ml	58,98	
 010	DE 315			
		ml	87,12	
 015	DE 400			
		ml	132,54	
 020	DE 450			
		ml	187,46	
 025	DE 500			
		ml	208,22	
 030	DE 630			
		ml	247,98	
 035	DE 710			
		ml	322,83	
 040	DE 800			
		ml	412,16	
08.P03.I 08	Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² -  ...
... PREN 12201 - 2 e UNI EN ISO 15494, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria:			
 005	DE 160, PN 6			
		ml	19,78	
 010	DE 180, PN 6			
		ml	23,45	
 015	DE 200, PN 6			
		ml	27,68	
 020	DE 225, PN 6			
		ml	32,73	
 025	DE 250, PN 6			
		ml	38,53	
 030	DE 280, PN 6			
		ml	46,57	
 035	DE 315, PN 6			
		ml	57,72	
 040	DE 355, PN 6			
		ml	70,34	
 045	DE 400, PN 6			
		ml	86,48	
 050	DE 450, PN 6			
		ml	105,41	
 055	DE 500, PN 6			
		ml	124,61	
 060	DE 560, PN 6			
		ml	148,40	
 065	DE 630, PN 6			
		ml	183,22	
 070	DE 710, PN 6			
		ml	228,14	
 075	DE 800, PN 6			
		ml	281,91	
 080	DE 900, PN 6			
		ml	354,80	
 085	DE 1000, PN 6			
		ml	432,84	
 090	DE 90, PN 10			
		ml	9,97	
 095	DE 110, PN 10			
		ml	14,07	
 100	DE 125, PN 10			
		ml	16,84	
 105	DE 140, PN 10			
		ml	20,05	
 110	DE 160, PN 10			
		ml	24,27	
 115	DE 180, PN 10			
		ml	29,30	
 120	DE 200, PN 10			
		ml	34,82	
 125	DE 225, PN 10			
		ml	42,02	
 130	DE 250, PN 10			
		ml	49,63	
 135	DE 280, PN 10			
		ml	62,90	
 140	DE 315, PN 10			
		ml	78,17	
 145	DE 355, PN 10			
		ml	96,72	
 150	DE 400, PN 10			
		ml	119,63	
 155	DE 450, PN 10			
		ml	147,53	
 160	DE 500, PN 10			
		ml	176,87	
 165	DE 560, PN 10			
		ml	212,09	
 170	DE 630, PN 10			
		ml	263,80	
 175	DE 710, PN 10			
		ml	330,19	
 180	DE 800, PN 10			
		ml	410,46	
 185	DE 900, PN 10			
		ml	516,16	
 190	DE 1000, PN 10			
		ml	638,00	
 195	DE 90, PN 16			
		ml	12,13	
 200	DE 110, PN 16			
		ml	17,34	
 205	DE 125, PN 16			
		ml	21,24	
 210	DE 140, PN 16			
		ml	25,49	
 215	DE 160, PN 16			
		ml	31,47	
 220	DE 180, PN 16			
		ml	38,40	
 225	DE 200, PN 16			
		ml	46,04	
 230	DE 225, PN 16			
		ml	56,15	
 235	DE 250, PN 16			
		ml	67,15	
 240	DE 280, PN 16			
		ml	85,79	
 245	DE 315, PN 16			
		ml	107,08	
 250	DE 355, PN 16			
		ml	133,26	
 255	DE 400, PN 16			
		ml	166,46	
 260	DE 450, PN 16			
		ml	206,79	
 265	DE 500, PN 16			
		ml	249,74	
 270	DE 560, PN 16			
		ml	301,03	
 275	DE 630, PN 16			
		ml	376,59	
 280	DE 90, PN 25			
		ml	14,95	
 285	DE 110, PN 25			
		ml	21,88	
 290	DE 125, PN 25			
		ml	26,97	
 295	DE 140, PN 25			
		ml	32,81	
 300	DE 160, PN 25			
		ml	40,81	
 305	DE 180, PN 25			
		ml	50,24	
 310	DE 200, PN 25			
		ml	60,76	
 315	DE 225, PN 25			
		ml	74,67	
 320	DE 250, PN 25			
		ml	90,20	
 325	DE 280, PN 25			
		ml	116,08	
 330	DE 315, PN 25			
		ml	145,47	
 335	DE 355, PN 25			
		ml	181,75	
 340	DE 400, PN 25			
		ml	228,11	
 345	DE 450, PN 25			
		ml	284,60	
08.P03.I 09	Provvista e posa in opera di tubazioni corazzate in polietilene PE 80 e PE 100 ad alta densita' (PEAD), PN 3,2 /  ...
... SDR 33, rivestite da un doppio nastro in alluminio e protette da uno strato esterno in polietilene ad alta densita' PE 100, UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria			
 005	DE 110			
		ml	21,09	
 010	DE 125			
		ml	25,66	
 015	DE 140			
		ml	30,96	
 020	DE 160			
		ml	36,63	
 025	DE 180			
		ml	44,76	
 030	DE 200			
		ml	51,80	
 035	DE 225			
		ml	63,05	
 040	DE 250			
		ml	73,71	
08.P03.I 10	Provvista e posa in opera di tubazioni corazzate in polietilene PE 80 e PE 100 ad alta densita' (PEAD) PN 3,2 /  ...
... SDR 33, protette da uno strato esterno in polietilene ad alta densita' PE 80, UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria			
 005	DE 110			
		ml	15,15	
 010	DE 125			
		ml	18,63	
 015	DE 140			
		ml	23,30	
 020	DE 160			
		ml	27,90	
 025	DE 180			
		ml	33,65	
 030	DE 200			
		ml	39,42	
 035	DE 225			
		ml	48,74	
 040	DE 250			
		ml	57,17	
 045	DE 280			
		ml	67,73	
 050	DE 315			
		ml	85,81	
 055	DE 355			
		ml	103,45	
 060	DE 400			
		ml	125,62	
 065	DE 450			
		ml	154,76	
 070	DE 500			
		ml	182,46	
 075	DE 560			
		ml	215,76	
 080	DE 630			
		ml	266,94	
08.P03.I 11	Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene bicchierate ad alta densita' (PEAD) - PE 100, UNI EN 12201,  ...
... marchio IIP UNI, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione a bicchiere, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria			
 005	DE 90, PN 16 SDR 11			
		ml	13,66	
 010	DE 110, PN 16 SDR 11			
		ml	20,25	
 015	DE 125, PN 16 SDR 11			
		ml	25,07	
 020	DE 160, PN 16 SDR 11			
		ml	39,00	
 025	DE 180, PN 16 SDR 11			
		ml	37,51	
 030	DE 200, PN 16 SDR 11			
		ml	57,71	
 035	DE 225, PN 16 SDR 11			
		ml	72,17	
 040	DE 250, PN 16 SDR 11			
		ml	85,77	
 045	DE 90, PN 10 SDR 17			
		ml	10,99	
 050	DE 110, PN 10 SDR 17			
		ml	16,06	
 055	DE 125, PN 10 SDR 17			
		ml	19,49	
 060	DE 160, PN 10 SDR 17			
		ml	29,84	
 065	DE 180, PN 10 SDR 17			
		ml	36,32	
 070	DE 200, PN 10 SDR 17			
		ml	43,58	
 075	DE 225, PN 10 SDR 17			
		ml	55,10	
 080	DE 250, PN 10 SDR 17			
		ml	63,62	
08.P03.I 12	Provvista e posa in opera di tubazioni corazzate in polietilene PE 80 ad alta densita' (PEAD) rivestite da un  ...
... doppio nastro in alluminio e protette da uno strato esterno in polietilene ad alta densita' PE 100, UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria			
 005	DE 63, PN 8 SDR 17			
		ml	11,30	
 010	DE 75, PN 8 SDR 17			
		ml	14,61	
 015	DE 90, PN 8 SDR 17			
		ml	18,43	
 020	DE 110, PN 8 SDR 17			
		ml	24,82	
 025	DE 125, PN 8 SDR 17			
		ml	32,04	
 030	DE 140, PN 8 SDR 17			
		ml	38,46	
 035	DE 160, PN 8 SDR 17			
		ml	46,52	
 040	DE 180, PN 8 SDR 17			
		ml	58,10	
 045	DE 200, PN 8 SDR 17			
		ml	68,36	
 050	DE 225, PN 8 SDR 17			
		ml	83,35	
 055	DE 250, PN 8 SDR 17			
		ml	98,31	
 060	DE 280, PN 8 SDR 17			
		ml	120,01	
 065	DE 315, PN 8 SDR 17			
		ml	147,95	
 070	DE 355, PN 8 SDR 17			
		ml	182,30	
 075	DE 400, PN 8 SDR 17			
		ml	229,49	
 080	DE 450, PN 8 SDR 17			
		ml	282,99	
 085	DE 500, PN 8 SDR 17			
		ml	340,52	
 090	DE 560, PN 8 SDR 17			
		ml	417,40	
 095	DE 630, PN 8 SDR 17			
		ml	519,26	
 100	DE 63, PN 12,5 SDR 11			
		ml	13,72	
 105	DE 75, PN 12,5 SDR 11			
		ml	17,70	
 110	DE 90, PN 12,5 SDR 11			
		ml	22,74	
 115	DE 110, PN 12,5 SDR 11			
		ml	33,37	
 120	DE 125, PN 12,5 SDR 11			
		ml	41,02	
 125	DE 140, PN 12,5 SDR 11			
		ml	49,12	
 130	DE 160, PN 12,5 SDR 11			
		ml	60,40	
 135	DE 180, PN 12,5 SDR 11			
		ml	76,31	
 140	DE 200, PN 12,5 SDR 11			
		ml	90,35	
 145	DE 225, PN 12,5 SDR 11			
		ml	110,53	
 150	DE 250, PN 12,5 SDR 11			
		ml	131,82	
 155	DE 280, PN 12,5 SDR 11			
		ml	161,56	
 160	DE 315, PN 12,5 SDR 11			
		ml	200,48	
 165	DE 355, PN 12,5 SDR 11			
		ml	248,90	
 170	DE 400, PN 12,5 SDR 11			
		ml	316,31	
 175	DE 450, PN 12,5 SDR 11			
		ml	392,84	
 180	DE 500, PN 12,5 SDR 11			
		ml	475,70	
08.P03.I 13	Provvista e posa in opera di tubazioni corazzate in polietilene PE 100 ad alta densita' (PEAD) rivestite da un  ...
... doppio nastro in alluminio e protette da uno strato esterno in polietilene  ad alta densita' PE 100, UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria			
 005	DE 160, PN 6 SDR 26			
		ml	38,55	
 010	DE 180, PN 6 SDR 26			
		ml	47,82	
 015	DE 200, PN 6 SDR 26			
		ml	55,52	
 020	DE 225, PN 6 SDR 26			
		ml	67,39	
 025	DE 250, PN 6 SDR 26			
		ml	78,97	
 030	DE 280, PN 6 SDR 26			
		ml	97,91	
 035	DE 315, PN 6 SDR 26			
		ml	120,18	
 040	DE 355, PN 6 SDR 26			
		ml	146,23	
 045	DE 400, PN 6 SDR 26			
		ml	182,39	
 050	DE 450, PN 6 SDR 26			
		ml	223,02	
 055	DE 500, PN 6 SDR 26			
		ml	265,76	
 060	DE 560, PN 6 SDR 26			
		ml	323,96	
 065	DE 630, PN 6 SDR 26			
		ml	397,27	
 070	DE 63, PN 10 SDR 17			
		ml	11,98	
 075	DE 75, PN 10 SDR 17			
		ml	17,48	
 080	DE 90, PN 10 SDR 17			
		ml	21,27	
 085	DE 110, PN 10 SDR 17			
		ml	28,80	
 090	DE 125, PN 10 SDR 17			
		ml	34,40	
 095	DE 140, PN 10 SDR 17			
		ml	41,32	
 100	DE 160, PN 10 SDR 17			
		ml	50,18	
 105	DE 180, PN 10 SDR 17			
		ml	62,90	
 110	DE 200, PN 10 SDR 17			
		ml	74,03	
 115	DE 225, PN 10 SDR 17			
		ml	90,40	
 120	DE 250, PN 10 SDR 17			
		ml	106,87	
 125	DE 280, PN 10 SDR 17			
		ml	130,59	
 130	DE 315, PN 10 SDR 17			
		ml	161,05	
 135	DE 355, PN 10 SDR 17			
		ml	198,70	
 140	DE 400, PN 10 SDR 17			
		ml	250,39	
 145	DE 450, PN 10 SDR 17			
		ml	309,11	
 150	DE 500, PN 10 SDR 17			
		ml	372,40	
 155	DE 560, PN 10 SDR 17			
		ml	456,90	
 160	DE 630, PN 10 SDR 17			
		ml	568,87	
 165	DE 63, PN 16 SDR 11			
		ml	7,29	
 170	DE 75, PN 16 SDR 11			
		ml	21,36	
 175	DE 90, PN 16 SDR 11			
		ml	26,48	
 180	DE 110, PN 16 SDR 11			
		ml	36,29	
 185	DE 125, PN 16 SDR 11			
		ml	44,37	
 190	DE 140, PN 16 SDR 11			
		ml	53,63	
 195	DE 160, PN 16 SDR 11			
		ml	65,52	
 200	DE 180, PN 16 SDR 11			
		ml	82,92	
 205	DE 200, PN 16 SDR 11			
		ml	98,26	
 210	DE 225, PN 16 SDR 11			
		ml	120,38	
 215	DE 250, PN 16 SDR 11			
		ml	143,70	
 220	DE 280, PN 16 SDR 11			
		ml	176,26	
 225	DE 315, PN 16 SDR 11			
		ml	218,86	
 230	DE 355, PN 16 SDR 11			
		ml	271,99	
 235	DE 400, PN 16 SDR 11			
		ml	345,97	
 240	DE 450, PN 16 SDR 11			
		ml	430,07	
 245	DE 500, PN 16 SDR 11			
		ml	521,24	
 250	DE 63, PN 25 SDR 7,4			
		ml	17,96	
 255	DE 75, PN 25 SDR 7,4			
		ml	26,78	
 260	DE 90, PN 25 SDR 7,4			
		ml	33,26	
 265	DE 110, PN 25 SDR 7,4			
		ml	46,51	
 270	DE 125, PN 25 SDR 7,4			
		ml	57,22	
 275	DE 140, PN 25 SDR 7,4			
		ml	68,68	
 280	DE 160, PN 25 SDR 7,4			
		ml	85,37	
 285	DE 180, PN 25 SDR 7,4			
		ml	109,07	
 290	DE 200, PN 25 SDR 7,4			
		ml	130,28	
 295	DE 225, PN 25 SDR 7,4			
		ml	160,00	
 300	DE 250, PN 25 SDR 7,4			
		ml	171,95	
 305	DE 280, PN 25 SDR 7,4			
		ml	191,16	
 310	DE 315, PN 25 SDR 7,4			
		ml	239,29	
08.P03.I 14	Provvista e posa in opera di tubazioni corazzate in polietilene PE 80 ad alta densita' (PEAD) protette da uno  ...
... strato esterno in polietilene ad alta densita' PE 100, UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria			
 005	DE 63, PN 8 SDR 17			
		ml	7,79	
 010	DE 75, PN 8 SDR 17			
		ml	10,08	
 015	DE 90, PN 8 SDR 17			
		ml	12,91	
 020	DE 110, PN 8 SDR 17			
		ml	17,96	
 025	DE 125, PN 8 SDR 17			
		ml	21,42	
 030	DE 140, PN 8 SDR 17			
		ml	25,49	
 035	DE 160, PN 8 SDR 17			
		ml	31,99	
 040	DE 180, PN 8 SDR 17			
		ml	38,48	
 045	DE 200, PN 8 SDR 17			
		ml	48,13	
 050	DE 225, PN 8 SDR 17			
		ml	59,22	
 055	DE 250, PN 8 SDR 17			
		ml	69,99	
 060	DE 280, PN 8 SDR 17			
		ml	92,91	
 065	DE 315, PN 8 SDR 17			
		ml	117,51	
 070	DE 355, PN 8 SDR 17			
		ml	144,41	
 075	DE 400, PN 8 SDR 17			
		ml	180,94	
 080	DE 450, PN 8 SDR 17			
		ml	224,74	
 085	DE 500, PN 8 SDR 17			
		ml	270,63	
 090	DE 560, PN 8 SDR 17			
		ml	329,91	
 095	DE 630, PN 8 SDR 17			
		ml	411,75	
 100	DE 63, PN 12,5 SDR 11			
		ml	9,29	
 105	DE 75, PN 12,5 SDR 11			
		ml	12,01	
 110	DE 90, PN 12,5 SDR 11			
		ml	15,69	
 115	DE 110, PN 12,5 SDR 11			
		ml	22,82	
 120	DE 125, PN 12,5 SDR 11			
		ml	29,53	
 125	DE 140, PN 12,5 SDR 11			
		ml	36,94	
 130	DE 160, PN 12,5 SDR 11			
		ml	46,15	
 135	DE 180, PN 12,5 SDR 11			
		ml	57,51	
 140	DE 200, PN 12,5 SDR 11			
		ml	68,99	
 145	DE 225, PN 12,5 SDR 11			
		ml	86,00	
 150	DE 250, PN 12,5 SDR 11			
		ml	103,01	
 155	DE 280, PN 12,5 SDR 11			
		ml	125,61	
 160	DE 315, PN 12,5 SDR 11			
		ml	158,90	
 165	DE 355, PN 12,5 SDR 11			
		ml	196,69	
 170	DE 400, PN 12,5 SDR 11			
		ml	249,29	
 175	DE 450, PN 12,5 SDR 11			
		ml	311,38	
08.P03.I 15	Provvista e posa in opera di tubazioni corazzate in polietilene PE 100 ad alta densita' (PEAD) protette da uno  ...
... strato esterno in polietilene ad alta densita' PE 100, UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria			
 005	DE 160, PN 6 SDR 26			
		ml	30,13	
 010	DE 180, PN 6 SDR 26			
		ml	36,94	
 015	DE 200, PN 6 SDR 26			
		ml	43,35	
 020	DE 225, PN 6 SDR 26			
		ml	53,42	
 025	DE 250, PN 6 SDR 26			
		ml	62,78	
 030	DE 280, PN 6 SDR 26			
		ml	75,47	
 035	DE 315, PN 6 SDR 26			
		ml	93,79	
 040	DE 355, PN 6 SDR 26			
		ml	114,63	
 045	DE 400, PN 6 SDR 26			
		ml	142,87	
 050	DE 450, PN 6 SDR 26			
		ml	176,72	
 055	DE 500, PN 6 SDR 26			
		ml	208,32	
 060	DE 560, PN 6 SDR 26			
		ml	253,51	
 065	DE 630, PN 6 SDR 26			
		ml	311,21	
 070	DE 63, PN 10 SDR 17			
		ml	8,44	
 075	DE 75, PN 10 SDR 17			
		ml	12,84	
 080	DE 90, PN 10 SDR 17			
		ml	15,65	
 085	DE 110, PN 10 SDR 17			
		ml	26,32	
 090	DE 125, PN 10 SDR 17			
		ml	25,11	
 095	DE 140, PN 10 SDR 17			
		ml	31,21	
 100	DE 160, PN 10 SDR 17			
		ml	37,97	
 105	DE 180, PN 10 SDR 17			
		ml	46,04	
 110	DE 200, PN 10 SDR 17			
		ml	54,77	
 115	DE 225, PN 10 SDR 17			
		ml	67,68	
 120	DE 250, PN 10 SDR 17			
		ml	78,57	
 125	DE 280, PN 10 SDR 17			
		ml	103,77	
 130	DE 315, PN 10 SDR 17			
		ml	130,20	
 135	DE 355, PN 10 SDR 17			
		ml	160,98	
 140	DE 400, PN 10 SDR 17			
		ml	202,60	
 145	DE 450, PN 10 SDR 17			
		ml	251,98	
 150	DE 500, PN 10 SDR 17			
		ml	302,42	
 155	DE 560, PN 10 SDR 17			
		ml	376,59	
 160	DE 630, PN 10 SDR 17			
		ml	461,05	
 165	DE 63, PN 16 SDR 11			
		ml	10,18	
 170	DE 75, PN 16 SDR 11			
		ml	15,66	
 175	DE 90, PN 16 SDR 11			
		ml	19,42	
 180	DE 110, PN 16 SDR 11			
		ml	25,73	
 185	DE 125, PN 16 SDR 11			
		ml	32,88	
 190	DE 140, PN 16 SDR 11			
		ml	40,76	
 195	DE 160, PN 16 SDR 11			
		ml	51,27	
 200	DE 180, PN 16 SDR 11			
		ml	64,13	
 205	DE 200, PN 16 SDR 11			
		ml	76,01	
 210	DE 225, PN 16 SDR 11			
		ml	95,84	
 215	DE 250, PN 16 SDR 11			
		ml	114,90	
 220	DE 280, PN 16 SDR 11			
		ml	140,81	
 225	DE 315, PN 16 SDR 11			
		ml	177,06	
 230	DE 355, PN 16 SDR 11			
		ml	220,19	
 235	DE 400, PN 16 SDR 11			
		ml	279,98	
 240	DE 450, PN 16 SDR 11			
		ml	350,06	
 245	DE 63, PN 25 SDR 7,4			
		ml	12,38	
 250	DE 75, PN 25 SDR 7,4			
		ml	19,64	
 255	DE 90, PN 25 SDR 7,4			
		ml	24,33	
 260	DE 110, PN 25 SDR 7,4			
		ml	32,78	
 265	DE 125, PN 25 SDR 7,4			
		ml	42,27	
 270	DE 140, PN 25 SDR 7,4			
		ml	52,80	
 275	DE 160, PN 25 SDR 7,4			
		ml	66,84	
 280	DE 180, PN 25 SDR 7,4			
		ml	84,39	
 285	DE 200, PN 25 SDR 7,4			
		ml	102,08	
 290	DE 225, PN 25 SDR 7,4			
		ml	127,57	
 295	DE 250, PN 25 SDR 7,4			
		ml	154,29	
 300	DE 280, PN 25 SDR 7,4			
		ml	191,54	
08.P03.I 16	Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato fessurate per condotte di drenaggio, SN 4 - UNI 12201 - UNI  ...
... 7613, compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera accessoria			
 005	DE 200			
		ml	16,85	
 010	DE 250			
		ml	25,52	
 015	DE 315			
		ml	30,03	
 020	DE 400			
		ml	38,63	
 025	DE 500			
		ml	53,84	
 030	DE 630			
		ml	79,76	
 035	DE 800			
		ml	126,79	
 040	DE 1000			
		ml	189,68	
 045	DE 1200			
		ml	273,92	
08.P03.I 17	Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato fessurate per condotte di drenaggio, SN 8 - UNI 12201 - UNI  ...
... 7613,compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera accessoria			
 005	DE 160			
		ml	13,13	
 010	DE 200			
		ml	18,56	
 015	DE 250			
		ml	26,69	
 020	DE 315			
		ml	33,45	
 025	DE 400			
		ml	43,22	
 030	DE 500			
		ml	63,47	
 035	DE 630			
		ml	82,73	
 040	DE 800			
		ml	144,57	
 045	DE 1000			
		ml	201,51	
 050	DE 1200			
		ml	289,67	
08.P03.I 18	Fornitura e posa tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, sistema di doppia canalizzazione costituita da  ...
... tubo esterno e tubo interno a doppia parete, rispondenti alle prescrizioni del PR EN 13476-1 tipo B del settembre 2002 e successive modifiche o aggiornamenti, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², rispondenti alla norma DIN 16961 parte 2, con parete interna liscia, priva di ondulazioni, compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera accessoria :			
 005	Diametro 250/ id 300			
		ml	85,54	
 010	Diametro 315/ id 400			
		ml	107,89	
 015	Diametro id 300/500			
		ml	123,17	
 020	Diametro 400/ id 500			
		ml	140,80	
 025	Diametro id 400/630			
		ml	164,39	
 030	Diametro 500/ id 600			
		ml	205,82	
 035	Diametro id 500/800			
		ml	254,70	
 040	Diametro 630 / id 800			
		ml	315,78	
 045	Diametro id 600/ id 800			
		ml	344,66	
 050	Diametro 800/1200			
		ml	455,88	
 055	Diametro id 800/1200			
		ml	508,51	
08.P03.I 19	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in polietilene o polipropilene, autoportante, composto da base  ...
... stampata rinforzata, ingressi provvisti di guarnizione incorporata atta a garantire la pressione di 0,5 bar, elemento di rialzo, elemento riduttore conico. La giunzione fra base ed elemento di prolunga e' prevista mediante guarnizione di tenuta a 0,5 bar escluso lo scavo, il reinterro ed il chiusino. Spessore minimo della parete del pozzetto 12 mm compresa la scala di accesso incorporata e realizzata in conformita' alla norma DIN 19555			
 005	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/250			
		cad	1.515,55	
 010	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/315			
		cad	1.515,55	
 015	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/400			
		cad	1.515,55	
 020	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/500			
		cad	1.634,69	
 025	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/630			
		cad	1.490,91	
 030	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/800			
		cad	2.025,29	
 035	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/250			
		cad	1.813,65	
 040	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/315			
		cad	1.813,65	
 045	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/400			
		cad	1.826,25	
 050	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/500			
		cad	1.969,80	
 055	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/630			
		cad	1.993,43	
 060	di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/800			
		cad	2.311,58	
 065	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250			
		cad	1.416,44	
 070	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315			
		cad	1.416,44	
 075	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400			
		cad	1.416,44	
 080	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250			
		cad	1.720,50	
 085	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315			
		cad	1.720,50	
 090	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400			
		cad	1.720,50	
 095	di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500			
		cad	1.835,03	
 100	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250			
		cad	1.580,46	
 105	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315			
		cad	1.610,16	
 110	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400			
		cad	1.630,41	
 115	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250			
		cad	1.873,05	
 120	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315			
		cad	1.900,05	
 125	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400			
		cad	1.947,30	
 130	di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500			
		cad	2.147,55	
 135	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato-corrugato); diametro 1000, diam. 250			
		cad	1.561,56	
 140	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1000, diam. 315			
		cad	1.561,56	
 145	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1000, diam. 400			
		cad	1.561,56	
 150	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 250			
		cad	1.911,53	
 155	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 315			
		cad	1.911,53	
 160	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 400			
		cad	1.911,53	
 165	angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 500			
		cad	1.970,03	
 170	di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1000, diam. 250			
		cad	1.515,66	
 175	di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1000, diam. 315			
		cad	1.515,66	
 180	di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1000, diam. 400			
		cad	1.515,66	
 185	di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 250			
		cad	1.810,95	
 190	di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 315			
		cad	1.810,95	
 195	di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 400			
		cad	1.810,95	
 200	di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 500			
		cad	1.869,45	
08.P03.L	Opere con materiali polimerici (PRFV)			
				
08.P03.L 01	Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro PRFV conformi alle norme UNI 9032 e 9033, per condotte a  ...
... gravita', aventi rigidezza verificata all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 127 pari a 2500 N/m² con giunto a bicchiere o a manicotto con guarnizione elastomerica a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, forniti e posti in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza d'acqua, comprese le giunzioni , i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte (esclusa la sola fornitura dei pezzi speciali compensati a parte):			
 005	Diametro 250			
		ml	54,85	
 010	Diametro 300			
		ml	63,50	
 015	Diametro 350			
		ml	73,00	
 020	Diametro 400			
		ml	79,45	
 025	Diametro 450			
		ml	90,48	
 030	Diametro 500			
		ml	103,96	
 035	Diametro 600			
		ml	132,54	
 040	Diametro 700			
		ml	161,14	
 045	Diametro 800			
		ml	193,74	
 050	Diametro 900			
		ml	230,89	
 055	Diametro 1000			
		ml	269,89	
 060	Diametro 1200			
		ml	352,00	
 065	Diametro 1300			
		ml	413,86	
 070	Diametro 1400			
		ml	518,50	
 075	Diametro 1500			
		ml	589,55	
 080	Diametro 1600			
		ml	749,39	
08.P03.L 02	Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro PRFV conformi alle norme UNI 9032 e 9033, per condotte a  ...
... gravita', aventi rigidezza verificata all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 127 pari a 5000 N/m² con giunto a bicchiere o a manicotto con guarnizione elastomerica a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, forniti e posti in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza d'acqua, comprese le giunzioni , i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte(esclusa la sola fornitura dei pezzi speciali compensati a parte):			
 005	Diametro 250			
		ml	57,10	
 010	Diametro 300			
		ml	66,30	
 015	Diametro 350			
		ml	76,08	
 020	Diametro 400			
		ml	84,77	
 025	Diametro 450			
		ml	96,09	
 030	Diametro 500			
		ml	111,01	
 035	Diametro 600			
		ml	142,74	
 040	Diametro 700			
		ml	175,13	
 045	Diametro 800			
		ml	215,69	
 050	Diametro 900			
		ml	252,84	
 055	Diametro 1000			
		ml	296,91	
 060	Diametro 1200			
		ml	392,69	
 065	Diametro 1300			
		ml	462,69	
 070	Diametro 1400			
		ml	574,44	
 075	Diametro 1500			
		ml	655,17	
 080	Diametro 1600			
		ml	825,38	
08.P03.L 03	Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro PRFV conformi alle norme UNI 9032 e 9033, per condotte a  ...
... gravita', aventi rigidezza verificata all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 127 pari a 10000 N/m² con giunto a bicchiere o a manicotto con guarnizione elastomerica a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, forniti e posti in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza d'acqua, comprese le giunzioni, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte (esclusa la sola fornitura dei pezzi speciali compensati a parte):			
 005	Diametro 250			
		ml	58,65	
 010	Diametro 300			
		ml	68,77	
 015	Diametro 350			
		ml	79,60	
 020	Diametro 400			
		ml	89,53	
 025	Diametro 450			
		ml	103,19	
 030	Diametro 500			
		ml	112,92	
 035	Diametro 600			
		ml	155,49	
 040	Diametro 700			
		ml	192,24	
 045	Diametro 800			
		ml	232,79	
 050	Diametro 900			
		ml	280,19	
 055	Diametro 1000			
		ml	330,72	
 060	Diametro 1200			
		ml	444,83	
 065	Diametro 1300			
		ml	523,73	
 070	Diametro 1400			
		ml	645,30	
 075	Diametro 1500			
		ml	736,77	
 080	Diametro 1600			
		ml	917,15	
08.P03.L 04	Fornitura in opera di pezzi speciali in poliestere rinforzato con fibre di vetro per fognature dal diametro 150 mm  ...
... al diametro 1000 mm			
 005	...			
		kg	13,66	
08.P03.M	Opere in acciaio			
				
08.P03.M 01	Fornitura ed installazione di tubazione in ferro trafilato di spessore ed armatura adeguati a sopportare la spinta  ...
... mediante l'infissione nel terreno con macchine spingitubo, misurata fra le due estremita' della stessa, effettuata in terreni di normale consistenza (ad esclusione pertanto di terreni rocciosi con trovanti, tufo, manufatti, ecc...), compreso l'onere per il calaggio dei singoli elementi nella camera di alloggiamento macchine, il noleggio di tutte le attrezzature di spinta, controllo e sicurezza, lo smarinaggio all'interno della tubazione in fase di spinta ed il sollevamento del materiale di risulta fino al piano campagna, ogni operazione relativa alla correzione della direzione, compreso e compensato ogni e qualsiasi altro onere, che sia attinenente alle operazioni di cui sopra, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore minimo 16 mm			
 005	DN 1200 			
		ml	1.238,89	
 010	DN 1250			
		ml	1.246,95	
 015	DN 1300			
		ml	1.255,59	
 020	DN 1350			
		ml	1.264,23	
 025	DN 1400			
		ml	1.272,87	
 030	DN 1450			
		ml	1.284,39	
 035	DN 1500			
		ml	1.295,91	
 040	DN 1550			
		ml	1.304,55	
 045	DN 1600			
		ml	1.329,89	
 050	DN 1650			
		ml	1.341,99	
 055	DN 1700			
		ml	1.388,07	
 060	DN 1750			
		ml	1.396,71	
 065	DN 1800			
		ml	1.411,11	
08.P03.M 02	Fornitura ed installazione di tubazione in acciaio inox all'interno di una tubazione guida in ferro trafilato  ...
... mediante mezzi meccanici adeguati, misurata fra le due estremita' delle stesse, compreso l'onere per il calaggio dei singoli elementi nella camera di alloggiamento macchine, il noleggio di tutte le attrezzature di spinta, controllo e sicurezza, compreso e compensato ogni e qualsiasi altro onere, che sia attinente alle operazioni di cui sopra, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:			
 005	DN 400			
		ml	265,70	
 010	DN 450			
		ml	318,86	
 015	DN 500			
		ml	353,61	
 020	DN 550			
		ml	389,86	
 025	DN 600			
		ml	424,27	
 030	DN 650			
		ml	464,79	
 035	DN 700			
		ml	504,41	
 040	DN 800			
		ml	580,45	
 045	DN 900			
		ml	633,60	
 050	DN 1000			
		ml	708,46	
 055	DN 1100			
		ml	834,50	
 060	DN 1200 			
		ml	966,54	
 065	DN 1300			
		ml	1.094,17	
 070	DN 1400			
		ml	1.255,19	
 075	DN 1500			
		ml	1.342,47	
08.P03.M 03	Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per condotte interrate tipo ss, bitumate UNI 6363/84 classe C			
 005	DN 100			
		ml	28,64	
 010	DN 150			
		ml	45,78	
 015	DN 250			
		ml	85,13	
 020	DN 400			
		ml	142,53	
 025	DN 500			
		ml	178,51	
 030	DN 600			
		ml	224,58	
08.P03.M 04	Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per condotte interrate tipo ss, bitumate UNI 6363/84 classe B - e -  ...
... provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata per condotte fognarie civili ed industriali serie PR EN 13476-1/2001, giunto a bicchiere con anello di tenuta elastomerico, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 			
 005	DN 800			
		ml	331,52	
 010	DN 850			
		ml	367,98	
 015	DN 900			
		ml	431,42	
 020	DN 1000			
		ml	485,80	
 025	DN 1200			
		ml	642,37	
 030	DN 1300			
		ml	769,31	
 035	DN 1500			
		ml	895,56	
 040	DN 1600			
		ml	949,39	
08.P03.N	Opere fognarie varie			
				
08.P03.N 01	Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del  ...
... tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco			
 005	...			
		cad	88,38	
08.P03.N 02	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato  ...
... cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa			
 005	...			
		cad	66,55	
08.P03.N 03	 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo  ...
... scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia			
 005	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza)			
		cad	77,99	
 010	delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza)			
		cad	106,08	
 015	delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 82x67x75 (media altezza)			
		cad	59,81	
08.P03.N 04	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali, in muratura di mattoni con malta ed intonaco  ...
... cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione in conglomerato cementizio dello spessore cm 15, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di risulta, esclusa la provvista e posa della griglia			
 005	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1			
		cad	124,22	
 010	delle dimensioni interne di cm 26x32 ed esterne di cm 63x82x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1			
		cad	104,00	
 015	delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1			
		cad	214,89	
 020	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1			
		cad	174,50	
08.P03.N 05	Pozzo d'ispezione inserito su fognature di qualunque profondita' compresi i gradini in acciaio inox antiscivolo  ...
... alla marinara esclusa la sola fornitura del chiusino per metri di profondita' formato da canna in getto cementizio dello spessore di cm 15 e diametro interno cm 100			
 005	...			
		ml	243,06	
08.P03.N 06	Cappa dello spessore di cm 1.5-2, in piano od in curva di malta cementizia			
 005	...			
		mq	9,67	
08.P03.N 07	Manto o cappa applicata in uno o piu' strati, compresi i giunti			
 005	...			
		mq	14,85	
08.P03.N 08	Posa in opera di lastre di Luserna, inclusa l'eventuale provvista e applicazione di graffe per ancoraggio alla  ...
... gettata cementizia retrostante, lo spianamento a regola d'arte, il taglio, l'adattamento e la perfetta sigillatura e profilatura dei giunti con malta cementizia, escluso il sottofondo			
 005	per rivestimento di fondi di corsi d'acqua, canali, camere di salto, formazione di marciapiedi			
		mq	87,56	
 010	per rivestimento di muri di sponda, mantellate, pareti di camere di salto o simili			
		mq	96,09	
08.P03.N 09	Posa in opera di masselli o conci di pietra (sienite, diorite, o simili) inclusa la provvista e l'applicazione  ...
... delle eventuali graffe per l'ancoraggio, lo spianamento a regola d'arte, il taglio, l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti, esclusa la preparazione del piano di posa			
 005	per la formazione di cordonature o rivestimenti di fondo tipo corsi d'acqua, canali, camere di salto ecc.			
		mq	95,47	
 010	per diversi usi tipo il rivestimento della faccia vista dei getti cementizi, la formazione di pareti di camere di  ...
... salto, la realizzazione di muri di sponda o simili			
		mq	120,83	
08.P03.N 10	Riempimento di gabbioni, compresa la fornitura e la posa dei ciottoli, la posa e la cucitura dei gabbioni con  ...
... ciottoli di dimensioni adeguate alla grossezza della maglia			
 005	ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi			
		mc	55,08	
08.P03.N 11	Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del  ...
... materiale di risulta			
 005	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore			
		cad	19,67	
 010	in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore.			
		cad	7,56	
08.P03.N 12	Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della  ...
... pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto			
 005	..			
		cad	33,90	
08.P03.N 13	Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta			
 005	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del  ...
... manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20			
		cad	32,56	
 010	in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore			
		cad	14,01	
08.P03.N 14	Rimozione di chiusini tipo “a pie' di gronda“ o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in  ...
... pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta			
 005	mediante l'uso di motocompressore			
		cad	38,02	
 010	senza l'uso di motocompressore			
		cad	17,66	
08.P03.N 15	Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la  ...
... malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto			
 005	...			
		cad	52,52	
08.P03.N 16	Posa in opera di chiusini tipo“a pie' di gronda“ o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in  ...
... pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di cm 40x40			
 005	...			
		cad	16,78	
08.P03.N 17	Posa di chiusini per fognature, tipo “citta' di Torino“, compresa la malta di cemento occorrente forniti a pie' d'opera			
 005	...			
		cad	32,83	
08.P03.N 18	Posa in opera di suggelli metallici a cerniera su preesistente telaio in ghisa od in ferro compresa la pulizia del  ...
... telaio, la saldatura delle cerniere allo stesso, la levigatura delle saldature e ogni onere per il nolo dei mezzi di trasporto, per le attrezzature e la mano d'opera occorrente in ghisa o in ferro			
 005	...			
		cad	22,09	
08.P03.N 19	Posa in opera di paratoie in acciaio inossidabile a scorrimento verticale, compresa la malta di cemento occorrente  ...
... per ogni kg di peso collocato in opera fornite a pie' d'opera			
 005	...			
		kg	1,33	
08.P03.N 20	Posa in opera di paratoie basculanti o similari, a sezione circolare del diametro di cm 40-50, in acciaio  ...
... inossidabile complete di comandi di manovra, compresa la malta di cemento occorrente fornite a pie' d'opera			
 005	...			
		cad	123,02	
08.P03.N 21	Posa in opera di ferro lavorato, compresa la malta di cemento, per ogni kg di parti di ferro collocato in opera di  ...
... qualunque genere (gradini di discesa pozzi, stivi, ganci, griglie, ringhiere, ecc)			
 005	...			
		kg	2,60	
08.P03.N 22	Fornitura e posa in opera di ferro compresa la lavorazione, una mano di minio o di bitume a caldo, la malta di  ...
... cemento ecc. staffe, gradini di discesa, pozzi e simili, prezzo per ogni kg di parti in ferro collocato in opera			
 005	...			
		kg	3,08	
08.P03.N 23	Fornitura e posa in opera di acciaio inossidabile tipo AISI 304, compresa la lavorazione, la malta di cemento,  ...
... ecc. per staffe, gradini di discesa nei pozzi e simili			
 005	...			
		kg	11,96	
08.P03.N 24	Fornitura e posa in opera di gradini in ghisa sferoidale rivestiti in catrame delle dimensioni di mm 350x270 e del  ...
... peso di kg 3.4 circa			
 005	...			
		cad	17,91	
08.P03.N 25	Posa in opera di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e lo smaltimento delle acque,  ...
... compresa ogni opera accessoria delle dimensioni da mm 150x150 a mm 300x300			
 005	...			
		cad	10,05	
08.P03.N 26	Posa in opera di chiusino con telaio in PVC rigido antiurto, compresa ogni opera accessoria delle dimensioni da cm  ...
... 20x20 a cm 60x60			
 005	...			
		cad	12,46	
08.P03.N 27	Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche, in cemento con fibre di vetro,  ...
... classe D carico A15- F900 secondo la normativa DIN V 19580/EN 1433, delle dimensioni di larghezza 390 mm, altezza 415 mm, senza pendenza interna, completa di griglia in ghisa della larghezza di 375 mm, peso minimo 40 kg al metro, tipo 2x140x20 mm, classe D 400, compreso lo scavo per l'allogiamento, il rinfianco in calcestruzzo, ed ogni altro eventuale onere compreso per dare la lavorazione finita a regola d'arte e collaudabile			
 005	...			
		ml	454,39	
08.P03.O	Opere di difesa-gabbioni metallici - scogliere			
				
08.P03.O 01	Riempimento manuale o parzialmente meccanico di gabbioni con pietrame e ciottolame a sacco, accuratamente  ...
... scagliato per la chiusura dei vani, compresa la fornitura del materiale ed ogni altro onere compreso, misurato in base alle dimensioni teoriche dei gabbioni fuori opera:			
 005	con pietrame			
		mc	76,34	
 010	con ciottolame			
		mc	51,21	
08.P03.O 02	Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacita' filtrante in tessuto non tessuto formato da stuoia sintetica  ...
... costruita mediante cardatura ed aguagliata con fibre da fiocco poliestere esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termo-calandratura			
 005	...			
		q.li	3,23	
08.P03.O 03	Fornitura e posa in opera gabbionate a scatola metallica con maglia a doppia torsione, in filo di ferro a doppia  ...
... zincatura, per qualsiasi tipo di maglia e di filo che sara'ordinato dalla direzione lavori, compreso il filo per le legature e le tirantature e le legature fra i vari elementi (al kg di gabbione escluso il filo delle legature e tirantature che intendosi compensate nel prezzo)			
 005	...			
		kg	2,25	
08.P03.O 04	Scavo di materie terrose e ghiaiose anche con trovanti di qualunque dimensione e durezza sino alla profondita' di  ...
... cm 100 sotto il pelo delle acque di magra, compresa l'eventuale rimozione lo spostamento in opera dei trovanti di cui prima e degli eventuali prismi di calcestruzzo di difese preesistenti, per aperture di savanelle, deviazione di acque, formazione di isolotti, per fare luogo alla posa di massi naturali, compresa la sistemazione delle pareti e del fondo degli scavi, il ritombamento delle materie di risulta che dovranno comunque essere utilizzate esclusivamente secondo le disposizioni della direzione dei lavori,il riempimento dei vani rimanenti ad opera finita e lo spianamento in alveo delle materie eccedenti, il loro trasporto e la sistemazione a rifiuto, o rinterro e ad imbottimento di sponda.			
 005	...			
		mc	4,09	
 010	Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da cave aperte per conto dell'impresa, di volume  ...
... non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a q 8, per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le indennita' di cava o di passaggio, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.			
		q.li	2,15	
 015	Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da disalvei di volume comunque non inferiore a m³  ...
... 0,30 e di peso superiore a q 8, per gettate subaquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.			
		mc	32,77	
 020	Idem del precedente articolo ma per massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso  ...
... l'intasamento dei vani con scapoli di cava			
		mc	49,20	
 025	Idem come sopra ma con intasamento in cls  R'ck 20 in quantita' non inferiore a 0,3 m³			
		mc	74,36	
08.P03.P	 Manutenzione condotte fognarie			
				
08.P03.P 01	Verniciatura di superfici metalliche per protezione paratoie e valvolame: applicazione su superfici metalliche di  ...
... qualsiasi forma e dimensione per la protezione di paratoie e valvolame del ciclo protettivo costituito da n. 1 stesa del primer aggrappante epossivinilico, spessore 80 micron e n. 2 riprese di vernice epossivinilica, spessore 200 micron.			
 005	...			
		mq	16,36	
08.P03.P 02	Risanamento di condotte fognarie in c.a. aventi un'altezza non inferiore a 1 metro compresi i seguenti interventi:  ...
... pulizia della condotta con lavaggio ed idrosabbiatura delle condotte esistenti al fine di pulire la struttura e renderla idonea al trattamento. Ripristino con strato di gunite di 5 cm spruzzata sul manufatto previa applicazione di rete elettrosaldata zincata - 5x10x10 o 5x15x15 fissata alla struttura esistente. La spruzzatura dovra' essere fatta con aria compressa anche a strati successivi con metodo a secco od a umido con dosi di cemento tipo 425 non inferiore a 600 kg per m³ di sabbia anche con uso di malta additivata e prodotti speciali per operare su supporti umidi. La finitura della gunite dovra' essere fatta con cazzuola americana in modo da ottenere una superficie liscia priva di scabrezze. Il canale dovra' essere lasciato perfettamente pulito, pronto alla messa in esercizio. Il fissaggio sara fatto con tassellature zincate e piastrine inox. La fornitura e la posa della rete elettrosaldata zincata dovra' essere lavorata e sagomata utilizzando attrezzi che non danneggino la zincatura.			
 005	...			
		mq	67,03	
08.P03.P 03	Fornitura e getto in opera di malta reoplastica senza ritiro e resistente ai solfati, per interventi di limitata  ...
... entita (sigillature, ripristini, fessurazioni) in condotte fognarie, eseguita con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, con funzioni di consolidamento per strutture lesionate.			
 005	...			
		mc	1.035,08	
08.P03.P 04	Trattamento delle superfici delle condotte in c.a. In cattivo stato di conservazione mediante la scarificazione  ...
... delle parti di calcestruzzo distaccate o non perfettamente ancorate oppure fessurate; messa a nudo dell'intera superficie dei ferri d'armatura affioranti mediante piccoli demolitori pneumatici od elettrici ed ove occorre anche a mano; picchettatura a mano dei ferri stessi per asportare le grosse scaglie di ossido;sabbiatura a secco, idrica o mista in relazione allo stato dell'armatura e del calcestruzzo; verniciatura protettiva a base di resina epossidica spessore 100 micron; fornitura in opera di betoncino reoplastico a completamento dell'opera, compresa ogni fornitura ed opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
 005	...			
		mq	57,20	
 010	Sigillatura di fessure dinamiche, giunti di controllo e dilatazione, in permanenente immersione, larg. max del  ...
... giunto 20 mm, mediante applicazione su supporto asciutto, di sigillante cementizio poliuretanico elastico monocomponente.			
		ml	9,77	
 015	Sigillatura di fessure dinamiche, giunti di controllo e dilatazione, in permanenente immersione, larg. max del  ...
... giunto 30 mm, mediante applicazione su supporto umido, a spatola, di sigillante cementizio elastico bicomponente.			
		ml	9,33	
 020	Impermeabilizzazione interna di strutture in calcestruzzo o cemento armato soggette a sollecitazioni statiche e  ...
... moderate sollecitazioni dinamiche, a contatto con acque calde e/o moderatamente aggressive mediante applicazione rivestimento bicomponente cementizio flessibile			
		mq	30,59	
 025	Impermeabilizzazione di giunti e fessure statiche con venute d'acqua in pressione mediante applicazione di malta  ...
... ultrarapida espansiva esente da cloruri  - varco 20x20 mm			
		ml	14,63	
 030	Sabbiatura di superfici di calcestruzzo, eseguita con l'impiego di sabbia silicea, per renderle atte a ricevere  ...
... malte per rasature o sistemi protettivi filmogeni			
		mq	11,71	
 035	Protezione di strutture in c.a. soggette al contatto con acque aggressive mediante applicazione, a rullo o con  ...
... air-less, di protettivo filmogeno epossidico bicomponente rigido			
		mq	25,41	
 040	Protezione di strutture in c.a. soggette a movimenti e al contatto con acque aggressive mediante applicazione, a  ...
... rullo o con air-less di protettivo filmogeno elastico epossipoliuretanico e catrame bicomponente ad alto spessore specifico per impianti fognari			
		mq	32,64	
 045	Sigillatura di giunti di controllo di costruzione, riprese di getto, fessure dinamiche in presenza di eventuali  ...
... venute d'acqua mediante pasta idroespansiva giunto			
		ml	35,00	
 050	Impermeabilizzazione di nuovi giunti di costruzione e riprese di getto mediante applicazione di profilo in gomma  ...
... preformato idroespansivo			
		ml	22,85	
08.P03.P 05	Fornitura e posa in opera di manovre idrauliche (paratoie, panconi, ecc..) costituite da: specchio di tenuta  ...
... monolitico in ghisa GG 20, gargami di scorrimento e telaio in ghisa GG 20. Albero di comando non salente, in acciaio inox AISI 304. Tenuta sui quattro lati. Bussola in bronzo, tenute riportate in bronzo sullo specchio, battuta rettificata. Movimenti guidati su ruote in ghisa GG 20 con assi in acciaio inox AISI 304, bulloneria in acciaio inox AISI 304.			
 005	...			
		kg	12,84	
08.P03.P 06	Rimozione di materiali vari da griglie poste su canali di adduzione, impianti di depurazione e/o stazioni di  ...
... sollevamento fino ad una profondita' non superiore ai 10 m, con estrazione e sollevamento con l'utilizzo di autobotte combinato (canal-jet) del materiale grigliato in apposito cassonetto, compresa la pulizia e disinfezione dei sito di lavoro. Il trasporto presso sito autorizzato allo scarico e' compreso fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.			
 005	...			
		cad	65,53	
08.P03.P 07	Rimozione di materiali vari da griglie poste su condotta fognaria o su canali di adduzione agli impianti  ...
... depurazione e stazioni di sollevamento ad una profondita' superiore ai 10 m, con estrazione e sollevamento con l'utilizzo di autobotte combinato (canal-jet), impianti di depurazione e/o stazioni di sollevamento previa estrazione, sollevamento della griglia con autocarro munito di gru a bordo. Il trasporto presso sito autorizzato allo scarico e' compreso fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.			
 005	...			
		cad	105,87	
08.P03.P 08	Spurgo, aspirazione e rimozione delle sabbie presenti in vasche d'accumulo delle stazioni di sollevamento,  ...
... impianti di depurazione e canali fognari con l'utilizzo di autobotte combinata munita di pompa a pressione (canal-jet) e un operatore. Sono comprese tutte le operazioni e le attrezzature connesse al corretto svolgimento del lavoro e l'approvvigionamento dell'acqua ed il trasporto smaltimento delle sole materie solide (sabbie, materiali solidi, ecc.) Presso un sito autorizzato fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento e l'accurata pulizia dei siti.  Il volume verra' calcolato secondo i pesi riportati sulla bolla di trasporto o dalla documentazione rilasciata da una pesa autorizzata.  Verranno riconosciuti separatamente, gli oneri di un eventuale intervento manuale all'interno delle condotte fognarie, vasche e pozzi o con attrezzatura speciale (piccone, mazze, ecc.), anche meccanica (demolitore, canal-jet munito di testina, ecc.), necessarie a rimuovere materiali consolidati, non rimovibili con il solo uso di getto d'acqua in pressione o con i automezzi suddetti.			
 005	sono inoltre esclusi i costi di smaltimento.			
		mc	68,55	
08.P03.P 09	Aspirazione, raccolta di morchie, fanghi, schiume e altri surnatanti su vasche o manufatti di impianti di  ...
... depurazione e stazioni di sollevamento mediante aspirazione con canal-jet combinato per l'eventuale fluidificazione del materiale surnatante, compreso l'intervento manuale con idonea attrezzatura il trasporto e lo smaltimento delle sole materie solide presso un sito autorizzato. Il volume verra' calcolato secondo i pesi riportati sulla bolla di trasporto o dalla documentazione rilasciata da una pesa autorizzata. Il trasporto presso sito autorizzato allo scarico e' compreso fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.			
 005	...			
		mc	38,31	
08.P03.P 10	Pulizia, lavaggio, spurgo di griglie, pozzetto di raccolta e tratto di condotta di allaccio, con estrazione dei  ...
... materiali sedimentati nel pozzetto nelle seguenti operazioni: segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire il traffico stradale; apertura della griglia con l'aiuto di piccone o barramina; rimozione di rifiuti voluminosi; aspirazione dei materiali decantati e lavaggio con acque in pressione (canal-jet); la pulizia e disostruzione del tratto di condotta collegata alla fognatura con l'uso di getto d'acqua in pressione fino ad una distanza di 3 m; smaltimento dei materiali estratti presso un sito autorizzato; sistemazione delle griglie; pulizia del sito. Sono comprese tutte le attrezzature necessarie per le operazioni inerenti a detti interventi .			
 005	Caditoia con pozzetto di raccolta acque meteoriche con profondita' fino a 2,00 m; con autobotte munito di pompa a  ...
... pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico fino a 6 m³			
		cad	14,93	
 010	Caditoia con pozzetto, anche sifonato, di raccolta acque meteoriche con profondita' fino a 2,00 m; con autobotte  ...
... munito di pompa a pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico da 9 a 15 m³			
		cad	17,94	
 015	Caditoia con pozzetto di raccolta acque meteoriche con profondita' oltre 2,00 m; con autobotte munito di pompa a  ...
... pressione pari a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico da 9 a 15 m³			
		cad	23,07	
08.P03.P 11	Pulizia, lavaggio, spurgo di griglioni, canaline di raccolta e tratto di condotta di allaccio, con estrazione dei  ...
... materiali sedimentati nella canalina nelle seguenti operazioni: segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire il traffico stradale; smontaggio e rimozione della griglia con l'aiuto di piccone e attrezzatura adatta; rimozione di rifiuti voluminosi; aspirazione dei materiali decantati e lavaggio con autobotte munito di pompa a pressione (canal-jet); la pulizia e disostruzione del tratto di condotta collegata alla fognatura con l'uso di getto d'acqua in pressione fino ad una distanza di 3 m; smaltimento dei materiali estratti presso un sito autorizzato; risistemazione e fissaggio delle griglie; pulizia del sito. Sono comprese tutte le attrezzature necessarie per le operazioni inerenti a detti interventi .			
 005	Griglione stradale con larghezza fino a 40 cm e di lunghezza superiore ad un metro; con autobotte munito di pompa  ...
... a pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico da 9 a 15 m³			
		ml	14,36	
08.P03.P 12	Pulizia, lavaggio, di caditoia e pozzo comprese le seguenti operazioni: segnaletica secondo il nuovo codice della  ...
... strada necessaria per garantire il traffico stradale; apertura della griglia con l'aiuto di piccone; lavaggio del pozzetto con autobotte munito di pompa a pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico da 9 a 15 m³ per l'eliminazione ed eventuale aspirazione dei materiali presenti sul fondo del pozzetto non compattati; sistemazione delle griglie; pulizia del sito. Sono comprese tutte le attrezzature necessarie per le operazioni inerenti a detti interventi .			
 005	...			
		cad	8,73	
08.P03.P 13	Lavatura con asportazione e trasporto in un sito autorizzato dei residui solidi e liquidi di camere di manovra  ...
... poste su condotte fognarie, eseguita con getto di acqua misto a detergente ad alta pressione su pareti, pavimenti, scale, mancorrenti, paratoie, ecc., con successiva aspersione di disinfettante e la preventiva accurata protezione delle eventuali apparecchiature installate (l'unita' di misura per la contabilizzazione e' riferito al volume delle camere).			
 005	...			
		mc	1,23	
08.P03.P 14	Ventilatore della potenza oraria di almeno 3.600 m³ con pressione di mm 50 di colonna d'acqua, con motore a  ...
... benzina o nafta od elettrico, munito di tubi flessibili ed ugello per l'introduzione dell'aria in galleria, compresa la posa in opera, la rimozione, l'assistenza tecnica ed ogni provvista per il funzionamento.			
 005	...			
		h	6,43	
08.P03.P 15	Pulizia, lavaggio e disincrostazione di condotta fognaria, mediante uso di getto d'acqua ad alta pressione a mezzo  ...
... autobotte combinata (canal-jet) nella pulizia e lavaggio della condotta fognaria sono comprese: segnaletica secondo il nuovo codice della strada, necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale; apertura dei due chiusini; pulizia idraulica e meccanica del tratto di canalizzazioni (canal-jet); lance ed iniettori automatici di diverso tipo; aspirazione dei materiali con autobotte; pulizia e disinfezione dei due pozzi di ispezione; chiusura dei due pozzetti. Sono altresi comprese tutte le operazioni inerenti all'intervento, all'utilizzo delle attrezzature necessarie, alla manodopera occorrente (per tratti compresi fra due pozzi d'ispezione).			
 005	...			
		ml	1,54	
08.P03.P 16	Svuotamento e pulizia di pozzi neri, fosse biologiche e imhoff per la raccolta e smaltimento delle acque di  ...
... scarico e la disostruzione dei condotti di scarico e i sifoni comprendente le seguenti operazioni: segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire il traffico stradale; apertura dei chiusini o tappi di chiusura dei sifoni; aspirazione dei materiali decantati ed aggiunta di acqua in pressione (canal-jet + aspiratrice); pulizia e disotturazione delle tubazioni di scarico ed i sifoni; lance ed iniettori automatici di vario tipo; tratti di tubazione per aspirazione dei liquami dalla fossa da svuotare; pulizia dei siti; approvvigionamento dell'acqua necessaria alle operazioni; trasporto e smaltimento dei liquami in un sito autorizzato; per ogni intervento e quantita di liquami smaltiti fino a 7 m³ verra' riconosciuto il prezzo a corpo. Il trasporto presso sito autorizzato allo scarico e' compreso fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.			
 005	...			
		cad	176,44	
08.P03.P 17	Disotturazione, spurgo, e pulizia dei materiali solidi di condotte fognarie mediante l'uso di getto d'acqua ad  ...
... alta pressione con l'utilizzo di autobotte combinato (canal-jet) comprendente: la segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale; apertura dei due chiusini; pulizia idraulica e meccanica del tratto di canalizzazioni (canal-jet); lance ed iniettori automatici di diverso tipo; aspirazione dei materiali solidi con autobotte o intervento manuale; pulizia e disinfezione dei due pozzi di ispezione; chiusura dei due chiusini. Sono altresi comprese tutte le operazioni inerenti all'utilizzo delle attrezzature necessarie, alla manodopera occorrente, all'approvvigionamento dell'acqua ed allo smaltimento dei materiali estratti in un sito autorizzato. (fino a un volume di materiale estratto pari a 1 m³). Il volume verra' calcolato secondo i pesi riportati sulla bolla di trasporto o dalla documentazione rilasciata da una pesa autorizzata. Il trasporto presso sito autorizzato allo scarico e' compreso 			
 005	fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.			
		mc	11,09	
08.P03.P 18	Svuotamento e aspirazione di liquami o fanghi da canali fognari, pozzi, vasche d'accumulo, impianti di depurazione  ...
... e stazioni di sollevamento ad una profondita fino a 10 m compreso il carico, il trasporto e lo scarico ad un sito autorizzato indicato dalla direzione lavori ad una distanza non superiore a 1 km dal luogo di prelievo. Il volume verra' calcolato secondo i pesi riportati sulla bolla di trasporto o dalla documentazione rilasciata da una pesa autorizzata. Il trasporto presso sito autorizzato allo scarico e' compreso fino ad una distanza pari a 1 km dalla zona di intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento.			
 005	...			
		mc	5,80	
08.P03.P 19	Trasporto e lo scarico di liquami e fanghi provenienti da condotte fognarie, impianti di depurazione,stazioni di  ...
... sollevamento ad un sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza superiore a 1 km dal luogo di prelievo. Oltre il primo km per ogni km in piu'.			
 005	...			
		mc	0,20	
08.P03.P 20	Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e  ...
... relativo controtelaio, la fornitura in opera dei conci in cls prefabbricati fino alla quota richiesta, il riposizionamento del controtelaio precedentemente rimosso e relativo chiusino, il ripristino del manto stradale (se su sedime stradale), o del terreno adiacente			
 005	diametro 1000			
		cad	172,29	
 010	diametro 1200			
		cad	205,71	
08.P03.P 21	Realizzazione di griglione in ghisa pesante classe D 400 larghezza mm 440, previa fornitura e posa di canaletta  ...
... prefabbricata			
 005	...			
		ml	462,76