Articolo di
Elenco	I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I	Unità di
misura	PREZZO 
EURO	
				
	12 TELERISCALDAMENTO			
	12.P01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PREISOLATE			
12.P01.A01	Fornitura e posa in opera nelle trincee, nei manufatti o in tubo camicia di tubazioni diritte in acciaio  ...
... precoibentate con isolamento in PEAD. Compreso: fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi, as-built camere valvole e manufatti rete, schemi circuiti elettrici), certificati previsti, pratiche e autorizzazioni Comunali o presso Enti terzi, immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sfilamento, sistemazione a livelletta dei tubi sul letto di sabbia nello scavo con l'uso di opportune imbragature, tagli ortogonali e non, rimozione coibentazione, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura e posa del nastro segnaletico “attenzione tubi TLR“ e oneri per la sicurezza:			
005	per tubazioni DN 25			
		ml	27,23	
010	per tubazioni DN 32			
		ml	28,57	
015	per tubazioni DN 40			
		ml	28,74	
020	per tubazioni DN 50			
		ml	30,65	
025	per tubazioni DN 65			
		ml	33,14	
030	per tubazioni DN 80			
		ml	36,98	
035	per tubazioni DN 100			
		ml	42,69	
040	per tubazioni DN 125			
		ml	48,81	
045	per tubazioni DN 150			
		ml	54,15	
050	per tubazioni DN 200			
		ml	69,71	
055	per tubazioni DN 250			
		ml	90,31	
060	per tubazioni DN 300			
		ml	109,15	
065	per tubazioni DN 350			
		ml	129,60	
070	per tubazioni DN 400			
		ml	150,25	
075	per tubazioni DN 450			
		ml	170,61	
080	per tubazioni DN 500			
		ml	217,95	
085	per tubazioni DN 600			
		ml	274,18	
090	per tubazioni DN 700			
		ml	337,73	
095	per tubazioni DN 800			
		ml	391,48	
12.P01.A02	Fornitura e posa  in opera di tubazioni in acciaio da coibentare in opera da utilizzare all'interno di manufatti  ...
... quando non sia possibile il posizionamento del tubo precoibentato. Compreso: installazione dei fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera e oneri per la sicurezza:			
005	per tubazioni DN 250			
		ml	64,19	
010	per tubazioni DN 300			
		ml	79,96	
015	per tubazioni DN 350			
		ml	99,83	
020	per tubazioni DN 400			
		ml	117,68	
025	per tubazioni DN 450			
		ml	137,44	
030	per tubazioni DN 500			
		ml	180,44	
035	per tubazioni DN 600			
		ml	232,30	
040	per tubazioni DN 700			
		ml	291,07	
045	per tubazioni DN 800			
		ml	340,34	
	12.P02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CURVE PREISOLATE			
12.P02.A01	Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di curve in acciaio precoibentate con isolamento in PEAD.  ...
... Compreso: fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi, as-built camere valvole e manufatti rete, schemi circuiti elettrici), certificati previsti, pratiche e autorizzazioni Comunali o presso Enti terzi, immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sfilamento, sistemazione a livelletta dei tubi sul letto di sabbia nello scavo con l'uso di opportune imbragature, rimozione coibentazione, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura e posa del nastro segnaletico “attenzione tubi TLR“, fornitura e posa di materassini e oneri per la sicurezza:			
005	per curve DN 25 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga;  ...
... raggio di curvatura pari a “R/d=2,5“			
		cad	51,26	
010	per curve DN 32 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga;  ...
... raggio di curvatura pari a “R/d=2,5“			
		cad	52,90	
015	per curve DN 40 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga;  ...
... raggio di curvatura pari a “R/d=2,5			
		cad	54,00	
020	per curve DN 50 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga;  ...
... raggio di curvatura pari a “R/d=2,5			
		cad	61,27	
025	per curve DN 65 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga;  ...
... raggio di curvatura pari a “R/d=2,5			
		cad	70,98	
030	per curve DN 80 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga;  ...
... raggio di curvatura pari a “R/d=2,5			
		cad	84,15	
035	per curve DN 100 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga;  ...
... raggio di curvatura pari a “R/d=2,5			
		cad	107,15	
040	per curve DN 125 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga;  ...
... raggio di curvatura pari a “R/d=2,5			
		cad	132,70	
045	per curve DN 150 piegate a freddo, a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga;  ...
... raggio di curvatura pari a “R/d=2,5			
		cad	187,54	
050	per curve DN 200 piegate a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di  ...
... curvatura pari a “R/d=2,5			
		cad	390,29	
055	per curve DN 250 piegate a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di  ...
... curvatura pari a “R/d=2,5			
		cad	556,07	
060	per curve DN 300 piegate a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di  ...
... curvatura pari a “R/d=2,5			
		cad	761,56	
065	per curve DN 350 piegate a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di  ...
... curvatura pari a “R/d=2,5			
		cad	974,67	
070	per curve DN 400 piegate a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di  ...
... curvatura pari a “R/d=2,5			
		cad	1.246,44	
075	per curve DN 450 piegate a caldo o forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di  ...
... curvatura pari a “R/d=2,5			
		cad	1.811,99	
080	per curve DN 500 forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a  ...
... “R/d=2,5			
		cad	2.226,30	
085	per curve DN 600 forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a  ...
... “R/d=2,5			
		cad	3.430,88	
090	per curve DN 700 forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a  ...
... “R/d=1,5			
		cad	2.682,01	
095	per curve DN 800 forgiate con successiva saldatura di testa di tronchetti di prolunga; raggio di curvatura pari a  ...
... “R/d=1,5			
		cad	3.301,16	
	12.P03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI “T“ DI DERIVAZIONE E PRESE IN CARICO			
12.P03.A01	Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di “T“ di derivazione in acciaio precoibentato con  ...
... isolamento in PEAD. Compreso: fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sistemazione a livelletta del “T“ sul letto di sabbia nello scavo con l'uso di opportune imbragature, rimozione coibentazione, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura e posa del nastro segnaletico “attenzione tubi TLR“, fornitura e posa di materassini e oneri per la sicurezza:			
005	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 25 di tubazione principale con derivazione DN 25  ...
... (25/25)			
		cad	134,29	
010	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 32 di tubazione principale con derivazione DN 25  ...
... (32/25)			
		cad	129,21	
015	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 32 di tubazione principale con derivazione DN 32  ...
... (32/32)			
		cad	151,43	
020	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 40 di tubazione principale con derivazione DN 25  ...
... (40/25)			
		cad	152,19	
025	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 40 di tubazione principale con derivazione DN 32  ...
... (40/32)			
		cad	150,52	
030	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 40 di tubazione principale con derivazione DN 40  ...
... (40/40)			
		cad	161,66	
035	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 50 di tubazione principale con derivazione DN 25 (50/25)			
		cad	111,83	
040	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 50 di tubazione principale con derivazione DN 32  ...
... (50/32)			
		cad	184,22	
045	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 50 di tubazione principale con derivazione DN 40  ...
... (50/40)			
		cad	176,54	
050	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 50 di tubazione principale con derivazione DN 50  ...
... (50/50)			
		cad	178,58	
055	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 65 di tubazione principale con derivazione DN 25 (65/25)			
		cad	121,39	
060	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 65 di tubazione principale con derivazione DN 32 (65/32)			
		cad	135,70	
065	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 65 di tubazione principale con derivazione DN 40  ...
... (65/40)			
		cad	185,18	
070	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 65 di tubazione principale con derivazione DN 50  ...
... (65/50)			
		cad	181,14	
075	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 65 di tubazione principale con derivazione DN 65  ...
... (65/65)			
		cad	208,43	
080	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con derivazione DN 25 (80/25)			
		cad	138,87	
085	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con derivazione DN 32 (80/32)			
		cad	144,86	
090	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con derivazione DN 40 (80/40)			
		cad	154,21	
095	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con derivazione DN 50  ...
... (80/50)			
		cad	217,42	
100	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con derivazione DN 65  ...
... (80/65)			
		cad	225,01	
105	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con derivazione DN 80  ...
... (80/80)			
		cad	238,80	
110	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 25 (100/25)			
		cad	150,89	
115	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 32 (100/32)			
		cad	175,48	
120	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 40 (100/40)			
		cad	176,09	
125	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 50 (100/50)			
		cad	186,29	
130	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 65  ...
... (100/65)			
		cad	278,81	
135	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 80  ...
... (100/80)			
		cad	271,96	
140	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 100  ...
... (100/100)			
		cad	319,18	
145	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 25 (125/25)			
		cad	170,51	
150	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 32 (125/32)			
		cad	194,48	
155	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 40 (125/40)			
		cad	195,17	
160	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 50 (125/50)			
		cad	204,59	
165	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 65 (125/65)			
		cad	232,82	
170	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 80  ...
... (125/80)			
		cad	308,93	
175	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 100  ...
... (125/100)			
		cad	314,33	
180	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 125  ...
... (125/125)			
		cad	364,55	
185	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 25 (150/25)			
		cad	202,62	
190	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 32 (150/32)			
		cad	222,93	
195	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 40 (150/40)			
		cad	225,16	
200	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 50 (150/50)			
		cad	236,53	
205	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 65 (150/65)			
		cad	258,89	
210	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 80 (150/80)			
		cad	273,06	
215	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 100  ...
... (150/100)			
		cad	361,04	
220	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 125  ...
... (150/125)			
		cad	374,15	
225	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 150  ...
... (150/150)			
		cad	410,90	
230	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 25 (200/25)			
		cad	274,70	
235	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 32 (200/32)			
		cad	292,86	
240	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 40 (200/40)			
		cad	294,48	
245	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 50 (200/50)			
		cad	304,19	
250	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 65 (200/65)			
		cad	328,48	
255	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 80 (200/80)			
		cad	345,45	
260	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 100 (200/100)			
		cad	368,44	
265	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 125  ...
... (200/125)			
		cad	564,97	
270	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 150  ...
... (200/150)			
		cad	543,46	
275	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 200  ...
... (200/200)			
		cad	661,98	
280	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 25 (250/25)			
		cad	179,43	
285	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 32 (250/32)			
		cad	347,20	
290	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 40 (250/40)			
		cad	358,15	
295	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 50 (250/50)			
		cad	353,61	
300	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 65 (250/65)			
		cad	374,63	
305	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 80 (250/80)			
		cad	399,08	
310	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 100 (250/100)			
		cad	435,40	
315	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 125 (250/125)			
		cad	469,57	
320	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 150  ...
... (250/150)			
		cad	720,05	
325	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 200  ...
... (250/200)			
		cad	773,76	
330	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 250  ...
... (250/250)			
		cad	923,60	
335	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 25 (300/25)			
		cad	215,78	
340	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 32 (300/32)			
		cad	395,62	
345	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 40 (300/40)			
		cad	395,74	
350	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 50 (300/50)			
		cad	402,63	
355	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 65 (300/65)			
		cad	425,47	
360	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 80 (300/80)			
		cad	466,91	
365	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 100 (300/100)			
		cad	498,90	
370	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 125 (300/125)			
		cad	566,92	
375	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 150  ...
... (300/150)			
		cad	901,57	
380	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 200  ...
... (300/200)			
		cad	971,66	
385	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 250  ...
... (300/250)			
		cad	1.022,03	
390	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 300  ...
... (300/300)			
		cad	1.387,36	
395	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 32 (350/32)			
		cad	487,26	
400	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 40 (350/40)			
		cad	488,14	
405	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 50 (350/50)			
		cad	503,01	
410	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 65 (350/65)			
		cad	520,31	
415	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 80 (350/80)			
		cad	545,83	
420	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 100 (350/100)			
		cad	583,98	
425	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 125 (350/125)			
		cad	634,46	
430	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 150  ...
... (350/150)			
		cad	1.225,99	
435	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 200  ...
... (350/200)			
		cad	1.317,07	
440	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 250  ...
... (350/250)			
		cad	1.443,44	
445	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 300  ...
... (350/300)			
		cad	1.495,43	
450	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 350  ...
... (350/350)			
		cad	1.912,32	
455	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 40 (400/40)			
		cad	572,37	
460	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 50 (400/50)			
		cad	577,58	
465	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 65 (400/65)			
		cad	605,56	
470	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 80 (400/80)			
		cad	618,72	
475	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 100 (400/100)			
		cad	642,51	
480	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 125 (400/125)			
		cad	698,25	
485	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 150  ...
... (400/150)			
		cad	1.610,06	
490	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 200  ...
... (400/200)			
		cad	1.619,69	
495	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 250  ...
... (400/250)			
		cad	1.783,80	
500	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 300  ...
... (400/300)			
		cad	1.889,92	
505	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 350  ...
... (400/350)			
		cad	2.140,33	
510	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 400  ...
... (400/400)			
		cad	2.478,39	
515	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 125 (450/125)			
		cad	736,06	
520	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 150  ...
... (450/150)			
		cad	1.929,67	
525	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 200  ...
... (450/200)			
		cad	2.038,75	
530	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 250  ...
... (450/250)			
		cad	2.176,26	
535	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 300  ...
... (450/300)			
		cad	2.434,64	
540	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 350  ...
... (450/350)			
		cad	2.726,34	
545	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 400  ...
... (450/400)			
		cad	2.851,86	
550	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 450  ...
... (450/450)			
		cad	3.060,97	
555	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 125 (500/125)			
		cad	1.013,70	
560	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 150  ...
... (500/150)			
		cad	2.401,84	
565	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 200  ...
... (500/200)			
		cad	2.561,03	
570	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 250  ...
... (500/250)			
		cad	2.614,99	
575	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 300  ...
... (500/300)			
		cad	3.023,22	
580	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 350  ...
... (500/350)			
		cad	3.123,36	
585	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 400  ...
... (500/400)			
		cad	3.327,61	
590	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 450  ...
... (500/450)			
		cad	3.860,89	
595	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 500  ...
... (500/500)			
		cad	4.014,66	
600	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 125 (600/125)			
		cad	1.156,35	
605	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 150  ...
... (600/150)			
		cad	3.058,70	
610	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 200  ...
... (600/200)			
		cad	3.186,61	
615	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 250  ...
... (600/250)			
		cad	3.240,81	
620	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 300  ...
... (600/300)			
		cad	3.509,33	
625	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 350  ...
... (600/350)			
		cad	4.006,15	
630	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 400  ...
... (600/400)			
		cad	4.267,33	
635	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 450  ...
... (600/450)			
		cad	4.506,47	
640	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 500  ...
... (600/500)			
		cad	4.580,86	
645	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 600  ...
... (600/600)			
		cad	4.874,52	
650	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 125 (700/125)			
		cad	1.508,86	
655	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 150  ...
... (700/150)			
		cad	3.466,98	
660	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 200  ...
... (700/200)			
		cad	3.665,23	
665	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 250  ...
... (700/250)			
		cad	3.845,20	
670	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 300  ...
... (700/300)			
		cad	4.040,83	
675	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 350  ...
... (700/350)			
		cad	4.706,22	
680	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 400  ...
... (700/400)			
		cad	4.402,25	
685	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 450  ...
... (700/450)			
		cad	4.827,15	
690	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 500  ...
... (700/500)			
		cad	5.104,96	
695	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 600  ...
... (700/600)			
		cad	5.497,89	
700	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 700  ...
... (700/700)			
		cad	6.053,52	
705	per “T“ del tipo “A“ forgiato, “B“ formato a caldo, “C“ formato a freddo, “D“ preparazione “set-in“ o  ...
... “set-on“(come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 125 (800/125)			
		cad	1.632,87	
710	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 150  ...
... (800/150)			
		cad	4.064,54	
715	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 200  ...
... (800/200)			
		cad	4.260,43	
720	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 250  ...
... (800/250)			
		cad	4.462,96	
725	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 300  ...
... (800/300)			
		cad	4.615,98	
730	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 350  ...
... (800/350)			
		cad	4.789,94	
735	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 400  ...
... (800/400)			
		cad	4.894,65	
740	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 450  ...
... (800/450)			
		cad	5.296,94	
745	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 500  ...
... (800/500)			
		cad	5.626,37	
750	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 600  ...
... (800/600)			
		cad	6.076,68	
755	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 700  ...
... (800/700)			
		cad	6.553,19	
760	per “T“ del tipo “A“ forgiato (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 800  ...
... (800/800)			
		cad	7.015,76	
12.P03.A02	Fornitura e posa  in opera di “T“ di derivazione in acciaio da coibentare in opera da utilizzare all'interno di  ...
... manufatti quando non sia possibile il posizionamento del “T“ precoibentato. Compreso: installazione dei fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera e oneri per la sicurezza:			
005	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 25 di tubazione principale con derivazione DN 25  ...
... (25/25)			
		cad	20,68	
010	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 32 di tubazione principale con derivazione DN 32 o  ...
... DN 25 (32/32 - 32/25)			
		cad	22,94	
015	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 40 di tubazione principale con derivazione DN 40,   ...
... DN 32 o DN 25 (40/40 - 40/32 - 40/25)			
		cad	26,15	
020	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 50 di tubazione principale con derivazione DN 50, DN  ...
... 40,  DN 32 o DN 25 (50/50 - 50/40 - 50/32 - 50/25)			
		cad	30,23	
025	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 65 di tubazione principale con derivazione DN 65, DN  ...
... 50, DN 40 o DN 32 (65/65 - 65/50 - 65/40 - 65/32)			
		cad	47,70	
030	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 65 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 25 (65/25)			
		cad	138,21	
035	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con derivazione DN 80, DN  ...
... 65, DN 50 o DN 40 (80/80 -  80/65 - 80/50 - 80/40)			
		cad	58,03	
040	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 80 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 32 o DN 25 (80/32 - 80/25)			
		cad	165,87	
045	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con derivazione DN 100,  ...
... DN 80, DN 65 o DN 50 (100/100 - 100/80 - 100/65 - 100/50)			
		cad	75,48	
050	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 100 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 40, DN 32 o DN 25 (100/40 - 100/32 - 100/25)			
		cad	179,69	
055	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con derivazione DN 125,  ...
... DN 100, DN 80 o DN 65 (125/125 - 125/100 - 125/80 - 125/65)			
		cad	113,17	
060	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 125 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 50, DN 40, DN 32 o DN 25 (125/50 - 125/40 - 125/32 - 125/25)			
		cad	193,50	
065	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con derivazione DN 150,  ...
... DN 125, DN 100 o DN 80 (150/150 - 150/125 - 150/100 - 125/80)			
		cad	142,36	
070	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 65 o DN 50 (150/65 - 150/50)			
		cad	221,17	
075	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 150 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 40, DN 32 o DN 25 (150/40 - 150/32 - 150/25)			
		cad	214,24	
080	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con derivazione DN 200,  ...
... DN 150, DN 125 o DN 100 (200/200 - 200/150 - 200/125 - 200/100)			
		cad	178,31	
085	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 80, DN 65 o DN 50 (200/80 - 200/65 - 200/50)			
		cad	234,97	
090	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 200 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 40, DN 32 o DN 25 (200/40 - 200/32 - 200/25)			
		cad	228,07	
095	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con derivazione DN 250,  ...
... DN 200, DN 150 o DN 125 (250/250 - 250/200 - 250/150 - 250/125)			
		cad	325,68	
100	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 100, DN 80 o DN 65 (250/100 - 250/80 - 250/65)			
		cad	248,79	
105	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 250 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 50, DN 40, DN 32 o DN 25 (250/50 - 250/40 - 250/32 - 250/25)			
		cad	241,89	
110	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con derivazione DN 300,  ...
... DN 250, DN 200 o DN 150 (300/300 - 300/250 - 300/200 - 300/150)			
		cad	529,68	
115	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 125 o DN 100 (300/125 - 300/100)			
		cad	276,44	
120	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 80, DN 65 o DN 50 (300/80 - 300/65 - 300/50)			
		cad	262,61	
125	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 300 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 40, DN 32 o DN 25 (300/40 - 300/32 - 300/25)			
		cad	255,72	
130	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con derivazione DN 350,  ...
... DN 300, DN 250 o DN 200 (350/350 - 350/300 - 350/250 - 350/200)			
		cad	650,71	
135	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 150, DN 125 o DN 100 (350/150 - 350/125 - 350/100)			
		cad	359,37	
140	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 80, DN 65 o DN 50 (350/80 - 350/65 - 350/50)			
		cad	331,73	
145	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 350 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 40, DN 32 o DN 25 (350/40 - 350/32 - 350/25)			
		cad	304,08	
150	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con derivazione DN 400,  ...
... DN 350, DN 300 o DN 250 (400/400 - 400/350 - 400/300 - 400/250)			
		cad	757,36	
155	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 200, DN 150 o DN 125 (400/200 - 400/150 - 400/125)			
		cad	442,31	
160	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 100, DN 80 o DN 65 (400/100 - 400/80 - 400/65)			
		cad	414,67	
165	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 400 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 50, DN 40, DN 32 o DN 25 (400/50 - 400/40 - 400/32 - 400/25)			
		cad	387,01	
170	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con derivazione DN 450,  ...
... DN 400, DN 350 o DN 300 (450/450 - 450/400 - 450/350 - 450/300)			
		cad	1.223,56	
175	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 250, DN 200 o DN 150 (450/250 - 450/200 - 450/150)			
		cad	525,23	
180	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 125, DN 100 o DN 80 (450/125 - 450/100 - 450/80)			
		cad	497,59	
185	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 450 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 65, DN 50, DN 40 o DN 32 (450/65 - 450/50 - 450/40 - 450/32)			
		cad	469,95	
190	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con derivazione DN 500,  ...
... DN 450, DN 400 o DN 350 (500/500 - 500/450 - 500/400 - 500/350)			
		cad	1.485,22	
195	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 300, DN 250 o DN 200 (500/300 - 500/250 - 500/200)			
		cad	635,81	
200	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 150, DN 125 o DN 100 (500/150 - 500/125 - 500/100)			
		cad	608,17	
205	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 500 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 80, DN 65, DN 50 o DN 40 (500/80 - 500/65 - 500/50 - 500/40)			
		cad	580,53	
210	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con derivazione DN 600,  ...
... DN 500, DN 450 o DN 400 (600/600 - 600/500 - 600/450 - 600/400)			
		cad	2.013,71	
215	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 350, DN  300 o DN 250 (600/350 - 600/300 - 600/250)			
		cad	718,75	
220	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 200, DN 150, DN 125 o DN 100 (600/200 - 600/150 - 600/125 - 600/100)			
		cad	691,10	
225	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 600 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 80, DN 65 o DN 50 (600/80 - 600/65 - 600/50)			
		cad	663,45	
230	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con derivazione DN 700,  ...
... DN 600, DN 500 o DN 450 (700/700 - 700/600 - 700/500 - 700/450)			
		cad	2.678,21	
235	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 400, DN 350 o DN  300 (700/400 - 700/350 - 700/300)			
		cad	801,67	
240	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 250, DN 200, DN 150 o DN 125 (700/250 - 700/200 - 700/150 - 700/125)			
		cad	774,04	
245	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 700 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 100, DN 80, DN 65 o DN 50 (700/100 - 700/80 - 700/65 - 700/50)			
		cad	746,38	
250	per “T“ del tipo “forgiato“ (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con derivazione DN 800,  ...
... DN 700, DN 600 o DN 500 (800/800 - 800/700 - 800/600 - 800/500)			
		cad	2.843,24	
255	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 450, DN 400, DN 350 o DN  300 (800/450, 800/400 - 800/350 - 800/300)			
		cad	884,60	
260	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 250, DN 200, DN 150 o DN 125 (800/250, 800/200 - 800/150 - 800/125)			
		cad	856,97	
265	per “T“ con preparazione “set-in“ o “set-on“  (come da specifiche tecniche), DN 800 di tubazione principale con  ...
... derivazione DN 100, DN 80, DN 65 o DN 50 (800/100, 800/80 - 800/65 - 800/50)			
		cad	829,31	
12.P03.A03	Presa in carico costituita da: rimozione coibentazione della tubazione esistente con attrezzo speciale,  ...
... inserimento collare di appoggio e saldatura, inserimento e saldatura del tronchetto speciale con valvola, fornitura ed esecuzione della muffolatura, fornitura e posa dei materassini, ripristino del sistema rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore Ni-Cr), esecuzione di disegni, (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi) e oneri per la sicurezza:			
005	su tubazione principale con derivazione DN 32			
		cad	326,26	
010	su tubazione principale con derivazione DN 40			
		cad	366,17	
015	su tubazione principale con derivazione DN 50			
		cad	464,09	
020	su tubazione principale con derivazione DN 65			
		cad	541,85	
025	su tubazione principale con derivazione DN 80			
		cad	652,70	
030	su tubazione principale con derivazione DN 100			
		cad	865,28	
	12.P04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE, BY-PASS, SFIATI/DRENAGGI E ACCESSORI			
12.P04.A01	Fornitura e posa  in opera di valvole a sfera piena e imperniata, a passaggio totale con attacchi a saldare di  ...
... testa, da coibentare in opera (come da specifiche tecniche), da utilizzare all'interno di manufatti. Compreso: installazione dei fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera e oneri per la sicurezza:			
005	per valvole di baricentro o di radice di sottostazione del tipo “manuale“ DN 150			
		cad	1.975,98	
010	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo “manuale“ DN 200			
		cad	2.860,71	
015	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo “manuale“ DN 250			
		cad	4.339,76	
020	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo “manuale“ DN 300			
		cad	5.818,08	
025	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo “manuale“ DN 350			
		cad	7.816,36	
030	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo “manuale“ DN 400			
		cad	9.006,75	
035	per valvole di sezionamento rete trasporto o di baricentro del tipo “manuale“ DN 450			
		cad	12.299,38	
040	per valvole di sezionamento rete trasporto o di baricentro del tipo “manuale“ DN 500			
		cad	14.717,69	
045	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “manuale“ DN 600			
		cad	20.503,81	
050	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “manuale“ DN 700			
		cad	33.428,92	
055	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “manuale“ DN 800			
		cad	37.081,49	
060	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo “motorizzata“ DN 200			
		cad	5.138,58	
065	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo “motorizzata“ DN 250			
		cad	6.475,23	
070	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo “motorizzata“ DN 300			
		cad	8.523,04	
075	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo “motorizzata“ DN 350			
		cad	10.663,69	
080	per valvole di sezionamento rete trasporto, di baricentro o di radice di sottostazione del tipo “motorizzata“ DN 400			
		cad	12.423,54	
085	per valvole di sezionamento rete trasporto o di baricentro del tipo “motorizzata“ DN 450			
		cad	14.434,88	
090	per valvole di sezionamento rete trasporto o di baricentro del tipo “motorizzata“ DN 500			
		cad	17.707,37	
095	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “motorizzata“ DN 600			
		cad	23.351,13	
100	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “motorizzata“ DN 700			
		cad	36.276,25	
105	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “motorizzata“ DN 800			
		cad	40.213,53	
12.P04.A02	Fornitura e posa  in opera di valvole a farfalla, a tenuta metallica a tripla eccentricità bidirezionale con  ...
... attacchi a saldare di testa, da coibentare in opera (come da specifiche tecniche), da utilizzare all'interno di manufatti. Compreso: installazione dei fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera e oneri per la sicurezza:			
005	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “manuale“ DN 400			
		cad	6.444,15	
010	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “manuale“ DN 450			
		cad	7.601,29	
015	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “manuale“ DN 500			
		cad	9.023,04	
020	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “manuale“ DN 600			
		cad	11.249,99	
025	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “manuale“ DN 700			
		cad	23.463,26	
030	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “manuale“ DN 800			
		cad	28.112,40	
035	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “motorizzata“ DN 400			
		cad	8.864,38	
040	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “motorizzata“ DN 450			
		cad	10.306,24	
045	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “motorizzata“ DN 500			
		cad	12.297,47	
050	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “motorizzata“ DN 600			
		cad	14.666,79	
055	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “motorizzata“ DN 700			
		cad	27.307,16	
060	per valvole di sezionamento rete trasporto del tipo “motorizzata“ DN 800			
		cad	32.098,66	
12.P04.A03	Fornitura e posa  in opera di valvole a sfera cava e flottante, a passaggio totale con attacchi a saldare di  ...
... testa, da coibentare in opera (come da specifiche tecniche), da utilizzare all'interno di manufatti. Compreso: installazione dei fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera e oneri per la sicurezza:			
005	per valvole di radice sottostazione del tipo “manuale“ DN 25			
		cad	146,33	
010	per valvole di radice sottostazione del tipo “manuale“ DN 32			
		cad	161,60	
015	per valvole di radice sottostazione o terminali di sfiato/drenaggio del tipo “manuale“ DN 40			
		cad	177,76	
020	per valvole di radice sottostazione o terminali di sfiato/drenaggio del tipo “manuale“ DN 50			
		cad	210,52	
025	per valvole di radice sottostazione o terminali di sfiato/drenaggio del tipo “manuale“ DN 65			
		cad	269,79	
030	per valvole di radice sottostazione o terminali di sfiato/drenaggio del tipo “manuale“ DN 80			
		cad	342,86	
035	per valvole di radice sottostazione o terminali di sfiato/drenaggio del tipo “manuale“ DN 100			
		cad	483,48	
040	per valvole di radice sottostazione del tipo “manuale“ DN 125			
		cad	827,49	
12.P04.A04	Fornitura e posa  in opera di valvole a sfera piena e flottante, a passaggio totale con attacchi a saldare di  ...
... testa, da coibentare in opera (come da specifiche tecniche), da utilizzare all'interno di manufatti. Compreso: installazione dei fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera e oneri per la sicurezza:			
005	per valvole sfiato del tipo “manuale“ DN 25			
		cad	118,67	
010	per valvole sfiato del tipo “manuale“ DN 32			
		cad	135,17	
015	per valvole di radice by-pass o by-pass del tipo “manuale“ DN 40			
		cad	152,68	
020	per valvole di radice o by-pass del tipo “manuale“ DN 50			
		cad	208,58	
025	per valvole di radice by-pass o by-pass del tipo “manuale“ DN 65			
		cad	264,57	
030	per valvole di radice by-pass o by-pass del tipo “manuale“ DN 80			
		cad	345,50	
035	per valvole di radice by-pass o by-pass del tipo “manuale“ DN 100			
		cad	539,76	
040	per valvole di radice by-pass o by-pass del tipo “manuale“ DN 125			
		cad	927,03	
12.P04.A05	Fornitura e posa  in opera di valvola a sfera piena e imperniata, a passaggio totale con attacchi a saldare di  ...
... testa, preisolata con stacchi per sfiati (come da specifiche tecniche). Compreso: fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo o all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori e oneri per la sicurezza:			
005	per valvole di baricentro o di sezionamento rete di distribuzione del tipo “manuale“ DN 200			
		cad	8.534,10	
010	per valvole di baricentro o di sezionamento rete di distribuzione del tipo “manuale“ DN 250			
		cad	10.242,50	
015	per valvole di baricentro o di sezionamento rete di distribuzione del tipo “manuale“ DN 300			
		cad	13.778,16	
020	per valvole di baricentro o di sezionamento rete di distribuzione del tipo “manuale“ DN 350			
		cad	16.951,52	
025	per valvole di baricentro o di sezionamento rete di distribuzione del tipo “manuale“ DN 400			
		cad	22.878,72	
030	per valvole di baricentro del tipo “manuale“ DN 450			
		cad	27.680,01	
035	per valvole di baricentro del tipo “manuale“ DN 500			
		cad	32.485,82	
12.P04.A06	Fornitura e posa  in opera di valvola a sfera cava e flottante, a passaggio totale con attacchi a saldare di  ...
... testa, preisolata con stacchi per sfiati (come da specifiche tecniche). Compreso: fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo o all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori e oneri per la sicurezza:			
005	per valvole di sezionamento rete di distribuzione del tipo “manuale“ DN 40			
		cad	509,57	
010	per valvole di sezionamento rete di distribuzione del tipo “manuale“ DN 50			
		cad	651,94	
015	per valvole di sezionamento rete di distribuzione del tipo “manuale“ DN 65			
		cad	865,48	
020	per valvole di sezionamento rete di distribuzione del tipo “manuale“ DN 80			
		cad	1.038,03	
025	per valvole di sezionamento rete di distribuzione del tipo “manuale“ DN 100			
		cad	1.137,69	
030	per valvole di sezionamento rete di distribuzione del tipo “manuale“ DN 125			
		cad	1.580,78	
035	per valvole di sezionamento rete di distribuzione del tipo “manuale“ DN 150			
		cad	2.862,06	
12.P04.A07	Fornitura e posa  in opera di valvola a sfera cava e flottante, a passaggio totale con attacchi a saldare di  ...
... testa, preisolata  (come da specifiche tecniche). Compreso: fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr), trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo o all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori e oneri per la sicurezza:			
005	per valvole di by-pass del tipo “manuale“ DN 32			
		cad	438,37	
010	per valvole di by-pass o per sfiati/drenaggi del tipo “manuale“ DN 40			
		cad	495,32	
015	per valvole di by-pass o di radice sfiati/drenaggi del tipo “manuale“ DN 50			
		cad	580,74	
020	per valvole di by-pass o di radice sfiati/drenaggi del tipo “manuale“ DN 65			
		cad	794,30	
025	per valvole di by-pass o di radice sfiati/drenaggi del tipo “manuale“ DN 80			
		cad	966,85	
030	per valvole per sfiati/drenaggi del tipo “manuale“ DN 100			
		cad	1.009,56	
12.P04.A08	Fornitura e posa  in opera di valvola a globo,  con attacchi a saldare di testa, da coibentare in opera (come da  ...
... specifiche tecniche). Compreso: installazione dei fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore in Ni-Cr) fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera, trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi), immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo o all'interno dei manufatti, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura ed esecuzione della coibentazione in opera e oneri per la sicurezza:			
005	per valvole di by-pass mandata/ritorno o di by-pass di fondo linea del tipo “manuale“ DN 40			
		cad	178,31	
010	per valvole di by-pass mandata/ritorno o di by-pass di fondo linea del tipo “manuale“ DN 50			
		cad	200,03	
015	per valvole di by-pass mandata/ritorno del tipo “manuale“ DN 65			
		cad	363,96	
020	per valvole di by-pass mandata/ritorno del tipo “manuale“ DN 80			
		cad	408,50	
025	per valvole di by-pass mandata/ritorno del tipo “manuale“ DN 100			
		cad	559,25	
030	per valvole di by-pass mandata/ritorno del tipo “manuale“ DN 125			
		cad	795,69	
035	per valvole di by-pass mandata/ritorno del tipo “motorizzato“ DN 100			
		cad	9.636,98	
040	per valvole di by-pass mandata/ritorno del tipo “motorizzato“ DN 125			
		cad	11.362,47	
12.P04.A09	Esecuzione di by-pass. Composto da: stacco con tubazione preicoibentata, inserimento di curve precoibentate,  ...
... saldature, fornitura ed esecuzione muffolatura, fornitura ed inserimento valvola, water stop, anelli passamuro, controlli radiografici, quanto previsto nelle specifiche tecniche e suoi allegati per dare l'opera finita e oneri per la sicurezza:			
005	per by-pass DN 40, su tubazione principale fino a DN 150			
		cad	1.363,52	
010	per by-pass DN 50, su tubazione principale da DN 200 a DN 250			
		cad	1.588,10	
015	per by-pass DN 65, su tubazione principale da DN 300 a DN 400			
		cad	1.804,82	
020	per by-pass DN 80, su tubazione principale da DN 450 a DN 600			
		cad	2.031,79	
025	per by-pass DN 100, su tubazione principale da DN 700 a DN 800			
		cad	2.327,12	
12.P04.A10	Esecuzione di sfiati/drenaggi. Composto da: stacco con tubazione preicoibentata, inserimento di curve  ...
... precoibentate, saldature, fornitura ed esecuzione muffolatura, fornitura ed inserimento valvola, water stop, anelli passamuro, controlli radiografici, quanto previsto nelle specifiche tecniche e suoi allegati per dare l'opera finita e oneri per la sicurezza:			
005	per sfiati/drenaggi DN 40, su tubazione principale fino a DN 150			
		cad	304,11	
010	per sfiati/drenaggi DN 50, su tubazione principale da DN 200 a DN 250			
		cad	347,64	
015	per sfiati/drenaggi DN 65, su tubazione principale da DN 300 a DN 400			
		cad	487,78	
020	per sfiati/drenaggi DN 80, su tubazione principale da DN 450 a DN 600			
		cad	550,13	
025	per sfiati/drenaggi DN 100, su tubazione principale da DN 700 a DN 800			
		cad	684,75	
12.P04.A11	Fornitura e posa in opera, in scavo o all'interno di manufatti, di quadri azionamenti valvole. Compreso quanto  ...
... necessario per rendere l'opera compiuta e oneri per la sicurezza:			
005	installazione di quadretto IP 65, da interno, in lamiera di ferro con portella trasparente di dimensioni  ...
... indicative 600 x 800, al suo interno dovrà contenere un  pannello sul quale saranno installate n.1  commutatore locale / distante, e per ogni valvola: 3 pulsanti di comando (apri, stop, chiudi) e 3 lampade al neon di segnalazione (aperta, chusa, anomalia). Sul pannello di controllo dovranno essere riportate le descrizioni della pulsanteria e degli organi comandati. All'interno dovrà essere presente una morsettiera di interfaccia montata su guida DIN simmetrica. Il cablaggio dovrà essere eseguito con puntalini “a tubetto“ correttamente crimpati, i collegamenti con gli organi in campo e gli altri quadretti dovranno essere eseguiti  con cavo multifilare schermato, separando le alimentazioni, i comandi e le segnalazioni. I cavi dovranno entrare nel quadretto tramite pressacavo . I fili dovranno essere individuati singolarmente tramite graphoplast. Compreso tutti gli accessori per il cablaggio, il collegamento, il fissaggio a muro o a pavimento tramite tasselli adatti alla superficie di supporto; la cavetteria per tutti i
collegamenti, sia quelli verso il quadretto di alimentazione, sia quelli verso il quadretto di regolazione che i collegamenti verso le valvole stesse. I collegamenti avranno le stesse caratteristiche indicate per i collegamenti per l'alimentazione degli attuatori descritti
nelle specifiche tecniche			
		cad	2.816,80	
010	installazione di quadretto IP 44 da esterno in vetroresina di dimensioni indicative 700 x 700 e comprensivo di  ...
... basamento in cemento e colonnina di supporto, al suo interno dovrà contenere un pannello di dimensioni indicative 650x650 in alluminio. Su questo pannello, oltre al commutatore locale / distante, dovranno essere presenti per ogni valvola 3 pulsanti di comando (apri, stop, chiudi) e 3 lampade al neon di segnalazione (aperta, chusa, anomalia). Sul pannello di controllo dovranno essere riportate le descrizioni della pulsanteria e degli organi comandati. All'interno dovrà essere presente una morsettiera di interfaccia montata su guida DIN simmetrica. Il cablaggio dovrà essere eseguito con puntalini “a tubetto“ correttamente crimpati, i collegamenti con gli organi in campo e gli altri quadretti dovranno essere eseguiti  con cavo multifilare schermato, separando le alimentazioni, i comandi e le segnalazioni. I cavi dovranno entrare nel quadretto tramite pressacavo. I fili dovranno essere individuati singolarmente tramite graphoplst. Compreso tutti gli accessori per il cablaggio, il collegamento, il fissaggio a muro o a pavimento tramite tasselli adatti alla superficie di supporto. Nel prezzo e considerata la cavetteria per tutti i collegamenti, sia quelli verso il quadretto di alimentazione , sia quelli verso il quadretto di regolazione che i collegamenti verso le valvole stesse. I collegamenti avranno le stesse caratteristiche indicate per i collegamenti per l'alimentazione degli attuatori descritti nelle specifiche tecniche			
		cad	2.816,80	
	12.P05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUZIONI PREISOLATE			
12.P05.A01	Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di riduzioni in acciaio precoibentate con isolamento in  ...
... PEAD. Compresi: fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistema rilevamento perdite e documenti relativi) immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sistemazione a livelletta della riduzione sul letto di sabbia nello scavo con l'uso di opportune imbragature, rimozione coibentazione, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura e posa del nastro segnaletico “attenzione tubi TLR“ e oneri per la sicurezza:			
005	per DN 32 di tubazione principale con riduzione a DN 25			
		cad	74,66	
010	per DN 40 di tubazione principale con riduzione a DN 25 o DN 32			
		cad	75,94	
015	per DN 50 di tubazione principale con riduzione a DN 25, DN 32 o DN 40			
		cad	80,98	
020	per DN 65 di tubazione principale con riduzione a DN 25, DN 32, DN 40 o DN 50			
		cad	87,10	
025	per DN 80 di tubazione principale con riduzione a DN 32, DN 40, DN 50 o DN 65			
		cad	97,41	
030	per DN 100 di tubazione principale con riduzione a DN 32, DN 40, DN 50, DN 65 o DN 80			
		cad	125,69	
035	per DN 125 di tubazione principale con riduzione a DN 50, DN 65, DN 80 o DN 100			
		cad	146,02	
040	per DN 150 di tubazione principale con riduzione a DN 50, DN 65, DN 80, DN 100 o DN 125			
		cad	166,91	
045	per DN 200 di tubazione principale con riduzione a DN 80, DN 100, DN 125 o DN 150			
		cad	271,57	
050	per DN 250 di tubazione principale con riduzione a  DN 100, DN 125, DN 150 o DN 200			
		cad	365,44	
055	per DN 300 di tubazione principale con riduzione a  DN 150, DN 200 o DN 250			
		cad	450,94	
060	per DN 350 di tubazione principale con riduzione a DN 200, DN 250 o DN 300			
		cad	560,73	
065	per DN 400 di tubazione principale con riduzione a DN 250, DN 300 o DN 350			
		cad	778,55	
070	per DN 450 di tubazione principale con riduzione a DN 300, DN 350 o DN 400			
		cad	1.049,90	
075	per DN 500 di tubazione principale con riduzione a DN 350, DN 400 o 450			
		cad	1.614,80	
080	per DN 600 di tubazione principale con riduzione a DN 400, 450 o DN 500			
		cad	2.191,90	
085	per DN 700 di tubazione principale con riduzione a DN 450, DN 500 o DN 600			
		cad	2.684,99	
090	per DN 800 di tubazione principale con riduzione a DN 500, DN 600 o DN 700			
		cad	3.247,00	
	12.P06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDELLI, WATER-STOP E ANELLI PASSAMURO			
12.P06.A01	Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di fondelli in acciaio. Compreso: collegamento fili di  ...
... rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni, (as-built rete, as-built sistema ricerca perdite e documenti relativi) immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, rimozione coibentazione, cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, esecuzione della muffolatura compresa la fornitura del kit di montaggio e della schiuma poliuretanica,  esecuzione di prove di tenuta, schiumatura e oneri per la sicurezza:			
005	per fondelli DN 25			
		cad	71,69	
010	per fondelli DN 32			
		cad	75,87	
015	per fondelli DN 40			
		cad	76,26	
020	per fondelli DN 50			
		cad	78,19	
025	per fondelli DN 65			
		cad	83,74	
030	per fondelli DN 80			
		cad	94,54	
035	per fondelli DN 100			
		cad	118,99	
040	per fondelli DN 125			
		cad	143,19	
045	per fondelli DN 150			
		cad	163,22	
050	per fondelli DN 200			
		cad	193,95	
055	per fondelli DN 250			
		cad	251,24	
060	per fondelli DN 300			
		cad	326,75	
065	per fondelli DN 350			
		cad	384,53	
070	per fondelli DN 400			
		cad	487,04	
075	per fondelli DN 450			
		cad	541,09	
080	per fondelli DN 500			
		cad	630,59	
085	per fondelli DN 600			
		cad	722,11	
090	per fondelli DN 700			
		cad	852,19	
095	per fondelli DN 800			
		cad	1.003,71	
12.P06.A02	Fornitura e posa in opera di anelli water-stop. Compreso: collegamento/derivazione del circuito rilevamento  ...
... perdite e oneri per la sicurezza:			
005	water-stop per tubazioni DN 25			
		cad	21,69	
010	water-stop per tubazioni DN 32			
		cad	22,28	
015	water-stop per tubazioni DN 40			
		cad	23,36	
020	water-stop per tubazioni DN 50			
		cad	24,65	
025	water-stop per tubazioni DN 65			
		cad	27,27	
030	water-stop per tubazioni DN 80			
		cad	34,60	
035	water-stop per tubazioni DN 100			
		cad	34,70	
040	water-stop per tubazioni DN 125			
		cad	56,71	
045	water-stop per tubazioni DN 150			
		cad	62,68	
050	water-stop per tubazioni DN 200			
		cad	69,75	
055	water-stop per tubazioni DN 250			
		cad	91,60	
060	water-stop per tubazioni DN 300			
		cad	113,43	
065	water-stop per tubazioni DN 350			
		cad	113,43	
070	water-stop per tubazioni DN 400			
		cad	200,59	
075	water-stop per tubazioni DN 450			
		cad	223,65	
080	water-stop per tubazioni DN 500			
		cad	242,31	
085	water-stop per tubazioni DN 600			
		cad	295,48	
090	water-stop per tubazioni DN 700			
		cad	295,48	
095	water-stop per tubazioni DN 800			
		cad	361,37	
12.P06.A03	Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguiti  ...
... con l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la sicurezza:			
005	fori per tubazioni DN 25			
		cad	50,45	
010	fori per tubazioni DN 32 - DN 40			
		cad	50,99	
015	fori per tubazioni DN 50			
		cad	51,41	
020	fori per tubazioni DN 65			
		cad	52,07	
025	fori per tubazioni DN 80			
		cad	52,80	
030	fori per tubazioni DN 100			
		cad	54,50	
035	fori per tubazioni DN 125			
		cad	57,29	
040	fori per tubazioni DN 150			
		cad	59,66	
045	fori per tubazioni DN 200			
		cad	62,89	
050	fori per tubazioni DN 250			
		cad	91,24	
055	fori per tubazioni DN 300			
		cad	93,25	
060	fori per tubazioni DN 350			
		cad	112,27	
065	fori per tubazioni DN 400			
		cad	144,45	
070	fori per tubazioni DN 450			
		cad	146,81	
075	fori per tubazioni DN 500			
		cad	214,30	
080	fori per tubazioni DN 600			
		cad	220,31	
085	fori per tubazioni DN 700			
		cad	285,96	
090	fori per tubazioni DN 800			
		cad	294,22	
	12.P07 FORNITURA ED ESECUZIONE DI MUFFOLE RIPRISTINO COIBENTAZIONE GIUNTI			
12.P07.A01	Fornitura ed esecuzione di muffole termorestringenti in PEAD reticolato ad irraggiamento elettronico. Compreso:  ...
... collegamento fili di rilevamento perdite come da specifiche tecniche (filo sensore Ni-Cr), trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, rimozione coibentazione, esecuzione della muffolatura compresa la fornitura del kit di montaggio e della schiuma poliuretanica,  esecuzione di prove di tenuta, schiumatura, sigillatura con tappi e oneri per la sicurezza:			
005	muffolature per DN 25			
		cad	58,98	
010	muffolature per DN 32			
		cad	61,25	
015	muffolature per DN 40			
		cad	61,68	
020	muffolature per DN 50			
		cad	64,89	
025	muffolature per DN 65			
		cad	68,23	
030	muffolature per DN 80			
		cad	76,25	
035	muffolature per DN 100			
		cad	85,41	
040	muffolature per DN 125			
		cad	100,77	
045	muffolature per DN 150			
		cad	110,46	
050	muffolature per DN 200			
		cad	138,72	
055	muffolature per DN 250			
		cad	194,11	
060	muffolature per DN 300			
		cad	245,20	
065	muffolature per DN 350			
		cad	250,34	
12.P07.A02	Fornitura ed esecuzione di muffole elettrosaldate in PEAD. Compreso: collegamento fili di rilevamento perdite come  ...
... da specifiche tecniche (filo sensore Ni-Cr), trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, rimozione coibentazione, esecuzione della muffolatura compresa la fornitura del kit di montaggio e della schiuma poliuretanica,  esecuzione di prove di tenuta, schiumatura, sigillatura con tappi e oneri per la sicurezza:			
005	muffolature per DN 400			
		cad	300,61	
010	muffolature per DN 450			
		cad	318,81	
015	muffolature per DN 500			
		cad	454,78	
020	muffolature per DN 600			
		cad	543,12	
025	muffolature per DN 700			
		cad	652,01	
030	muffolature per DN 800			
		cad	742,07	
	12.P08 SALDATURE E C.N.D., GIUNTI MONOUSO E PRETENSIONAMENTO			
12.P08.A01	Esecuzione di saldature su tubazioni in acciaio, a due riprese, la prima di fusione dei lembi eseguita con  ...
... procedimento “TIG“, la seconda di riempimento eseguita con elettrodi di tipo “basico“; comprese le prove certificate di tipo radiografico e oneri per la sicurezza:			
005	saldature su tubazioni sino a DN 40 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 25%			
		cad	33,49	
010	saldature su tubazioni DN 50 e DN 65 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 25%			
		cad	43,65	
015	saldature su tubazioni DN 80 e DN 100 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 25%			
		cad	48,44	
020	saldature su tubazioni DN 125 e DN 150 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 25%			
		cad	55,76	
025	saldature su tubazioni DN 200 e DN 250 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 25%			
		cad	68,72	
030	saldature su tubazioni DN 300 e DN 350 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 25%			
		cad	102,23	
035	saldature su tubazioni DN 400  e DN 450 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 100%			
		cad	222,15	
040	saldature su tubazioni DN 500 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 100%			
		cad	250,34	
045	saldature su tubazioni DN 600 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 100%			
		cad	296,56	
050	saldature su tubazioni DN 700 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 100%			
		cad	358,51	
055	saldature su tubazioni DN 800 comprese le prove di tipo radiografico nella misura del 100%			
		cad	448,87	
12.P08.A02	Fornitura ed esecuzione di giunto monouso. Compresi: fili per rilevamento perdite come da specifiche tecniche  ...
... (filo sensore Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), verifica tramite modellazione agli elementi finiti, trasporto franco cantiere, rilievi, esecuzione di disegni, (as-built rete, as-built sistema ricerca perdite e documenti relativi) immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sistemazione a livelletta del giunto monouso sul letto di sabbia nello scavo con l'uso di opportune imbragature, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, esecuzione saldatura d'angolo di chiusura dei gusci e controllo magnetoscopico, due saldature di testa e controllo radiografico nella misura del 100%, ripristino sistema rilevamento perdite, esecuzione della muffolatura compresa la provvista del kit di montaggio e schiuma poliuretanica,  esecuzione di prove di tenuta, schiumatura, fornitura e posa del nastro segnaletico “attenzione tubi TLR“ e oneri per la sicurezza:			
005	per giunto DN 250			
		cad	1.453,20	
010	per giunto DN 300			
		cad	1.878,51	
015	per giunto DN 350			
		cad	2.059,53	
020	per giunto DN 400			
		cad	2.964,99	
025	per giunto DN 450			
		cad	3.242,57	
030	per giunto DN 500			
		cad	3.777,64	
035	per giunto DN 600			
		cad	4.748,99	
040	per giunto DN 700			
		cad	6.093,35	
045	per giunto DN 800			
		cad	7.409,80	
	12.P09 POLIFORE, POZZETTI, CAVI E SISTEMA RILEVAMENTO PERDITE			
12.P09.A01	POLIFORE, POZZETTI, CAVI E SISTEMA RILEVAMENTO PERDITE			
005	Esecuzione di polifora comprendente la fornitura e la posa di n° 2 tritubi (uno di colore nero e uno di colore  ...
... blu) diametro 50 mm in PEAD compreso: esecuzione di giunti, fornitura ed installazione di tappi con cordino-sonda, fornitura e stesa di sabbia e fornitura e posa nastro segnaletico “attenzione polifora“ di colore rosso e oneri per la sicurezza:			
		ml	13,15	
010	Esecuzione di fori, per ingresso polifora all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguito con  ...
... l'uso di carotatrice (diametro 300 mm) e relativa sigillatura e oneri per la sicurezza			
		cad	45,86	
015	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato completo di ogni sua parte), di tipo telefonico  ...
... compresa la fornitura e la posa del chiusino in ghisa D 400 della norma UNI-EN 124 dimensioni 86 x 146 (luce netta 60 x 120) con telaio a semicoperchi incernierati triangolari “apribili a portafoglio“ e quanto occorrente per sigillare il telaio del chiusino al pozzetto e oneri per la sicurezza			
		cad	757,14	
020	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato (completo in ogni sua parte), interrato di cm 20, di  ...
... tipo telefonico di dimensioni 86 x 146 (luce netta 60 x 120) compresa la fornitura e la posa di piastra in cls di chiusura opportunamente sigillata e oneri per la sicurezza			
		cad	395,69	
025	Fornitura e posa in opera di pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni 140 x 140 composto: da una base  ...
... maschiata di dimensioni luce netta 140 x 140 h. 20 cm con fori predisposti per ingresso/uscita tubazioni, un elemento luce netta 140 x 140 h. 50 cm, una soletta di dimensioni luce netta 140 x 140 h. 20 cm con foro per inserimento chiusino 90 x 90, compresa la fornitura e la posa di chiusino in ghisa D 400 della norma UNI-EN 124 di dimensioni  90 x 90 con telaio a semicoperchi incernierati triangolari “apribili a portafoglio“ e quanto occorrente per sigillare il telaio del chiusino al pozzetto e oneri per la sicurezza			
		cad	1.196,16	
030	Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni luce netta 140 x 140 h. 50  ...
... cm e quanto occorrente per la sigillatura tra gli elementi e oneri per la sicurezza			
		cad	175,50	
035	Fornitura e posa in opera di pozzetto (prolunga) in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 104 compreso il  ...
... chiusino in ghisa D 400 della norma UNI-EN 124 di dimensioni 90 x 90 con telaio a semicoperchi incernierati triangolari “apribili a portafoglio“ e quanto occorrente per sigillare il telaio del chiusino al pozzetto e oneri per la sicurezza			
		cad	583,12	
040	Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 104 cm e  ...
... quanto occorrente per la sigillatura tra gli elementi e oneri per la sicurezza			
		cad	154,91	
045	Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 50 cm e quanto  ...
... occorrente per la sigillatura tra gli elementi e oneri per la sicurezza			
		cad	145,50	
050	Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 20 cm e quanto  ...
... occorrente per la sigillatura tra gli elementi e oneri per la sicurezza			
		cad	110,15	
055	Fornitura e posa in opera di cavo dielettrico (f.o.) in tritubo compresi oneri per la sicurezza. Caratteristiche  ...
... del cavo: 96 fibre monomodali 9/125 tipo G652; distribuzione in 12 tubetti da 8 fibre			
		cad	19,47	
060	Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per trasmissione dati “categoria 6“ in tritubo compreso oneri per la  ...
... sicurezza. Caratteristiche del cavo: cavo speciale di categoria 6, altamente flessibile, rispondenza normativa IS11801, 4 coppie di conduttori, 24 AWG, massima resistenza conduttori, 92 ohm/km, impedenza 100 ohm (1-100 MHz), resistenza isolamento a 500 Vdc > di 2000 Mohm, temperatura di lavoro da -15°C a + 70°C, peso nominale circa 40 kg/km, non propagante incendi, a bassa emizione di fumo esalazione (IEC 332-IEC1034-IEC754-IEC332-3c), approvato CE, impiego su connettori tipo Rj 45 ad alte prestazioni, colore grigio RAL 7037.			
		cad	2,66	
065	Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per in comunicazioni seriali in tritubo compreso oneri per la  ...
... sicurezza. Cavo schermato a 3 coppie schermate singolarmente con le seguenti caratteristiche: AWG 20/twis (16 spire/m.), 42 pF/m, 120 ohm/ 78 ohm/km.			
		cad	7,08	
070	Fornitura e posa in opera di scatola di giunzione fili del sistema rilevamento perdite in policarbonato, con  ...
... morsetto di bloccaggio numerato a 8 poli; tipo di protezione IP 65 con 4 guidacavi PG 11/16 ed esecuzione del collegamento dei fili (come da specifiche tecniche) compresa la fornitura del materiale necessario (cavo flessibile PTFE, tubo di protezione, connettori, connettori sensore tubo, ecc.) e oneri per la sicurezza			
		cad	94,20	
	12.P10 SPINGITUBO E OPERE SPECIALI			
12.P10.A01	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio di protezione mediante spingitubo o pressotrivella; escluso lo  ...
... scavo per la collocazione del macchinario e le eventuali opere murarie. Compreso: la formazione del cantiere, la fornitura della tubazione, l'installazione dei macchinari e delle opere reggispinta, la spinta, i tagli e le saldature con verifica di quest'ultime secondo le norme previste, l'eliminazione degli sfridi, l'estrazione a mano, trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta proveniente dallo spingitubo, fornitura e posa di distanziali in plastica di separazione tra tubo camicia e tubo preisolato adeguatamente ancorato mediante saldatura ad estrusione, ogni altro onere per dare l'opera compiuta e oneri per la sicurezza:			
005	per tubazioni DN 200			
		ml	186,86	
010	per tubazioni DN 250			
		ml	214,73	
015	per tubazioni DN 300			
		ml	245,56	
020	per tubazioni DN 350			
		ml	275,74	
025	per tubazioni DN 400			
		ml	303,01	
030	per tubazioni DN 500			
		ml	369,03	
035	per tubazioni DN 600			
		ml	458,62	
040	per tubazioni DN 700			
		ml	552,47	
045	per tubazioni DN 800			
		ml	641,69	
050	per tubazioni DN 900			
		ml	761,90	
055	per tubazioni DN 1000			
		ml	903,29	
060	per tubazioni DN 1200			
		ml	1.089,84	
065	per tubazioni DN 1300			
		ml	1.161,20	
12.P10.A02	Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio di protezione. Compreso: trasporto  ...
... franco cantiere, immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sfilamento, sistemazione a livelletta dei tubi nello scavo o nei manufatti con l'uso di opportune imbragature, tagli ortogonali e non, accoppiamento terminali per saldatura tubi fornitura e posa di distanziali in plastica di separazione tra tubo camicia e tubo preisolato adeguatamente ancorato mediante saldatura ad estrusione, ogni altro onere per dare l'opera compiuta e oneri per la sicurezza:			
005	per tubazioni DN 200			
		ml	50,99	
010	per tubazioni DN 250			
		ml	66,86	
015	per tubazioni DN 300			
		ml	85,64	
020	per tubazioni DN 350			
		ml	98,00	
025	per tubazioni DN 400			
		ml	106,03	
030	per tubazioni DN 500			
		ml	136,14	
035	per tubazioni DN 600			
		ml	201,27	
040	per tubazioni DN 700			
		ml	257,85	
045	per tubazioni DN 800			
		ml	314,38	
050	per tubazioni DN 900			
		ml	388,16	
055	per tubazioni DN 1000			
		ml	479,59	
060	per tubazioni DN 1200			
		ml	571,03	
065	per tubazioni DN 1300			
		ml	656,67	
	12.P11 OPERE ACCESSORIE			
12.P11.A01	Opere generiche			
005	Messa in opera di passerella carrabile di dimensioni minime 3,00 x 2,00 in acciaio spessore minimo pari a 3 cm  ...
... atte a sopportare il traffico pesante compreso il posizionamento su appositi cuscini in gomma anti rumore e anti vibrante e la rimozione e oneri per la sicurezza; per tutto il periodo di utilizzo comprese eventuali rimozioni provvisorie			
		cad	131,56	
010	Messa in opera di passerella pedonale con mancorrente su ambo i lati, fermapiede, sciovolo di salita e scivolo di  ...
... discesa,  piano antisdrucciolo e oneri per la sicurezza; compreso il posizionamento e la rimozione, per tutto il periodo di utilizzo comprese eventuali rimozioni provvisorie.			
		cad	44,16	
015	Fornitura e posa in opera di lamiere striate in acciaio di dimensioni 100 x 50 spessore 3+2 mm di protezione alle  ...
... tubazioni, polifora e ogni qualvolta si renda necessario e oneri per la sicurezza			
		cad	9,15	
020	Fornitura e posa in opera di lastre in cls prefabbricato di dimensioni di 86 x 146 di protezione alle tubazioni,  ...
... alla polifora, in corrispondenza delle derivazioni d'utenza e ogni qualvolta si renda necessario compreso oneri per la sicurezza			
		cad	35,60	
025	Installazione e ripiegamento di cantiere per allacciamento di utenze sparse; nel caso in cui si debba eseguire lo  ...
... stacco di “una“ utenza non in prossimita fisica e temporale di cantiere esistente e per posa di tratti di doppia tubazione inferiori ai 50 m			
		cad	574,15	
030	Demolizione e rimozione in scavo, cunicoli, manufatti o a cielo aperto di tubazioni in acciaio o in acciaio  ...
... precoibentato, di strutture metalliche di qualsiasi natura compreso i tagli, la rimozione della coibentazione, trasporto e smaltimento di tutti i materiali secondo quanto previsto dalle Normative vigenti e gli oneri per la sicurezza.			
		kg	1,67	
	12.P12 SOTTOSTAZIONI DI SCAMBIO TERMICO COMPATTE MURALI PER RISCALDAMENTO E RISCALDAMENTO + SANITARIA			
12.P12.A01	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico  tipo “compatto murale“ per  ...
... il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte. Sono compresi : sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.			
005	Potenza termica installata: 50 kW			
		cad	6.718,38	
010	Potenza termica installata: 75 kW			
		cad	6.908,83	
015	Potenza termica installata: 100 kW			
		cad	7.196,75	
020	Potenza termica installata: 120 kW			
		cad	7.384,16	
12.P12.A02	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico tipo “compatto murale“ per  ...
... il servizio riscaldamento e acqua calda sanitaria senza accumulo completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione, oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario / secondario.			
005	Potenza termica installata: 50 kW			
		cad	9.636,12	
010	Potenza termica installata: 75 kW			
		cad	10.007,24	
015	Potenza termica installata: 100 kW			
		cad	10.524,83	
020	Potenza termica installata: 120 kW			
		cad	10.905,47	
12.P12.A03	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico  tipo “compatto murale“ per  ...
... il servizio riscaldamento e acqua calda sanitaria con accumulo completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione. Potenza termica installata, oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.			
005	Potenza termica installata: 50 kW			
		cad	10.094,68	
010	Potenza termica installata: 75 kW			
		cad	10.456,79	
015	Potenza termica installata: 100 kW			
		cad	11.008,07	
020	Potenza termica installata: 120 kW			
		cad	11.388,73	
	12.P13 SOTTOSTAZIONI DI SCAMBIO TERMICO COMPATTE A PAVIMENTO E MODULI PER SANITARIO			
12.P13.A01	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico  tipo “compatto a  ...
... pavimento“ per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione, oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.			
005	Potenza termica installata: 150 kW			
		cad	9.806,55	
010	Potenza termica installata: 200 kW			
		cad	10.863,01	
015	Potenza termica installata: 250 kW			
		cad	11.735,53	
020	Potenza termica installata: 300 kW			
		cad	12.350,05	
025	Potenza termica installata: 350 kW			
		cad	13.035,24	
12.P13.A02	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico  tipo “compatto a  ...
... pavimento“ per il solo servizio acqua calda sanitaria senza accumulo completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione, oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.			
005	Potenza termica installata: 150 kW			
		cad	6.006,02	
010	Potenza termica installata: 200 kW			
		cad	6.396,60	
015	Potenza termica installata: 250 kW			
		cad	6.715,17	
020	Potenza termica installata: 300 kW			
		cad	7.501,26	
025	Potenza termica installata: 350 kW			
		cad	7.690,44	
12.P13.A03	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico  tipo “compatto a  ...
... pavimento“ per il solo servizio acqua calda sanitaria con accumulo completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione, oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.			
005	Potenza termica installata: 150 kW			
		cad	6.631,22	
010	Potenza termica installata: 200 kW			
		cad	6.974,38	
015	Potenza termica installata: 250 kW			
		cad	7.292,93	
020	Potenza termica installata: 300 kW			
		cad	8.079,02	
025	Potenza termica installata: 350 kW			
		cad	8.267,71	
	12.P14 SOTTOSTAZIONI DI SCAMBIO TERMICO COSTRUITE IN OPERA E MODULI PER SANITARIO			
12.P14.A01	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico  per il solo servizio  ...
... riscaldamento completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione,  oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.			
005	Potenza termica installata: 400 kW			
		cad	15.470,90	
010	Potenza termica installata: 450 kW			
		cad	16.723,07	
015	Potenza termica installata: 500 kW			
		cad	16.418,45	
020	Potenza termica installata: 600 kW			
		cad	18.394,54	
025	Potenza termica installata: 700 kW			
		cad	19.566,86	
030	Potenza termica installata: 800 kW			
		cad	21.722,31	
035	Potenza termica installata: 900 kW			
		cad	26.680,21	
040	Potenza termica installata: 1000 kW			
		cad	28.459,85	
045	Potenza termica installata: 1100 kW			
		cad	33.214,42	
050	Potenza termica installata: 1200 kW			
		cad	33.981,06	
055	Potenza termica installata: 1300 kW			
		cad	35.151,92	
060	Potenza termica installata: 1400 kW			
		cad	37.203,38	
065	Potenza termica installata: 1500 kW			
		cad	39.768,71	
070	Potenza termica installata: 1600 kW			
		cad	41.841,37	
075	Potenza termica installata: 1700 kW			
		cad	47.112,29	
080	Potenza termica installata: 1800 kW			
		cad	48.266,82	
085	Potenza termica installata: 2000 kW			
		cad	49.900,92	
090	Potenza termica installata: 3000 kW			
		cad	71.509,27	
095	Potenza termica installata: 4000 kW			
		cad	91.771,68	
100	Potenza termica installata: 5000 kW			
		cad	116.058,15	
12.P14.A02	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico per il solo servizio acqua  ...
... calda sanitaria senza accumulo completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione, oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.			
005	Potenza termica installata: 400 kW			
		cad	8.253,08	
010	Potenza termica installata: 450 kW			
		cad	8.750,17	
015	Potenza termica installata: 500 kW			
		cad	9.040,27	
020	Potenza termica installata: 600 kW			
		cad	10.379,21	
025	Potenza termica installata: 700 kW			
		cad	11.030,88	
030	Potenza termica installata: 800 kW			
		cad	12.203,58	
035	Potenza termica installata: 900 kW			
		cad	12.929,83	
040	Potenza termica installata: 1000 kW			
		cad	13.501,04	
12.P14.A03	Fornitura, posa in opera e gestione prima stagione di sottostazione di scambio termico per il solo servizio acqua  ...
... calda sanitaria con accumulo completa in ogni sua parte. Sono compresi: sopralluogo preliminare, rilevazione locale d'utenza, predisposizione lay-out di posa, collaudo finale e avviamento, collegamento sfiati, drenaggi alla rete di scarico esistente, qualora non esistente convogliamento a terra, collegamento a tubazione espansione esistente, eventuale collegamento carico impianto secondario, svuotamento impianto secondario e riempimento sottostazione, oneri per la sicurezza, escluse tubazioni di collegamento primario/secondario.			
005	Potenza termica installata: 400 kW			
		cad	8.875,44	
010	Potenza termica installata: 450 kW			
		cad	9.442,53	
015	Potenza termica installata: 500 kW			
		cad	9.803,83	
020	Potenza termica installata: 600 kW			
		cad	11.524,20	
025	Potenza termica installata: 700 kW			
		cad	11.791,46	
030	Potenza termica installata: 800 kW			
		cad	12.964,18	
035	Potenza termica installata: 900 kW			
		cad	13.831,63	
040	Potenza termica installata: 1000 kW			
		cad	14.474,00	
	12.P15 ACCESSORI PER SOTTOSTAZIONI			
12.P15.A01	Predisposizione e presentazione all'I.S.P.E.S.L. della denuncia dell' impianto termico realizzato corredata del  ...
... progetto: compreso il sopralluogo con rilievo dei dati tecnici necessari, reperimento e raccolta della documentazione tecnica e certificazione esistente, consegna all'ente appaltante della copia del progetto, rilascio della dichiarazione I.S.P.E.S.L. attestante la conformita dell'impianto, spese bollettini I.S.P.E.S.L., spese postali, marche da bollo, oneri per la sicurezza.			
005	per ogni pratica			
		cad	826,25	
12.P15.A02	Fornitura e posa in opera di valvola a 3 vie con attacchi filettati, conforme norme ISPESL, per il collegamento  ...
... del generatore di calore al vaso aperto, compresa raccorderia necessaria per il collegamento e oneri per la sicurezza.			
005	diametro 1“			
		cad	72,98	
010	diametro 1 1/4“			
		cad	91,25	
015	diametro 1 1/2“			
		cad	142,35	
020	diametro 2“			
		cad	241,33	
025	diametro 2 1/2“			
		cad	347,19	
030	diametro 3“			
		cad	472,49	
12.P15.A03	Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a 3 vie PN6 a settore, corpo in ghisa, attacchi flangiati,  ...
... compreso il servocomando elettro-idraulico, collegamento a impianto esistente, by-pass, raccorderia, guarnizioni, valvola di by-pass a globo, termostato di blocco, termostato di regolazione, termometro, collegamenti elettrici fino al quadro esistente e gli oneri per la sicurezza.			
005	DN 40			
		cad	825,96	
010	DN 50			
		cad	872,34	
015	DN 65			
		cad	1.021,64	
020	DN 80			
		cad	1.142,23	
025	DN 100			
		cad	1.261,23	
030	DN 125			
		cad	1.561,46	
035	DN 150			
		cad	1.940,66	
12.P15.A04	Fornitura e posa in opera di by-pass per il circuito primario della sottostazione comprensiva di: valvola di  ...
... by-pass a sfera, flange, saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, guarnizioni, tubazioni di collegamento e oneri della sicurezza.			
005	DN 20			
		cad	175,58	
010	DN 25			
		cad	187,40	
015	DN 32			
		cad	208,85	
020	DN 40			
		cad	253,84	
025	DN 50			
		cad	281,16	
030	DN 65			
		cad	418,81	
035	DN 80			
		cad	581,05	
040	DN 100			
		cad	752,18	
045	DN 125			
		cad	933,12	
050	DN 150			
		cad	1.106,40	
12.P15.A05	Fornitura e posa in opera di by-pass per il circuito secondario della sottostazione comprensiva di: valvola di  ...
... by-pass a sfera, flange, guarnizioni, tubazioni di collegamento e oneri per la sicurezza			
005	DN 20			
		cad	116,22	
010	DN 25			
		cad	119,75	
015	DN 32			
		cad	161,31	
020	DN 40			
		cad	220,96	
025	DN 50			
		cad	248,29	
030	DN 65			
		cad	369,50	
035	DN 80			
		cad	457,75	
12.P15.A06	Fornitura e posa di sfiato per tubazione primario compresa la raccorderia, valvola, tappo, teflon e la saldatura  ...
... eseguita con procedimento “TIG“ comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10 % e oneri per la sicurezza.			
005	diametro 3/4“			
		cad	95,24	
12.P15.A07	Fornitura e posa di sfiato per tubazione secondario compresa la tubazione, raccorderia, valvola, dispositivo di  ...
... sfiato, teflon e gli oneri per la sicurezza.			
005	diametro 3/8“			
		cad	78,60	
12.P15.A08	Fornitura e posa in opera di scarico per tubazione primario compresa la tubazione, raccorderia, valvola, teflon e  ...
... la saldatura eseguita con procedimento “TIG“ comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10 % e gli oneri per la sicurezza.			
005	diametro 3/4“			
		cad	241,01	
010	diametro 1“			
		cad	282,33	
015	diametro 1 1/4“			
		cad	330,05	
12.P15.A09	Fornitura e posa in opera di scarico per tubazione secondario compresa la tubazione, raccorderia, valvola, teflon  ...
... e gli oneri per la sicurezza.			
005	diametro 3/4“			
		cad	119,57	
010	diametro 1“			
		cad	160,91	
015	diametro 1 1/4“			
		cad	208,62	
12.P15.A10	Fornitura e posa in opera di quadretto di controllo pompa singola monofase secondo specifica. Comprensivo di  ...
... fissaggio a muro tramite tasselli, gli oneri relativi alla sicurezza, lo smantellamento del quadro preesistente e corretto smaltimento dei materiali di risulta.			
005	per ogni pompa			
		cad	758,86	
12.P15.A11	Fornitura e posa in opera di quadretto di controllo pompa singola trifase secondo specifica. Comprensivo di  ...
... fissaggio a muro tramite tasselli,  gli oneri relativi alla sicurezza, lo smantellamento del quadro preesistente e corretto smaltimento dei materiali di risulta.			
005	per ogni pompa			
		cad	692,89	
12.P15.A12	Fornitura e posa in opera di quadretto di controllo pompe gemellari monofase secondo specifica. Comprensivo di  ...
... fissaggio a muro tramite tasselli,  gli oneri relativi alla sicurezza, lo smantellamento del quadro preesistente e corretto smaltimento dei materiali di risulta.			
005	per ogni pompa			
		cad	1.220,14	
12.P15.A13	Fornitura e posa in opera di quadretto di controllo pompe gemellari trifase secondo specifica. Comprensivo di  ...
... fissaggio a muro tramite tasselli, gli oneri relativi alla sicurezza, lo smantellamento del quadro preesistente e corretto smaltimento dei materiali di risulta.			
005	per ogni pompa			
		cad	1.092,95	
12.P15.A14	Fornitura e posa in opera di quadretto distribuzione elettrica secondo specifica. Comprensivo di fissaggio a muro  ...
... tramite tasselli,  gli oneri relativi alla sicurezza, lo smantellamento del quadro preesistente e corretto smaltimento dei materiali di risulta			
005	monofase			
		cad	667,27	
010	trifase			
		cad	819,15	
12.P15.A15	Fornitura e posa in opera di interruttore bipolare magnetotermico differenziale aggiuntivo da inserire nel  ...
... quadretto di distribuzione elettrica, compreso di cablaggio conforme a quanto richiesto per il quadretto e gli oneri per la sicurezza.			
005	per ogni interruttore			
		cad	71,89	
12.P15.A16	Fornitura e posa in opera della linea di collegamento monofase in tubazione in PVC serie pesante non filettata  ...
... compresiva di tutti gli accessori  per la  tubazione e di tutti gli accessori e i collegamenti terminali per i cavi, comprensivo di oneri di smantellamento impianto esistente e smaltimento dei materiali di risulta e gli oneri per la sicurezza.			
005	composta da 3 cavi  unipolari da 2,5 , 4 o 6  mm² (2p + t)			
		ml	10,40	
12.P15.A17	Fornitura e posa in opera della linea di doppio collegamento monofase in tubazione in PVC serie pesante non  ...
... filettata compresiva di tutti gli accessori  per la  tubazione e di tutti gli accessori e i collegamenti terminali per i cavi, comprensivo di oneri di smantellamento impianto esistente e smaltimento dei materiali di risulta e gli oneri per la sicurezza.			
005	composta da 6 cavi  unipolari da 2,5 , 4 o 6 mm² (2 x 2p + t)			
		ml	13,59	
12.P15.A18	Fornitura e posa in opera della linea di collegamento trifase  in tubazione in PVC serie pesante non filettata  ...
... compresiva di tutti gli accessori  per la  tubazione e di tutti gli accessori e i collegamenti terminali per i cavi, comprensivo di oneri di smantellamento impianto esistente e smaltimento dei materiali di risulta e gli oneri per la sicurezza			
005	composta da 4 cavi  unipolari da 2,5 , 4 o  6 mm² (3p + t)			
		ml	11,47	
12.P15.A19	Fornitura e posa in opera della linea per doppio collegamento trifase di circolazione in tubazione in PVC serie  ...
... pesante non filettata compresiva di tutti gli accessori  per la  tubazione e di tutti gli accessori e i collegamenti terminali per i cavi, comprensivo di oneri di smantellamento impianto esistente e smaltimento dei materiali di risulta e gli oneri per la sicurezza			
005	composta da 8 cavi  unipolari da 2,5 , 4 o 6 mm² (2 x 3p + t)			
		ml	15,72	
12.P15.A20	Fornitura e posa in opera di sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla  ...
... dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sara' derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca. f.o, compresivo degli oneri per la sicurezza.			
005	corpo illuminante civile/ind. 2x36 W			
		cad	81,17	
12.P15.A21	Fornitura e posa in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce  ...
... gia' alimentato, incluso quindi canalizzazioni in tubi PVC serie pesante a vista, cassette.posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale, compreso gli oneri per la sicurezza.			
005	corpo illuminante aggiuntivo			
		cad	48,34	
12.P15.A22	Fornitura e posa in opera di impianto di terra per la sottostazione di scambio termico comprendente la fornitura e  ...
... posa in opera di pozzetto per dispersore di impianto di terra realizzato in muratura di mattoni pieni o in calcestruzzo prefabbricato, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile, o in cemento, profondita' fino a 90 cm; posa in opera di puntazza di messa a terra del tipo a croce o a tubo, completo di apposito morsetto di collegamento entro pozzetto ispezionabile; fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo: e comprendera tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, l'apposizione di targhette ed ideogrammi identificatori, fornitura in opera  di soluzione salina per l'abbassamento del valore della resistenza di terra in impianti realizzati in terreni con elevata resistivita', compreso gli oneri per la sicurezza.			
005	impianto di terra			
		cad	180,04	
010	corde in rame per impianto di terra			
		ml	11,83	
015	corde, tondi e piattine per impianto di terra			
		ml	7,91	
12.P15.A23	Fornitura e posa in opera di circolatore singolo per impianto di riscaldamento, rotore bagnato, senza tenuta  ...
... meccanica, cuscinetti lubrificati dal liquido pompato, attacchi filettati a sede piana per piccole volumetrie, con regolazione a tre velocità, 1 x 230 V, compreso di raccorderia, guarnizioni, valvole di intercettazione, smontaggio e demolizione del vecchio circolatore e delle saracinesche, oneri per la sicurezza.			
005	DN 25 Q=2-7 m³/h H=6,8-2,3 m P=245  W In=1,04 A			
		cad	384,56	
010	DN 32  Q=2,5-10 m³/h H=6-1,8 m P=245 W  In=1,05 A			
		cad	449,33	
015	DN 40  Q=2,8-10 m³/h H=6-1,8 m P=245 W  In=1,05 A			
		cad	549,42	
12.P15.A24	Fornitura e posa in opera di circolatore singolo per impianti di acqua calda sanitaria, rotore bagnato, senza  ...
... tenuta meccanica, cuscinetti lubrificati dal liquido pompato, attacchi filettati a sede piana per piccole volumetrie, con regolazione a tre velocità, 1 x 230 V, compreso di raccorderia, guarnizioni, valvole di intercettazione, smontaggio e demolizione del vecchio circolatore e delle saracinesche, oneri per la sicurezza.			
005	DN 20 Q=1-3,7 m³/h H=4,8-1,5 m P=90  W In=0,4 A			
		cad	332,87	
010	DN 25 Q=1,5-6,2 m³/h H=5-1 m P=120  W In=0,5 A			
		cad	439,59	
015	DN 32 Q=2,5-10,5 m³/h H=6,8-1,5 m P=275  W In=0,5 A			
		cad	531,66	
12.P15.A25	Fornitura e posa in opera di circolatore singolo per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria  ...
... rotore bagnato, senza tenuta meccanica, cuscinetti lubrificati dal liquido pompato, attacchi flangiati, regolazione a tre velocità, statore con protezione termica incorporata, 3 x 400 - 415 V, IP 44, compreso di flange, guarnizioni, valvole di intercettazione, saldature, smontaggio e demolizione del vecchio circolatore e delle saracinesche, oneri per la sicurezza.			
005	DN 32 Q=3-13,5 m³/h H=9-2 m P=400  W In=0,78 A			
		cad	752,52	
010	DN 40 Q=4-19 m³/h  H=9-2 m P=460 W In=1,60 A			
		cad	891,39	
015	DN 50 Q=6-29 m³/h  H=9-2 m P=720 W In=2,26 A			
		cad	1.005,56	
020	DN 65 Q=10-47 m³/h H=10-2 m P=1150 W In=3,74 A			
		cad	1.238,44	
025	DN 80 Q=15-65 m³/h H=10-2,2 m P=1500 W In=4,78 A			
		cad	1.562,45	
12.P15.A26	Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare dotato di valvola di commutazione antiricircolo a doppio  ...
... clappet ammortizzato nel corpo pompa per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, attacchi flangiati, rotore bagnato, senza tenuta meccanica, cuscinetti lubrificati dal liquido pompato, regolazione a tre velocità, statore con protezione termica incorporata, 3 x 400 - 415 V, IP 44 compreso di flange, guarnizioni, valvole di intercettazione, saldature, smontaggio e demolizione del vecchio circolatore e delle saracinesche, oneri per la sicurezza.			
005	DN 32 Q=3-13,5 m³/h H=9-2 m P=400  W In=0,78 A			
		cad	1.117,33	
010	DN 40 Q=4-19 m³/h  H=9-2 m P=460 W In=1,60 A			
		cad	1.321,99	
015	DN 50 Q=6-29 m³/h  H=9-2 m P=720 W In=2,26 A			
		cad	1.546,21	
020	DN 65 Q=10-47 m³/h H=10-2 m P=1150 W In=3,74 A			
		cad	1.849,60	
025	DN 80 Q=15-65 m³/h H=10-2,2 m P=1500 W In=4,78 A			
		cad	2.315,66	
12.P15.A27	Fornitura e posa in opera di pompa di circolazione singola per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda  ...
... sanitaria con attacchi a flange, monostadio, centrifuga ad asse verticale, con motore standard e tenuta meccanica, direttamente accoppiate, con motore a cassa chiusa autoventilato, una velocità, 3 x 220 V - 240/380 - 415 V, IP 55, compreso di flange, guarnizioni, valvole di intercettazione, saldature, smontaggio e demolizione del vecchio circolatore e delle saracinesche, oneri per la sicurezza.			
005	DN 32  Q=1,5-13 m³/h H=9,6-3,5 m  P=370  W In=1,66 A			
		cad	688,62	
010	DN 40  Q=1-17,5 m³/h H=9,5-3,7 m  P=370 W In=1,66 A			
		cad	802,11	
015	DN 50  Q=2,5-28 m³/h H=9,5-3 m  P=750 W In=3,20 A			
		cad	989,98	
020	DN 65  Q=2,5-45 m³/h H=10,5-4 m  P=1100 W In=4,60 A			
		cad	1.166,26	
025	DN 80  Q=5-60 m³/h  H=10,6-4,5 m  P=1500 W In=5,90 A			
		cad	1.491,74	
030	DN 100  Q=10-94 m³/h H=10,5-3,7 m  P=2200 W In=8,25 A			
		cad	2.378,28	
12.P15.A28	Fornitura e posa in opera di pompa di circolazione gemellare con valvola di commutazione antiricircolo nel corpo  ...
... pompa, a doppio clappet ammortizzato, per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, attacchi a flange, monostadio, centrifuga ad asse verticale, con motore standard e tenuta meccanica, direttamente accoppiata con motore a cassa chiusa autoventilato, una velocità, 3 x 220 V - 240/380 - 415 V, IP 55, compreso di flange, guarnizioni, valvole di intercettazione, saldature, smontaggio e demolizione del vecchio circolatore e delle saracinesche, oneri per la sicurezza.			
005	DN 32 Q=1,5-13 m³/h H=9,6-3,5 m P=370  W In=1,66 A			
		cad	1.008,70	
010	DN 40 Q=1-17,5 m³/h H=9,5-3,7 m P=370 W In=1,66 A			
		cad	1.154,05	
015	DN 50 Q=2,5-28 m³/h H=9,5-3 m P=750 W In=3,20 A			
		cad	1.416,25	
020	DN 65 Q=2,5-45 m³/h H=10,5-4 m P=1100 W In=4,60 A			
		cad	1.664,53	
025	DN 80 Q=5-60 m³/h  H=10,6-4,5 m P=1500 W In=5,9 A			
		cad	2.148,56	
030	DN 100Q=10-94 m³/h H=10,5-3,7 m P=2200 W In=8,25 A			
		cad	3.054,08	
035	DN 125 Q=0-240 m³/h H=17-5 m P=5500 W In=12,4 A			
		cad	4.750,92	
040	DN 150 Q=0-190 m³/h H=19,5-8m P=11000 W In=21,3 A			
		cad	7.110,51	
045	DN 200 Q=0-420 m³/h H=26-10m P=22000 W In=39,5 A			
		cad	9.413,52	
12.P15.A29	Fornitura e posa in opera di pompa di circolazione singola per impianto di riscaldamento con attacchi a flange, in  ...
... linea monostadio, singola tenuta meccanica, spurgo aria, motore standard a cassa chiusa, a gabbia di scoiattolo con ventola di raffreddamento, ad una velocità, 3 x 380 V - 415 V, da IP 44 a IP 55 compreso di flange, guarnizioni, valvole di intercettazione, saldature, smontaggio e demolizione del vecchio circolatore e delle saracinesche, oneri per la sicurezza.			
005	DN 100 Q=0-120 m³/h H=17-6 m P=5500  W In=12,4 A			
		cad	2.806,41	
010	DN 125 Q=0-190 m³/h H=18,5-9 m P=7500 W In=16,6 A			
		cad	4.157,99	
015	DN 150 Q=0-400 m³/h H=26-11,5m P=22000 W In=39,5 A			
		cad	6.371,99	
020	DN 200 Q=0-580 m³/h H=32-23m P=45000 W In=78,6 A			
		cad	9.162,97	
12.P15.A30	Fornitura e posa in opera di elettropompa ad immersione autoadescante, compreso interruttore a galleggiante  ...
... interamente in acciaio inox, collegamento tubazione di scarico, oneri per la sicurezza. Escluso i collegamenti elettrici al quadro.			
005	Fino a 0,5 kW			
		cad	468,34	
010	Fino a 1 kW			
		cad	548,51	
12.P15.A31	Smantellamento caldaia e/o scambiatore esistente consistente nell'esecuzione dello smantellamento, rimozione,  ...
... trasporto e smaltimento secondo la normativa vigente di: caldaia con relativo bruciatore, condotto fumi sino alla base camino, tratto terminale tubazione gas (sigillatura mediante apposito tappo della linea gas rimanente), tubazioni circuito secondario di collegamento caldaia esistente non piu utilizzabili, bollitore con relative tubazioni di collegamento al secondario non piu utilizzabili, scambiatore a fascio tubiero con relative tubazioni di collegamento al secondario non piu utilizzabili, tutti gli accessori quali valvole miscelatrici, valvole e quant'altro esistente, linee elettriche di alimentazione sino alle scatole di derivazione. Sono comprese le attivita di disalimentazione elettrica e messa in sicurezza del circuito oggetto di intervento, verifica di intercettazione del circuito gas e bonifica delle tubazioni, le attrezzature, apprestamenti, materiali di consumo, manodopera, oneri per la sicurezza.			
005	Potenza utile fino a 350 kW			
		cad	855,10	
010	Potenza utile fino a 700 kW			
		cad	1.068,98	
015	Potenza utile fino a 1500 kW			
		cad	1.331,39	
020	Potenza utile oltre a 1500 kW			
		cad	1.654,72	
12.P15.A32	Isolamento idraulico caldaia esistente. L'attività comprende il sezionamento delle tubazioni di mandata e ritorno  ...
... della caldaia esistente compresa la fornitura e posa delle flange occorrenti e le guarnizioni, oneri per la sicurezza.			
005	DN 20			
		cad	43,05	
010	DN 25			
		cad	47,75	
015	DN 32			
		cad	54,07	
020	DN 40			
		cad	72,26	
025	DN 50			
		cad	80,75	
030	DN 65			
		cad	93,34	
035	DN 80			
		cad	99,25	
040	DN 100			
		cad	128,27	
045	DN 125			
		cad	147,76	
050	DN 150			
		cad	167,18	
055	DN 200			
		cad	217,15	
060	DN 250			
		cad	257,07	
065	DN 300			
		cad	308,00	
12.P15.A33	Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di complessa esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi,  ...
... oneri per la sicurezza e quant'altro necessario.			
005	fino a 50 kg complessivi			
		kg	9,69	
010	oltre 50 kg complessivi			
		kg	8,37	
12.P15.A34	Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi,  ...
... oneri per la sicurezza  e quant'altro necessario.			
005	carpenteria semplice esecuzione			
		kg	6,26	
12.P15.A35	Fornitura e posa in opera di valvola regolatrice della pressione differenziale, corpo in bronzo, estremita a  ...
... saldare, connessione a bocchettone, campo di regolazione 1-4 bar, PN 25, compreso di saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, guarnizioni, oneri per la sicurezza.			
005	DN 1/2“			
		cad	725,78	
010	DN 3/4“			
		cad	744,92	
015	DN 1“			
		cad	792,75	
020	DN 1 1/4“			
		cad	1.245,00	
025	DN 1 1/2“			
		cad	1.647,21	
030	DN 2“			
		cad	1.828,06	
12.P15.A36	Fornitura e posa in opera di valvola regolatrice della pressione differenziale, corpo in ghisa, interni inox,  ...
... connessione flangiata, campo di regolazione 1-2,5 bar, PN 16, compreso di saldature, guarnizioni, oneri per la sicurezza.			
005	DN 50			
		cad	2.890,32	
010	DN 65			
		cad	3.616,78	
015	DN 80			
		cad	3.767,28	
020	DN 100			
		cad	5.035,76	
025	DN 125			
		cad	6.622,91	
030	DN 150			
		cad	9.508,89	
12.P15.A37	Fornitura e posa in opera di quadro regolazione in lamiera verniciata RAL 7032 con doppia portella, interno  ...
... lamiera, esterno trasparente IP55, dimensioni 400x500x200 circa, staffe di ancoraggio, completo di:- n 1 interruttore 2x15A  blocco porta- n 1 spia neon (verde) 220V con fusibile di protezione- n 1 spia neon (rossa) 220 V per segnalazione intervento termostato di blocco- n 2 interruttore magnetotermico 2x2A- morsettiera a elementi componibili- filiere e collegamenti elettrici- n centralina climatica SIEMENS mod. RVD230Il prezzo e comprensivo di tutti gli accessori per il cablaggio, il collegamento, il fissaggio a muro  tramite tasselli adatti alla superficie di supporto. Nel prezzo è considerata la cavetteria per tutti i collegamenti verso il quadretto di alimentazione 			
005	per ogni quadro			
		cad	1.490,58	
12.P15.A38	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs da 1,6 a 4, compreso di  ...
... servomotore, flange, guarnizioni, saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 15.			
005	Per sottostazioni con potenze da 50 kW a 150 kW.			
		cad	1.201,71	
12.P15.A39	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs da 6,3 a 8, compreso di  ...
... servomotore, flange, guarnizioni, saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 25.			
005	Per sottostazioni con potenze 200 kW, 300 kW e 350 kW			
		cad	1.261,36	
12.P15.A40	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 8, compreso di servomotore,  ...
... flange, guarnizioni, sostituzione della valvola di regolazione esistente in sottostazione con valvola DN 25 kvs 5, saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 25.			
005	Per sottostazioni con potenze da 250 kW.			
		cad	1.320,17	
12.P15.A41	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 12,5 a 25, compreso di  ...
... servomotore, flange, guarnizioni, saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 40.			
005	Per sottostazioni con potenze 400 kW, 450 kW, 500 kW, 700 kW, 800 kW, 900 kW, 1100 kW.			
		cad	1.852,60	
12.P15.A42	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 16, compreso di  ...
... servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione della valvola di regolazione esistente in sottostazione con valvola DN 40 kvs 12,5, saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 40.			
005	Per sottostazioni con potenze da 600 kW.			
		cad	2.004,80	
12.P15.A43	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 31, compreso di  ...
... servomotore, flange, guarnizioni, saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 50.			
005	Per sottostazioni con potenze da 900 kW  e 1200 kW.			
		cad	1.979,34	
12.P15.A44	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 49, compreso di  ...
... servomotore, flange, guarnizioni, saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 65.			
005	Per sottostazioni con potenze da 1300 kW.			
		cad	2.428,19	
12.P15.A45	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 49, compreso di  ...
... servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione della valvola di regolazione esistente in sottostazione con n. 1 valvola DN 40 kvs 12,5 e n. 1 valvola DN 40 kvs 16 con servomotore, saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 65.			
005	Per sottostazioni con potenze da 1400 kW.			
		cad	4.426,54	
12.P15.A46	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 49, compreso di  ...
... servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione della valvola di regolazione esistente in sottostazione con n. 2 valvole DN 40 kvs 16 (di cui n. 1 con servomotore), saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 65.			
005	Per sottostazioni con potenze da 1500 kW.			
		cad	4.426,54	
12.P15.A47	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 49, compreso di  ...
... servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione della valvola di regolazione esistente in sottostazione con n. 2 valvole DN 40 kvs 16 (di cui n. 1 con servomotore), saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 65.			
005	Per sottostazioni con potenze da 1600 kW.			
		cad	3.972,88	
12.P15.A48	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 49, compreso di  ...
... servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione della valvola di regolazione DN 40 kvs 12,5 esistente in sottostazione con n. 1 valvola DN 40 kvs 20, saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 65.			
005	Per sottostazioni con potenze da 1700 kW e 1800 kW.			
		cad	2.473,26	
12.P15.A49	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 78, compreso di  ...
... servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione di n. 2 valvole di regolazione DN 40 kvs 16 esistenti in sottostazione con n. 2 valvola DN 40 kvs 20, saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 80.			
005	Per sottostazioni con potenze da 2000 kW.			
		cad	2.774,00	
12.P15.A50	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 124, compreso di  ...
... servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione delle n. 2 valvole di regolazione esistenti in sottostazione con n. 3 valvole DN 40 kvs 20 (di cui n. 1 con servomotore), saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 100.			
005	Per sottostazioni con potenze da 3000 kW.			
		cad	4.830,17	
12.P15.A51	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 124, compreso di  ...
... servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione delle n. 3 valvole di regolazione esistenti in sottostazione con n. 4 valvole DN 40 kvs 20 (di cui n. 1 con servomotore), saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 100.			
005	Per sottostazioni con potenze da 4000 kW.			
		cad	6.343,32	
12.P15.A52	Fornitura e posa in opera di valvola di blocco a due vie, attacchi a flange, PN 25 kvs 200, compreso di  ...
... servomotore, flange, guarnizioni, sostituzione delle n. 4 valvole di regolazione esistenti in sottostazione con n. 4 valvole DN 40 kvs 25, saldature procedimento “TIG“, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10%, oneri per la sicurezza, DN 125.			
005	Per sottostazioni con potenze da 5000 kW.			
		cad	4.338,09	
	12.P16 FORNITURA E POSA TUBAZIONI E CURVE DA COIBENTARE IN OPERA			
12.P16.A01	Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e  ...
... fasciatura in isogenopak, comprensiva di curve, saldature procedimento “TIG“, staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10% e oneri per la sicurezza.			
005	DN 20			
		ml	42,95	
010	DN 25			
		ml	44,88	
015	DN 32			
		ml	50,32	
020	DN 40			
		ml	53,80	
025	DN 50			
		ml	61,25	
030	DN 65			
		ml	65,67	
035	DN 80			
		ml	84,77	
040	DN 100			
		ml	102,73	
045	DN 125			
		ml	123,87	
050	DN 150			
		ml	145,20	
055	DN 200			
		ml	199,57	
12.P16.A02	Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e  ...
... fasciatura in isogenopak, comprensiva di saldature procedimento “TIG“, staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10% e oneri per la sicurezza.			
005	DN 250			
		ml	180,77	
010	DN 300			
		ml	224,16	
015	DN 350			
		ml	280,75	
020	DN 400			
		ml	371,25	
025	DN 450			
		ml	404,49	
030	DN 500			
		ml	508,13	
035	DN 600			
		ml	609,15	
040	DN 700			
		ml	877,04	
045	DN 800			
		ml	1.019,73	
12.P16.A03	Fornitura e posa in opera di curva in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in  ...
... lamierino di alluminio, comprensiva di staffaggi, verniciatura, opere murarie,  ripristini e oneri per la sicurezza.			
005	DN 250			
		cad	69,53	
010	DN 300			
		cad	80,41	
015	DN 350			
		cad	91,28	
020	DN 400			
		cad	102,18	
025	DN 450			
		cad	113,05	
030	DN 500			
		cad	123,93	
035	DN 600			
		cad	145,70	
040	DN 700			
		cad	167,45	
045	DN 800			
		cad	189,22	
12.P16.A04	Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e  ...
... fasciatura in lamierino di alluminio, comprensiva di curve, saldature procedimento “TIG“, staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10% e oneri per la sicurezza.			
005	DN 20			
		ml	51,31	
010	DN 25			
		ml	53,24	
015	DN 32			
		ml	58,33	
020	DN 40			
		ml	62,18	
025	DN 50			
		ml	69,67	
030	DN 65			
		ml	74,25	
035	DN 80			
		ml	93,61	
040	DN 100			
		ml	111,45	
045	DN 125			
		ml	133,40	
050	DN 150			
		ml	154,72	
055	DN 200			
		ml	209,98	
060	DN 250			
		ml	188,36	
065	DN 300			
		ml	233,19	
070	DN 350			
		ml	290,65	
075	DN 400			
		ml	382,60	
080	DN 450			
		ml	417,26	
085	DN 500			
		ml	522,34	
090	DN 600			
		ml	626,23	
095	DN 700			
		ml	896,97	
100	DN 800			
		ml	1.042,52	
12.P16.A05	Fornitura e posa in opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e  ...
... fasciatura in isogenopak, comprensiva di giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie,  ripristini e oneri per la sicurezza.			
005	DN 20			
		ml	24,61	
010	DN 25			
		ml	25,95	
015	DN 32			
		ml	31,87	
020	DN 40			
		ml	36,58	
025	DN 50			
		ml	46,94	
030	DN 65			
		ml	60,84	
035	DN 80			
		ml	76,38	
040	DN 100			
		ml	124,14	
045	DN 125			
		ml	187,03	
050	DN 150			
		ml	267,97	
055	DN 200			
		ml	497,19