Articolo di
Elenco	I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I	Unità di
misura	PREZZO 
EURO	
				
	15 IMPIANTI SEMAFORICI			
	15.P01 LANTERNE SEMAFORICHE			
15.P01.A00	Lanterna semaforica completa di braccetti di sostegno, sportelli, lenti, parte elettrica e cablaggio,  band - it e  ...
... o accessori di fissaggio. Il recupero e la posa si intendono comprensivi di: - braccetti sia a palo che a band-it, visiere, calotte, parabole - collegamento elettrico esterno, ed eventualmente interno, mediante puntalini di terminazione preisolati, ai supporti e cassette di derivazione - numerazione alfanumerica - corretto orientamento - eventuale fornitura di morsetti di giunzione e conduttori - lampade occorrenti. Esclusa la fornitura delle lampade.			
005	Lanterna Semaforica a 3 luci diam 200 mm (FORNITURA)			
		cad	108,17	
010	Lanterna Semaforica a 2 luci diam 200 mm + 1 luce diam 300 mm (FORNITURA)			
		cad	135,70	
015	Lanterna Semaforica a 3 luci diam 300 mm (FORNITURA)			
		cad	185,85	
020	Lanterna Semaforica a 4 luci diam 200 mm (FORNITURA)			
		cad	147,50	
025	Lanterna Semaforica a 2 luci diam 200 mm (FORNITURA)			
		cad	81,62	
030	Lanterna Semaforica a 1 luce diam 200 mm (FORNITURA)			
		cad	44,25	
035	Lanterna Semaforica a 1 luce diam 300 mm (FORNITURA)			
		cad	62,94	
040	Lanterna Semaforica a 3 luci diam 200 mm completa di mascherine nelle varie tipologie previste dal Codice della  ...
... Strada oppure con lente serigrafata (solo per simboli “bicicletta“ o “velocità“). Rientrano in queste tipologie anche le lanterne semaforiche per veicoli di trasporto pubblico. (FORNITURA)			
		cad	121,94	
045	Supplemento per fornitura di ottica a Led all'interno di corpo lanterna standard comprensivo di tutti i necessari  ...
... collegamenti elettrici ed accorgimenti per renderla funzionante. Si devono intendere comprensive tutte le operazioni di recupero del portalampade e della parabola esistente e dell'eventuale sportello. Di colore rosso o giallo (FORNITURA)			
		cad	106,21	
050	Supplemento per fornitura di ottica a Led all'interno di corpo lanterna standard comprensivo di tutti i necessari  ...
... collegamenti elettrici ed accorgimenti per renderla funzionante. Si devono intendere comprensive tutte le operazioni di recupero del portalampade e della parabola esistente e dell'eventuale sportello. Di colore verde (FORNITURA)			
		cad	149,47	
055	Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e composizione ad altezza < di 4 m da terra (POSA)			
		cad	22,36	
060	Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e composizione da altezza < di 4 m da terra (RECUPERO)			
		cad	5,85	
065	Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e composizione ad altezza > di 4 m da terra (POSA)			
		cad	41,27	
070	Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e composizione da altezza > di 4 m da terra (RECUPERO)			
		cad	10,64	
075	Assemblaggio di lanterna semaforica di qualsiasi tipologia mediante l'unione di moduli singoli, comprensiva dei  ...
... sistemi di fissaggio, del cablaggio (con fornitura del conduttore e dei morsetti) della posa dei braccetti in policarbonato eventualmente necessari. L'assemblaggio comprende inoltre tutte le operazioni di posa e recupero di parti di lanterne quali parabole, portalampade, sportelli, dischi di unione ecc.. per ogni modulo aggiunto o recuperato (POSA)			
		cad	7,71	
080	Oscuramento o disoscuramento provvisorio di lanterna semaforica mediante l'ausilio di sacchi in polietilene di  ...
... colore nero (tipo Raccolta Rifiuti) o altro metodo similare atto a mascherare le luci delle lanterne i cui segnali potrebbero ingenerare confusione all'utenza durante le varie fasi di un cantiere o in attesa della realizzazione di manufatti stradali. Compresa la fornitura del materiale occorrente. Ad altezza < 4m da terra  (POSA)			
		cad	5,32	
085	Oscuramento o disoscuramento provvisorio di lanterna semaforica mediante l'ausilio di sacchi in polietilene di  ...
... colore nero (tipo Raccolta Rifiuti) o altro metodo similare atto a mascherare le luci delle lanterne i cui segnali potrebbero ingenerare confusione all'utenza durante le varie fasi di un cantiere o in attesa della realizzazione di manufatti stradali. Compresa la fornitura del materiale occorrente. Ad altezza > 4m da terra  (POSA)			
		cad	17,84	
15.P01.A01	Pannello di contrasto  per lanterne semaforiche costruito secondo le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada  ...
... (fondo nero con bordo bianco), comprensivo dei materiali di fissaggio. La posa e il recupero sono da intendersi a e da qualsiasi altezza.			
005	Pannello di contrasto avente dimensioni  di mm 900 x 600 (FORNITURA)			
		cad	131,94	
010	Pannello di contrasto avente dimensioni  di mm 700 x 1000 (FORNITURA)			
		cad	145,13	
015	Pannello di contrasto avente dimensioni  di mm 900 x 1350 (FORNITURA)			
		cad	185,96	
020	Pannello di contrasto di qualsiasi dimensione e a qualsiasi altezza (POSA)			
		cad	6,13	
025	Pannello di contrasto di qualsiasi dimensione e da qualsiasi altezza (RECUPERO)			
		cad	6,13	
030	Supporto multiplo superiore completo di morsettiera, cappellotto, bulloni di fissaggio, tappi per la chiusura dei  ...
... fori per il fissaggio delle lanterne (min. n. 3).     La posa comprende il collegamento dei conduttori del cavo in arrivo dal regolatore, cassetta giunzione  o da altro sostegno, alla morsettiera.    Ad ogni singolo conduttore in arrivo deve essere applicato un puntalino preisolato di dimensione adeguata. Qualora richiestogli l'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura del capocorda e del conduttore per il “filo pilota“ effettuandone il relativo collegamento fra la palina e la morsettiera del supporto.  L'operazione di recupero comprende il distacco dei conduttori (FORNITURA)			
		cad	18,97	
035	Supporto superiore per lanterne  (FORNITURA E POSA)			
		cad	32,82	
040	Supporto superiore per lanterne  (POSA)			
		cad	13,84	
045	Supporto superiore per lanterne  (RECUPERO)			
		cad	2,40	
050	Supporto inferiore per lanterne  (FORNITURA)			
		cad	8,70	
055	Supporto inferiore per lanterne  (FORNITURA E POSA)			
		cad	10,58	
060	Supporto inferiore per lanterne  (POSA)			
		cad	1,87	
065	Supporto inferiore per lanterne  (RECUPERO)			
		cad	1,33	
15.P01.A02	Braccetto di sostegno superiore od inferiore in policarbonato, con attacco a palina  o del tipo  a Band - it o con  ...
... bulloni  per lanterne semaforiche			
005	Braccetto sup/inf per lanterne semaforiche (FORNITURA)			
		cad	6,81	
010	Braccetto sup/inf per lanterne semaforiche (FORNITURA E POSA)			
		cad	10,28	
015	Braccetto sup/inf per lanterne semaforiche (POSA)			
		cad	3,47	
020	Braccetto sup/inf per lanterne semaforiche (RECUPERO)			
		cad	3,47	
025	Braccetto di sostegno superiore o inferiore in policarbonato sostituito su lanterna in opera compreso lo stacco e  ...
... il riattacco dei conduttori, l'apertura e chiusura dello sportello, la posa e il recupero della lampada e della parabola. sostituito su lanterna in opera ad altezza < 4 m da terra (POSA E RECUPERO)			
		cad	7,71	
030	Braccetto di sostegno superiore o inferiore in policarbonato sostituito su lanterna in opera compreso lo stacco e  ...
... il riattacco dei conduttori, l'apertura e chiusura dello sportello, la posa e il recupero della lampada e della parabola. sostituito su lanterna in opera ad altezza > 4 m da terra (POSA E RECUPERO)			
		cad	23,17	
15.P01.A03	Elemento di raccordo, di qualsiasi tipologia, tra lanterna semaforica e modulo/i laterale/i, comprensivo degli  ...
... anelli di fissaggio, del cablaggio elettrico, dell'eventuale recupero del braccetto della lanterna e della staffa e del tappo di chiusura,superiore al modulo, quando previsti. La  posa è da intendersi effettuata a qualsiasi altezza da terra 			
005	Elemento di raccordo per un modulo laterale  con tappo di chiusura e staffa di fissaggio (FORNITURA)			
		cad	38,84	
010	Elemento di raccordo per due moduli laterali con tappo di chiusura e staffa di fissaggio (FORNITURA)			
		cad	66,10	
015	Elemento di raccordo per moduli laterali (POSA)			
		cad	3,02	
020	Elemento di raccordo per moduli laterali (RECUPERO)			
		cad	4,78	
15.P01.A04	Ricambi per lanterne semaforiche quali lenti,  mascherine, sportelli, visiere ecc. Trattandosi di ricambi tutti  ...
... gli elementi forniti dovranno essere completamente compatibili con le lanterne su cui saranno installati			
005	Cappellotto di protezione per supporto superiore (FORNITURA)			
		cad	5,56	
010	Lente colorata in pasta per lanterne semaforiche avente diam. 200 mm, di qualsiasi colore (FORNITURA)			
		cad	5,02	
015	Lente colorata in pasta per lanterne semaforiche avente diam. 300 mm, di qualsiasi colore,  di qualsiasi  ...
... tipologia.  (FORNITURA)			
		cad	8,79	
020	Lente colorata in pasta per lanterne semaforiche, serigrafata con simbolo “Bicicletta“ o “Velocità consigliata“  ...
... avente diam. 200 mm, di qualsiasi colore. (FORNITURA)			
		cad	11,63	
025	Lente colorata in pasta per lanterne semaforiche, serigrafata con simbolo “Bicicletta“ o “Velocità consigliata“  ...
... avente diam. 300 mm. (FORNITURA)			
		cad	13,14	
030	Mascherine in materiale plastico diam. 200 mm, di colorazione nera, con scanalature per impedirne la rotazione,  ...
... riportanti qualunque tipo di simbologia prevista dal nuovo codice della strada (omino, barra tram, freccia, ecc.) (FORNITURA)			
		cad	4,53	
035	Mascherine in materiale plastico diam. 300 mm, di colorazione nera, con scanalature per impedirne la rotazione,  ...
... riportanti qualunque tipo di simbologia prevista dal nuovo codice della strada (omino, barra tram, freccia, ecc.) (FORNITURA)			
		cad	11,36	
040	Visiera paraluce per lanterne semaforiche diam. 200 mm (FORNITURA)			
		cad	5,45	
045	Visiera paraluce per lanterne semaforiche diam. 300 mm (FORNITURA)			
		cad	10,90	
050	Parabola in alluminio per modulo con diam 200 mm  (FORNITURA)			
		cad	7,86	
055	Parabola in alluminio per modulo con diam 300 mm  (FORNITURA)			
		cad	13,28	
060	Tappo di chiusura per lanterne semaforiche (FORNITURA)			
		cad	2,52	
065	Sportello per lanterna semaforica con lente di diam. 200 mm e guarnizione (FORNITURA)			
		cad	18,49	
070	Sportello per lanterna semaforica con lente di diam. 300 mm e guarnizione (FORNITURA)			
		cad	30,48	
075	Sportello per lanterna semaforica con lente di diam. 200 mm termosaldata (FORNITURA)			
		cad	11,00	
080	Sportello per lanterna semaforica con lente di diam. 300 mm termosaldata (FORNITURA)			
		cad	20,78	
085	Sportello per lanterna semaforica con lente di diam. 200 mm,  guarnizione, e mascherina in policarbonato con  ...
... qualsiasi simbolo (FORNITURA)			
		cad	23,01	
090	Sportello per lanterna semaforica con lente di diam. 300 mm,  guarnizione, e mascherina in policarbonato con  ...
... qualsiasi simbolo (FORNITURA)			
		cad	41,84	
095	Sportello per lanterna semaforica con lente di diam. 200 mm termosaldata e mascherina in policarbonato con  ...
... qualsiasi simbolo (FORNITURA)			
		cad	15,52	
100	Sportello per lanterna semaforica con lente di diam. 300 mm termosaldata e mascherina in policarbonato con  ...
... qualsiasi simbolo (FORNITURA)			
		cad	25,31	
105	Sportello per lanterna semaforica con lente serigrafata di diam. 200 mm e guarnizione (FORNITURA)			
		cad	22,75	
110	Sportello per lanterna semaforica con lente serigrafata di diam. 300 mm e guarnizione (FORNITURA)			
		cad	33,88	
115	Sportello per lanterna semaforica con lente serigrafata di diam. 200 mm termosaldata (FORNITURA)			
		cad	20,21	
120	Sportello per lanterna semaforica con lente serigrafata di diam. 300 mm termosaldata (FORNITURA)			
		cad	30,32	
15.P01.A05	Installazione degli elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine, in  ...
... contemporanea ad altre operazioni sul medesimo sostegno o lanterna (con fissaggio secondo le disposizioni della stazione appaltante).			
005	Elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine ecc. ad altezza < di 4 m da  ...
... terra (POSA)			
		cad	1,44	
010	Elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine ecc. ad altezza < di 4 m da  ...
... terra (RECUPERO)			
		cad	1,17	
015	Elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine ecc. ad altezza > di 4 m da  ...
... terra (POSA)			
		cad	5,85	
020	Elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine ecc. ad altezza > di 4 m da  ...
... terra (RECUPERO)			
		cad	5,06	
025	Elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine ecc. ad altezza < di 4 m da  ...
... terra (POSA e RECUPERO)			
		cad	2,61	
030	Elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine ecc. ad altezza > di 4 m da  ...
... terra (POSA e RECUPERO)			
		cad	10,90	
15.P01.A06	Installazione degli elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine, non in  ...
... contemporanea ad altre operazioni sul medesimo sostegno o lanterna (con fissaggio secondo le disposizioni della stazione appaltante).			
005	Elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine ecc. ad altezza < di 4 m da  ...
... terra (POSA e/o RECUPERO)			
		cad	5,85	
010	Elementi quali cappellotto, lenti, pannelli, sportelli, visiere, tappi, mascherine ecc. ad altezza > di 4 m da  ...
... terra (POSA e/o RECUPERO)			
		cad	15,41	
15.P01.A07	Interventi su segnalazione e richiesta della stazione appaltante eseguiti per il ripristino di anomalie			
005	Chiusura di sportello di lanterna semaforica ad altezza < di 4 m da terra (POSA)			
		cad	4,78	
010	Chiusura di sportello di lanterna semaforica ad altezza > di 4 m da terra (POSA)			
		cad	13,58	
015	Orientamento di lanterna semaforica di qualsiasi tipologia comprendente l'apertura e la chiusura dello sportello,  ...
... rimozione di lampada e parabola e serraggio dei bulloni di fissaggio ad altezza < di 4 m da terra (POSA)			
		cad	5,85	
020	Orientamento di lanterna semaforica di qualsiasi tipologia comprendente l'apertura e la chiusura dello sportello,  ...
... rimozione di lampada e parabola e serraggio dei bulloni di fissaggio ad altezza > di 4 m da terra (POSA)			
		cad	18,64	
025	Riparazione definitiva di sportello o visiera su lanterna semaforica in opera mediante l'utilizzo di viti  ...
... autofilettanti, o altro metodo atto a garantire la tenuta nel tempo, comprensiva della fornitura dei materiali. Ad altezza < 4 m da terra.  (POSA)			
		cad	2,93	
030	Riparazione definitiva di sportello o visiera su lanterna semaforica in opera mediante l'utilizzo di viti  ...
... autofilettanti, o altro metodo atto a garantire la tenuta nel tempo, comprensiva della fornitura dei materiali. Ad altezza > 4 m da terra.  (POSA)			
		cad	7,98	
15.P01.A08	Segnale stradale luminoso tipo “radians“ avente diam 600 mm, completo di lampade accessori, cablaggio elettrico,  ...
... attacchi per posa a sbraccio o su tesata, riportante sul pannello qualsiasi tipo di simbologia prevista dal nuovo codice della strada 			
005	Segnale stradale luminoso tipo “radians“  con  diam 600 mm,  (FORNITURA)			
		cad	149,27	
010	Segnale “radians“ di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi altezza da terra (POSA)			
		cad	41,01	
015	Segnale “radians“ di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi altezza da terra (RECUPERO)			
		cad	8,78	
020	Pannello per segnale stradale tipo “radians“ di qualunque simbologia prevista dal nuovo codice della strada con  ...
... diam. 600 mm (FORNITURA)			
		cad	49,33	
025	installazione di pannelli per segnali stradali tipo “radians“ a qualsiasi altezza da terra (POSA)			
		cad	14,64	
030	installazione di pannelli per segnali stradali tipo “radians“ a qualsiasi altezza da terra (RECUPERO)			
		cad	4,78	
15.P01.A09	'Segnale stradale “attraversamento pedonale luminoso“ - APL -, Dimensioni pannello (parte visibile) mm 900 x 900,  ...
... corpo contenitore in allumino con tenuta alla penetrazione di polveri e acqua IP66, pannelli in lastra di policarbonato rivestiti con pellicola retroriflettente e semitrasparente di Classe 2^ speciale. Illuminazione interna mediante  lampade al neon e diffusori. Lampada esterna per l'illuminazione del passaggio pedonale sottostante di tipo SAP da 150W. Il tutto realizzato in classe di isolamento 1 ed omolagato presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.			
005	Segnale A.P.L. a qualsiasi altezza (FORNITURA)			
		cad	2.950,08	
010	Segnale A.P.L. a qualsiasi altezza (FORNITURA E POSA)			
		cad	3.019,31	
015	Segnale A.P.L. a qualsiasi altezza (POSA)			
		cad	69,23	
020	Segnale A.P.L. a qualsiasi altezza (RECUPERO)			
		cad	26,65	
025	Pannello per segnale stradale APL  con dimensioni  935 x 935 mm (FORNITURA)			
		cad	162,23	
030	Interruttore crepuscolare per accensione/spegnimento di segnale stradale tipo - APL - o similari, dotato di  ...
... fotocellula incorporata  con sensibilità regolabile. Con portata sino a 3000W (FORNITURA)			
		cad	25,96	
035	Interruttore crepuscolare con relativi collegamenti elettrici (FORNITURA E POSA)			
		cad	37,67	
040	Interruttore crepuscolare con relativi collegamenti elettrici (POSA)			
		cad	11,72	
045	Interruttore crepuscolare (RECUPERO)			
		cad	2,93	
050	Complesso lampeggiatore con caratteristiche tali da alimentare n. 4 gruppi di 2 lampade ciascuno con accensione  ...
... delle stesse in alternanza fra loro ad una frequenza di 1 Hz. , posato su basetta in poliestere e contenuto all'interno di una cassetta in poliestere  dotata degli attacchi per il fissaggio a palo o a muro.Il cablaggio interno dovrà essere eseguito secondo lo schema fornito dalla stazione appaltante con attestazione dei cavi su morsetti per conduttori tipo EDM da 6 a 16 mm² montati su basetta in poliestere GP03 di colore rosso, La cassetta dovrà essere dotata di pressacavi. Lo stesso complesso dovrà permettere l'accensione di un impianto APL e dovrà essere fornito completo di interruttore magnetotermico da 20A e blocco differenziale con valore di (In) secondo richiesta. . (FORNITURA)			
		cad	285,70	
055	Complesso lampeggiatore e comando accensione APL  con fornitura dei relativi accessori di fissaggio, sia a palo  ...
... che a muro (Tasselli, staffe, viti, Band-it, ecc.) (FORNITURA E POSA)			
		cad	302,20	
060	Complesso lampeggiatore e comando accensione APL  con fornitura dei relativi accessori di fissaggio, sia a palo  ...
... che a muro (Tasselli, staffe, viti, Band-it, ecc.) (POSA)			
		cad	16,51	
065	Complesso lampeggiatore e comando accensione APL (RECUPERO)			
		cad	3,99	
15.P01.A10	Impianto segnaletico di preavviso semaforico, composto da n.1 triangolo lato 90 cm in alluminio 25/10 rivestito in  ...
... pellicola Classe 2° speciale Fig. II 31/a art.99, avente il disco semaforico centrale realizzato con un lampeggiatore a 30 led gialli ad alta intensità protetti da una lente focale in policarbonato ed  installato nel triangolo procurando un foro per il solo passaggio dei cavi elettrici senza alterare la consistenza del supporto stesso; il tutto posato su di un palo in acciao zincato antirotazione diam. 60 avente altezza fuori terra di m 310.			
005	Cartello SEMAFORO con relativi accessori (FORNITURA)			
		cad	226,17	
010	Cartello SEMAFORO con relativi accessori (POSA)			
		cad	31,96	
015	Cartello SEMAFORO con relativi accessori (RECUPERO)			
		cad	11,72	
15.P01.A11	Portalampade e  Lampade  -  Le lampade fornite dovranno essere fabbricate da primaria ditta, avere una durata  ...
... media di almeno 8000h ed avere una percentuale di mortalità infantile contenuta nel 2% nelle prime 3000 h di funzionamento.			
005	Portalampada di qualsiasi tipologia con attacco tipo “Edison E 27“, per lampade ad incandescenza o a scarica di  ...
... gas. La sostituzione comprende: - apertura e chiusura dello sportello della lanterna - recupero e posa della lampada - recupero e posa della parabola - collegamento elettrico (FORNITURA)			
		cad	5,65	
010	Portalampada  con altre operazioni  < 4 metri da terra (POSA e RECUPERO)  			
		cad	2,40	
015	Portalampada  con altre operazioni  > 4 metri da terra (POSA e RECUPERO)  			
		cad	4,78	
020	Portalampada  intervento singolo < 4 metri da terra (POSA e RECUPERO)  			
		cad	7,18	
025	Portalampada  intervento singolo > 4 metri da terra (POSA e RECUPERO)  			
		cad	17,57	
030	Lampada semaforica con filamento rinforzato da 40 w /235v  con flusso luminoso di 500 lumen, attacco E27  (FORNITURA)			
		cad	1,12	
035	Lampada semaforica con filamento rinforzato da 67 w /240v  con flusso luminoso di 700 lumen, attacco E27  (FORNITURA)			
		cad	1,23	
040	Lampada semaforica con filamento rinforzato da 100 w /235v  con flusso luminoso di 1350 lumen, attacco E27   ...
... (FORNITURA)			
		cad	1,23	
045	Lampada tubolare al neon  30 w/32 (FORNITURA)			
		cad	2,11	
050	Lampada circolare al neon 32 w/32 (FORNITURA)			
		cad	2,24	
055	Lampada al sodio 90 w Bassa Pressione (FORNITURA)			
		cad	47,41	
060	Lampada a bassa tensione 24v  / 60 w (FORNITURA)			
		cad	1,83	
065	Starter per lampade fluorescenti (FORNITURA)			
		cad	0,20	
070	Sostituzione di lampada in aleatoria ad altezza < 4 m da  terra (POSA e RECUPERO)			
		cad	5,74	
075	Sostituzione di lampada in aleatoria ad altezza > 4 m da  terra (POSA e RECUPERO)			
		cad	13,83	
080	Sostituzione di lampada a programma ad altezza < 4 m da  terra (POSA e RECUPERO)			
		cad	1,32	
085	Sostituzione di lampada a programma ad altezza > 4 m da  terra (POSA e RECUPERO)			
		cad	5,32	
090	Sostituzione di lampada a programma ad altezza < 4 m da  terra in contemporanea alla pulizia del punto luce.   ...
... (POSA e RECUPERO)			
		cad	1,05	
095	Sostituzione di lampada a programma ad altezza > 4 m da  terra in contemporanea alla pulizia del punto luce.   ...
... (POSA e RECUPERO)			
		cad	1,17	
15.P01.A12	Pulizia e lavaggio di lanterna semaforica eseguita a programma, o durante l'installazione di lanterne semaforiche,  ...
... comprendente il totale lavaggio esterno del corpo lanterna ed il lavaggio interno della lente, la spolveratura della parabola riflettente compresa la eventuale rimozione e posa di mascherina e l'apertura e chiusura degli sportelli; l'operazione di lavaggio deve essere seguita dall'asciugatura della lanterna con mezzi idonei			
005	Pulizia e lavaggio di punto luce semaforico di qualsiasi dimensione ad una altezza < di 4 m da terra (POSA)			
		cad	2,46	
010	Pulizia e lavaggio di punto luce semaforico di qualsiasi dimensione ad una altezza > di 4 m da terra (POSA)			
		cad	5,59	
015	Pulizia e lavaggio di lanterna semaforica pedonale a cassonetto o segnale stradale luminoso o pannello di  ...
... contrasto ad una altezza < di 4 m da terra (POSA)			
		cad	3,83	
020	Pulizia e lavaggio di segnale stradale luminoso o pannello di contrasto ad una altezza > di 4 m da terra  (POSA)			
		cad	7,18	
025	Pulizia e lavaggio di segnale di attraversamento pedonale luminoso - tipo APL posato a qualsiasi altezza da terra  ...
... (POSA)			
		cad	20,49	
15.P01.A13	Staffe di supporto per la posa di lanterne sospese su pali a sbraccio o su tesata completi di tutti gli accessori  ...
... necessari al corretto orientamento e fissaggio.			
005	Staffa di supporto  in acciaio  verniciato per fissaggio al sospeso, su pali a sbraccio, predisposto per il  ...
... montaggio dei pannelli di contrasto come prescritto dal nuovo codice della strada,  completo di collare per fissaggio allo sbraccio con snodo per regolare la verticalità della lanterna. (FORNITURA E POSA)			
		cad	111,58	
010	Supporto  in acciaio  verniciato per fissaggio al sospeso, su tesate, completo di attacco a fune, sbarra o tubo di  ...
... prolunga per il corretto posizionamento delle lanterne alle altezze prescritte dal Nuovo Codice della Strada, attacchi per controvento. Predisposto per posa sino a 4 lanterne.  (FORNITURA E POSA)			
		cad	189,82	
015	Staffa di supporto  in acciaio  verniciato per fissaggio al sospeso, su tesate, predisposto per il montaggio dei  ...
... pannelli di contrasto e completo di attacco a fune, sbarra o tubo di prolunga per il corretto posizionamento delle lanterne alle altezze prescritte dal Nuovo Codice della Strada, attacchi per controvento. Per posa sino a 4 lanterne.  (FORNITURA E POSA)			
		cad	465,29	
020	Staffa di supporto per lanterne sospese di qualsiasi tipologia (POSA)			
		cad	10,39	
025	Staffa di supporto per lanterne sospese di qualsiasi tipologia (RECUPERO)			
		cad	10,39	
	15.P02 SOSTEGNI			
15.P02.A00	SOSTEGNI IN GENERE - La posa si deve intendere comprensiva di:verniciatura con fornitura delle vernici  ...
... occorrenti;messa a piombo del sostegno;eventuale sabbiatura, o fissaggio all'interno di bussola;sigillatura alla base mediante collarino in cls;collegamento di messa a terra;			
005	Palina semaforica in acciaio zincato a caldo lunghezza  mm 3.600 completa di piastrina per la messa a terra,  ...
... camicia di rinforzo e asola per ingresso cavi costruita secondo quanto indicato nella relativa scheda tecnica (FORNITURA E POSA)
Scheda Tecnica Allegato 1A e 1B			
		cad	111,92	
010	Palina semaforica in acciaio zincato a caldo lunghezza  mm 4.500 completa di piastrina per la messa a terra,  ...
... camicia di rinforzo e asola per ingresso cavi costruita secondo quanto indicato nella relativa scheda tecnica (FORNITURA E POSA)
Scheda Tecnica Allegato 2A e 2B			
		cad	159,13	
015	Palina semaforica in acciaio zincato a caldo lunghezza  mm 3.600  dotata di piastra di fissaggio completa di  ...
... piastrina per la messa a terra, camicia di rinforzo e asola per ingresso cavi costruita secondo quanto indicato nella relativa scheda tecnica. Completa di tirafondi o tasselli. (FORNITURA E POSA)
Scheda Tecnica Allegato 3A e 3B			
		cad	175,62	
020	Palina semaforica  L = 3.600 mm (POSA)			
		cad	32,75	
025	Palina semaforica  L = 4.500 mm (POSA			
		cad	41,02	
030	Palina semaforica  L = 3.600 mm con piastra di fissaggio (POSA)			
		cad	57,52	
035	Palina semaforica di qualsiasi tipologia  (RECUPERO)			
		cad	8,78	
040	Bussola per il fissaggio di paline semaforiche costruita come indicato nella relativa scheda tecnica  ...
... (FORNITURA)
Scheda Tecnica Allegato 4A e 4B			
		cad	61,57	
045	Bussola per palina. Compresa la demolizione del blocco di cls. (RECUPERO)			
		cad	24,32	
050	Ripristino della primitiva verticalità di palina semaforica di qualsiasi tipologia, comprensivo della demolizione  ...
... del collare in cls e dei materiali per il ripristino del blocco di fondazione, del collarino e l'eventuale posa e recupero delle lanterne installate (POSA)			
		cad	21,30	
055	Palo a sbraccio semplice in acciaio zincato a caldo, con aggetto di m 3, costruito come  indicato nella relativa  ...
... scheda tecnica compreso l'eventuale foro per il collegamento del filo pilota di terra con relativo capocorda (FORNITURA E POSA)
Scheda Tecnica Allegato 5A e 5B			
		cad	402,17	
060	Palo a sbraccio semplice in acciaio zincato a caldo, con aggetto di m 5, costruito come  indicato nella relativa  ...
... scheda tecnica compreso l'eventuale foro per il collegamento del filo pilota di terra con relativo capocorda (FORNITURA E POSA)
Scheda Tecnica Allegato 6A e 6B			
		cad	683,55	
065	Palo a sbraccio semplice in acciaio zincato a caldo, con aggetto di m 7, costruito come  indicato nella relativa  ...
... scheda tecnica compreso l'eventuale foro per il collegamento del filo pilota di terra con relativo capocorda (FORNITURA E POSA)
Scheda Tecnica Allegato 7A e 7B			
		cad	938,64	
070	Palo a sbraccio  in acciaio zincato a caldo con aggetto di m 3 costruito per la posa con pannelli di contrasto,  ...
... come  indicato nella relativa scheda tecnica, compreso l'eventuale foro per il collegamento del filo pilota di terra con relativo capocorda (FORNITURA E POSA)
Scheda Tecnica Allegato 8A e 8B			
		cad	691,52	
075	Palo a sbraccio  in acciaio zincato a caldo con aggetto di m 5,5 costruito per la posa con pannelli di contrasto,  ...
... come  indicato nella relativa scheda tecnica, compreso l'eventuale foro per il collegamento del filo pilota di terra con relativo capocorda (FORNITURA E POSA)
Scheda Tecnica Allegato 9A e 9B			
		cad	995,61	
080	Palo a sbraccio  in acciaio zincato a caldo con aggetto di m 7 costruito per la posa con pannelli di contrasto,  ...
... come  indicato nella relativa scheda tecnica, compreso l'eventuale foro per il collegamento del filo pilota di terra con relativo capocorda (FORNITURA E POSA)
Scheda Tecnica Allegato 10A e 10B			
		cad	1.136,33	
085	Palo a sbraccio semplice con qualsiasi aggetto (POSA)			
		cad	111,84	
090	Palo a sbraccio semplice con qualsiasi aggetto (RECUPERO)			
		cad	23,96	
095	Palo a sbraccio per pannelli con qualsiasi aggetto (POSA)			
		cad	186,38	
100	Palo a sbraccio per pannelli con qualsiasi aggetto (RECUPERO)			
		cad	44,21	
105	Ripristino della primitiva verticalità di palo a sbraccio di qualsiasi tipologia, comprensivo della demolizione  ...
... del collare in cls e dei materiali per il ripristino del blocco di fondazione, del collarino e dell'eventuale posa e recupero delle lanterne installate (POSA)			
		cad	53,26	
110	Palo da tesata da tesata di tipo “A“ costruito come indicato nella relativa scheda tecnica, con tiro di lavoro in  ...
... punta = 1.120 kg, compreso l'eventuale foro per il collegamento del filo pilota (FORNITURA E POSA)
Scheda Tecnica Allegato 11			
		cad	2.417,29	
115	Palo da tesata da tesata di tipo “B“ costruito come indicato nella relativa scheda tecnica, con tiro di lavoro in  ...
... punta = 1.310 kg, compreso l'eventuale foro per il collegamento del filo pilota (FORNITURA E POSA)
Scheda Tecnica Allegato 12			
		cad	2.706,29	
116	Palo da  tesata in acciaio per campate sino a 60 metri, costruito come indicato nella relativa scheda tecnica, con  ...
... altezza di mm 12.000 (10.500 f.t.), diametro di base mm 355,6 e diametro di testa mm 273. Completo di n° 2 collari per l'ancoraggio della tesata e della losanga di sicurezza. (FORNITURA E POSA)
Scheda Tecnica Allegato 12 bis			
		cad	3.498,50	
120	Palo da tesata di qualsiasi tipologia (POSA)			
		cad	218,35	
125	Palo da tesata di qualsiasi tipologia (RECUPERO)			
		cad	121,31	
130	Taglio di palo da tesata o a sbraccio per demolizione o per riduzione della lunghezza, eseguito a qualsiasi  ...
... altezza da terra. L'operazione, se richiesto, comprende anche la rifinitura della parte soggetta a taglio mediante verniciatura. Per ogni taglio (POSA)			
		cad	7,59	
135	Orientamento di palo a sbraccio comprensivo del riallineamento delle lanterne installate e degli eventuali  ...
... pannelli di contrasto (POSA)			
		cad	20,21	
15.P02.A01	LAVORAZIONI ESEGUITE SU SOSTEGNI			
005	Formazione su palo in acciaio in opera o a terra, di asola mm 80 x 40 praticata secondo le indicazioni della  ...
... stazione appaltante e comprensiva del ripristino della zincatura e verniciatura mediante l'apporto di una mano di vernice di zinco a freddo, di aggrappante e di vernice colore verde ral 6009 (POSA)			
		cad	14,64	
010	Formazione su palo in acciaio in opera o a terra, di foro fino a 30 mm di diametro, (POSA)			
		cad	4,78	
015	Dado saldato con relativo bullone su sostegni in opera o a terra, comprensivo delle necessarie forniture e del  ...
... successivo ripristino della parte interessata dalla saldatura mediante l'apporto di una mano di vernice di zinco a freddo, di aggrappante e di vernice colore verde ral 6009 (FORNITURA e POSA)			
		cad	9,05	
020	Sostituzione di bullone per bussola . L'operazione comprende il recupero del vecchio bullone, l'eventuale  ...
... riparazione della slabbratura della bussola, la ripassatura del filetto del dado  e la fornitura e posa di un bullone in acciaio inox  M12 x 45 o M12 x 50 (FORNITURA E POSA)			
		cad	2,74	
15.P02.A02	Blocchi di fondazione e collegamenti con  pozzetti adiacenti. I blocchi di fondazione vengono eseguiti mediante  ...
... getto di cls all'interno di uno scavo predisposto senza l'utilizzo di ferri per armatura. In casi particolari  la Stazione Appaltante potrà richiedere l'armatura del blocco con quantità e tipologia di ferri definita di volta in volta.			
005	Blocco di fondazione , eseguito su qualsiasi tipo di terreno, comprendente lo scavo, l'esecuzione del foro di  ...
... incastro del palo, o la posa di bussola, la fornitura e posa di tubi in pvc sino a diam. 110 mm per l'ingresso cavi, la fornitura e posa di cls dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per m³ di impasto, la fornitura e posa di un pezzo di tubo flessibile con diam. sino a 63 mm che dal pozzetto adiacente si inserisce all'interno del sostegno sino a raggiungere l'altezza del punto di interramento del sostegno stesso,  il trasporto delle macerie alle pubbliche discariche, il ripristino del suolo pubblico sulla superficie interessata dal blocco con asfalto a freddo. Secondo le misure ed indicazioni della Direzione Lavori per volume di scavo sino a m³ 0,50 (FORNITURA e POSA)			
		cad	55,12	
010	Blocco di fondazione , eseguito su qualsiasi tipo di terreno, comprendente lo scavo, l'esecuzione del foro di  ...
... incastro del palo, o la posa di bussola, la fornitura e posa di tubi in pvc sino a diam. 110 mm per l'ingresso cavi, la fornitura e posa di cls dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per m³ di impasto, la fornitura e posa di un pezzo di tubo flessibile con diam. sino a 63 mm che dal pozzetto adiacente si inserisce all'interno del sostegno sino a raggiungere l'altezza del punto di interramento del sostegno stesso,  il trasporto delle macerie alle pubbliche discariche, il ripristino del suolo pubblico sulla superficie interessata dal blocco con asfalto a freddo. Secondo le misure ed indicazioni della Direzione Lavori per volume di scavo superiore a  m³ 0,50 (FORNITURA e POSA)			
		mc	108,65	
015	Blocco di fondazione eseguito su basamento esistente, comprendente la demolizione del vecchio blocco, l'esecuzione  ...
... del foro di incastro del palo, la fornitura e posa di tubi in pvc sino a diam. 110 mm per l'ingresso o la salita cavi, la fornitura e posa di cls dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per m³ di impasto, il trasporto delle macerie alle pubbliche discariche, il ripristino del suolo pubblico sulla superficie interessata dal blocco. Secondo le misure ed indicazioni della Direzione Lavori per volume di scavo sino a m³ 0,50 (FORNITURA e POSA)			
		cad	73,49	
020	Blocco di fondazione eseguito su basamento esistente, comprendente la demolizione del vecchio blocco, l'esecuzione  ...
... del foro di incastro del palo, la fornitura e posa di tubi in pvc sino a diam. 110 mm per l'ingresso o la salita cavi, la fornitura e posa di cls dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per m³ di impasto, il trasporto delle macerie alle pubbliche discariche, il ripristino del suolo pubblico sulla superficie interessata dal blocco. Secondo le misure ed indicazioni della Direzione Lavori per volume di scavo superiore a m³ 0,50 (FORNITURA e POSA)			
		mc	158,06	
021	Basamento provvisorio per palina semaforica costituito da un blocco di cls avente dimensioni minime di 60 x 60 x  ...
... 60 cm  costruito in modo da permettere l'infissione di una palina e la fuoriuscita laterale del cavo di alimentazione elettrica. Predisposto con anelli metallici per il sollevamento e lo spostamento tramite autogru. (FORNITURA)			
		cad	42,55	
022	Basamento provvisorio per palina semaforica (POSA)			
		cad	21,28	
023	Basamento provvisorio per palina semaforica (RECUPERO)			
		cad	21,28	
025	Demolizione di fondazione in cls, eventualmente armata, di qualsiasi dimensione, in qualsiasi tipo di terreno,  ...
... successivo riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava di nuovo apporto e trasporto delle macerie alle PP. DD. (RECUPERO)			
		mc	93,89	
030	Conglomerato cementizio dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto fornito e posato a  ...
... realizzazione di manufatti di varia tipologia, comprensivo della costruzione e dell'utilizzo di eventuali casseforme, secondo le indicazioni della Direzione Lavori (FORNITURA e POSA)			
		mc	69,23	
035	Demolizione del collarino di fissaggio in cls di un palo semaforico di qualsiasi tipologia e successiva  ...
... ricostruzione, comprensiva della fornitura del cls e del materiale per il ripristino provvisorio. (FORNITURA e POSA)			
		cad	6,40	
040	Esecuzione di basamento per armadio portaregolatore, in cls dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per ogni metro  ...
... cubo di impasto, di altezza 80 cm di cui 30 cm fuori terra, compreso lo scavo in qualsiasi tipo di terreno, la posa della cassaforma, dei tubi in pvc o di unico vano per l'uscita dei conduttori, della posa del telaio di fissaggio o dei tirfoni, di cui si intende compresa la fornitura, intonacatura della parte esterna, secondo le indicazioni della Direzione Lavori. (FORNITURA e POSA)			
		cad	85,73	
045	Demolizione di basamento per armadio portaregolatore comprendente il trasposrto delle macerie alle PP.DD. ed il  ...
... ripristino del suolo interessato dalla demolizione con asfalto a freddo. (RECUPERO)			
		cad	18,64	
050	Esecuzione di basamento per la posa di cassetta tipo OEC , in cls dosato a 250 Kg. di cemento tipo 325 per ogni  ...
... metro cubo di impasto, di altezza cm 50 di cui 10 cm fuori terra, compreso lo scavo in qualsiasi tipo di terreno, la posa della cassaforma, dei tubi in pvc per l'ingresso dei conduttori, la posa della staffa di fissaggio, l'intonacatura della parte esterna, secondo le indicazioni della stazione appaltante (FORNITURA e POSA)			
		cad	24,51	
055	Demolizione di basamento per cassetta tipo OEC  comprendente il trasposrto delle macerie alle PP.DD. ed il  ...
... ripristino del suolo interessato dalla demolizione con asfalto a freddo. (RECUPERO)			
		cad	12,26	
060	Esecuzione di basamento per cassetta valvole “a colonna“, in cls dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per ogni m³  ...
... di impasto, compreso lo scavo in qualsiasi tipo di terreno, di dimensioni 50 x 50 x 50 cm comprensivo del foro per il fissaggio della colonna, dei tubi in pvc per l'ingresso dei conduttori, il ripristino del suolo pubblico sulla superficie interessata dal blocco. Il recupero si intende comprensivo della demolizione del vecchio basamento in cls (FORNITURA E POSA)			
		cad	21,30	
065	Demolizione di basamento per cassetta “a colonna“  comprendente il trasposrto delle macerie alle PP.DD. ed il  ...
... ripristino del suolo interessato dalla demolizione con asfalto a freddo. (RECUPERO)			
		cad	5,85	
070	Collegamento di pozzetto a palina, palo a sbraccio, o palo di tesata, o fra pozzetti, effettuato con un tubo in  ...
... pvc pesante, comprensivo di scavo in qualsiasi tipo di terreno ad una profondità di almeno 30 cm, fornitura e posa del tubo in pvc sino a diam. 110 - formazione di manufatto in cls dosato a 250 kg di cemento 325 per ogni m³ di impasto - successivo riempimento dello scavo e ripristino del suolo pubblico con asfalto a freddo. Per il primo tubo (FORNITURA e POSA)			
		ml	18,64	
075	Collegamento di pozzetto a palina, palo a sbraccio, o palo di tesata, o fra pozzetti, effettuato con un tubo in  ...
... pvc pesante, comprensivo di scavo in qualsiasi tipo di terreno ad una profondità di almeno 30 cm, fornitura e posa del tubo in pvc sino a diam. 110 - formazione di manufatto in cls dosato a 250 kg di cemento 325 per ogni m³ di impasto - successivo riempimento dello scavo e ripristino del suolo pubblico con asfalto a freddo. Per ogni tubo successivo (FORNITURA e POSA)			
		ml	3,11	
	15.P03 LINEE AEREE			
15.P03.A00	LINEE AEREE			
005	Fune di acciaio diam 12 (FORNITURA)			
		ml	3,89	
010	Fune di acciaio diam 6 (FORNITURA)			
		ml	2,58	
015	Fune di Parafil con carico rottura 1000 kg (FORNITURA)			
		ml	3,53	
020	Fune di Acciaio o Parafil (POSA)
Scheda Tecnica Allegato 13			
		ml	2,98	
025	Fune di Acciaio o Parafil (RECUPERO)			
		ml	0,91	
030	Losanga (FORNITURA e POSA)
Scheda Tecnica Allegato 13			
		cad	12,95	
035	Losanga (RECUPERO)			
		cad	1,82	
040	Terminale in  acciaio inox per fune in  Parafil   (FORNITURA E POSA)			
		cad	11,13	
15.P03.A01	ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI TESATE A PALO O MURO			
005	Occhio a muro per l'ammarro di tesata, compresa l'esecuzione del foro la sigillatura ed il ripristino della  ...
... facciata alla colorazione di origine, su qualsiasi tipo di muratura; ogni singolo occhio a muro dopo l'installazione deve essere sottoposto a verifica di tiro secondo le indicazioni della Direzione Lavori (FORNITURA e POSA)			
		cad	22,18	
010	Occhio a muro  comprensivo del ripristino  dell'intonaco della parte interessata dai lavori e la tinteggiatura con  ...
... colore adeguato (RECUPERO)			
		cad	18,75	
015	Gancio di ammarro semplice in acciaio zincato, chiuso ad anello per l'ancoraggio di tesata a palo, completo di  ...
... collare per lo staffaggio e dei bulloni di fissaggio (FORNITURA)			
		cad	16,86	
020	Gancio di ammarro doppio  in acciaio zincato, chiuso ad anello per l'ancoraggio di tesata a palo, completo di  ...
... collare per lo staffaggio e dei bulloni di fissaggio (FORNITURA)			
		cad	19,17	
025	Gancio di ammarro di qualsiasi tipologia (POSA)			
		cad	4,26	
030	Gancio di ammarro di qualsiasi tipologia (RECUPERO)			
		cad	3,73	
035	Tenditore per fune metallica da 3/4“ (FORNITURA)			
		cad	15,11	
040	Tenditore per fune metallica da 1/2“ (FORNITURA)			
		cad	8,53	
045	Tenditore di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi altezza (POSA)			
		cad	3,73	
050	Tenditore di qualsiasi tipologia e da qualsiasi altezza (RECUPERO)			
		cad	3,20	
055	Isolatore a noce in ceramica o vetro per l'isolamento di funi per tesata e controventi comprensivo dei morsetti  ...
... necessari per la posa. (FORNITURA)			
		cad	8,78	
060	Isolatore a Noce (POSA)			
		cad	3,20	
065	Isolatore a Noce (RECUPERO)			
		cad	0,53	
070	Morsa di ammarro per tesata di cavo ottico  autoportante sino a 60 m (FORNITURA)			
		cad	24,82	
075	Morsa di sospensione e aggancio per tesata di cavo ottico  autoportante sino a 60 m (FORNITURA)			
		cad	21,41	
	15.P04 CAVI - GIUNZIONI - TUBAZIONI			
15.P04.A00	I cavi vengono pagati per l'effettiva lunghezza posata misurata tenendo conto delle ricchezze lasciate nei  ...
... pozzetti. Eventuali sfridi dovuti all'eccedenza lasciata dall'appaltatore per permettergli di procedere alle operazioni di collegamento devono ritenersi compensate nella globalità delle operazioni di Fornitura e Posa.			
005	Conduttore unipolare N07V-K  in rame flessibile ed  isolato in PVC  con colorazione  secondo richiesta della  ...
... Stazione Appaltante, marchiato IMQ  avente sezione  di 4 mm² (FORNITURA)			
		ml	0,14	
010	Conduttore unipolare N07V-K  in rame flessibile ed  isolato in PVC  con colorazione  secondo richiesta della  ...
... Stazione Appaltante, marchiato IMQ  avente sezione  di 6 mm² (FORNITURA)			
		ml	0,21	
015	Conduttore unipolare N07V-K  in rame flessibile ed  isolato in PVC  con colorazione  secondo richiesta della  ...
... Stazione Appaltante, marchiato IMQ  avente sezione  di 10 mm² (FORNITURA)			
		ml	0,38	
020	Conduttore unipolare N07V-K  in rame flessibile ed  isolato in PVC  con colorazione  secondo richiesta della  ...
... Stazione Appaltante, marchiato IMQ  avente sezione  di 16 mm² (FORNITURA)			
		ml	0,57	
025	Conduttore unipolare N07V-K  in rame flessibile ed  isolato in PVC  con colorazione  secondo richiesta della  ...
... Stazione Appaltante, marchiato IMQ  avente sezione  di 25 mm² (FORNITURA)			
		ml	0,88	
030	Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti.  ...
... (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 3 x 2,5 mm² (FORNITURA)			
		ml	0,81	
035	Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti.  ...
... (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 3 x 4 mm² (FORNITURA)			
		ml	1,14	
040	Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti.  ...
... (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 3 x 6 mm² (FORNITURA)			
		ml	1,49	
045	Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti.  ...
... (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 2 x 10 mm² (FORNITURA)			
		ml	1,81	
050	Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti.  ...
... (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 2 x 16 mm² (FORNITURA)			
		ml	2,58	
055	Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti.  ...
... (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 2 x 25 mm² (FORNITURA)			
		ml	3,49	
060	Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti.  ...
... (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 2 x 1,5 mm² (FORNITURA)			
		ml	0,44	
065	Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti.  ...
... (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 5 x 1,5 mm² (FORNITURA)			
		ml	0,78	
070	Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti.  ...
... (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 12 x 1,5 mm² (FORNITURA)			
		ml	2,20	
075	Cavo in rame multipolare FG7OR  0,6-1 kV con conduttori singoli rivestiti e colorati secondo le normative vigenti.  ...
... (unicamente di colore nero e numerati singolarmente per formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ  avente sezione  di 24 x 1,5 mm² (FORNITURA)			
		ml	3,85	
080	Cavo telefonico  TR 2x(2 x 0,6 ) /HR   simmetrico, con dielettrico in polivinilcloruro, a coppie da 0,6 mm,  ...
... schermatura totale con nastro di alluminio  e protezione con guaina in polivinilcloruro. A due coppie (FORNITURA)			
		ml	0,20	
085	Cavo telefonico  TR 4x(2 x 0,6 ) /HR   simmetrico, con dielettrico in polivinilcloruro, a coppie da 0,6 mm,  ...
... schermatura totale con nastro di alluminio  e protezione con guaina in polivinilcloruro. A quattro coppie (FORNITURA)			
		ml	0,27	
086	Cavo telefonico  TE 2x(2 x 0,6 ) H/R   simmetrico, con dielettrico in polivinilcloruro, a coppie da 0,6 mm,  ...
... schermatura totale con nastro di alluminio  e protezione con guaina in polivinilcloruro. A due coppie (FORNITURA)			
		ml	0,41	
087	Cavo telefonico  TE 4x(2 x 0,6 ) H/R   simmetrico, con dielettrico in polivinilcloruro, a coppie da 0,6 mm,  ...
... schermatura totale con nastro di alluminio  e protezione con guaina in polivinilcloruro. A quattro coppie (FORNITURA)			
		ml	1,49	
090	Cavo telefonico TE (10 x 2)x0,6 T/H5E  o TE (10 x 2)x0,6 GT/H5E simmetrico, con dielettrico in polietilene  ...
... compatto, da 10 coppie da 0,6 mm, protezione con tamponante, e nastro di alluminio placcato longitudinale, a bordi sovrapposti, termosaldato alla guaina sovrastante di polietilene. (FORNITURA)			
		ml	1,49	
095	Cavo coassiale tipo RG 58 CU  50 ohm. a norme MIL C 17, con 19 trefoli da 0,18mm in rame stagnato isolato in  ...
... polietilene, calza in rame stagnato e guaina in pvc. (FORNITURA)			
		ml	0,73	
100	Cavo ottico per esterni  con protezione dielettrica antiroditore, adatto alla posa in tesata, autoportante per  ...
... lunghezze sino a 40 metri, o per posa in cavidotti interrati , con fibra multimodale 50/125 micron. Con 12 Fibre Ottiche (FORNITURA)			
		ml	9,84	
105	Cavo ottico per esterni  con protezione dielettrica antiroditore, adatto alla posa in tesata, autoportante per  ...
... lunghezze sino a 40 metri, o per posa in cavidotti interrati , con fibra multimodale 50/125 micron. Con 16 Fibre Ottiche (FORNITURA)			
		ml	12,97	
110	Cavo ottico per esterni  con protezione dielettrica antiroditore, adatto alla posa in tesata, autoportante per  ...
... lunghezze sino a 40 metri, o per posa in cavidotti interrati , con fibra multimodale 50/125 micron. Con 24 Fibre Ottiche (FORNITURA)			
		ml	19,39	
115	Treccia di rame nudo, di sezione 50 mm², con diametro del singolo filo  non inferiore a 1,8 mm  (FORNITURA)			
		ml	3,36	
120	Treccia di rame posata sul fondo dello scavo eseguito per i cavidotti,  ricoperta con sabbia o terreno naturale in  ...
... modo da non essere inglobata nel getto di calcestruzzo. L'operazione di collegamento ai morsetti posti alle estremità deve intendersi compresa nella posa. (POSA)			
		ml	0,32	
125	Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione, posato entro tubazioni  ...
... di qualsiasi tipologia (cavidotto, in cunicolo, intercapedine, cavedio, su palo , ecc.), ed a qualsiasi altezza o profondità.  (POSA)			
		ml	0,59	
130	Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione, da tubazioni di  ...
... qualsiasi tipologia (cavidotto,  cunicolo, intercapedine, cavedio, su palo , ecc.), e da qualsiasi altezza o profondità.  (RECUPERO)			
		ml	0,24	
135	Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione, posato graffettato, con  ...
... graffette ad ogni 40 cm, comprensivo della fornitura delle graffette (o collari) di fissaggio necessari.  (POSA)			
		ml	1,76	
140	Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione,  graffettato,   ...
... comprensivo dello scollegamento dei conduttori (RECUPERO)			
		ml	0,30	
145	Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione,  fascettato ogni 20 cm   ...
... su fune metallica o in parafil a qualsiasi altezza. Compresa la fornitura delle fascette, per il primo cavo (POSA) 			
		ml	2,57	
150	Cavo uni-multipolare, telefonico, coassiale, ottico, ecc. di ogni tipologia e formazione,  fascettato ogni 20 cm   ...
... su fune metallica o in parafil a qualsiasi altezza. Compresa la fornitura delle fascette, per i cavi successivi al primo (POSA) 			
		ml	1,12	
155	Cavi fascettati (comprensivo dello scollegamento dei conduttori). (RECUPERO)			
		ml	0,59	
160	Rifascettatura  di conduttori o di cavi esistenti, compresa la fornitura delle fascette di fissaggio in pvc nero,  ...
... posate ogni 20 cm, eseguita a qualsiasi altezza. (POSA)			
		ml	2,77	
15.P04.A01	GIUNZIONI			
005	Muffola di giunzione del tipo miscelato SCOTCHCAST o similari, per cavi multipolari avente formazione sino a 8 x   ...
... 1,5 mm²  oppure  bipolari da 1,5 a 16 mm² (FORNITURA e POSA)			
		cad	30,62	
010	Muffola di giunzione del tipo miscelato SCOTCHCAST o similari, per cavi multipolari avente formazione da 9 a 14 x   ...
... 1,5 mm²  oppure  bipolari da 16 a 50 mm² (FORNITURA E POSA)			
		cad	42,34	
015	Muffola di giunzione del tipo miscelato SCOTCHCAST o similari, per cavi multipolari avente formazione da 15 a 30   ...
... x  1,5 mm²  oppure  bipolari da 25 a 95 mm² (FORNITURA E POSA)			
		cad	49,24	
020	Muffola di derivazione o di giunzione di qualsiasi tipologia e dimensione, comprensiva dei collegamenti dei cavi,  ...
... previa individuazione dei singoli conduttori e della fornitura e posa di puntalini per la giunzione degli stessi. (POSA)			
		cad	14,64	
025	Muffola di derivazione o di giunzione (RECUPERO)			
		cad	1,05	
030	Muffola di giunzione di tipo riaccessibile, con gel  isolante, per la giunzione di cavi di tipo telefonico o  ...
... coassiale con cavetti unipolari provenienti da sensori di traffico. Compresa la fornitura ed esecuzione dei giunti (FORNITURA e POSA)			
		cad	12,13	
035	Muffola di giunzione per cavo telefonico di tipo tamponato o a secco, comprensiva della individuazione dei  ...
... conduttori, dei collegamenti degli stessi, della fornitura e posa dei puntalini di giunzione. Per cavi di qualsiasi formazione (FORNITURA e POSA)			
		cad	34,07	
040	Giunzione tra cavo telefonico o coassiale o 2x1,5 mm² ad altro cavo telefonico o coassiale o 2x1,5 mm² o spira di  ...
... rilevamento, mediante saldatura dei capi o utilizzo di morsetti tipo “Picabond“ (con miscela), rivestimento con guaina termorestringente di adeguata sezione ad ogni singola giunzione, tamponamento con mastice, successivo rivestimento con guaina termorestringente (con collante) e, se richiesto, definizione del cavo tramite apposizione di “grafoplast“ con codifica alfanumerica. L'operazione si intende comprensiva della preparazione ed individuazione di ogni singolo conduttore nonché della fornitura dei materiali occorrenti. Per ogni giunto di cavi aventi qualsiasi formazione (FORNITURA E POSA)			
		cad	6,40	
045	Collegamento all'interno di regolatore o armadio spire di conduttore di tipo telefonico o coassiale o 2 x 1,5 mm²  ...
... comprensivo della individuazione e preparazione di ogni singolo conduttore, della fornitura e posa di puntalino preisolato, rivestimento dei conduttori e del cavo, dove richiesto, con guaina termorestringente di adeguata sezione o nastratura  - eventuale fornitura e posa di “grafoplast“ per la numerazione con caratteri alfa - numerici dei singoli conduttori; secondo disposizioni della stazione appaltante.  Per ogni coppia  (POSA)			
		cad	2,40	
050	Collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione alle morsettiere di cassette di derivazione, supporti a  ...
... palina, regolatori semaforici, ecc...ed a qualsiasi altezza, comprensivo di: - esecuzione della terminazione del cavo - individuazione dei singoli conduttori - collegamento, ove richiesto dello schermo metallico a terra mediante utilizzo di apposita fascetta, del conduttore giallo - verde di sez. 2,5 mm² e relativo capocorda; del filo pilota di terra (fornitura dei materiali compresa) - fornitura e posa ad ogni singolo conduttore di puntalino preisolato - eventuale fornitura e posa di “grafoplast“ per la numerazione con caratteri alfa - numerici dei singoli conduttori (POSA)			
		cad	10,72	
055	Prolungamento di conduttori mediante l'utilizzo di conduttore N07V - K di pari sezione e connettore di giunzione  ...
... testa - testa. La fornitura dei materiali occorrenti si intende comprensiva nella posa. Per ogni conduttore  (FORNITURA E POSA)			
		cad	0,68	
060	Individuazione e definizione del collegamento in campagna, dei singoli punti luce di un impianto semaforico,  ...
... comprensiva della numerazione provvisoria di ogni singolo conduttore (e successiva rimozione in fase di numerazione definitiva mediante “grafoplast“), della compilazione di una apposita tabella morsettiera e dell'eventuale ricollegamento del conduttore alla morsettiera secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Per ogni singolo conduttore in uscita dalla morsettiera (POSA)			
		cad	1,22	
065	Terminazione di cavo ottico multimodale mediante l'utilizzo di connettori ottici tipo SC multimodali a montaggio  ...
... rapido. L'operazione comprende la spellatura del cavo con  asportazione  del “Cable jacket“ e dello “Strengthening fibers“,  fornitura e posa del connettore secondo le indicazioni del costruttore e finitura mediante lucidatura della testa della fibra. Ogni terminazione dovrà essere verificata con strumentazione in grado di rilasciare Test Report della misurazione effettuata. Per ogni fibra (POSA)			
		cad	43,32	
15.P04.A02	TUBAZIONI VARIE			
005	Tubo in acciaio zincato a caldo di diam. 60,3 mm (FORNITURA)			
		ml	7,86	
010	Tubo in acciaio zincato a caldo di diam. 60,3 mm (POSA)			
		ml	1,47	
015	Tubo in acciaio zincato a caldo di diam. 60,3 mm (RECUPERO)			
		ml	0,59	
15.P04.A03	Tubo in pvc per impianti elettrici di diametro sino a 63 mm (secondo le richieste della Direzione Lavori) per  ...
... salita cavi, posato prevalentemente all'interno di tubazione in ferro già predisposta			
005	Tubo in pvc per impianti elettrici di diametro sino a 63 mm (FORNITURA)			
		ml	2,14	
010	Tubo in pvc per impianti elettrici di diametro sino a 63 mm (POSA)			
		ml	0,30	
015	Tubo in pvc per impianti elettrici di diametro sino a 63 mm (RECUPERO)			
		ml	0,19	
020	Curva di raccordo del tipo per impianti elettrici di diametro sino a 63 mm per raccordare le tubazioni nel  ...
... sottosuolo con la parte di salita cavi su palo o su muro (FORNITURA E POSA)			
		cad	2,87	
15.P04.A04	Tubazioni in pvc atte a contenere linee in cavo, posate in cunicolo, cavedio, intercapedine, cantine, ecc. , a  ...
... qualsiasi altezza, mediante staffe ad ogni 80 cm secondo le indicazioni della stazione appaltante. La fornitura comprende eventuali giunti, curve, riduzioni, elementi di fissaggio quali staffe, collari, ecc...La posa comprende eventuali targhette di identificazione dell'impianto			
005	Tubazioni in pvc sino a diam. 40 mm staffate (FORNITURA E POSA)			
		ml	5,07	
010	Tubazioni in pvc di diam. 50 mm staffate (FORNITURA E POSA)			
		ml	5,58	
015	Tubazioni in pvc di diam. 63 mm staffate (FORNITURA E POSA)			
		ml	6,22	
020	Tubazioni in pvc di diam. da 80 a 110 mm staffate (FORNITURA E POSA)			
		ml	12,55	
025	Tubazioni in pvc di qualsiasi diametro (RECUPERO)			
		ml	2,88	
15.P04.A05	Tubazioni adagiate entro cunicolo, cavedio o intercapedine o, se in acciaio, a protezione di tubazioni in pvc in  ...
... parti di cavidotto. La fornitura comprende eventuali giunti, curve, riduzioni, elementi di fissaggio quali staffe, collari, cls, ecc...La posa comprende eventuali targhette di identificazione dell'impianto			
005	Tubazionj in  pvc diam. 100 mm del tipo descritto nelle specifiche tecniche (FORNITURA E POSA)			
		ml	3,20	
010	Tubazioni in acciaio zincato diam. 4“  (FORNITURA E POSA)			
		ml	15,17	
015	Tubazioni in acciaio zincato diam. 5“  (FORNITURA E POSA)			
		ml	20,76	
020	Tubazioni in pvc o acciaio di qualsiasi diametro (RECUPERO)			
		ml	2,23	
15.P04.A06	Tubo flessibile corrugato per impianti elettrici sino a diam. 48 mm, comprensivo di eventuali giunti, riduzioni,  ...
... graffette per il fissaggio, posate ad ogni 80 cm			
005	Tubo flessibile corrugato sino a diam. 63 mm  (FORNITURA)			
		ml	2,14	
010	Tubo flessibile corrugato sino a diam. 63 mm  (POSA)			
		ml	0,30	
015	Tubo flessibile corrugato sino a diam. 63 mm  (RECUPERO)			
		ml	0,19	
15.P04.A07	Guaina isolante in pvc per la protezione e l'isolamento dei conduttori comprensiva della fornitura di eventuali  ...
... fascette di serraggio e di nastratura della terminazione della guaina			
005	Guaina diam. 18 mm  (FORNITURA e POSA)			
		ml	1,28	
010	Guaina diam. 24 mm  (FORNITURA e POSA)			
		ml	1,74	
015	Guaina diam. 40 mm  (FORNITURA e POSA)			
		ml	3,35	
020	Guaina diam. 70 mm  (FORNITURA e POSA)			
		ml	6,66	
025	Guaina di qualsiasi diametro (RECUPERO)			
		ml	0,19	
15.P04.A08	Tubi  corrugati e manicotti			
005	Manicotto di giunzione per tubi Corrugati sino a diam 110 mm (FORNITURA E POSA)			
		cad	2,44	
010	Manicotto di giunzione per tubi Corrugati da  diam 125 mm sino a 160 mm (FORNITURA E POSA)			
		cad	5,94	
015	Tubo corrugato in polietilene diam 110 mm a doppia parete, secondo Norme CEI 23-46 (FORNITURA E POSA)			
		ml	2,23	
020	Tubo corrugato in polietilene diam 125 mm a doppia parete, secondo Norme CEI 23-46 (FORNITURA E POSA)			
		ml	2,62	
025	Tubo corrugato in polietilene diam 140 mm a doppia parete, secondo Norme CEI 23-46 (FORNITURA E POSA)			
		ml	3,89	
030	Tubo corrugato in polietilene diam 160 mm a doppia parete, secondo Norme CEI 23-46 (FORNITURA E POSA)			
		ml	4,25	
	15.P05 OPERE DA TERRAZZIERE			
15.P05.A00	Scavo in trincea con le modalità previste dalle norme tecniche di capitolato comprendenteil rilievo dei servizi  ...
... appartenenti agli altri coutenti del sottosuolo, la tracciatura del percorso dello scavo, il taglio dell'asfalto o del cls, lo svellimento, la rimozione ed accatastamento, previa eventuale numerazione, entro un raggio di 300 m dall'area di cantiere,  di lastre, masselli, porfido, autobloccanti, ecc.. Trasporto di tutto il materiale di risulta alle PP. DD. Pulizia finale dell'area interessata dai lavori. Operazione eseguita indistintamente con mezzi meccanici che manuali, nelle seguenti misure e tipologie di terreno come anche indicato nella allegata scheda tecnica. (Eventuali scavi di sezione superiore a quelle indicate,  per estensione, saranno contabilizzate rapportando la superficie effettivamente scavata alla superficie unitaria degli scavi di larghezza 0,30 e/o 0,40 m)			
005	Larghezza 0,3 m e profondità 0,80 m in terreno naturale - in massicciata ordinaria o acciottolato (POSA)			
		ml	3,20	
010	Larghezza 0,3 m e profondità 0,80 m in massicciata bitumata (es. carreggiata stradale) - in marciapiede con  ...
... rottura dell'asfalto e degli eventuali strati di cls (POSA)			
		ml	9,80	
015	Larghezza 0,3 m e profondità 0,80 m in marciapiede o massicciata con lastre, masselli, porfido, autobloccanti,  ...
... ecc..., e nei tratti di attraversamento dei binari tranviari e ferroviari  (POSA)			
		ml	12,89	
020	Larghezza 0,4 m e profondità 0,80 m in terreno naturale - in massicciata ordinaria o acciottolato (POSA)			
		ml	4,26	
025	Larghezza 0,4 m e profondità 0,80 m in massicciata bitumata (es. carreggiata stradale) - in marciapiede con  ...
... rottura dell'asfalto e degli eventuali strati di cls (POSA)			
		ml	13,17	
030	Larghezza 0,4 m e profondità 0,80 min marciapiede o massicciata con lastre, masselli, porfido, autobloccanti,  ...
... ecc..., e nei tratti di attraversamento dei binari tranviari e ferroviari  (POSA)			
		ml	16,51	
035	Scavo per fosse giunti o per saggi  sino alla profondità di m1,40, eseguito su qualsiasi tipo di terreno, compreso  ...
... la demolizione dello strato di asfalto o di calcestruzzo sovrastante, per qualsiasi  superficie  di scavo  (POSA)			
		mc	41,06	
15.P05.A01	Esecuzione di cavidotto con le modalità e dimensioni prescritte dalla stazione appaltante e comprensivo di: -  ...
... esecuzione del letto di posa, Fornitura e Posa di  tubi in pvc con diam esterno 110 mm come prescritte nelle specifiche tecniche, Fornitura e Posa di Cls dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per m³ di impasto, riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto, compattato in modo tale da evitare qualsiasi spargimento di ghiaia ed altri inerti, eseguito come indicato nelle prescrizioni e schede tecniche. In casi particolari, qualora sia richiesto dai Settori comunali competenti, può essere richiesto il riempimento con terreno vegetale			
005	Cavidotto a 1 tubo (FORNITURA E POSA)			
		ml	11,20	
010	Cavidotto a 2 tubi (FORNITURA E POSA)			
		ml	17,04	
015	Cavidotto a 3 tubi (FORNITURA E POSA)			
		ml	21,83	
020	Cavidotto a 4 tubi (FORNITURA E POSA)			
		ml	25,02	
15.P05.A02	Esecuzione di cavidotto con le modalità e dimensioni prescritte dalla stazione appaltante e comprensivo di: -  ...
... esecuzione del letto di posa, Fornitura e Posa di  tubi in pvc con diam esterno 110 mm come prescritte nelle specifiche tecniche, Fornitura e Posa di Cls dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per m³ di impasto, riempimento dello scavo con  materiali preesistenti, compattati in modo tale da evitare qualsiasi spargimento di ghiaia ed altri inerti, eseguito come indicato nelle prescrizioni e schede tecniche. In casi particolari, qualora sia richiesto dai Settori comunali competenti, può essere richiesto il riempimento con terreno vegetale			
005	Cavidotto a 1 tubo (FORNITURA E POSA)			
		ml	9,05	
010	Cavidotto a 2 tubi (FORNITURA E POSA)			
		ml	14,37	
015	Cavidotto a 3 tubi (FORNITURA E POSA)			
		ml	19,71	
020	Cavidotto a 4 tubi (FORNITURA E POSA)			
		ml	22,89	
15.P05.A03	Esecuzione di cavidotto con le modalità e dimensioni prescritte dalla stazione appaltante e comprensivo di: -  ...
... esecuzione del letto di posa, Fornitura e Posa di  tubi in acciaio zincato dotati di manicotti di giunzione filettati, come prescritto nelle specifiche tecniche, Fornitura e Posa di Cls dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per m³ di impasto, riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto, compattato in modo tale da evitare qualsiasi spargimento di ghiaia ed altri inerti, eseguito come indicato nelle prescrizioni e schede tecniche. In casi particolari, qualora sia richiesto dai Settori comunali competenti, può essere richiesto il riempimento con terreno vegetale			
005	per ogni singolo tubo diam. 4“ (FORNITURA E POSA)			
		ml	22,36	
010	per ogni singolo tubo diam. 5“ (FORNITURA E POSA)			
		ml	27,48	
15.P05.A04	Esecuzione in trincea di solo manufatto secondo le modalità e dimensioni prescritte dalla stazione appaltante ma  ...
... con l'esclusione del riempimento dello scavo e del ripristino provvisorio			
005	Solo manufatto per ogni tubo in pvc diam. 100 mm  (FORNITURA E POSA)			
		ml	7,45	
010	Solo manufatto per ogni tubo in acciaio zincato diam. 4“  (FORNITURA E POSA)			
		ml	15,33	
015	Solo manufatto per ogni tubo in acciaio zincato diam. 5“  (FORNITURA E POSA)			
		ml	21,09	
020	Riempimento del solo scavo con l'utilizzo di materiali preesistenti, esecuzione del costipamento a strati,  ...
... ripristino provvisorio mediante la realizzazione di uno strato superficiale di spessore almeno pari a 5 cm di materiale compatto.   (POSA)			
		mc	15,98	
025	Riempimento del solo scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto esecuzione del  ...
... costipamento a strati, ripristino provvisorio mediante la realizzazione di uno strato superficiale di spessore almeno pari a 5 cm. di materiale compatto.   (FORNITURA E POSA)			
		mc	31,96	
15.P05.A05	Ripristino a carattere provvisorio di attraversamenti o massicciate stradali su larghezza di scavo commissionate  ...
... mediante stesa di catrame a freddo (Tipo “BitumLeca“ o similari) per uno spessore minimo di cm 5. 			
005	per larghezza di scavo commissionato pari a 30 cm  (FORNITURA E POSA)			
		ml	8,32	
010	per larghezza di scavo commissionato pari a 40 cm  (FORNITURA E POSA)			
		ml	10,23	
015	per superfici estese  ed irregolari  (FORNITURA E POSA)			
		mq	25,58	
15.P05.A06	Ricollocamento a carattere provvisorio di cordoli in pietra o cls, retti o curvi, comprendente lo scavo per far  ...
... posto al cordolo  ed il suo livellamento ed allineamento a quelli preesistenti. Si deve anche intendere compresa la fornitura e posa della malta eventualmente necessaria per il fissaggio.			
005	Ricollocamento provvisorio di cordoli per lunghezze, continue, inferiori a  15 m (POSA)			
		ml	13,48	
010	Ricollocamento provvisorio di cordoli per lunghezze, continue, superiori a  15 m (POSA)			
		ml	11,64	
15.P05.A07	Ricollocamento a carattere provvisorio di lastre di marciapiede  in pietra o cls, di autobloccanti o cubetti in  ...
... porfido, previo lo spianamento del sottostrato in materiale inerte per il livellamento del piano di calpestio. Si deve anche intendere compresa la fornitura e posa della malta e/o della sabbia eventualmente necessaria per il fissaggio e la stuccatura dei giunti affinché non si creino pericoli per l'utenza.			
005	Ricollocamento provvisorio di lastre in pietra o cls per superfici inferiori a 15 m² per ogni intervento (POSA)			
		mq	13,73	
010	Ricollocamento provvisorio di lastre in pietra o cls per superfici superiori a 15 m² per ogni intervento (POSA)			
		mq	11,03	
15.P05.A08	SCAVI ACCESSORI			
005	Scavo su qualunque tipo di terreno, anche di tipo speciale, con demolizione del blocco di fondazione del sostegno  ...
... in cls fino alla profondità di 10 - 15 cm, compresa la fornitura e posa del tubo flessibile a protezione del conduttore di terra, del conduttore di terra, il ripristino del blocco di fondazione, del suolo pubblico, ed il trasporto delle macerie alle PP.DD.  Operazione da eseguirsi per la messa a terra di sostegni cui sia stata rilevata la mancanza del collegamento all'impianto di terra. (FORNITURA E POSA)			
		cad	23,96	
010	Scavo di fossa sino a 0,8 m³. di volume mediante l'uso di attrezzature meccaniche o manuali in qualsiasi tipo di  ...
... terreno, per il ripristino dei cavidotti interrotti, fornitura dei tratti di tubo in pvc, del cls occorrente al ripristino del manufatto, della treccia di rame e dei morsetti necessari per il ripristino della continuità di terra, del successivo riempimento dello scavo con i materiali preesistenti, del ripristino provvisorio. (FORNITURA E POSA)			
		cad	89,47	
015	Verifica su specifica richiesta della Direzione Lavori e per ogni singola tubazione appartenente ad un tratto di  ...
... cavidotto esistente di: - numero dei tubi e relativo diametro - quantità di cavi transitanti in ogni tubo - agibilità mediante inserimento di sonda - eventuali punti di interruzione per ogni tratto di cavidotto indipendentemente dal numero di tubi che lo compongono. L'operazione si intende completata con la compilazione della scheda, in ogni sua parte, al fine di determinare la posizione di eventuali interruzioni dei cavidotti ed il numero di cavi inseribili nei tubi. (POSA)
Scheda Tecnica Allegato 15			
		ml	1,49	
020	Scovolatura di cavidotti esistenti, su specifica richiesta della Direzione Lavori, previa rimozione dei  ...
... conduttori, compresa dello stasamento delle tubazioni, della rimozione dei materiali terrosi e del loro trasporto alle PP. DD. (POSA)			
		ml	4,26	
025	Pulizia di pozzetto esistente, su specifica richiesta della Direzione Lavori, con asportazione di materiali  ...
... terrosi e/o vegetali e lo trasporto alle PP. DD. (POSA)			
		cad	6,37	
030	Esecuzione di aperture su pareti di pozzetti esistenti, per consentire il collegamento degli stessi con tubazioni  ...
... di nuova posa, compreso della demolizione parziale della parete del pozzetto, della posa delle tubazioni, del successivo ripristino della parete con malta cementizia. Per ogni parete di pozzetto (POSA)			
		cad	16,51	
035	Formazione di pozzetto in cls come descritto dalle norme tecniche di capitolato, comprensivo dello scavo in  ...
... qualsiasi tipo di terreno, della fornitura e posa del cls, (in casi particolari e su autorizzazione della stazione appaltante e consentita la costruzione del manufatto in mattoni), rinzaffatura delle pareti interne con malta di cemento. Completo di  fornitura e posa del chiusino in ghisa sferoidale avente misura di luce  interna del telaio pari a mm 500 x 500  di classe D400 costruito secondo quanto indicato dalla Norma UNI EN 124 completo di coperchio dotato di rilievi antisdrucciolo e chiusura a tenuta ermetica. Dicitura “SERVIZIO SEMAFORI“ riportata sul coperchio , ripristino provvisorio del suolo a contorno del chiusino. (FORNITURA E POSA)
Scheda Tecnica Allegato 16			
		cad	163,71	
040	Formazione di pozzetto in cls  50 x 50 cm, esclusa la fornitura e posa del chiusino in ghisa, (FORNITURA E  ...
... POSA)
Scheda Tecnica Allegato 16			
		cad	61,25	
045	Formazione di pozzetto con dimensioni 30 x 30 x 40, comprensivo della fornitura del chiusino  in ghisa sferoidale  ...
... avente misura di luce  interna del telaio pari a mm 300 x 300  di classe C250 costruito secondo quanto indicato dalla Norma UNI EN 124 completo di coperchio dotato di rilievi antisdrucciolo e chiusura a tenuta ermetica. (FORNITURA E POSA)			
		cad	63,90	
050	Formazione di pozzetto in cls  30 x 30 cm, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa (FORNITURA E POSA)			
		cad	23,97	
055	Chiusino in ghisa sferoidale avente misura di luce  interna del telaio pari a mm 500 x 500  di classe D400  ...
... costruito secondo quanto indicato dalla Norma UNI EN 124 completo di coperchio dotato di rilievi antisdrucciolo e chiusura a tenuta ermetica. Dicitura “SERVIZIO SEMAFORI“ riportata sul coperchio (FORNITURA)			
		cad	73,58	
060	Chiusino in ghisa sferoidale,avente misura di luce  interna del telaio pari a mm 300 x 300  di classe C250  ...
... costruito secondo quanto indicato dalla Norma UNI EN 124 completo di coperchio dotato di rilievi antisdrucciolo e chiusura a tenuta ermetica. (FORNITURA)			
		cad	39,92	
065	Chiusino in ghisa  sino a 50 x 50 cm, comprese le eventuali opere murarie necessarie al livellamento del chiusino  ...
... alla strada (POSA) 			
		cad	26,81	
070	Chiusino in ghisa di qualsiasi tipologia (RECUPERO)			
		cad	12,52	
075	Rimozione di lastre in pietra per consentire l'esecuzione di un pozzetto oppure di un basamento per sostegno  ...
... compreso l'accantonamento della pietra e il ripristino provvisorio della parte rimasta scopetrta; per ogni m²  (POSA)			
		mq	9,05	
080	Rilivellamento del chiusino rispetto al piano stradale compresa l'eventuale esecuzione di anello in muratura o  ...
... demolizione della parte di pozzetto eccedente (POSA e RECUPERO)			
		cad	49,52	
085	Maggiorazione o detrazione di scavo per cavidotto effettuato con mezzi meccanici o manuali, di larghezza 30/40 cm.  ...
... , in qualsiasi tipo di terreno escluso il terreno naturale, e per profondità superiori od inferiori a quelle di progetto, per strati dello spessore di 10 cm, compreso il successivo reintegro con terreno naturale anidro di cava o di fiume, secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Per ogni 10 cm (FORNITURA E POSA)			
		ml	2,28	
090	Maggiorazione o detrazione di scavo per cavidotto effettuato con mezzi meccanici o manuali, di larghezza 30/40 cm.  ...
... , in terreno naturale, e per profondità superiori od inferiori a quelle di progetto, per strati dello spessore di 10 cm, compreso il successivo reintegro con terreno vegetale o naturale anidro di cava o di fiume, secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Per ogni 10 cm  (FORNITURA E POSA)			
		ml	0,48	
095	Maggiorazione o detrazione di scavo per cavidotto  su terreni diversi da naturale  ma con reintegro mediante  ...
... utilizzo del terreno esistente; per ogni 10 cm.  (FORNITURA E POSA)			
		ml	1,84	
100	Anello in muratura o in cls per esecuzione di pozzetti, in maggiorazione o in detrazione, da applicarsi per  ...
... altezze pari a 10 cm., rispetto a quelle indicate nella scheda tecnica.  (FORNITURA E POSA)
Scheda Tecnica Allegato 16			
		cad	6,66	
	15.P06 VARIE:			
15.P06.A00	Cassetta portafusibili in poliestere completa di coperchio e dotata, su richiesta di opportuna staffa di  ...
... ancoraggio a palo, basetta portafusibili in poliestere GP03 di colore rosso,  Portafusibili NH-00 1p in steatite c/bullone, tipo NH-00 - B 160A, Fusibili a coltello NH-00 sino a 63A - 500V, Pressacavi PG 29 e minuteria per il fissaggio dei componenti. In alternativa ai portafusibili e fusibili di tipo NH00  può essere richiesta la fornitura e posa di un portafusibili “a cartuccia“ del tipo E32/50 per fusibili 14x51, corredata di relativi fusibili aventi portata sino a 50A, montato  su barra DIN o “Omega“ fissata sulla basetta.			
005	Cassetta portafusibili con fusibili e portata indicati dalla stazione appaltante (FORNITURA)			
		cad	98,31	
010	Cassetta portafusibili con fornitura dei relativi accessori di fissaggio, sia a palo che a muro (Tasselli, staffe,  ...
... viti, Band-it, ecc.) (POSA)			
		cad	8,78	
015	Cassetta portafusibili  (RECUPERO)			
		cad	2,66	
020	Cassetta di tipo OEC per il contenimento di parti elettriche quali gruppo fusibili, morsetti di derivazione,  ...
... ecc..., completa di piastra di fondo in lamiera zincata, delle guide DIN necessarie per il fissaggio dei morsetti o dei portafusibili, delle canalette in pvc necessarie per il passaggio dei cavi e  di telaio in acciaio zincato per il fissaggio a pavimento (FORNITURA)
Scheda Tecnica Allegato 19			
		cad	90,99	
025	Cassetta OEC posata su basamento predisposto in cls, compreso della fornitura dei bulloni di fissaggio (POSA)			
		cad	24,51	
030	Cassetta OEC (RECUPERO)			
		cad	3,02	
035	Armadio portaregolatore di qualsiasi dimensione compreso il trasporto, la posa in opera, il collegamento del cavo  ...
... di messa a terra e di alimentazione. Al termine delle operazioni dovra essere realizzato un tamponamento del vano cavi mediante stracci e successiva sigillatura mediante schiuma poliuretanica (tipo SISTA - Henkel o similari) di fornitura dell'appaltatore. (POSA)			
		cad	77,22	
040	Armadio portaregolatore di qualsiasi dimensione compreso lo sccollegamento di tutti i cavi ad esso collegati ed il  ...
... trasporto. (RECUPERO)			
		cad	29,30	
045	Cassetta del tipo “a fungo“ formata da una cassetta del tipo contenitore per Gruppo di misura Monofase Integrato  ...
... (GMI), corredata di basetta in poliestere di tipo GP03 di colore rosso e di palo in vetroresina per il fissaggio a pavimento. (FORNITURA)			
		cad	70,09	
050	Cassetta del tipo “a fungo“ formata da una cassetta del tipo contenitore per Gruppo di misura Trifase Integrato  ...
... (GTY),corredata di due basette in poliestere di tipo GP03 di colore rosso e di palo in vetroresina per il fissaggio a pavimento. (FORNITURA)			
		cad	74,49	
055	Cassetta di interconnessione da posare fra il palo in vetroresina e la cassetta contenitore (FORNITURA)			
		cad	18,82	
060	Predisposizione di cassetta portafusibili tipo “a fungo“ o similare di qualsiasi tipo, compresa l'esecuzione dei  ...
... fori di ingresso - uscita cavi, la posa della base, e della guida “DIN“ di lunghezza adeguata e della eventuale fornitura dei bulloni di fissaggio  degli elementi e la posa della cassetta di interconnessione, se richjesta.  (POSA)			
		cad	5,90	
065	Cassetta del  tipo “a fungo“, comprensiva della messa a piombo, della sabbiatura del foro di incastro, della  ...
... fornitura e posa del cls per la sigillatura mediante collarino. (POSA)			
		cad	14,64	
070	Cassetta del  tipo “a fungo“, compresa la sigillatura del foro di incastro. (RECUPERO)			
		cad	4,26	
15.P06.A01	Cassetta di derivazione di colore grigio ral 7035, con grado di tenuta agli agenti atmosferici IP55, comprensiva  ...
... di pressacavi, fornitura e posa di eventuali staffette di fissaggio che non comportino la foratura della cassetta, tasselli e nastro a band - it			
005	Cassetta di derivazione avente dimensioni fino a 190 x 140 x 70 mm (FORNITURA)			
		cad	6,40	
010	Cassetta di derivazione avente dimensioni  240 x 190 x 90 mm (FORNITURA)			
		cad	9,59	
015	Cassetta di derivazione avente dimensioni  300 x 220 x 120 mm (FORNITURA)			
		cad	16,51	
020	Cassetta di derivazione di qualsiasi dimensione,  installata a qualsiasi altezza sia su muro che su palo,   ...
... comprensiva del collegamento alla morsettiera interna di un cavo in arrivo da regolatore o da altra cassetta. (POSA)			
		cad	24,75	
025	Cassetta di derivazione, compreso lo scollegamento dei conduttori. (RECUPERO)			
		cad	2,40	
030	Pulsante per chiamata pedonale con targhetta riportante la scritta “CHIAMATA PEDONALE“, con grado di protezione  ...
... agli agenti atmosferici IP55, con pulsante di comando di tipo largo per l'attivazione con il palmo della mano e senza possibilità di rimozione dall'esterno del corpo contenitore. Completo delle staffe per il fissaggio a qualsiasi tipo di sostegno. (FORNITURA)			
		cad	55,85	
035	Pulsante di chiamata pedonale normale o antivandalo con fornitura e posa del nastro band - it e collegamento  ...
... elettrico (POSA)			
		cad	8,78	
040	Pulsante di chiamata normale o antivandalo pedonale (RECUPERO)			
		cad	1,89	
045	Dispositivo di ausilio per l'attraversamento pedonale dei Non-Vedenti completo di dispositivo di chiamata conforme  ...
... a tutti i parametri dettati dalla Norma CEI 214-7 e successive varianti (FORNITURA)			
		cad	253,71	
050	Dispositivo di ausilio per l'attraversamento pedonale dei Non-Vedenti completo di dispositivo di chiamata (POSA)			
		cad	17,69	
055	Pulsante di chiamata pedonale, di tipo antivandalo, completo di connessioni per il collegamento del cavo, di  ...
... curvatura adatta al diametro del sostegno su cui dovrà essere installato (FORNITURA)			
		cad	59,00	
15.P06.A02	INTERRUTTORI - DIFFERENZIALI - MORSETTI			
005	Portafusibili a 2 poli per fusibili 14 x 51 con portata sino a 50A			
		cad	11,21	
010	Interruttore magnetotermico da  curva C 2P 25kA con portata da 10 a 25 A (FORNITURA)			
		cad	21,40	
015	Blocco differenziale da abbinare ad interruttore magnetotermico con In da 0,03 a 0,5A (FORNITURA)			
		cad	29,98	
020	Portafusibili o Interruttore magnetotermico e/o blocco differenziale posati in cassetta comprensivi del reciproco  ...
... abbinamento e  dei collegamenti elettrici, sia in ingresso sia in uscita, con eventuale fornitura e posa di capicorda e conduttori necessari per il corretto funzionamento. (POSA)			
		cad	12,13	
025	Interruttore magnetotermico e/o blocco differenziale. (RECUPERO)			
		cad	1,01	
030	Fusibili 14 x 51 nelle portate da 6 a 50A (FORNITURA)			
		cad	1,42	
035	Fusibili NH00 da 36A (FORNITURA)			
		cad	3,42	
040	Morsetti tipo Cabur EDM4 (FORNITURA)			
		cad	0,60	
045	Morsetti tipo Cabur EDM6 (FORNITURA)			
		cad	0,78	
050	Morsetti tipo Cabur EDM10 (FORNITURA)			
		cad	0,95	
055	Morsetti tipo Cabur EDM16 (FORNITURA)			
		cad	1,20	
060	Morsetti tipo Cabur EDM16 colore Giallo-Verde (FORNITURA)			
		cad	0,36	
065	Terminali per morsetti (FORNITURA)			
		cad	0,44	
070	Separatori per morsetti (FORNITURA)			
		cad	2,35	
075	Barra Guida “DIN“ compreso l'esecuzione dei fori necessari e la fornitura e posa delle viti di fissaggio  ...
... (FORNITURA E POSA)			
		ml	2,52	
080	Morsetti su barra guida “DIN“ compresa la posa dei terminali e separatori occorrenti, fornitura del cavetto per il  ...
... cablaggio con il collegamento eseguito secondo lo schema consegnato dalla stazione appaltante (POSA)			
		cad	0,66	
085	Ricerca di eventuale fusibile bruciato e sua sostituzione, su morsettiera di regolatore o cassetta di derivazione  ...
... segnali o cassetta protezione impianto. La sostituzione comprende la fornitura del fusibile  e tutte quelle operazioni necessarie alla risoluzione dell'anomalia. (FORNITURA E POSA)			
		cad	7,98	
090	Morsetti, terminali, separatori comprensivo dello scollegamento dei conduttori (RECUPERO)			
		cad	0,09	
095	Capocorda in rame per una sezione di conduttore da 10 a 50 mm². (FORNITURA E POSA)			
		cad	0,98	
100	Morsetto universale a pettine o bifilare per il collegamento dei conduttori di terra. L'eventuale recupero e da  ...
... intendersi comprensivo. (FORNITURA E POSA)			
		cad	5,85	
105	Basetta in poliestere GP03 di colore rosso delle dimensioni e con le lavorazioni indicate nella scheda tecnica  ...
... (FORNITURA)
Scheda Tecnica Allegato 20			
		cad	7,53	
15.P06.A03	Nastro Band - it comprensivo delle graffette di fissaggio, a qualsiasi altezza, su espressa richiesta della  ...
... stazione appaltante in quanto già previsto ove occorrente nella posa di lanterne, cassette, spostamento segnaletica, ecc.			
005	Nastro Band - it avente dimensione da 1/2“ (FORNITURA)			
		ml	1,58	
010	Nastro Band - it avente dimensione da 3/4“ (FORNITURA)			
		ml	2,30	
015	Nastro Band-it (POSA)			
		ml	1,05	
020	Nastro Band-it (RECUPERO)			
		ml	0,59	
15.P06.A04	CODIFICA PARTI DI IMPIANTO			
005	Numerazione di pali esistenti, mediante apposizione di codice alfa - numerico ad una altezza di 1,75 m, costituito  ...
... da una fascia autoadesiva su cui dovranno essere composti il codice dell'impianto ed il numero del sostegno, con lettere e fascia autoadesiva fornite dalla stazione appaltante; l'apposizione del codice comprende anche l'identificazione delle lanterne con apposita targhetta adesiva riportante un carattere alfabetico e l'eventuale cancellazione della precedente codifica mediante asportazione e successiva verniciatura con colore verde ral 6009.  (POSA)
Schede Tecniche Allegato 21A, 21B, 21C, 21D e 21E			
		cad	2,66	
010	Numerazione delle sole lanterne semaforiche mediante l'apposizione di targhetta adesiva riportante un carattere  ...
... alfabetico. (POSA)
Schede Tecniche Allegato 21A, 21B, 21C, 21D e 21E			
		cad	0,53	
15.P06.A05	SEGNALETICA VARIA			
005	Cartello stradale - dimensioni 900 x1350 mm - composto da tabella in alluminio 25/10 realizzata in pellicola  ...
... rifrangente di classe 2° speciale fluororifrangente (DGF) e dotato di cavalletto in acciaio verniciato, completo di ancoraggio per sacche di appesantimento (FORNITURA)			
		cad	354,35	
010	Cartello stradale - dimensioni 900 x1350 mm - composto da tabella in alluminio 25/10 realizzata in pellicola  ...
... rifrangente di classe 2° speciale fluororifrangente (DGF) con due lampade a led di colore giallo, con lampeggiatore incorporato il tutto funzionante a 12V DC per mezzo di batterie a secco, dotato di cavalletto in acciaio verniciato, completo di ancoraggio per sacche di appesantimento  (FORNITURA)			
		cad	841,33	
011	Cartello stradale - dimensioni 900 x1350 mm - composto da tabella in alluminio 25/10 realizzata in pellicola  ...
... rifrangente di classe 2° speciale fluororifrangente (DGF) con due lampade diam 130 mm a 70 led di colore giallo; una centralina IP65 con scheda di alimentazione/trasformazione completa di ponte diodi e serratura (installata nella parte posteriore del pannello); n° 1 pannello solare da 50W minimi e batteria per funzionamento continuo nelle 24 ore; due sostegni in acciaio zincato con diam mm 60 aventi altezza di 4000 e 4500 mm per l'installazione di tutti i componenti (FORNITURA)			
		cad	2.363,85	
015	Installazione di cartellonistica stradale su cavalletti predisposti o su sostegni esistenti, in loco per  ...
... informazione all'utenza comprensivo di: - Prelevamento presso i magazzini dell'Ente appaltante - Trasporto e posa in loco secondo le indicazioni della stazione appaltante (POSA)			
		cad	26,62	
020	Rimozione e riconsegna ai magazzini della stazione appaltante di cartellonistica stradale (RECUPERO)			
		cad	26,62	
025	Spostamento di segnaletica verticale a seguito di qualunque tipo di attività svolta nell'ambito di un impianto  ...
... semaforico, secondo le modalità indicate dal presente capitolato; l'operazione comprende il recupero, la posa provvisoria durante i lavori, il successivo collocamento definitivo mediante nastro band - it di cui si intende compresa la fornitura. Per ogni singolo segnale o gruppi di segnali su unico supporto (POSA E RECUPERO)			
		cad	15,98	
030	Segnaletica di diversa tipologia, di rinforzi provvisori per sostegni, dii strumenti luminosi, di proprietà  ...
... dell'Ente appaltante, posati a seguito del primo intervento da parte del personale dell'Ente, comprensivo del trasporto presso i magazzini dell'Ente appaltante, per ogni segnale, rinforzo, ecc...recuperato. (RECUPERO)			
		cad	3,20	
035	Palina Mobile installata provvisoriamente su impianto semaforico. La posa comprende l'identificazione dei  ...
... conduttori, il montaggio e/o lo smontaggio di eventuali parti di essa, il corretto orientamento delle lanterne, l'eventuale oscuramento di lanterne in eccesso e il trasporto dai magazzini dell'Ente appaltante o da altro impianto indicato dalla Direzione Lavori. (POSA)			
		cad	53,26	
040	Palina Mobile installata provvisoriamente su impianto semaforico. Il recupero comprende il distacco dei  ...
... conduttori, lo smontaggio eventuale in parti trasportabili e il trasporto presso i magazzini dell'Ente appaltante (con montaggio in unico corpo) o altro impianto indicato dalla Direzione Lavori. (RECUPERO)			
		cad	38,33	
045	Fornitura di quanto necessario per rendere possibile l'installazione di un impianto semaforico provvisorio secondo  ...
... le indicazione della stazione appaltante. (Esclusa fornitura  del palo e delle 3 lanterne). Insieme costituito da: n° 1 palo predisposto con attacchi per cavi e lanterne, n° 3 lanterne predisposte con connettori, n° 1 basamento con contrappesi, m 45 di cavo per allacciamento ad altro palo, cassetta con connettori Entra-Esci per segnali e uscite lanterne. (FORNITURA)			
		cad	2.042,89	
050	Fornitura di quanto necessario per rendere possibile l'installazione di un impianto semaforico provvisorio secondo  ...
... le indicazione della stazione appaltante. (Esclusa fornitura  del palo e delle 3 lanterne). Insieme costituito da: n° 1 palo predisposto con attacchi per cavi e lanterne, n° 3 lanterne predisposte con connettori, n° 1 basamento con contrappesi, m 45 di cavo per allacciamento ad altro palo, cassetta con connettori Entra-Esci per segnali e uscite lanterne. Basamento con predisposizione per posa regolatore. (FORNITURA)			
		cad	2.612,58	
055	Sostegno per impianto semaforico provvisorio comprensivo di trasporto da magazzini AEM o da altra località nel  ...
... territorio del Comune di Torino. Nell'operazione si deve intendere compresa l'installazione dei tre blocchi in cls, con eventuali spessori tali da rendere la bussola di incastro a piombo, la posa del sostegno in dotazione e suo fissaggio, della cassetta di attestazione cavi, di 4 lanterne con relativi collegamenti alla cassetta, di una matassa di cavo, con lunghezza sino a 50 metri, posata in aereo sino a raggiungere il palo successivo, dei collegamenti interni della cassetta per consentire il funzionamento secondo il progetto consegnato. E' inoltre compresa la posa del regolatore, con prelievo dai magazzini AEM, e la fornitura e posa del cavo di alimentazione e del tubo protettivo flessibile per consentire l'alimentazione dell'impianto. (POSA)                                   			
		cad	397,57	
060	Sostegno per impianto semaforico provvisorio comprensivo di trasporto ai magazzini AEM o a altra località nel  ...
... territorio del Comune di Torino. Nell'operazione si deve intendere compreso il recupero dei tre blocchi in cls, del sostegno in dotazione, della cassetta di attestazione cavi, di 4 lanterne , di una matassa di cavo, con lunghezza sino a 50 metri, posata in aereo dal palo successivo. E' inoltre compreso il recupero del regolatore, con consegna ai magazzini AEM, e il recupero del cavo di alimentazione e del tubo protettivo flessibile. (RECUPERO)                                   			
		cad	207,49	
061	Cassetta di attestazione cavi, per impianto semaforico provvisorio, composta da:                 cassetta in  ...
... poliestere con dimensioni mm 300x300x175  dotata staffa di ancoraggio a palo e  di piastra di fondo con 7 blocchi da 4  Morsetti Weidmuller BLZ/35 divisi da opportuni separatori; 4 connettori a 4 poli da pannello cablati con, all'estremità opposta, altrettanti Connettori BL a 4 poli; 1 connettore Maschio ed 1 Femmina, entrambi da pannello, a 24 poli della Weidmuller con fissaggio a gancio (quello femmina dotato di coperchio); canaline per passaggio conduttori di cablaggio e minuterie varie.  Si intende compresa la mano d'opera necessaria ai cablaggi dell'intera cassetta, per i fori per fissaggio connettori  e quant'altro necessario per rendere il tutto funzionante (FORNITURA)			
		cad	432,11	
062	Cassetta di attestazione cavi, per impianto semaforico provvisorio, composta da:                 cassetta in  ...
... poliestere con dimensioni mm 485x300x175  dotata staffa di ancoraggio a palo e  di piastra di fondo con 14 blocchi da 4  Morsetti Weidmuller BLZ/35 (in due serie da 7 blocchi) divisi da opportuni separatori; 4 connettori a 4 poli da pannello cablati con, all'estremità opposta, altrettanti Connettori BL a 4 poli; 2 connettori Maschio e due Femmina, entrambi da pannello, a 24 poli della Weidmuller con fissaggio a gancio (quello femmina dotato di coperchio); canaline per passaggio conduttori di cablaggio e minuterie varie.  Si intende compresa la mano d'opera necessaria ai cablaggi dell'intera cassetta, per i fori per fissaggio connettori  e quant'altro necessario per rendere il tutto funzionante (FORNITURA)			
		cad	693,08	
063	Connettore a maschio da cavo a 4 poli con tenuta IP68 comprensivo dell'attestazione del cavo e del collegamento,  ...
... con tutte le parti occorrenti (FORNITURA E POSA)			
		cad	21,28	
064	Connettore a 24 poli di tipo Weidmuller  comprensivo dell'attestazione del cavo e del collegamento, con tutte le  ...
... parti occorrenti (FORNITURA E POSA)			
		cad	32,91	
15.P06.A06	FERRAMENTA E VERNICIATURA			
005	Ferramenta lavorata e verniciata su disegno, comprensiva delle operazioni di taglio, saldatura, foratura,  ...
... rullatura ecc. da eseguirsi a seguito di richiesta della stazione appaltante (FORNITURA)			
		kg	10,05	
010	Ferramenta lavorata e verniciata semplice e su disegno (POSA)			
		kg	1,33	
015	Ferramenta lavorata e verniciata semplice e su disegno (RECUPERO)			
		kg	0,80	
020	Verniciatura di sostegno, tigia, armadi regolatori o altri parti metalliche facenti parte dell'impianto su  ...
... richiesta della stazione appaltante, comprendente la pulizia e la raschiatura preliminare, l'applicazione di una mano di minio o di aggrappante, e di due riprese di smalto sintetico, secondo quanto indicato dal presente capitolato. La stazione appaltante potrà richiedere colorazioni di diversa tonalità qualora necessita di arredo urbano lo richiedano. (FORNITURA E POSA)
Scheda Tecnica Allegato 22			
		mq	18,52	
15.P06.A07	COLLEGAMENTI DI TERRA			
005	Dispersore per terre in acciaio - rame diam mm 15 e lunghezza mm 1500 , completa di bulloni ed accessori e del  ...
... collegamento del conduttore di terra (FORNITURA)			
		cad	15,71	
010	Dispersore per terre comprensivo dei collegamenti (POSA)			
		cad	3,35	
015	Dispersore per terre (RECUPERO)			
		cad	1,05	
020	Misura del valore della resistenza di terra di un impianto semaforico, a seguito di richiesta della Direzione  ...
... Lavori, eseguita secondo le vigenti norme CEI. (POSA)			
		cad	16,51	
025	Misura della continuità del collegamento di un sostegno semaforico alla rete di terra, a seguito di richiesta  ...
... della stazione appaltante, effettuata fra il sostegno ed il punto di riferimento all'interno del regolatore, eseguita secondo le vigenti norme CEI. (POSA)			
		cad	6,91	
030	Misura della continuità del collegamento di un sostegno semaforico alla rete di terra, a seguito di richiesta  ...
... della Direzione Lavori, effettuata all'interno del regolatore mediante l'utilizzo del conduttore “pilota di terra“, eseguita secondo le vigenti norme CEI. (POSA)			
		cad	1,17	
15.P06.A08	RICERCA GUASTI			
005	Ricerca a seguito della richiesta della Direzione Lavori del punto di interruzione della continuità elettrica del  ...
... conduttore di protezione, comprensiva di tutte le operazioni necessarie al buon esito della ricerca stessa. Per ogni sostegno semaforico (POSA)			
		cad	5,32	
010	Ricerca, a seguito della richiesta della Direzione Lavori, del punto di guasto del “complesso“ formato dal cavo  ...
... telefonico o coassiale collegato all'interno del regolatore semaforico o dell'armadio spire e dal sensore di traffico o pulsante di chiamata pedonale, comprensiva di tutte le operazioni necessarie al buon esito della ricerca stessa. Per ogni sensore o pulsante (POSA)			
		cad	34,07	
015	Installazione di “contaveicoli“ secondo indicazioni della Direzione Lavori consistente in: - posa di tubi  ...
... pneumatici in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli, compresa la sagomatura nei pressi delle variazioni di percorso del tubo; - posa delle apparecchiature contaveicoli in prossimità di pali o altri manufatti che ne permettano l'ancoraggio mediante catene con lucchetto. - collegamento dei tubi alle rispettive apparecchiature. La posa dei tubi deve essere effettuata per mezzo di staffe, fornite a corredo dall'Ente appaltante, da fissare sulla carreggiata con pistola chiodatrice ogni 20 cm, (la fornitura di cartucce e chiodi si intende comprensiva nella posa) . Per ogni metro di tubo staffato (POSA)			
		ml	13,31	
020	Contaveicoli: tubi ed apparecchiature,  Per ogni metro di tubo staffato (RECUPERO)			
		ml	7,98	
025	Sigillatura del vano di accesso cavi all'interno dell'armadio portaregolatore consistente nella posa di stracci o  ...
... carta per chiudere le grosse aperture e successiva posa di schiuma poliuretanica (tipo SISTA - Henkel o similari), di fornitura dell'Appaltatore, per permettere una definitiva chiusura di ogni interstizio. Per ogni intervento di sigillatura, sia completa che di ripristino dell'esistente a seguito di lavori su cavi. (FORNITURA E POSA)			
		cad	6,40	
030	Intervento occasionale su impianto semaforico non eseguito esclusivamente per errata segnalazione o per motivi di  ...
... sicurezza. (POSA)			
		cad	3,92	
15.P06.A09	SENSORI			
005	Esecuzione di spira per il rilevamento del traffico eseguita mediante taglio con disco diamantato della larghezza  ...
... di almeno 6 mm, fornitura e posa di cavetto flessibile da 1,5 mm² tipo N07V - K (n (di giri secondo indicazioni della stazione appaltante), successiva sigillatura con asfalto a freddo, eventualmente addittivato con malta di tipo premiscelato al fine di mantenere elasticità e adesività del prodotto ed un rapido indurimento che ne impedisca la totale asportazione da parte dei veicoli in transito. (FORNITURA E POSA)			
		ml	8,53	
010	Ripristino del funzionamento di una spira per il rilevamento del traffico consistente nella demolizione  ...
... dell'asfalto in prossimità del punto di guasto, il ripristino della continuati del cavetto flessibile mediante giunzione con puntalini testa - testa e cavetto flessibile da 1,5 mm² tipo NO7V - K, ripristino del manto stradale. Il tutto comprensivo della fornitura di tutti i materiali occorrenti (FORNITURA E POSA)			
		cad	23,96	
015	Fresatura di pavimentazione bitumata con doppia lama rotante al fine di ottenere una traccia di larghezza 12 mm. e  ...
... profondità 100 mm, comprensiva della posa in opera di cavo telefonico, riempimento con sabbia per uno spessore di ca. 5 cm e successiva sigillatura con asfalto a freddo, addittivato con malta di tipo premiscelato al fine di mantenere elasticità e adesività del prodotto ed un rapido indurimento che ne impedisca la totale asportazione da parte dei veicoli in transito (FORNITURA E POSA)			
		ml	10,39	
020	Nastro bitumato tipo Scotchlane A145 nero. Larghezza cm. 20, completo di primer P50. (FORNITURA E POSA)			
		ml	15,17	
021	Realizzazione di stazione di rilevamento mediante spire  comprensiva di:			
		cad	167,83	
022	Realizzazione di stazione di rilevamento mediante spire  comprensiva di:			
		cad	293,68	
023	Realizzazione di stazione di rilevamento mediante spire  comprensiva di:			
		cad	351,27	
024	Realizzazione di stazione di rilevamento mediante spire  comprensiva di:			
		cad	534,23	
15.P06.A10	ACCESSORI PER LINEE IN FIBRA OTTICA			
005	Pannello di attestazione fibre ottiche da Rack 19“ con capacità sino a 24 fibre, connettore ST, di tipo a cassetto  ...
... scorrevole completo di accessori interni per gestione accumulo fibra e adattatori SC montati (FORNITURA)			
		cad	169,63	
010	Pannello di attestazione fibre ottiche (POSA)			
		cad	7,54	
015	Pannello di attestazione fibre ottiche (RECUPERO)			
		cad	2,03	
020	Connettore ottico tipo ST Multimodale a montaggio rapido (FORNITURA)			
		cad	11,89	
025	Bretella ottica a doppia  fibra  50/125 micron cablata con connettori di tipo SC o ST (secondo richiesta)   ...
... lunghezza 2 m per interconnessione fra pannello-switch convertitore IP  (FORNITURA)			
		cad	43,61	
030	Switch Concentratore/Convertitore di rete TCP/IP Ethernet 100Mbps con n.2 porte ottiche 100Mbps + n.6 porte rame  ...
... RJ45  10/100Mpbs, con gestione SMNP, temperatura operativa estesa -40/+75°C, scheda elettronica con trattamento  tropicalizzante,contenitore IP51, montaggio fondo quadro, con alimentatore 115-230 V  AC. (FORNITURA E POSA)			
		cad	2.349,73	
	15.P07 PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA PER I LAVORI COMPENSATI IN ECONOMIA			
15.P07.A00	Saranno assunti i costi orari delle mercedi, non soggetti a ribasso, per le varie qualifiche, riportati nella  ...
... tabella del Collegio Costruttori Edili della Provincia di Torino in vigore al momento dell'appalto per gli operai edili e  dalle tabelle ANIE per gli operai elettrici ed elettronici.			
005	Maggiorazione, soggetta a ribasso, dei costi orari di cui sopra per spese generali, mezzi tecnici di protezione  ...
... antinfortunistica adeguati all'ambiente ed al lavoro da eseguire, uso degli attrezzi, utili, copertura perdite, ecc....			
		%	24,3%