Articolo di
Elenco	I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I	Unità di
misura	PREZZO 
EURO	
				
	21 RECUPERO AMBIENTALE - INGEGNERIA NATURALISTICA			
	21.P01 NOLO MEZZI D'OPERA E TRASPORTI			
21.P01.A05	Escavatore tipo ragno per lavori da eseguirsi in località di difficile accesso, compreso il manovratore ed ogni  ...
... onere e costo			
 005	...			
		h	34,54	
21.P01.A10	Nolo di argano (4 HP) provvisto di funi e di tutti gli accessori escluso personale			
 005	...			
		h	4,92	
21.P01.A15	Nolo di idroseminatrice con cisterna			
 005	...			
		h	22,50	
21.P01.A20	Nolo di pompa irroratrice a zaino per bitumi ed altri leganti 			
 005	...			
		h	11,35	
21.P01.A25	Nolo di cippatrice			
 005	...			
		h	29,62	
21.P01.A30	Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del  ...
... carburante, escluso il manovratore 			
 005	a disco (minimo cm 50)			
		h	2,13	
 010	a catena con lama non inferiore a cm 45			
		h	2,67	
21.P01.A35	Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per  ...
... il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore			
 005	...			
		h	2,67	
21.P01.A40	Nolo di attrezzi per approvvigionamento di acqua in cantiere comprendenti: corredo completo delle vasche di  ...
... raccolta, manichette di collegamento e quanto altro necessario per la distribuzione dell'acqua			
 005	...			
		h	0,96	
21.P01.A41	Nolo di fioretto da mina per perforazioni in parete comprese le attrezzature necessarie, ad esclusione  ...
... dell'operatore e del compressore			
 005	...			
		h	4,05	
21.P01.A45	Nolo di elicottero per trasporto materiali in località inaccessibili compreso preparazione del materiale,  ...
... trasferimento, carico e scarico, fino a quota 2.000 m s. l. m. - secondo quantità di materiale trasportato			
 005	...			
		kg	0,40	
21.P01.A50	Nolo di battipalo idraulico semovente o montato su autocarro con maglio fino a 500 kg, incluso ogni accessorio per  ...
... il funzionamento la presenza di meccanico, il manovratore ed ogni onere e costo.			
 005	...			
		h	34,54	
21.P01.A55	Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggio manuale			
 005	...			
		mc	18,18	
21.P01.A60	Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche, compreso carico, scarico, spianamento nelle località  ...
... prefissate dall'Amministrazione - a qualsiasi distanza			
 005	...			
		mc	4,97	
21.P01.A65	Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il caricamento a mano del materiale da trasportare			
 005	...			
		mc	14,58	
21.P01.A70	Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto  ...
... stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)			
 005	...			
		mc	4,97	
21.P01.A75	Trasporto di materiale di scavo entro cantiere			
 005	...			
		mc	1,52	
21.P01.A80	Trasporto di scapoli di cava per la formazione di murature, drenaggi, cunette, ecc. compreso il carico e lo  ...
... scarico, misurato sull'autocarro			
 005	...			
		mc	17,01	
21.P01.A85	Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di  ...
... legno o ferro od in imballaggi qualsiasi e trasporto di barriere metalliche protettive e di materiali di piccole dimensioni, blocchetti di porfido, ecc., compreso il carico e lo scarico			
 005	...			
		q.li	1,42	
21.P01.A90	Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto 			
 005	 - eseguito con mezzo meccanico			
		mc	1,57	
 010	 - eseguito a mano			
		mc	8,14	
	21.P02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E DEMOLIZIONI			
21.P02.A05	Scavo di fondazione, esclusivamente eseguito a mano, a sezione obbligata anche ristretta o a campioni di qualsiasi  ...
... lunghezza, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a cm 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m³ 1 compreso altresì la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'impresa			
 005	 - fino alla profondità di m 2			
		mc	56,88	
 010	 - sovrapprezzo per ogni m di ulteriore profondità			
		mc	13,50	
21.P02.A10	Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed in presenza di  ...
... acqua fino a cm 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m 1,00, per la apertura di sedi stradali e loro pertinenze, per impianto di opere d'arte, disfacimento o scarificazione profonda di massicciata; apertura di cassonetti su strade esistenti, per l'eventuale abbassamento o bonifica del piano di posa dei rilevati stradali, ecc. compreso l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro contro le murature ed a riempimento dei cavi, od a rifiuto se non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, il taglio degli alberi e dei cespugli e l'estirpazione delle ceppaie, l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere in modo da dare le sezioni di scavo corrispondenti a quelle di progetto			
 005	...			
		mc	3,35	
21.P02.A15	Sovrapprezzo per scavo di sbancamento come al precedente articolo ma esclusivamente in roccia da mina o per  ...
... trovanti superiori a m³ 1, compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura prescritta per il riempimento, carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla D. L.			
 005	...			
		mc	38,21	
21.P02.A20	Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta o a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di  ...
... qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m³ 1 compreso altresì la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'impresa			
 005	 - fino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più  ...
... basso del piano campagna			
		mc	6,69	
 010	 - idem come sopra ma dalla profondità di m 2,01 a m 4			
		mc	10,02	
 015	 - idem come sopra ma dalla profondità di m 4,01 a m 6			
		mc	13,36	
 020	 - idem come sopra ma per ogni metro o frazione di metro di profondità superiore			
		mc	16,70	
21.P02.A25	Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata ma in roccia da mina o per trovanti superiori a m³ 1 compreso l'onere  ...
... della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà della Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla D. L.			
 005	...			
		mc	20,97	
21.P02.A30	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in presenza d'acqua alta più di cm 20 rispetto al livello naturale, con  ...
... l'obbligo di esaurimento della stessa, comunque profonda, anche comprese e compensate le spese di fornitura e di funzionamento pompe per l'aggottamento, di costruzione di ture, ecc.			
 005	...			
		mc	4,24	
21.P02.A35	Scavo di materie terrose e ghiaiose anche con trovanti di qualunque dimensione e durezza fino alla profondità di  ...
... cm 100 sotto il pelo delle acque di magra, compresa l'eventuale rimozione e lo spostamento in opera dei trovanti di cui prima e degli eventuali prismi di calcestruzzo di difese preesistenti, per apertura di savanelle, deviazione di acque, formazione di isolotti, per fare luogo alla posa di massi naturali, compresa la sistemazione delle pareti e del fondo degli scavi, il ritombamento delle materie di risulta che dovranno comunque essere utilizzate esclusivamente secondo le disposizioni della D. L., il riempimento dei vani rimanenti ad opera finita e lo spianamento in alveo delle materie eccedenti, il loro trasporto e la sistemazione a rifiuto, o rinterro e ad imbottimento di sponda			
 005	...			
		mc	3,51	
21.P02.A40	Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze  ...
... effettuate con benne sagomate o altro compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto in idonee discariche autorizzate			
 005	...			
		mc	1,22	
21.P02.A45	Regolarizzazione del terreno con ricarico e pareggiamento dello stesso, eliminazione della vegetazione in esubero,  ...
... abbattimento dei volumi di roccia in equilibrio precario anche con l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche, segnaletica necessaria, pulizia della sede stradale e smaltimento dei materiali di risulta			
 005	...			
		mc	2,94	
21.P02.A50	Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con ragno meccanico,  ...
... onde ottenere un profilo regolare, in situazioni dove siano presenti accumuli di materiale sciolto fino ad altezze di m 2, grossi massi sparsi, fino a m 1 di diametro medio, legname morto e ramaglia, da disporre all'interno del cantiere secondo le indicazioni della D. L. o trasportare alle discariche autorizzate, incluso l'eventuale completamento a mano			
 005	...			
		mc	2,94	
21.P02.A55	Disgaggio di massi pericolanti, taglio degli arbusti e delle ceppaie in parete e sul ciglio, effettuato da  ...
... rocciatori specializzati muniti di attrezzatura idraulica (movimento da 10 t a 50 t) compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e di trasferta ed ogni altro onere necessario.			
 005	...			
		mc	3,72	
21.P02.A60	Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di provetti  ...
... rocciatori, comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori. Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m². di superficie effettivamente disgaggiata			
 005	...			
		mc	4,02	
21.P02.A65	Demolizione di masse rocciose intere ed a porzioni, realizzata mediante l'impiego di tecniche di perforazione,  ...
... anche senza l'uso di ponteggi, e con l'impiego di cementi espansivi, compreso l'eventuale ogni onere accessorio necessario, l'eventuale sistemazione in loco e/o il trasporto in discarica, esclusi solo gli eventuali oneri di discarica			
 005	...			
		mc	53,27	
21.P02.A70	Demolizione parziale o totale di murature di qualsiasi genere e forma, qualunque ne sia la tenacità e la specie,  ...
... entro o fuori terra, compreso il taglio secondo linee prestabilite, da eseguire a macchina con eventuali modesti interventi a mano, la cernita dei materiali utili che rimangono di proprietà della Amministrazione per il loro reimpiego sui lavori od il trasporto ed accatastamento nelle località scelte dalla D. L., nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali non utilizzabili			
 005	...			
		mc	27,11	
21.P02.A75	Demolizione parziale o totale di opere di qualsiasi genere e forma in conglomerato semplice o leggermente armato  ...
... entro o fuori terra, compreso il taglio delle armature in ferro anche con l'uso della fiamma ossidrica, da eseguire a macchina con eventuali modesti interventi a mano, la cernita dei materiali utili che rimangono di proprietà della Amministrazione per il loro reimpiego sui lavori od il trasporto ed accatastamento nelle località scelte dalla D. L., nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali non utilizzabili			
 005	...			
		mc	71,87	
	21.P03 INGEGNERIA NATURALISTICA MATERIALI E TECNICHE PER IL CONSOLIDAMENTO E LA RINATURALIZZAZIONE DI SCARPATE, VERSANTI E SPONDE			
21.P03.A05	Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai del diametro di  ...
... circa cm 5 - 10			
 005	...			
		mc	9,54	
21.P03.A10	Tiranti con ancoraggio, piombati sulle teste e pretesi in officina al limite di carico in acciaio armonico zincati			
 005	...			
		kg	7,81	
21.P03.A15	Malta cementizia anti - ritiro per ancoraggi			
 005	...			
		kg	0,73	
21.P03.A20	Filo di ferro spinato, per chiudente, zincatura forte dal n. 13 al n. 15			
 005	...			
		kg	1,20	
21.P03.A25	Filo di ferro 			
 005	 - nero			
		kg	0,79	
 010	 - zincato			
		kg	0,96	
 015	 - zincato e attorcigliato			
		kg	1,58	
 020	 - zincato e spinato			
		kg	1,19	
 025	 - rivestito in plastica			
		kg	1,36	
21.P03.A30	Filo di ferro a zincatura forte per gabbioni			
 005	 - dal n. 14 al n. 17			
		kg	1,02	
 010	 - dal n. 18 al n. 20			
		kg	1,13	
21.P03.A35	Barre in ferro zincato trafilato da m 2, diametro mm 3			
 005	...			
		kg	1,36	
21.P03.A40	Barra d'acciaio munita di asola 			
 005	 - diametro 16 mm, lunghezza superiore a 60 cm			
		cad	1,87	
 010	 - diametro 20 mm, lunghezza superiore a 80 cm			
		cad	2,12	
21.P03.A45	Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo FE B 38 K (tensione ammissibile 2.200 kg/cm²) e tipo FE B 44 K  ...
... (tensione ammissibile 2.600 kg/cm²)			
 005	 - diametro mm 12			
		kg	0,56	
 010	 - diametro mm 14			
		kg	0,55	
 015	 - diametro mm 16			
		kg	0,55	
 020	 - diametro mm 18			
		kg	0,55	
 025	 - diametro mm 20			
		kg	0,55	
 030	 - diametro mm 22			
		kg	0,55	
 035	 - diametro mm 24			
		kg	0,56	
 040	 - diametro mm 26			
		kg	0,56	
 045	 - diametro mm 28			
		kg	0,57	
 050	 - diametro mm 30			
		kg	0,57	
 055	 - diametro mm 32			
		kg	0,58	
21.P03.A50	Profilati in ferro a doppio T anima da mm 80			
 005	...			
		kg	0,57	
21.P03.A55	Trave in acciaio tipo “HEB 100“			
 005	...			
		kg	0,59	
21.P03.A60	Corde in acciaio 			
 005	 - diametro mm 3			
		ml	0,15	
 010	 - diametro mm 4			
		ml	0,23	
 015	 - diametro mm 5			
		ml	0,34	
 020	 - diametro mm 6			
		ml	0,37	
 025	 - diametro mm 8			
		ml	0,53	
 030	 - diametro mm 10			
		ml	0,71	
 035	 - diametro mm 12			
		ml	1,07	
21.P03.A65	Fune in fili d'acciaio zincato ed anima d'acciaio (diametro 16 - 18 mm)			
 005	...			
		ml	2,21	
21.P03.A70	Morsetto serrafune (diametro 16 - 22 mm)			
 005	...			
		cad	1,85	
21.P03.A75	Chioderia varia			
 005	...			
		kg	1,06	
21.P03.A80	Chiodi a sparare in acciaio completi di carica esplosiva 			
 005	 - lunghezza cm 3			
		cad	0,40	
 010	 - lunghezza cm 4			
		cad	0,43	
 015	 - lunghezza cm 5			
		cad	0,48	
 020	 - lunghezza cm 6,5			
		cad	0,51	
21.P03.A85	Chiodi zincati 			
 005	 - lunghezza mm 40			
		kg	3,82	
 010	 - lunghezza mm 60			
		kg	3,64	
 015	 - lunghezza mm 100			
		kg	3,46	
21.P03.A90	Chiodi fucinati (caviglie, brocconi)			
 005	...			
		kg	2,61	
21.P03.A95	Ferro forgiato per staffoni, grappe, ghiere ecc.			
 005	...			
		kg	2,72	
21.P03.B05	Brocconi e chiodi a rampino forgiati			
 005	...			
		kg	3,26	
21.P03.B06	Barre rigide in acciaio tipo Gewi/Diwidag			
 005	...			
		ml	21,15	
21.P03.B07	Ancoraggio diametro minimo di mm 27, lunghezza m 1,2 			
 005	...			
		cad	58,95	
21.P03.B08	Ancoraggio diametro minimo di mm 43, lunghezza m 1,2			
 005	...			
		cad	65,09	
21.P03.B09	Acqua gasolio e accessori			
 005	...			
		ml	1,35	
21.P03.B10	Pali di legno durabile (larice, castagno, quercia), scortecciati ed eventualmente impregnati			
 005	 - del diametro da cm 14 a cm 22			
		mc	118,49	
 010	 - del diametro superiore a cm 22			
		mc	108,61	
21.P03.B12	Traversine ferroviarie dismesse, in legname forte, di prima scelta e prive di diserbante e senza ferramenta e  ...
... marcate a fuoco; compreso trasporto in cantiere			
 005	...			
		mc	53,69	
21.P03.B15	Palo appuntito di castagno 			
 005	 - diametro 4 cm, lunghezza 30 cm			
		cad	0,16	
 010	 - diametro 5 cm, lunghezza 80 cm			
		cad	0,64	
 015	 - diametro 8 cm, lunghezza 100 cm			
		cad	1,18	
 020	 - diametro 20 cm, lunghezza 150 cm			
		cad	7,64	
 025	 - diametro 20 cm, lunghezza 200 cm			
		cad	9,13	
21.P03.B20	Pertica di castagno 			
 005	 - diametro 8 cm, lunghezza 200 cm			
		cad	0,94	
 010	 - diametro 20 cm, lunghezza 300 cm			
		cad	9,13	
21.P03.B30	Collante organico			
 005	...			
		kg	2,09	
21.P03.B35	Emulsione bituminosa			
 005	...			
		kg	0,32	
21.P03.B40	Carta catramata			
 005	...			
		mq	1,58	
21.P03.B43	Nolo di attrezzatura completa da roccia			
 005	...			
		h	16,20	
21.P03.B45	Rete in polietilene			
 005	...			
		mq	0,09	
21.P03.B50	 Rete metallica per gabbioni in filo di ferro a zincatura forte e con maglie esagonali ottenute con la doppia torsione 			
 005	 - dal n. 14 al n. 17			
		kg	1,31	
 010	 - dal n. 18 al n. 20			
		kg	1,53	
21.P03.B55	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili 			
 005	 - plastificata			
		kg	2,26	
 010	 - zincata			
		kg	2,83	
21.P03.B60	Rete in fibra naturale di cocco per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, costituita da intreccio di  ...
... fibre, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 10 kN/m 			
 005	 - del peso di 400 g/m²			
		mq	4,54	
 010	 - del peso di 700 g/m²			
		mq	6,81	
 015	 - del peso di 900 g/m²			
		mq	7,50	
21.P03.B65	Rete in fibra naturale di agave per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, costituita da intreccio di  ...
... fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 15 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm			
 005	 - del peso di 200 g/m²			
		mq	3,45	
 010	 - del peso di 300 g/m²			
		mq	3,94	
 015	 - del peso di 400 g/m²			
		mq	4,45	
 020	 - sovrapprezzo applicabile ai prezzi della presente voce in caso di pigmentazione verde			
		mq	0,50	
21.P03.B70	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di  ...
... fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm			
 005	 - del peso di 150 g/m²			
		mq	1,32	
 010	 - del peso di 500 g/m²			
		mq	1,82	
21.P03.B75	Posa in opera di rete in fibra naturale (juta, cocco, agave), di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, fissata  ...
... al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		mq	2,46	
21.P03.B80	Geotessile non tessuto antierosivo pacciamante composto di fibre biodegradabili coesionate meccanicamente mediante  ...
... agugliatura su strato cartaceo, senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con massa areica di 1.200 g/m², fibre vegetali 94% e barriera cartacea 6%, fornito in bobine - spessore mm 6,5			
 005	...			
		mq	3,47	
21.P03.B85	Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili coesionate meccanicamente mediante agugliatura  ...
... su rete di juta senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con massa areica di 2.000 g/m², fibre vegetali 23%, rete di juta 7%, concime 5%, ritentore idrico naturale 63%, fornito in bobine - spessore mm 7			
 005	...			
		mq	5,78	
21.P03.B90	Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili coesionate meccanicamente mediante agugliatura  ...
... su rete di juta senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con massa areica di 350 g/m², fibre vegetali 65%, rete di juta 35%, fornito in bobine - spessore mm 3,5			
 005	...			
		mq	2,20	
21.P03.B95	Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con geocomposito tridimensionale rinforzato da rete  ...
... metallica zincata a doppia torsione di maglia 8 x 10 cm, filo di diametro 8 mm, compresi i punti metallici zincati di diametro 3 mm per le legature, i picchetti di ancoraggio in acciaio di diametro 16 mm e lunghezza 80 cm con densità di n. 2 al m², la ricarica e saturazione con terreno di medio impasto e la successiva idrosemina			
 005	...			
		mq	15,80	
21.P03.C05	Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in geotessile non tessuto formato da stuoia  ...
... sintetica costruita mediante cardatura ed agugliata con fibre da fiocco poliestere esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termocalandratura			
 005	 - del peso da 100 a 200 g/m²			
		mq	0,73	
 010	 - del peso da 200 a 300 g/m²			
		mq	1,22	
 015	 - del peso da 300 a 500 g/m²			
		mq	1,73	
21.P03.C10	Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in geotessile non tessuto formato da stuoia  ...
... sintetica costruita mediante cardatura ed agugliata con fibre da fiocco polipropilene esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termocalandratura			
 005	 - del peso da 100 a 200 g/m²			
		mq	0,98	
 010	 - del peso da 200 a 300 g/m²			
		mq	1,48	
 015	 - del peso da 300 a 500 g/m²			
		mq	1,97	
21.P03.C15	Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in geotessile non tessuto a filo continuo agugliato  ...
... in polipropilene esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termocalandratura			
 005	 - del peso da 100 a 200 g/m²			
		mq	1,32	
 010	 - del peso da 200 a 300 g/m²			
		mq	1,73	
 015	 - del peso da 300 a 500 g/m²			
		mq	2,46	
21.P03.C20	Fornitura e posa barriera massiccia di contenimento tipo paravalanghe 			
 005	 - micropalo (diametro 80 mm, lunghezza 2 m) fornitura posa in opera trivellazione iniezione cementizia ed ogni  ...
... altro onere			
		cad	98,74	
 010	 - montante in ferro NP 16 zincati a caldo e verniciati, lunghezza m 1,5, con radice a tondo saldato e verniciato  ...
... antiruggine, diametro 40 mm, lunghezza 1 m, fornitura, trasporto e montaggio in opera collegati ai micropali e alla barriera in legname			
		cad	306,09	
 015	 - barriera formata da legname massiccio (pali di legno forte impregnato) tagliato a misura, elementi in ferro ad  ...
... U filettati per la legatura a montanti in acciaio già predisposti, fornitura, trasporto e montaggio incluso ogni altro onere			
		mq	78,98	
 020	 - funi in acciaio diametro 12 mm, 222 fili, carico minimo di rottura 800 kg, fornitura trasporto e montaggio in  ...
... opera provviste di relativi morsetti e redance			
		ml	5,92	
21.P03.C22	Cavalletti paravalanghe a treppiede su terreno sciolto, costituiti da pali in legname durabile (quercia, castagno,  ...
... larice o legnami impregnati a pressione) bitumati nella parte interrata, con puntoni di diametro 15 cm e lunghezza 2 m, infissi nel terreno per almeno 0.5 m, con piastra d'appoggio in cemento armato per 1.5 t delle dimensioni di 25 cm x 25 cm x 10 cm, n° 2 traverse di diametro 12 cm e lunghezza 2 m, n° 2 ferri tondi zincati o due pali in legname del diametro 18 cm,  lunghezza 1 m, n° 1 fascia di acciaio inossidabile preforata per 10 chiodi, delle dimensioni di 20 mm x 2 mm x 1000 mm, 1 barra Fe b 38 k diametro = 14 mm lunghezza => 40 cm, chiodi zincati diametro = 6.5/180 mm e diametro = 4/100 mm; il tutto eseguito a regola d'arte, comprese tutte le forniture, gli scavi e riempimenti necessari, compreso il trasporto per il cantiere su terreni in pendenza, ma escluso l'eventuale trasferimento dei materiali con elicottero			
 005	...			
		ml	99,14	
21.P03.C23	Cavalletti paravalanghe a treppiede su roccia, costituiti da pali in legname durabile (quercia, castagno, larice o  ...
... legnami impregnati a pressione) bitumati nella parte interrata, con puntoni di diametro 15 cm e lunghezza 2 m, infissi nel terreno per almeno 0.5 m, con piastra d'appoggio in cemento armato per 1.5 t delle dimensioni di 25 cm x 25 cm x 10 cm, n° 2 traverse di diametro 12 cm e lunghezza 2 m, n° 1 traverso in legname del diametro di 20 cm e lunghezza 1.7 m, vincolato al terreno mediante tiranti in funi d'acciaio del diametro 12 mm, vincolate alla matrice rocciosa sottostante con malta cementizia antiritiro o con ancoraggi ripartiti, n° 1 fascia di acciaio inossidabile preforata per 10 chiodi, delle dimensioni di 20 mm x 2 mm x 1000 mm, 1 barra Fe b 38 k diametro = 14 mm lunghezza => 40 cm, chiodi zincati diametro =  6.5/180 mm e diametro = 4/100 mm; il tutto eseguito a regola d'arte, comprese tutte le forniture, gli scavi e riempimenti necessari, compreso il trasporto per il cantiere su terreni in pendenza, ma escluso
l'eventuale trasferimento dei materiali con elicottero			
 005	...
Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di viabilità camionabile: 5%			
		ml	150,44	
21.P03.C25	Fornitura e posa di canalette semicircolari in acciaio ondulato, nervato, zincato della lunghezza di m 0,95  ...
... caduno, spessore minimo mm 2, complete di giunzioni, bulloni, rinforzi, ancoraggi, compresi la realizzazione del cuscinetto d'appoggio con materiale fine, perfetto raccordo con il terreno a monte anche mediante l'utilizzo di teli di geojuta posati in opera, compreso lo scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in tratti di roccia, in zona di difficile accesso, eseguito dal ragno, compreso taglio e allontanamento alberi e ceppaie, compreso il trasporto nella località di impiego del materiale necessario ed ogni altro onere per fornire l'opera compiuta			
 005	 - diametro cm 60			
		ml	56,77	
 010	 - diametro cm 80			
		ml	75,54	
 015	 - diametro cm 100			
		ml	80,96	
21.P03.C30	Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (profondità 50 cm) di fascine  ...
... vive costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; riempimento con terreno di riporto, legatura delle fascine, posa di picchetti di legno, ogni 70 cm, aventi una funzione di fissaggio delle fascine; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		ml	17,96	
21.P03.C35	Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, in rotoli 			
 005	 - diametro mm 50			
		ml	0,62	
 010	 - diametro mm 65			
		ml	0,91	
 015	 - diametro mm 80			
		ml	1,20	
 020	 - diametro mm 100			
		ml	1,67	
 025	 - diametro mm 150			
		ml	1,99	
21.P03.C40	Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, rivestito esternamente con geotessile non tessuto, in rotoli 			
 005	 - diametro mm 50			
		ml	1,03	
 010	 - diametro mm 65			
		ml	1,49	
21.P03.C45	Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi			
 005	 - diametro mm 80 doppia finestratura			
		ml	2,68	
 010	 - diametro mm 100 doppia finestratura			
		ml	3,17	
 015	 - diametro mm 120 doppia finestratura			
		ml	3,50	
21.P03.C50	Posa in opera di tubo dreno per drenaggio in PVC microfessurato di qualsiasi dimensione			
 005	...			
		ml	3,81	
21.P03.C55	Realizzazione di drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (larghezza 0,8 m, profondità 2,5 m  ...
... rispetto al piano campagna) di due tubi dreni in PVC microfessurato, a parete corrugata, dal diametro minimo di mm 100; riempimento dello scavo, fino ad una altezza di 2 m sul fondo, con ciottoli di dimensioni 5 - 10 cm, previa posa di geotessile non tessuto ad elevata capacità filtrante sul fondo e lungo le pareti dello scavo, a rivestimento del vespaio; raggiungimento della quota del piano campagna con apporto di terreno agrario (strato spessore cm 50 circa). Compresa la fornitura e la posa dei materiali ed ogni altro onere o accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.			
 005	...			
		ml	74,55	
21.P03.C60	Posa di geotessile filtrante per l'avviluppamento di tubi drenanti a un solo giro, completo di cucitrice o a calza  ...
... o posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante 			
 005	...			
		ml	0,98	
21.P03.C65	Formazione di canaletta per lo sgrondo delle acque meteoriche poste trasversalmente a 45° rispetto all'asse della  ...
... sede stradale per ottenere una buona pendenza e per favorire l'autopulitura del canale di scorrimento, costruite con due tondoni di legno idoneo e durabile di latifoglia o conifera del diametro di almeno cm 15, collegati fra loro con 3 coppie di cambre in acciaio del diametro di 16 mm alla distanza di cm 15 circa, poggianti su un terzo tondone in legno di analoghe caratteristiche o piattaforma in calcestruzzo armato. Compreso gli oneri per lo scavo ed i raccordi stradali.			
 005	...			
		ml	30,21	
21.P03.C70	Costruzione di tagliacqua in legno idoneo e durabile di latifoglia o conifera, per piste di servizio, costituito  ...
... da un tondone del diametro almeno di cm 15 circa, posto trasversalmente a 45° rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con zancatura			
 005	...			
		ml	8,09	
21.P03.C75	Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di latifoglia o conifera, eventualmente  ...
... impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione di cm 40 x 25 e saranno costituite da tavole chiodate e graffate; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfianchi, le curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di pozzetti prefabbricati di raccordo tra le canalette trasversali e le canalette longitudinali; compreso ogni altro onere			
 005	...			
		ml	34,54	
21.P03.C80	Realizzazione di canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza 80 cm, base minore 70 cm, base maggiore  ...
... 170 cm) con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro 15 - 20 cm e con il fondo e le pareti rivestiti di pietrame (spessore 20 cm) recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso sul terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; compreso l'eventuale inserimento, ad intervalli regolari di 5 m, nella parte sommitale dell'opera, di una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte incluso lo scavo			
 005	...			
		ml	51,83	
21.P03.C85	Realizzazione di canaletta in legname (palicanaletta) per il convogliamento delle acque superficiali, a sezione  ...
... trapezia, larghezza al fondo 30 - 50 cm, profondità utile 40 - 50 cm, addossata a monte a palificata di sostegno ad una parete rinverdita di altezza non inferiore a 0,8 - 1 m e confinata lato strada da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32), collegata alla parete retrostante mediante traversi in legno delle dimensioni e con la spaziatura adottate per la palificata di sostegno ad una parete. Compresa la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, inclusi lo scavo necessario, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale vivo, i rinfianchi, rinzaffi e i raccordi necessari con il piano viabile onde evitare il sifonamento della canaletta, compresi ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte			
 005	...			
		ml	98,74	
21.P03.C87	Cunettone di convogliamento delle acque realizzato in pietrame e legname, a sezione trapezia e della larghezza  ...
... netta alla base pari a 1 m, alla sommità pari a circa 3 m, profondità netta 1.0 m; il legname idoneo e durabile scortecciato di larice, castagno o quercia sarà di diametro minimo 20 cm e sarà segato in spezzoni longitudinali e trasversali e fra loro vincolati da barre in acciaio tipo Fe B 38 K diametro 12 mm passanti, con preforo di pari diametro; il materiale lapideo di riempimento di dimensioni minime 0.008 m³ con un lato > 0.25 m, posizionato a mano all'interno della struttura in legname preferibilmente posato di punta con eventuale intasamento dei vuoti in cls con R'bk 200; i piloti in acciaio, infissi per almeno 1.5 m dal piano campagna, del tipo doppio T anima 10 cm, saranno posizionati a coppie di 2 ogni 4 m di sviluppo del cunettone; sono compresi gli scavi, i riempimenti a tergo della struttura con i raccordi alla pendice necessari, la fornitura e messa a dimora di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto nel numero di 2
al metro ed ogni altro onere			
 005	...			
		ml	198,65	
21.P03.C90	Fornitura e posa di una rete elettrosaldata in fili di acciaio per qualsiasi dimensione di maglie e spessore del  ...
... filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizione, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio e contabilizzato a peso per la parte resa in opera			
 005	...			
		kg	1,73	
21.P03.C95	Fornitura e posa in opera di rete metallica di protezione armata in pannelli aventi larghezza 3,00 m in filo tipo  ...
... “C“ ricotto (UNI 3588) con diametro 2,7 mm (n. 17) a forte zincatura in maglia 8 x 10 a doppia torsione, completa di: funi a trefoli di diametro 12 mm (N. B.: tutte le funi con resistenza non inferiori a 190 kg/mm²) di sostegno alla sommità e di contenimento al piede fissate al terreno con barre di ancoraggio del diametro di 24 mm di lunghezza non inferiore a 0,8 m, poste in corrispondenza di ogni giunzione dei pannelli, fortemente ancorate; giunzione tra i pannelli mediante legature con filo di ferro zincato.			
 005	...			
		mq	8,46	
21.P03.D05	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pendici rocciose con pannelli in rete metallica a doppia torsione a  ...
... maglia esagonale 8 x 10. Filo elementare della rete di diametro pari a mm 2,7 del tipo “C“ ricotto, come indicato nella tabella UNI 465 e zincatura conforme a quanto previsto nella circolare del Consiglio Superiore dei LL. PP. n. 2078 del 27.08.62. Alla sommità della pendice la rete è sostenuta da una fune in trefoli di acciaio del diametro di mm 12 fissata alla roccia tramite ancoraggi in barre d'acciaio ad aderenza migliorata del diametro di 24 mm e di profondità pari a m 0,50/1,50 con testa filettata diametro 24 mm atta ad accogliere golfaro passacavo, posti in opera ad interasse di m 3,00. Al piede della pendice la rete è contenuta da una fune in trefoli di diametro di mm 12 fissata alla roccia tramite ancoraggi in barre d'acciaio con in testa golfaro, posti in opera ad interasse di m 3,00. Armatura del rivestimento tramite il tesaggio, sulla superficie coperta di funi in acciaio diametro 12 mm, formanti maglie romboidali regolari di dimensioni m 3,00 x 3,00 e vincolate a monte ed a valle ai rispettivi ancoraggi. Le barre di ancoraggio sono solidarizzate in foro tramite iniezioni di boiacca di cemento addittivato con prodotti antiritiro. Perforazione eseguita con perforatrice a rotopercussione di profondità pari a quella degli ancoraggi e diametro non inferiore a mm 36. Giunzione dei pannelli rete con legature in filo di ferro zincato			
 005	...			
		mq	27,68	
21.P03.D10	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pendici rocciose con pannelli in rete metallica a doppia torsione a  ...
... maglia esagonale 8 x 10. Filo elementare della rete di diametro pari a mm 2,7 del tipo “C“ ricotto, come indicato nella tabella UNI 465 e zincatura conforme a quanto previsto nella circolare del Consiglio Superiore dei LL. PP. n. 2078 del 27.08.62. Alla sommità della pendice la rete è sostenuta da una fune in trefoli di acciaio del diametro di mm 12 fissata alla roccia tramite ancoraggi in barre d'acciaio ad aderenza migliorata del diametro di 25 mm e di profondità pari a m 2/3 con testa atta ad accogliere golfaro passacavo, posti in opera ad interasse di m 3,00. Al piede della pendice la rete è contenuta da una fune in trefoli di diametro di mm 12 fissata alla roccia tramite ancoraggi in barre d'acciaio con in testa golfaro, posti in opera ad interasse di m 3,00. Armatura del rivestimento tramite il tesaggio, sulla superficie coperta di funi in acciaio diametro 12 mm, formanti maglie romboidali e vincolate (dimensioni m 3,00 x 3,00) a monte ed a valle ai rispettivi ancoraggi regolari. Le barre di ancoraggio sono solidarizzate in foro tramite iniezioni di boiacca di cemento addittivato con prodotti antiritiro. Perforazione eseguita con perforatrice a rotopercussione di profondità pari a quella degli ancoraggi e diametro non inferiore a mm 36. Giunzione dei pannelli rete con legature in filo di ferro zincato, inclusi gli ancoraggi e ogni cosa per fornire l'opera a regola d'arte			
 005	...			
		mq	32,09	
21.P03.D15	Fornitura e posa in opera in qualsiasi situazione di terreno, già regolarizzato, di barra d'ancoraggio rigida  ...
... completa di ranella e dado, di diametro 28 o 32 mm, tipo Gewi/Diwidag con resistenza allo snervamento di 500 N/mm², resistenza a trazione di 300 kN e resistenza al taglio di 170 kN, per lunghezza massima di 3 m lineari opportunamente iniettata con malta cementizia secondo le direttive della D.L., eventuale predisposizione della testa, onde a cogliere il golfaro passacavo, compreso ogni onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. I materiali devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di provenienza che, complete di campionature, devono essere preventivamente sottoposte per approvazione alla D.L.			
 005	...			
		ml	59,97	
21.P03.D20	Fornitura e posa in opera di pannelli con maglia in fune di acciaio costituiti da elementi rettangolari di  ...
... dimensioni non superiori a m 6,00 x 4,00, in funi di filo d'acciaio zincato con resistenza di 190 kg/mm² intrecciati a maglia quadrata non superiore a cm 30 x 30. La fune perimetrale, con diametro non inferiore a 12 mm è chiusa agli estremi mediante manicotto in alluminio pressato. Le funi di maglia con diametro non superiore a 8 mm presentano agli incroci delle maglie dei rinforzi costituiti da graffe galvanizzate a doppio guscio chiuse a pressione. Il fissaggio del pannello è ottenuto mediante ancoraggi in barre d'acciaio ad aderenza migliorata del diametro di 24 mm posti in appositi fori del diametro di 36 mm intasati con miscela cementizia antiritiro di lunghezza non inferiore a 1.500 mm. I pannelli sono collegati agli ancoraggi mediante asole in fune diametro 12 mm opportunamente morsettate.			
 005	...			
		mq	60,42	
21.P03.D25	Rete metallica a maglia doppia torsione in filo di ferro zincato del 17 da 30/10 per protezione delle scarpate in  ...
... roccia, ancorata con cambrette in filo di ferro zincato affogate del cemento in fori predisposti ed in sommità con cordoli di contenimento in calcestruzzo avente una R'bk >= 250 kg/cm², data in opera compreso il denudamento della roccia dalle sostanze terrose e dai detriti di roccia sfaldata, con esclusione del solo calcestruzzo che verrà conteggiato a parte con il relativo prezzo di elenco			
 005	...			
		mq	12,98	
21.P03.D30	Muratura di pietrame e malta cementizia dosata a q 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, a corsi regolari od  ...
... a mosaico, per muri di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusa la stilatura dei giunti			
 005	a)con pietrame fornito dall'Impresa			
		mc	161,15	
 010	b)con utilizzazione di pietrame di recupero			
		mc	130,92	
21.P03.D35	Muratura in pietrame a secco eseguita a perfetta regola d'arte			
 005	...			
		mc	113,54	
21.P03.D40	Realizzazione di gradonata viva con talee e/o piantine radicate, consistente nello scavo di una banchina  ...
... (profondità minima 50 cm, contropendenza del 10%, interasse di 1,5 - 3 m) nella messa a dimora di talee interrate per circa 4/5 della loro lunghezza (densità minima n. 20/ml e diametro minimo 3 cm) e/o di piantine radicate (densità minima n. 5/ml) appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, inclusa la fornitura del materiale vegetale vivo			
 005	 - scavo meccanico			
		ml	29,06	
 010	 - scavo manuale			
		ml	42,58	
21.P03.D45	Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) consistente nella costruzione di un'opera di sostegno  ...
... controterra costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia di diametro minimo cm 20, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e con una densità di n. 3/ml; la struttura sarà corredata dall'inserimento, da eseguirsi durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 - 30 al ml e successiva messa a dimora a monte di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo			
 005	...
Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di viabilità camionabile: 5%			
		ml	32,05	
21.P03.D50	Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile  ...
... di latifoglia o conifera (larice, castagno o quercia, di diametro minimo 8 cm) disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e sovrapposti a realizzare un'opera di sostegno controterra di altezza almeno 20 - 30 cm, legati e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e con una densità di 3/ml; la struttura sarà corredata dall'inserimento, da eseguirsi durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 - 30 al ml e dalla successiva messa dimora a monte di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo			
 005	...
Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di viabilità camionabile: 5%			
		ml	28,96	
21.P03.D52	Palificata semplice (palizzata) in roccia di 3 m di lunghezza con talee e piantine, consistente nella costruzione  ...
... di un'opera di sostegno controterra costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo cm 20, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) conficcati nel terreno per almeno 1.5 m, previa perforazione con fioretto da mina e fissaggio con malta reoplastica antiritiro, in numero di due piloti per ogni palizzata; la struttura sarà corredata dall'inserimento, da eseguirsi durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 2 cm) disposte in numero di almeno 10 al ml e successiva messa a dimora a monte di piantine radicate di specie arboree e/o arbustive in n° 3/ml;  compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e il bagnamento successivo alla messa a dimora			
 005	...			
		cad	112,55	
21.P03.D53	Palificata semplice (palizzata) in roccia di 3 m di lunghezza con piantine, consistente nella costruzione di  ...
... un'opera di sostegno controterra costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo cm 20, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) conficcati nel terreno per almeno 1.5 m, previa perforazione con fioretto da mina e fissaggio con malta reoplastica antiritiro, in numero di due piloti per ogni palizzata; la struttura sarà corredata, durante la realizzazione dell'opera, da piantine radicate di specie arboree e/o arbustive in n° 3/ml;  compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e il bagnamento successivo alla messa a dimora			
 005	...			
		cad	88,32	
21.P03.D55	Realizzazione di una cordonata eseguita su di una banchina orizzontale della larghezza minima di 50 cm, con posa  ...
... in opera, longitudinalmente, di stanghe con corteccia (diametro 8 cm, lunghezza 2 m) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore 10 cm) sul quale porre in opera le talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (lunghezza 60 cm, distanza 5 cm) distanziate di 10 cm dal ciglio a monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore da realizzare ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio; compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		ml	32,37	
21.P03.D60	Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 1 m), posti ad una  ...
... distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (altezza 30 cm) legate con filo di ferro zincato (diametro 3 mm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		ml	18,05	
21.P03.D65	Realizzazione di una fascinata eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di 30 - 50 cm e larga  ...
... altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna di almeno 5 verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro 5 cm, lunghezza 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte e compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		ml	11,43	
21.P03.D70	Realizzazione di grata viva in legname con talee e piantine radicate: struttura portante costituita da reticolato  ...
... in tondoni scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia (diametro minimo cm 20) a maglia 1,5 x 1,5 m, uniti tra loro con chiodature e legature con filo di ferro zincato; la struttura viene vincolata alla base ed ancorata al terreno con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro mm 32, lunghezza 1,5 m) o con piloti in legno (diametro min 8 cm) conficcati nel terreno per almeno 3/4, gli interstizi intasati, durante la realizzazione dell'opera, di talee (in numero di 3/m²) di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto e piantine radicate (in numero di 4/m²), il terreno di copertura fermato sui tondoni da rete elettrosaldata a maglia di 5 x 7,5 cm; comprensivo di profilatura superficiale della scarpata e suo rivestimento preventivo con rete in fibra naturale e/o metallica, fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni onere accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, inclusa la fornitura del materiale vegetale vivo			
 005	...
Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di viabilità camionabile: 5%			
		mq	70,56	
21.P03.D71	Grata viva con rete metallica e ancoraggi per roccia consistente in: struttura portante costituita da reticolato  ...
... in tondoni scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo cm 20 a maglia 1,5 x 1,5 m, uniti tra loro con chiodature costituite da tondini diametro di 12 mm del tipo Fe B 38 K (2 per ogni giunta e sfalsati tra loro); la struttura viene vincolata alla base ed ancorata al terreno con pali in legname di pari diametro di quelli usati per la grata stessa, conficcati nel terreno per 2 m eventualmente tramite perforazione e  posizionati con frequenza di uno ogni metro di grata; i gradoni saranno intasati, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa in numero di 3 al m² e capaci di emettere radici avventizie dal fusto e di piantine radicate in numero di 4 al m²; fornitura e posa di rete a maglia romboidale a doppia torsione con filo di diametro 2.2 mm di larghezza 1,5 m (peso 1,15 kg/m²) da fissare sui tondoni dei traversi con 3 ordini di chiodature ad interasse di 30 cm; il riporto di terreno di copertura sarà formato da terra agraria in quantitativo > 0,1 m³ per ogni metro di gradone; compresi la fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni onere accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		mq	75,83	
21.P03.D73	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi in traversine ferroviarie  ...
... dismesse, impiegate nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con  piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a profondità 2.00 m, altezza 2.00 m			
 005	...			
		ml	396,18	
21.P03.D75	Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi scortecciati di legno  ...
... idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento; compreso ogni altro onere			
 005	...
Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di viabilità camionabile: 5%			
		mc	97,32	
21.P03.D76	Realizzazione di palificata di sostegno a infissione a una parete tirantata consistente nella costruzione di  ...
... un'opera di sostegno controterra costituita da n. 5 correnti (diametro minimo = 20 cm) e n. 4 traversi (diametro minimo = 10 cm, infissione circa 1 m, interdistanza max 1,5 m) in pali in legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, previamente scortecciati, fra loro fissati con barre ad aderenza migliorata zincati (diametro = 12 mm) e n. 1 tirante curvato a caldo per fissare il penultimo corrente in alto (barre ad aderenza migliorata diametro minimo 24 mm, lunghezza  minima 1,5 m, interdistanza 1,5 m) infissi nella roccia per almeno 1 m di profondità, previa perforazione con fioretto e fissaggio con malta antiritiro; la struttura sarà corredata, durante la realizzazione dell'opera, dalla messa a dimora di piantine radicate di specie arbustive e tappezzanti  in numero di almeno 20/m; compresa la fornitura di tutti i materiali, gli scavi e i riempimenti a tergo con i materiali provenienti dallo scavo e o riportato previa miscelazione e la messa a dimora del materiale vegetale vivo: prezzo al metro lineare e per altezze della palificata fino a 1,80 m 			
 005	...			
		ml	118,86	
21.P03.D80	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno  ...
... idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora  del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento; compreso ogni altro onere			
 005	...
Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di viabilità camionabile: 5%			
		mc	116,27	
21.P03.D81	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno  ...
... idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con  piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a profondità 2.00 m, altezza 2.00 m			
 005	...			
		ml	381,69	
21.P03.D82	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno  ...
... idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con  piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a profondità 2.00 m, altezza 1.50 m			
 005	...			
		ml	336,39	
21.P03.D83	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno  ...
... idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con  piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a profondità 1.50 m, altezza 1.50 m			
 005	...			
		ml	233,80	
21.P03.D84	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno  ...
... idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con  piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a profondità 1.50 m, altezza 1.00 m			
 005	...			
		ml	236,03	
21.P03.D85	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno  ...
... idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di base con  piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.Per sezione costruttiva costante di dimensioni pari a profondità 1.00 m, altezza 1.00 m			
 005	...			
		ml	153,12	
21.P03.D89	Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: corda in acciaio  ...
... (diametro minimo mm 10), morsetti serrafune, profilati in ferro a doppio T (anima mm 80), fascetta in lamiera zincata a protezione del palo nel punto di contatto con la fune in acciaio, comprensivo di tutti i materiali e le forniture per l'infissione dei piloti con battipalo per almeno 2 m dal fondo scavo, dell'eventuale taglio della testa dei piloti stessi e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte			
 005	...			
		cad	34,54	
21.P03.D90	Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: esecuzione di  ...
... micropali eseguiti mediante trivellazione del diametro di 90 - 120 mm con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante dalla perforazione, l'armatura tubolare in acciaio opportunamente finestrata e valvolata comprese tutte le opere accessorie e di eventuale collegamento alla struttura in legname (funi in acciaio, morsetti, fascette ecc)			
 005	...			
		ml	49,37	
21.P03.D92	Fornitura e posa di palo a rapida infissione, anche in funzione di ancoraggio, alto circa 1,2 m, fabbricato con  ...
... acciaio Fe360, eventualmente zincato a richiesta della D.L., cavo all'interno e per metà circa della sua lunghezza munito di spire larghe almeno 10 mm con passo costante, per facilitarne l'infissione nel terreno. Tra le spire sono presenti delle aperture in prossimità della punta, per permettere l'iniezione a pressione della malta cementizia. La sommità è filettata o diversamente predisposta per poter bloccare l'apposita prolunga o altri accessori. 			
 005	diametro interno minimo di mm 43, spessore mm 3			
		cad	88,54	
 010	diametro interno minimo di mm 27, spessore mm 3			
		cad	82,40	
 015	ogni metro in più fino ad un massimo di 3			
		ml	22,50	
21.P03.D95	Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: fune in acciaio  ...
... (diametro minimo mm 10), morsetti serrafune, pilota in acciaio a doppio T (anima 80 mm), fascetta protettiva metallica di protezione del palo nel punto di contatto con la fune, comprensivo di tutti i materiali e le forniture, dell'infissione dei piloti per almeno 2 m dal fondo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche con l'ausilio di martelli demolitori e del bloccaggio dello stesso in un plinto di dimensioni minime 0,5 m x 0,5 m x 1,2 m con cls tipo 325 R'bk 200, dell'eventuale cassero a perdere per armatura dello scavo in rete elettrosaldata a maglia fitta o in legname, dell'eventuale taglio della testa del pilota, del riempimento dello scavo in trincea e del suo compattamento, compreso inoltre ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte, inclusi gli scavi per l'inserimento della fune nel terreno di larghezza minima 10 cm e profondità fino a 1,2 m e per il posizionamento del plinto			
 005	...			
		cad	64,18	
21.P03.E05	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti con difesa spondale in massi vincolati, composta da  ...
... correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm), fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale vivo (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento; sul lato verso l'alveo, a costituire anche il piano di fondazione della palificata di sostegno, verranno messi in opera dei massi provenienti da cava (volume non inferiore a m³ 0,30 e peso superiore a q 8) vincolati a piloti a doppio T (anima 10 cm, lunghezza 2 m) posti in posizione retrostante i massi stessi e infissi nel terreno per circa 1 m: i massi e i piloti saranno collegati tra loro tramite fune in acciaio (diametro 16 mm) passante in una barra in acciaio inserita nei massi, previa foratura, con malta cementizia anti - ritiro, compreso ogni altro onere e accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...
Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di viabilità camionabile: 5%			
		mc	192,66	
21.P03.E10	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo per 1,5 - 2 m di  ...
... altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm); posa di 2 file di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 1,5 m per quella superiore, fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi con i vani intasati di terra agraria e inerbiti (volume non inferiore a m³ 0,30 e peso superiore a q 8) ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		ml	107,16	
21.P03.E15	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo per 4 m di altezza.  ...
... Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia e 3 m per quella superiore, fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi con i vani intasati di terra agraria e inerbiti (volume non inferiore a m³ 0,30 e peso superiore a q 8) ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		ml	123,62	
21.P03.E20	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. (tipo armata) su sponda di alveo per 1,5 -  ...
... 2 m di altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm); posa di 2 file di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi con i vani intasati di terra agraria e inerbiti (volume non inferiore a m³ 0,30 e peso superiore a q 8), muniti di barre in acciaio ad aderenza migliorata (diametro 16 mm) munite di asola e fissate con malta cementizia anti - ritiro nei massi stessi, collegati tra loro da una fune d'acciaio (diametro 16 mm) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; fissaggio della fune, ogni 5 m, ad un pilota in profilato doppio T (anima 10 cm) lunghezza 2 m, infisso per 1,5 m sulla sponda in posizione retrostante ai massi stessi; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola
d'arte			
 005	...			
		ml	160,00	
21.P03.E25	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. (tipo armata) su sponda di alveo per 4 m  ...
... di altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per la fila intermedia e 3 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi con i vani intasati di terra agraria e inerbiti (volume non inferiore a m³ 0,30 e peso superiore a q 8), muniti di barre in acciaio ad aderenza migliorata (diametro 16 mm) munite di asola e fissate con malta cementizia anti - ritiro nei massi stessi, collegati tra loro da una fune d'acciaio (diametro 16 mm) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; fissaggio della fune, ogni 5 m, ad un pilota in profilato doppio T (anima 10 cm) lunghezza 2 m, infisso per 1,5 m sulla sponda in posizione retrostante ai massi stessi; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		ml	207,37	
21.P03.E30	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume  ...
... comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a q 8 per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte			
 005	...			
		mc	19,78	
21.P03.E31	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso  ...
... superiore a q 8 per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte			
 005	...			
		mc	20,02	
21.P03.E32	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume  ...
... comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a q 8 sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte			
 005	...			
		mc	42,08	
21.P03.E33	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso  ...
... superiore a q 8 sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte			
 005	...			
		mc	43,68	
21.P03.E40	Realizzazione di scogliera rinverdita con talee costituita da massi di pietra naturale con massi reperiti in alveo  ...
... provenienti da disalveo o da preesistenti difese, di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a q 8, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura ed l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza tale da toccare la scarpata retrostante) ad elevata capacità vegetativa (densità n. 3/m²) sporgenti dal terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		mc	42,62	
21.P03.E41	Realizzazione di scogliera rinverdita con talee costituita da massi di pietra naturale con massi provenienti da  ...
... cava, di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a q 8, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura ed l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza tale da toccare la scarpata retrostante) ad elevata capacità vegetativa (densità n. 3/m²) sporgenti dal terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		mc	44,22	
21.P03.E42	Realizzazione di scogliera rinverdita con talee costituita da massi di pietra naturale con massi reperiti in alveo  ...
... provenienti da disalveo o da preesistenti difese, di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a q 8, sistemati alla rinfusa, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura ed l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza tale da toccare la scarpata retrostante) ad elevata capacità vegetativa (densità n. 3/m²) sporgenti dal terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		mc	19,76	
21.P03.E43	Realizzazione di scogliera rinverdita con talee costituita da massi di pietra naturale con massi provenienti da  ...
... cava, di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a q 8, sistemati alla rinfusa, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura ed l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza tale da toccare la scarpata retrostante) ad elevata capacità vegetativa (densità n. 3/m²) sporgenti dal terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		mc	20,00	
21.P03.E45	Fornitura ed inserimento di talee a chiodo di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza minima 1 m) ad  ...
... elevata capacità vegetativa nelle scarpate spondali, negli interstizi di difese spondali esistenti o in rilevati terrosi (densità n. 3/m²) ed infisse nel terreno per almeno 80 cm; compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		cad	0,23	
21.P03.E50	Realizzazione di difesa spondale in massi vincolati (volume non inferiore a m³ 0,30 e peso superiore a q 8)  ...
... rinverdita con talee di Salix Spp., disposti lungo la scarpata, su due file parallele e parzialmente sovrapposte. I massi della fila a ridosso dell'alveo dovranno essere vincolati tra di loro, mentre quelli della fila a monte vanno vincolati oltre che tra loro anche, alternativamente, a dei piloti in ferro a doppio T (anima 10 cm, lunghezza 1,5-2,5 m) posti in posizione retrostante ai massi ed infissi nella sponda per 1,5 m con interasse di m 2. La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, ancorata ai massi con malta cementizia anti - ritiro, compreso ogni altro onere od accessorio, compreso lo scavo per eseguire il lavoro a regola d'arte e la fornitura e l'infissione delle talee all'interno dell'interstizi tra i massi e la loro copertura con terreno agrario			
 005	...			
		mc	110,80	
21.P03.E55	Realizzazione di repellente vivo tramite infissione di due file di pali di legno per una profondità di m 2-3 nel  ...
... terreno e sporgenti in alveo per circa 1-1,5 m. Fornitura e messa a dimora di talee ed astoni di Salix Spp. intervallati con pietrame e ghiaia prelevati dall'alveo e fissati ai pali di legno. Realizzazione di una protezione con massi esterni alle file di pali, da raccordarsi con i massi vincolati della scarpata compreso e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		mc	125,90	
21.P03.E60	Fornitura e posa in opera di gabbionate a scatola metallica con maglia a doppia torsione, in filo di ferro a  ...
... doppia zincatura, per qualsiasi tipo di maglia e di filo, che sarà ordinato dalla D. L., compreso il filo per le legature e le tirantature e le legature fra i vari elementi - (al kg di gabbione escluso il filo delle legature e tirantature che intendonsi compensate nel prezzo)			
 005	...			
		kg	1,94	
21.P03.E65	Riempimento manuale o parzialmente meccanico di gabbioni con pietrame o ciottolame a secco, accuratamente  ...
... scagliato per la chiusura dei vani, compresa la fornitura del materiale lapideo, misurato in base alle dimensioni teoriche dei gabbioni fuori opera 			
 005	 - con ciottolame			
		mc	43,33	
 010	 - con pietrame			
		mc	64,97	
21.P03.E70	Realizzazione di una gabbionata con talee costituita da una rete metallica in filo di ferro zincato a doppia  ...
... torsione con maglia e filo di qualsiasi dimensione, compresi i tiranti, riempita in modo manuale o parzialmente meccanico con pietrame di cava o ciotoli di fiume; distribuzione di terreno agrario sulla pedata della gabbionata e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa (diametro 5 cm e lunghezza tale da toccare la scarpata retrostante), in numero di almeno 5 per ml; compresi tutti i materiali, ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	 - con ciottolame			
		mc	62,39	
 010	 - con pietrame			
		mc	84,57	
21.P03.E75	Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da tondame scortecciato di legno idoneo e durabile  ...
... di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 30 cm, posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali (correnti e traversi), fra loro fissati con barre (diametro almeno 12 mm) ad aderenza migliorata e con chiodi e graffe metalliche, ancorata al piano di base con  piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32, lunghezza > 1.5 m); riempiendo con ciotoli di materiale idoneo reperiti in loco o forniti dall'impresa e disposti a mano in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno; compreso lo scavo, l'eventuale fornitura e posa di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto in prossimità delle ali della briglia e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...
Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di viabilità camionabile: 5%			
		mc	194,33	
21.P03.E77	Realizzazione di una briglia in legname e pietrame, mediante l'impiego di traversine ferroviarie dismesse  ...
... impiegate nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La struttura sarà costituita da una gabbia incrociata fissata con barre ad aderenza migliorata previo foro diametro = 12 mm, riempita con mezzo meccanico. Il paramento esterno a vista sarà costipato a mano con scapoli di cava grezzi di dimensioni tali e posizionati in modo che non fuoriescano dalla struttura in legname, compresi gli scavi di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, i rivestimenti della gaveta e delle copertine e tutto quanto per dare l'opera completamente finita a regola d'arte			
 005	...			
		mc	189,11	
21.P03.E80	Realizzazione di una soglia in massi ciclopici di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a q  ...
... 8, ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi lo stesso piano di posa. I massi della fila a monte vanno legati tra loro mentre quelli della fila a valle vanno legati, oltre che tra loro, anche alternativamente, a dei piloti in ferro a doppio T (anima 10 cm, lunghezza 1,5 2,5 m) ed infissi nell'alveo per 1 1,5 m con interasse di m 2. La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, ed ancorata ai massi con malta cementizia anti - ritiro compreso ogni altro onere od accessorio, compreso lo scavo per eseguire il lavoro a regola d'arte			
 005	...			
		mc	110,00	
21.P03.F10	Ricostruzione di pendii mediante manufatto (altezza variabile, profondità minima m 2) di sezione a parallelogramma  ...
... in terra rinforzata con geogriglie monorientate in poliestere, polietilene o polipropilene con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60°-65° rispetto all'orizzontale, costituito da strati formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un angolo d'attrito interno minimo di 32°. La sagoma di tale manufatto sarà ottenuta mediante un cassero in rete metallica elettrosaldata e da una rete in fibre vegetali e/o sintetiche in grado di trattenere il terreno ai fini di una completa vegetazione del paramento esterno, da conseguire con l'idrosemina di specie erbacee.Il Sistema comprende: a) Fornitura e posa in opera di geogriglie in poliestere, polietilene o polipropilene, prodotte per estrusione e stiratura monodirezionale; tali geosintetici dovranno avere aperture di forma allungata e giunzioni integrali. Non saranno consentiti rinforzi di tipo tessuto di nessun genere. Le geogriglie monorientate saranno costituite da polimeri aventi alta resistenza meccanica e notevole inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi U.V. Inoltre dovranno essere costituite da una struttura piana monolitica con una distribuzione regolare di aperture di forma allungata che individuano fili longitudinali e trasversali. La scelta della geogriglia monorientata di rinforzo varierà in funzione dell'altezza del manufatto da realizzare e delle caratteristiche geomeccaniche delle terre da utilizzare; in tutti i casi, le caratteristiche tecniche delle geogriglie saranno le seguenti:· POLIMERO (ASTM D1248): poliestere, polietilene o polipropilene estruso e stirato longitudinalmente (gruppo III, classe A, grado 5)· RESISTENZA A TRAZIONE SU BANDA LARGA (ISO 10319): 100 kN/m· ALLUNGAMENTO A SNERVAMENTO (GRI-GG1): non superiore a 14%;· RESISTENZA DELLE GIUNZIONI (GRI-GG2): 80 kN/m· RESISTENZA A LUNGO TERMINE (GRI-GG3, GRI-GG4): 40 kN/mLe geogriglie dev			
 005	per altezze fino a metri 8			
		mq	201,17	
 010	per altezze fino a metri 6			
		mq	156,25	
 015	per altezze fino a metri 4			
		mq	131,02	
 020	per altezze fino a metri 2			
		mq	102,42	
	21.P04 MATERIALI  E  LAVORI FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE, CURA E CORRETTA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE FORMAZIONI BOSCATE			
21.P04.A10	Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)			
 005	...			
		mc	18,81	
21.P04.A15	Ghiaia semplicemente vagliata			
 005	...			
		mc	13,86	
21.P04.A20	Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava			
 005	...			
		mc	10,53	
21.P04.A25	Pisello lavato			
 005	...			
		mc	16,83	
21.P04.A30	Materiale ghiaio terroso per rilevati			
 005	...			
		mc	5,22	
21.P04.A35	Misto frantumato (stabilizzato)			
 005	...			
		mc	19,80	
21.P04.A40	Filo di ferro plastificato per posa in tensione di rete metallica, diametro 2,7 mm			
 005	...			
		kg	1,19	
21.P04.A45	Rete metallica di filo di ferro zincato 			
 005	 - tipo normale			
		kg	1,02	
 010	 - tipo plastificato a maglia di mm 50x50			
		kg	1,31	
 015	 - tipo plastificato a maglia di mm 30x30			
		kg	1,70	
 020	 - tipo plastificato a maglia di mm 25x25			
		kg	2,03	
21.P04.A50	Ramaglia di conifere			
 005	...			
		q.li	10,35	
21.P04.A55	Sostanza vegetale secca (paglia in balle, fieno ecc.)			
 005	...			
		q.li	10,35	
21.P04.A60	Fornitura di talee (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm			
 005	 - diametro inferiore a 3 cm (ramaglia)			
		q.li	5,40	
 010	 - diametro superiore a 3 cm (talee e astoni)			
		cad	0,27	
21.P04.A65	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arbustive autoctone di piccole  ...
... dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito			
 005	 - a radice nuda e/o con pane di terra			
		cad	1,48	
 010	 - in contenitore			
		cad	2,46	
21.P04.A70	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di piccole dimensioni  ...
... (altezza da 60 a 80 cm) da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito			
 005	 - a radice nuda e/o con pane di terra			
		cad	1,22	
 010	 - in contenitore			
		cad	1,73	
21.P04.A75	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di  ...
... circonferenza 12 - 16 cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito			
 005	...			
		cad	49,37	
21.P04.A80	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arbustive autoctone di piccole  ...
... dimensioni (altezza inferiore 80 cm), da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana			
 005	 - a radice nuda e/o con pane di terra			
		cad	4,19	
 010	 - in contenitore			
		cad	4,92	
21.P04.A83	Fornitura di salici arbustivi ripariali (Salix eleagnos, S. purpurea, ...) radicati, di altezza minima 40 cm, in  ...
... contenitore			
 005	...			
		cad	0,90	
21.P04.A85	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da  ...
... impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri			
 005	 - acer campestre cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z			
		cad	34,92	
 010	 - acer campestre cfr = 20 - 25 ha 2,20 z			
		cad	250,20	
 015	 - acer campestre h. = 2,00 - 2,50 vestito z			
		cad	23,49	
 020	 - acer campestre h. = 3,00 - 3,50 vestito z			
		cad	62,55	
 025	 - acer platanoides faassen's black cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z			
		cad	54,72	
 030	 - acer platanoides cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z			
		cad	36,54	
 035	 - acer platanoides cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z			
		cad	234,90	
 040	 - acer platanoides globosum cfr =10 - 12 ha = 2,20 z			
		cad	65,16	
 045	 - acer platanoides globosum cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z			
		cad	271,80	
 050	 - acer pseudoplatanus cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z			
		cad	36,54	
 055	 - acer pseudoplatanus cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z			
		cad	181,80	
 060	 - alnus glutinosa, incana cfr = 10 - 12 z			
		cad	32,31	
 065	 - betula verrucosa pendula cfr = 10 - 12 z			
		cad	39,69	
 070	 - betula verrucosa pendula cfr = 20 - 25 z			
		cad	177,30	
 075	 - betula verrucosa h. = 3,50 - 4,00 cesp 3 - 4 tronchi z			
		cad	67,77	
 080	 - carpinus betulus cfr = 10 - 12 z			
		cad	74,07	
 085	 - carpinus betulus cfr = 20 - 25 z			
		cad	214,20	
 090	 - carpinus betulus h. = 1,00 - 1,50 r = 3 cesp. z			
		cad	9,45	
 095	 - carpinus betulus h. = 2,00 - 2,50 r = 3 cesp. z			
		cad	39,69	
 100	 - carpinus betulus pyramidalis h. = 1,50 - 2,00 z			
		cad	35,19	
 105	 - carpinus betulus pyramidalis h. = 2,50 - 3,00 z			
		cad	69,30	
 110	 - carpinus betulus pyramidalis h. = 4,00 - 4,50 z			
		cad	240,30	
 115	 - castanea sativa cfr = 10 - 12 z			
		cad	50,58	
 120	 - castanea sativa h. = 2,00 - 2,50 r = 3 cesp z			
		cad	39,15	
 125	 - celtis australis cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z			
		cad	39,69	
 130	 - celtis australis cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z			
		cad	203,40	
 135	 - corylus avellana h = 2,00 - 2,50 r = 3z			
		cad	38,07	
 140	 - crataegus in varieta cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z			
		cad	57,33	
 145	 - crataegus in varieta cfr = 18 - 20 ha = 2,20 z			
		cad	208,80	
 150	 - fagus s. aspenifolia, pendula h. = 2,00 - 2,50 z			
		cad	78,21	
 155	 - fagus sylvatica cfr = 10 - 12 z			
		cad	57,33	
 160	 - fagus sylvatica cfr . 20 - 25 z			
		cad	456,30	
 165	 - fagus sylvatica purpurea pendula tricolor h. = 2,00 - 2,50 z			
		cad	162,00	
 170	 - fagus sylvatica purpurea h. = 2,00 - 2,50 z			
		cad	62,55	
 175	 - fraxinus excelsior pendula cfr = 10 - 12 z			
		cad	51,66	
 180	 - fraxinus excelsior, in var. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z			
		cad	28,17	
 185	 - fraxinus excelsior cfr. 20 - 25 ha = 3,50 z			
		cad	167,40	
 190	 - fraxinus ornus cfr. 20 - 25 ha = 3,50 z			
		cad	252,90	
 195	 - morus alba; m a. pend, m platan. cfr = 18 - 20 z			
		cad	127,80	
 200	 - morus alba, m a. pend, m platan. cfr = 10 - 12 z			
		cad	39,15	
 205	 - ostrya carpinifolia cfr = 10 - 12 z			
		cad	36,54	
 210	 - platanus acer. ; occ. ; orient. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z			
		cad	27,18	
 215	 - platanus acer. ; occ. ; orient. cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z			
		cad	135,90	
 220	 - platanus acer. ; occ. ; orient. cfr = 30 - 35 ha = 4,00 z			
		cad	250,20	
 225	 - populus alba cfr = 10 - 12 ha = 2. 20 z			
		cad	20,88	
 230	 - populus nigra pyram. h. = 3,00 3,50 z/rn			
		cad	20,88	
 235	 - populus nigra pyram. cfr = 18 - 20			
		cad	62,55	
 240	 - prunus avium fl. plena h. = 2,00 - 2,50			
		cad	36,54	
 245	 - prunus avium; serr. ; subhirt. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z			
		cad	33,93	
 250	 - prunus avium; serr. ; subhirt. cfr = 20 - 25 ha = 2,20 z			
		cad	182,70	
 255	 - prunus pissardi, p. p. nigra cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z			
		cad	39,15	
 260	 - prunus pissardi, p. p. nigra cfr = 20 - 25 ha = 2,50 z			
		cad	208,80	
 265	 - quercus ilex cfr = 10 - 12 z			
		cad	69,30	
 270	 - quercus robur, q. petr. , q. cer. cfr = 10 - 12 z			
		cad	46,98	
 275	 - quercus robur, q. petr. , q. cerr. cfr = 20 - 25 z			
		cad	281,70	
 280	 - quercus robur pyram. h. = 2,00 - 2,50 z			
		cad	57,33	
 285	 - quercus robur pyram. h. = 3,00 - 3,50 z			
		cad	156,60	
 290	 - quercus robur pyram. h. = 4,50 - 5,00 z			
		cad	417,60	
 295	 - salix alba; caprea cfr = 10 - 12 vestito 2			
		cad	25,56	
 300	 - salix alba; caprea cfr = 18 - 20			
		cad	104,40	
 305	 - sorbus domest. , s. aucup. , s. aria cfr = 10 - 12 z			
		cad	46,98	
 310	 - sorbus domest. , s. aucup. , s. aria cfr = 18 - 20 z			
		cad	167,40	
 315	 - tilia cordata; toment. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z			
		cad	39,15	
 320	 - tilia cordata; toment. cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z			
		cad	203,40	
 325	 - ulmus pumila, u. carpin. , u. montana cfr = 10 - 12 z			
		cad	36,54	
 330	 - ulmus pumila, u. carpin. , u. montana cfr = 20 - 25 z			
		cad	172,80	
21.P04.A90	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sotto elencate conifere, con  ...
... fitta ramificazione partente da terra e chioma compatta, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta in metri dc = diametro chioma espresso in metri			
 005	 - abies alba h. = 2,00 - 2,50 z			
		cad	54,72	
 010	 - abies alba h. = 3,00 - 3,50 z			
		cad	125,10	
 015	 - juniperus communis hibernica h. = 1,00 - 1. ,25 z			
		cad	17,73	
 020	 - juniperus communis hibernica h. = 1,75 - 2,00 z			
		cad	46,98	
 025	 - juniperus communis h. = 1,00 - 1,25 z			
		cad	12,33	
 030	 - juniperus communis h. = 2,00 - 2,50 z			
		cad	34,74	
 035	 - larix decidua h. = 2,50 - 3. 00 z			
		cad	52,11	
 040	 - picea abies h. = 0,80 - 1,00 z/v			
		cad	12,33	
 045	 - picea abies h. = 1,75 - 2,00 z/v			
		cad	32,85	
 050	 - picea abies h. = 3,50 - 4,00 z			
		cad	177,30	
 055	 - pinus mont. , p. unc. , p. mugus h. = 0,50 - 0,60 z/v			
		cad	36,54	
 060	 - pinus nigra austriaca h. = 1,75 - 2,00 z			
		cad	72,99	
 065	 - pinus nigra austriaca h. = 2,50 - 3,00 z			
		cad	167,40	
 070	 - pinus nigra austriaca h. = 3,50 - 4,00 z			
		cad	281,70	
 075	 - pinus sylvestris h. = 1,75 - 2,00 z			
		cad	72,99	
 080	 - pinus sylvestris h. = 2,50 - 3,00 z			
		cad	167,40	
 085	 - pinus sylvestris h. = 3,50 - 4,00 z			
		cad	276,30	
 090	 - taxus baccata h. = 1,00 - 1,25 z			
		cad	41,76	
 095	 - taxus baccata h. = 1,75 - 2,00 z			
		cad	115,20	
21.P04.A95	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arbustive  ...
... spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella			
 005	 - buxus sempervirens h. = 0,80 - 1,00 r = 5 z			
		cad	18,81	
 010	 - buxus sempervirens h. = 0,40 - 0,50 r = 5 z			
		cad	7,81	
 015	 - buxus sempervirens a cono h. = 1,40 - 1,60 z/v			
		cad	86,04	
 020	 - cornus mas, c. sang. h. = 1,00 - 1,25 z			
		cad	13,59	
 025	 - corylus avell. , c. a. purp. h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z			
		cad	12,51	
 030	 - corylus avell. contorta h. = 1,00 - 1,25 z			
		cad	33,66	
 035	 - crataegus oxyacantha monogyna h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z			
		cad	7,55	
 040	 - cytisus scop. , c. hybridus in var. h. = 0,6 - 0,8 r = 5 z/v			
		cad	4,69	
 045	 - eleagnus ebbingei in var. h. = 0,80 - 1,00 r = 5 v			
		cad	13,05	
 050	 - eleagnus pungens h. = 0,80 - 1,00 r = 3 v			
		cad	34,47	
 055	 - erica carnea v = 18			
		cad	4,69	
 060	 - euonimus europaeus h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z			
		cad	26,10	
 065	 - hyppophae ramnoides h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z/v			
		cad	8,75	
 070	 - ilex aquifolium varieg. h. = 1,00 - 1,25 z			
		cad	70,38	
 075	 - ilex aquifolium h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z			
		cad	39,15	
 080	 - laburnum anagyroides in var. h. = 1,25 - 1,50 r = 3 cesp z			
		cad	20,34	
 085	 - laburnum anagyroides h. = 2,00 - 2,50 r = 3z			
		cad	78,21	
 090	 - prunus pissardi nigra; cistena h. = 1,25 - 1,50 r = 3 z			
		cad	12,06	
 095	 - punica granatum in varieta h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z			
		cad	12,78	
 100	 - punica granatum in varieta h. = 1,50 - 1,75 r = 3 z			
		cad	41,76	
 105	 - pyracantha in varieta h. = 1,00 - 1,20 r = 1 v = 18			
		cad	3,91	
 110	 - pyracantha in varieta h. = 0,6 - 0,8 r = 1 v = 13			
		cad	1,87	
 115	 - ruscus aculeatus h. = 0,20 - 0,30 z/v			
		cad	5,73	
 120	 - sambucus nigra h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z			
		cad	7,35	
 125	 - spartium junceum v = 18			
		cad	3,91	
 130	 - spiraea bumalda in var. h. = 0,50 - 0,60 r = 5 z v = 18			
		cad	3,91	
 135	 - spiraea lanc. , s. vh. , s. reev. h. = 0,80 - 1,00 r =5 z v= 20			
		cad	5,73	
 140	 - viburnum opalus h. = 0,80 - 1,00 r = 3 z/v			
		cad	15,66	
 145	 - viburnum tinus h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z			
		cad	21,96	
21.P04.B05	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora delle sotto elencate specie  ...
... rampicanti zollate h. = altezza complessiva della pianta in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla			
 005	 - hedera helix in varietà h. = 1,00 - 1,25 r = 3 v			
		cad	5,67	
 010	 - lonicera in varieta h. = 1,5 - 2,00 r = 2 - 3 z/v			
		cad	7,34	
21.P04.B10	Miscuglio bilanciato di sementi foraggere per semine a spaglio e a pressione 			
 005	...			
		kg	3,14	
21.P04.B15	Miscuglio bilanciato di sementi erbacee, arbustive ed arboree per semine a spaglio e a pressione			
 005	...			
		kg	19,74	
21.P04.B20	Miscuglio di sementi graminacee confettate per prati ornamentali soleggiati composto da festuca rubra lirouge 20%,  ...
... festuca trichophylla dawson 10%, lolium perenne hunter 10%, lolium perenne score 20%, poa baron 10%, poa compact 10%, in sacchi			
 005	...			
		kg	4,85	
21.P04.B25	Miscuglio di sementi graminacee confettate per impianti sportivi composto da lolium inglese hunter 25%, lolium  ...
... inglese score 20%, poa pratensis compact 20%, poa pratensis baron 20%, poa pratensis parade 15%, in sacchi			
 005	...			
		kg	4,93	
21.P04.B30	Miscuglio di sementi graminacee di alta qualità a rapido sviluppo, idoneo alla rigenerazione di vecchi prati o  ...
... campi sportivi a rapido sviluppo composto da lolium perenne loretta 40%, lolium perenne lisabelle 30%, lolium perenne mondial 30%, in sacchi			
 005	...			
		kg	8,19	
21.P04.B35	Miscuglio di sementi graminacee di alta qualità per la rigenerazione di superfici anche sportive molto calpestate  ...
... composto da lolium perenne loretta 40%, lolium perenne mondial 30%, lolium perenne lisabelle 27%, poa supina supra 3%, in sacchi			
 005	...			
		kg	11,25	
21.P04.B40	Miscuglio di graminacee di alta qualità per la semina di prati, parchi di rappresentanza, giardini anche  ...
... fortemente calpestati composto da festuca rubra commutata lifalla 15%, festuca rubra trichophylla estica 15%, lolium perenne loretta 25%, lolium perenne lisabelle 15%, poa pratensis cynthia 15%, poa pratensis julia 15%, in sacchi			
 005	...			
		kg	9,99	
21.P04.B45	Miscuglio di specie graminacee di alta qualità per prati calpestati ed aree verdi estensive composto da agrostis  ...
... capillaris highland 10%, festuca rubra commutata lifalla 30%, festuca rubra novorubra 25%, festuca rubra trichophylla liprosa 20%, lolium perenne mondial 5%, poa pratensis geronimo 10%, in sacchi			
 005	...			
		kg	9,90	
21.P04.B50	Zolle erbose			
 005	...			
		mq	7,70	
21.P04.B55	Pali tutori stagionati, scortecciati ed appuntiti della lunghezza da m 3,50 a m 5,00 - del diametro medio di cm 6 - 8			
 005	...			
		cad	5,01	
21.P04.B60	Pali tutori per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame 			
 005	 - diametro cm 6 lunghezza cm 220			
		ml	2,89	
 010	 - diametro cm 8 lunghezza cm 300/400			
		ml	4,13	
 015	 - diametro cm 10 lunghezza cm 300/400			
		ml	5,30	
21.P04.B65	Cavalletti tutori a gabbia di legno, di qualsiasi dimensione, costituiti da quattro montanti e otto correnti			
 005	...			
		cad	32,09	
21.P04.B70	Smezzole per il fissaggio di pali tutori, in legno di pino, tornite ed impregnate a pressione con sali di rame 			
 005	 - semidiametro cm 6 lunghezza cm 220			
		ml	1,68	
 010	 - semidiametro cm 8 lunghezza cm 300/400			
		ml	2,31	
 015	 - semidiametro cm 10 lunghezza cm 300/400			
		ml	2,89	
21.P04.B75	Legacci per piante costituiti da filati intrecciati di cocco, biodegradabili, con forza antistrappo dei fili non  ...
... inferiore a kg 25			
 005	 - spessore cm 5			
		ml	0,41	
 010	 - spessore cm 7			
		ml	0,69	
 015	 - spessore cm 9			
		ml	0,81	
21.P04.B80	Legacci per piante, in materiale plastico - altezza mm 35			
 005	...			
		ml	0,23	
21.P04.B85	Ammendante compostato verde o misto proveniente dal trattamento di rifiuti, selezionati alla fonte, ad elevata  ...
... matrice organica			
 005	 - sfuso			
		q.li	2,94	
 010	 - in sacchi da l 50			
		q.li	3,45	
21.P04.B87	Fertilizzante organico liquido			
 005	...			
		kg	0,75	
21.P04.B90	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con  ...
... scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6 - 6,5 - contenente sostanza organica non inferiore al 2%			
 005	...			
		mc	10,44	
21.P04.B95	Disco pacciamante in cellulosa e argilla, a reazione neutra, biodegradabile 100% 			
 005	 - tipo quadrato cm 40x40			
		cad	0,83	
 010	 - tipo tondo diametro cm 40			
		cad	0,88	
21.P04.C05	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico biodegradabile, dimensioni minime  ...
... cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.			
 005	...			
		cad	1,09	
21.P04.C10	Pacciamatura localizzata con corteccia di conifere di taglio minuto, in ragione di almeno 16 litri per pianta e  ...
... spessore minimo dello strato pari a cm 8, compreso acquisto, fornitura e posa.			
 005	...			
		cad	1,38	
21.P04.C15	Posa di materiale vegetale, ricavato dalla biotriturazione del prodotto delle operazioni di taglio e  ...
... decespugliamento, quale pacciamatura per le specie di nuovo impianto: per ogni soggetto messo a dimora.			
 005	...			
		cad	0,42	
21.P04.C20	Picchetti di segnalazione delle piantine (per visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di  ...
... lunghezza totale minima fuori terra pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa.			
 005	...			
		cad	0,25	
21.P04.C25	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a cm 100,  ...
... compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte o di bambu avente diametro minimo pari a cm 3.			
 005	...			
		cad	1,38	
21.P04.C30	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza superiore a cm 100,  ...
... compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, ecc.) avente diametro minimo pari a cm 4.			
 005	...			
		cad	1,87	
21.P04.C35	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza fino a cm 100  ...
... compreso acquisto, fornitura e posa con idoneo numero di sostegni in legno o canna.			
 005	...			
		cad	1,22	
21.P04.C40	Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine realizzata in azienda, altezza cm 50 - 60, compresa la posa  ...
... con sostegno in legno o bambù avente diametro minimo di cm 3.			
 005	...			
		cad	0,88	
21.P04.C45	Reticella protettiva dall'azione della fauna selvatica, in ferro zincato, con rete a maglia rettangolare di cm  ...
... 1x2, stampate in formato cm 40x70			
 005	...			
		cad	0,66	
21.P04.C50	Spietramento di terreni pietrosi con asportazione ed accatastamento del materiale in cumuli 			
 005	 - spietratore fino ad 80 HP			
		h	32,09	
 010	 - spietratore oltre 80 HP			
		h	44,42	
21.P04.C55	Scarificatura alla profondità di 60 - 80 cm			
 005	 - scarificatore fino a 60 HP			
		h	25,67	
 010	 - scarificatore da 61 - 80 HP			
		h	28,63	
 015	 - scarificatore da 81 - 100 HP			
		h	31,59	
21.P04.C60	Deceppamento con macchina tritaceppi 			
 005	 - fino a 40 cm di diametro ceppo			
		h	37,02	
 010	 - fino ad 80 cm di diametro ceppo			
		h	42,44	
 015	 - oltre ad 80 cm di diametro ceppo			
		h	58,26	
21.P04.C65	Deceppamento a strappo 			
 005	 - fino a 25 cm di diametro ceppo			
		h	27,14	
 010	 - fino a 25 cm di diametro ceppo			
		cad	1,77	
21.P04.C70	Aratura o vangatura meccanica con trattore gommato 			
 005	 - fino a 50 HP			
		h	21,23	
 010	 - da 51 HP a 80 HP			
		h	24,68	
 015	 - da 81 HP a 100 HP			
		h	26,41	
21.P04.C75	Vangatura manuale			
 005	...			
		h	18,26	
21.P04.C80	Fresatura con motocoltivatore 			
 005	 - larghezza di lavoro 1 m			
		h	21,72	
 010	 - larghezza di lavoro 1,20 1,50 m			
		h	22,45	
21.P04.C85	Fresatura con trattore 			
 005	 - larghezza di lavoro 2,5 m			
		h	27,64	
21.P04.C90	Erpicatura con erpice a denti rigidi mobili a stella con 			
 005	 - trattore fino a 50 HP			
		h	24,68	
 010	 - trattore oltre a 50 HP			
		h	26,91	
21.P04.C95	Erpicatura con frangizolle a dischi con 			
 005	 - trattore gommato fino 60 HP			
		h	27,14	
 010	 - trattore gommato da 61 HP a 100 HP			
		h	28,87	
 015	 - trattore cingolato fino 60 HP			
		h	27,64	
 020	 - trattore cingolato da 61 HP a 100 HP			
		h	30,36	
21.P04.D05	Erpicatura manuale 			
 005	 - su terreno fresato			
		h	18,26	
21.P04.D10	Rullatura 			
 005	 - trattore con rullo			
		h	23,30	
 010	 - manuale			
		h	18,26	
21.P04.D15	Posa di una dorsale di irrigazione comprensiva di tubo di polietilene per irrigazione (pn 10 in rotoli diametro 63  ...
... mm), con scavo già preparato, incluse le bocchette di adduzione, le raccorderie necessarie e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
 005	...			
		ml	6,16	
21.P04.D20	Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.			
 005	...			
		mq	0,19	
21.P04.D25	Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie  ...
... erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina			
 005	 - per superfici inferiori a m² 1.000			
		mq	0,83	
 010	 - per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000			
		mq	0,64	
 015	 - per superfici superiori a m² 3.000			
		mq	0,50	
21.P04.D30	Inerbimento meccanizzato su di una superficie piana o inclinata superiore a 10.000 m², comprensiva di tutte le  ...
... lavorazioni preliminari e preparatorie del piano di semina e della compattazione finale.			
 005	...			
		mq	0,19	
21.P04.D35	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina  ...
... consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina			
 005	 - per superfici inferiori a m² 1.000			
		mq	1,74	
 010	 - per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000			
		mq	1,64	
 015	 - per superfici superiori a m² 3.000			
		mq	1,00	
21.P04.D40	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di  ...
... sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito e distribuzione di una miscela composta da fieno o paglia e concime, mediante l'uso di irroratrici, compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina			
 005	...			
		mq	1,58	
21.P04.D45	Semina su di una superficie piana o inclinata di un miscuglio di sementi di specie erbacee, arboree e arbustive  ...
... selezionate e idonee al sito (30 g/m²) e distribuzione omogenea di una miscela composta da fieno o paglia e concime organico liquido (1 kg/m²), mediante anche l'uso di irroratrici, e fissata con rete in polietilene additivato biodegradabile a maglie di 15 x 15 cm, vincolata al terreno con picchetti di legno durabile (n. 1/m²), reperiti presso il cantiere, compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina			
 005	...			
		mq	2,85	
21.P04.D50	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di  ...
... sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, su di un letto di paglia distribuita uniformemente ed aspersione di un'emulsione bituminosa instabile con funzione protettiva, mediante l'uso di pompe irroratrici a zaino, compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina			
 005	...			
		mq	1,69	
21.P04.D55	Formazione di prato in operazioni di verde urbano, compresa la regolarizzazione del piano di semina con  ...
... livellamento, sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta 			
 005	 - con preparazione manuale del terreno			
		mq	1,58	
 010	 - compresa, inoltre, la fresatura alla profondità non inferiore ai cm 12			
		mq	1,69	
 015	 - compresa inoltre, aratura e fresatura, alla profondità non inferiore ai cm 30			
		mq	2,45	
 020	 - su cassonetto già preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra agraria			
		mq	3,94	
 025	 - compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la fornitura e stesa di terra agraria			
		mq	5,28	
 030	 - su cassonetto già preparato di cm 40, dissodamento sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra agraria			
		mq	6,68	
 035	 - compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria			
		mq	8,54	
21.P04.D60	Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta  ...
... - compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondità di cm 40 e la fresatura per una profondità di cm 30			
 005	...			
		mq	8,13	
21.P04.D65	Posa telo pacciamante su aiuole già preparate per la messa a dimora, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo  ...
... con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul perimetro esterno con tondino di ferro - in PVC drenante			
 005	...			
		mq	1,25	
21.P04.D70	Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta, il concime a  ...
... lenta cessione nella dose di kg 0,200, kg 20 di letame, la provvista e il riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, la fornitura e il trasporto delle piantine dal vivaio - fossa delle dimensioni di cm 40 x 50			
 005	...			
		ml	16,47	
21.P04.D75	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a  ...
... radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto			
 005	...			
		cad	1,97	
21.P04.D80	Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito  ...
... comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70			
 005	...			
		cad	17,27	
21.P04.D85	Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana comprendente: scavo della buca, carico e trasporto  ...
... in discarica del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg 0,200 di concime a lenta cessione, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. La conca alla base delle piante dovrà avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2 x 2 e 50 litri per quelle di m 1,50 x 1,50			
 005	 - buca di m 1 x 1 x 0,70			
		cad	35,19	
 010	 - buca di m 1,50 x 1,50 x 0,90			
		cad	87,93	
 015	 - buca di m 2 x 2 x 0,90			
		cad	133,20	
21.P04.D90	Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm  ...
... 12, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, la messa a dimora, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2 e altezza fuori terra di m 1,50 collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0,200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento della messa a dimora 			
 005	 - buca di m l,00 x 1,00 x 0,70			
		cad	62,64	
 010	 - buca di m 1,50 x 1,50 x 0,90			
		cad	116,10	
21.P04.D95	Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm  ...
... 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, la messa a dimora, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2,50 e altezza fuori terra di m 1,80, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0,200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento della messa a dimora 			
 005	 - buca di m 1,00 x 1,00 x 0,70			
		cad	71,10	
 010	 - buca di m 1,50 x 1,50 x 0,90			
		cad	123,30	
 015	 - buca di m 2,00 x 2,00 x 0,90			
		cad	168,30	
21.P04.E05	Messa a dimora di arbusti in operazioni di forestazione urbana comprendente scavo della buca, carico e trasporto  ...
... in discarica del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g 50 di concime a lenta cessione, kg 10 di letame maturo nonché della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti			
 005	 - buca di cm 30 x 30 x 30			
		cad	4,79	
 010	 - buca di cm 50 x 50 x 50			
		cad	10,71	
21.P04.E10	Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive per operazioni di verde urbano compresa la provvista di terra  ...
... vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto PVC compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante ecologico per uno spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densità di 5 - 7 piantine al m² secondo le indicazioni della D. L.			
 005	 - su cassonetto già preparato compreso il dissodamento del sottofondo			
		mq	21,42	
 010	 - compreso lo scavo di sbancamento della profondità di cm 40, il carico ed il trasporto in discarica			
		mq	22,95	
21.P04.E15	Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio  ...
... umificato per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densità di 20 - 24 piantine ai m²			
 005	 - su cassonetto già preparato compreso il dissodamento dei sottofondo			
		mq	17,64	
 010	 - compreso lo scavo di sbancamento della profondità di cm 30, il carico e il trasporto in discarica			
		mq	19,17	
21.P04.E20	Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale  ...
... eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire			
 005	...			
		mq	0,12	
21.P04.E25	Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale, in funzione  ...
... selvicolturale e di riequilibrio ecosìstemico, comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché di quelle morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni della D. L., successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro trasporto a discarica, trasporto del legname utile al piazzale di carico			
 005	 - sotto i 1.000 m²			
		mq	0,88	
 010	 - tra i 1.000 m² e i 3.000 m²			
		mq	0,59	
 015	 - oltre i 3.000 m²			
		mq	0,50	
21.P04.E30	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia  ...
... della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore 			
 005	 - con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta			
		mq	0,41	
 010	 - senza rimozione dei materiali di risulta			
		mq	0,28	
21.P04.E35	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della  ...
... rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce)			
 005	 - con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta			
		mq	0,57	
 010	 - senza rimozione dei materiali di risulta			
		mq	0,41	
21.P04.E40	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti  ...
... con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale			
 005	 - su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura dei terreno superiore al 90%) con  ...
... raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta			
		mq	0,71	
 010	 - su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 a copertura del terreno superiore al 90%) senza  ...
... rimozione del materiale di risulta			
		mq	0,45	
 015	 - su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) con  ...
... raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta			
		mq	0,51	
 020	 - su aree a media densità di infestanti senza rimozione dei materiali di risulta			
		mq	0,36	
21.P04.E45	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti  ...
... con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali 			
 005	 - su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) con  ...
... raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta			
		mq	0,83	
 010	 - su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) senza  ...
... rimozione dei materiali di risulta			
		mq	0,63	
 015	 - su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore ai 90%) con  ...
... raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta			
		mq	0,73	
 020	 - su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) senza  ...
... rimozione dei materiali di risulta			
		mq	0,52	
21.P04.E50	Biotriturazione del materiale vegetale risultante da operazioni di taglio e decespugliamento da eseguirsi mediante  ...
... impiego di cippatrice mobile agganciata a trattrice o montata su autocarro; riutilizzo biologico del prodotto all'interno dell'area di intervento e formazione di cumuli provvisori in luoghi indicati dalla D. L., ogni onere compreso			
 005	...			
		mc	39,99	
21.P04.E55	Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate, eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore  ...
... con completamento manuale e, ove occorra, mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, e taglio di arbusti con tronco di qualsiasi dimensione, pulizia, carico e trasporto alle discariche autorizzate di tutto il materiale rimosso compresa, la dove occorra, la pulizia dei fossi di salvaguardia eseguita esclusivamente dalla sede stradale in presenza continua di traffico, compresa perciò l'idonea segnaletica (cartelli, coni, ecc.) e, ove occorra, con impianto semaforico mobile o segnalazione manuale per consentire la circolazione a sensi unici alternati			
 005	 - al m di strada per scarpate di larghezza non superiore a m 2,5			
		ml	1,73	
 010	 - per scarpate di larghezza superiore a m 2.50 siano esse in trincea o in rilevato			
		ml	2,54	
21.P04.E60	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di minima o ridotta difficoltà  ...
... (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini o su strade a bassa densità di traffico) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere			
 005	 - per piante di altezza fino a m 16			
		cad	62,01	
 010	 - per piante di altezza superiore a m 16			
		cad	94,50	
21.P04.E65	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di media difficoltà  ...
... (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere			
 005	 - per piante di altezza fino a m 16			
		cad	73,44	
 010	 - per piante di altezza superiore a m 16			
		cad	110,70	
21.P04.E70	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di elevata difficoltà  ...
... (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico e presenza di linee tramviarie) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere			
 005	 - per piante di altezza fino a m 16			
		cad	85,68	
 010	 - per piante di altezza superiore a m 16			
		cad	126,90	
21.P04.E75	Potatura di allevamento su giovani esemplari al fine di mantenere l'impostazione della chioma in modo da favorire  ...
... il portamento naturale caratteristico della specie, compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere 			
 005	 - su esemplari entro i primi 5 anni dalla messa a dimora			
		cad	3,92	
 010	 - su esemplari già completamente appalcati a proiezione della chioma fino a m 2 di diametro			
		cad	8,49	
 015	 - su esemplari già completamente appalcati a proiezione della chioma superiore fino a m 2 di diametro			
		cad	20,34	
21.P04.E80	Potatura semplificata di riequilibrio della chioma per piante poste in condizioni di minima difficoltà consistente  ...
... nel taglio ed eliminazione di rami seccaginosi o squilibranti, con eventuale uso di navicella per periodi minimi, compreso lo smaltimento della ramaglia, per piante di qualsiasi altezza.			
 005	...			
		cad	24,68	
21.P04.E85	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà  ...
... (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere			
 005	 - per piante di altezza inferiore a m 10			
		cad	51,93	
 010	 - per piante di altezza tra m 11 e m 20			
		cad	65,25	
 015	 - per piante di altezza tra m 21 e m 30			
		cad	131,40	
 020	 - per piante di altezza superiore a m 30			
		cad	230,40	
21.P04.E90	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di ridotta difficoltà  ...
... (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere			
 005	 - per piante di altezza inferiore a m 10			
		cad	69,84	
 010	 - per piante di altezza tra m 11 e m 20			
		cad	97,20	
 015	 - per piante di altezza tra m 21 e m 30			
		cad	198,90	
 020	 - per piante di altezza superiore a m 30			
		cad	302,40	
21.P04.E95	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà  ...
... (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere			
 005	 - per piante di altezza inferiore a m 10			
		cad	135,00	
 010	 - per piante di altezza tra m 11 e m 20			
		cad	164,70	
 015	 - per piante di altezza tra m 21 e m 30			
		cad	273,60	
 020	 - per piante di altezza superiore a m 30			
		cad	425,70	
21.P04.F05	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di elevata difficoltà  ...
... (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tramviarie) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere			
 005	 - per piante di altezza inferiore a m 10			
		cad	153,00	
 010	 - per piante di altezza tra m 11 e m 20			
		cad	232,20	
 015	 - per piante di altezza tra m 21 e m 30			
		cad	338,40	
 020	 - per piante di altezza superiore a m 30			
		cad	541,80	
21.P04.F10	Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il  ...
... trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza inferiore a 15 m e senza l'uso di navicelle.			
 005	...			
		cad	22,21	
21.P04.F15	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate  ...
... ubicate all'interno di parchi, giardini) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali			
 005	 - per piante di altezza inferiore a m 10			
		cad	69,30	
 010	 - per piante di altezza tra m 11 e m 20			
		cad	99,00	
 015	 - per piante di altezza tra m 21 e m 30			
		cad	188,10	
 020	 - per piante di altezza superiore a m 30			
		cad	321,30	
21.P04.F20	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate  ...
... ubicate in strade con poco traffico) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali			
 005	 - per piante di altezza inferiore a m 10			
		cad	115,20	
 010	 - per piante di altezza tra m 11 e m 20			
		cad	144,00	
 015	 - per piante di altezza tra m 21 e m 30			
		cad	255,60	
 020	 - per piante di altezza superiore a m 30			
		cad	405,90	
21.P04.F25	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberate  ...
... ubicate in strade ad alta densità di traffico) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali			
 005	 - per piante di altezza inferiore a m 10			
		cad	164,70	
 010	 - per piante di altezza tra m 11 e m 20			
		cad	227,70	
 015	 - per piante di altezza tra m 21 e m 30			
		cad	360,90	
 020	 - per piante di altezza superiore a m 30			
		cad	558,00	
21.P04.F30	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficoltà (esemplificabile con alberate  ...
... ubicate in strade ad alta densità di traffico e presenza di linee tranviarie) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali			
 005	 - per piante di altezza inferiore a m 10			
		cad	223,20	
 010	 - per piante di altezza tra m 11 e m 20			
		cad	318,60	
 015	 - per piante di altezza tra m 21 e m 30			
		cad	459,90	
 020	 - per piante di altezza superiore a m 30			
		cad	721,80	
21.P04.F35	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la  ...
... formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati 			
 005	 - materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici			
		mc	3,75	
 010	 - ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico			
		mc	2,38	
 015	 - ghiaia vagliata, pietrisco e ciotoli sparsi con mezzo meccanico			
		mc	4,98	
 020	 - materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano			
		mc	8,69	
 025	 - ghiaia naturale sparsa a mano			
		mc	16,11	
 030	 - ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano			
		mc	20,25	
21.P04.F40	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali  ...
... anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati fino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori 			
 005	 - per spessore finito fino a 30 cm			
		mq	0,67	
 010	 - per spessore finito superiore a 30 cm			
		mq	0,90	
21.P04.F45	Formazione di cumuli di qualsiasi materiale, compresi ghiaia, pietrisco ecc.			
 005	...			
		mc	2,18	
21.P04.F50	Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante strato di misto granulare anidro di cava o di fiume  ...
... composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8 e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10 - 15, con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di cm 3, comprese le idonee rullature a tre strati separati, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta in discarica - dello spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla ditta			
 005	...			
		mq	16,38	
21.P04.F55	Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e parchi, ottenuta mediante  ...
... strato di misto granulare di cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di 10 - 15 mm, compresa l'idonea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica - dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta			
 005	...			
		mq	12,33	
21.P04.F60	Formazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizzata mediante una miscela di terra, cemento tipo 425 (in  ...
... ragione di kg 180 per ogni m³ di terreno trattato) e agente catalizzatore a base di carbonati e cloruri (in ragione di kg 1 per ogni m³ di terreno trattato), il tutto previa preparazione del sottofondo esistente, rullato e portato in quota come da progettazione richiesta e successiva aspersione di primer (in ragione di l 1 ogni 3 m² di superficie)			
 005	 - per uno spessore finito di cm 10			
		mq	16,29	
21.P04.F65	Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza  ...
... caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 37 x 21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi			
 005	 - spessore cm 7 - 8			
		mq	12,60	
 010	 - spessore cm 10			
		mq	13,23	
21.P04.F70	Marmette autobloccanti forate di profilo esterne tipo UNI, in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta  ...
... resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 24 x 12 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi - spessore cm 10			
 005	...			
		mq	13,23	
21.P04.F75	Posa di marmette autobloccanti forate, per pavimentazione esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo cementizio  ...
... vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano e lo riempimento dei fori con terra e semente erbacea - spessore da cm 7 a cm 10			
 005	...			
		mq	9,87	
21.P04.F80	Realizzazione di pavimentazione a secco in pietra arenaria costituita da lastroni semi lavorati posati sul  ...
... terreno. Gli interspazi tra le lastre saranno saturati con materiale terroso con successivo inerbimento. Caratteristiche dell'opera: spessore indicativo lastre cm 10 circa, superficie indicativa lastre m² 0.10 - 0.20, rapporto minimo superficie pietra / superficie totale = 80%			
 005	...			
		mq	29,62	
21.P04.F85	Apertura di sentiero di servizio per una larghezza compresa tra m 0,8 e m 1,2, eseguito a mano in terreno di  ...
... qualsiasi natura e consistenza			
 005	 - comprese piccole opere d'arte ove necessario			
		ml	4,69	
 010	 - in caso di ripristino o sistemazione			
		ml	3,71	
21.P04.F90	Costruzione di recinzione rustica in legno scortecciato di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il  ...
... diametro dei piantoni di cm 10 - 12 con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo croce “Sant'Andrea“. I giunti verranno fissati con fascette di metallo chiodate			
 005	...			
		ml	15,84	
21.P04.F95	Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole, scortecciato, semisquadrato, semilevigato, con  ...
... trattamento olio protettivo, costituita da piantoni verticali (sezione minima cm 9 x 9), da mantena orizzontale (sezione minima 9 x 9) fissata sopra i piantoni e da traversa orizzontale (sezione minima cm 7 x 7) ad altezza cm 50 da terra fissata lateralmente ai piantoni. Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non comunque sulla mantena e i pali dovranno essere squadrati a spigolo tondo, tipo paleria da carpenteria, i piantoni avranno interasse m 1.50, interramento minimo cm 60, altezza fuori terra m 1.00 - 1.10, punta catramata fino ad altezza interramento. Le giunzioni tra gli elementi saranno inchiodate e i giunti verranno protetti da fascette metalliche zincate chiodate. Tutti gli elementi della struttura saranno trattati con olio di lino o altro equivalente prodotto protettivo a base naturale e a bassa tossicità.			
 005	...			
		ml	27,14	
21.P04.G05	Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato di conifera, tornito e trattato con materiale  ...
... imputrescibile, completamente impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00 - 1,10 fuori terra e del diametro di cm 10 - 12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo “Croce di Sant'Andrea“ ed i giunti fissati con fascette metalliche zincate inchiodate			
 005	...			
		ml	41,04	
21.P04.G10	Posa di dissuasori al parcheggio consistenti in pali di legno idoneo e durabile scortecciati (diametro minimo cm  ...
... 30) compresa la fornitura del materiale ligneo, lo scavo e la messa in opera dei pali con base trattata con materiale imputrascibile.			
 005	...			
		cad	31,19	
21.P04.G15	Realizzazione di cordolatura tramite la posa di pertiche o tondoni di legname preimpregnato scortecciato idoneo e  ...
... durevole di larice, castagno o quercia, di diametro minimo cm 25, fissata con tondelli (diametro minimo mm 5) o piloti metallici ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 36) infissi nel terreno per una lunghezza minima oltre il tondone pari a 90 cm, l'ancoraggio al terreno sarà effettuato a intervalli minimi di 2 m, inclusi lo scavo per l'alloggiamento del palo, la fornitura di tutto il materiale, i rinfianchi, i costipamenti, le finiture e ogni altro onere e accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
 005	...			
		ml	11,60	
21.P04.G20	Fornitura e posa di cordolo posato nel terreno per le delimitazione di aree prative, aiuole o sentieri, costituito  ...
... da legno idoneo e durevole di larice, castagno o quercia formato da tavoloni (cm 4 x 20 x 300), n. 3 piantoni appuntiti (sezione cm 10/14, altezza cm 70) posati con interasse di 1,5 m, fissati con chiodi, materiale ligneo imputrescibile e completamente impregnato			
 005	...			
		ml	14,80	
21.P04.G25	Formazione chiudenda con pali in legno posti ogni 2,5 m di altezza minima 1,8 m di cui 1,2 m fuori terra con tre  ...
... ordini di filo spinato e un ordine superiore in filo di ferro compreso ogni onere			
 005	...			
		ml	3,94	
21.P04.G30	Formazione chiudenda con pali di castagno trattati posti ogni 2,5 m di altezza minima 1,8 m di cui 1,2 m fuori  ...
... terra con tre ordini di filo spinato e un ordine superiore in filo di ferro compreso ogni onere			
 005	...			
		ha	1.234,27	
21.P04.G35	Formazione chiudenda con pali in legno posti ogni 2,5 m di altezza minima 1,8 m di cui 1,2 m fuori terra con rete  ...
... metallica zincata compreso ogni onere			
 005	...			
		ml	6,41	
21.P04.G40	Realizzazione e posa in opera di bacheca illustrativa in legno costruita in parte in loco e in parte prefabbricata  ...
... con paleria e tavolami di specie legnose durevoli, trattati con impregnante. La struttura dovra essere ancorata a terreno mediante infissione profonda dei piantoni per almeno 1 m, i piantoni dovranno essere squadrati, a spigolo arrotondato, levigati e non torniti e avere la parte infissa catramata. La struttura sarà sormontata da tettuccio in legno lamellare a due falde. Dimensioni opera: altezza manufatto fuori terra m 2,10, sezione minima piantoni mm 120 x 120 e superficie pannello ligneo m 1,20 x 1,00 x 0,03.			
 005	...			
		cad	493,70	
21.P04.G45	Recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di antiruggine ai piantoni - formate da piantoni in  ...
... profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa con vivagni in filo di ferro zincato			
 005	...			
		kg	4,05	
21.P04.G50	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed  ...
... ogni altro occorrente per le legature ecc.			
 005	 - a maglie di mm 25 x 25			
		mq	24,93	
 010	 - a maglie di mm 30 x 30			
		mq	30,69	
 015	 - a maglie di mm 50 x 50			
		mq	30,15