Articolo di
Elenco	I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I	Unità di
misura	PREZZO 
EURO	
				
	22 BONIFICA DI SITI CONTAMINATI			
	22.P01 INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO  -  INDAGINI GEOFISICHE			
22.P01.A	Indagini geofisiche di superficie			
				
22.P01.A 01	Rilievo sismico a riflessione con distanza tra i canali pari a 6 m, comprensivo di sopralluogo nella zona di  ...
... intervento, progetto di copertura, trasporto strumentazione, acquisizione dati sul rumore di fondo, operazioni topografiche alla scala utile, stendimento, energizzazione, registrazione, elaborazione ed interpretazione dei dati, indipendentemente dalle caratteristiche degli strumenti			
 005	Copertura 400%, per ogni metro di stendimento			
		ml	11,00	
 010	Copertura 600%, per ogni metro di stendimento			
		ml	12,04	
 015	Copertura 900%, per ogni metro di stendimento			
		ml	13,09	
 020	Copertura 1. 200%, per ogni metro di stendimento			
		ml	14,15	
 025	Copertura 2. 400%, per ogni metro di stendimento			
		ml	15,71	
22.P01.A 02	Rilievo sismico a riflessione con distanza tra i canali pari a 10 m, comprensivo degli oneri di cui ai riferimenti			
 005	Copertura 400%, per ogni metro di stendimento			
		ml	9,95	
 010	Copertura 600%, per ogni metro di stendimento			
		ml	11,00	
 015	Copertura 900%, per ogni metro di stendimento			
		ml	12,04	
 020	Copertura 1. 200%, per ogni metro di stendimento			
		ml	13,09	
 025	Copertura 2. 400%, per ogni metro di stendimento			
		ml	14,15	
22.P01.A 03	Rilievo sismico a riflessione con distanza tra i canali pari a 12 m, comprensivo degli oneri di cui ai riferimenti			
 005	Copertura 400%, per ogni metro di stendimento			
		ml	9,43	
 010	Copertura 600%, per ogni metro di stendimento			
		ml	10,49	
 015	Copertura 900%, per ogni metro di stendimento			
		ml	11,51	
 020	Copertura 1. 200%, per ogni metro di stendimento			
		ml	12,57	
 025	Copertura 2. 400%, per ogni metro di stendimento			
		ml	13,62	
22.P01.A 04	Rilievo sismico a riflessione ad alta risoluzione, cioè con distanza tra i canali pari a 2 m, comprensivo di tutti  ...
... gli oneri di cui ai riferimenti			
 005	Copertura 900%, per ogni metro di stendimento			
		ml	20,94	
 010	Copertura 1. 200%, per ogni metro di stendimento			
		ml	23,57	
 015	Copertura 2. 400%, per ogni metro di stendimento			
		ml	26,19	
22.P01.A 05	Riduzione dei costi di cui ai riferimenti per lavori con stendimenti superiori ai 2. 000 m. Rispetto all'importo totale			
				
22.P01.A 06	Rilievo sismico a rifrazione con distanza tra i canali fino a 5 m, comprensiva di tutti gli oneri di cui ai  ...
... riferimenti, con un minimo di 5 punti di energizzazione			
 005	Per ogni metro di stendimento			
		ml	7,86	
22.P01.A 07	Rilievo sismico a rifrazione con distanza tra i canali da 5 a 10 m, comprensiva di tutti gli oneri di cui ai  ...
... riferimenti, con un minimo di 5 punti di energizzazione			
 005	Per ogni metro di stendimento			
		ml	6,80	
22.P01.A 08	Rilievo sismico a rifrazione con distanza tra i canali da 10 a 20 m, comprensiva di tutti gli oneri di cui ai  ...
... riferimenti, con un minimo di 5 punti di energizzazione			
 005	Per ogni metro di stendimento			
		ml	5,76	
22.P01.A 09	Sondaggio elettrico verticale di tipo Schlumberger comprensivo di sopralluogo nella zona di intervento, progetto  ...
... di copertura, trasporto strumentazione, operazioni topografiche alla scala utile, acquisizione, elaborazione, analisi ed interpretazione delle misure, in funzione dell'apertura tra gli elettrodi di corrente			
 005	Per ogni sondaggio, con apertura AB fino a 100 m			
		cad	130,93	
 010	Per ogni sondaggio, con apertura AB fino a 200 m			
		cad	157,11	
 015	Per ogni sondaggio, con apertura AB fino a 500 m			
		cad	209,48	
 020	Per ogni sondaggio, con apertura AB fino a 1.000 m			
		cad	288,05	
 025	Per ogni sondaggio, con apertura AB fino a 2.000 m			
		cad	392,79	
22.P01.A 10	Profilo di resistività, comprensivo degli oneri di cui ai riferimenti			
 005	Per ogni lettura, con spostamento fino a 10 m			
		cad	10,49	
 010	Per ogni lettura, con spostamento oltre i 10 m			
		cad	13,09	
22.P01.A 11	Profilo tripotenziale, comprensivo degli oneri di cui ai riferimenti			
 005	...			
		ml	7,86	
22.P01.A 12	Pseudosezione elettrica di resistività mediante dispositivo dipolo - dipolo, con un massimo di 6 posizioni MN/AB e  ...
... 20 posizioni AB, compresi gli oneri di cui ai riferimenti			
 005	Per ogni metro di stendimento, con lunghezza dei dipoli fino a 5 m			
		ml	6,80	
 010	Per ogni metro di stendimento, con lunghezza dei dipoli da 5 a 10 m			
		ml	5,76	
 015	Per ogni metro di stendimento, con lunghezza dei dipoli 10 a 20 m			
		ml	4,72	
22.P01.A 13	Sovrapprezzo alle voci di cui ai riferimenti per pseudosezione elettrica di resistività e caricabilità			
				
22.P01.A 14	Rilievo magnetometrico, comprensivo di sopralluogo nella zona di intervento, trasporto strumentazione,  ...
... progettazione ed esecuzione delle misure (anche topografiche), elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati, in funzione della maglia di acquisizione dati			
 005	Per ogni punto di misura, con maglia 2x2 m			
		cad	1,57	
 010	Per ogni punto di misura, con maglia 5x5 m			
		cad	2,62	
22.P01.A 15	Rilievo georadar, comprensivo di trasporto strumentazione, rilievo topografico, esecuzione, elaborazione, analisi  ...
... ed interpretazione dei dati, indipendentemente dalla frequenza delle antenne utilizzate e dalla percorribilità della superficie indagata			
 005	Per ogni metro lineare di profilo			
		ml	2,11	
22.P01.A 16	Riduzione dei costi di cui ai riferimenti per profili superiori ai 1.000 m. Rispetto all'importo totale			
 005	...			
		%	15%	
22.P01.A 17	Rilievo elettromagnetico, comprensivo degli oneri di cui ai riferimenti, in funzione della maglia di acquisizione  ...
... dati e della frequenza utilizzata			
 005	Per ogni punto di misura, con maglia 4x2 m e frequenza costante			
		cad	1,84	
 010	Per ogni punto di misura, con maglia 10x10 m e frequenza variabile			
		cad	9,43	
22.P01.B	Indagini geofisiche di profondità			
				
22.P01.B 01	Esecuzione di carotaggi geofisici (logs) in pozzo (Gamma Ray, Potenziale spontaneo (Ps), Single Point, carotaggio  ...
... elettrico normale da 16“, carotaggio elettrico normale da 64“, carotaggio elettrico laterale, Temperatura, Caliper), compreso il trasporto e l'installazione della strumentazione, l'acquisizione dei dati e la successiva interpretazione, indicante in particolare la ricostruzione litostratigrafica e le profondità di cambio litologico. Per ogni metro lineare			
 005	Gamma Ray, Ps, Single Point, 16“, 64“, Laterale, Temperatura, congiuntamente			
		cad	9,43	
 010	Gamma Ray			
		cad	2,88	
 015	Ps, Single Point, congiuntamente			
		cad	3,14	
 020	Ps, 16“, congiuntamente			
		cad	3,67	
 025	Ps, 64“, congiuntamente			
		cad	3,67	
 030	Ps, Laterale, congiuntamente			
		cad	3,67	
 035	Temperatura			
		cad	2,11	
 040	Caliper			
		cad	2,11	
	22.P02 INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO  -  INDAGINI IDROGEOLOGICHE			
22.P02.A 01	Esecuzione di pozzi per acqua			
 005	Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale di cantiere			
		km	2,36	
22.P02.A 02	Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine lavori e installazione, in  ...
... ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a percussione su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto			
 005	...			
		cad	890,34	
22.P02.A 03	Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo con metodo a percussione,  ...
... compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c.			
 005	Per ogni metro lineare, per f = 400 mm			
		ml	136,17	
 010	Per ogni metro lineare, per f = 500 mm			
		ml	146,66	
 015	Per ogni metro lineare, per f = 600 mm			
		ml	157,11	
 020	Per ogni metro lineare, per f = 700 mm			
		ml	178,07	
 025	Per ogni metro lineare, per f = 800 mm			
		ml	199,02	
 030	Per ogni metro lineare, per f = 900 mm			
		ml	219,97	
 035	Per ogni metro lineare, per f = 1. 000 mm			
		ml	240,92	
 040	Per ogni metro lineare, per f = 1. 200 mm			
		ml	256,62	
 045	Per ogni metro lineare, per f = 1. 500 mm			
		ml	288,05	
22.P02.A 04	Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine lavori e installazione, in  ...
... ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a rotazione a circolazione diretta dei fluidi su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto			
 005	...			
		cad	890,34	
22.P02.A 05	Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per acqua con metodo a  ...
... rotazione a circolazione diretta dei fluidi, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c.			
 005	Per ogni metro lineare, per f fino a 8“1/2			
		ml	99,52	
 010	Per ogni metro lineare, per f fino a 12“1/4			
		ml	125,69	
 015	Per ogni metro lineare, per f fino a 17“1/2			
		ml	172,84	
22.P02.A 06	Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine lavori e installazione, in  ...
... ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a rotazione a circolazione diretta di aria su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto			
 005	...			
		cad	654,66	
22.P02.A 07	Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per acqua con metodo a  ...
... rotazione a circolazione diretta di aria, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c.			
 005	Per ogni metro lineare, per f fino a 8“1/2			
		ml	141,41	
 010	Per ogni metro lineare, per f fino a 12“1/4			
		ml	172,84	
 015	Per ogni metro lineare, per f fino a 17“1/2			
		ml	214,72	
22.P02.A 08	Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine lavori e installazione, in  ...
... ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a rotazione a circolazione inversa su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto			
 005	...			
		cad	1.885,42	
22.P02.A 09	Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per acqua con metodo a  ...
... rotazione a circolazione inversa, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c.			
 005	Per ogni metro lineare, per f = 600 mm			
		ml	167,60	
 010	Per ogni metro lineare, per f = 800 mm			
		ml	188,54	
 015	Per ogni metro lineare, per f = 1. 000 mm			
		ml	199,02	
 020	Per ogni metro lineare, per f > 1. 000 mm			
		ml	235,69	
22.P02.A 10	Fornitura e posa di rivestimento costituito da tubi in lamiera saldata bitumati a caldo sia esternamente che  ...
... internamente, con giunti saldati in testa su bordi preparati a bisello o con manicotti saldati			
 005	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 219. 1 mm e spessore pari a 5. 9 mm			
		ml	39,28	
 010	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 273. 0 mm e spessore pari a 6. 3 mm			
		ml	49,74	
 015	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 323. 8 mm e spessore pari a 7. 1 mm			
		ml	65,47	
 020	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 355. 6 mm e spessore pari a 8. 0 mm			
		ml	78,56	
 025	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 406. 4 mm e spessore pari a 8. 8 mm			
		ml	99,52	
 030	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 457. 2 mm e spessore pari a 10. 0 mm			
		ml	125,69	
 035	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 508. 0 mm e spessore pari a 11. 0 mm			
		ml	151,88	
 040	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 609. 6 mm e spessore pari a 12. 5 mm			
		ml	209,48	
22.P02.A 11	Fornitura e posa di rivestimento costituito da tubi in lamiera saldata e zincata a bagno, con giunti saldati in  ...
... testa su bordi preparati a bisello o con manicotti saldati			
 005	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 114. 0 mm e spessore pari a 4. 0 mm			
		ml	20,94	
 010	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 168. 0 mm e spessore pari a 4. 0 mm			
		ml	41,90	
 015	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 219. 1 mm e spessore pari a 5. 0 mm			
		ml	47,14	
 020	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 273. 0 mm e spessore pari a 5. 0 mm			
		ml	65,47	
 025	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 323. 9 mm e spessore pari a 6. 0 mm			
		ml	81,18	
 030	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 355. 6 mm e spessore pari a 6. 0 mm			
		ml	91,67	
 035	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 406. 4 mm e spessore pari a 6. 0 mm			
		ml	104,75	
 040	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 457. 0 mm e spessore pari a 6. 0 mm			
		ml	117,83	
 045	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 508. 0 mm e spessore pari a 6. 0 mm			
		ml	128,30	
 050	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 610. 0 mm e spessore pari a 7. 0 mm			
		ml	175,45	
 055	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 711. 0 mm e spessore pari a 7. 0 mm			
		ml	204,26	
22.P02.A 12	Sovrapprezzo per fornitura e posa di rivestimento con tubazione senza saldatura			
				
22.P02.A 13	Sovrapprezzo per esecuzione di finestratura semplice 			
				
22.P02.A 14	Sovrapprezzo per esecuzione di finestrature a ponte 			
				
22.P02.A 15	Sovrapprezzo per esecuzione di finestrature a ponte con rete esterna in acciaio inox aderente alla tubazione 			
				
22.P02.A 16	Fornitura e posa di tubazioni già finestrate in maniera continua con sistema tipo Johnson, con finestrature  ...
... variabili da 0.25 a 2 mm, complete di manicotti d'attacco a saldare in barre da 3 o 6 m in acciaio zincato			
 005	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 219 mm e fint = 202 mm			
		ml	138,80	
 010	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 273 mm e fint = 257 mm			
		ml	178,07	
 015	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 324 mm e fint = 310 mm			
		ml	204,26	
 020	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 352 mm e fint = 338 mm			
		ml	225,21	
 025	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 412 mm e fint = 392 mm			
		ml	251,40	
22.P02.A 17	Esecuzione di drenaggio in opera con ghiaietto siliceo calibrato e selezionato posto all'esterno dei tratti  ...
... fenestrati anche in due o tre strati concentrici, compresa anche la fornitura e posa dell'eventuale reticella di contenimento dello strato interno			
 005	...			
		mq	136,17	
22.P02.A 18	Esecuzione di tamponamento in opera dell'intercapedine con ghiaia non selezionata			
 005	...			
		mq	57,61	
22.P02.A 19	Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita per gravità con cilindretti di argilla altamente rigonfianti a  ...
... base di montmorillonite sodica (k < 10 - 10 m/s e aumento di volume minimo pari al 40%)			
 005	...			
		kg	1,04	
22.P02.A 20	Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con boiacca pura di cemento, escluso il nolo per allestimento  ...
... sistema di iniezione			
 005	...			
		kg	0,26	
22.P02.A 21	Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con argilla di cava posta in opera per gravità			
 005	...			
		mq	130,93	
22.P02.A 22	Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con calcestruzzo posto in opera per gravità			
 005	...			
		mq	130,93	
22.P02.A 23	Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo mediante motocompressore d'aria a doppia  ...
... colonna o pistone e sonda, per un minimo di 15 ore effettive di spurgo			
 005	Per ogni allestimento			
		cad	1.047,47	
 010	Per ogni ora			
		h	78,56	
22.P02.A 24	Allontanamento dei detriti solidi (impalabili)			
 005	...			
		mq	26,19	
22.P02.B	Installazione piezometri			
				
22.P02.B 01	Installazione di piezometri a tubo aperto, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale  ...
... rivestimento con geotessile, l'esecuzione dei tappi permeabili in fori già predisposti, ma esclusa la fornitura del pozzetto protettivo, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle “Modalità Tecnologiche“ e “Norme di Misurazione“ ANISIG.			
 005	Per ogni installazione			
		cad	90,61	
 010	Per ogni metro lineare di tubo installato			
		ml	18,86	
22.P02.B 02	Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti,  ...
... l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi permeabili in fori già predisposti, ma esclusa la fornitura del pozzetto protettivo, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle “Modalità Tecnologiche“ e “Norme di Misurazione“ ANISIG.			
 005	Per ogni installazione			
		cad	241,97	
 010	Per ogni metro lineare di tubo installato			
		ml	17,18	
22.P02.B 03	Installazione di piezometri pneumatici ed elettrici o simili, esclusa la fornitura della cella di misura, di cavi  ...
... elettrici o pneumatici di raccordo e del pozzetto protettivo, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle “Modalità Tecnologiche“ e “Norme di Misurazione“ ANISIG.			
 005	Per ogni installazione			
		cad	199,02	
 010	Per ogni metro lineare di tubo installato			
		ml	11,51	
22.P02.B 04	Fornitura di piezometri in PVC di diametro 30 mm, opportunamente fenestrellati e confezionati, forniti a pie'  ...
... d'opera, con le prescrizioni e gli oneri di cui alle “Modalità Tecnologiche“ e “Norme di Misurazione“ ANISIG.			
 005	Per ogni metro lineare			
		ml	6,29	
22.P02.B 05	Fornitura di doppio tubo PVC per piezometri tipo Casagrande compreso il relativo confezionamento, fornito a pie'  ...
... d'opera, con le prescrizioni e gli oneri di cui alle “Modalità Tecnologiche“ e “Norme di Misurazione“ ANISIG.			
 005	Per ogni metro lineare			
		ml	3,67	
22.P02.B 06	Fornitura di cella per piezometro a doppio tubo tipo Casagrande compreso il relativo confezionamento, fornita a  ...
... pie' d'opera, con le prescrizioni e gli oneri di cui alle “Modalità Tecnologiche“ e “Norme di Misurazione“ ANISIG.			
 005	Per ogni cella			
		cad	34,04	
22.P02.B 07	Fornitura di pozzetti di protezione strumentazione, compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura,  ...
... realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle “Modalità Tecnologiche“ e “Norme di Misurazione“ ANISIG.			
 005	Per ogni pozzetto installato			
		cad	132,26	
22.P02.C	Indagini idrochimiche			
				
22.P02.C 01	Esecuzione di una prova di tracciamento con il metodo di Stanudin per la determinazione di velocità e direzione  ...
... del flusso idrico sotterraneo, mediante l'immissione in pozzo di 25 kg di sale e la misura, mediante un quadripolo, delle variazioni di resistività indotte nel terreno dal passaggio dell'onda salina, comprese la misura della resistività iniziale della falda e tutte le successive misure necessarie per determinare lo spostamento nel tempo delle linee equipotenziali, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati			
 005	...			
		cad	785,60	
22.P02.C 02	Esecuzione di una prova single - well per la determinazione di velocità di filtrazione, permeabilità,  ...
... trasmissività e portata dell'acquifero, mediante immissione in falda e successivo monitoraggio su un solo pozzo/piezometro della concentrazione di un tracciante radioisotopico, comprensiva di misura della radiazione di fondo, introduzione nel tratto filtrato del pozzo del tracciante e posizionamento della sonda nella stessa posizione, registrazione ed interpretazione dei dati, congiuntamente ad una misura della direzione principale del deflusso idrico sotterraneo mediante misurazione dell'intensità della radiazione in corrispondenza di posizioni aventi tra loro un angolo di 45°, per un minimo di almeno due rotazioni complete			
 005	Per ogni prova 			
		cad	2.094,91	
22.P02.C 02 010	Per ogni ulteriore esecuzione, da 2 a 4 prove			
				
22.P02.C 02 015	Per ogni ulteriore esecuzione, oltre 4 prove			
				
22.P02.C 03	Esecuzione di una prova multi - well per la determinazione di velocità effettiva, porosità efficace, coefficienti  ...
... di dispersione longitudinale e trasversale, dispersività longitudinale e trasversale, mediante immissione di un tracciante radioisotopico in un pozzo/piezometro e monitoraggio della sua concentrazione in uno o più punti di misura posti a valle dello stesso, comprensiva, per ciascun pozzo e/o piezometro, degli oneri di cui al punto 1. 3. 3. 2			
 005	Per ogni prova			
		cad	3.142,37	
22.P02.C 03 010	Per ogni ulteriore esecuzione			
				
22.P02.D	Prove idrauliche			
				
22.P02.D 01	Allestimento del sistema di pompaggio e degli strumenti di misura per esecuzione prova di portata			
 005	...			
		cad	890,34	
22.P02.D 02	Esecuzione di prova di portata per la determinazione dei parametri idrodinamici dell'acquifero, compresa la  ...
... fornitura dell'energia elettrica, la registrazione, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati			
 005	Per ogni ora, con pompa da 25 kW			
		h	52,39	
 010	Per ogni ora, con pompa da 60 kW			
		h	65,47	
 015	Per ogni ora, con pompa da 120 kW			
		h	78,56	
22.P02.D 03	Esecuzione di slug test per la determinazione della trasmissività dell'acquifero, compresi l'allestimento della  ...
... strumentazione in corso di perforazione, la registrazione, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati, indipendentemente dalla durata della prova			
 005	...			
		cad	209,48	
22.P02.D 04	Esecuzione di prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione (prova Lefranc), realizzata con le  ...
... prescrizioni e gli oneri di cui alle “Modalità Tecnologiche“ e “Norme di Misurazione“ ANISIG			
 005	Per ogni allestimento			
		cad	173,09	
 010	Per ogni ora di prova			
		h	116,79	
22.P02.E	Rilievo della falda			
				
22.P02.E 01	Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di scandagli elettrici, durante  ...
... tutto il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio, nonché la fornitura dei grafici relativi alla eventuale escursione di falda, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle “Modalità Tecnologiche“ e “Norme di Misurazione“ ANISIG.			
 005	Per ogni rilievo			
		cad	6,80	
22.P02.F	Prelievo campioni d'acqua			
				
22.P02.F 01	Campionamento di acqua finalizzato alla analisi chimica della stessa, realizzato durante l'esecuzione di un pozzo,  ...
... compreso l'allestimento del sistema di pompaggio, indipendentemente dalla durata del pompaggio			
 005	...			
		cad	2.618,65	
	22.P03 INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO  -  INDAGINI GEOTECNICHE DI LABORATORIO			
22.P03.A	Apertura dei campioni ed esame preliminare 			
				
22.P03.A 01	Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, ferro, inox, ecc...) mediante estrusione, con  ...
... esecuzione di prove di consistenza speditive mediante Pocket Penetrometer e/o Torvane.			
 005	Per ogni campione oppure per ogni metro o frazione di metro di campionatura			
		cad	12,04	
22.P03.A 02	Apertura di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto di plastica o altro contenitore).			
 005	Per ogni campione			
		cad	9,43	
22.P03.A 03	Apertura di campione indisturbato “cubico“			
 005	Per ogni campione			
		cad	20,94	
22.P03.A 04	Determinazione dell'indice RQD, comprensivo di misurazione degli spezzoni di carota di sondaggio e di fotografia			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	31,43	
22.P03.B	Caratteristiche fisiche dei terreni 			
				
22.P03.B 01	Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	7,86	
22.P03.B 02	Determinazione del grado di saturazione con il metodo della saturazione completa.			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	18,34	
22.P03.B 03	Determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente) su provino avente diametro  ...
... inferiore o uguale a 40 mm			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	9,43	
22.P03.B 04	Determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente) su provino avente diametro  ...
... superiore o uguale a 40 mm			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	23,57	
22.P03.B 05	Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di 2 determinazioni)			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	36,66	
22.P03.B 06	Determinazione della porosità (indice dei vuoti) per confronto di masse volumiche (oltre all'importo delle  ...
... relative determinazioni)			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	12,57	
22.P03.B 07	Determinazione del limite di liquidità e plasticità, congiuntamente			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	47,66	
22.P03.B 08	Analisi granulometrica mediante vagliatura, per via secca, per quantità inferiori o uguali a 5 kg, con un massimo  ...
... di 8 setacci, compresa la determinazione degli indici granulometrici caratteristici			
 005	Per ogni analisi			
		cad	41,90	
22.P03.B 09	Analisi granulometrica mediante vagliatura, per via umida, con lavaggio degli inerti, per quantità inferiori o  ...
... uguali a 5 kg, con un massimo di 8 setacci, compresa la determinazione degli indici granulometrici caratteristici			
 005	Per ogni analisi			
		cad	41,90	
22.P03.B 10	Sovrapprezzo per quantità superiori a 5 kg			
 005	Per ogni kg in più			
		kg	6,29	
22.P03.B 11	Sovrapprezzo per analisi condotte con un numero di setacci superiore ad 8.			
 005	Per ogni setaccio in più			
		cad	4,19	
22.P03.B 12	Determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie pari a 0. 075 mm)			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	20,94	
22.P03.B 13	Analisi granulometrica per sedimentazione con aerometro sulla frazione passante al setaccio ASTM 200 mesh  ...
... (apertura maglie pari a 0. 075 mm), esclusa la determinazione del peso specifico assoluto dei grani.			
 005	Per ogni analisi			
		cad	44,52	
22.P03.B 14	Analisi granulometrica per sedimentazione con pipetta di Andreasen.			
 005	Per la prima determinazione			
		cad	25,13	
 010	Per ogni determinazione successiva			
		cad	15,71	
22.P03.B 15	Prova di permeabilità diretta eseguita con permeametro a carico variabile per terreni aventi permeabilità  ...
... superiore a 10 - 5 cm/s, esclusa la eventuale ricostruzione del provino.			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	130,93	
22.P03.B 16	Prova di permeabilità diretta eseguita con permeametro a carico costante per terreni aventi permeabilità superiore  ...
... a 10 - 5 cm/s, esclusa la eventuale ricostruzione del provino.			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	115,23	
22.P03.B 17	Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità superiore a 10 - 5 cm/s, eseguita a carico  ...
... variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro da 40 a 100 mm, quando non avvenga nel corso di una prova edometrica.			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	49,74	
22.P03.B 18	Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità superiore a 10 - 5 cm/s, eseguita a carico  ...
... variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro da 40 a 100 mm, quando avvenga nel corso di una prova edometrica.			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	36,66	
22.P03.B 19	Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità superiore a 10 - 5 cm/s, in cella triassiale, su  ...
... provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale ad 80 mm.			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	75,95	
22.P03.B 20	Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10 - 5 cm/s, eseguita a carico  ...
... variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro da 40 a 100 mm, quando non avvenga nel corso di una prova edometrica.			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	78,56	
22.P03.B 21	Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10 - 5 cm/s, eseguita a carico  ...
... variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro da 40 a 100 mm, quando avvenga nel corso di una prova edometrica.			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	41,90	
22.P03.B 22	Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10 - 5 cm/s, eseguita in cella  ...
... triassiale su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale ad 80 mm.			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	83,79	
22.P03.B 23	Prova di permeabilità indiretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10 - 6 cm/s, eseguita in cella  ...
... edometrica su provino avente diametro da 40 a 100 mm, quando non avvenga nel corso di una prova edometrica.			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	60,23	
22.P03.B 24	Prova di permeabilità indiretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10 - 6 cm/s, eseguita in cella  ...
... edometrica su provino avente diametro da 40 a 100 mm nel corso di una prova edometrica.			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	47,14	
22.P03.B 25	Prova di permeabilità indiretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10 - 6 cm/s, eseguita in cella  ...
... triassiale su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale a 80 mm.			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	60,23	
22.P03.B 26	Prova della permeabilità ai gas, escluso il costo di confezione del provino			
 005	Per ogni determinazione			
		cad	62,84	
22.P03.C	 Caratteristiche meccaniche dei terreni 			
				
22.P03.C 01	Prove di Compressione - Prove Edometriche			
 005	Prova di compressione semplice non confinata (CNC), con carico di rottura inferiore a 10 kg/cm², su provino avente  ...
... diametro inferiore o uguale a 10 cm, compreso il calcolo e la preparazione del diagramma s - e. Per ogni provino			
		cad	30,38	
 010	Prova di taglio con scissometro da laboratorio (Vane Test), su terreni coesivi aventi carico di rottura inferiore  ...
... a 2 kg/cm² con misura della resistenza massima e residua. Per ogni determinazione			
		cad	10,49	
 015	Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati (IL) su provini aventi diametro da 40 a 100  ...
... mm, con il mantenimento di ogni gradino di carico per un intervallo di tempo minore di 2 giorni, con pressione massima compresa tra 30 e 50 kg/cm², per un numero di 8 incrementi nella fase di carico e 4 nella fase di scarico, compresa la misura e il calcolo di almeno 5 valori del modulo edometrico, la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv), di permeabilità (k) e di compressibilità (av) e la preparazione dei diagrammi cedimento - tempo. Per ogni prova			
		cad	183,30	
 020	Sovrapprezzo per ogni ciclo supplementare di scarico e ricarico. Per ogni ciclo supplementare			
		cad	62,84	
 025	Sovrapprezzo per il calcolo e la preparazione del diagramma log Eed - log av. Per ogni prova edometrica			
		cad	7,86	
 030	Determinazione della pressione di rigonfiamento, a rigonfiamento impedito, mediante apparecchio di tipo edometrico  ...
... con incrementi di carico controllati inferiori o uguali a 0.25 kg/cm². Per ogni determinazione			
		cad	104,75	
 035	Determinazione della deformazione di rigonfiamento libero ad una definita pressione applicata a secco, in seguito  ...
... alla inondazione del provino. Per ogni determinazione			
		cad	125,69	
22.P03.C 02	Prove di compattazione			
 005	Prova di compattazione AASHTO standard (AASHTO Designation T99 - 74 e ASTM Designation D698 - 78), con almeno 5  ...
... punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 4“ (912 cc). Per ogni prova			
		cad	209,48	
 010	Prova di compattazione AASHTO standard (AASHTO Designation T99 - 74 e ASTM Designation D698 - 78), con almeno 5  ...
... punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 6“ (2122 cc). Per ogni prova			
		cad	235,69	
 015	Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 - 74 e ASTM Designation D1557 - 78), con almeno  ...
... 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 4“ (912 cc). Per ogni prova			
		cad	240,92	
 020	Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 - 74 e ASTM Designation D1557 - 78), con almeno  ...
... 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 6“ (2122 cc). Per ogni prova			
		cad	272,34	
 025	Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 - 74 e ASTM Designation D1557 - 78), con almeno  ...
... 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e determinazione del peso di volume (o specifico apparente) minimo. Per ogni determinazione			
		cad	47,14	
 030	Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 - 74 e ASTM Designation D1557 - 78), con almeno  ...
... 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e determinazione del peso di volume (o specifico apparente) massimo, ottenuto mediante vibrazione con tavolo vibrante. Per ogni determinazione			
		cad	94,26	
 035	Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 - 74 e ASTM Designation D1557 - 78), con almeno  ...
... 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e determinazione dell'indice CBR. Per ogni determinazione			
		cad	94,26	
22.P03.C 03	Prove di Taglio			
 005	Determinazione della resistenza al taglio “di picco“ tramite prova di taglio diretto, consolidata drenata, con una  ...
... velocità di prova inferiore o uguale a 2 mm/min. Per ogni provino			
		cad	62,84	
 010	Determinazione della resistenza al taglio “residua“, su provini indisturbati o rimaneggiati e ricostruiti, con  ...
... almeno 6 rotture dopo la prima. Per ogni provino			
		cad	73,31	
 015	Sovrapprezzo per il calcolo e la preparazione del diagramma cedimento - tempo relativo alla fase di consolidazione  ...
... preliminare. Per ogni provino			
		cad	7,86	
 020	Sovrapprezzo per il calcolo e la preparazione del diagramma cedimento - deformazione orizzontale relativo alla  ...
... fase di rottura. Per ogni provino			
		cad	36,66	
22.P03.C 04	Prove Triassiali			
 005	Prova triassiale non consolidata non drenata (UU) su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza  ...
... inferiore o uguale a 80 mm, senza misura delle pressioni nei pori e senza saturazione preliminare, compreso il calcolo e la preparazione del diagramma (s1 - s3) - e. Per ogni provino			
		cad	47,14	
 010	Prova triassiale non consolidata non drenata (UU) su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza  ...
... inferiore o uguale ad 80 mm, eseguita con saturazione preliminare per mezzo di “Back Pressure“ e senza misura della pressione nei pori, compreso il calcolo e la preparazione del diagramma (s1 - s3) - e. Per ogni provino			
		cad	81,18	
 015	Prova triassiale non consolidata non drenata (UU) su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza  ...
... inferiore o uguale ad 80 mm, eseguita con saturazione preliminare per mezzo di “Back Pressure“ e con misura della pressione nei pori, compreso il calcolo e la preparazione del diagramma (s1 - s3) - e. Per ogni provino			
		cad	102,11	
 020	Prova triassiale consolidata non drenata (CU) su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza  ...
... inferiore o uguale a 80 mm, eseguita con misura della pressione nei pori, con o senza saturazione preliminare per mezzo di “Back Pressure“, compreso il calcolo e la preparazione dei diagrammi (s1 - s3) - e, DU - e, A - e. Per ogni provino			
		cad	157,11	
 025	Prova triassiale consolidata drenata (CD) su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza  ...
... inferiore o uguale a 80 mm, eseguita senza saturazione preliminare per mezzo di “Back Pressure“. Per ogni provino			
		cad	183,30	
 030	Prova triassiale consolidata drenata (CD) su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza  ...
... inferiore o uguale a 80 mm, eseguita con saturazione preliminare per mezzo di “Back Pressure“. Per ogni provino			
		cad	214,72	
 035	Sovrapprezzo per prove su provini aventi diametro compreso tra 40 e 100 mm. Per ogni provino			
		cad	41,90	
	22.P04 INDAGINI SULLE FONTI DI CONTAMINAZIONE  -  CAMPIONAMENTO			
22.P04.A	Terreni			
				
22.P04.A 01	Sovrapprezzo per il campionamento di terreni contaminati le cui caratteristiche chimiche debbano rimanere  ...
... inalterate durante la perforazione ed il prelievo; in particolare qualora il campionamento si realizzi nel corso di sondaggi a rotazione a carotaggio continuo, questi ultimi, al fine di impedire il trascinamento in profondità degli inquinanti durante la perforazione, dovranno essere effettuati per quanto possibile a secco e a bassa velocità, così come l'infissione del rivestimento, ovvero con utilizzo in avanzamento di acqua chiara di chimismo ben conosciuto e di additivi biodegradabili anch'essi di chimismo definito per il rivestimento del foro, oltre all'adozione, prima e durante la perforazione, dei seguenti accorgimenti tecnici: pulizia dell'impianto di perforazione prima dell'inizio del lavoro, pulizia dell'asta di perforazione e rimozione dei lubrificanti nelle zone filettate prima e dopo ogni sondaggio, pulizia del carotiere prima dell'inizio del lavoro e dopo ogni manovra (comunque al minimo ogni metro), pulizia di ogni strumento di misura e dei campionatori inseriti in foro prima e dopo l'inserimento, pulizia dei contenitori e dell'impianto di circolazione per l'acqua di perforazione prima dell'inizio del lavoro, utilizzo di rivestimenti e corone non verniciate; la pulizia andrà inoltre eseguita mediante vapore			
 005	Per ogni metro lineare di sondaggio			
		%	35%	
 010	Per ogni prelievo			
		%	35%	
22.P04.A 02	Preparazione dei campioni			
 005	Per ogni metro lineare di sondaggio			
		%	35%	
 010	Per ogni prelievo			
		%	35%	
22.P04.B	Gas interstiziali			
				
22.P04.B 01	Approntamento dell'attrezzatura, compreso il carico e scarico, più la revisione a fine lavori			
 005	...			
		cad	261,86	
22.P04.B 02	Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale di cantiere			
 005	...			
		km	1,57	
22.P04.B 03	Trasferimento delle attrezzature da un punto all'altro di una stessa area di intervento, fino ad una distanza di 300 m			
 005	Per ogni trasferimento			
		cad	13,09	
22.P04.B 04	Prelievo di campioni di qualunque tipo di terreno, finalizzato all'analisi gascromatografica in laboratorio sulle  ...
... sostanze organiche presenti, da eseguirsi mediante apparecchiatura ad infissione ad andamento verticale con campionatori a tenuta pneumatica che garantiscano contro infiltrazione e/o dispersione			
 005	Per ogni campione			
		cad	15,71	
22.P04.B 05	Perforazione di qualunque tipo di terreno finalizzato all'installazione, mediante infissione verticale con  ...
... dispositivo spingente ad azionamento elettrico o pneumatico, di attrezzatura utile al campionamento attivo dei gas interstiziali, costituita da aste cave con setto filtrante posto in corrispondenza della profondità di misura collocate in serie fino al raggiungimento del piano campagna, le quali garantiscano lungo tutta la profondità la tenuta pneumatica della batteria di aste nei confronti del terreno, evitando infiltrazioni di aria dall'esterno			
 005	Per ogni installazione			
		cad	13,09	
22.P04.B 06	Prelievo di campioni di gas mediante posa in opera, in corrispondenza del setto filtrante, di sonda capillare a  ...
... tenuta pneumatica coassiale alla batteria di aste, e mediante utilizzo di pompa pneumatica aspirante che consenta il passaggio della miscela gassosa attraverso fiale reagenti a lettura diretta sul campo (determinazione semiquantitativa), precedentemente collocate alla testa del tubo capillare			
 005	Per ogni prelievo a profondità da 0 a 5 m			
		cad	15,71	
 010	Per ogni prelievo a profondità oltre i 5 m			
		cad	22,54	
22.P04.B 07	Prelievo di campioni di gas mediante posa in opera, in corrispondenza del setto filtrante, di sonda capillare a  ...
... tenuta pneumatica coassiale alla batteria di aste, e mediante utilizzo di pompa da vuoto che consenta di convogliare la miscela gassosa estratta in appositi contenitori o su fiale di carbone attivo			
 005	Per ogni prelievo a profondità da 0 a 5 m			
		cad	15,71	
 010	Per ogni prelievo a profondità oltre i 5 m			
		cad	22,54	
22.P04.B 08	Prelievo di campioni di gas con metodi passivi, compresa la perforazione in qualunque tipo di terreno di un foro  ...
... di diametro idoneo al posizionamento del captore fino a 1 m dal p. c., l'installazione di qualunque tipo di captore e la determinazione, mediante adeguata analisi chimica di laboratorio (desorbimento, spettrometria di massa e gascromatografia), di almeno 10 composti volatili			
 005	Per ogni campione compreso il primo			
		cad	261,86	
 010	Per ogni metro di perforazione, da 1 a 5 m			
		ml	14,67	
 015	Per ogni metro di perforazione, da 5 a 10 m			
		ml	19,90	
22.P04.C	Acque			
				
22.P04.C 01	Sovrapprezzo alle voci di cui ai riferimenti per l'installazione di piezometri finalizzati al campionamento di  ...
... acque contaminate, con utilizzo di materiali non alterabili dal punto di vista chimico e di composizione nota, oltre all'adozione di particolari accorgimenti tecnici quali la pulizia delle estremità delle tubature prima dell'assemblaggio e l'utilizzo, per la cementazione, di bentonite in pellets priva di impurità			
 005	Per ogni allestimento			
		%	35%	
 010	Per ogni metro lineare			
		%	35%	
22.P04.C 02	Installazione del sistema di pompaggio all'interno del pozzetto di monitoraggio, indipendentemente dalla profondità			
 005	Per ogni installazione			
		cad	785,60	
22.P04.C 03	Campionamento di acque contaminate mediante utilizzo di campionatore pneumatico o di elettropompa sommersa che  ...
... impediscano alterazioni di natura fisica o chimica delle acque durante il campionamento stesso, compreso l'eventuale spurgo dell'acqua stagnante all'interno del pozzetto per un tempo massimo di 3 ore di spurgo			
 005	Per ogni campione, per profondità da 0 a 40 m dal p. c.			
		cad	157,11	
22.P04.C 04	Campionamento di acque contaminate mediante utilizzo di campionatore di Bayler (o campionatore statico)			
 005	Per ogni campione, per profondità da 0 a 40 m dal p. c.			
		cad	31,43	
	22.P05 INDAGINI SULLE FONTI DI CONTAMINAZIONE  -  ANALISI CHIMICHE			
22.P05.A	Terreni - Preparazione dei campioni			
				
22.P05.A 01	Terreni - Preparazione dei campioni			
 005	Preparazione dei campioni mediante dissoluzione acida			
		cad	10,49	
 010	Preparazione dei campioni mediante eluizione con CO2			
		cad	15,71	
 015	Preparazione dei campioni mediante eluizione con CH3CO2H			
		cad	15,71	
22.P05.B	Terreni - Analisi di laboratorio			
				
22.P05.B 01	Parametri generali e anioni - pH potenziometria			
 005	...			
		cad	7,86	
22.P05.B 02	Parametri generali e anioni - conducibilità potenziometria			
 005	...			
		cad	7,86	
22.P05.B 03	Parametri generali e anioni - contenuto sostanze organiche volumetria			
 005	...			
		cad	15,71	
22.P05.B 04	Parametri generali e anioni - contenuto argilla granulometria			
 005	...			
		cad	36,66	
22.P05.B 05	Parametri generali e anioni - mineralogia argilla diffrattometria RX			
 005	...			
		cad	130,93	
22.P05.B 06	Parametri generali e anioni - capacità scambio cationico spettrofotom. assorb. atom.			
 005	...			
		cad	20,94	
22.P05.B 07	Parametri generali e anioni - fluoruri			
 005	a - colorimetria			
		cad	15,71	
 010	b - elettrodo iono - selettivi			
		cad	15,71	
 015	c - cromatografia ionica			
		cad	13,09	
22.P05.B 08	Parametri generali e anioni - Bromuri			
 005	cromatografia ionica			
		cad	13,09	
22.P05.B 09	Parametri generali e anioni - cianuri liberi			
 005	colorimetria previa distillazione			
		cad	26,19	
22.P05.B 10	Parametri generali e anioni - cianuri complessi			
 005	colorimetria previa distillazione			
		cad	23,57	
22.P05.B 11	Parametri generali e anioni - amianto			
 005	a - microscopia ottica			
		cad	130,93	
 010	b - diffrattometria RX			
		cad	130,93	
22.P05.B 12	Metalli - argento			
 005	assorbimento atomico fiamma			
		cad	15,71	
22.P05.B 13	Metalli - arsenico			
 005	a - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 010	b - kit idruri			
		cad	20,94	
22.P05.B 14	Metalli - bario			
 005	emissione al plasma			
		cad	15,71	
22.P05.B 15	berillio - emissione al plasma			
 005	...			
		cad	13,09	
22.P05.B 16	Metalli - cadmio			
 005	a - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 010	b - emissione al plasma			
		cad	13,09	
22.P05.B 17	Metalli - cobalto			
 005	emissione al plasma			
		cad	13,09	
22.P05.B 18	Metalli - cromo			
 005	a - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 010	b - emissione al plasma			
		cad	13,09	
22.P05.B 19	Metalli - cromo VI			
 005	a - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	20,94	
 010	b - spettrofotom. UV/VIS			
		cad	20,94	
22.P05.B 20	Metalli - mercurio			
 005	a - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 010	b - kit idruri			
		cad	20,94	
22.P05.B 21	Metalli - molibdeno			
 005	assorbimento atomico fiamma			
		cad	15,71	
22.P05.B 22	Metalli - nichel			
 005	a - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 010	b - emissione al plasma			
		cad	13,09	
22.P05.B 23	Metalli - piombo			
 005	a - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 010	b - emissione al plasma			
		cad	13,09	
22.P05.B 24	Metalli - rame			
 005	a - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 010	b - emissione al plasma			
		cad	13,09	
22.P05.B 25	Metalli - selenio			
 005	a - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 010	b - emissione al plasma			
		cad	20,94	
 015	c - kit idruri			
		cad	20,94	
22.P05.B 26	Metalli - stagno			
 005	a - spettrofotom. assorb. atom. L. /cad.			
		cad	15,71	
 010	b - emissione al plasma			
		cad	15,71	
 015	c - kit idruri			
		cad	20,94	
22.P05.B 27	Metalli - tallio			
 005	a - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 010	b - emissione al plasma			
		cad	15,71	
22.P05.B 28	Metalli - vanadio			
 005	emissione al plasma			
		cad	15,71	
22.P05.B 29	Metalli - zinco			
 005	a - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 010	b - emissione al plasma			
		cad	13,09	
22.P05.B 30	Metalli - screening metalli			
 005	spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	78,56	
22.P05.B 31	Composti organici			
 005	idrocarburi totali, espressi come n - eptano - spettrofotometria IR			
		cad	52,39	
 010	composti alifatici e aliciclici non alogenati - gascromatografia			
		cad	78,56	
 015	composti alifatici alogenati (tetraclorometano, 1,2 - dicloroetano, tetracloroetene, triclorometano,  ...
... diclorometano, 1,1 - dicloroetano, 1,1,1 - tricloroetano, 1,1,2 - tricloroetano, 1,1,2,2 - tetracloroetano, 1,2 - dicloroetene, tricloroetene, 1,2 - dicloropropano, 1,2 - dicloropropene) - gascromatografia			
		cad	78,56	
22.P05.B 32	Composti aromatici non alogenati:			
				
22.P05.B 32 005	benzene, toluene, etilbenzene, xileni, stirene			
22.P05.B 32 010	IPA più tossici (benzo (a)antracene, benzo (a)pirene, benzo (b)fluorantene, benzo (j)fluorantene, benzo  ...
... (k)fluorantene, dibenzo (a,h)antracene dibenzo (a)pirene, indeno (1,2,3 - c,d)pirene) - gascromatografia massa			
		cad	94,26	
22.P05.B 32 015	IPA meno tossici (naftalene, antracene, fenantrene, fluorantene, pirene) - gascromatografia massa			
		cad	94,26	
22.P05.B 33	Microinquinanti organici policlorurati			
 005	PCB, PCT totali - gascromatografia			
		cad	94,26	
 010	PCN totali - gascromatografia massa			
		cad	120,47	
 015	PCDD; PCDF - gascromatografia massa			
		cad	628,47	
22.P05.C	Terreni - Gas interstiziali			
				
22.P05.C 01	 Analisi gascromatografica speditiva in sito per la determinazione della concentrazione delle sostanze organiche  ...
... volatili. Per ogni analisi:			
 005	...			
		cad	15,71	
22.P05.C 02	Idrocarburi totali - spettrorofotom. IR			
 005	...			
		cad	78,56	
22.P05.C 03	Composti alifatici alogenati - gascromatografia			
 005	...			
		cad	73,31	
22.P05.C 04	Composti aromatici non alogenati			
 005	a - gascromatografia			
		cad	73,31	
 010	b - gascromatografia massa			
		cad	120,47	
22.P05.C 05	Solventi clorurati totali - gascromatografia			
 005	...			
		cad	73,31	
22.P05.D	Terreni - Acque			
				
22.P05.D 01	Preparazione dei campioni			
 005	Trattamento preliminare del campione mediante distillazione, estrazione, concentrazione, ecc . Per ogni campione:			
		cad	20,94	
22.P05.D 02	Analisi di laboratorio			
 005	pH - potenziometria			
		cad	7,86	
 010	fluoruri - colorimetria			
		cad	15,71	
 015	fluoruri - elettrodo ionoselettivi			
		cad	15,71	
 020	fluoruri - cromatografia ionica			
		cad	13,09	
 025	cloruri - cromatografia ionica			
		cad	13,09	
 030	cianuri - colorimetria			
		cad	13,09	
 035	solfati - cromatografia ionica			
		cad	13,09	
 040	nitrati - cromatografia ionica			
		cad	13,09	
 045	nitriti - spettrofotom. UV/VIS			
		cad	13,09	
 050	Ammoniaca - spettrofotom. UV/VIS			
		cad	13,09	
 055	fosfati totali - spettrofotom. UV/VIS			
		cad	26,19	
 060	azoto Kjeldahl - spettrofotom. UV/VIS			
		cad	20,94	
 065	ossidabilità - volumetria			
		cad	15,71	
 070	conducibilità - potenziometria			
		cad	7,86	
 075	COD titolazione			
		cad	26,19	
 080	BOD5 titolazione			
		cad	31,43	
 085	alluminio - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 090	alluminio - emissione al plasma			
		cad	15,71	
 095	antimonio - spettrofotom. ass. at.			
		cad	15,71	
 100	antimonio - kit idruri			
		cad	20,94	
 105	argento - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	20,94	
 110	arsenico - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 115	arsenico - kit idruri			
		cad	20,94	
 120	cadmio - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 125	cadmio - emissione al plasma			
		cad	15,71	
 130	cromo totale - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 135	cromo totale - emissione al plasma			
		cad	15,71	
 140	ferro - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 145	ferro - emissione al plasma			
		cad	15,71	
 150	manganese - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 155	manganese - emissione al plasma			
		cad	15,71	
 160	mercurio - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 165	mercurio - emissione al plasma			
		cad	20,94	
 170	nichel - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 175	nichel - emissione al plasma			
		cad	15,71	
 180	piombo - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 185	piombo - emissione al plasma			
		cad	15,71	
 190	rame - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 195	rame - emissione al plasma			
		cad	15,71	
 200	selenio - spettrofotom. assorb. atom.			
		cad	15,71	
 205	selenio - kit idruri			
		cad	20,94	
 210	zinco - spettrofotom. assorb . atom.			
		cad	15,71	
 215	zinco - emissione al plasma			
		cad	15,71	
22.P05.D 02 220	screening metalli spettrofotom. ass. at.			
22.P05.D 02 225	tensioattivi anionici MBAS - spettrofotometria			
		cad	20,94	
22.P05.D 02 230	fenoli totali - spettrofotom. UV/VIS			
		cad	20,94	
22.P05.D 02 235	solventi clorurati totali - gascromatografia			
		cad	78,56	
22.P05.D 02 240	idrocarburi totali - spettrofotometria IR			
		cad	26,19	
22.P05.D 02 245	composti alifatici alogenati - gascromatografia			
		cad	73,31	
22.P05.D 02 250	composti aromatici non alogenati - gascromatografia			
		cad	73,31	
22.P05.D 02 255	composti aromatici non alogenati - gascromatografia massa			
		cad	120,47	
22.P05.D 02 260	idrocarburi policiclici aromatici - gascromatografia massa			
		cad	104,75	
22.P05.D 02 265	PCB - gascromatografia			
		cad	94,26	
22.P05.E	Fanghi e rifiuti solidi - Preparazione dei campioni			
				
22.P05.E 01	Preparazione del campione per determinazioni spettrofotometriche in assorbimento atomico			
 005	Per ogni campione			
		cad	36,66	
22.P05.E 02	 Preparazione del campione finalizzata al test di cessione			
 005	Per ogni campione			
		cad	26,19	
22.P05.E 03	 Test di cessione: eluizione con CH3COOH, CO2, H2SO4, ecc...			
 005	Per ogni campione			
		cad	26,19	
22.P05.E 04	 Determinazioni sull'eluato derivante da test di cessione. Per ogni determinazione: vedere par. 2. 2. 3			
				
22.P05.F	Fanghi e rifiuti solidi - Analisi di laboratorio			
				
22.P05.F 01	Ceneri e sostanze volatili			
 005	...			
		cad	7,86	
22.P05.F 02	Azoto totale spettrofotom. UV/VIS			
 005	...			
		cad	31,43	
22.P05.F 03	Azoto nitrico cromatografia ionica			
 005	...			
		cad	15,71	
22.P05.F 04	Azoto ammoniacale spettrofotom. UV/VIS			
 005	...			
		cad	31,43	
22.P05.F 05	Fosforo totale spettrofotom. UV/VIS			
 005	...			
		cad	31,43	
22.P05.F 06	Cianuri totali distillazione			
 005	...			
		cad	31,43	
22.P05.F 07	Boro emissione al plasma			
 005	...			
		cad	20,94	
22.P05.F 08	Carbonio organico volumetria			
 005	...			
		cad	20,94	
22.P05.F 09	Metalli spettrofot. di ass. at.			
 005	...			
		cad	15,71	
22.P05.F 10	Composti alifatici alogenati gascromatografia			
 005	...			
		cad	73,31	
22.P05.F 11	 Composti aromatici non alogenati gascromatografia			
 005	...			
		cad	78,56	
22.P05.F 12	 Fenoli totali			
 005	a - colorimetria			
		cad	26,19	
 010	b - fenoli separati			
		cad	78,56	
22.P05.F 13	Analisi per la classificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento ex deliberazione Comitato Interministeriale  ...
... del 27/7/84			
 005	Per ogni campione			
		cad	314,24	
	22.P06 INTERVENTI DI BONIFICA			
22.P06.A	Messa in sicurezza mediante impermeabilizzazione superficiale			
				
22.P06.A 01	Fornitura e posa di geocomposito bentonitico costituito da bentonite sodica naturale di spessore non inferiore a 6  ...
... mm (tenore minimo in montmorillonite e coefficiente di permeabilità minimo pari rispettivamente a 95% e 10 - 9 cm/s) interposta ad un sottostrato e ad un soprastrato di geotessile			
 005	...			
		mq	11,00	
22.P06.A 02	Posa in opera di uno strato di argilla, compresa la fornitura a pie' d'opera, lo spandimento di uno spessore non  ...
... superiore a 25 cm e la compattazione fino al raggiungimento di un coefficiente di permeabilità non superiore a 10 - 7 cm/s			
 005	...			
		mq	17,28	
22.P06.A 03	Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE rinforzato, con resistenza a trazione e a lacerazione non  ...
... inferiori rispettivamente a 17 kN/m e a 130 N in senso sia longitudinale che trasversale, stabilizzata ai raggi solari			
 005	...			
		mq	3,93	
22.P06.A 04	Posa in opera di uno strato di ghiaietto selezionato di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo  ...
... spandimento, finalizzato al drenaggio delle acque superficiali			
 005	...			
		mq	15,71	
22.P06.A 05	 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento			
 005	Al metro cubo			
		mc	20,94	
22.P06.A 06	 Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale ad alto indice dei vuoti, finalizzata al drenaggio e alla  ...
... protezione meccanica dei teli impermeabili			
 005	Al metro quadrato			
		mq	8,38	
 010	Al metro quadrato, con un geotessile di separazione			
		mq	9,43	
 015	Al metro quadrato, con due geotessili di separazione			
		mq	12,04	
22.P06.B	 Messa in sicurezza mediante impermeabilizzazione laterale			
				
22.P06.B 01	 Fornitura e posa in opera di palancole metalliche in acciaio fino alla lunghezza di 13 ml, comprese l'infissione  ...
... mediante vibratore idraulico ad alta frequenza (1. 800 - 2. 400 cicli/min), la fornitura e l'assemblaggio di pezzi speciali di collegamento e quant'altro occorre per la realizzazione del lavoro a regola d'arte			
 005	Per ogni kg, senza trattamento anticorrosivo			
		kg	1,04	
 010	Per ogni kg, con trattamento anticorrosivo (zincatura, ecc...)			
		kg	1,31	
22.P06.B 02	 Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet - grouting, verticali o subverticali, tra loro  ...
... compenetrate, di diametro medio in funzione della natura del terreno e del valore di energia specifica impiegata, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata, iniettando attraverso appositi ugelli le miscele disgreganti e cementizie ad altissima pressione (300 - 450 atm) e con procedimento monofluido (cioè mediante iniezione della sola miscela cementizia), compresa la fornitura del cemento R325 fino ad un consumo di 600 kg per metro cubo di terreno consolidato, esclusi la formazione di accessi a piani di lavoro, per profondità fino a 20 m misurata tra la quota raggiunta dall'utensile e la quota superiore del trattamento			
 005	Al metro lineare, per diametro reso tra 50 e 60 cm			
		ml	81,18	
 010	Al metro lineare, per diametro reso tra 70 e 80 cm			
		ml	86,43	
 015	Al metro lineare, per diametro reso pari a 120 cm			
		ml	100,56	
22.P06.B 03	 Sovrapprezzo per consumo di cemento oltre 600 kg per metro cubo di terreno consolidato, compresa la fornitura del  ...
... cemento			
 005	Per ogni 100 kg			
		cad	13,87	
22.P06.B 04	 Impianto e ripiegamento del cantiere e delle attrezzature per l'esecuzione di diaframmi			
 005	A corpo			
		cad	14.664,39	
22.P06.B 05	 Esecuzione di diaframma a parete continua in conglomerato cementizio semplice o armato, avente una R'bk > 250  ...
... kg/cm², eseguito mediante l'impiego di benne autopenetranti in fango attivo di bentonite, compresi lo scavo in terreno di qualunque natura e consistenza anche in presenza di trovanti, il carico e il trasporto a discarica dei materiali di risulta, la fornitura e posa, ove previste, dei dispositivi di sostegno delle armature metalliche, nonché il getto in loro presenza, la formazione delle coree di guida di sezione non inferiore a cm 40 x 50 e quanto altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte, con l'esclusione della sola eventuale fornitura e posa in opera dell'armatura metallica			
 005	Al metro quadrato, per uno spessore di 40 cm			
		mq	57,35	
 010	Al metro quadrato, per uno spessore di 50 cm			
		mq	70,44	
 015	Al metro quadrato, per uno spessore di 60 cm			
		mq	79,08	
 020	Al metro quadrato, per uno spessore di 80 cm			
		mq	96,89	
 025	Al metro quadrato, per uno spessore di 100 cm			
		mq	114,44	
22.P06.B 06	Sovrapprezzo per l'esecuzione di giunti ad incastro per la realizzazione di diaframmi continui impermeabili			
				
22.P06.B 06 005	A corpo			
				
22.P06.B 07	 Esecuzione di diaframma impermeabile in cemento bentonitico plastico, incluso lo scavo mediante benna mordente di  ...
... una parete di larghezza non inferiore a 50 cm e profondità fino a 6 m, compreso l'onere della fornitura, della miscelazione e del riempimento dello scavo con miscela autoindurente in volume sino a 1. 3 volte il volume teorico dello scavo			
 005	Al metro quadrato			
		mq	41,90	
22.P06.C	Smaltimento rifiuti			
				
22.P06.D	Nuove tecnologie			
				
22.P06.D 01	Terreni			
				
22.P06.D 01 005	Terreni inquinati da composti organici volatili alogenati sottoposti a intervento di aspirazione di aria in situ  ...
... con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (1 - 3 anni)			
				
22.P06.D 01 010	Terreni inquinati da composti organici volatili alogenati sottoposti a intervento di aspirazione di aria in situ  ...
... con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (6 mesi - 1 anno)			
				
22.P06.D 01 015	Terreni inquinati da composti organici volatili alogenati sottoposti a intervento di desorbimento a bassa  ...
... temperatura ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)			
				
22.P06.D 01 020	Terreni inquinati da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di desorbimento ad alta  ...
... temperatura ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)			
				
22.P06.D 01 025	Terreni inquinati da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di aspirazione di aria  ...
... termoincrementata in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 1 anno)			
				
22.P06.D 01 030	Terreni inquinati da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di lavaggio del terreno ex  ...
... situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)			
				
22.P06.D 01 035	Terreni inquinati da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di dealogenazione ex situ  ...
... con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 1 anno)			
				
22.P06.D 01 040	Terreni inquinati da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di estrazione con solventi  ...
... ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 1 anno)			
				
22.P06.D 01 045	Terreni inquinati da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di incenerimento ex situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)			
				
22.P06.D 01 050	Terreni inquinati da composti organici volatili sottoposti a intervento di biodegradazione in situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 3 anni)			
				
22.P06.D 01 055	Terreni inquinati da composti organici volatili sottoposti a intervento di bioventing in situ con l'ottenimento di  ...
... una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (1 - 3 anni)			
				
22.P06.D 01 060	Terreni inquinati da composti organici volatili sottoposti a intervento di aspirazione di aria in situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (1 - 3 anni)			
				
22.P06.D 01 065	Terreni inquinati da composti organici volatili sottoposti a intervento di biorisanamento ex situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (6 mesi - 1 anno)			
				
22.P06.D 01 070	Terreni inquinati da composti organici volatili sottoposti a intervento di landfarming ex situ con l'ottenimento  ...
... di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 1 anno)			
				
22.P06.D 01 075	Terreni inquinati da composti organici volatili sottoposti a intervento di desorbimentomento a bassa temperatura  ...
... ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)			
				
22.P06.D 01 080	Terreni inquinati da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di biodegradazione in situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 3 anni)			
				
22.P06.D 01 085	Terreni inquinati da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di bioventing in situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (1 - 3 anni)			
				
22.P06.D 01 090	Terreni inquinati da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di desorbimento ad alta temperatura ex  ...
... situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)			
				
22.P06.D 01 095	Terreni inquinati da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di aspirazione di aria  ...
... termoincrementata in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 1 anno)			
				
22.P06.D 01 100	Terreni inquinati da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di lavaggio del terreno ex situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)			
				
22.P06.D 01 105	Terreni inquinati da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di estrazione con solventi ex situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 1 anno)			
				
22.P06.D 01 110	Terreni inquinati da combustibili sottoposti a intervento di biodegradazione in situ con l'ottenimento di una  ...
... concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 3 anni)			
				
22.P06.D 01 115	Terreni inquinati da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di incenerimento ex situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)			
				
22.P06.D 01 120	Terreni inquinati da combustibili sottoposti a intervento di bioventing in situ con l'ottenimento di una  ...
... concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (1 - 3 anni)			
				
22.P06.D 01 125	Terreni inquinati da combustibili sottoposti a intervento di aspirazione di aria in situ con l'ottenimento di una  ...
... concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (1 - 3 anni)			
				
22.P06.D 01 130	Terreni inquinati da combustibili sottoposti a intervento di biorisanamento ex situ con l'ottenimento di una  ...
... concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (6 mesi - 1 anno)			
				
22.P06.D 01 135	Terreni inquinati da combustibili sottoposti a intervento di desorbimentomento a bassa temperatura ex situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)			
				
22.P06.D 01 140	Terreni inquinati da combustibili sottoposti a intervento di landfarming ex situ con l'ottenimento di una  ...
... concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 1 anno)			
				
22.P06.D 01 145	Terreni inquinati da combustibili sottoposti a intervento di lavaggio del terreno ex situ con l'ottenimento di una  ...
... concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)			
				
22.P06.D 01 150	Terreni inquinati da pesticidi sottoposti a intervento di aspirazione di aria termoincrementata in situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 1 anno)			
				
22.P06.D 01 155	Terreni inquinati da pesticidi sottoposti a intervento di dealogenazione ex situ con l'ottenimento di una  ...
... concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 1 anno)			
				
22.P06.D 01 160	Terreni inquinati da pesticidi sottoposti a intervento di incenerimento ex situ con l'ottenimento di una  ...
... concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)			
				
22.P06.D 01 165	Terreni inquinati da pesticidi sottoposti a intervento di desorbimento ad alta temperatura ex situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)			
				
22.P06.D 01 170	Terreni inquinati da composti inorganici sottoposti ad intervento di solidificazione/stabilizzazione in situ  ...
... secondo tempi di risanamento brevi (< 1 anno)			
				
22.P06.D 01 175	Terreni inquinati da composti inorganici sottoposti ad intervento di lavaggio del terreno ex situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)			
				
22.P06.D 01 180	Terreni inquinati da composti inorganici sottoposti ad intervento di solidificazione/stabilizzazione ex situ  ...
... secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)			
				
22.P06.D 01 185	Terreni inquinati da composti inorganici sottoposti ad intervento di vetrificazione secondo tempi di risanamento  ...
... medi (6 mesi - 1 anno)			
				
22.P06.D 01 190	Terreni inquinati da composti inorganici sottoposti ad intervento di ossido - riduzione secondo tempi di  ...
... risanamento brevi (< 6 mesi)			
				
22.P06.D 01 195	Trattamenti Chimico - Fisici On Site/Off Site - estrazione con acqua			
				
22.P06.D 01 200	Trattamenti Chimico - Fisici On Site/Off Site - estrazione con solventi			
				
22.P06.D 01 205	Trattamenti Chimico - Fisici On Site/Off Site - inertizzazione			
				
22.P06.D 01 210	Trattamenti Biologici On site - bioreattori			
				
22.P06.D 01 215	Trattamenti Termici In Situ - desorbimento (estrazione o strippaggio con vapore)			
				
22.P06.D 01 220	Trattamenti Termici In Situ - termodistruzione (vetrificazione)			
				
22.P06.D 01 225	Trattamenti Biologici In Situ - bioventilazione			
				
22.P06.D 02	Acque			
				
22.P06.D 02 005	Acque inquinate da composti organici volatili alogenati sottoposti a intervento di air spargin in situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 100 µg/l) secondo tempi di risanamento brevi (< 3 anni)			
				
22.P06.D 02 010	Acque inquinate da composti organici volatili alogenati sottoposti a intervento di strippaggio ex situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 µg/l)			
				
22.P06.D 02 015	Acque inquinate da composti organici volatili alogenati sottoposti a intervento di ossidazione UV ex situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 µg/l)			
				
22.P06.D 02 020	Acque inquinate da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di ossidazione UV ex situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 µg/l)			
				
22.P06.D 02 025	Acque inquinate da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di assorbimento su carboni ex  ...
... situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 µg/l)			
				
22.P06.D 02 030	Acque inquinate da composti organici volatili sottoposti a intervento di air spargin in situ con l'ottenimento di  ...
... una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 100 µg/l) secondo tempi di risanamento brevi (< 3 anni)			
				
22.P06.D 02 035	Acque inquinate da composti organici volatili sottoposti a intervento di strippaggio ex situ con l'ottenimento di  ...
... una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 µg/l)			
				
22.P06.D 02 040	Acque inquinate da composti organici volatili sottoposti a intervento di biodegradazione con H2O2 in situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 µg/l) secondo tempi di risanamento medi (3 - 10 anni)			
				
22.P06.D 02 045	Acque inquinate da composti organici volatili sottoposti a intervento di ossidazione con air sparging in situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 µg/l) secondo tempi di risanamento medi (3 - 10 anni)			
				
22.P06.D 02 050	Acque inquinate da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di biodegradazione con H2O2 in situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 µg/l) secondo tempi di risanamento medi (3 - 10 anni)			
				
22.P06.D 02 055	Acque inquinate da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di ossidazione con air sparging in situ  ...
... con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 µg/l) secondo tempi di risanamento medi (3 - 10 anni)			
				
22.P06.D 02 060	Acque inquinate da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di dual phase extraction in situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 100 µg/l) secondo tempi di risanamento brevi (< 3 anni)			
				
22.P06.D 02 065	Acque inquinate da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di adsorbimento su carboni ex situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 µg/l)			
				
22.P06.D 02 070	Acque inquinate da combustibili sottoposti a intervento di biodegradazione con H2O2 in situ con l'ottenimento di  ...
... una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 µg/l) secondo tempi di risanamento medi (3 - 10 anni)			
				
22.P06.D 02 075	Acque inquinate da combustibili sottoposti a intervento di ossidazione con air sparging in situ con l'ottenimento  ...
... di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 µg/l) secondo tempi di risanamento medi (3 - 10 anni)			
				
22.P06.D 02 080	Acque inquinate da combustibili sottoposti a intervento di air spargin in situ con l'ottenimento di una  ...
... concentrazione minima raggiungibile media (5 - 100 µg/l) secondo tempi di risanamento brevi (< 3 anni)			
				
22.P06.D 02 085	Acque inquinate da combustibili sottoposti a intervento di dual phase extraction in situ con l'ottenimento di una  ...
... concentrazione minima raggiungibile media (5 - 100 µg/l) secondo tempi di risanamento brevi (< 3 anni)			
				
22.P06.D 02 090	Acque inquinate da pesticidi sottoposti a intervento di ossidazione UV con l'ottenimento di una concentrazione  ...
... minima raggiungibile bassa (< 5 µg/l)			
				
22.P06.D 02 095	Acque inquinate da composti inorganici sottoposti a intervento di adsorbimento su carboni ex situ con  ...
... l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (< 5 µg/l)			
				
22.P06.D 02 100	Acque inquinate da composti inorganici sottoposti a intervento di barriere fisiche in situ secondo tempi di  ...
... risanamento brevi (< 3 anni)