Articolo di
Elenco	I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I	Unità di
misura	PREZZO 
EURO	
				
	26 MATERIALI E LAVORAZIONI TIPICI DEL PIEMONTE			
	26.P01 LEGANTI			
26.P01.A10	Calce 			
005	in grassello (sacchi da 25 kg)			
		cad	2,10	
010	idrata (in polvere - sacchi da 25 kg)			
		cad	3,86	
015	in zolle			
		q.li	8,48	
020	spenta sfusa			
		q.li	6,89	
025	spenta in sacchi grassello			
		q.li	8,41	
26.P01.A20	Calce in sacchi			
005	in sacchi 			
		cad	2,81	
010	idraulica macinata			
		q.li	7,31	
015	idraulica plastica			
		q.li	6,81	
26.P01.A30	Gesso			
005	in sacchi da 25 kg			
		cad	3,61	
010	...			
		q.li	11,52	
26.P01.A40	Scagliola 			
005	in sacchi da 25 kg			
		cad	3,60	
010	normale			
		q.li	11,52	
015	scelta per stucchi			
		q.li	11,52	
	26.P02 AGGREGATI PER MALTE 			
26.P02.A10	Sabbia della Dora 			
005	sabbia fine			
		q.li	1,17	
26.P02.A20	Sabbia del Po			
005	sabbia fine 			
		q.li	1,44	
010	sabbia granita 			
		q.li	1,53	
26.P02.A30	Sabbia dello Stura			
005	sabbia fine			
		q.li	1,65	
010	sabbia granita			
		q.li	1,25	
26.P02.A40	Sabbia del Pellice			
005	sabbia fine 			
		q.li	1,31	
010	sabbia granita 			
		q.li	1,26	
26.P02.A50	Sabbia del Ticino			
005	sabbia fine 			
		q.li	1,04	
26.P02.A60	Ghiaia			
005	dello Stura			
		q.li	1,09	
26.P02.A70	Cocciopesto 			
005	fine 0-1 mm conf. 25 kg			
		cad	11,61	
010	medio granella mm 5-10 mm conf. 25 kg			
		cad	10,53	
015	grosso 5-10 mm conf. 25 kg			
		cad	11,88	
26.P02.A80	Macchiaferro			
				
26.P02.A90	Polvere di marmo a granulometria sferica 			
005	sfusa bianca			
		q.li	3,56	
010	in sacchi bianca			
		q.li	4,73	
015	sfusa rossa			
		q.li	4,82	
020	in sacchi rossa			
		q.li	6,09	
26.P02.B10	Polvere di marmo per decorazioni 			
005	bianca 0/100 (conf. 25 kg)			
		cad	14,04	
010	botticino 0-1,5 mm (conf. 25 kg)
			
		cad	9,18	
011	breccia aurora  0-1,5 mm (conf. 25 kg)
			
		cad	6,48	
012	giallo Siena (conf. 25 kg)
			
		cad	12,69	
013	marmo nero ebano  0-1,5 mm (conf. 25 kg)			
		cad	10,80	
014	rosa corallo  0-1,5 mm (conf. 25 kg)			
		cad	11,88	
015	rosso Verona  0-1,5 mm (conf. 25 kg)			
		cad	10,26	
016	verde alpi  0-1,5 mm (conf. 25 kg)			
		cad	11,88	
26.P02.B20	Aggregati di recupero (macerie di muri vecchi)			
005	riciclato misto (0/50)			
		q.li	0,37	
010	riciclato misto (0/100)			
		q.li	0,39	
	26.P03 PIETRE E MARMI			
26.P03.A05	Pietrisco			
005	dello Stura			
		q.li	1,02	
010	del Pellice			
		q.li	1,01	
015	del Ticino			
		q.li	1,13	
26.P03.A10	Ciottoli dello Stura			
		q.li	1,00	
26.P03.A15	Ciottoli del Ticino 			
005	grigio misto 4/6			
		q.li	8,73	
010	grigio misto 6/8			
		q.li	6,30	
015	grigio misto 8/10			
		q.li	4,95	
26.P03.A20	Beola bianca proveniente dalla zona del VCO (comuni di Beura, Cardezza, Crevoladossola, Domodossola,  ...
... Montecrestese, Trontano, Villadossola) avente caratteristiche di ortogneis a grana molto fine omogenea con fondo chiaro,  biancastro e argenteo, con un disegno a fini punteggiature e macchie allungate. (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra - misure a correre)                               			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	108,00	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	151,20	
26.P03.A20.015	in lastre dello spessore di cm 4 			
		mq		
26.P03.A20.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.A20.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.A20.030	in lastre dello spessore di cm 7 			
		mq		
26.P03.A20.035	in lastre dello spessore di cm 8 			
		mq		
26.P03.A20.040	in lastre dello spessore di cm 9 			
		mq		
26.P03.A20.045	in lastre dello spessore di cm 10			
26.P03.A20.050	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.A20.055	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.A20.060	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.A20.065	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.A25	Beola Favalle proveniente dalla zona del VCO (comune di Crevoladossola) avente caratteristiche di ortogneis a  ...
... grana medio fine omogenea di colore grigio-biancastro ed aspetto raramente omogeneo, talvolta “nuvolato” o a bande. (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra - misure a correre)                                                                 			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	72,00	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	100,80	
26.P03.A25.015	in lastre dello spessore di cm 4 			
		mq		
26.P03.A25.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.A25.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.A25.030	in lastre dello spessore di cm 7 			
		mq		
26.P03.A25.035	in lastre dello spessore di cm 8 			
		mq		
26.P03.A25.040	in lastre dello spessore di cm 9 			
		mq		
26.P03.A25.045	in lastre dello spessore di cm 10			
26.P03.A25.050	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.A25.055	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.A25.060	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.A25.065	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.A30	Beola Ghiandonata proveniente dalla zona del VCO (comuni di Beura, Cardezza, Crevoladossola, Domodossola,  ...
... Montecrestese, Trontano, Villadossola) avente caratteristiche di ortogneis occhiadino a grana fine eterogenea con una colorazione grigia brillante a trattil bianca su fondo scuro.  Il disegno è completato dalla presenza dei grossi elementi ghiandolari bianchi contornati di colore grigio micaceo.                                                             (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra - misure a correre)                                                                 			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	72,00	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	100,80	
26.P03.A30.015	in lastre dello spessore di cm 4 			
		mq		
26.P03.A30.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.A30.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.A30.030	in lastre dello spessore di cm 7 			
		mq		
26.P03.A30.035	in lastre dello spessore di cm 8 			
		mq		
26.P03.A30.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.A30.045	in lastre dello spessore di cm 10			
26.P03.A30.050	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.A30.055	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.A30.060	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.A30.065	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.A35	Beola Grigia proveniente dalla zona del VCO (comuni di Beura, Cardezza, Crevoladossola, Domodossola,  ...
... Montecrestese, Trontano, Villadossola) avente caratteristiche di ortogneis a grana medio fine con fondo bianco-grigiastro con piccole picchiettature contrastanti e striate più scure tendenti all’avana. Complessivamente grigio-verde.                                          (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra - misure a correre)                                                                 			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	67,50	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	94,50	
26.P03.A35.015	in lastre dello spessore di cm 4 			
		mq		
26.P03.A35.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.A35.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.A35.030	in lastre dello spessore di cm 7 			
		mq		
26.P03.A35.035	in lastre dello spessore di cm 8 			
		mq		
26.P03.A35.040	in lastre dello spessore di cm 9 			
		mq		
26.P03.A35.045	in lastre dello spessore di cm 10			
26.P03.A35.050	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.A35.055	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.A35.060	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.A35.065	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.A40	Beola Isorno scura proveniente dalla zona del VCO (comune di Montecrestese) avente caratteristiche di ortogneiss a  ...
... grana medio-fine omogenea e colore grigio scuro (è la varietà più scura).     (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra - misure a correre)			
				
26.P03.A40.005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq		
26.P03.A40.010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq		
26.P03.A40.015	in lastre dello spessore di cm 4 			
		mq		
26.P03.A40.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.A40.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.A40.030	in lastre dello spessore di cm 7 			
		mq		
26.P03.A40.035	in lastre dello spessore di cm 8 			
		mq		
26.P03.A40.040	in lastre dello spessore di cm 9 			
		mq		
26.P03.A40.045	in lastre dello spessore di cm 10			
26.P03.A40.050	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.A40.055	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.A40.060	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.A40.065	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.B05	Diorite di Traversella (diorite del Piemonte) proveniente da Traversella (TO) avente caratteristiche di tessitura  ...
... omogenea e grana medio-fine con fondo bianco e fitta punteggiatura grigio-nera, (denominata “Diorite chiara“). (Piano sega coste fresate)			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	85,32	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	117,90	
015	in lastre dello spessore di cm 4 			
		mq	151,20	
020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq	175,50	
025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq	206,10	
030	in lastre dello spessore di cm 7 			
		mq	235,80	
035	in lastre dello spessore di cm 8 			
		mq	266,40	
040	in lastre dello spessore di cm 9 			
		mq	295,20	
045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq	325,80	
26.P03.B05.050	in masselli			
26.P03.B05.055	scapoli di cava grezzi, con diametri trasversali compresi tra cm 25 e cm 60. 			
		mc	54,72	
26.P03.B05.060	fiammatura			
		mq	11,61	
26.P03.B05.065	lisciato di mola per pietre dure			
		ml	3,54	
26.P03.B05.070	lucidato a piombo per pietre dure			
		ml	7,07	
26.P03.B10	Diorite di Brosso proveniente da Brosso Canavese (TO) avente caratteristiche di  grana medio-fine e locali  ...
... differenziati scuri di dimensioni ridotte di colore grigio medio.   (Lavorazione a piano sega)			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	36,09	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	48,96	
015	in lastre dello spessore di cm 4 			
		mq	58,95	
020	in lastre dello spessore di cm 5 			
		mq	74,75	
26.P03.B10.025	in lastre dello spessore di cm 6 			
		mq		
26.P03.B10.030	in lastre dello spessore di cm 7 			
		mq		
26.P03.B10.035	in lastre dello spessore di cm 8 			
		mq		
26.P03.B10.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.B10.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.B10.050	in masselli			
26.P03.B10.055	Lucidatura			
		mq	7,11	
26.P03.B10.060	Fiammatura			
		mq	7,74	
26.P03.B10.065	Levigatura			
		mq	6,44	
26.P03.B10.070	Bocciardatura			
		mq	14,18	
26.P03.B15	Diorite di Vico Canavese proveniente da Vico Canavese (TO) avente caratteristiche  di grana molto fine con un  ...
... colore scuro, tendente al nero, con la presenza di numerosi segregati femici tondeggianti (di dimensioni variabili) che punteggiano la massa rocciosa. (Lavorazione a piano sega)                                      			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	63,09	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	80,10	
015	in lastre dello spessore di cm 4 			
		mq	97,11	
26.P03.B15.020	in lastre dello spessore di cm 5 			
		mq		
26.P03.B15.025	in lastre dello spessore di cm 6 			
		mq		
26.P03.B15.030	in lastre dello spessore di cm 7 			
		mq		
26.P03.B15.035	in lastre dello spessore di cm 8 			
		mq		
26.P03.B15.040	in lastre dello spessore di cm 9 			
		mq		
26.P03.B15.045	in lastre dello spessore di cm 10 			
		mq		
26.P03.B15.050	in masselli			
26.P03.B15.055	Lucidatura			
		mq	12,33	
26.P03.B15.060	Fiammatura			
26.P03.B15.065	Levigatura			
		mq	12,33	
26.P03.B15.070	Bocciardatura			
		mq	19,80	
26.P03.C05	Granito Bianco Montorfano proveniente da Mergozzo (VB) avente caratteristiche di grana medio-grossolana, a  ...
... tendenza porfirica, di tonalità chiara (bianca) uniforme. (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra - misure a correre)			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	108,00	
010	in lastre dello spessore di cm 3			
		mq	151,20	
26.P03.C05.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.C05.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.C05.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.C05.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.C05.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.C05.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.C05.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.C05.050	in masselli			
26.P03.C05.055	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.C05.060	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.C05.065	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.C05.070	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.C10	Granito Rosa Baveno proveniente da Baveno (VB) avente caratteristiche fondo bianco vitreo, diffusamente colorato  ...
... in rosa, con punteggiatura nera più o meno uniforme.   (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra - misure a correre)			
005	in lastre dello spessore di cm 2			
		mq	108,00	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	151,20	
26.P03.C10.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.C10.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.C10.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.C10.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.C10.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.C10.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.C10.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.C10.050	in masselli			
26.P03.C10.055	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.C10.060	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.C10.065	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.C10.070	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.C15	Granito Verde Mergozzo proveniente da Mergozzo (VB) avente caratteristiche di tonalità bianco grigiastra anche con  ...
... pallide componenti rosate o giallastre, fondo verde piuttosto cupo e puntinato di nero. (Lavorazione a piano sega)			
				
26.P03.C15.005	in lastre dello spessore di cm 2			
		mq		
26.P03.C15.010	in lastre dello spessore di cm 3			
		mq		
26.P03.C15.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.C15.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.C15.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.C15.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.C15.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.C15.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.C15.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.C15.050	In masselli			
		mc		
26.P03.C15.055	Lucidatura			
		mq		
26.P03.C15.060	Fiammatura			
		mq		
26.P03.C15.065	Levigatura			
		mq		
26.P03.C15.070	Bocciardatura			
		mq		
26.P03.C20	Granito Verde Oropa proveniente da località Oropa comune di Biella (BI) avente caratteristiche di tonalità di  ...
... verde scura con componenti chiare. (Lavorazione a piano sega)			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	62,51	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	84,96	
015	in lastre dello spessore di cm 4 			
		mq	107,42	
26.P03.C20.020	in lastre dello spessore di cm 5 			
		mq		
26.P03.C20.025	in lastre dello spessore di cm 6 			
		mq		
26.P03.C20.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.C20.035	in lastre dello spessore di cm 8 			
		mq		
26.P03.C20.040	in lastre dello spessore di cm 9 			
		mq		
26.P03.C20.045	in lastre dello spessore di cm 10 			
		mq		
26.P03.C20.050	In masselli			
26.P03.C20.055	Lucidatura			
		mq	6,72	
26.P03.C20.060	Fiammatura			
		mq	7,72	
26.P03.C20.065	Levigatura			
26.P03.C20.070	Bocciardatura			
		mq	7,72	
26.P03.C25	Hail Gneiss proveniente da Formazza (VB) avente caratteristiche di ortogneiss granitoide a grana eterogenea. La  ...
... roccia si presenta a fondo chiaro, biancastro con un disegno a fini punteggiature e macchie allungate. Particolarmente indicato per utilizzo a 'macchia aperta'.   (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra - misure a correre)

26.P03.C25.005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq		
26.P03.C25.010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq		
26.P03.C25.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.C25.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.C25.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.C25.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.C25.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.C25.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.C25.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.C25.050	In masselli			
		mc		
26.P03.C25.055	Lucidatura			
		mq		
26.P03.C25.060	Fiammatura			
		mq		
26.P03.C25.065	Levigatura			
		mq		
26.P03.C25.070	Bocciardatura			
		mq		
26.P03.C30	Serizzo Bianco  proveniente da  Domodossola (VB) avente caratteristiche di ortogneiss granitoide a grana media e  ...
... con tessitura occhiadina.  (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra - misure a correre)			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	117,00	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	163,80	
26.P03.C30.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.C30.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.C30.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.C30.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.C30.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.C30.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.C30.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.C30.050	In masselli			
26.P03.C30.055	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.C30.060	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.C30.065	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.C30.070	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.C35	Serizzo Antigorio proveniente dalla zona del VCO (comuni di Crodo, Crevoladossola, Crodo, Premia) avente  ...
... caratteristiche di ortogneiss granitoide a grana media con tessitura occhiadina. Si presenta a fondo bianco con striature nere di spessore anche millimetrico; viene detto anche 'Serizzo scuro'.   (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra - misure a correre)
			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	39,60	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	55,44	
26.P03.C35.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.C35.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.C35.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.C35.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.C35.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.C35.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.C35.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.C35.050	In masselli			
26.P03.C35.055	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.C35.060	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.C35.065	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.C35.070	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.C40	Serizzo Formazza proveniente dalla zona del VCO (comuni di Crevoladossola, Crodo, Formazza, Premia) avente  ...
... caratteristiche di ortogneiss granitoide con grana omogenea più grossolana rispetto al Serizzo Antigorio e Sempione. Presenta un fondo bianco sul quale spicca una vivace macchiettatura nera; nel complesso il disegno è piuttosto uniforme.   (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra - misure a correre)			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	42,30	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	59,22	
26.P03.C40.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.C40.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.C40.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.C40.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.C40.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.C40.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.C40.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.C40.050	in masselli			
26.P03.C40.055	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.C40.060	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.C40.065	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.C40.070	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.C45	Serizzo Monterosa o Ghiandonato proveniente dalla zona del VCO (comune di Verbania) avente caratteristiche di  ...
... ortogneiss granitico occhiadino. E’ la varietà di Serizzo a grana più grossolana e di colore più chiaro.   (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra - misure a correre)			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	51,30	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	71,82	
26.P03.C45.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.C45.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.C45.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.C45.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.C45.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.C45.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.C45.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.C45.050	in masselli			
26.P03.C45.055	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.C45.060	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.C45.065	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.C45.070	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.C50	Serizzo Sempione proveniente dalla zona del VCO (comuni di  Crevoladossola, Trasquera, Varzo) avente  ...
... caratteristiche di ortogneiss granitoide  quasi mai occhiadino. E’ la varietà a grana più fine, omogenea; ha colore grigio chiaro rispetto alla varietà Antigorio e Formazza.  (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra - misure a correre)			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	46,80	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	65,52	
26.P03.C50.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.C50.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.C50.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.C50.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.C50.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.C50.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.C50.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.C50.050	in masselli			
26.P03.C50.055	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.C50.060	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.C50.065	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.C50.070	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.C55	Sienite della Balma o  di Biella proveniente da Quittengo (BI) avente caratteristiche di struttura massiccia, a  ...
... grana media,  fondo con elementi bianchi e grigio-cinerini, con picchiettatura nera, da cui risulta nel complesso una tonalità grigio-violacea.  (piano sega con coste refilate)			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	55,62	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	73,71	
015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq	91,80	
020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq	109,89	
025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq	127,98	
030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq	146,07	
035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq	164,16	
26.P03.C55.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.C55.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.C55.050	in masselli			
26.P03.C55.055	Lucidatura			
		mq	7,47	
26.P03.C55.060	Fiammatura			
26.P03.C55.065	Levigatura			
		mq	5,58	
26.P03.C55.070	Bocciardatura			
		mq	9,81	
26.P03.C60	Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rorà (TO), avente caratteristiche di struttura  ...
... grossolana e cristallina con tonalità di fondo grigio chiaro tendente al verde, su cui si inseriscono fitte striature longitudinali di colore grigio scuro frammiste a granuli bianchi.			
005	in lastre dello spessore di cm 2			
		mq	81,27	
010	in lastre dello spessore di cm 3			
		mq	112,50	
015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq	144,90	
020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq	164,70	
025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq	193,50	
030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq	221,40	
035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq	249,30	
040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq	278,10	
045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq	306,90	
050	in masselli			
		mc	3.060,90	
26.P03.C60.055	Lucidatura			
		mq		
26.P03.C60.060	Fiammatura			
		mq		
26.P03.C60.065	Levigatura			
		mq		
26.P03.C60.070	Bocciardatura			
		mq		
26.P03.C65	Pietra di Perosa proveniente da Perosa Argentina (TO), avente un caratteristico colore grigio lievemente striato.   ...
... (franco cantiere, lavorazione piano sega)      			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	68,94	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	83,34	
015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq	100,53	
020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq	106,83	
025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq	138,69	
030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq	165,87	
035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq	199,08	
040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq	229,14	
045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq	259,56	
050	masselli non sagomati
(iva al 20%)			
		mc	3.920,40	
055	masselli sagomati
(iva al 20%)			
		mc	9.072,00	
060	Lucidatura			
		mq	18,36	
065	Bocciardatura			
		mq	9,45	
070	Lose da tetto p. disco cm 65x65x3			
		mq	50,13	
26.P03.C70	Quarzite di Barge e Sanfront proveniente da Barge (il cui comune le ha riconosciuto una De.C.O.  Denominazione  ...
... Comunale di Origine) e Sanfront (CN), avente caratteristiche colorazioni che variano dal bianco (da qui il nome marmorina perché assimilabile al marmo bianco; colorazione rara) al colore grigio argenteo per passare al colore giallo e al colore grigio-oliva.			
005	Pietre squadrate lati segati, superficie naturale, colore 50% giallo, 50% grigio/oliva, cm 8x8 dello spessore di  ...
... mm 8-20			
		mq	313,20	
010	Pietre squadrate lati segati, superficie naturale, colore 50% giallo, 50% grigio/oliva, cm 10x10 dello spessore di  ...
... mm 8-20			
		mq	324,00	
015	Pietre squadrate lati segati, superficie naturale, colore 50% giallo, 50% grigio/oliva, cm 20x20 dello spessore di  ...
... mm 8-20			
		mq	334,80	
020	Pietre squadrate lati segati, superficie naturale, colore  giallo, h cm 10 (a correre) dello spessore di mm 8-20			
		mq	356,40	
025	Pietre squadrate lati segati, superficie naturale, colore  grigio oliva, h cm 10 (a correre) dello spessore di mm  ...
... 8-20			
		mq	266,40	
030	Opera incerta - Palladiana, mosaico misto (30% giallo, 70% grigio/oliva) dello spessore di mm 8-20 			
		mq	38,70	
035	Opera incerta - Palladiana, mosaico grigio/oliva dello spessore di mm 8-20 			
		mq	29,70	
040	Opera incerta - Palladiana, mosaico  giallo dello spessore di mm 8-20 			
		mq	59,40	
26.P03.C75	Quarzite di Vogogna Bianca-Argentea proveniente da Vogogna (VB) avente caratteristiche di ortogneiss a grana  ...
... medio-fine, con tessitura a volte eterogenea; colore chiaro (bianco-argento).   franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra - misure a correre)			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	103,50	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	144,90	
26.P03.C75.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.C75.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.C75.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.C75.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.C75.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.C75.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.C75.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.C75.050	in masselli			
26.P03.C75.055	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.C75.060	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.C75.065	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.C75.070	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.C80	Quarzite di Vogogna verde proveniente da Vogogna (VB) avente caratteristiche di ortogneiss a grana grana finissima  ...
... omogenea, di colore verde, grigio tendente al verde.   (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra - misure a correre)			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	90,00	
010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq	126,00	
26.P03.C80.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.C80.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.C80.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.C80.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.C80.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.C80.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.C80.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.C80.050	in masselli			
26.P03.C80.055	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.C80.060	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.C80.065	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.C80.070	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.D10	Marmo nero Piemonte di Ormea proveniente da Ormea (CN) avente un caratteristico colore grigio scuro che diventa  ...
... nero una volta tagliato in lastre, levigato e lucidato. Presenta venature biancastre  che creano un disegno di arabeschi e striature.
			
005	in lastre dello spessore di cm 2			
		mq	69,08	
010	in lastre dello spessore di cm 3			
		mq	89,35	
26.P03.D10.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.D10.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.D10.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.D10.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.D10.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.D10.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.D10.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.D10.050	in masselli			
		mc		
26.P03.D10.055	Lucidatura			
		mq		
26.P03.D10.060	Fiammatura			
		mq		
26.P03.D10.065	Levigatura			
		mq		
26.P03.D10.070	Bocciardatura			
		mq		
26.P03.D15	Marmo Verde Frabosa proveniente da Frabosa Soprana (CN) avente caratteristiche di  fondo dal verde-pallidissimo al  ...
... bianco-avorio a larghe venature verde chiaro oliva intenso, allungate, ondulate e contorte che ricordano un po’ il cipollino. Per il verde Frabosa uniforme senza alcuna macchia il prezzo può variare a seconda della qualità del medesimo.  (lavorazione di lastre grezze)			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	39,60	
26.P03.D15.010	in lastre dello spessore di cm 3 			
		mq		
26.P03.D15.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.D15.020	in lastre dello spessore di cm 5 			
		mq		
26.P03.D15.025	in lastre dello spessore di cm 6 			
		mq		
26.P03.D15.030	in lastre dello spessore di cm 7 			
		mq		
26.P03.D15.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.D15.040	in lastre dello spessore di cm 9 			
		mq		
26.P03.D15.045	in lastre dello spessore di cm 10 			
26.P03.D15.050	masselli a spacco cm 6/8			
		q.li	19,52	
26.P03.D15.055	masselli a spacco cm 4			
		q.li	23,24	
26.P03.D15.060	Lucidatura			
		mq	9,30	
26.P03.D15.065	Fiammatura			
		mq		
26.P03.D15.070	Levigatura			
		mq		
26.P03.D15.075	Bocciardatura			
		mq		
26.P03.D20	Marmo Grigio Boden proveniente da Ornavasso (VB) avente caratteristiche di  grana medio-grossa; colore grigio  ...
... scuro uniforme.			
				
26.P03.D20.005	in lastre dello spessore di cm 2			
		mq		
26.P03.D20.010	in lastre dello spessore di cm 3			
		mq		
26.P03.D20.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.D20.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.D20.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.D20.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.D20.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.D20.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.D20.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.D20.050	masselli			
		mc		
26.P03.D20.055	Lucidatura			
		mq		
26.P03.D20.060	Fiammatura			
		mq		
26.P03.D20.065	Levigatura			
		mq		
26.P03.D20.070	Bocciardatura			
		mq		
26.P03.D25	Marmo di Moncervetto  proveniente da Valdieri (CN) avente un caratteristico colore grigio scuro con venature  ...
... grigio chiare. (lavorazione di lastre grezze)			
005	in lastre dello spessore di cm 2 			
		mq	30,60	
26.P03.D25.010	in lastre dello spessore di cm 3			
		mq		
26.P03.D25.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.D25.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.D25.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.D25.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.D25.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.D25.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.D25.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.D25.060	masselli			
		mc		
26.P03.D25.065	Lucidatura			
		mq		
26.P03.D25.070	Fiammatura			
		mq		
26.P03.D25.075	Levigatura			
		mq		
26.P03.D25.080	Bocciardatura			
		mq		
26.P03.D30	Marmo Rosa Val Toce proveniente da Ornavasso (VB) avente caratteristice di grana medio grossa abbastanza omogenea  ...
... con colore variabile dal rosa intenso al bianco venato di grigio e azzurro.			
				
26.P03.D30.005	in lastre dello spessore di cm 2			
		mq		
26.P03.D30.010	in lastre dello spessore di cm 3			
		mq		
26.P03.D30.015	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.D30.020	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.D30.025	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.D30.030	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.D30.035	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.D30.040	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.D30.045	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.D30.050	masselli			
		mc		
26.P03.D30.055	Lucidatura			
		mq		
26.P03.D30.060	Fiammatura			
		mq		
26.P03.D30.065	Levigatura			
		mq		
26.P03.D30.070	Bocciardatura			
		mq		
26.P03.D35	Marmo Palissandro Bluette o di Crevola d'Ossola Bluette                     proveniente da Crevoladossola (VB)  ...
... avente caratteristice di grana fine e aspetto eterogeneo di colore tendente all'azzurro chiaro.			
005	in lastre grezze dello spessore di 2 cm (franco cantiere)			
		mq	55,80	
010	in lastre dello spessore di cm 2 (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra  ...
... - misure a correre)			
		mq	90,00	
015	in lastre dello spessore di cm 3 (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra  ...
... - misure a correre)			
		mq	126,00	
26.P03.D35.020	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.D35.025	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.D35.030	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.D35.035	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.D35.040	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.D35.045	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.D35.050	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.D35.055	masselli			
26.P03.D35.060	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.D35.065	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.D35.070	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.D35.075	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.D40	Marmo Palissandro Classico o di Crevola d'Ossola Classico proveniente da Crevoladossola (VB) avente caratteristice  ...
... di grana fine generalmente compatto presenta colore bianco grigiastro con venature giallognole e rosate.			
005	in lastre grezze dello spessore di 2 cm (franco cantiere)			
		mq	72,00	
010	in lastre dello spessore di cm 2 (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra  ...
... - misure a correre)			
		mq	126,00	
015	in lastre dello spessore di cm 3 (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra  ...
... - misure a correre)			
		mq	176,40	
26.P03.D40.020	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.D40.025	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.D40.030	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.D40.035	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.D40.040	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.D40.045	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.D40.050	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.D40.055	masselli			
26.P03.D40.060	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.D40.065	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.D40.070	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.D40.075	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.D45	Marmo Palissandro Blu Nuvolato o di Crevola d'Ossola Nuvolato proveniente da Crevoladossola (VB) avente  ...
... caratteristice di grana fine con tessitura omogenea e di colore tendente all'azzurro con macchie bianche.			
005	in lastre grezze dello spessore di 2 cm (franco cantiere)			
		mq	48,60	
010	in lastre dello spessore di cm 2 (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra  ...
... - misure a correre)			
		mq	81,00	
015	in lastre dello spessore di cm 3 (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra  ...
... - misure a correre)			
		mq	113,40	
26.P03.D45.020	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.D45.025	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.D45.030	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.D45.035	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.D45.040	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.D45.045	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.D45.050	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.D45.055	masselli			
26.P03.D45.060	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.D45.065	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.D45.070	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.D45.075	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.D50	Marmo Palissandro Oniciato o di Crevola d'Ossola Oniciato proveniente da Crevoladossola (VB) avente caratteristice  ...
... di grana fine presenta abbondanti striature gialle.			
005	in lastre grezze dello spessore di 2 cm (franco cantiere)			
		mq	53,10	
010	in lastre dello spessore di cm 2 (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra  ...
... - misure a correre)			
		mq	81,00	
015	in lastre dello spessore di cm 3 (franco cantiere  - piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra  ...
... - misure a correre)			
		mq	113,40	
26.P03.D50.020	in lastre dello spessore di cm 4			
		mq		
26.P03.D50.025	in lastre dello spessore di cm 5			
		mq		
26.P03.D50.030	in lastre dello spessore di cm 6			
		mq		
26.P03.D50.035	in lastre dello spessore di cm 7			
		mq		
26.P03.D50.040	in lastre dello spessore di cm 8			
		mq		
26.P03.D50.045	in lastre dello spessore di cm 9			
		mq		
26.P03.D50.050	in lastre dello spessore di cm 10			
		mq		
26.P03.D50.055	masselli			
26.P03.D50.060	Lucidatura			
		mq	7,02	
26.P03.D50.065	Fiammatura			
		mq	8,10	
26.P03.D50.070	Levigatura			
		mq	6,30	
26.P03.D50.075	Bocciardatura			
		mq	9,45	
26.P03.E10	Lastre per marciapiedi e accessi carrai  della larghezza minima di m 0,70, di forma rettangolare profilate a  ...
... spigoli vivi, spianate o lavorate a punta fine, ove occorra, sulla faccia a vista, a tutta squadratura nei fianchi.			
005	in diorite di Traversella dello spessore di  cm 8-10 - lunghezza fino a m 1.40			
		mq	108,00	
010	in diorite di Traversella dello spessore di  cm 8-10 - lunghezza da m 1.40 a m 2			
		mq	126,00	
015	in pietra di Luserna dello spessore di  cm 8-10 - lunghezza fino a m 1.40			
		mq	87,21	
020	in pietra di Luserna dello spessore di  cm 8-10 - lunghezza da m 1.40 a m 2			
		mq	115,20	
025	in pietra di Luserna dello spessore di cm 15-18 - lunghezza fino a m 1.40			
		mq	158,40	
030	in pietra di Luserna dello spessore di  cm15-18 - lunghezza da m 1.40 a 2.00			
		mq	185,40	
26.P03.E15	Lastre per la formazione di lastricati in lastre rettangolari profilate a spigoli vivi, dello spessore di cm  ...
... 10-12, di larghezza di almeno cm 50 e lunghezza di almeno cm 75, spianate e lavorate a punta fine, provviste in corsi regolari per la completa utilizzazione			
005	in diorite di Traversella			
		mq	99,00	
010	in pietra di Luserna			
		mq	65,34	
26.P03.E20	Lastroni per balconi di spessore cm 8-9 lato lungo risvoltato e rifilato			
005	in diorite di Traversella fino a m 2			
		ml	198,00	
010	in diorite di Traversella superiori a m 2			
		ml	207,00	
015	in pietra di Luserna fino a m 2			
		mq	158,40	
020	in pietra di Luserna superiori a m 2			
		mq	165,60	
26.P03.E25	Gradini  per cantine a semplice cordone			
005	in pietra di Luserna dello spessore di  cm 3 - larghezza cm 25			
		ml	23,85	
26.P03.E30	Provvista di gradini (alzata e/o pedata), coste refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga per superficie  ...
... effettiva, indipendentemente dalla forma geometrica.			
005	in pietra di Luserna, dello spessore di cm 2 (solo per alzata)			
		mq	90,90	
010	in pietra di Luserna dello spessore di cm 3			
		mq	94,50	
015	in  pietra di Luserna  dello spessore di cm 4			
		mq	107,10	
020	in pietra di Luserna dello spessore di cm 5			
		mq	135,90	
025	in pietra di Luserna dello spessore di cm 6			
		mq	147,60	
26.P03.E35	Spezzoni di lastre 			
005	in pietra di Luserna dello spessore da cm 3 a cm 6 colorazione uniforme			
		q.li	8,19	
26.P03.E40	Fasce rifilate sui lati e sulle teste di cm 30x10, a delimitazione di ingressi carrai			
005	in pietra di Borgone dello spessore di cm 6-10			
		ml	16,20	
26.P03.F05	Fornitura di cubetti in diorite di Traversella a facce piane e normali fra di loro, delle quali 2 opposte  ...
... corrispondenti ai piani di cava 			
005	cm 4-6			
		q.li	21,33	
010	cm 6-8			
		q.li	19,98	
015	cm 8-10			
		q.li	18,09	
020	cm 10-12			
		q.li	16,83	
26.P03.F10	Fornitura di cubetti in diorite di Brosso a spacco naturale			
				
26.P03.F10.005	cm 4-6			
				
26.P03.F10.010	cm 6-8			
				
26.P03.F10.015	cm 8-10			
26.P03.F10.020	cm 10-12			
		q.li	21,29	
26.P03.F15	Fornitura di cubetti in diorite di Vico			
		q.li		
26.P03.F15.005	cm 4-6			
26.P03.F15.010	cm 6-8			
		q.li	13,01	
26.P03.F15.015	cm 8-10			
		q.li	11,84	
26.P03.F15.020	cm 10-12			
				
26.P03.F20	Fornitura di cubetti in diorite di Luserna 			
005	cm 4-6 			
		q.li	21,87	
010	cm 6-8			
		q.li	20,97	
015	cm 8-10			
		q.li	18,63	
020	cm 10-12			
		q.li	21,33	
26.P03.F25	Fornitura di cubetti in diorite di Luserna colore grigio misto			
005	cm 4-6 			
		q.li	21,87	
010	cm 6-8			
		q.li	20,97	
015	cm 8-10			
		q.li	18,63	
020	cm 10-12			
		q.li	21,33	
	26.P04 MATERIALI LATERIZI			
26.P04.A05	Coppi			
005	coppo Piemonte rosso			
		cad		
010	coppo Piemonte antichizzato 			
		cad	0,65	
015	coppo Piemonte crosso con gancio			
		cad	0,54	
020	coppo Piemonte antichizzato senza gancio			
		cad	0,65	
025	coppessa rossa 			
		cad	1,46	
030	coppessa antichizzata 			
		cad	2,35	
26.P04.A10	Mattoni pieni			
005	rosso			
		cad	0,59	
010	rosato			
		cad	0,59	
015	giallo paglierino			
		cad	0,60	
020	chiaro			
		cad	0,60	
025	bruciato			
		cad	2,18	
030	moro			
		cad	1,12	
26.P04.A15	Mattonelle 			
				
26.P04.A15.005	...			
				
	26.P05 MATERIALI PER DECORAZIONI: PIGMENTI NATURALI			
26.P05.A05	Blu oltremare			
				
26.P05.A05.005	...			
				
26.P05.A10	Nero			
				
26.P05.A10.005	...			
				
26.P05.A15	Rosso inglese			
				
26.P05.A15.005	...			
				
26.P05.A20	Terra d’ombra bruciata			
				
26.P05.A20.005	...			
				
26.P05.A25	Terra d’ombra naturale			
				
26.P05.A25.005	...			
				
26.P05.A30	Terra gialla			
				
26.P05.A30.005	...			
				
26.P05.A35	Terra verde			
				
26.P05.A35.005	...			
				
	26.P06 MATERIALI PER DECORAZIONI: FISSATIVI			
26.P06.A05	Allume di rocca			
				
26.P06.A05.005	...			
				
26.P06.A10	Caseina			
				
26.P06.A10.005	...			
				
	26.P07 MATERIALI PER DECORAZIONI: ADDITIVI			
26.P07.A05	Carbonato di calcio			
				
26.P07.A05.005	...			
				
26.P07.A10	Quarzo in polvere			
				
26.P07.A10.005	...			
				
	26.A01 MALTE			
26.A01.A05	Malta di calce dolce e sabbia			
				
26.A01.A05.005	...			
				
26.A01.A10	Malta di calce forte e sabbia			
				
26.A01.A10.005	...			
				
26.A01.A15	Malta di calce idraulica e sabbia			
				
26.A01.A15.005	...			
				
26.A01.A20	Malta di calce e cocciopesto			
				
26.A01.A20.005	...			
				
26.A01.A25	Malta di calce e polvere di marmo			
				
26.A01.A25.005	...			
				
	26.A02 MURATURE			
26.A02.A05	Muratura in mattoni pieni			
				
26.A02.A05.005	...			
				
26.A02.A10	Muratura in pietra e mattoni			
				
26.A02.A10.005	...			
				
26.A02.A15	Muratura in pietrame			
				
26.A02.A15.005	...			
				
26.A02.A20	Muratura in pisé (trunere)			
				
26.A02.A20.005	...			
				
26.A02.A25	Muratura listata			
				
26.A02.A25.005	...			
				
	26.A03 MANTO DI COPERTURA			
26.A03.A05	In coppi			
				
26.A03.A05.005	...			
				
26.A03.A10	In lose			
				
26.A03.A10.005	...			
				
26.A03.A15	In piode			
				
26.A03.A15.005	...			
				
26.A03.A20	In serizzo antigorio piano sega coste sfaccettate a mano con 2 fori di ancoraggio per metro di tetto			
005	dello spessore di cm 2 			
		mq	75,60	
010	dello spessore di cm 3			
		mq	104,40	
26.A03.A25	In scandole  (Bardots)  			
		mq	45,00	
26.A03.A25.005	in legno di larice con doppio strato 			
		mq	58,50	
26.A03.A25.010	in legno di larice con triplo strato			
				
	26.A04 PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO			
26.A04.A05	Pavimentazione ad acciottolato			
				
26.A04.A05.005	...			
				
26.A04.A15	Pavimentazione in lastricato			
				
26.A04.A15.005	...			
				
26.A04.A20	Pavimentazione ad opus incertum			
				
26.A04.A20.005	...			
				
26.A04.A25	Pavimentazione in seminato			
				
26.A04.A25.005	...			
				
26.A04.A30	Pavimentazioni a mosaico			
				
26.A04.A30.005	...			
				
26.A04.A35	Pavimentazioni a marmette			
				
26.A04.A35.005	...			
				
	26.A05 PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO			
26.A05.A05	Battuto in cemento			
				
26.A05.A05.005	...			
				
26.A05.A10	Mattonelle in cemento			
				
26.A05.A10	Pavimentazione in selciato			
				
26.A05.A10.005	...			
				
26.A05.A10.005	...			
				
	26.A06 PAVIMENTAZIONI LATERIZIE			
26.A06.A05	Pavimentazione ad ammattonato			
				
26.A06.A05.005	...			
				
26.A06.A10	Pavimento in piastrelle di cotto			
				
26.A06.A10.005	...			
				
	26.A07 PAVIMENTAZIONI LIGNEE			
26.A07.A05	A cubetti			
				
26.A07.A05.005	...			
				
26.A07.A10	A listoni			
				
26.A07.A10.005	...			
				
	26.A08 SOLAI			
26.A08.A05	Solai in legno con travi portanti, travetti e tavolato			
				
26.A08.A05.005	...			
				
26.A08.A10	Solai in legno e gesso del Monferrato			
				
26.A08.A10.005	...			
				
	26.A09 SOFFITTI			
26.A09.A05	Soffitti con cannicciato intonacato			
				
26.A09.A05.005	...			
				
26.A09.A10	Soffitto a listelli intonacato			
				
26.A09.A10.005	...			
				
	26.A10 VOLTE			
26.A10.A05	Volte di mattoni e malta di calce e gesso			
				
26.A10.A05.005	...			
				
26.A10.A10	Volterrane			
				
26.A10.A10.005	...			
				
	26.A11 INTONACI			
26.A11.A05	Rinzaffo			
				
26.A11.A05.005	...			
				
26.A11.A10	Intonaco normale (calce e sabbia)			
				
26.A11.A10.005	...			
				
26.A11.A15	Intonaci speciali			
				
26.A11.A15.005	...			
				
26.A11.A20	Trompe l'oeil  All' italiana (calce e polvere di marmo)			
				
26.A11.A20.005	...			
				
26.A11.A25	Coccio pesto e sabbia silicea			
				
26.A11.A25.005	...			
				
26.A11.A30	Intonaco moderni			
				
26.A11.A30.005	...			
				
26.A11.A35	A calce e sabbia tipo Duranova			
				
26.A11.A35.005	...			
				
26.A11.A40	Intonaco a finta pietra			
				
26.A11.A40.005	...			
				
	26.A12 COLORITURE E DECORAZIONI			
26.A12.A05	Coloritura a calce 			
				
26.A12.A05.005	...			
				
26.A12.A10	Scialbatura  			
				
26.A12.A10.005	...			
				
26.A12.A15	Trompe l'oeil			
				
26.A12.A15.005	...			
				
26.A12.A20	Finto granito			
				
26.A12.A20.005	...			
				
26.A12.A25	Stencil			
				
26.A12.A25.005	...